拟批准环境影响评价文件的建设项目
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	第七师胡杨河经济技术开发区(南区)110kV输变电工程 
	第七师胡杨河经济技术开发区（南区）
	新疆锦龙电力集团有限公司
	新疆环能工程技术有限公司
	本项目新建第七师胡杨河经济技术开发区（南区）110kV变电站一座，主变终期规模为3×63MVA，本期建设3×63MVA，110kV出线2回。新建第七师胡杨河市五五中心变～达东变110kV线路π接经开区(南区)110kV线路0.5km，其中单回路架设0.3km，双回路架设0.2km。总投资6821万元，其中环保投资69万元，占总投资的1.01%。
	施工期

（1）废气：①加强施工管理，做到文明施工，严禁大风天气进行易产尘施工作业。

②做好施工规划，合理安排土石方临时堆放场地，对临时堆放土石方表面进行遮盖、四周进行围挡或定期对临时堆放土石方表面洒水。尽可能的降低对周边大气环境的影响。③对于施工场地裸露地面，应采覆盖防尘布或防尘网。④对运输粉砂状建筑材料和施工垃圾的车辆应加盖篷布或采取密闭运输方式，运输车辆的装载量应适当，严禁超载，应严格按照规定行车路线和速度行驶，并定期对运输道路路面进行清扫和洒水。

⑤合理集中安排建筑材料临时堆放场所和施工垃圾临时堆放场所，尽量设置在远离人群集中场所的下风向且避风处，严禁露天堆放粉砂状建筑材料和施工垃圾，应对其表面进行遮盖或四周进行围挡，并尽量采用成品建筑材料。⑥装卸粉砂状建筑材料和施工垃圾过程中应采用隔板阻挡以防洒落，对不慎洒落的应及时进行清理，并尽量降低装卸落差。⑦在施工场地四周设置临时性围栏或围墙，在易产尘施工作业点四周设置临时性细目滞尘防护网。⑧施工完毕后应及时清理施工场地，拆除无用临时建筑设施，对扰动地表进行平整工作。⑨加强施工人员个体防护措施，如在进行易产尘作业时佩戴防尘面罩等。

（2）废水：施工营地内设置移动环保公厕用于解决施工人员生活排污，定期交由环卫部门拉运，施工结束后拆除。工程施工生产废水主要由混凝土运输车和施工机械的冲洗、混凝土养护等产生，主要成分是含泥沙废水，施工期废水设防渗沉淀池，可回用于施工区域洒水降尘，对周边环境影响较小。

（3）噪声：①合理布置施工现场，以减轻施工噪声的影响。②严格遵守《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)有关规定，未经批准，不得夜间(夜间22:00～次日早晨06:00)从事产生噪声污染的施工作业，确因赶工需要连续施工作业的，应当提前向当地有关部门申报，取得许可证明，方可实施。③积极采取各种噪声控制措施，如尽量采用低噪施工设备，以液压工具代替气压工具，严禁使用冲击式打桩机，选用静压式打桩机。对于高噪声设备应搭建隔声棚。④施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。⑤对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。⑥优化施工车辆行车路线。

（4）固体废物：①设置生活垃圾箱，固定地堆放，分类收集，定期收集后统一运至环卫部门指定生活垃圾转运站处置。② 地基处理，开挖产生的土石方及其它建筑类垃圾，要尽可能回填于场区地基。③ 施工期建筑垃圾与生活垃圾应分类堆放，严禁乱堆乱倒，收集后统一运至环卫部门指定生活垃圾转运站处置。④ 施工现场建筑垃圾、粒状和粉状等易扬尘物料应密闭贮存，不具备密闭贮存条件的，应在其周围设置不低于堆放高度的围挡并有效覆盖；⑤ 临时土方用于回填及场地平整，严禁随意倾倒，施工完成后及时做好迹地清理工作。

（5）生态环境： ①合理规划、设计施工场地，各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另开辟便道，以保证周围地表砾幕不受破坏。②临时堆土采取上铺下盖(彩条布铺垫、苫布苫盖)的措施，回填后及时整平压实。施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌。③在施工过程中应尽量避开野生植被较丰富的区域，减小对野生植物的破坏。④施工期建筑材料堆放底部铺垫彩条布，临时堆土顶部和四周苫盖防护网；⑤施工前材料堆放底部铺垫彩条布，施工结束后，对扰动区域进行土地平整夯实；⑥施工结束后，对施工生产生活区进行全面清理场地平整夯实。⑦对临时堆放的表土进行密目网苫盖和填土编织袋拦挡，经常通过的路段铺设砾石。
（6）防沙治沙：① 基础开挖土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘；施工结束后采用砾石压盖等措施，防止区域土地发生沙化现象。② 施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。③ 施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，做到“工完、料尽、场清、整洁”，恢复原有生态。

④合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；临时施工占地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实。

运营期：
（1）生态环境：运营期利用已有道路作为巡检道路，运行期巡检便道不需要另行修建，运行期巡检对生态环境影响很小。
（2）电磁环境：升压站首选优良设备，在总平面布置上，按功能分区布置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构。本项目建成运行后产生的电场强度、磁感应强度环境影响值能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准要求限值，项目对周边的电磁环境影响较小。

（3）水环境：变电站生活污水经化粪池处理后排入市政管网，线路工程运行期无废水产生。

（4）声环境：① 变电站首先选择低噪声的设备，合理布局站内电气设备及配电装置；加强站内电气设备的日常维护，避免设备异常噪声排放以减少噪声对站区环境的影响，噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。②优化输电线路的导线特性，如提高表面光洁度、适当加大导线截面直径等，降低线路噪声水平。输电线路正常运行下，两侧随距离延伸，噪声逐渐衰减，线路运行时声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

（5）固体废物：①运行期人员生活垃圾、线路检修时产生少量检修废弃物在升压站内采用垃圾桶临时存放，定期运至当地生活垃圾填埋场。②废电器设备交由原厂处置或具备相应资质单位回收处理。③废铅蓄酸电池属于危险废物，暂存于升压站危废暂存间内，委托有资质单位处理。④ 废变压器油属“HW08非特定行业 变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”，危废代码900-220-08，站内设置事故油池，项目产生的废油交由相关资质单位进行回收处理，不在站内储存。事故油池基础必须防渗，要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)进行设计、施工。⑤ 危险废物的识别标志必须按《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)中的标准要求设置。


