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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	西域广合公司124团2号建筑用砂矿砂石料厂建设项目一期

	项目代码
	2607-660702-04-01-753481

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	第七师124团

	地理坐标
	（84度2分31.182秒，44度23分32.652秒）

	建设项目

行业类别
	八、非金属矿采选业

11 土砂石开采 101

（不含河道采砂项目）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	535000

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	新疆生产建设兵团第七师124团发展经济办公室
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	124团工业备[2026]012号

	总投资（万元）
	2970
	环保投资（万元）
	107

	环保投资占比（%）
	3.6
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	☑否 □是：    

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划》（2021-2025年），自然资源部

	规划环境影响

评价情况
	《关于<新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）环境影响报告书>的审查意见》环审[2022]124号，2022年8月12日，生态环境部

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021－2025年）》的符合性分析见表1-1，与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）环境影响报告书》的审查意见符合性分析见表1-2。

表1-1 与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021－2025年）》符合性分析

《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划

（2021－2025年）》要求

本项目

相符性

重点勘查区：部署45个国家级和38个自治区级重点勘查区。在国家和自治区紧缺矿种的具有找矿潜力的区域，南疆四地州经济欠发达地区所在的西南天山、昆仑山以及阿尔金山地区等重点勘查区内，通过优先设置出让探矿权，引导商业性矿产资源勘查，促进社会资本投入。

本项目砂石矿采矿权通过挂牌竞拍取得，本项目的建成后，有利于第七师124团的社会发展。

符合

限制勘查区：钨、稀土等国家规定实行保护性开采的特定矿种分布区域；严重供大于求以及下游产业产能过剩、耗能大、污染重的矿产分布区域；具有地方特色且资源储量有限，需要保护的区域；虽有可靠的资源基础和市场需求，但现阶段开发技术条件不成熟的区域；军事管理区，国家和自治区级自然保护区、风景名胜区、历史遗迹保护区，重要饮用水水源保护区、重要湿地保护区、国家级森林公园、地质公园，铁路、高速公路、国道、省道、油气管线等线型工程两侧一定距离内，重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施等一定范围内，机场、国防工程设施圈定的地区。把生态文明建设目标任务落实到国土资源管理工作中，做好探矿权稳妥有序退出保护区基础工作，并确保新设探矿权不再进入国家和自治区级自然保护区。

本项目不涉及军事管理区，国家和自治区级自然保护区、风景名胜区、历史遗迹保护区，重要饮用水水源保护区、重要湿地保护区、国家级森林公园、地质公园，铁路、高速公路、国道、省道、油气管线等线型工程两侧一定距离内，重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施等一定范围内，机场、国防工程设施圈定的地区及有关法律法规规定的限制勘查区。

符合

重点矿区：加大《全国矿产资源规划（2016－2020年）》划定的35个国家规划矿区开发力度。加强阿尔泰山，塔里木盆地、准噶尔盆地、吐哈盆地及周边，西准噶尔，东准噶尔，西天山，东天山，西南天山，西昆仑，阿尔金山等9大区域矿产资源开发。重点矿区内新建矿山必须符合国家、自治区产业政策和规划，达到国家有关矿山企业准入条件；矿山采矿规模不低于本规划确定的矿山最低开采规模，矿山占有矿石资源储量与矿山开采规模及矿山服务年限相匹配，具备与矿山开采规模相配套的人才、资金、技术和管理资质条件。统筹安排重点矿区内的矿产资源勘查开发活动，争取国家相关优惠政策，引导和支持各类生产要素聚集，加强矿产资源整合开发力度，优化布局和矿山企业结构，促进规模开采和集约利用

本项目位于第七师124团
，项目的建设有利于矿山资源的开发，矿山占有矿石资源储量与矿山开采规模及矿山服务年限相匹配，具备与矿山开采规模相配套的人才、资金、技术和管理资质条件，符合当地的矿产资源总体规划

符合

限制开采区：严重供大于求以及下游产业产能过剩、耗能大、污染重的矿产分布区域；具有地方特色且需保护性限制开采矿种的分布区域；虽有可靠的资源基础，但当前市场容量有限，应用研究不够，资源利用方式不合理的区域；在较高技术经济条件与一定外部条件下，才能达到资源合理利用的区域；需要进行矿产资源储备和保护的矿产地；钨矿分布区域；国家和地方规定的其他限制开采矿产资源的区域。区内要进一步严格矿业权管理，按照现行法律法规加强监督管理

本项目不在限制开采区，亦不在禁止开采区内，符合规划要求

符合

禁止开采区：国家和自治区级自然保护区、风景名胜区、历史遗迹保护区，重要饮用水水源保护区、重要湿地保护区、国家级森林公园、地质公园；铁路、高速公路、国道、省道、油气管线等线型工程两侧一定距离内；军事管理区、重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施等一定范围内，机场和国防工程设施圈定的地区。

符合

全面落实主体功能区规划和生态保护要求，严格执行矿产资源规划分区管理措施。区内未经主管部门同意，不得新设与资源环境保护功能不相符的矿业权。全面清理相关区域内已有的矿产资源勘查开发项目，研究制定退出补偿方案，在维护矿业权人合法权益的前提下逐步有序退出，及时复垦被破坏土地；确需保留的项目，实行清单式管理，明确资源环境保护要求和措施，强化资源环境保护

本项目建设单位通过挂牌竞拍取得砂石矿采矿权，并已制定了矿产资源开发利用方案，建设单位已委托制定修复方案，做到边开采边复垦。

符合

表1-2 与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）环境影响报告书》的审查意见符合性分析

《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）环境影响报告书）环境影响报告书》的审查意见

本项目
相符性
（一）坚持生态优先，绿色发展。坚持以习近平生态文明思想为指导，严格落实绿水青山就是金山银山理念，立足于生态系统稳定和生态环境质量改善，处理好生态环境保护与矿产资源开发的关系，合理控制矿产资源开发规模与强度，不得占用依法应当禁止开发的区域，优先避让生态环境敏感区域。进一步强化《规划》的生态环境保护总体要求，将细化后的绿色开发、生态修复等相关目标、指标作为《规划》实施的硬约束。《规划》应严格执行国家矿产资源合理开发利用“三率”（即开采回采率、选矿回收率、综合利用率）相关要求，确保全区矿山整体“三率”水平达标率达到85%以上。优化并落实绿色矿山建设标准体系，到规划期末，全区大中型固体生产矿山基本达到绿色矿山建设水平。应进一步合理确定布局、规模、结构和开发时序，采取严格的生态保护和修复措施，确保优化后的《规划》符合绿色发展要求，推动生态环境保护与矿产资源开发目标同步实现。

本项目不占用禁止开发的区域，矿区范围内无保护区等环境敏感目标；环评要求建筑用砂按照绿色矿山水平进行建设；环评中提出了生态保护和污染防治措施，确保矿山达到绿色矿山建设水平。

符合
（二）严格保护生态空间，优化《规划》布局。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，应进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。与生态保护红线存在空间重叠的6个能源资源基地、24个国家规划矿区、22个重点勘查区、32个重点开采区等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局，确保满足生态保护红线管控要求。与大气环境优先保护区（自然保护区、森林公园、世界遗产地等）存在空间重叠的90个勘查规划区块、25个开采规划区块，以及与水环境优先保护区存在空间重叠的462个勘查规划区块、153个开采规划区块和与农用地优先保护区存在空间重叠的28个勘查规划区块、8个开采规划区块等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局、强化管控措施，确保满足生态环境分区管控及相关环境保护要求。

本项目不涉及生态保护红线；属国家规划矿区；建筑用砂矿建设符合“三线一单”要求，符合生态环境分区管控及相关环境保护要求。

符合
（三）严格产业准入，合理控制矿山开采种类和规模。严格落实《规划》提出的重点矿种矿山最低开采规模准入要求；进一步控制矿山总数，提高大中型矿山比例，加大低效产能压减、无效产能腾退力度，逐步关闭退出安全隐患突出、生态环境问题明显、违法违规问题多的“小弱散”矿山和未达到最低生产规模的矿山。禁止开采砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭，以及砂铁、汞、可耕地砖瓦用粘土等矿产；限制开采硫铁矿、砖瓦用粘土等矿产；严格控制开采钨、稀土等特定保护性矿产。严格尾矿库的新建和管理，确保符合相关要求。

本项目建设规模符合矿区总体规划要求和《产业结构调整指导目录（2024年）》；建设规模属于中型矿山，符合矿山最低开采规模准入要求；煤矿对建筑用砂矿进行了生态整治和土地复垦

符合
四）严格环境准入，保护区域生态功能。按照新疆维吾尔自治区生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等新要求，与大气环境优先保护区、水环境优先保护区、农用地优先保护区等存在空间重叠的现有矿业权、勘查规划区块、开采规划区块，应严格执行相应管控要求，控制勘查、开采活动范围和强度，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态保护修复相关要求，确保生态系统结构和主要功能不受破坏。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重要生态功能区、水源涵养区、水土流失重点防治区等区域矿产资源开发活动，并采取相应保护措施，防止加剧对重点生态功能区的不良环境影响。

建筑用砂矿建设符合自治区生态环境分区管控方案；不涉及生态红线；矿山建设和运营过程中采取了污染防治措施和生态保护措施，减轻建筑用砂矿开采带来的不良环境影响。

符合
五）加强矿山生态修复和环境治理。结合区域生态环境质量改善目标和主要生态环境问题，分区域、分矿种确定矿山生态修复和环境治理总体要求，将目标任务分解细化到具体矿区、矿山，确保“十四五”规划期矿山生态修复治理面积不低于11000公顷。重视关闭矿山及历史遗留矿山的生态环境问题，明确污染治理、生态修复的任务、要求和完成时限。对可能造成重金属污染等环境问题的矿区，进一步优化开发方式，推进结构调整，加大治理投入。

已加强矿山生态恢复和环境治理；对运营过程中的废气、废水等提出污染防治措施。

符合
（六）加强生态环境保护监测和预警。结合生态保护、饮用水水源保护区及水环境功能区水质保护及改善要求、土壤污染防治目标等，推进重点矿区建立生态、地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控体系，明确责任主体、强化资金保障，其中，在用尾矿库100%安装在线监测装置；组织开展主要矿种集中开采区域生态修复效果评估，并根据监测和评估结果增加和优化必要的保护措施。针对地表水环境及土壤环境累积影响、地下水环境质量下降、生态退化等情形，建立预警机制。

环评要求建筑用砂矿建设生态、地下水、土壤等监控体系和预警机制；采取污染防治措施和生态保护措施，防止地下水、土壤环境质量下降。

符合


	其他符合性分析
	1.产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不在其规定的“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”之列，可视为“允许类”，符合国家当前的产业政策要求。

2.“三线一单”符合性分析

（1）与新疆维吾尔自治区“三线一单”符合性分析

根据《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果>的通知》[新环环评发〔2024]157号]，新疆维吾尔自治区共划定1777个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。其中：

①优先保护单元925个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。

②重点管控单元713个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

③一般管控单元139个，主要指优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。

本项目位于一般管控单元，具体见附图2新疆维吾尔自治区环境管控单元图。

本项目厂址位于第七师124团。本厂区范围不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区等生态保护目标。本项目为土砂石开采项目，运营期间仅使用少量水资源和电量。项目产生的废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处置措施，污染物能达标排放，采取相应措施后经预测能够满足相关标准要求。
综上所述，项目符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》中要求。

（2）与《新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境分区管控更新成果（2023版）》符合性分析

本项目位于第七师胡杨河市124团，属于124团一般管控区，单元代码为ZH65770230001。第七师胡杨河市“三线一单”环境管控单元图见附图3。本项目与本项目与第七师胡杨河市生态环境准入清单的符合性分析具体见表1-3。
表1-3  与《新疆生产建设兵团第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年版）》符合性分析
生态环境分区管控方案要求
项目情况
符合性
空间布局约束

（1）执行一般生态空间-生物多样性/防风固沙相关要求。

（2）将保护现有荒漠植被作为防沙治沙的首要任务，持续开展防沙治沙工作，保护绿洲边缘荒漠林，避免营造高耗水的人工速生林。

（3）加强农田防护林网体系建设，保护基本农田，改造中低产农田和盐碱地，发展设施农业，并改进农业种植技术。
本项目为土砂石开采项目，占地性质为其他草地，不占用基本农田。
符合

污染物排放管控
严格落实环境保护目标责任制，强化污染物总量控制目标考核，健全重大环境事件和污染事故责任追究制度，加大问责力度。强化环境执法监督，严格污染物排放标准、环境影响评价和污染物排放许可制度，进一步健全环境监管体制。严格执行行业排放标准、清洁生产标准，降低污染物产生强度、排放强度
项目产生的废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处置措施，污染物能达标排放。
符合

环境风险防控
对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。

本项目属于生态类项目，不占用耕地。

符合

资源利用效率
推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量。
本项目不占用耕地。不会对当地耕地土壤环境质量造成破坏。

符合

综上所述，本项目建设符合《和田地区“三线一单”生态环境分区管控方案》的相关要求。

3.与《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZT 0316—2018）符合性分析

根据《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZT 0316-2018）建设指标要求，从矿区环境、资源开发利用方式、资源综合利用、节能减排、科技创新与数字化矿山、企业管理等多方面建设绿色矿山。本项目与《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZT 0316-2018）符合性分析见表1-4。

表1-4  《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZT 0316-2018）符合性分析表
指标
要求
本项目
符合性

矿区环境
矿区功能分区布局合理，矿区应绿化、美化，整体环境整洁美观；砂石原料开采、生产、运输、贮存等管理规范有序；矿山生产过程中应采取喷雾、喷洒水或生物纳膜、加装除尘设备等措施处置粉尘，工作场所粉尘浓度应符合GBZ2.1-2007的规定。应对输送系统、生产线、料库等采取有效措施进行抑尘，做好车辆保洁，车辆驶离矿区必须冲洗，严禁运料遗撒和带泥上路，保持矿区及周边环境卫生。
根据项目总平面图设计，矿区布置拟按生产、生活、贮存等功能区分开设置，针对不同功能区设置相应的管理机构和管理制度，运行后的道路、供水、供电、卫生、环保等配套设施拟配备齐全。开采及装卸过程拟采取洒水降尘；运输道路洒水降尘，运输车辆篷布遮盖，限速；堆土场拟设防风抑尘墙，料堆采用苫布遮盖，并洒水保湿，避免粉尘产生。工作人员生活污水集中收集后由吸污泵车运至指定污水处理厂，生活垃圾由垃圾箱统一收集后由环卫部门妥善处置。本项目对破碎、筛分工序进行局部密闭，在其工序上分别安装布袋除尘器。
符合

资源开发方式
资源开发应与环境保护、资源保护和城乡建设相协调，最大限度减少对自然环境的扰动和破坏，选择资源节约型、环境友好型开发方式。采用先进的工艺技术与装备，做到绿色开采、绿色生产、绿色存贮、绿色运输。应贯彻"边开采、边恢复"的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地。治理率和复垦率应达到矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。干法生产应配备高效除尘设备，并保持与生产设备同步运行。湿法生产应配置泥粉和水分离废水处理和循环使用系统。生产加工车间的产尘点要封闭，有利于形成负压除尘，皮带运输系统廊道应选用封闭方式，防止粉坐逸敬.。应选用低噪声生产设备，对高噪强振的设备，应采取消声、减振措施，合理设计工艺布置，控制噪声传播。砂石骨料成品堆场(库)应地面硬化，分类或分仓储存
本项目按规范委托编制修复方案，闭矿后对开采区、矿山道路、废石堆场等进行土地整治及回填表土，恢复生态。本项目开采方式采用挖掘机自上而下水平分层开采，本项目运输道路采用碎石硬化，道路定时洒水，出入车辆清洗轮胎，运输过程中遮盖，限速，以减少扬尘量。本项目对破碎、筛分工序进行局部密闭，在其工序上分别安装布袋除尘器，除尘器处理后经15m高排气筒排放。
符合

资源综合利用
应按照减量化、资源化。再利用的原则，对砂石生产工艺合理优化设计，提高成品率。充分利用石粉、泥粉等加工.副产品，提高资源综合利用水平。生产工艺技术和设备应符合国土资源部《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》要求.剥离表土后，砂石矿山资源综合利用率不低于95%。
本项目运营期采取的生产工艺技术和设备符合国土资源部《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》要求；本项目运营期固废主要为表土剥离物及生产废砂石，剥离的表土及筛分后不合格砂石用于闭矿后采坑回填及周边生态修复，满足资源综合利用的要求。
符合

节能减排
建立能耗核算体系，采取节能减排措施，降低砂石生产能耗和设备损耗，使三废和噪音排放达到环保标准。
本项目不消耗天然气、煤炭等，所用能源主要包括水、电，能耗较低；运营期三废及噪声分析，均可达标排放。
符合

科技创新与数字化矿山
建立科技研发队伍，推广转化科技成果，加大技术改造力度，推动产业绿色升级。建设数字化矿山，实现矿山企业生产、经营和管理信息化。
建设单位拟在运营期建设数字化矿山，实现矿山企业生产、经营和管理信息化。
符合

企业管理与企业形象
应建立产权、责任、管理和文化等方面的企业管理制度。应建立质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，确保对质量、环境、职业健康与安全的管理。
建设单位拟在运营期按要求建立完整的企业管理制度。
符合

4.与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析

本项目运营期大气主要污染为粉尘，对照《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中“第三章防治措施”中的“第四节扬尘污染防治”符合性分析见表1-5。

表1-5   《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析表
要求
本项目
符合性
第三十七条各级人民政府应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积，防治扬尘污染。
本项目已对开采、运输等过程扬尘进行雾炮机喷洒降尘、运输车辆篷布遮盖、设防风抑尘墙等大气污染治理。
符合
第三十九条运输、处置建筑垃圾，应当经工程所在地的县（市、区）人民政府确定的监督管理部门同意，按照规定的运输时间、路线和要求清运到指定的场所处理；在场地内堆存的，应当有效覆盖。
施工单位承诺运输、处置建筑垃圾按当地管理要求；场地堆存物料加盖篷布。
符合
第四十三条贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施：（一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁；（二）堆场周边应当配备高于堆存
表土堆场、废石堆场：设防风抑尘墙，洒水保湿，篷布遮盖；装卸粉尘：雾炮机喷洒降尘，加强管理，规范作业等。
符合
物料的围挡、防风抑尘网等设施；（三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。
本项目对破碎、筛分工序进行局部密闭，在其工序上分别安装布袋除尘器，除尘器处理后经15m高排气筒排放。
第四十四条矿山开采产生的废石、废渣、泥土等应当堆放到专门存放地，并采取围挡、设置防尘网或者防尘布等防尘措施；施工便道应当硬化。在采石、采砂和其他矿产资源开采过程中，或者在停办、关闭矿山前，采矿权人应当整修被损坏的道路和露天采矿场的边坡、断面，恢复原有地貌，并按照规定处置矿山开采废弃物，防止扬尘污染。
表土堆场、废石堆场：设防风抑尘墙，洒水保湿，篷布遮盖；表层剥离物及筛选废砂石闭矿期用于采坑回填整治及土地复垦，并按要求编制了《矿产资源开发利用与生态保护修复方案》
符合
5.与《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》提出“严格环境准入，推动工业绿色转型。建立以“三线一单”为核心全覆盖的生态环境分区管控体系，完善管控单元环境准入清单，深化高耗能、高排放项目环境准入及管控要求，建立动态更新和调整机制。加强“三线一单”在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。”本项目为土砂石开采开采项目，不属于“两高”项目以及不符合产业准入标准和政策的落后项目，符合第七师胡杨河市生态环境分区管控要求。因此，本项目符合《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》要求。

6.与《工业料堆场扬尘整治规范》(DB65/T4061-2017)符合性分析

本项目属于一般控制区，堆场规模为300～10000m3，常年平均风速2~4m/s，粒度＞0.5mm，对照《工业料堆场扬尘整治规范》(DB65/T4061-2017)中表1，本项目的堆场类型划分为Ⅱ类。针对Ⅱ类堆场扬尘防治方案，本项目堆场方案为防风抑尘网及喷洒水，符合其Ⅱ类堆场扬尘防治要求。因此，本项目堆场扬尘整治措施与《工业料堆场扬尘整治规范》(DB65/T4061-2017)相符。

7.与《关于加快推进露天矿山综合整治工作实施意见的函》符合性分析

本项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)符合性分析见表1-6。

表1-6 《关于加快推进露天矿山综合整治工作实施意见的函》符合性分析表

类别
要求
本项目
符合性
全面摸底排查露天矿山情况
以违法违规开采和责任主体灭失的露天矿山为重点，全面查清本地区露天矿山基本情况，在全面核查露天矿山开发利用、环境保护、矿山地质环境恢复治理和土地复垦等情况的基础上，逐矿逐项登记汇总，分类建立台账，提出整治意见。
本项目未开始运行，已提前按要求编制了《矿产资源开发利用与生态保护修复方案》等
符合
依法开展露天矿山综合整治
依法关闭违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，经相关部门组织验收合格后方可恢复生产，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，因地制宜加强修复绿化，减少和抑制大气扬尘。全面加强矸石山综合治理，消除自燃和冒烟现象。
本项目未开始运行，运行时严格按照相关制度进行建设、运行及修复等。
符合
加强露天矿山生态修复
按照“谁开采、谁治理，边开采、边治理 ”原则，引导矿山按照绿色矿山建设行业标准，以环境影响报告书及批复、矿山地质环境保护与土地复垦方案等要求，开展生态修复。对责任主体灭失的露天矿山，按照“谁治理、谁受益”的原则，充分发挥财政资金的引导带动作用，大力探索构建“政府主导、政策扶持、社会参与、开发式治理、市场化运作”的矿山地质环境恢复和综合治理新模式，加快生态修复进度。
本项目已委托编制修复方案，正在编制项目环境影响报告表。后期建设单位严格按批复内容进行建设。
符合
严格控制新建露天矿山建设项目
严格贯彻国发〔2018〕22号文件有关要求，重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目，国发〔2018〕22号文件下发前环境影响评价文件已经批复的重点区域露天矿山，确需建设的，在严格落实生态环境保护、矿产资源规划和绿色矿山建设行业标准等要求前提下可继续批准建设。其他区域新建露天矿山建设项目，也应严格执行生态环境保护、矿产资源规划和绿色矿山建设行业标准等要求。
本项目不属于重点区域，项目建设、运行及修复等严格按照要求执行
符合
8.与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)符合性分析

本项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)符合性分析见表1-7。

表1-7 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)符合性分析表

类别
要求
本项目
符合性
循环经济
1）发展绿色开采技术，实现矿区生态环境无损或受损最小；2）发展干法或节水的工艺技术，减少水的使用量;3）发展无废或少废的工艺技术，最大限度地减少废弃物的产生;4）矿山废物按照先提取有价金属、组分或利用能源，再选择用于建材或其它用途，最后进行无害化处理处置的技术原则。
项目采用绿色开采技术，采用干法工艺及雾炮喷淋降尘；本项目对破碎、筛分工序进行局部密闭，在其工序上分别安装布袋除尘器，除尘器处理后经15m高排气筒排放。运营期生产固废主要为表层剥离物及筛选废砂石分别堆放于表土堆场及废石堆场，闭矿期用于采坑回填整治及土地复垦。
符合
禁止的矿产资源开发活动
1）禁止在依法划定的自然保护区(核心区、缓冲区)、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。2）禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。3）禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。4）禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动。5）禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。6）禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿
项目所在区域不在自然保护区内；不在直观可视范围内；不在地质灾害危险区；未开采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源；不属于煤矿。
符合
限制的矿产资源开发活动
1）限制在生态功能保护区和自然保护区(过渡区)内开采矿产资源。生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划，并按规定进行控制性开采，开采活动不得影响本功能区内的主导生态功能。2）限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源
本项目不在生态功能保护区和自然保护区；经上文分析，本项目的建设符合当地的环境功能区规划；不项目不在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区
符合
矿产资源开发规划
1）矿产资源开发应符合国家产业政策要求，选址、布局应符合所在地的区域发展规划。2）矿产资源开发企业应制定矿产资源综合开发规划，并应进行环境影响评价，规划内容包括资源开发利用、生态环境保护、地质灾害防治、水土保持、废弃地复垦等。3）.在矿产资源的开发规划阶段，应对矿区内的生态环境进行充分调查，建立矿区的水文、地质、土壤和动植物等生态环境和人文环境基础状况数据库。同时，应对矿床开采可能产生的区域地质环境问题进行预测和评价。4）矿产资源开发规划阶段还应注重对矿山所在区域生态环境的保护
本项目符合《产业结构调整指导目录(2024年本)》；闭矿后对开采区、矿山道路、废石堆场等进行土地整治及回填表土，恢复生态。
符合
原环境保护部办公厅发布的2016年《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（征求意见稿）提出
1）矿产资源开发利用，选址、布局应符合当地主体功能区划、矿产资源开发利用规划、环境功能区划、生态功能区划等并应考虑景观协调性。应该按照开采规模与资源储量相适应的原则，结合区域生态环境承载力状况，确定合理的开发强度。2）在矿产资源开发规划阶段，应充分调查矿区生态背景，包括非生物因子（气候、土壤、地形、地貌及水文地质等）、生态系统（类型、面积、结构和功能）、生物多样性（物种组成、丰富度及多样性）等，建立矿区生态环境本底数据库。3）在生态脆弱区开展矿山生态修复，应因地制宜选择修复技术。对表土资源缺乏地区，鼓励采取无土生态修复技术；对于干旱地区，宜采取节水生态修复技术、抗旱植物恢复技术、砾石覆盖恢复技术等。4）在干旱缺水地区，宜推广干选或节水型选矿
根据报告全文分析，本项目选址、布局等符合当地主体功能区划、矿产资源开发利用规划、环境功能区划、生态功能区划等；不在生态脆弱区；采用干法工艺及雾炮喷淋降尘。
符合
9.与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（2017年1月）符合性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（2017年1月）符合性分析见表1-8。

表1-8   《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》符合性分析
要求
现状
符合性

矿石堆场须采用洒水抑尘、设置围挡等措施防治无组织粉尘排放。其大气污染物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297）要求，有行业排放标准的执行行业标准。
项目砂石矿运输车辆采用篷布遮盖，限速并严禁超载，运矿道路洒水降尘；堆场设置防风抑尘墙，料堆采用篷布遮盖并洒水保湿，堆场按照《工业料堆场扬尘整治规范（DB65/T4064-2017）建设，厂界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求
符合

严禁未经处理采矿废水直接排放，禁止利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞等排放废水。在干旱缺水地区，鼓励将外排矿坑水处理达标后用于农林灌溉，生活污水处理达标后尽量综合利用。
本项目生产过程中无生产废水产生，工作人员生活污水委托个人由吸污泵车拉运至污水处理厂处置
符合
噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
本项目厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)2类标准要求。
符合
采矿活动产生的固体废物，推广利用采矿固体废物加工生产建筑材料及制品技术，固体废物综合利用率≥30%，无法利用的必须使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害，固体废物处置100%。废石堆场按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599)要求建设，矿区废石场集中设置、避免同一矿区设置多处废石场。废石按GB5086规定的方法进行浸出及腐蚀性鉴别试验，其结果确定为Ⅱ类一般工业固废的，其堆场采取防渗技术措施。生活垃圾实现100%无害化处置。
本项目开采剥离物及废砂石待闭矿期用于采坑回填；生活垃圾收集后统一交由环卫部门处置；除尘器收集的粉尘加水混合后回填于采矿区，布袋除尘器更换的废旧布袋约3年更换1次，由厂家更换后回收处理。
符合
新建、改（扩）建矿山应在矿山开采前完成《矿山生态环境保护与恢复治理方案》编制工作。对位于荒漠和风沙区矿产资源开发应避开易发生风蚀和生态退化地带；废石堆场、料场等场地应采取围挡和覆盖等防风蚀措施。水蚀敏感区矿产资源开发应科学设置露天采场、废石堆场及料场，并采取边坡防护、工程拦挡等水土保持措施。
本项目堆土场、废石堆场采取围挡和遮盖的措施，防止水土流失。
符合
（二）选址与空间布局1.铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200米范围以内，重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域,居民聚集区1千米以内禁止建设非金属矿采选项目。2.伊犁河、额尔齐斯河等重要河流源头区、水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ类和具有饮用功能的Ⅲ类水体岸边1000米以内，其它Ⅲ类水体岸边200米以内，禁止新建或改扩建非金属矿选矿工程，存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施的，可根据实际情况，在确保不会对水体产生污染影响的前提下适当放宽距离要求。
本项目位于新疆生产建设兵团第七师124团，距离高速公路在200米范围外、距离居民聚集区1千米以上；项目周围1000米以内无水体。
符合




二、建设内容
	地理位置
	本项目位于新疆生产建设兵团第七师124团，隶属新疆生产建设兵团第七师管辖，项目区中心地理坐标为东经84°2'31.182″，北纬44°23'32.652″。
根据现场调查，项目所在地及四周均为裸岩石砾地，矿区范围及拐点坐标见下表，项目地理位置图见附图1，矿区范围见附图4。
表2-1    矿区拐点直角坐标
拐点

编号
CGCS2000直角坐标
CGCS2000地理坐标
X
Y
北纬
东经
1
4917439.568
28502952.768
84°02′13.416″
44°23′33.116″
2
4917709.178
28503369.296
84°02′32.242″
44°23′41.841″
3
4917688.469
28503463.182
84°02′36.484″
44°23′41.168″
4
4917100.569
28503834.071
84°02′53.227″
44°23′22.115″
5
4917009.176
28503813.636
84°02′52.301″
44°23′19.154″
6
4916741.140
28503393.637
84°02′33.319″
44°23′10.478″
7
4916772.270
28503255.145
84°02′27.063″
44°23′11.489″
8
4917302.416
28502922.354
84°02′12.039″
44°23′28.670″


	项目组成及规模
	1.项目概况

项目名称：西域广合公司124团2号建筑用砂矿砂石料厂建设项目一期
建设单位：胡杨河市西域广合商品混凝土有限责任公司
建设性质：新建
建设地址：第七师124团
2.建设组成
本项目占地535000m2，矿区总体布置主要由1处露天采场、工业场地、生活办公区、原料棚库、集料堆场、矿山道路组成。项目设计年产建筑用砂石料15万立方米，日均生产砂石料3000立方米、办公区、生活区等公辅设施。
表2-1 项目组成及规模一览表

工程

类别

名称

内容

主体工程
露天采场
采用挖掘机露天水平方式进行开采，采场面积为0.535平方千米；开采标高519.78米~536.00米；
工业场地
建设1条砂石料生产线；加工过程输送方式为封闭式皮带输送机。主要设备为破碎机、筛床等。
辅助工程
办公生活区
建设办公室、宿舍、食堂等
储运工程
表土堆场
位于拟定矿区范围内，不新增占地，占地面积13000m2，容积28600m3，用于开采表层剥离物的暂存。堆放周期为矿山服务年限结束后用于采坑回填整治及土地复垦。
废石堆场
位于拟定矿区范围内，不新增占地，占地面积2000m2，容积45000m3，用于筛选废砂石的暂存。堆放周期为矿山服务年限结束后用于采坑回填整治及土地复垦。
公用工程
供配电
矿区电源与高压线接通供电
供水
项目生活用水为拉运，生产用水取自项目区西南侧约300m的高干渠
排水
本项目不产生生产废水，工作人员生活污水暂存于化粪池后委托个人由吸污泵车拉运至124团污水处理厂处置
供暖
办公生活区冬季供暖采用电采暖
道路
矿区内道路2500平方米，矿区外道路500平方米
环保工程

废气
开采粉尘：采用雾炮机喷洒降尘；破碎、筛分粉尘：对破碎、筛分工序进行局部密闭，在其工序上分别安装布袋除尘器，除尘器处理后经15m高排气筒排放；装卸粉尘：雾炮机喷洒降尘，加强管理，规范作业；运输道路扬尘：运输车辆篷布遮盖；车辆限速；运输道路每日洒水3次；运输车辆轮胎冲洗等；表土堆场、废石堆场：设防风抑尘墙，洒水保湿，篷布遮盖。食堂油烟：经油烟净化器处理后排放。
废水处理
本项目运营期不产生生产废水，工作人员生活污水委托个人由吸污泵车拉运至124团污水处理厂处置
噪声处理
项目采用低噪声开采、装卸设备，高噪声设备定期维护，运输车辆限速，禁鸣等降噪措施。
固体废物处置
表层剥离物及筛选废砂石分别堆放于表土堆场及废石堆场，闭矿期用于采坑回填整治及土地复垦。
除尘器收集的粉尘加水混合后回填于采矿区，布袋除尘器更换的废旧布袋约3年更换1次，由厂家更换后回收处理。
生活垃圾集中收集后拉运至124团垃圾填埋场处置
废机油暂存于危险废物暂存间（约10m2，重点防渗）后，交由有资质单位处置
生态恢复
严格控制开采范围和活动范围，对受破坏的地表及时进行平整，覆土进行植被恢复，生态恢复达到土地复垦方案和本环评提出生态恢复指标。
3.原辅材料消耗
本项目生产所需主要原辅材料及能源消耗情况见表2-2。

表2-2      原辅材料及能源消耗一览表

序号
名称
用量
单位
备注
1
土砂石矿
15
万方
2
柴油

25

吨

项目区

3
水

1380

吨

现有机井

4
电

11.52

万KWH

七师电网

4.建设规模及主要工程参数
4.1开采规模
项目规划开采面积0.535平方千米(合802.5亩)，估算普查范围519.78米～536米标高之间新增建筑用砂推断资源量（TD）矿石量392.96万立方米、可利用砂石308.98万立方米。其中：粒级40~20毫米砂石量为：92.15万立方米；粒级20～5毫米砂石量为25.25万立方米；粒级5～0.075毫米砂石量为117.61万立方米。剥离资源量26.59万立方米，本次拟设采矿权开采标高为519.78米~536.00米。
项目设计年产建筑用砂石料15万立方米，日均生产砂石料3000立方米，根据市场需求精细化划分产品粒级，具体产品结构如下：
1、40～20mm粗砂石：产量92.15万立方米（资源储量，按需开采）；
2、20～5mm中砂石：产量25.25万立方米（资源储量，按需开采）；
3、5～0.075mm细砂料：产量117.61万立方米（资源储量，按需开采）。
项目产品均为优质建筑用砂石骨料，广泛应用于房屋建筑、道路市政、水利工程等基础设施建设领域。
4.2采砂方案
1、砂石质量标准

符合《建筑用砂》(GB/Tl4684-2001)及《建筑用卵石、碎石》（GB/T14685－2011）有关要求。

2、禁采区

大风天气不得进行作业。在国家及自治区相关规定中的禁采期不得进行开采。

3、矿床开采方式

矿体开采矿种为建筑用砂石料，该矿矿体出露地表，矿区地势平坦，开采深度为3米，设计采用露天开采方式。

4、开拓运输方案

根据矿体赋存情况及地形条件，设计采用公路开拓汽车运输方案。

5、采剥工艺流程

根据矿体规模、产状等赋存条件，采用沿矿体走向方向布臵工作面，由地表至下3米横向推进的作业方式。

工艺流程：装载机装车→自卸车倒运

6、采石工艺流程

石料生产线的流程：

石料生产线的流程大致为：（料仓）——给料机——颚式破碎机——反击式破碎机——振动筛——（可成成品）。其中间的机器之间可用输送机相接。

5.主要设备

主要设备详见表2-3。

表2-3  项目主要设备一览表

序号
设备名称
单位

数量

1
挖掘机
台
2
2
装载机
台
2

3
破碎机
台
1
4
筛床
台
2
6.产品方案

本项目矿山开采产品为砖瓦用砂石矿石，主要产品规格见表2-4。

表2-4   产品方案一览表
序号

名称

单位

产量

1

细石

m3
120000

2

混合石

m3
48000

3

砂石料（1.2cm）

m3
14000

4

碎石（2—4cm）

m3
18000

合计

m3
m3
7.劳动定员及工作制度

本项目矿区劳动定员20人，每年工作200，每天工作10小时。
8.公用工程

8.1供电

矿区电源与高压线接通供电。

8.2供暖

办公生活区冬季供暖采用电采暖。

8.3设备能源提供

    本项目装载机、挖掘机能源消耗均为柴油，年消耗柴油量为40t/a ，由加油车定期运至矿区对机械设备加油，不在矿区设柴油储罐。

8.4 供水

（1）降尘用水

①开采及装卸降尘用水

    项目采用雾炮机对开采、铲装（装卸）、筛分过程中产生的扬尘进行抑制，抑尘用水量按2L/t-矿石计，项目每日开采约966.67t，用水量约1.93m3/d（463.2m3/a），降尘用水直接自然蒸发消耗。

②道路降尘用水

    为减少矿山道路运输扬尘，需对道路进行洒水抑尘，矿区内道路面积为3000m2，道路洒水按平均1L/m2•次，每天洒水3次，洒水量为9m3/d（2160m3/a），降尘用水直接自然蒸发消耗。

③表土堆场及废石堆场降尘用水

    废石堆场占地面积为2000m2，表土堆场占地面积约为13000m2，抑尘用水量按1L/m2·次计算，每日1次，则废石堆场用水量为15m3/d（3600m3/a），该部分水被矿石吸收和蒸发，没有废水外排。

（2）洗砂用水

    本项目年加工砂石料15万m3，其中砂石料产品需经过水洗工序。参照同行业洗砂用水系数，按水砂比2:1，本项目年产砂石料15万m3，则项目洗砂用水量为300000m3/a（1500m3/d）。项目洗砂废水经沉淀池沉淀处理后，回用于洗砂、喷淋洒水降尘和场地冲洗，洗砂过程因蒸发会损耗部分水，损耗量按5%计，则新鲜水补充量为75m3/d（15000m3/a）；产品带走部分水，按5%计，则新鲜水补充量为75m3/d（15000m3/a）；沉渣带走部分水，按0.3%，新鲜水补充45m3/d（9000m3/a）。经合计，洗砂用水量为1500m3/d（300000m3/a），循环用水量约为1305m3/d（261000m3/a），新鲜补水量为195m3/d（39000m3/a）.

（3）车辆冲洗用水

    本项目产品加工生产规模为15万t/a，按照生产装置最大能力的100%计算，每年最大运输原料15万吨，按照单车1次运输量最大为10吨计算，每年约需运输15000辆/年，每天运输车辆为75辆，车辆进出厂区前需对车轮和车身进行冲洗。据调查车辆车轮和车身冲洗水量为0.04m³/辆·次，每年冲洗用水为600m3/a（3m³/d），排污系数按0.9计算，则冲洗车辆的清洗废水量约540m3/a（2.7m3/d）。废水经沉淀池沉淀后回用。

（4）生活用水：

    项目劳动定员20人，用水量按100L/人·d，生活用水量为2m3/d，年产生天数200天，合400m3/a。

8.5 排水

    项目降尘用水在生产过程中全部挥发，无废水产生，项目产生的废水主要为劳动定员生活污水。

    项目生活污水排放量按照用水量的80%进行核算，则生活污水排放总量为1.6m3/d，合320m3/a。工作人员生活污水委托个人由吸污泵车拉运至124团污水处理厂处置，处置协议见附件。项目用水量估算见表2-6。

表2-6      用水情况一览表
序号

用水项目

用水定额

用水量（m3/d）

排污系数

回用水（m3/d）

废水量（m3/d）

1

生活用水

100L/人·d

2
0.8

/

1.6
2

开采、装卸及筛分降尘用水

2L/t-矿石

1.93
/

/

/

3

道路降尘用水

1L/m2•次

9
/

/

/

4

表土、废石堆场降尘用水

1L/m2·次

15
/

/

/

5

洗砂用水

2m3/m3砂石料

1500
/

1305
/

6

车辆冲洗用水

0.04m³/辆·次

3
0.9

2.7
/

7

合计

/

1530.93
/

1307.7
1.6


	总平面及现场布置
	该项目总占地面积535000m2，项目区常年主导风向为西风。工业场地在矿区范围中部，表土堆放区位于矿区范围东北侧，废石堆放场位于工业场地东侧，矿部办公生活区位于矿区范围西北角，位于该地主导方向上风向。综上所述，本项目区平面布置功能分区明确，集中紧凑，满足生产工艺流程要求，矿区道路及出入口位于厂区北侧与场外道路相通，便于本项目的运输及生产管理，从环境保护角度考虑，本项目总图布置基本合理。


	施工方案
	1.施工工艺流程

本项目工程施工期主要对厂区平整、设备安装等。
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图2-4  施工期工艺流程图

2.运营期工艺流程
本项目运营期开采、筛分加工主要生产工艺见下图。
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图2-5  运营期生产工艺流程图

工艺流程简述：

采场内采用挖掘机直接挖取矿石，汽车或装载机铲运到上料仓，通过胶带输送机输送入振动筛分，再输送到振动筛筛分分级，由胶带输送机转运到装载机，然后装载机倒运至成品堆放场待售，装载机装入自卸汽车外运。

3.建设周期

根据计划及结合工程实际情况，本工程初拟施工总工期12个月（2026年07月01日-2027年06月01日）。



	其他
	无




三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1.生态环境现状调查

    （1）《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》

《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中指出，“一些能源和矿产资源富集区域往往同时是生态脆弱或生态重要区域，被划分为限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的重点生态功能区或农产品主产区，并不是限制能源和矿产资源的开发，这类区域中能源和矿产资源仍可依法开发，资源开采地点仍可定义为能源或矿产资源的重点开发基地，但应按该区域主体功能定位实行“点上开发、面上保护”，形成资源点状开发、生态面上保护的空间结构。对阿尔泰山、塔里木盆地、准噶尔盆地等矿产资源富集区域的开发要在科学规划的基础上以点状开发方式有序进行，开发强度控制在规划目标内，尽量减少对生态扰动和破坏，同时加强对矿产开发区迹地的生态修复。”

本项目位于新疆生产建设兵团第七师124团，项目所在区域不属于限制开发区和禁止开发区，属于允许开发区。主体功能区规划图见附图5。

（2）生态功能区划

根据《新疆生产建设兵团生态功能区划》，项目区属于兵团准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态区-3.六、七、八、十二师准噶尔盆地南部灌木、半灌木荒漠、绿洲农业生态亚区-11.六、七、八师奎屯—石河子—五家渠城镇与绿洲生态功能区。具体参见下表3-1。生态功能区划图见附图6。

表3-1    项目所在区域生态功能区划

生态功能分区单元
生态区
兵团准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态区
生态亚区
六、七、八、十二师准噶尔盆地南部灌木、半灌木荒漠、绿洲农业生态亚区
生态功能区
六、七、八师奎屯—石河子—五家渠城镇与绿洲生态功能区
隶属师团场
七师、八师、六师西线、中线垦区
主要生态服务功能
工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制
主要生态环境问题
地下水超采、荒漠植被退化、河流萎缩断流、土地荒漠化与盐渍化、工业污染严重、绿洲外围受到沙漠化威胁
主要保护目标
保护绿洲农田生态系统及农田土壤环境质量、保护城市环境质量、保护荒漠植被
主要保护措施
节水灌溉、严格控制地下水开采、污染物达标排放、提高城镇建设规划水平、荒漠草场禁牧休牧、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理
发展方向
发展以棉花为主导的优质、高效、特色农业；加快高标准城镇化建设；发展棉纺业、食品加工业、畜禽养殖业；做强塑化节水器材产业
（3）土地利用、土壤类型现状调查

本项目土地类型为其他草地，所在地现状为裸/稀植被地。根据项目区资料，项目所在地土壤类型为石膏灰棕土。

（4）植被现状调查及评价

①区域植被区系

依据《新疆植被及其利用》中植物地理区划的划分标准，评价区所在的植被区划属新疆荒漠区。具体内容见表3-2。

表3-2    评价区植被地理区划

植被区

植被亚区

植被省

植被亚省

植被州

（二）新疆荒漠区（亚非荒漠区的一部分）

北疆荒漠亚区

准噶尔荒漠省

准噶尔荒漠亚省

玛纳斯湖州

②评价区植被类型

评价区域地处准噶尔盆地西南缘的干旱荒漠区，自然地带性植被为梭梭。区域内天然植物种类贫乏，以超旱生、耐盐碱的亚洲中部荒漠成分占优势。主要是：藜科的梭梭、假木贼、木碱蓬和驼绒藜；柽柳科的琵琶柴。就其区系地理成分而言，有属亚洲中部成分的梭梭，中亚成分的盐节木，总体来说比较简单。从历史成分来看，显示出其古老性，藜科中的梭梭、猪毛菜、盐爪爪等属的一些种均发生于第三纪。

从植被的水平地带分布来说，评价区域植被主要是由超旱生的小半乔木、半灌木、小半灌木荒漠植被所形成。由于干旱无水，地表干燥，植被稀疏，评价区东部植被覆盖率在5%~8%之间、北部植被覆盖率在10%~15%之间。

评价区域植被为梭梭+琵琶柴（Form.Haloxylonammodendron+Reaumuriasoongorica），属于小半灌木荒漠，是新疆荒漠植被中具有重要作用的显域性植被，梭梭+琵琶柴群系分布在整个油田开发区，所适应的土壤为灰漠土，土壤中含有石膏，机械组成为砾砂质，群落盖度很低，多在10%以下，群落种类组成少，主要为梭梭高（1.0m左右）、琵琶柴（Reaumuriasoongorica），从属物种有盐生假木贼（Anabasissalsa）、驼绒藜（Iljiniaregelii）、翼果霸王（Zygophyllumpterocarpum）、叉毛蓬（Petrosimoniasibirica）、肥叶碱蓬（Suaedakossinskyi）、猪毛菜（Salsolaspp）等。

③重点保护野生植物

根据《国家重点保护野生植物名录》（第一批）和《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（第一批），评价区域分布的天然野生植物中，无国家重点保护植物，有自治区Ⅰ级保护植物1种，为梭梭，是典型的荒漠植物及优良固沙植物。

根据矿区及周边植被现状调查图显示，项目所在区植被类型为荒漠植被，主要有琵琶柴、柽柳、沙枣刺、铃铛刺、野枸杞、碱嵩、盐梭梭、骆驼刺、胖姑娘、碱灰藜、灯笼草、鸡眼草、白刺等荒漠稀疏植被。

（5）野生动物现状调查及评价

①野生动物区划

按中国动物地理区划的分级标准，项目所在区域属古北界、中亚亚界、蒙新区、西部荒漠亚区、准噶尔盆地小区。因该区域地处内陆盆地，气候极端干燥，按气候区划为酷热干旱区，野生动物的栖息生境极为单一，主要为荒漠。

②野生动物栖息生境类型

评价区域地处准噶尔盆地西南部，东临准噶尔盆地固定、半固定沙漠，南接城镇与绿洲，东北部皆为开发多年的石油工业基地，为荒漠-绿洲交错带，地势较为平坦。通过对区域内动物的实地调查和有关资料的查询，野生动物生存环境可分为以下2种类型：

①荒漠区：荒漠区是油田生产的主要区域，主要分布于评价区中部及北部，植被主要以梭梭-琵琶柴群系为主，多为旱生种类，盖度较低。严酷的自然环境及地势平坦的地形地貌，导致区域内的主要动物为啮齿动物（荒漠麻晰、快步麻蜥等）及鸟类（小嘴乌鸦、凤头百灵、红尾伯劳等），野生动物生存条件相对较差；

②绿洲区：主要分布于评价区南部，植被主要为人工农作物及农田防护林等乔木，为野生动物提供了良好的栖息场所，区域由于人类活动频繁，基本为常见种。

③野生动物种类及分布

通过对区域动物的实地调查和有关调查资料的查询，评价区栖息分布着各种野生脊椎动物17种，其中爬行类4种、鸟类10种、哺乳类3种。爬行类的蜥蜴、哺乳类的啮齿动物和鸟类是滚动开发区内主要建群种动物。

由于准噶尔盆地严酷的气候条件，野生动物分布种类少，没有区域特有种，也无保护动物。

2.大气环境

（1）区域达标区判断
本次评价选取距离项目最近的克拉玛依市独山子区监测站点2024年（2024.1.1～2024.12.31）的监测数据作为环境空气现状评价。结果见表3-3。

表3-3     环境质量现状统计表

评价因子

年评价指标

现状浓度

标准限值

占标率%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

7.67
60
12.78
达标

24小时平均第98百分位数
13
150
8.67
达标

NO2
年平均质量浓度

18.51
40
46.28
达标

24小时平均第98百分位数
57
80
74.65
达标

PM10
年平均质量浓度

55.7
70
71.25
达标

24小时平均第98百分位数
85
150
56.7
达标
PM2.5
年平均质量浓度

26
35
74.29
达标

24小时平均第98百分位数
39
75
52
达标
CO

24小时平均第95百分位数
1100
4000
27.5
达标

O3
24小时平均第95百分位数
136
160
86.25
达标

    由上表可知，项目所在区域各污染物浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准要求，项目所在区域为环境空气质量达标区。

（2）其他污染物环境质量现状监测
    本次大气环境质量现状监测选用《第七师胡杨河市124团砂石料厂建设项目环境影响评价报告表》中TSP监测数据。监测单位：新疆国环鸿泰检验检测有限公司进行监测，监测时间为2023年2月2日-9日。监测点位距离本项目1km处，大气环境现状评价结果见表3-4
表3-4    大气环境现状评价结果    单位：μg/m3
监测点位

监测点坐标

污染物

平均时间

评价标准

监测浓度范围

最大浓

度占标率

超标率

达标情况

东经

北纬

1#

84°03,19.32″

44°22,20.63″

TSP

24h

300

147-163

54.33%

0

达标

由表3-7知，TSP在监测点最大浓度占标率为54.33%，均未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中过渡阶段浓度限值二级标准。

3.地下水环境现状调查及评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属J非金属矿采选及制品制造-54、土砂石开采-其他，属于Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。
4.土壤环境现状调查及评价

根据《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附表A.1，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中“采矿业”，为Ⅲ类项目类别；同时对照“表2”Ⅲ类不敏感项目可不开展土壤环境影响评价工作。因此，本次评价不开展土壤环境质量现状调查及评价。

6.声环境质量现状监测及评价

本项目为砂石料建设项目，属于生态影响类项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》：“项目涉及的水、大气、声、土壤等其他环境要素，应明确项目所在区域的环境质量现状。”大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关规定开展补充监测，污染影响类编制指南中要求厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。
    项目周边50m范围内均为荒漠，无声环境保护目标，因此本项目可不开展声环境现状调查及分析
7.土地荒漠化现状

经核实，本项目所在区域不属于水土流失重点预防区、水土流失重点治理区和沙化土地封禁保护区。项目区临近古尔班通古特沙漠，为土地沙漠化轻度至极度敏感、土壤侵蚀高度至极度敏感、生物多样性及其生境中度至高度敏感、土壤盐渍化轻度敏感。根据《2020年新疆维吾尔自治区水土保持公报》，本项目所在地的水土流失主要为风力侵蚀，主要侵蚀土地利用类型为沙地。
根据评价区土地利用现状，结合现场调查地形地貌及植被覆盖程度，分析评价区域土地荒漠化现状。项目所在区域地势平坦，土地利用类型有耕地、荒漠、林地和建设用地，评价范围内的荒漠面积达42.1km2、占评价范围的25.21%，滚动开发区内的荒漠面积达15.54km2、占评价范围的29.94%，荒漠区植被盖度5%-15%。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	无


	生态环境保护目标
	本项目位于新疆生产建设兵团第七师124团，项目区中心地理坐标为东经84°2'31.182″，北纬44°23'32.652″。根据现场调查，项目所在地不属于特殊或重要生态敏感区，附近无国家及省级确定的风景名胜区、历史遗迹等保护区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等。项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。因此，确定主要环境保护目标和级别如下：

（1）保护评价区环境空气，保证不因本项目而降低区域环境空气质量现状级别—《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。应确保评价区域内的大气环境质量不受本项目排放大气污染物的明显影响。
（2）声环境保护目标：控制厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，避免对厂址区域造成噪声污染。保护本项目建成后区域声环境依旧满足《声环境质量标准》中的2类区要求。

（3）生态环境保护目标：维持项目区生态体系的完整性；保护渠道周围分布的植被，基本满足其生态用水需求及生态功能，不因工程兴建使面积减少和退化；严格限定工程建设扰动区域，减少建设活动对地表植被的破坏，并防治因工程各类建设活动而产生的水土流失。

（4）生态保护目标：保护项目所在区域原有地表植被和土壤，确保项目所在区域生态环境不受到较大影响。

	评价

标准
	1.环境质量标准

（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准；

（2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；

2.污染物排放标准
（1）废气
粉（扬）尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物有组织最高允许排放速率限值要求（3.5kg/h）及无组织排放标准（1.0mg/m3）。
食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度≤2mg/m3标准。
（2）废水
本项目运营期不产生生产废水，工作人员生活污水委托个人由吸污泵车拉运至124团污水处理厂处置。
（3）噪声
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中各阶段标准，即昼间70dB（A）、夜间55dB（A）；项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。
（4）固废
项目一般生产固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求；

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	其他
	本项目为防渗渠道建设工程，属典型生态影响类项目，不设总量控制指标。




四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1.大气污染
施工期产生废气主要是施工扬尘及燃油施工设备和运输车辆运行时排放废气。
（1）施工扬尘
施工扬尘主要产生于以下施工过程：
①场地清理平整过程产生扬尘；
②场地开挖、土石方堆放、回填等过程产生扬尘；

③粉砂状建筑材料运输、装卸、搬运、堆放等过程产生扬尘；
④粉砂状施工垃圾清理、堆放、装卸、运输等过程产生扬尘；
施工扬尘产生量及对其周边环境及人群产生影响范围和程度与施工现场的土质和气候、施工设备机械化程度、施工作业方式、施工管理水平、土石方量、路面状况、运输方式等诸多因素密切相关。施工扬尘排放呈间歇、不定量、无组织排放，其中的主要污染因子为颗粒物（TSP）。
在施工扬尘来源中，场地清理平整、土石方挖掘、堆放和回填、粉砂状物料装卸、搬运、堆放、清理、运输等过程产生扬尘较多，结构施工、设备安装等过程产生扬尘较少或不产生扬尘。施工扬尘污染源多为间歇分散排放源，其排放口距地面高度低，其排放会在施工区域及周边附近区域形成局部污染，如果其未经充分扩散稀释就进入地面呼吸层会对现场施工人员工作环境和健康产生一定影响。
（2）燃油施工设备和运输车辆运行时排放废气
各种燃油施工设备和运输车辆运行时排放废气中主要污染因子为SO2、NOx、CO、烃类等，其产排量与设备和车辆的选型、使用频率、使用燃料种类和用量等相关。各种燃油施工设备和运输车辆运行时排放废气呈间歇、不定量、流动、无组织排放，其产排量较小，对区域大气环境及人群产生影响较小，主要对施工作业点周边以及运输道路沿线两侧局部范围大气环境及人群产生一定影响，经采取选用低能耗、高效率的燃油施工设备和运输车辆，使用清洁燃料，对其注重日常保养维护，确保其良好运转状态等措施可以有效降低燃油施工设备和运输车辆运行时排放废气对周边大气环境及人群产生的影响。
2.废水
本项目不设置施工营地，施工人员为当地人员，施工人员产生的生活污水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等。本项目施工高峰期总人数按15人计，施工人员每天生活用水以50L/人·d计，生活污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为36m3/d，该项目施工期施工人员生活废水依托项目区附近124团已建设施处理。
施工期生产废水主要为机械设备冲洗废水、混凝土养护废水，其污染物为悬浮物和石油类，该类废水中SS浓度在3000mg/L-5000mg/L，拟在施工区设置简易沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀后回用于场地及道路降尘等。

3.固体废弃物
本项目施工期间产生固体废物主要是少量施工垃圾和生活垃圾。
施工垃圾主要是施工过程产生建筑垃圾、剩余建筑材料等，其中：建筑垃圾集中收集后定期统一运至当地城建部门指定的建筑垃圾场处置，剩余建筑材料回收利用。
本项目不设置施工营地，施工人员为当地居民，施工期主要为施工人员产生的生活垃圾，项目施工人数15人，按每人每天生活垃圾产生量为0.5kg计，本项目施工期产生的生活垃圾为2.73t，生活垃圾可依托当地居民现有设施排放，因此，项目施工期无新增生活垃圾排放。采取以上措施后，本项目施工期产生的固体废物对周边环境影响较小。
4.噪声
（1）噪声源类型及噪声源强

本项目施工期噪声类型主要是施工机械设备运行时产生的设备噪声和施工场地内及周围道路上运输车辆产生的交通噪声。根据实际调查并类比有关资料对这些施工机械设备在施工现场的噪声实测情况，确定各施工机械的噪声级。各种机械设备噪声级情况具体见表4-1。

表4-1工程施工机械噪声源强

序号

施工机械

噪声级（dB（A））

测量距离（m）

1

挖掘机
90
5

2

平地机
95
5

3

推土机
95
5

4
摊铺机
95
5

5
振捣器
95
5

6
装载机
95
5

（2）噪声环境影响分析

由于施工阶段为露天作业，周围无隔声与消声措施，故传播较远；相对本项目来说，施工机械多为间歇使用并且施工时间较短。
将施工机械噪声源近似为点声源，仅考虑距离衰减因素进行声级衰减计算。声源噪声值随距离衰减的计算公式如下：

L2=L1-20lg(r2/r1)
式中：r1、r2——距声源的距离（m）；
L1、L2——声源相距r1、r2处的噪声声级dB（A）；
通过上式可预测出主要施工机械设备等在不同距离处的噪声强度，预测结果具体见表4-2。
表4-2 主要施工机械在距施工点不同距离处的噪声级强度

序号

机械设备

经距离衰减后不同距离处的噪声强度dB（A）

10m
20m
50m
100m
150m
200m
300m
1

挖掘机
70
64
56
50
46
44
40
2

平地机
75
69
61
55
51
49
45
3

推土机
75
69
61
55
51
49
45
4

摊铺机
75
69
61
55
51
49
45
5

振捣器
75
69
61
55
51
49
45
6

装载机
75
69
61
55
51
49
45
由表4-2知，本项目在施工期间，在昼间与施工现场距离20m的地方可符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的噪声限值，而夜间与施工现场距离150m的地方可符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011）规定的噪声限值。
根据现场调查，本项目所在地四周均为空地，周边无声环境敏感点，施工期噪声对声环境影响较小。

5.生态影响分析
本工程的建设使土地利用格局发生变化。工程建设对区域生态体系稳定性影响的主要途径是地表扰动。对区域景观的影响随着项目开发建设，挖毁地貌、修建人工设施、废弃物堆置、地表变形等景观格局的变化，使区域固有的自然生态功能部分丧失。同时，产生了水土流失、污染生态问题。而且随着时间的推移和建设规模的扩大，这种景观结构的变化有可能不断延伸、扩大。总而言之，本项目的建设将导致项目所在区域景观生态结构与功能的变化。同时，还会引起项目区内环境质量有所变化。具体表现在以下几方面：
1）项目施工期主要生态环境影响为占地、植被破坏、水土流失以及对野生动物的惊扰影响。
2）矿区采矿场及环保设施建设，占用土地、破坏植被，造成水土流失。
3）改变地面生物生存环境。
4）生态景观发生改变。
（1）工程占地影响分析
①临时占地
临时占地包括工程建设期间临时征用的所有土地，主要为临时运输道路等占地，施工结束后将恢复现有的使用功能。临时生活区等在划定区域内，不新增用地。
②永久占地
永久压占土地类型为其他土地之裸地，因这部分破坏的土地长时间不能达到恢复，可视为长期影响。矿山主体工程和配套工程建设将使区域内的裸岩石砾地被建设用地和交通用地所替代。因此，总的说来项目在施工期将使区域土地利用格局发生了变化。
（2）施工期土壤环境影响分析
项目所在区域土壤类型为高山寒漠土，植被稀少，土地贫瘠，有机质含量低。矿区内各种施工活动的临时占地如施工带平整、矿区开拓、作业道路的修建和辅助系统等工程施工占地，对实施区域的土壤环境造成局部性破坏和干扰，不同程度地破坏了局部区域土壤结构，扰乱地表土壤层。根据类比调查和有关资料，此类活动将使土壤有机质降低，影响土壤结构，降低土壤养分。此外，施工中机械碾压、人员践踏、土体翻出堆放地表等，也会造成一定区域内的土壤板结，使土壤生产能力降低。施工回填后剩余的土方造成土壤松散，易引起水土流失，导致土壤中养分的损失。
施工过程中，各种机械设备和车辆排放的废气与油污、丢弃的固体废物、施工机具车辆的洗污水、临时生活点排放的生活污水等，也将对土壤环境产生一定的影响。
项目永久占地，地表土壤在施工过程中将彻底清除或被覆盖，施工结束后被水泥建构物等替代，从而根本上改变了所占区域地表覆盖层类型和性质，地表土壤永久不可恢复。项目永久占地面积较小，对区域土壤环境影响较小。
（3）对土壤侵蚀的影响分析
清理露天开采地表、矿区道路建设、服务设施建设等工程，要进行开挖地表和地面建设，造成施工区域内的地表扰动，从而新增一定量的土壤侵蚀。除此之外矿区范围内其他临时占地也将不可避免的扰动原有相对稳定的地表，使土壤变得疏松，产生一定面积的裸露地面，造成新增水土流失。施工过程中产生的弃土也将导致新的水土流失。施工期对原生地表的扰动和破坏是不可避免的，引起一定程度的土壤侵蚀。
（4）施工期对植被的影响
施工期占地会对占地范围内的植被造成影响，但在人工措施的辅助下可以逐步得到恢复。由于本项目区基本为荒漠草原地带，植被稀少，这些植被均为区域的优势种，分布广泛，适应环境能力较强，因此拟建项目的建设不会造成该区段的生物量大量减少，亦不会造成物种丧失和生物多样性下降。
（5）施工活动中污染物对植物的影响
①扬尘对植被的影响
工程开发建设中的扬尘是对植物生长产生影响的因素之一，但由于该区域的自然条件使得大气中扬尘易扩散，因此在正常情况下扬尘浓度低，工期短，对植被影响很小。
②施工期废水对植被影响
施工期由于只产生少量生活废水，不会对植被产生大的影响。（4）人为活动对植被的影响
人为活动对植被的影响主要表现为施工人员和作业机械对草本植物的践踏、碾压等，主要由于施工过程中人类践踏形成的小面积局部地段的次生裸地，多集中在临时性占地外围50m范围内，这种影响一般为短期性影响，且强度不大，施工结束，这一影响也逐渐消除。
（6）施工期对野生动物资源影响分析
在施工过程中，由于各类机械产生的噪声和人为活动的干扰，会使野生动物如啮齿类动物和一些鸟类向外迁移，使评价区周边的局部地区动物的密度相应增加；施工噪声会对野生动物产生驱赶和惊扰作用，另外，施工人员滥捕乱猎等现象的出现，将直接影响到这一地区的某些野生动物种群数量。这种影响可通过加强对施工人员的宣传教育和管理得到消除。
由于评价区野生动物种类较少，现有的野生动物多为一些常见的鸟类、啮齿类及昆虫等。动物在受到人为影响时均可就近迁入周边地区继续生存繁衍，因此项目建设期不会使评价区内的野生动物物种数量发生较大的变化，其种群数量也不会发生明显变化。只要加强对施工人员的管理，矿区开发对区域野生动物资源不会造成毁灭性影响。
（7）水土流失影响分析
平整施工区、矿区道路建设等工程，要进行开挖地表和地面建设，造成施工区域内的地表扰动，从而可能引起一定的土壤侵蚀。范围内其它占地也将不可避免的扰动原有相对稳定的地表，使土壤变得疏松，产生一定面积的裸露地面，造成新的水土流失。施工产生的弃土也将导致新的水土流失。施工期对原生地表的扰动和破坏是不可避免的，引起一定程度的土壤侵蚀。


	运营期生态环境影响分析
	1.运营期大气的影响分析
本项目运营期废气主要分为无组织粉尘。无组织粉尘主要为表土剥离、开采粉尘、装卸车粉尘、筛分粉尘、运输扬尘及废石堆场粉尘。
（1）开采粉尘
露天开采扬尘参照《第二次全国污染源普查工业源系数手册》中《1019粘土及其他土砂石开采行业系数手册》中给出的产污系数为0.082kg/t。
本项目开采量为392.96 万t/a，经计算，本项目开采起尘量约为32.22t/a。表土剥离及开采作业时，企业主要采取湿式作业的方式来降低粉尘的产生量，可实现抑尘率达80%，则表土剥离及开采时扬尘的产生量为6.44t/a。
（2）装卸车粉尘
产品装卸过程中会产生一定量的装卸扬尘。装卸扬尘量采用清华大学煤炭装卸扬尘公式估算：
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式中：Q——装卸扬尘，g/次；
U——风速，取1.7m/s；
W——矿石物料湿度，取8.0%；
M——车辆吨位，10t；
H——装卸高度，2.5m。
经计算，每车次装卸产品时产生的扬尘量为94.12g，每年需要装卸矿石产品392.96万t，用载重10t/车计，装卸扬尘约为36.99t/a；通过采取雾炮机喷淋降尘后，可降低粉尘80%以上，则矿石产品装卸扬尘排放量约为7.40t/a。
（3）破碎、筛分粉尘
在原矿破碎、筛分过程中，由于砂石矿下落会产生一定量的粉尘，大部分砂石矿不需要二次破碎、筛分，可直接利用，只有少量需要进行简单的筛分处理，破碎、筛分的砂石量按砂石矿总产量的20%计，为78.59万t/a。
本评价参照《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工逸尘排放因子，砂石（给料、破碎和筛选）的起尘量为0.10kg/t，生产规模为15万t/a，则破碎和筛选产生的粉尘量为15t/a。本项目对破碎、筛分工序进行局部密闭，在其工序上分别安装布袋除尘器，除尘器处理效率约99%，建议处理风量10000m3/h及以上，则经处理后的粉尘排放量约为0.15t/a，排放速率为0.075kg/h，排放浓度为7.5mg/m3。经处理后的粉尘通过15m高排气筒有组织排放。
（4）运输扬尘
道路运输扬尘主要为自卸卡车将原料转运至生产区产生的粉尘，计算公式如下：
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式中：Qp-道路扬尘量，kg/km；
Q′p-总扬尘量，kg/a；
V-车辆行驶速度，20km/h；
M-车辆载重，t/辆；10t/辆；
P-路面状况，以每m2路面灰尘覆盖率表示，0.2kg/m2；
L-运输距离，km；
Q-运输量，本项目原矿石运输量取392.96万t/a。
经计算，本项目道路扬尘量为0.353kg/km，本项目开采区自卸汽车将原矿、表土运输至堆场及废石堆场道路长约600m，运输过程中粉尘产生量为83.24t/a。
为了减少道路扬尘对大气环境的污染，首先要对矿区运输道路铺设砂石层，在矿区内设置限速标志；运输过程须加盖篷布；矿石运输道路洒水（配置喷雾洒水车1台，每天定期洒水3次），以降低扬尘污染。可减少约80%的粉尘量，则汽车运输过程中排放的粉尘量约为16.65t/a。
（5）表土堆场、废石堆场粉尘
国内外学者和工程技术人员对在风蚀作用下颗粒物的输送和扩散做过许多研究，并在实践总结了一些推算的经验公式。影响扬尘的因素主要有风速、堆场几何形状、堆密度、水含量。堆场扬尘量计算模式采用西安冶金建筑学院的起尘量推荐公式计算，公式如下。Q=4.23X10-4XU49XAP
其中：Q——堆场起尘量，（mg/s）；
U——风速，山区内的平均风速为1.7m/s；
AP——堆场面积，本项目废石堆场面积为2000m2。
经计算可知，堆场起尘量为11.39mg/s（即0.19t/a）。项目表土堆场、废石堆场采取防风抑尘墙+篷布遮盖+洒水降尘等措施，可抑尘约80%，同时要求厂区加强管理，采取措施后粉尘排放量为0.04t/a。
（5）设备和车辆运行时排放废气
本项目运营期间设备和车辆运行时排放废气中主要包含SO2、NOx、CO、碳氢化合物等污染因子，其排放方式为间歇、流动、无组织排放，其产生量与设备和车辆选型以及燃料种类和用量有关。据调查，燃烧1t柴油排放SO23.522kg、NOx48.263kg、CO29.439kg、碳氢化合物4.826kg。本项目运营期间年总消耗柴油40t，设备和车辆运行时排放废气中SO2产生量为0.141t/a、NOx产生量为1.931t/a、CO产生量为1.178t/a、碳氢化合物产生量为0.193t/a。
由于设备和车辆运行时排放废气为流动污染源，并在露天环境下运行，项目区距离居民区较远，周边人群较少，主要为本项目职工，因此对区域大气环境产生影响较小，仅对项目区大气环境和职工产生一定影响，因此建设单位应选用符合国家标准的低能耗、高效率的设备和车辆，选用合格燃油，同时加强对设备和车辆的维护，减少废气产生量。
本项目无组织废气主要为颗粒物。依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目开采区的最大环境影响，计算得出本项目无组织废气最大落地浓度。
表4-3  无组织废气排放达标性分析表
污染源
污染物
治理措施
最大落地浓度
（mg/m3）
标准浓度（mg/m3）
达标性
开采区
颗粒物
雾炮机洒水降尘；运输道路定期洒水，运输车辆篷布遮盖，限速；堆料场遮盖，洒水保湿
0.076
1.0
达标
根据预测结果，本项目开采区无组织排放的颗粒物最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）新污染源无组织排放监控浓度限值要求。项目开采过程粉尘排放对区域环境空气影响较小。
（4）食堂油烟
项目劳动定员20人，单位根据班次提供中午餐食，人均食用油用量约为10g/人·d。一般油烟挥发量为总耗油量的2-4%，本次评价取3%计算。项目年运行240天，油烟产生量为1.44kg/a。项目食堂每天平均使用时间约为2个小时，烹饪过程中产生的油烟废气量按照1500m³/h计算，则油烟废气量合计72万m³/a。油烟的产生浓度为4mg/m³。油烟废气经过油烟净化处理后通过烟道引至屋顶高空排放，油烟净化器的去除效率按照60%计算，则经处理后的油烟排放浓度为1.6mg/m³,油烟排放量为0.58kg/a。油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度≤2mg/m3标准。
2.运营期对水环境影响分析
（1）废水影响分析
本项目运营期间产生废水为生活污水，无生产废水产生。本项目生活污水量为1.6m3/d（320m3/a），工作人员生活污水暂存于化粪池后，由吸污泵车拉运至124团污水处理厂处置，对区域水环境基本无影响。
（2）地下水影响分析
评价区含水层为第四系松散岩类孔隙含水层构成的潜水含水层，岩性主要为粉砂、细砂粉。第四系孔隙潜水含水层岩性为粉砂、细砂等，含水层厚度20~30m，平均厚度25m，埋深4～7m不等。平均渗透系数0.32m/d，给水度0.18，水力坡度1‰。当地地下水位埋深4～7m。
开采区在采剥、装卸及道路运输等过程中，均通过喷雾洒水对项目生产过程中扬尘进行有效控制，因此，降尘洒水基本通过自然蒸发作用挥发损失，开采区产生的废水主要为入夏冰雪消融形成的矿坑水。
由于矿区地下水类型主要为孔隙水，岩体结构致密，裂隙不发育，富水性较差，废水不会对区域地下水水环境产生影响。
（3）地表水影响分析
项目区西南侧约300m的高干渠，项目运营期无生产废水，生活污水由吸污泵车拉运至124团污水处理厂处置，废水合理处置，未排入地表水体，不会对环境产生影响。
3.运营期对声环境的影响分析
（1）噪声源强分析
根据本项目工程分析，本项目运营期噪声源为开采作业噪声和运输车辆噪声，如挖掘机、洒水车、推土机、运输车辆等设备作业产生的噪声，噪声值在82~90dB（A）之间，均为流动不稳定声源，具体见表4-4。
表4-4  运营期噪声值统计表
序号
声源
数量
噪声值dB（A）
噪声减缓措施
备注
1
挖掘机
2
85
选用低噪机械设备，定期对车辆进行维护保养
流动不稳态声源，每个采矿坑1 台
2
推土机
1
85
选用低噪机械设备，定期对车辆进行维护保养
流动不稳态声源，每个采矿坑 1 台
3
运输车辆
2
90
选用低噪机械设备，定期对车辆进行维护保养
流动不稳态声源，根据回填量确定
4
洒水车
1
90
限制车速
流动不稳态声源，每个采矿坑 1 台
5
雾炮机 （可移动）
2
85
减震
流动不稳态声源，每个采矿坑 1 台
（2）噪声污染预测
影响噪声从声源到关心点的传播途径特性的主要因素有：距离衰减、建筑围护结构和遮挡物引起的衰减，各种介质的吸收与反射等。根据采取的治理措施和围护结构的降噪效果，采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推荐的工业噪声预测模式，预测本工程对周围声环境的影响。
采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）预测模式：
LA（r）=LA（r0）+Dc-Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc式中：LA（r）为距声源r处的A声级；
LA（r0）为参考位置r0的A声级；
Dc为指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB，取0；
Adiv为声波几何发散引起的A声级衰减量；
Aatm为大气吸收引起的A声级衰减量；
Agr为地面效应引起的A声级衰减量；
Abar为声屏障引起的A声级衰减量；
Amisc为其他多方面效应引起的A声级衰减量

由于工业场地平整后地势较平坦，为保守起见，并根据工程特点，本次预测仅考虑噪声随距离的衰减，未考虑地面效应、大气吸收和其他多方面效应引起的A声级衰减量，仅考虑Adiv的衰减量，来预测本工程主要噪声源对周围声环境的影响几何发散引起的A声级衰减量的计算公式如下：
Adiv=20lg（r/r0）
对多个声源同时存在时，其总A声级用下式计算：
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式中：Leqg为本工程声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
LAi为i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；
T预测计算的时间段，s；
ti为i声源在T时段内的运行时间，s。
（3）预测结果与评价
根据本工程厂内主要噪声源的位置和噪声级，采用上述预测方法与预测模式选择对东、北、西、南厂界进行预测。具体预测结果见表4-5。

表4-5    厂界噪声贡献值预测结果

预测点
时段
贡献值 dB（A）
标准值dB（A）
达标情况
东厂界
昼间
37.0
60
达标
夜间
37.0
50
达标
南厂界
昼间
35.5
60
达标
夜间
35.5
50
达标
西厂界
昼间
36.5
60
达标
夜间
36.5
50
达标
北厂界
昼间
37.0
60
达标
夜间
37.0
50
达标
由表4-5可知，项目场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

5.运营期固体废物的影响分析
本项目运营期间产生固体废物主要是开采过程产生的表层剥离物及筛选产生的废砂石、生活垃圾、除尘器收集的粉尘及更换的废旧布袋、矿山设备运行维护过程会产生废机油。
本项目固体废物产生情况见下表：

表4-6   固体废物产生信息表
序号
固废名称
产生量（t/a）
废物类别
废物代码
处置方式及去向
1
生活垃圾
2
其他废物
900-999-99
环卫部门统一清运
2
废旧布袋
4个/3a
由厂家更换后回收
3
表层剥离
物及废砂石
19428
其他尾矿
080-001-29
采矿回填
4
除尘器收尘
4.0
非特定行业工业粉尘
900-999-99
除尘器收集的粉尘加水混合后回填于采矿
区
5
废机油
0.01
废矿物油与含矿物油废物
HW08
交由有资质单位处理
本项目固体废弃物主要为生活垃圾、剥离物及废砂石、布袋除尘器收集的粉尘及更换的废旧布袋、设备维护产生的废机油。根据估算，废砂石及表层剥离物产生量约为19428t/a，分别暂存于废石堆场及表土堆场，待开采任务完成后全部用于矿坑回填，为复垦准备。生活垃圾按每天0.5kg/人计算，则生活垃圾产生量为2t/a，生活垃圾集中收集至后拉运至124团生活垃圾填埋场处置。除尘器收集的粉尘量约为4.0t/a，经加水混合后回填于采矿区；布袋除尘器更换的废旧布袋约3年更换1次，更换量为4个，由厂家更换后回收处理。本项目设备运行维护会产生废机油等机修废物量约为0.01t/a。环评要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求在矿区收集、暂存后交由有资质的单位处理处置。
综上所述，本项目运营期间产生固体废物均得到及时妥善处置，对周边环境、景观及人群产生影响较小。

6.运营期对生态环境影响分析
本项目区第七师124团，项目占地范围内以裸/稀植被地为主，植被类型主要为荒漠植被，植被覆盖度极低。

项目区及周边附近区域内动物以啮齿类、爬行类、昆虫类、鸟类等为主，无国家及自治区级珍稀濒危保护动物活动。项目区及周边附近区域内无自然保护区、风景名胜区、文化自然遗产地、文物保护单位、大型集中办公居民区、军事基地等环境敏感区。

本项目开采活动对区域生态的影响主要表现在土地占用扰动地表、景观影响、水土流失等方面，随着项目开发建设，地表开挖、修建人工设施、破坏矿区地貌、破坏自然景观等影响，这种生态格局的变化，使矿区固有的自然生态功能部分丧失。同时，造成水土流失、生态环境质量下降等问题，而且随着时间的推移和开发规模的扩大，这种景观结构的变化可能延伸、扩大。

具体影响见下表：

表4-7  本项目生态环境影响一览表

主要影响活动及项目
运营期影响
露天开采
采坑占地范围植被全部破坏，地貌发生变化，水土流失加剧；噪声、震动扰动野生动物栖息。扬尘影响植物呼吸作用和光合作用。
汽车运输
扬尘影响植物生长，噪声干扰野生动物的生存活动。
废石堆场
占用土地，影响周围土壤的质量，无植被覆盖，水土流失加剧，
使局部环境恶化。
（1）对土地利用功能的影响分析

本项目占地范围土地利用类型均属于未利用土地（裸/稀植被地）。运营期开采区占地面积为535000m2。

矿区内各个单元占地面积不大，损毁土地的形式主要为压占、挖损，矿山开采在一定程度上加剧了土壤的侵蚀性，易导致水土流失，土地复垦工程通过土地平整、生态恢复等土体重塑，植被重建过程，可起到有效涵养水源、保持水土作用，防止周边生态系统退化的作用。
（2）对植被的影响分析
项目采矿生产过程中产生的粉尘污染对植物的影响主要表现在对作物光合作用的影响上。粒径大于1mm的颗粒物在扩散过程中可自然沉降，吸附于植物叶片上，阻塞气孔，影响生长，使叶片褪色、变硬，植物生长不良。粉尘落到地面会影响土壤透水透气性，不利于植物吸收土壤养分，间接造成植物生长缓慢，随着开采面积的增大，会逐步损坏矿区地表植被，运营期砂石矿开采预计破坏土地面积535000m2，采矿区的推进开挖压占对项目区荒漠植被破坏较为严重。本项目占地范围内植物平均生物量约0.075t/hm2，本项目占地范围内植物生物量损失估算表见表4-8。
表4-8    占地范围内植物生物量损失估算表
土地类型
占地面积（hm2）
平均生物量（t/hm2）
生物量（t）
裸/稀植被地
0.535
0.075
0.04
矿区区域为裸/稀植被地，矿山开采期间，将造成评价区生物量损失。矿区开采结束后，采区内原地貌、生态系统不复存在，形成裸露地表和采矿区，影响矿区地貌景观，破坏了原地貌地表植被和土地。根据现场调查，矿区及其可能影响范围内，无珍稀、濒危的野生动、植物分布，偶尔有零星杂草生长，植被覆盖度极低，不到1%。因此，本项目矿山开采对区域内植被影响较小，造成的生物量损失较少。闭矿后通过土地整治与生态恢复措施，项目开采行为对区域植被及景观环境影响较小。

（3）对土壤理化性质的影响分析

本项目占地类型为未利用土地（裸/稀植被地），在矿山生产过程中将不可避免会占用和破坏一定量的土地，对占用土地土壤造成不利影响。

矿山开发中采矿对地表进行剥离，扰动地表土层，破坏土壤结构，使土壤生产能力下降；矿山开采过程中各种机械设备、运输车辆排放废气，机械漏油随降雨下渗进入土壤，造成局部土壤污染；各种机械设备、车辆对地面的碾压，人员踩踏造成土壤板结，降低土壤生产能力；开采、装载、运输过程中产生扬尘，将沉降在区域土壤表面，会改变土壤理化性质，影响植物生长。

（4）对野生动物的影响分析

项目区内未见大型兽类活动痕迹，具有代表性的地区种属包括鸟类中有、沙雀、漠雀等；兽类有黄鼠、沙黄鼠等。工程占地区内未见鸟类营巢，未见大型兽类栖息活动，没有发现珍稀兽类的活动痕迹。无国家、自治区级重点保护野生动物。但工程占地和人类的活动或多或少的会破坏野生动物赖以生存的环境。

项目运营期对陆生动物的影响主要表现为道路的阻隔和工业场地机械设备噪声等对动物的干扰。

运营期矿区道路的使用，可能对行动较为迟缓的爬行类动物有一定的隔离作用，但对一般禽类和昆虫而言，道路的阻隔效果不明显。在正常情况下，人员流动和交通流量均在工程区及附近固定范围内，对区域动物的干扰较小。

运营期砂石料采装、运输等生产过程中，会产生较大的噪声和振动，对矿区范围的动物仍有一定的惊扰作用，将引起部分动物的迁徙。但由于生产设备主要集中在露天采场和工业场地等矿区范围内，相对于矿区外围动物较大的活动区域看，干扰程度较小，对动物种群的生存和繁衍产生的影响小。

根据现状调查，矿区范围内没有国家珍贵、保护物种，且多为常见的野生动物鼠、野兔等小型啮齿类野生动物，因此对动物资源的不利影响是轻微的。

矿区无珍稀类或重点保护野生动物，不需要采取特殊的保护措施，但建设和开采过程中要加强对职工生态环境保护意识的教育，严禁对野生动物滥捕滥杀，同时严禁破坏野生动物的栖息环境。

（5）对自然景观的影响分析

项目建设过程中，由于地表植被的剥离和矿石的采掘，造成原有植被的破坏。裸露地貌的出现，对当地的景观美学造成较大程度的影响，使得景观破碎性与异质性增加，在原有大植被景观斑块中出现部分小的人工裸露景观斑块，这在一定程度上降低了生态系统的连通性，对景观的视觉美、心理舒适感和协调性将会产生一定程度的不利影响。因此必须在开采过程中和开采完毕后及时进行修复和重塑，对开采区边缘和废石堆场进行及时绿化，减少开采造成的视觉冲击。
同时由于砂石矿场及周边范围内没有保护文物，通过调整开采朝向及采取生态修复措施后，项目对区域自然景观影响可以接受。随着砖瓦用砂石矿服务期满后，对场地的平整、复垦、水土流失的防治等，会形成新的景观，保持现有评价区域内生态系统平衡，促进该地区景观生态系统向良性方向发展。
（6）自然生态体系稳定性影响分析
本项目对局部自然生态体系稳定性产生一定影响，但对整个评价区域自然生态体系稳定性不会产生显著影响，仅使局部区域生物量减少、动物迁徒、水土流失增加，局部自然生态环境遭到一定破坏，但因影响面积较小，对整个评价区域自然生态体系稳定性和对外界环境干扰阻抗和恢复功能的影响不大，对整个评价区域自然生态体系恢复稳定性不会产生显著影响。因此，本项目对整个评价区域自然生态体系中生态环境自身异质化程度影响不大，不会对整个评价区域自然生态体系稳定性造成影响。
（7）水土流失影响分析
随着大面积的露天开采，由于表土层的剥离造成植被破坏，开采形成大量的松散岩土，降水条件下将造成大量的水土流失。采取系列预防措施，避免露天采场受降水任意冲刷。生产系统未进行措施防护前，也将产生一部分水土流失。另外，采矿以及运输所产生的扬尘也是造成这一时段水土流失的来源。
根据该项目的建设特点，土壤侵蚀因素主要包括以下几点：
①植被受到扰动和破坏
在表土剥离、场地平整、修筑场外地面运输系统等过程中，破坏了地表原有的荒漠草原植被，形成了片状、条带状的裸露面，植被对土壤的覆盖保护作用和根系固土作用丧失殆尽。
②土体表层松散性加大
土壤是侵蚀过程中被侵蚀的对象。评价区为荒漠化土地，在天然植被和幕砾的保护下，具有一定的抗侵蚀能力。由于工程建设，大量的松散表土发生运移并重新堆积，使土壤水分大量散失，土体结构破坏，表土松散，大大降低了原地表土壤的抗蚀力。
③地形、地貌的变化
废石堆场随着堆料、堆土增多，逐渐形成了占地面积较大和高度较高的人工堆垫地貌，大风季节增加了发生风力侵蚀的可能。
项目建设可能产生的土壤侵蚀形式见表4-9。
表4-9  建设项目可能产生的土壤侵蚀
时段
发生区域
工程建设特点
侵蚀特点
开采期
开采区
土体、岩石剥离、堆积和扰动
面蚀、沟蚀、重力侵蚀
废石堆场
人工活动造成的路面碾压及扬尘
风蚀、水蚀
运矿道路
运输时造成的路面碾压及扬尘
风蚀、水蚀
矿区的开发建设活动将不可避免地破坏现有自然植被的土地资源，矿区的开挖破坏、堆料场的征占、运矿道路的建设将新增水土流失，导致水土流失危害程度显著增强，矿区生态环境恶化。
（8）退役期环境影响分析
运营期满后，会按照国家有关规定进行闭矿。砂石矿在闭矿期的时段内，与运营期相比，对自然环境诸要素的影响将趋于减缓，主要体现在：
①采掘行业特有的地表变形问题，将随着开采活动的停止而逐渐趋于稳定，不会再有新的沉陷区出现；
②闭矿期内开采、加工和利用的设备也将停止运行，产污环节消失，将使该区域污染状况逐步好转；
③工业场地关闭并全部复垦及绿化，从而使工业场地及其附近区域的生态环境得到较大改善；
④对开采区的土地进行削坡及固坡，从而改善开采区的水土流失，此外在缓坡地带进行土地复垦及绿化，从而使开采区及周边区域的生态环境得到较大改善。
⑤本项目恢复治理完成后，生态环境及动物生存环境改善，可能会吸引部分动物进入该区域，增加区域的生物多样性。
⑥项目封场生态恢复后，地表覆盖率显著增加，植被群落物种增加，异质性增大，视觉效果大幅改善，色彩鲜明，录观效果改善，与周边环境协调性增加。
因此，矿区闭矿期后，项目评价区的生态环境将得到明显的改善。

	选址选线环境合理性分析
	本项目矿区位于新疆生产建设兵团第七师124团。
根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013），禁止在依法划定自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地及其他法律法规规定禁采区内采矿；禁止在铁路、重要道路、航道两侧及重要生态敏感目标直观可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采；禁止在地质灾害危险区内开采矿产资源。
《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（2017年1月）指出：“铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200米范围以内，居民聚集区1千米以内禁止建设非金属矿采选项目”，“重要河流源头区、水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ类和具有饮用功能的Ⅲ类水体岸边1000米以内，其它Ⅲ类水体岸边200米以内，禁止新建或改扩建非金属矿选矿工程”。
《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》中指出“加大《全国矿产资源规划（2016－2020年）》划定的35个国家规划矿区开发力度。加强阿尔泰山，塔里木盆地、准噶尔盆地、吐哈盆地及周边，西准噶尔，东准噶尔，西天山，东天山，西南天山，西昆仑，阿尔金山等9大区域矿产资源开发。重点矿区内新建矿山必须符合国家、自治区产业政策和规划，达到国家有关矿山企业准入条件；矿山采矿规模不低于本规划确定的矿山最低开采规模，矿山占有矿石资源储量与矿山开采规模及矿山服务年限相匹配，具备与矿山开采规模相配套的人才、资金、技术和管理资质条件。统筹安排重点矿区内的矿产资源勘查开发活动，争取国家相关优惠政策，引导和支持各类生产要素聚集，加强矿产资源整合开发力度，优化布局和矿山企业结构，促进规模开采和集约利用”。本项目位于第七师124团，远离建设规划范围，无任何矿业权纠纷，不在第七师生态保护红线区范围内，符合当地矿产资源总体规划。
根据现场勘查，本项目所在区域及周边附近区域内无国家级及自治区级珍稀濒危保护植物分布。项目区及周边附近区域内动物以啮齿类、爬行类、昆虫类、鸟类等为主，无国家及自治区级珍稀濒危保护动物活动。项目区周边附近主要为裸露岩砾石地，无自然保护区、风景名胜区、文化和自然遗产地、文物保护单位、大型集中办公居民区、军事基地等环境敏感区。项目区不在铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200m范围内，不在铁路、重要道路、航道两侧及重要生态敏感目标直观可视范围内，东侧100m处为Z639专用线，不属于铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线，南侧距离土和高速2100m，距离最近的居民点124团。项目区周边3km范围内无地表水体。并且本项目服务期满闭矿后将采取地质环境保护与综合治理恢复措施、土地复垦措施、生态保护、减缓和恢复措施等恢复本项目所在区域景观；项目区不属于地质灾害危险区，项目区未占用基本农田、林地、办公居住用地、公共用地等，也未压覆矿藏、墓葬、文物古迹等。因此，本符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）和《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（2017年1月）要求。
综上所述，本项目选址合理、可行。



五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1.施工期大气环境保护措施
（1）扬尘污染防治措施
为使施工过程中产生的粉尘对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防治措施：
①项目在开挖土方和土方回填过程中会产尘一定的扬尘，在施工过程中应注意文明施工，做到洒水作业，减少扬尘对周围环境的污染。
②加强施工过程中的防尘管理。驶出施工现场的机动车辆要冲洗干净底盘和车轮后方可上路行驶，严禁车辆带泥出场。运送土方、渣土和建筑垃圾的车辆必须加盖密闭运输，严禁道路遗撒；车辆进入施工场地后，车速应控制在20km/h以内，减少车辆碾压起尘量。
③加强露天堆料场的防尘管理。对于建筑材料堆料场，应采用篷布遮盖，避免作业起尘和风蚀起尘。堆场露天装卸作业时，采取洒水抑尘措施。
④加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物排放。
（2）机械废气
主要来自施工机械和运输土方等原材料的汽车，其主要成分为CO、NOX以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，属间断性无组织排放。由于拟建项目所在地较为开阔，空气流通较好，汽车排放的废气能够较快地扩散，不会对当地的环境空气产生较大影响，但项目建设过程中仍应采取控制措施，加强施工机械的维护，使所有施工车辆、机械的尾气应达到国家规定的尾气排放标准，减小施工机械废气对环境空气的影响。

采取上述防治措施，可有效控制施工废气对周围环境的影响，随着施工期的结束，该不利影响也会随之消失。
2.施工期水环境保护措施

施工期废水主要是施工废水和生活污水，这部分废水除含有少量的泥砂外，基本没有其他污染指标。施工废水用于施工场地洒水抑尘。本项目不设置施工营地，施工人员为当地人员，施工期施工人员生活废水依托项目区附近124团已建设施处理，不会对周围环境造成影响。

3.施工期噪声环境保护措施
本项目施工时涉及的施工机械种类和数目较多，主要有挖掘机、推土机、装载机、卡车等建筑施工机械。项目施工期施工噪声会对周边环境造成一定影响，这种影响是暂时的，随着施工期的结束而消失。为了减轻施工期噪声对环境的影响，可采取以下控制措施：
①合理布局施工场地：避免在同一地点安装大量动力机械设备，避免局部声级过高；
②合理安排施工时间：制定施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工；
③降低施工设备噪声：在不影响施工质量的前提下，应采用低噪声、低振动的设备与施工方式，如以液压机械代替燃油机械等；固定机械设备如挖掘机、推土机等，可通过安装排气筒消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对施工设备要经常进行维修保养，保证其正常运行，避免因设备性能减退导致噪声增强的现象发生。
④夜间运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料做到轻拿轻放。
⑤施工期间应合理安排运输时间和运输路线，经过敏感区时应减速慢行，禁止鸣笛，尽量减少交通噪声影响。
4.固体废物防治措施
本项目施工期产生的固体废物主要是建筑废物和施工人员生活垃圾。建筑废物施工废料主要来源于开挖土方、建筑施工中的废物如沙石、石灰、混凝土、废砖等，可采取以下措施减少其对环境的影响：

①在施工结束后，施工单位应清理场地，施工产生的建筑垃圾运至124团建筑垃圾填埋场处置；
②施工人员的生活垃圾及时收集到垃圾箱（桶）内，定期集中收集外运至124团生活垃圾填埋场处置；
③施工产生的土方用于场地及道路平整，做到土石方开挖平衡，不产生弃土。
5.生态环境保护措施
生态环境影响的避免应通过采取适当的措施，尽可能在最大程度上避免潜在的不利生态影响。在施工期注意采取一定的生态环境保护措施，则有利于项目建成后的生态环境恢复和建设。
①对于施工过程中产生的废弃土石，要合理堆入堆土场。不得将废弃土石任意裸露弃置，以免遇强降雨引起严重的水土流失。
②合理制定施工计划，以便在暴雨前进行临时应急防护，减缓暴雨对开挖坡面的剧烈冲刷，防止水土流失。
③在工程建设过程中，必须做好水土流失的预防工作，认真贯彻“谁造成水土流失，谁投资治理，谁造成新的危害，谁负责赔偿”和“治理与生产建设相结合”的原则。严格划定生产区域，加强管理，减少对土地的扰动作用，控制水土流失
④实际施工中要充分考虑本地风沙大的特点，在进行土方开挖时，应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。
⑤施工中应加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，将临时占地面积控制在最低限度，尽可能地不破坏原有的地表植被和土壤，以免造成土壤与植被的大面积破坏，而使本来就脆弱的生态系统受到威胁。
⑥加强施工期环境管理，强化施工人员环保意识，规范施工。教育职工爱护环境，保护施工场所周围的一草一木，不随意折木，严禁砍伐、破坏施工区以外的作物和树木。向职工发放施工手册并组织施工人员认真学习。
⑦划定施工作业范围，不得随意扩大，按规定进行操作。严格控制和管理运输车辆及重型机械施工作业范围，尽可能减少对区域植被的破坏。严禁施工材料乱堆乱放，划定适宜的堆料场，以防对植物的破坏范围扩大。
⑧提高工程施工效率，缩短施工时间，减少裸地的暴露时间。
⑨对于堆土场和临时占地及新开辟的临时便道等破坏区，项目建设结束后应按照国务院《土地复垦条例》进行环境治理和植被重建工作。凡受到施工车辆、机械破坏的地方均要进行土地平整，有植被恢复条件的在适当季节进行植被恢复，以保持地表原有的稳定状态。
⑩施工完毕后，要及时运走废弃施工材料和多余土石方，在施工中破坏植被的地段，施工结束后，必须及时进行植被恢复工作。
⑪本项目施工过程中严格控制施工范围和机械及人员活动范围，堆料场控制在永久占地范围内，不新增占地，严格控制新增占地，避免土地沙化加剧。
⑫本项目施工生产区、施工道路等区域施工结束后进行植被恢复，防治风蚀加剧，造成土地沙化。

	运营期生态环境保护措施
	1.运营期大气环境保护措施
⑴开采粉尘
开采过程中产生的粉尘，建设单位拟通过设置2台雾炮机在采矿作业时进行洒水，采取湿式作业的方式来降低粉尘的产生量，可实现抑尘率达80%，不会对环境造成明显的影响，处理措施可行。
⑵道路扬尘
本项目砂石矿采用自卸汽车运输，在运输及装卸车过程中会有扬尘产生，其产生量与物料湿度、大气状况等有关，特别是在少雨、干燥、风速较大时，这类扬尘对空气环境影响较大。本项目对运输道路采用碎石硬化，并用洒水车每日洒水3次，对道路洒水保持润湿，矿石运输时采用蓬布遮盖，限制超载，保持低速行驶，在采取以上防治措施后，抑尘率可达80%。
⑶装卸车扬尘
装、卸车扬尘均是由于装、卸过程中的落差产生的。对于大粒径的扬尘来说，扩散的距离不大。建设单位在装卸车时采用雾炮机喷洒降尘，除尘效率约为80%，可明显降低粉尘的产生量。
⑷破碎、筛分粉尘
本项目对破碎、筛分工序进行局部密闭，在其工序上分别安装布袋除尘器，除尘器处理效率约99%，建议处理风量10000m3/h及以上，则经处理后的粉尘排放量约为0.04t/a，排放速率为0.014kg/h，排放浓度为1.4mg/m3。经处理后的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级最高允许排放速率限值要求（3.5kg/h），通过15m高排气筒有组织排放。
⑸表土堆场、废石堆场
本项目在开采区设废石堆场1座（占地面积2000m2）及表土堆场1座（占地面积13000m2），主要用于废砂石及表层剥离物的临时堆存。为了减少表层剥离物、废石堆场扬尘对大气环境的污染，在表土堆场、废石堆场周围建设防风抑尘墙，对各料堆采用苫布遮盖，同时进行洒水保湿（每天至少洒水1次），抑尘效率可达80%以上。
⑹加强对采矿机械和运输车辆的维护保养，确保燃油的充分燃烧，减少尾气中污染物的排放量。

2.运营期水环境保护措施
本项目不产生生产废水，工作人员生活污水委托个人由吸污泵车拉运至124团污水处理厂处置。
3.运营期声环境保护措施
项目噪声源主要为挖掘机、装载机、自卸卡车、雾炮机、洒水车等。其源强值一般在80-90dB（A）之间。针对砂石矿开采及运输过程产生的噪声，本项目拟采取以下噪声治理措施：
⑴选用低噪声设备
目前各设备生产厂家已把低噪声作为衡量设备质量的重要标志。在满足工艺生产的前提下，设计中考虑选用设备精度高、装配质量好、低噪声的设备是必要且可行的，特别是噪声较大的设备如挖掘机、运输车辆等，更应尽可能选用低噪声设备。
⑵加强生产管理，降低噪声如砂石矿装卸避免较高落差和直接撞击，注意轻放轻移，减弱撞击声。运输车辆限速行驶，禁止场内鸣笛，制定合理的作业时间表和实行严格的环境管理，削减噪声对外环境的干扰。对设备进行日常维护，保障设备的正常运行，并且要求操作人员严格规范操作，防止因设备故障或者操作不当带来的额外噪声。
4.运营期固体废物处置措施

（1）生活垃圾
生活垃圾统一收集到垃圾收集箱，拉运至环卫部门指定地点处置。
（2）表层剥离物及废石
开采过程产生的表层剥离物及废砂石分别堆放在表土堆场及废石堆场，闭矿后用于采坑回填。
（3）除尘器收集的粉尘
项目破碎、筛分工序粉尘经布袋除尘器除尘后排放，除尘器收集的粉尘加水混合后回填于采矿区。
（4）废旧布袋
布袋除尘器更换的废旧布袋约3年更换1次，更换量为4个，由厂家更换后回收处理。
（4）废机油
本项目设备运行维护会产生废机油等机修废物量约为0.01t/a。环评要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求在矿区收集、暂存后交由有资质的单位处理处置。
①危险废物的收集
危险废物在收集时，按《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬迁或运输中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。本项目不提供收集服务，收集委托外单位收集。
②危险废物的暂存
危险废物设危废暂存间，暂存间严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及危险废物的其他相关规定进行设计建设，对地面防腐防渗，设有导流槽、废液收集池等可收集泄露的液态危险废物，危险废物分类收集，使用专用桶装，项目运营期产生的危险废物对周边大气环境、水环境影响不大。
③危险废物的运输、转移
危险废物暂存间地面防腐防渗，设有导流槽、废液收集池等可收集泄露的液态危险废物，场内转移运输过程对环境影响不大，危险废物自危险废物暂存间外运至处置单位的运输过程，由有资质危废处置单位处置，危废处置单位使用专用车辆，至场内收集、转移本项目运营期产生的危险废物，运输过程对环境影响不大。危险废物转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》（部令第23号）执行。建立危险废物转移联单制度，在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门，每转移一车（次）危险废物，填写一份转移联单，使用专业运输车辆，按规定线路运输，建设单位应保留危险废物转移联单5年，以备环保部门检查。
④危险废物管理措施
设立企业固废管理台账，规范危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，确保厂内所有危险废物流向清楚规范。制定和落实危险废物管理计划，执行危险废物申报登记制度。及时向当地环保部门申报危险废物种类、产生量、流向、处置等资料，办理临时申报登记手续。
严格执行危险废物交换转移审批制度。所有危险废物交换转移向环保部门提出申请，经环保部门预审后报上级环保部门批准。危险废物交换转移前到当地环保部门网上申请联单。绝不擅自交换、向无危险废物经营许可证单位转移。必须定期对所暂存的危险废物包装容器及暂存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。综上，项目运营期产生的危险废物均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，暂存在危险废物暂存间内部设置符合标准要求的危险废物暂存场所，并委托有危废处置资质的单位处理。
通过采取上述措施，本项目所产生的固体废物全部得到妥善处置。因此，本项目固体废物处置措施是可行的

5.运营期生态环境保护措施

（1）生态保护措施
①建立严格保护的规章制度，建设单位必须在相关部门划定的临时占地范围内进行生产活动，不得在临时占用的土地上修建永久性建筑物。
②加强管理，严格限制开采机械设备和作业人员的活动范围，合理划定开采和活动范围，减少地表扰动面积；道路利用现有道路，减少新增工程量，降低地表扰动面积；服务期满项目区无用建筑设施拆除，平整地表，恢复原地貌。
③减少占地，降低植被破坏量；道路出入口竖立保护植被警示牌，提醒区内人员勿破坏植被；道路铺筑避开植被，车辆在指定道路上行驶，严禁随意行驶以防碾压植被。
④项目开采过程中要剥离地表土壤植被层，对剥离的土壤单独堆放，用于复垦期植被恢复，建设单位应对回填的土壤层进行平整、防止雨水冲涮，减少土壤损失。
（2）水土流失防治措施
①在开采区、废石堆场四周设置截排水沟拦截洪水进入采场，减小洪水对露天采场的冲刷。
②采场内部设置临时排水沟，便于采场内雨水及时排出采场，也防止边坡受雨水浸泡而发生坍塌。
③在采场周边根据地形条件栽植防护林，控制采场区风速以减小风蚀，同时减缓采矿粉尘排放对空气环境的影响。
④废石堆场堆土四周采用填土草袋围护，顶部采用篷布遮盖，减少雨水的冲蚀，降低水土流失量。
⑤及时关注天气变化，暴雨来临前对开采作业面、堆土场进行遮盖，减少水土流失量。
（3）矿山地质环境保护
①严格控制工作面台段高度、工作面坡面角、安全平台宽度等，严格控废料场堆放高度、坡度等参数。
②对露天采场外围设置铁丝围栏和警示牌，并采取人工巡查、目视监测，设置警示标志，预防人身伤害。随时监测各帮边坡稳定性，采坑台阶出现裂隙增多、破碎等小规模崩塌隐患时，及时清理边坡破碎土石，若出现大规模的崩滑灾害时，应及时疏散采场内施工人员和设备，对产生崩塌处进行勘查，在地质灾害专项勘查、设计的基础上进行治理工程。
③严禁重载车辆在开采平台外缘行驶，防止压垮边坡。
④规划的废料场应就近集中堆放，避免洪水冲击，合理地形及安息角的原则，保证弃土岩石不因滚石、滑坡、塌方等威胁采矿场和其他矿山设施及建筑。不宜设在工程地质或水文地质条件不良的地带，如地基不良而影响安全时，应采取有效措施，甚至弃设。
⑤露天采矿过程中，严格按划定的矿区范围开挖，不得随意扩大开挖范围，按设计要求开挖采场边坡，禁止超过设计边坡稳定角。
（4）生态复垦方案
①根据采矿地质条件、发展远景及当地具体情况，制定矿山土地恢复计划。该计划要纳入矿山设计中的开采、排弃计划，其内容包括利用土地的方式、采矿恢复方法、回填岩石顺序等，且与生产建设统一规划，边开采边恢复。
②矿山共占用及破坏土地面积为535000m2，复垦土地范围包括规釆矿场、废石场、表土堆放场、生活区、矿山道路等，复垦土地面积为535000平方米。因此，本矿山闭坑后土地复垦率为100%。矿区绿化应与周边自然环境和景观相协调，绿化植物搭配合理.矿区绿化覆盖率应达到100%。边坡治理率应达到100%。
（5）土地复垦措施
①原则
按照“谁受益、谁保护、谁治理，边开采边治理恢复、终止采矿活动时必须完成治理恢复”总原则，矿山服务年限为5.82年，根据矿区实际情况制定近期目标远期规划目标，保证矿区生态环境良性发展。具体原则为：
A、“预防为主”的原则：针对存在的地质环境问题，制定矿区生态环境治理方案，以达到减灾的目的；
B、“边开采边治理恢复”的原则：在开采过程中加强灾害的检测，对矿山开采造成的地质灾害隐患发现多少处理多少，保护矿区地质环境的安全;
C、全面规划与重点防治相结合的原则，针对可能发生的地质灾害分布规律，合理规划矿山生产设施布局，对重点地段实施防治工程。
D、“终止采矿时必须完成治理恢复”的原则：矿山开采结束后，要对矿山开采造成的对地质环境的破坏进行全面的治理恢复，最大限度降低矿业开发对地质环境的破坏。
②目标
在采矿过程中通过对地质灾害的防治与监测，防止其对采矿设备及人员造成伤害。最终要将采矿区恢复到安全状态，采坑边坡清理、削坡至安全状态（30°)将废渣石堆放场中废渣石回填采矿坑，恢复采场的部分地表形态。清理拆除废旧房屋并清理平整其占地，尽可能恢复原有的地形地貌；恢复治理工作必须符合矿山安全、水土保持和环境保护工作的有关规定。
③复垦责任范围
本项目开采区面积为0.535hm2，对规划的地面建设工程主要包括生活区、工业广场、废石场、矿山道路，主要以占用土地为主，场地较为平整。
④土地复垦适宜性
土地的复垦方向为恢复土地的适用功能。土地复垦适宜性评价为不适宜。对于矿山开采形成采坑区，可恢复原有地形地貌，土地复垦适宜性为难利用。
⑤土地复垦质量要求
根据土地复垦适宜性评价得出，采坑区无植被覆盖。根据《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013），指定下列土地复垦质量标准。
A首先应保证复垦区安全，杜绝地质灾害发生，防护工程要求满足《滑坡防治工程设计与施工技术规范》（DZ/T0220-2006）；
B有效控制污染和水土流失，保证安全，复垦后无废石和污染物；
C对露天开采采坑形成的坡面进行平整，禁止形成局部凸起或凹陷，有控制污和水土流失的措施；
D将废石堆场废石拉运至采坑进行回填，确保边坡的稳定。
E因地制宜，复垦后基本恢复与周边地貌景观相协调及土地使用功能。
⑥矿山地质灾害预防措施
矿山地质灾害主要表现在露天开采形成高陡边坡，可能遭受、引发和加剧的崩塌、滑坡。根据矿区地质灾害特点，有针对性的提出工程治理措施。
A严格控制工作面台段高度、工作面坡面角、安全平台宽度等，严格控废料场堆放高度、坡度等参数。
B对露天采场外围设置铁丝围栏和警示牌，并采取人工巡查、目视监测，设置警示标志，预防人身伤害。随时监测各帮边坡稳定性，采坑台阶出现裂隙增多、破碎等小规模崩塌隐患时，及时清理边坡破碎土石，若出现大规模的崩滑灾害时，应及时疏散采场内施工人员和设备，对产生崩塌处进行勘查，在地质灾害专项勘查、设计的基础上进行治理工程。
C严禁重载车辆在开采平台外缘行驶，防止压垮边坡。
D露天采场开采前，按照开发利用方案设计的工作程序及要求，彻底清理矿山采场内外的废渣石，为下步开采设施提供场地。
E根据矿山现场表层覆盖物厚度、面积，矿体赋存状况及资源量和地形形态特征，正确、合理估算压覆矿量及剥离量，计算局部地段剥采比，权衡采矿经济效益与破坏土地损失及恢复治理的费用，因地制宜，确定是否弃采。
F规划的废料场应就近集中堆放，避免洪水冲击，合理地形及安息角的原则，保证弃土岩石不因滚石、滑坡、塌方等威胁采矿场和其他矿山设施及建筑。不宜设在工程地质或水文地质条件不良的地带，如地基不良而影响安全时，应采取有效措施，甚至弃设。弃土堆积安息角应小于30°,废料场地面坡角若大于1：5时，应将地基削成阶梯状，并清除全部软弱层，避免成为矿山泥石流重大危险源，必要时设置拦墙。
G本矿山运输公路充分利用周边原有的修护加固，如必须新建时，也要尽量避开土壤层，避免因修建压占更多土地。
H完成采场及堆料场修建周边铁丝网围栏及警示牌的设置，达到警示、避绕的目标⑦土地复垦方案及措施
通过矿山开采对土地的破坏类型、破坏程度的调查预测，结合矿山所在地区的地址环境条件，矿山土地类型为裸岩石砾地。
项目闭矿期对矿区进行土地复垦，其中包括生活区、工业广场、矿山道路等山地上工程进行拆除建筑，平整土地，基本恢复原始地貌状态。矿山开采过程中形成的矿坑，根据矿山地址环境现状及土地规划进行平整。土地复垦方案实施应做到以下几点：
A组织管理
矿山依据“谁破坏、谁复垦”的土地复垦原则，自觉承担矿区土地复垦的责任和义务。按照“统一规划、源头控制、防复结合”要求，尽量控制或减少对土地资源不必要的破坏，做到土地复垦与生产建设统一规划，把土地复垦指标纳入生产建设计划。建设单位法人代表即为土地复垦第一责任人，并派专人负责该矿的土地复垦工作。
B技术服务
在土地复垦方案实施阶段，对各种复垦措施进行专项技术施工设计，设计人员进入现场进行指导；土地复垦时采用先进的施工手段和合理的施工工序；
加强复垦技术培训工作，提高复垦的管理能力，保证土地复垦工作顺利进行，在复垦方案实施后，加强其后期的管理抚育工作，充分体现复垦后的生态效益、经济效益和社会效益。
C表土剥离：表层土壤是经过多年植物作用而形成的熟化土壤，是深层生土所不能替代的，对于植物种子萌发和幼苗生长有着重要作用。露天开采前，
把矿区拟破坏的露天采矿场熟化的表土（主要为0~0.5m的表土）进行剥离，用汽车运输至堆料场单独堆放，闭矿后作为露天采场的复垦用土；
D土地整治：采用机械、人工等方式对采场边坡进行清理，清除松动、凸起的碎（块）石，对平台进行人工、机械平整，清除场地内较大石块，对建筑物进行拆除，对运输道路进行平整、回填等；
E覆土：对平整后的平台场地穴状坑及采场边坡平台进行覆土，覆土来源为矿山开采时剥离的表土，也可购买一定量的营养土用于土地复垦；
F植被恢复：项目位于第七师124团，气候干旱，植被恢复时宜选用耐贫脊、耐干旱、耐荫，抗性强的植被，如冰草、针茅等本地物种；
G矿区复垦土壤以生土为主，土壤养分含量和地力不足，恢复待复垦土地的肥力和生物生产效能，就必须采取恢复土壤、肥化土壤的措施。因此复垦的地块根据当地情况增施农家肥与生物菌，林木落叶留底以提高土壤的有机物含量，改良土壤结构，改善土壤理化性状，增加土壤肥力。
H预留复垦费用，建设单位必须留有足够的资金以备闭矿期的土地复垦工作，使收到破坏的土地尽量恢复其本来功能，使矿区开采对区域生态的影响控制在可接受的范围内，保持区域内生态环境的平衡。
（5）矿区开采期间的生态恢复建设
采矿场占地是非经治理再无法使用的土地，恢复废弃地的生产力是维护砂石矿可持续发展的重要内容。
①高度重视原有地表对维护本区生态稳定的重要性，加强对施工队伍的宣传、教育和管理。作好施工组织规划工作，严禁将建设施工材料乱堆乱放，划定适宜的堆料场及生活区等临时性场所，以防止破坏的范围增大。
②硬化厂区地面，厂区门口到原料库的道路及厂区内其他区域车辆行驶路线必须硬化，并派专人负责厂区地面的清扫和洒水保湿。加强入厂车辆司机环保意识，严禁厂区机动车辆高速行驶，尽量避免二次扬尘的产生
③合理安排运输时间，避免夜间运送，限制汽车鸣笛，车辆经过敏感点时要慢行，并且禁鸣，减少车辆噪声对道路沿线的影响。
④在开采过程中要做到边开采边恢复，对坑洼地面进行平整，根据项目区特点尽量恢复原有状态。
（6）退役期生态恢复措施
闭矿后进行全场修正，其中矿区水平地和15度以下缓坡地采用物料充填、底板耕松、挖高垫低等方法，15度以上陡坡地采用挖穴填土、砌筑植生盆（槽）填土、喷混、阶梯整形覆土、安放植物袋、石壁挂笼填土等方法；平整后的矿区进行表土覆盖，播撒草种，恢复原有地貌。
6.防沙治沙措施
本项目在施工期、运营期及闭矿期要严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》（2018）中有关规定执行防沙治沙措施：

①露天开采过程中发现土地沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地人民政府，采取措施，防止土地沙化加剧。
②加强封禁的保护力度，切实加强开采区的监管力度，对开采过程进行严格把控，对开采区及时进行洒水，防止由风引起的沙尘；
③本项目开采过程中严格控制开采范围和机械及人员活动范围，堆料场控制在开采范围内，不新增占地，严格控制项目占地，避免土地沙化加剧。
④本项目生活区、运矿道路等区域闭矿期全部进行植被恢复，防治风蚀加剧，造成土地沙化。
⑤道路施工时，划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“一”字型作业法，不开辟新路，以减少风蚀沙化活动的范围。
⑥按照“谁受益、谁保护、谁治理，边开采边治理恢复、终止采矿活动时必须完成治理恢复”总原则，根据砂石料场实际情况制定近期目标远期规划目标，保证砂石料场生态环境良性发展。具体为：针对存在的环境问题，制定砂石料场生态环境治理方案；砂石料场开采结束后，要对砂石料场开采造成的对环境的破坏进行全面的治理恢复。
7.环境风险
⑴危险因素分析
根据本项目的工程分析，结合采矿行业的行业特点，本项目具体的危险因素是由于矿区的开采作业，使矿区在暴雨等不利天气下易发生崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降等地质灾害。需要矿区高度重视，积极防范。
⑵安全措施和预防对策
①加强对边坡的检查，及时处理安全隐患等措施，严禁超挖采矿场坡底。
②设计境界内开采到最终边帮时，应根据工程地质条件，采取必要的调整边坡角等措施。采场最终边坡角小（10~50°),边坡的稳定性好，产生崩塌或滑坡的可能性小。
③重视边坡工程地质工作，经常检查边坡，发现隐患及时处理。对有崩塌迹象的采矿场，做好防护工作。
④建立全面严格的各项管理制度和安全管理体系，落实各项安全生产岗位责任制和操作规程，加强员工的安全培训。
⑤合理生产，严格按生产工艺规程进行生产和操作，建立各项防范措施和预案
8.环境监测
根据《排污单位自行监测技术指南总则HJ819-201》及项目内容和企业实际情况，制定相应切实可行的方案。
⑴监测项目
本项目污染源的污染物排放状况以及附近关心点、敏感点的污染物浓度状况监测项目：
①场界有组织、无组织粉尘；
②场界噪声；
⑵监测布点
①粉尘有组织监测点：在4根排气筒（DA001-DA004）出口各设1个点；
粉尘无组织监测点：矿区场界下风向设1个点；
②噪声监测点：矿区场界四周各1个点；
⑶监测频率
①粉尘有组织监测：每半年监测1次粉尘无组织监测：每季度监测一次；
②噪声监测：每季度监测一次
⑷监测结果反馈
对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。

	其他
	无



	环保投资
	本工程总投资2970万元，其中环保设施投资107万元，占项目总投资的3.0%。环保投资费用估算见表5-1。

表5-1  环保投资费用估算表

项目
治理措施
治理对象
数量（规格）
投资

万元
废气
矿石开采、装卸等过程采取雾炮机喷洒降尘措施；破碎、筛分工序进行局部密闭，并配套布袋除尘器及15m高排气筒；矿区运输道路每日洒水3次，运输车辆篷布遮盖，限速；表土堆场、废石堆场设防风抑尘墙，料堆苫布遮盖，洒水保湿
粉尘
雾炮机；洒水车；防风抑尘墙
30
废水
委托拉运处置
生活污水
1套
5
噪声
采用低噪声设备；高噪声设备采取密闭措施，安装消声、隔声、减震垫等，严格控制作业时间
机械噪声交通噪声
/
3
固废
全部运至项目区采场用于回填采坑
表层剥离物及废石
/
8
生活垃圾箱
生活垃圾
/
1
布袋除尘器厂家更换及回收
废旧布袋
4个
2
危废暂存间、委托处置
废机油
/
3
生态
堆场周边设置导流沟，填土草袋围护，减少水土流失
水土流失
/
5
土地平整、修复复垦
开采区、表土堆场、废石堆场、运矿道路、办公生活区等
/
50
合计
107



六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	限制施工车辆及人员活动范围，减少占地；尽量缩短施工期，减少水土流失；施工物料、堆土、施工作业面雨天遮盖，避免雨水冲刷产生水土流失；加强施工人员教育，减少占地和植被破坏
	恢复原有的地形地貌景观、恢复原土地利用功能
	严格限制开采机械设备和作业人员的活动范围，合理划定开采和活动范围，减少地表扰动面积；道路出入口竖立保护植被警示牌，提醒区内人员勿破坏植被；道路铺筑避开植被，车辆在指定道路上行驶，严禁随意行驶以防碾压植被；闭矿期土地复垦面积。
	恢复原有的地形地貌景观、恢复原土地利用功能

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工废水经沉淀处理后回用于场地洒水降尘，不外排
	/
	项目运营期不产生生产废水，工作人员生活污水委托个人由吸污泵车拉运至124团污水处理厂处置
	不直接外排

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	合理安排布局，制定施工计划，禁止夜间施工，加强施工管理，必要时采取临时降噪措施
	/
	选用低噪声设备，设备定期维护；减震、隔声；合理安排作业时间；合理设置运输路线
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	定期对施工场地进行洒水降尘，采用商品混凝土，对原辅材料、运输车辆采取密闭措施，加盖篷布等措施
	/
	开采、铲装过程采用雾炮机洒水降尘；运输道路采用碎石硬化，每天洒水3次，运输车辆篷布遮盖，限速；表土堆场、废石堆场设防风抑尘墙，洒水降尘，绿网苫盖；破碎、筛分工序进行局部密闭，并配套布袋除尘器及15m高排气筒；食堂油烟经油烟净化器处理后排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源有组织、无组织排放限值

	固体废物
	生活垃圾统一收集后拉运附近乡镇垃圾中转站统一处理；开挖产生的土方用于道路及场地平整，做到土石方平衡；对施工过程中产生的建筑垃圾，运至124团建筑垃圾填埋场处置。
	/
	生活垃圾集中收集至124团垃圾填埋场处置；除尘器收集的粉尘加水混合后回填于采矿区；布袋除尘器更换的废旧布袋约3年更换1次，由厂家更换后回收处理。开采剥离物及废砂石分别暂存于表土堆场、废石堆场，闭矿期用于矿坑回填及土地整治；废机油暂存于危废间后委托有资质单位处置。
	妥善处置

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	加强对边坡的检查，及时处理安全隐患；根据工程地质条件，必要时调整边坡角；经常检查边坡，发现隐患及时处理；建立全面严格的各项管理制度和安全管理体系；严格按生产工艺规程进行生产和操作
	/

	环境监测
	/
	/
	监测项目：厂界噪声和粉尘；监测布点：①粉尘：开采区场区下风向各布设1个监测点；②噪声：厂界四周各设1个噪声监测点。
	/

	其他
	/
	/
	建设项目环评及审批手续完备、环境保护档案资料齐全
	/


七、结论

	本工程符合国家产业政策，项目建设符合生态红线管理要求，满足“三线一单”要求；本项目采取了完善的污染治理措施并制定了环境管理与监测计划，可确保各类污染物达标排放，对周围环境影响较小；在采取生态恢复措施后，对沿线生态环境影响较小。项目环境风险可控，在执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的前提下，从环保角度分析工程建设可行。
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