拟批准环境影响评价文件的建设项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	新疆宏苏通达屠宰有限公司日屠宰500头生猪屠宰加工项目
	新疆生产建设兵团第七师123团10连
	新疆宏苏通达屠宰有限公司
	新疆天润坤成环保科技有限公司
	2023年4月10日取新疆生产建设兵团第七师123团经济发展办公室出具“新疆生产建设兵团投资项目备案证，文号：第七师（农经）备〔2021〕17号”。
主要建设内容如下：
建设一栋设有自动化生产线的屠宰车间（日屠宰能力500头），配套的待宰区（6间，最大存栏1000头）、检疫室、粪污存储间及冷库；以及办公楼、宿舍、库房等辅助设施，形成集生猪待宰、检疫、屠宰、加工、冷藏、办公生活于一体的标准化屠宰加工厂，建成后实现年屠宰生猪18万头的生产能力。
	1施工期

（1）废气
采取配置工地滞尘防护网、设置围档，优先建好进场道路，采取道路硬化措施，并采用商品混凝土和预拌砂浆，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害，必要时采用水雾喷淋以降低和防治二次扬尘。在土方挖掘、平整阶段，运输车辆必须做到净车进出场，最大限度减少渣土撒落造成扬尘污染。在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥砂等物质，应采用封闭车辆运输。
（2）废水

工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，严禁乱排、乱流。施工时产生的泥浆水未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境。在回填土堆放场、施工泥浆产生点应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用

（3）噪声
选择低噪声的机械设备。对于开挖和运输土石方的机械设备（挖土机、推土机等）以及翻斗车，可以通过排气消声器和隔离发动机振动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等必须及时予以关闭

（4）固体废物
施工前弃土处置申报：施工期产生建筑垃圾、工程渣土的建设单位或施工单位，应当向地方城管部门申报手续；工程开工前应向相关部门申报，获得批准后进行处置。回填工程基坑、洼地等需要受纳渣土的，受纳单位或个人应当到管理部门申办手续，由城管局按规划和建设需要统一调剂。

2运营期
（1）废气

对待宰区及时清洗、清运粪便，保持日产日清， 车间设有强制通风机，夏季喷淋降温，待宰区内设有排风扇，加速粪便干燥。上述措施可有效减小粪便发酵产生的恶臭污染物。
（2）废水
项目运营期废水主要为员工生活污水、生猪屠宰加工废水、车间冲洗废水、车辆冲洗废水等。生活区的生活污水接入自建污水处理站；生产综合废水经厂区自建污水处理站处理“格栅+隔油沉淀+调节+气浮+水解酸化+改良型A/O+二沉+消毒+活性炭过滤”，本项目污染物排放量满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准要求，灌溉季节排入灌溉渠道，用于林地灌溉，非灌溉季节储存在5.4万方蓄水池（排碱渠改建）里。
（3）噪声
选择低噪声设备。刮毛机、剥皮机等工艺设备选用满足标准的低噪声、低振动设备，除选择比较好的设备外一般还需要采取消声器、基础减振等措施进行综合降噪。

（4）固体废物
项目运营期产生的固体废物主要包括病死畜禽及不合格病肉、待宰圈粪便、胃肠内容物、污水处理站栅渣及污泥、脱硫石膏、除尘灰、废布袋、炉渣、废离子交换树脂、废填料、废活性炭、在线监测废液以及生活垃圾等。其中，病死畜禽及不合格病肉经分类收集后暂存于无害化暂存间，定期交由定点无害化处置单位（胡杨河题桥环保科技有限公司）拉运处置；待宰圈粪便、胃肠内容物、栅渣及污泥均采用密闭容器收集，暂存于一般固废暂存间，外售作为堆肥原料或由专业单位回收利用；脱硫石膏、除尘灰、废布袋及炉渣分别收集后外售周边建材企业或综合利用；废离子交换树脂及生物除臭塔废填料更换后由生产厂家直接回收，不在厂内贮存；废活性炭及在线监测废液属于危险废物（HW49，代码900-041-49及900-047-49），采用专用容器收集后暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置并严格执行转移联单制度；生活垃圾由环卫部门统一清运，日产日清。项目各类固体废物均根据其性质和类别采取相应的收集、暂存及处置措施，一般固废暂存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求，危险废物暂存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，处理处置率达到100%，做到减量化、资源化、无害化，不对外环境造成二次污染。


