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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新疆生产建设兵团中小河流治理项目克孜勒也斯克沟治理工程

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	刘玉辉
	联系方式
	18999713884

	建设地点
	第七师126团7连、8连、9连、10连、11连、13连

	地理坐标
	起点坐标：84°18′49.370″，45°9′3.669″；

拐点坐标：85°7′11.740″，45°4′41.530″；

拐点坐标：85°6′11.784″，45°4′41.229″；

拐点坐标：85°6′0.961″，45°3′9.887″；

终点坐标：84°7′21.931″，45°1′46.888″；

	建设项目

行业类别
	五十一、水利

127、防洪除涝工程
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	占地：106.89hm2
长度：24.72km

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	第七师胡杨河市发展改革委
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	师市发改发〔2023〕327号

七师水许可决〔2026〕218号

	总投资（万元）
	3481.55
	环保投资（万元）
	22

	环保投资占比（%）
	0.63
	施工工期
	8个月

	是否开工建设
	☑否

□是：                             

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析

对照《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)，本工程与“三线一单”符合性分析见表1-1。

表1-1    “三线一单”符合性分析

环环评[2016]150号文要求
本工程

相符性

分析

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。

本工程位于新疆生产建设兵团第七师126团7连、8连、9连、10连、11连、13连6个农业连队，涉及到的耕地面积约4.8万亩，项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，泄洪沟路径不涉及生态保护红线，项目与新疆维吾尔自治区生态保护红线位置关系图详见附图1-1。
符合

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。

环境质量底线就是只能改善不能恶化。本工程施工期采取有效措施防治大气、水污染、噪声污染、水土流失，运营期不排放污染物，因此，本工程建成运行后对区域环境基本无影响。

符合

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。

本工程为防洪工程，工程属于线状占地，占地面积较小，造成的自然资源损失的量较小。项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，项目运营期无能源消耗，不会超过划定的资源利用上线，可以满足资源利用要求。
符合

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。

本工程位于新疆生产建设兵团第七师境内，选址选线较为合理；资源利用量较少；声环境质量能够满足相应标准要求；本工程属于《产业结构调整指导目录（2024年本）的“第一类 鼓励类” 二、水利 3、防洪提升工程”。综上所述，本工程不在《市场准入负面清单（2020年版）》、《新疆生产建设兵团主体功能区规划》表6兵团禁止开发区域名录中。
符合

2、《新疆生产建设兵团2023年度生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析

根据《新疆生产建设兵团2023年度生态环境分区管控动态更新成果的公告》（2024年12月16日）共划定760个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类。

本工程位于新疆生产建设兵团第七师126团7连、8连、9连、10连、11连、13连，根据新疆生产建设兵团环境管控单元图，新疆生产建设兵团第七师126团7连、8连、9连、10连、11连、13连属于一般管控单元，该区域以经济社会可持续发展为导向，生态环境保护与适度开发相结合，开发建设应落实现行生态环境保护基本要求。
本工程在选址过程中贯穿以人为本和环境保护意识，综合考虑经济效益、社会效益和环境效益，选址尽量靠近乡村公路，为方便施工、运行创造条件，不占或少占耕地和经济效益高的土地。本工程为防洪工程，运营期不产生废气、废水等污染物。

综上所述本工程建设符合《新疆生产建设兵团2023年度生态环境分区管控动态更新成果》中的要求。

3、《第七师胡杨河市2023年度生态环境分区管控动态更新成果》符合性

关于《第七师胡杨河市2023年度生态环境分区管控动态更新成果》要求，落实“三线一单”生态环境分区管控。第七师胡杨河市共划分为59个环境管控单元，分为优先管控单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。其中优先管控单元16个，重点管控单元31个，一般管控单元12个。项目与第七师胡杨河市环境管控单元位置关系见附图1-2。项目位于126团一般管控单元，环境管控单元编号ZH65771430001。
1-2    项目与第七师胡杨河市普适性管控要求符合性分析见
序号

属性/区域

管控维度

管控要求

项目情况
符合性
1

全市通用

空间布局约束

（1.8）根据主导生态功能定位，实施差别化管理，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。

项目不在生态红线范围内。
符合
污染物排放管控

（2.1）废气：

（2.1.1）严格控制污染物排放总量（二氧化硫、氮氧化物），对电力行业重点加强结构调整与脱硫设施的稳定运行，实施低氮燃烧技术；新、扩、改建机组必须配套烟气脱硝设施。加大小锅炉淘汰，对大吨位锅炉因地制宜采取脱硫减排措施。

（2.1.2）开展金属制品业酸雾等工艺废气污染控制与治理，通过提升行业装备水平，完善废气收集系统，减少无组织排放，做到工艺废气排放浓度和厂界浓度双达标。

（2.2）废水：

（2.2.1）主要河流（奎屯河、四棵树河、古尔图河）、灌区场外引输水干渠和主要大中型水库（奎屯水库、柳沟水库、黄沟一库、黄沟二库、车排子水库、泉沟水库）水质达到III类水质标准。灌区场内灌溉泄洪沟和小型水库，水质达到IV类水质标准。

（2.3）固废：

（2.3.1）推进固体废物源头减量，推进清洁生产，建立生态产业链，加强固体废物综合利用。

（2.3.2）建立和完善城镇生活垃圾收集、转运和处置设施，加快无害化处理步伐。

（2.3.3）调整农业种植结构，实施测土配方施肥、控制农药使用量，有效控制农业面源污染。

项目施工期生活污水依托连队收集设施收集，拉运至126团污水处理厂处理，运输距离4.5km；生活垃圾依托连队收集设施收集后运至126团垃圾填埋场处置，运输距离4km。
运营期不产生废气、废水、固废。
符合
环境风险防控

（3.1）加强危险废物管理。加大危险废物管理法律法规宣传；继续开展危险废物经营许可证管理；加快医疗废物专业收集运输体系和集中处置设施的建设，做好医疗废物污染环境防治。

项目运营期不产生危险废物、医疗废物。
符合
资源利用效率

（4.1）水资源：

（4.1.1）加强中水回用，提高水资源利用率；对七师所掌握的水资源进行综合统筹利用，编制园区的水资源论证报告，落实供水方案，保障产业发展的需求。

（4.2）大气：

（4.2.1）组织开展燃煤锅炉节能减排攻坚战，完成燃煤工业锅炉能效普查年度任务；推进锅炉系统安全节能标准化管理。

（4.3）固体废物：

（4.3.1）强化废物在企业内部的循环使用和综合利用，推广循环经济模式，减少固体废物的产生量。

水资源：项目为洪水下泄沟渠，本身不使用水资源。
大气：项目不涉及锅炉。
大气：项目不涉及锅炉。
固体废物：项目运营期不产生固体废物。
符合
经过以上分析，项目建设符合《第七师胡杨河市2023年度生态环境分区管控动态更新成果》普适性管控要求。

项目与126团的生态环境准入清单要求详见表1-3。
表1-3  项目与126团管控单元的生态环境准入清单符合性分析
环境管控单元编码
单元名称
行政区划
管控单元分类
管控要求
项目情况
符合性

ZH65770930001
126团一般管控单元
第七师

126团

一般管控单元

空间布局约束
（1）将保护现有荒漠植被作为防沙治沙的首要任务，划定为沙化土地封禁保护区，保护绿洲边缘荒漠林，避免营造高耗水的人工速生林。

（2）加强农田防护林网体系建设，保护基本农田，改造中低产农田和盐碱地，发展设施农业，并改进农业种植技术。

本项目为防洪工程，仅施工期破坏少量植被，不消耗水资源；项目建设后可保护126团农田免受洪水侵害。
符合
污染物排放管控

（1）严格落实环境保护目标责任制，强化污染物总量控制目标考核，健全重大环境事件和污染事故责任追究制度，加大问责力度。强化环境执法监督，严格污染物排放标准、环境影响评价和污染物排放许可制度，进一步健全环境监管体制。严格执行行业排放标准、清洁生产标准，降低污染物产生强度、排放强度。
项目为防洪工程，运营期不排放污染物。
符合
环境风险防控

（1）对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。

项目主要占地类型为耕地、林地、草地、农用地、未利用地、盐碱地，项目建成后可保护耕地及居民的安全，不会对土壤质量产生影响。
符合
资源利用效率

（1）推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量。
项目不涉及农作物种植，化肥使用，农膜使用。
符合
综上分析，项目建设符合126团生态环境准入清单要求。
4、与产业政策的符合性分析

本项目主要建设内容为对克孜勒也斯克沟的防洪改造，改建导洪堤18.77km，清淤疏浚5.95km。改建沿线1座涵洞建筑物，在《产业结构调整指导目录（2024年本）》属于鼓励类“二、水利3、防洪提升工程”项目，因此项目符合国家产业政策。

5、与兵团国民经济发展第十四个五年规划纲要符合性分析
《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，“加强水利基础设施建设”“专栏7 水利基础设施建设”“防洪减灾：重点中小河流治理工程、重要城市防洪工程、病险水库水闸除险加固工程、平原水库清淤改造工程试点。”

本工程位于第七师126团7连、8连、9连、10连、11连、13连，项目为中小河流治理工程，属于专栏7中项目。有利于保护农田，使下游4.80万亩农田免受洪水灾害；保护居民区，使两岸0.34万人民生命财产免受损失；保护交通水利设施，使国家运输得到保障、农田灌溉得以顺利进行。因此本工程的建设符合兵团国民经济发展十四五规划。

6、与《全国防沙治沙规划（2021—2030年）》符合性分析
本项目属于流域河湖治理工程，建设内容与《全国防沙治沙规划（2021—2030年）》相关要求高度相符。规划明确坚持山水林田湖草沙一体化系统治理，重点推进水蚀风蚀交错区整治，通过河道疏浚、堤岸整治等水利水保工程拦沙减蚀、抑制就地起沙，遏制土地沙化扩张。
项目改建导洪堤可规范行洪通道，减少洪水无序冲刷造成的地表侵蚀与泥沙裸露堆积；河道清淤疏浚可提升行洪输沙能力，消除滩地积沙起沙隐患，配套涵洞设施可稳定区域径流，保障河岸原生植被生态用水，提升地表抗蚀固沙能力。工程施工严格控制地表扰动，对疏浚土方规范堆存、全覆盖抑尘，完工后及时开展植被恢复，杜绝新增沙化土地。本项目通过水利工程与生态治理相结合的方式，从源头削减风蚀、水蚀沙源，符合区域防沙治沙总体布局与管控要求。
7、与《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》符合性分析
本项目属于流域河湖治理工程，各项建设内容与《新疆生产建设兵团 “十四五” 生态环境保护规划》要求高度契合。规划提出统筹水蚀风蚀交错区综合治理，推进河湖整治、河道清淤、堤防加固等水利水保工程，实施 “一线一带两环” 水土保持布局，加大沙化土地、水土流失区域治理力度，完善四级河湖长制，常态化开展河湖 “清四乱”，通过工程 + 植被复合措施削减地表沙源、遏制风沙扩张，筑牢绿洲生态安全屏障新疆生产建...。

项目改建导洪堤可约束洪水行洪范围，减少滩地无序冲刷、泥沙裸露起沙；河道清淤疏浚清除淤积泥沙，提升行洪输沙能力，消除河道积沙风沙源；配套涵洞优化径流调控，稳定河道生态水量，保障河岸防风固沙植被用水，提升区域水土保持能力。施工期严格控制扰动范围，淤泥集中苫盖抑尘，完工后同步实施堤岸生态护坡、乡土固沙植被恢复，避免新增水土流失与沙化地块。

工程同步落实河湖管护、源头减蚀、绿洲锁边固沙等管控要求，能够有效减轻区域水蚀、风蚀叠加危害，助力完成水土流失治理、防沙治沙目标任务，符合《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》的总体布局与管控要求。

8、与“水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件”相关政策符合性分析

根据2018年1月5日环境保护部办公厅印发的《水利建设项目 （河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》（试行），本项目与其符合性分析见表1-4。

表1-4  水利建设项目环境影响评价文件符合性对照表

序
号
水利工程环境影响评价文件审批原则相关要求
项目情况

符合性
1

第二条项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。
本项目为防洪工程，项目符合相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划等相协调。工程实施不会改变、围垦水面或河湖滩地，不会对周边河湖自然形态产生不利影响。不会对生态系统功能和生物多样性产生不利影响。
符合
2

第三条工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。
项目位于第七师126团7连、8连、9连、10连、11连、13连，工程选址选线、施工布置不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，评价范围内无水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、重要湿地等敏感区。
符合
3

第四条项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。
本项目为防洪工程，项目的实施可以减少水土流失，改善生态环境、保护自然生态的目标。工程实施不会改变水动力条件或水文过程，不会对周边水环境水质产生不利影响。
符合
4

第五条项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。
根据《新疆水环境功能区划》，工程所涉及的克孜勒也斯克沟没有划分水质类别。在非汛期抢修，不会对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，项目建设不会对物种多样性及资源量等产生不利影响，不会对原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段产生影响，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。
符合
5

第六条项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。
本项目为防洪工程，施工安排在非洪水期，施工废水合理利用不外排，固体废物及时清运，妥善处置。施工作业完成后对临时占地进行平整、植被恢复，不会对珍稀濒危保护植物产生不利影响，项目对景观产生的影响较小，不会对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响，不会对陆生生态系统产生不利影响。
符合
6

第七条项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工生产区提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。
本项目项目施工扬尘采取洒水抑尘、进出场车辆苫盖；选择符合排放标准的施工机械，加强车辆及机械设备维护保养，减少尾气排放。施工人员生活污水依托周边村庄现有的污水处理设施处理，不外排。设备冲洗废水用于施工区泼洒抑尘。噪声采取加强管理、优化施工方案、采用低噪声设备，避免高噪声设备夜间施工等措施。施工人员生活垃圾集中收集，依托附近村庄现有设施收集，运至126团垃圾填埋场处置，不能利用的建筑垃圾运至建筑垃圾填埋场处置。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，对周围环境和敏感保护目标造成的影响较小。
符合
7

第八条项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议。
项目不涉及移民安置，选址选线合理，项目施工人员的生活污水依托附近村庄现有设施，不外排，村庄内有化粪池，施工污水得到合理收集和处理设备冲洗废水经沉淀池沉淀后用于泼洒抑尘。施工人员生活垃圾集中收集，依托附近村庄现有设施收集，拉运至126团垃圾填埋场处置，弃土方用于施工场地平整，不能利用的建筑垃圾运至建筑垃圾填埋场处置。施工作业完成后对临时占地进行土地平整、植被恢复。
符合
8

第九条项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。
项目施工安排在非洪水期，施工废水妥善处理不外排，固体妥善处置，不存在水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险。运营期不产生污染物。
符合
9

第十条改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。
项目建设性质为改建，主要问题为对沿线的耕地及居民安全存在隐患，并有水蚀水土流失，项目提出了对克孜勒也斯克沟进行防洪改建的措施。
符合
由上表可知，本项目符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》（试行）的相关要求。
9、与《关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》的符合性分析

耕地是粮食生产的重要基础，解决好14亿人口的吃饭问题，必须守住耕地这个根基。地方各级人民政府要坚决制止各类耕地“非农化”行为，坚决守住耕地红线。本项目与《关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》（国办发明电〔2020〕24号）的符合性分析详见表1-5。
表1-5    与《关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》的符合性分析
序号
通知要求
项目情况
符合性
1
严禁违规占用耕地绿化造林。

本项目属于泄洪沟改建工程，属于基础水利工程，不属于绿化造林、建设绿色通道、挖湖造地、扩大自然保护地工程。
符合
2
严禁超标准建设绿色通道。
符合
3
严禁违规占用耕地挖湖造景。
符合
4
严禁占用永久基本农田扩大自然保护地。
符合
5
严禁违规占用耕地从事非农建设。
本项目属于泄洪沟改建工程，属于基础水利工程，为防护周边耕地的安全及正常耕种，不属于非农建设工程。项目占地红线范围内弃土平整场地及道路属于水利设施附属工程，在项目征地范围内。
符合
6
严禁违法违规批地用地。各地区不得通过擅自调整县乡国土空间规划规避占用永久基本农田审批。对各类未经批准或不符合规定的建设项目、临时用地等占用耕地及永久基本农田的，依法依规严肃处理，责令限期恢复原种植条件。
本项目为中小河流治理工程，项目施工组织方案具有环境合理性，对施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施，项目涉及耕地部分已办理建设用地规划许可证。
符合



二、建设内容

	地理位置
	本次项目主要涉及第七师126团7连、8连、9连、10连、11连、13连，项目坐标详见表2-1。本项目地理位置见图2-1。

表2-1  项目泄洪沟坐标

名称

长度

（km）

类型

东经

北纬

克孜勒也斯克沟
24.723

起点坐标

84°18′49.370″

45°9′3.669″

拐点坐标

85°7′11.740″

45°4′41.530″

拐点坐标

85°6′11.784″

45°4′41.229″

拐点坐标

85°6′0.961″

45°3′9.887″

终点坐标

84°7′21.931″

45°1′46.888″

合计

24.723

/

/



	项目组成及规模
	克孜勒也斯克沟洪水主要来自于山前冲洪积平原的融雪洪水、暴雨洪水，经上游汇流至北部西准噶尔界山山前地带（北山）后经泄洪沟（第七师段）至兵团境内。现状第七师126团泄洪通道左岸紧挨第七师126团的边界，现状为126团的土质导洪堤，右岸为乌苏的滩地。抗洪能力差，危害第七师126团在该泄洪区沿岸的耕地及居民安全。

1、项目基本情况

项目名称：新疆生产建设兵团中小河流治理项目克孜勒也斯克沟治理工程。
建设性质：新建+改建

项目投资：总投资3481.55万元。
建设单位：第七师126团农业发展服务中心。
建设起始时间：本项目计划于2026年8月1日开工建设，于2027年4月30日完工，项目总工期8个月。

工程任务：完善克孜勒也斯克沟防洪体系，提高第七师126团段河道的防洪能力和防洪标准，保护沿线农业连队、耕地免受洪水危害。
2、工程占地

2.1工程占地

工程建设区征地范围根据工程建设区内总体布置及工程运行管理需求确定。永久征地为导洪堤占地、清淤段占地、项目占地红线范围内导洪堤上堤道路，临时用地为施工生产区占地、料场区占地、临时施工道路占地、临时堆土区占地。

根据主体工程项目组成和施工组织，统计项目的占地面积、性质、类型，并经过现场复核，最终确定本工程总占地99.81hm2，其中永久占地83.21hm2，包括：导洪堤工程区45.09hm2、清淤工程区37.30hm2、构筑物区0.80hm2、道路工程区0.02hm2；临时占地16.60hm2，包括：道路工程区7.36hm2、施工生产生活区1.20hm2、料场区15.40hm2，道路工程区为重复占地，不重复计入总面积。

本项目《建设项目用地预审与选址意见书》是以初步设计统计出的数据为基础进行办理的，办理用地手续的面积共83.21hm2。工程实际占地与主体设计相比较，需增加16.60hm2的临时占地，为本项目施工生产生活区1.2hm2、料场区15.40hm2。本方案复核后，工程总占地面积为99.81hm2。在满足技术标准条件下，工程总体布局紧凑，减少了扰动地表面积，节约占地。具体占地情况见表2-2。

表2-2    工程占地情况统计表       单位：hm2
分区

永久占地

临时占地

合计

占地类型

（hm2）

（hm2）

（hm2）

导洪堤工程区

45.09

　

45.09

农用地、未利用地

清淤工程区

37.3

　

37.3

构筑物区

0.8

　

0.8

道路工程区

0.02

7.36*

0.02

施工生产生活区

　

1.20

1.20

料场区

　

15.40

15.40

合计

83.21

16.60

99.81

注：*为重复占地，不重复计入合计。
2.2工程占地拆迁处理赔偿

新疆生产建设兵团中小河流治理项目克孜勒也斯克沟治理工程的建设，将占用一般耕地约27.27hm2，此部分耕地为经营地，已于2024年停止对外租赁，建设征占地和移民补偿由建设单位自筹资金补充。
3、工程建设内容

本工程主要建设内容：（1）改建导洪堤18.77km；（2）河道62+050-68+003段清淤疏浚5.95km，配套涵洞建筑物1座及其他附属设施。
项目的主要建设内容见表2-3。

表2-3  本项目建设内容

项目名称

建设内容

备注

主体工程

克孜勒也斯克沟
导洪堤全长18.77km，河道长度5.95km，导洪堤0+000至18+770处进行导洪堤改建，采用斜坡式梯形断面，迎水面采用现浇C35砼，坡比1：1.75，背水面坡比1:1.5。河面以上堤身高度在1.8-2.5m之间，堤顶宽度4.0m，基础埋深1.0m。河道62+050-68+003段需要进行清淤疏浚，河道清淤疏浚后断面为梯形，底宽16.0m，深度2.4m，内边坡系数1:2.0，外边坡系数1:1.5，沟顶两岸堤宽3.5m。
改建/新建

辅助工程

涵洞
在河道66+479桩号处拆除原有涵洞，重建涵洞，采用三孔钢筋砼盖板涵。

改建
弃渣场
导洪堤工程及清淤工程的清基土方共9.88万m3，沿导洪堤0+000—18+774段培厚至左侧外坡脚后。堆土长18.774km，宽3-4m，占地7.2hm2，堆土坡比与防洪堤外坡脚坡比相同，垫高1.0-1.5m，作为后期抗洪物资使用，工程不设弃渣场。
新建
施工道路

导洪堤0+000—18+774段沟体右侧外坡脚增加临时施工道路，路面宽度3-4m，河道62+050—68+003段两侧河堤均宽3.5m，河堤填筑后进行简单平整维护可满足施工通行要求。

依托+新建

临时工程

施工生产区
本项目附近有村民居住点，距离较近，施工不设置施工生活区，施工人员租用附近的民宅。
新建

取土场
项目所需砂砾石从奎屯八十八料场购买，运距53km；填筑土料就近取材，在导洪堤5+270～8+464段南侧选取一处料场，料场长约2200m，宽约70m，占地面积约15.40hm2，取料深约1.50—2.0m，可满足本项目开采土料量25.91万m3。
新建

围堰

项目施工期避开洪水期，克孜勒也斯克沟治理工程无需设置围堰。
/

公用工程

给水

以施工用水、生活用水、砼拌合养护等用水为主，可从附近居民区拉运或从126团引水支渠内抽取。
依托

排水

车辆冲洗废水经处理后全部回用于洒水除尘，不外排；生活污水依托村庄排水系统。
依托

供电

项目区内有输电线路，施工中可以考虑采用就近原则，同时为防止停电施工单位需自备柴油发电机作为备用电源。
依托

供暖

施工期为2026年4月-2026年11月，冬季不施工，不需要供暖。
/

环保工程

大气污染

施工扬尘通过定期洒水、设置边界围档、裸露地面覆盖、易扬尘物料覆盖、运输车辆密闭等措施进行防治；运输扬尘通过道路清扫、洒水、运输车辆限速、限重、规定路线，全密闭等措施进行防治；燃油废气通过加强机械维护、限速、限重等措施进行防治。
/

水污染

砼养护废水全部蒸发，不产生废水；车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排；生活污水依托租住民房现有排水设施，不外排。
/

噪声

采用低噪声设备、加强机械维护保养、隔声、减震、合理布局、合理安排施工时间、规定运输路线等措施防治噪声对周围环境的影响。

/

固体废物

挖方堆放在导洪堤0+000-18+770段的外坡脚南侧，生活垃圾集中收集后由环卫部门拉运至126团垃圾填埋场处置，运距4km。
/

生态环境

采取控制临时占地范围，合理安排施工工序、时间、及时清理现场等措施；占用的一般耕地按要求办理占地手续。

/

征地及移民

项目不涉及移民，征用一般耕地27.27hm2。
4、工程设计
4.1横断面设计

（1）横断面设计方案

现状沟道全线均为梯形断面，按照导线布置要充分考虑河流走势，尽量利用已有地形的原则，从节省投资方面进行考虑，本次横断面根据沟道现有断面进行设计，仍然采用梯形断面。

（2）横断面衬砌结构

根据初设河势稳定计算结果表明本次治理沟道中导洪堤0+000~18+770段河道稳定性不高。针对实际情况及计算结果，本次泄洪沟主体设计采用全断面混凝土结构方案对沟体全线进行治理。

导洪堤堤型为斜坡式，堤坡临水坡1：1.75，背水坡1：1.5，顶宽度4m。护坡断面采用现浇砼+土工网垫结构断面，洪水位以上超高部分采用三维土工网垫。设计基础冲刷深度取0.8m。基础处设置阻滑墙，尺寸0.6×0.3m。
在导洪堤沿线有中小冲洪沟的位置对导洪堤进行基础防冲加固设计，基础埋深1.5m，桩号为5+800-6+050段、8+400-8+700段、13+300-13+571段。
不同段的导洪堤高度不同，见下表：

表2-4  导洪堤高度统计表

序号
桩号段
沟底以上高度（m）
地面以上高度（m）
堤顶高程（m）
沟底高程（m）
1

2+700-7+950

2.3

2

278.48～273.09

276.18～270.79

2

7+950-9+850

2.5

2.2

273.09～272.96

270.79～270.46

3

9+850-12+750

2.4

2.1

272.96～270.83

270.46～268.43

表2-5  导洪堤冲刷深度计算表
序号
桩号
冲刷处水深H0(m)

床沙中值粒径d50（mm）
泥沙启动流速Uc(m/s)

行进流速U(m/s)

水流不均匀系数η

平均流速Ucp(m/s)

n

局部冲刷深度hB(m)

1

0+000

1.01

0.000013

0.7198

0.67

2.75

0.98

0.25

0.18

2

6+400

0.65

0.000013

0.6656

0.80

2.75

1.17

0.25

0.20

3

9+600

1.41

0.000013

0.7677

0.54

2.50

0.76

0.25

0.10

4

14+400

0.76

0.000018

0.5829

1.05

2.00

1.40

0.25

0.29

5

17+600

1.63

0.000018

0.6740

0.61

1.75

0.78

0.25

0.16
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导洪堤标准横断面图
河道62+050～72+100段作为洪水顺导洪堤进入下游河道的入洪口，设计纵坡0.0356，采用砼连接段防护；河道62+100～68+003段现状河道和地形纵坡约为0.0004，本次设计开挖疏浚断面纵坡基本与现状纵坡一致。

本次河道清淤设计采用梯形断面，取清淤断面内边坡系数1:2.0，外边坡系数1:1.5，糙率取0.0225，断面左右岸堤顶宽度均设计为3.5m，允许不冲流速为0.83-1.05m/s。
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河道62+050—68+003.72段清淤标准横断面设计图
4.2附属建筑物设计

新疆生产建设兵团中小河流治理项目克孜勒也斯克沟治理工程配套涵洞建筑物位于66+479桩号，为126团10连至乌苏科科林村通连道路上的涵洞。现状该处为圆管涵，双孔，内径1.5m，不满足行洪要求，年久失修，车辆通行存在安全隐患。主体设计改建为三孔钢筋砼盖板涵，共3跨，单跨6.0m，桥面宽度8.0m。设计荷载等级公路Ⅱ级。
涵洞桥板包括6块边板，18块中板，填方土料压实度不应低于0.93，砂砾石垫层建筑物基础相对密度不低于0.80，其余不小于0.75，浆砌石采用C30细石混凝土砌筑，抗渗等级为W6，抗冻等级为F350。钢筋混凝土强度等级为C35，边墩与中墩混凝土强度等级为C35，预制空心板钢筋混凝土强度等级采用C45，桥面铺装层混凝土强度等级为C35。
表2-6  涵洞特性表
桩号

路面宽度

涵洞总宽

涵洞净宽

涵洞净高

（m）

（m）

（m）

（m）

66+479

8.0
20.0
18.0
2.5

表2-7  涵洞水力要素表
序号

桩号

堰流流量系数m

水深H

水深H0
流速

底宽B

设计洞深

糙率

过流能力

1

66+479

0.385

1.82
1.86
0.922

18.0

2.5

0.0155

45.11
河道疏浚过程中，部分已建的设施会对工程造成影响，故需要将此类设施进行重建。根据现场实地踏勘结合测量资料，需要配套的附属设施如下：①63+692处机井及变压器新建；②64+750、64+878、66+250、66+900处电线杆新建。
5、工程等别

根据《防洪标准》GB50201-2014表4.3.1的要求，工程等别为Ⅳ级，工程等别为Ⅴ等小（2）型。根据《堤防工程设计规范》，防护对象等别为Ⅳ，防洪标准〔重现期（年）〕为十年一遇，对应的堤防工程级别为5级。

表2-8    克孜勒也斯克沟工程规模统计表

保护对象

所属团场

单位名称

规模

工程等级

防洪标准

耕地（亩）

126团
13连、3连、7连、8连、11连、10连、9连
48000

Ⅳ

十年一遇

居民（人）

126团
13连、3连、7连、8连、11连、10连、9连
3400

Ⅳ

十年一遇

附属设施（输电线路）
126团
13连、3连、7连、8连、11连、10连、9连
10kV

Ⅳ

十年一遇

附属设施（养殖场）
126团

2座
Ⅳ

十年一遇

6、工程地质条件

导洪堤沿线地形地貌为山前洪积平原与冲积平原过渡带，地层单一，主要为低液限黏土、含细粒土砾地层。根据本次勘察深度内地层岩性、地下水位埋深，将沟线分为三段：分别为0+000～5+500段、5+500～13+000段、13+000～18+774段。
河道62+050-68+003段沿线地形地貌为奎屯河冲积平原，地层单一，主要为低液限粉土地层。全线地层、地下水情况一致，不做分段说明。

6.1 导洪堤0+000～5+500段工程地质条件
该段桩号为0+000～5+500，该段全长5.5km，地貌上属山前洪积平原与冲积平原过渡带。全线近东西走向。
该段地层岩性以第四纪全新统冲洪积沉积的低液限黏土、含细粒土砾为主。0+000～5+500段勘探深度5.0m深度范围内未见地下水，地下水类型为潜水。
建议低液限黏土层开挖边坡：水上开挖边坡不小于（缓于）1∶0.75的坡度放坡开挖。水下开挖边坡不小于（缓于）1∶1.0的坡度放坡开挖。

建议含细粒土砾地层开挖边坡：水上开挖边坡不小于（缓于）1∶1.0的坡度放坡开挖。水下开挖边坡：不小于（缓于）1∶1.25的坡度放坡开挖。

开挖深度大于5.0m地段，应分级放坡开挖。基槽上口3.0m范围内禁止堆放挖出土方。

6.2 导洪堤5+500～13+000段工程地质条件
该段桩号为0+000～5+500，该段全长7.5km，地貌上属山前洪积平原与冲积平原过渡带。全线近东西走向。

该段地层岩性以第四纪全新统冲洪积沉积的低液限黏土、含细粒土砾为主。在勘探深度内揭露岩性主要为低液限黏土及含细粒土砾地层。受洪水影响，桩号5+500～13+000段地下水位埋深3.2～4.5m，地下水类型为潜水。
建议低液限黏土层开挖边坡：水上开挖边坡不小于（缓于）1∶0.75的坡度放坡开挖。水下开挖边坡不小于（缓于）1∶1.0的坡度放坡开挖。

建议含细粒土砾地层开挖边坡：水上开挖边坡不小于（缓于）1∶1.0的坡度放坡开挖。水下开挖边坡：不小于（缓于）1∶1.25的坡度放坡开挖。

开挖深度大于5.0m地段，应分级放坡开挖。基槽上口3.0m范围内禁止堆放挖出土方。
6.3 导洪堤13+000～18+774段工程地质条件
该段桩号为13+000～18+774，近东西走向，该段全长5.85km，地貌上属奎屯河冲洪积细土平原下游，沿线地形较为平坦。
该段地层岩性以第四纪全新统冲洪积沉积的低液限黏土为主，地层分布较单一，地层具微～弱渗透性，勘探深度5.0m深度范围内未见地下水。
建议低液限黏土层开挖边坡：不小于（缓于）1∶0.75的坡度放坡开挖。基槽上口3.0m范围内禁止堆放挖出土方。
6.4 河道62+050-68+003段工程地质条件
河道62+050-68+003段沿线地形地貌为奎屯河冲积平原，地层单一，主要为低液限粉土地层。起点位于导洪堤尾端，末端至奎屯河，该段全长5.95km，地貌上属奎屯河冲洪积细土平原下游，全线近北南走向。

该段地层岩性以第四纪全新统冲洪积沉积的低液限黏土为主，地层分布较单一，地层具中～弱渗透性，勘探深度8.0m深度范围内未见地下水。
建议低液限粉土层开挖边坡：不小于（缓于）1∶0.75的坡度放坡开挖。开挖深度大于5.0m地段，应分级放坡开挖。基槽上口3.0m范围内禁止堆放挖出土方。

7、土石方平衡
根据项目组成和施工组织，分析、统计本工程土石方开挖总量为30.67万m3，其中清废9.88万m3，基础开挖土方20.79万m3；填方总量为65.14万m3，其中土方填筑量46.70万m3，砂砾石换填量8.56万m3，培厚防洪堤用土9.88万m3。外借方量34.47万m3，其中8.56万m3换填砂砾石从八十八料场购买，25.91万m3填筑土方从项目沿线料场开采。项目建设前清基土方9.88万m3沿导洪堤0+000—18+774段培厚至左侧外坡脚后，作为后期抗洪物资使用，工程不设弃渣场。

本工程土石方平衡表见表2-9。
表2-9项目土石方平衡表

分区

开挖

回填

调入

调出

外借

弃方

清基

土方开挖

小计

土方填筑

砂砾石换填

小计

数量

来源

数量

去向

数量

来源

数量

去向

导洪堤工程区

9.70

7.39

17.09

33.62

2.94

36.56
0.32

清淤工程区及构筑物区

28.85

购买料及料场取料

9.7
/
清淤工程区

0.18

13.26

13.44

13.01

0.1

13.11
0.25

导洪堤工程区

0.1

购买料及料场取料

0.18
/
构筑物区

0.13

0.13

0.06

0.04

0.1

0.07

导洪堤工程区

0.04

购买料及料场取料

/

/
施工生产生活区

0.01

0.01

0.01

0.01

/

/

合计

9.88

20.79

30.67

46.7

3.08

49.78
0.32

0.32

28.99

9.88
说明：1、各种土石方均按自然方计；

2、计算公式为：开挖+调入+外借=回填+调出+弃方。

8、公用工程

本项目为防洪工程，运营期项目本身不产生污染物，不需要新增工作人员，不需要供水、供电。

9、劳动定员及工作制度

项目不新增工作人员，仅需要现有管理部门工作人员按照原有范围巡查。

	总平面及现场布置
	1、总平面布置

本项目位于第七师，导洪堤起点位于126团13连（桩号0+000），末点位于第七师126团10连（桩号18+770），0+000-18+770段沿原沟道改建段。河道62+050-68+003段起点位于第七师126团10连导洪堤尾端，末点位于第七师126团9连奎屯河入河口处，为克孜勒也斯克沟下游的泄洪通道，本项目对该段河道进行清淤疏浚设计。改建沿线配套涵洞建筑物1座位于河道76+479桩号处，为126团10连至乌苏科科林村通连道路上的涵洞。项目平面布置图详见图2-2。

2、施工生产区布置

2.1施工生活区

本工程根据实际情况，布置3处施工生产生活区。施工结束后，对施工生产生活区场地进行迹地清理并恢复其原用途。

2.2施工生产区

项目施工所用料均为成品料，不在施工现场进行加工，施工生产生活区为材料堆放用。

2.3取料场

本工程所需砂砾石从奎屯八十八料场购买，运距53km；填筑土料就近取材，在导洪堤5+270～8+464段南侧选取一处料场，料场长约2200m，宽约70m，占地面积约15.40hm2，取料深约1.50—2.0m，可满足本项目开采土料量25.91万m3。

2.4 弃渣场
导洪堤工程及清淤工程的清基土方共9.88万m3，沿导洪堤0+000—18+774段培厚至左侧外坡脚后。堆土长18.774km，宽3-4m，占地7.2hm2，堆土坡比与防洪堤外坡脚坡比相同，垫高1.0-1.5m，作为后期抗洪物资使用，工程不设弃渣场。

3、工程施工

3.1施工设备

本项目施工期设备主要是挖掘机、推土机、震动碾、自卸卡车等。

表2-10    施工机械统计表

序号

设备名称

规格

单位

数量

一

土方施工机械

1

反铲挖掘机

1m3
台

12
2

推土机

74kW

台

6
3

自卸汽车

20t

辆

24

4

振动碾

13t

台

6
5

洒水车

6m3
辆

8
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台
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混凝土施工机械

1
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台
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2
平板式振动器
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台

8
3
动力翻斗车

2t

台
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3.2施工条件

（1）交通条件

①对外交通

工程项目区位于克孜勒也斯克沟下游河段的第七师126团境内。七师126团地处天山北麓，准噶尔盆地西缘，奎屯河冲积平原下游，距奎屯市120km，距胡杨河市85km，距乌苏市78km。青北公路横穿团部，道路四通八达，便于物资运输及商旅往来。现状起始处有X265线与126团青北公路相连，平均公路里程5km，可以直达工程现场附近，通过修建临时道路通往施工点，可满足中、小型施工机械和车辆的通行。工程所需物资均可方便进入项目区。

②场内交通

项目区内施工需要沿工程区轴向设置临时施工道路，土质路面结构，长度14.6km。部分路段采用现状田间机耕道作为临时道路。导洪堤0+000—18+774段沟体右侧外坡脚增加临时施工道路，路面宽度3-4m，河道62+050—68+003段两侧河堤均宽3.5m，河堤填筑后进行简单平整维护可满足施工通行要求，可作为施工道路使用。完工后用作管理道路使用，做到永临结合，

（2）供水及排水

项目施工用水主要是施工降尘用水及车辆冲洗用水，施工用水可由泄洪沟内抽取或附近村镇（连队）拉运。施工废水经沉淀池处理后回用于砼拌合或者场地洒水抑尘。排水沟排水经过沉淀后用于项目区洒水抑尘。

施工人员生活用水依托现有的村民供水系统，生活污水依托现有的居民污水处理设施处理。

（3）施工用电：项目区内有输电线路，施工中可以考虑采用就近原则，同时为防止停电施工单位需自备柴油发电机作为备用电源。

（4）通讯

工程区被中国电信、中国移动和中国联通网络覆盖，可采用移动电话进行通讯联系。

（5）施工导流

本工程计划施工期为4—11月，根据分期设计洪水计算，春洪多发生在3—4月，夏洪多出现在6—8月，本次施工中混凝土工程避开3—8月洪水期，在8—10月进行混凝土施工。土方工程在4—11月进行施工，由于洪水历时很短，土方施工受洪水影响很小，因此，施工期可不考虑施工导流。
（6）基坑排水

根据泄洪沟沿线地下水埋深均大于5m考虑，治理沟段均不需考虑地下水影响。

	施工方案
	一、工艺流程简述（图示）：

本项目本工程主要改建克孜勒也斯克沟导洪堤18.77km；河道清淤疏浚5.95km。改建沿线涵洞建筑物1座，项目运营期间的不产生污染物，因此本次环评只对施工期间的工艺流程图进行分析。

1、泄洪沟混凝土护坡施工工艺

泄洪沟混凝土护坡主要施工工序见图2-3。
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图2-3泄洪沟混凝土护坡施工工序及产污节点图

（1）泄洪沟混凝土护坡施工方法

施工顺序：施工准备→土方开挖→基础处理→填筑取土→堤身填筑→碾压→铺设砂砾石垫层→混凝土浇筑→勾缝→养护→回填。

（2）基础清废
用挖掘机对工作面进行清理，工作面大的部位采用推土机清理，工作面小的部位采用人工进行清理。清理完成后堆放在旁边空地，要求沿线平铺。机械开挖时要予留20～30cm保护层，用人工修坡、平底一次成型。
（3）基础土方开挖：采用反铲挖掘机挖甩，人工辅助修坡，一次成型。
（4）基础处理：填筑前对工作面必须进行清理，工作面大的部位采用推土机清理，工作面小的部位采用人工进行清理。回填基底应清理干净，无积水、块石等不符合要求的杂物，并利用压路机对基础进行碾压，使其表土层密实度达到设计要求。经监理工程师检验合格后，方可进行该部位的填筑施工。
（5）填筑取土：待建导洪堤土料利用现有土堤堤身挖土方填筑（清废方禁止填筑），缺少的土料必须从土料场拉运。土料中不得含有草根、耕植土等有害堤身的杂物。施工时利用挖掘机沿沟槽侧开挖。挖掘机回转后直接填筑堤身。堤身施工完毕后应对原取土区域进行人工修坡。
（6）堤身填筑：土方填筑严格按堤防工程有关技术规范施工，清基工作经验收合格后再进行土方填筑。
（7）碾压：利用挖掘机挖土，回转后直接填筑堤身，确保碾压后的土层满足设计要求，填筑一律分层平铺倒土，水平分层由低处开始逐层填筑，不得顺坡铺填。铺土方向沿轴线延伸，分段作业面最小长度不小于100m。作业面分层统一铺土、统一碾压。用推土机整平，厚度均匀，铺料过程中随时检查铺土厚度，发现超厚部分立即处理。用振动碾压实，土样检测合格后利用人工与机械进行拉毛，使上下土层之间接合良好。根据现场取样试验确定碾压参数（铺土厚度、压实遍数及最优含水量），分层厚度不大于30cm，每层碾压4-5遍。碾压机械行走方向平行堤轴线。
（8）铺设砂砾石垫层
土方工程完成后，铺设砂砾石垫层，人工修整，充分洒水，2.2kw以上振动板振实，表层要求平整。
（9）现浇混凝土衬砌
混凝土采用拌合机拌合，自卸汽车运浆，经人工转溜槽送至仓内，平板振捣器振实，圆辊整平，人工抹平、收浆、抹光，砼板面平整度在±1cm以内。施工时严格控制振捣程序，防止漏振，振捣器振捣困难的部位可采用人工辅助振捣，特别是砼板四周部位一定要密实，确保分缝质量及止水效果。砼浇注完成后，经12h，采用透水性材料覆盖并派专人洒水养护，直到砼强度达到设计强度的70%为止。
（10）伸缩缝灌缝。
根据设计，伸缩缝缝宽2cm，处理采用高压闭孔板填充。
（11）混凝土养护
每施工完成一段待初凝后，洒水1-2次，并用养护膜覆盖密封养护，随时检查表面是否湿润，保证混凝土24小时保持湿润。

施工工序：平整坡面——铺设三维土工网垫——固定三维土工网垫三个步骤，具体施工方法如下：

2、导洪堤施工（三维土工网垫部分）
（1）坡面处理

前期工作：采用人工配合挖掘机将坡面开挖线内杂物清理干净，通过凿削或嵌补坡面至设计坡度，然后进行整平压实保证基底面平整、密实，无杂质。

（2）三维土工网垫铺设

三维土工网垫是以卷状形式运输的，到工地后，将三维土工网垫放置需铺设的位置，然后散开。应注意：

①护坡三维土工网垫铺设方向垂直于水流方向，沿坡顶自上而下铺设，沿纵向采用自下游向上游铺设的方式。

②采用上压下的方式搭接，坡面麦克垫延伸至河岸护脚格宾笼铺设位置。幅间采用与三维土工网垫同材质的钢丝绞和。

③护坡三维土工网垫搭接宽度应不小于10cm，同时要保证上游垫铺在下游垫之上。

（3）护坡三维土工网垫的固定
在坡面利用三维土工网垫专用的U型金属锚钉将网垫锚固于坡面，U型钉单腿长度0.3m；顶部采用砼压枕进行固定。
3、河道62+050-68+003段清淤疏浚工程
河道清淤施工工艺及产物节点图：
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图2-4河道清淤施工工序及产污节点图

本次河道清淤设计采用梯形断面，取清淤断面内边坡系数1:2.0，外边坡系数1:1.5。

（1）清基
清基厚度30cm，采用74kW的推土机推运25m，堆放于河道两侧坡脚处整平。
（2）河道扩宽土方开挖
用于堤身填筑部分采用1m3挖掘机挖甩至填筑面，配合74kW推土机平料；用于基槽回填部分采用1m3挖掘机开挖，配合74kW推土机推运5m就近堆存，余料临时堆放于河道坡脚，用于填方段落的回填。
（3）堤岸填筑
填筑料利用就近挖方料填筑，压实后相对密度不小于0.93。采用1m3挖掘机开采配合10t自卸汽车，运输至施工点，上堤后采用74kW的推土机平料，水车洒水后用13.5t凸块振动碾碾压。填筑厚度根据试验确定，每层填筑完成后待下一层填筑前要洒结合水，洒完后方可进行下一层的填筑。每一层填筑完毕后要进行随机的取样检查。填筑完后采用机械配合人工修坡，修坡料堆放于坡脚，作为坡脚回填料利用。

3、建筑物涵洞施工方法

建筑物涵洞施工工艺及产物节点图：
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图2-5涵洞建筑物施工工序及产污节点图

（1）基坑开挖
基坑采用挖掘机开挖，挖方用自卸车运至弃置点弃置。基坑开挖时，根据开挖深度和基层底标高，挖至设计基础高程后按设计要求采用砂砾石垫层回填至素混凝土垫层底高度，
（2）砂砾石垫层
基坑施工结束后，将砂砾材料运至现场，用人工配合挖机铺设。施工前，由测量人员测出砂砾垫层顶面标高，挖机根据测量成果进行控制。砂砾垫层采用分层铺筑、分层压实的施工方法，分层厚度为25cm，用8～12t滚筒式压路机压实或小型机械夯实。
（3）垫层砼施工
砂砾石垫层施工结束后，尽快施工垫层砼。模板采用散拼木模板，用10*10cm木方或钢管支撑。垫层砼厚10cm，由商品砼公司集中供料，罐车运输，拖泵泵送入仓，用插入式振捣棒振捣，人工用木抹收面。
（4）预制板钢筋加工及安装
钢筋严格按照设计图纸要求进行钢筋下料，钢筋的规格、尺寸、种类数量、线型必须符合设计要求，钢筋骨架绑扎牢固，骨架尺寸偏差及钢筋焊接质量符合《公路桥涵施工技术规范（JTJ041—2000）》要求。
（5）底板砼施工
底板C35砼由商品砼公司集中供料，用罐车运输，汽泵泵送，用Ф50振捣棒振捣密实，砼在定浆前人工抹面二次，用竹扫帚拉毛。
（6）涵身及翼墙砼施工
C35砼采用泵送施工，由商品砼公司集中供料，用罐车运输，汽泵泵送，用Ø50振捣棒分层振捣密实，分层厚度为40cm，振捣呈梅花型插振，振捣棒不得碰撞模板。砼在定浆前人工二次抹面。砼拆模后，及时用土工布覆盖，洒水养护，养护期为7天。
砼施工结束后，伸缩缝外口处用沥青麻絮堵塞密实，将三层沥青油毛毡包裹在伸缩缝缝外周，作为止水层。
（7）基坑回填
墙身砼达到100%强度后尽快进行基坑回填。土方回填前，清理边坡上的浮土、虚土，在边坡上开挖台阶，每层台阶高0.5m、宽0.5m。将排水沟、集水井内的水抽干，将周围被水浸泡过的土体清除干净，回填排水沟后再分层回填基坑。回填采用两侧分层对称回填，每层松铺厚度不大于15cm，顺路基方向成3%坡度，确保能够及时排出雨水。回填土尽量采用21t重型压路机压实，在重型压路机无法碾压处采用手扶式振动压路机碾压或蛙夯夯实，压实度为96%。涵身顶填土高度小于50cm时严禁任何重型机械和车辆通行。
二、施工时序及建设周期

施工进度根据本工程的特点和当地自然条件和施工条件，在保证质量和不影响向下游调水的前提下，照顾全面、保证重点，力求缩短工期，尽早发挥工程效益。

河道沿线防护等级为Ⅳ级，工程等别为Ⅴ等小（2）型，对应的堤防工程级别为5级。本工程计划施工期为4～11月，根据分期设计洪水计算，6-8月为洪水期，9月至翌年3月有可能发生少量洪水，4-5月不受洪水影响。施工时需避开夏季暴雨天气易发生洪水时期。由于洪水历时很短，土方施工受洪水影响很小。因此，施工期可不考虑施工导流。
三、运营期

项目建成后，不会存在任何生活污水及生活垃圾，也不会产生各种噪声污染，因此该工程运行后不会对生态环境及人居环境造成任何影响。项目的实施使项目区防洪堤得到有效治理，过水能力和抗冲能力有效提高，保障沿渠农田、村庄的安全运行，减少沿渠水土流失，减少淤积灾害改善生态环境、保护自然生态的目标。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、生态环境质量现状调查

1.1主体功能区划

根据《新疆生产建设兵团主体功能区规划》，主体功能区按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域四类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家层面和兵团层面两个层面。

依据《新疆生产建设兵团主体功能区规划》，本工程所在第七师126团为天山北坡农产品主产区，为限制开发区域。本区域为保障农产品供给安全的区域，全国现代农业示范基地、节水灌溉示范推广基地和农业机械化推广基地，职工群众安居乐业的家园，屯垦戍边新型团场建设的示范区，该区域以推进团场城镇建设和非农产业发展，团场城镇公共服务和基础设施建设要与人口规模相适应，适度集中，集约布局为发展方向。

本工程为防洪设施的建设、改建，工程建成后可以保护农田，使126团4.80万亩农田免受洪水灾害；保护居民区，使两岸0.34万人民生命财产免受损失；保护交通水利设施，使国家运输得到保障、农田灌溉得以顺利进行。不涉及开垦草原；不涉及大规模、高强度的工业开发。
综上所述，本工程建设符合《新疆生产建设兵团主体功能区规划》中的发展方向要求。

新疆生产建设兵团主体功能区划图见附图3-1。

1.2生态功能区划

根据《新疆生产建设兵团生态功能区划简表》，本工程所在区域属于兵团准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态区(II)-六、七、八、十二师准噶尔盆地南部灌木、半灌木荒漠、绿洲农业生态亚区(II3)-六、七、八师奎屯-石河子-五家渠城镇与绿洲生态功能区；该功能区主要的特征详见表3-1。新疆生态功能区划见附图3-2。
表3-1    七师生态功能区主要特征

生态功能分区单元

生态区

II兵团准葛尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态区
生态亚区

II3六、七、八、十二师准葛尔盆地南部灌木、半灌木荒漠、绿洲农业生态亚区

生态功能区

六、七、八师奎屯、石河子、五家渠城镇与绿洲生态功能区

主要生态服务功能

工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制
主要生态环境问题

地下水超采、荒漠植被退化、河流萎缩断流、土地荒漠化与盐渍化、工业污染严重、绿洲外围受到荒漠化威胁
主要保护目标

保护绿洲农田生态系统及农田土壤环境质量、保护城市环境质量、保护荒漠植被

主要保护措施

节水灌溉、合理控制地下水开采、各类污染物达标排放、提高城市环境质量、保护绿洲外围荒漠植被、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理
主要发展方向

发展以棉花为主的优质、高效、特色农业；加快高标准城镇（市）化建设；发展和做强棉纺业、塑化节水器材产业、化工业等重要工业的建设
项目主要占地类型为耕地、林地、草地、农用地、未利用地、盐碱地，裸土地主要植被为芦苇、梭梭、柽柳、琵琶柴等，一般农田主要种植植被为小麦、棉花等。本工程为防洪工程，占地面积较小，工程建设期较短，本工程建设不会对项目区的生物多样性造成破坏，植被减少是相对的、暂时的，且不会造成明显的下降。本工程改建泄洪沟沿线由于人类活动较为频繁，无大型野生动物活动，除人工饲养的牛、羊等，常见有麻雀、鼠类、蜥蜴、鹰、乌鸦等。

本工程所在区域不涉及自然保护区、森林公园、地质公园、湿地公园、风景名胜区，不涉及古树名木，不涉及国家及自治区级重点保护野生动物栖息地和重点保护野生动植物，无国家及自治区级保护的珍稀濒危物种分布。
1.3 生态现状调查与评价
1.3.1 土壤调查与评价

项目区土壤类型主要为盐化草甸土、草甸盐土、结壳盐土、灰漠土，主要分布在奎屯河冲积细土平原区。项目区土壤类型图详见图3-3。

其中灰漠土主要分布在项目区南侧区域，灰漠土砾质化程度弱，表层有结皮，含盐分和石膏，呈强碱性，占比较小；盐化草甸土有机质含量较高，腐殖质层较厚，但含盐量较高，分布在项目区中部，占比最大；草甸盐土和结壳盐土分布在项目区北侧，结壳盐土碱性较强，含盐量较高，草甸盐土表层有一定数量的有机质积累，底土有明显的锈色斑纹，草甸盐土占比最小，结壳盐土占比大于灰漠土小于盐化草甸土。

1.3.2 植被调查与评价
项目主要占地类型为农用地、未利用地，沟道中植被类型为自然植被，以芦苇、梭梭、柽柳、琵琶柴为主，占植被总量的90%以上，植被覆盖度约为15%；一般耕地的植被类型为人工植被，主要为人工种植的棉花和小麦；根据建设单位介绍和现场踏勘情况可知，冬小麦的种植面积约占占用一般耕地面积的20%，其他一般耕地预计种植棉花，根据建设单位的要求，预计种植棉花的一般农田，今年停止种植，故80%的一般耕地无人工植被存在，且所占耕地已办理临时用地许可证。
项目区无国家级、自治区级保护植物分布。项目植被分布类型图详见图3-4。

1.3.3土地利用评价

项目主要占地类型为农用地、未利用地，项目占地红线范围内弃土平整场地和建设在弃土平整场地内的施工道路占地均为一般耕地，项目土地利用图详见图3-5。
1.3.4 野生动物调查与评价
项目主要占地类型为农用地、未利用地，受人类农耕及放牧的影响，未见大型兽类活动痕迹，具有代表性的地区种属包括两栖类蟾蜍；爬行类有沙漠蜥等；鸟类中有麻雀、鹰、乌鸦等；兽类有灰鼠、草兔等。工程占地区未见大型兽类栖息活动，没有发现珍稀兽类的活动痕迹。受人类活动影响，仅偶见啮齿目动物活动觅食。无国家、自治区级重点保护野生动物。

2、环境空气质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（环办环评〔2020〕33号），优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

本次环境空气质量现状采用胡杨河市2025年PM10、PM2.5、NO2、CO、SO2、O3等六项基本污染物环境空气质量现状数据（资料来源：第七师胡杨河市生态环境局）。空气质量达标判定见表3-2。

表3-2区域空气质量评价表

污染物

年评价指标

现状浓度

标准限值

占标率%

达标情况

μg/m3
μg/m3
CO

日平均第95百分位数

1.1mg/m3
4mg/m3
27.5

达标

NO2
年平均质量浓度

9

40

22.5

达标

PM10

年平均质量浓度

51
60
72.9
达标

PM2.5

年平均质量浓度

25
30
71.4
达标

O3
8小时最大平均第90百分位数

125
160

78.1

达标

SO2
年平均质量浓度

9
60

15
达标

监测数据分析：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级浓度限值要求，项目区大气环境质量良好。

3、水环境现状调查与评价

根据项目的实际情况，施工期设置在非洪水发生时间，施工不会对项目区的水体造成影响，施工期项目废水全部回用或者消耗，不向水体排放废水；运营期项目不产生废水、不新增工作人员，不排放废水；按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价等级为三级B，可不开展地表水环境现状调查。

4、声环境质量现状调查与评价

根据现场调查，项目区50m范围内没有声环境保护目标存在，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》要求，可以不进行声环境质量现状调查。

5、地下水、土壤质量现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于A水利、2防洪工程、其他，属于Ⅳ类项目，因此不开展地下水现状调查。

本项目属于防洪工程建设，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A内容，属于土壤环境影响Ⅳ类项目，不展开土壤环境影响评价，故不需要进行土壤环境质量现状的调查。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	项目改建段现状为土沟，在洪水过沟期间，存在水蚀水土流失，并威胁两侧农田、居民区及交通水利设施。

	生态环境保护目标
	项目不涉及《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）中所列国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等生态敏感区。根据本项目所在区域的环境状况和该项目本身特点，确定环境保护目标如下：

（1）根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）及项目所在地的位置和工程组成，该区域的环境空气质量维持现状，即评价区域不因本项目建设空气质量有明显的下降，使之满足《环境空气质量标准》（GB3095—2026）中的二级标准；

（2）根据项目区周围声环境及环境敏感点，保护级别：所在区域环境噪声质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准；

（3）保护项目区现有生态环境，项目建成后，应做好对建设项目区域及周围环境的绿化和水土保持工作，使项目区周边生态环境有所提高。

根据现场踏勘，本项目影响范围内主要环境敏感目标为沟渠两侧一般耕地，主要环境保护目标详见表3-3，项目走向及敏感目标分布图详见图3-6。
表3-3    环境保护目标一览表

要素

项目情况

相关导则

大气

项目仅有施工期，评价等级三级，不设大气评价范围，项目占地范围无大气环境保护目标

HJ 2.2-2018

地表水

评价等级三级B，不设评价范围，无环境保护目标

HJ 2.3-2018

地下水

Ⅳ类项目，不设评价范围，无环境保护目标

HJ 610-2016

声环境

项目位于2类声环境功能区，无运营期，评价等级为二级，无声环境保护目标

HJ 2.4-2021

土壤

Ⅳ类项目，不设评价范围，无环境保护目标

HJ 964-2018

生态

生态评价等级为三级，评价范围为占地范围及外扩50m范围，生态保护目标为：周边农田

HJ19-2022

环境

风险

大气

本项目不设大气评价范围，无大气风险目标

HJ 169-2018 

地表水

地表水风险保护目标为：工程涉及河段
地下水

不涉及地下水风险敏感区及较敏感区，无地下水环境风险保护目标



	评价

标准
	1、环境空气质量标准

本项目所在区域环境空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级浓度限值。
环境质量标准见下表。

               表3-4    评价因子和评价标准表                单位：ug/m3
污染物

二级标准浓度限值

评价标准

1小时平均

24小时平均

年平均

SO2

500

150

60

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级浓度限值
NO2

200

80

40

PM10

—

120
60
PM2.5

—

60
30
CO

10000

4000

—

O3

1小时平均200，日最大8小时平均值160

（2）声环境质量

根据《声环境功能区划分技术规范GB/T15190-2014》适用区域划分规定，项目区周围无以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域存在，所在区域环境噪声质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。具体见下表。

            表3-5    声环境质量标准            单位：dB（A）

类别

标准值

标准来源

昼间

夜间

《声环境质量标准》（GB3096-2008）

2类
60
50
地表水环境质量标准

本项目为泄洪沟，正常时间无水流经过，不属于常规地表水体，运营期也不向沟内排放废水，不再进行地表水环境质量现状调查。

3、污染物排放标准

（1）施工期生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准；

（2）施工期产生的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求；

（3）《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；

（4）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）。

表3-6    污染物排放标准一览表

项目

评价因子

标准值

单位

标准来源

无组织废气

扬尘

1.0

mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中二级标准

生活污水

pH

6~9

-

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准

CODCr

500

mg/L

SS

400

mg/L

BOD5

300

mg/L

阴离子表面活性剂

20

mg/L

动植物油

100

mg/L

噪声

Leq（A）

昼间≤70
dB(A)

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
夜间≤55
dB(A)

固废

一般固废

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）



	其他
	无


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1.生态环境影响分析

（1）工程占地合理性分析

本次工程为防洪堤建设工程，本工程总占地99.81hm2，其中永久占地83.21m2，临时占地16.60hm2。

施工活动将会破坏占地范围内的地表植被，在一定程度上将导致施工场地地表裸露，降低工程区域的植被覆盖率，遇到雨季则会引起水土流失。工程影响区内无珍稀植物，也不涉及成片天然林和沿线无树木砍伐情况。因此不存在工程对珍稀植物、天然林保护区、沿线无树木的影响。

施工结束后对临时设施予以拆除，统一采取平整土地措施，分层回填剥离的表土，人工恢复施工临时占地的植被覆盖，使其恢复生态功能。在采取工程措施的同时，优选建设工期，强化施工期的管理、监理、监督体制，有效地防治项目区的水土流失，最大限度恢复原有土地使用功能，降低工程占地对土地利用现状的影响。因此，施工占地对周围地表的扰动是短暂的，项目占地对周边生态环境影响较小。

（2）本工程建设对植被的影响分析

施工期对植被的影响主要为占地范围内原有植物的剥离、清理及占压。在施工过程中，土方开挖扰动范围内植物的地上部分与根系均被清除，施工带两侧的植被由于挖掘土方的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而受到不同程度的破坏，会造成地上部分破坏甚至死亡。

根据现场调查，工程区地表植被稀少，施工范围内未发现国家及地方珍稀濒危保护物种。但施工过程中仍要注意保护植被，将施工占地范围控制在设计范围之内，严禁外扩范围，减少植被破坏面积，在施工结束后复草措施，工程对植物的影响将大大减小。

综上所述，本工程的建设不会对项目区植物种类的生存和繁衍造成严重影响，不会使评价区植物群落发生变化，也不会造成某一植物物种的消失。施工结束后及时进行覆土回填，并及时清理施工建筑废弃物，恢复原有地貌，对植被的影响分析较小。

（3）生物损失量核算

根据对项目沿线灌丛生长情况、荒漠植被生长情况、农田作物产量的调查情况，同时参考《中国区域植被地上与地下生物量模拟》（生态学报，26（12）：4153-4163）、《草场等级划分》中六级草场；湿地、水域及水利设施用地的生物量值参照非污染生态影响评价技术导则培训教材（国家环境保护总局自然生态保护司，2000年），然后将本项目工程用地与植被类型图叠加，估算出项目建设破坏的植被类型和面积以及造成的生物量损失。损失量估算详见下表。

表4-1项目生物损失量
项目

类型

面积（hm2）

平均生物量（t/hm2）
生物损失量（t）

永久

占地

农用地

83.21
0.5
41.61
小计

41.61
临时

占地

未利用地
16.60
0.02
0.33
本工程总占地99.81hm2，其中永久占地83.21hm2，包括：导洪堤工程区45.09hm2、清淤工程区37.30hm2、构筑物区0.80hm2、道路工程区0.02hm2；临时占地16.60hm2，包括：道路工程区7.36hm2、施工生产生活区1.20hm2、料场区15.40hm2，道路工程区为重复占地，不重复计入总面积。占地均为低覆盖度草地。
总计

41.94
由上表可知，项目建设将造成区域植被生物量损失，其中永久占地引发的植被生物量损失总量为41.61t。项目临时占地产生的生物量损失可通过后期生态修复措施基本实现恢复补偿；针对施工占地带来的生物量损耗，建设单位将自筹资金，严格依照国家及地方相关标准，报请当地林草、自然资源主管部门落实生态补偿，抵消施工期占地造成的生物量损失。
（4）本工程建设对野生动物的影响分析

本工程在施工过程中应加强对施工人员活动的控制，减少对野生动物的干扰，夜间尽量减少活动；合理安排施工时间，在动物繁殖季节停止施工，减少工程建设对动物繁殖的影响。项目施工期短暂，施工结束后，野生动物生活环境很快可得到恢复。在此基础上，项目建设对野生动物的影响小。

本工程所在地自然生态环境一般，根据环评工作现场调查未见大型野生动物。未发现珍稀保护野生动物，也无动物栖息和迁徙通道，无珍贵鱼类，无其他水生生物。本项目在枯水期施工，为防止施工期污染水质，施工期间施工废水经沉淀后循环使用，不外排，不对施工河段水生生物产生影响。

（5）对河道两侧农田影响分析
根据主体设计布置，河道两岸防洪工程沿河岸布置，在遭受洪水冲刷严重的河湾设置防洪护岸工程，保护两侧的耕地、不受洪水冲毁的威胁，设计护岸堤顶高程与河滩地高程保持一致，且本工程建成运行后，没有阻挡河水与周边生态系统的水力联系，有利于河岸陆生生态系统的生存与发展。因此本工程运行后对河道两侧的农田影响较小。
（6）水土流失影响分析

拟建项目建设过程中，由于施工人员践踏、机械作业等，将对地表植被及土壤结构造成破坏，形成一定面积的裸地，遇到雨天将会造成水土流失，开挖的土石方将占用一定的土地，对占地范围产生扰动、植被破坏，开挖土石方堆存易发生水土流失。

本工程原地表水土流失量为8926t，如不采取有效的水土保持防治措施，可能造成的水土流失量18648t，新增水土流失量9722t。本工程水土流失强度较大的时段为施工期，扰动地表、挖填土石方主要发生在施工期，工程完工后，随着水保措施的投入使用，土壤侵蚀量将逐渐减小。
工程建设新增水土流失产生于以下方面：

①拟建工程实施期间，由于场地开拓及平整地基土层的填挖、施工临时生产区、施工道路的布置等，均有可能造成原生地表植被的破坏，引发和加剧水土流失。

②弃渣堆放被风蚀的可能性较大，若堆放或保护措施不当，将会在大风作用下产生水土流失。

从本工程建设性质来看，主体工程及其配套设施建设将扰动原地貌，改变地形地貌，破坏植被，工程建设对拟建项目占地范围内的土地产生扰动，但本工程占地面积较小，影响范围也有限，对项目区周边水土流失的影响不大。

综上所述，项目区域周边无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。建议建设、施工单位继续完善相关水土保持措施建设，尽量减小水土流失对项目生产运行和周边生态环境的影响。

（6）项目对防洪、行洪产生的影响分析

本项目通过堤防建设工程，减少洪水对两岸高坎的冲刷破坏，同时提高河床两岸的使用率，完善防洪抢险基础设施建设。河道过流能力加大，防洪、行洪能力大大提高，对防洪抢险是有利的。
项目建成后，因工程施工而遭到破坏的地形、植被，将随河堤防护工程、景观工程以及绿化工程的竣工而消除，由于河水水系的连通，景观破碎度也降小，由于绿化工程的完成，区域生物多样性也随之增加，同时由于精心规划了区域的景观环境，项目区域的景观环境将变得更加优美。由于绿化面积增大，其景观比例和景观优势度都有所增加，荒地的景观优势度有所降低，因此，项目建成后对原区域生态系统的完整性具有积极的影响。随着时间的推移，区域生态系统更趋稳定，也在一定程度上改善了原有的生态结构，对其生态功能的发挥更加有利。
2、大气污染影响分析

（1）扬尘

①施工扬尘

工程施工粉尘主要来源于土石方开挖、料场开采、弃渣堆放等，主要污染物为TSP。

本工程的土石方开挖量大面广，其产生的主要污染物为粉尘，其产生量与作业强度及气候条件有密切关系，在静风情况下污染源产生量会比起风时小，主要对现场的施工人员产生不利影响。据对类似施工现场及周边的TSP监测，在施工现场处于良好管理水平的情况下，如施工现场内经常保持湿润，空气中TSP的类比结果见表4-1。

表 4-1    施工近场空气中TSP浓度变化表

序号

距离（m）

浓度范围（mg/m3）

浓度均值（mg/m3）

1
场界

1.259~2.308

1.784

2
场界下风向 10m

0.458~0.592

0.525

3

场界下风向 30m
0.544~0.670
0.607
表4-2    施工场地洒水抑尘试验结果
距离（m）
5

20

50

100

TSP小时平均浓度（mg/m3）
不洒水
10.14

2.89

1.15

0.86

洒水
2.01

1.40

0.67

0.60

由上表可知，对施工场地实施每天洒水4~5次，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20~50m范围，采取场地洒水措施后，在距离施工场地50m处TSP浓度即可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级浓度限值，详细TSP浓度变化可见表4-2。
②运输扬尘

在施工过程中，大多数施工机械以柴油为燃料，其所排放的尾气污染大气环境。本项目施工备有柴油发电机及相关使用柴油的机械，柴油发电机及相关使用柴油的机械产生的废气主要为SO2、NOx、烟尘、HC等。

根据《非道路移动源大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》表5的平均排放系数，柴油机燃烧1kg柴油产生PM10 2.09g、HC 3.39g、NOX 32.79g、CO 10.72g。我国规定柴油中硫的含量不大于0.035%。在此按柴油中硫含量为0.035%估算，燃烧1t柴油产生的SO2为0.70kg。施工现场区域开阔，机械尾气在开阔环境下容易扩散。采取本评价提出的防治措施后，施工期汽车产生的少量NOX、CO和HC对周围环境影响不大，施工期间排放的大气污染物将随施工期的结束而消失。

施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。并通过加强车辆和机械设备维护保养，减少不必要的空转时间，以控制机械尾气排放。
（3）淤泥恶臭

根据现场调查情况，克孜勒也斯克沟第七师126团段为泄洪段，仅洪水期才会有水流经过，其他时间没有水流经过，项目施工时间为非洪水期，因此清淤土方的含水率很低，清淤土方主要由土壤和芦苇及其根系组成，故项目清理挖出淤泥不会产生恶臭气体，不会向环境排除恶臭气体。

3、水环境影响分析

（1）施工废水

项目施工废水主要包括车辆冲洗废水等，项目不会产生淤泥渗滤液。施工废水的质和量是随机的，其产生量具有较大的不确定性，其主要的污染物为SS，经沉淀处理后，回用于施工道路降尘及养护用水，不外排。沉淀池加铺防渗土工膜，项目建设完成后即拆除。此外，根据项目区蒸发量大，降雨量小，不会形成养护废水，项目产生的施工废水量较小、成分简单，且处理后循环利用，对周围影响较小。

（2）生活污水

施工人员食宿依托附近连队租住民房现有排水设施排放。施工高峰期人数可达150人，平均生活用水量按照50L/人·d计算，污水产生率按照0.8计算，则产生的生活污水量为6m3/d（1260m3/a），生活污水污染物的产生浓度分别为：CODCr400mg/L、BOD5200mg/L、氨氮25mg/L和SS400mg/L，则污染物的产生量分别为：0.504t/a、0.252t/a、0.032t/a和0.504t/a。生活污水不外排，不会对周围环境产生影响。

126团7连、8连、9连、10连、11连、13连居民生活污水处理现状为收集至集体化粪池内，由吸污车抽吸拉运至126团污水处理场处理。126团污水处理厂位于126团3连西侧，距本项目南侧约4.5km处，主要处理126团部及各连队的生活污水，采取生化处理工艺，工程区在污水处理厂现有服务范围内，项目施工期产生的生活污水量较小，且施工人员均为当地常驻人员，不会增大污水处理厂的处理负荷，故项目施工期施工人员产生的生活污水依托奎屯市污水处理厂处理可行。

（3）淤泥渗滤液

根据现场调查情况，克孜勒也斯克沟126团段为泄洪段，仅洪水期才会有水流经过，其他时间没有水流经过，项目施工时间为非洪水期，因此清淤土方的含水率很低，不会产生淤泥渗滤液。

（4）施工期对克孜勒也斯克沟水质的影响

本工程计划施工期为4—11月，根据分期设计洪水计算，春洪多发生在3—4月，夏洪多出现在6—7月，本次施工中混凝土工程避开3—7月洪水期，在8—10月进行混凝土施工。土方工程在4—11月进行施工，由于洪水历时很短，土方施工受洪水影响很小，洪水对施工段松软或不整齐的土方进行冲刷，使得洪水中的泥沙含量增大，水质变差，但是仅会发生在洪水发生期，其他时间沟内无水流经过，不会对其产生影响。

4、声环境影响分析

根据本工程施工特点，主要声源来自机械设备作业施工。依据施工机械作业环境噪声的评价标准——《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准，由噪声衰减公式：

LA=Lo－20lg（rA/ro）

式中，LA——距离声源为rA处的声级，dB（A）；

Lo——距离声源为ro处的声级，dB（A）。

计算出施工机械噪声对环境的影响范围，预测结果见表4-3。

表4-3    施工机械噪声影响范围

机械

名称

不同距离的施工机械噪声预测dB（A）

5m

10m

20m

40m

60m

80m

100m

150m
200m

300m

350m

推土机
79
73

67

61

57.5

55

53

49.5
47

43.5

42

震动碾
86

80

74

68

64.5

62

60

56.5
54

50.5

49

挖掘机
84
78

72

66

62.5

60

58

54.5
52

48.5

47

自卸汽车
83

77

71

65

61.5

59

57

53.5
51

47.5

46

柴油发电机

90

84

78

72

68.5

66

64

60.5

58

54.5

53

本项目施工阶段主要噪声源为推土机、震动碾、挖掘机、自卸汽车及柴油发电机，各机械噪声随传播距离增加逐步衰减，不同距离处噪声预测值详见表4-3施工机械噪声影响范围。其中柴油发电机为全场最高噪声设备，5m处噪声达90dB(A)，350m处仍有53dB(A)；震动碾、挖掘机、自卸汽车次之，推土机噪声相对最低。对照《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）分析，项目各类施工机械在60m范围内噪声值普遍超过昼间70dB(A)场界限值；夜间执行55dB(A)限值要求，推土机80m内噪声超标，震动碾、挖掘机、自卸汽车150m范围内夜间噪声超标，柴油发电机在300m处噪声仍为54.5dB(A)，施工区300m范围内均不能满足夜间噪声排放控制要求。施工过程中高噪声机械远距离噪声衰减幅度有限，施工噪声影响范围较大，需针对性采取降噪、限时施工措施减轻对周边声环境敏感目标的干扰。
根据项目现场调查情况，距离项目区最近的声环境保护目标为奎东农场1连，位于项目区东侧360m处。项目施工期噪声对奎东农场1连造成影响较小，因项目夜间不施工，故项目施工期会对60m范围内的声环境造成一定程度的影响，施工期结束后噪声的影响即结束，故项目施工噪声对项目区声环境的影响可以接受。

5、地下水、土壤影响分析

项目施工期产生的生活污水均依托租住民房的收集系统收集，定期由吸污车抽吸拉运至奎屯市污水处理厂处理，施工废水（包括车辆冲洗废水等废水）经沉淀池处理后回用，施工废水沉淀池进行一般防渗处理；生活垃圾经租住民房的收集系统收集后由环卫部门拉运至奎屯市垃圾填埋场处置，建筑垃圾能综合利用的优先综合利用，无法利用的运至建筑垃圾填埋场处置。所有的污染物均得到合理处置，正常情况下不会对地下水、土壤产生影响。

6、固体废弃物影响分析

施工期产生的固体废弃物来源剩余土方、交通桥拆除物、施工工作人员产生的生活垃圾。

施工过程中产生的建筑垃圾、交通桥拆除物能回收利用的尽可能回收利用，不能回收利用运往126团10连建筑垃圾填埋场处置，该填埋场位于126团10连东北侧，距项目区西侧约7.0km，填埋场现剩余容量较大，完全能够满足本项目拆除1座涵洞产生的少量建筑垃圾，故项目产生的建筑垃圾依托126团10连建筑垃圾填埋场处置可行。
项目清挖产生的土方堆放在沟道两侧3-4m范围内的弃土平整场地，用于沟堤培厚。

施工人员所产生的生活垃圾收集后由环卫部门统一拉运至126团垃圾填埋场处置，运距4.0km。126团团部及连队的生活垃圾处理均在该垃圾填埋场处理，该填埋场容量较大，能够满足项目施工期生活垃圾处理的要求。

项目产生的固体废物均得到了合理的处置，不会对环境造成二次污染，对周围环境影响较小。
7、水土流失影响分析

本工程所在区域水土流失背景值的选取是依据本项目区的气象资料、地表物质及植被、地形地貌等自然特征分析，在对项目区现场踏勘的基础上，参照《新疆生产建设兵团水土保持公报（2024年）》，同时参考《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）对本项目区所划分的侵蚀强度，本项目区属于中度侵蚀区。根据本项目的水土保持方案可知，项目区土壤侵蚀模数背景值为1500t/(km2·a)，导洪堤工程区、清淤工程区、构筑物区、道路工程区、施工生产生活区、料场区、临时堆土区施工期侵蚀模数取：5600t/（km2·a），自然恢复期第一年侵蚀模数取：4400t/（km2·a），第二年侵蚀模数取：3400t/（km2·a），第三年侵蚀模数取2600t/（km2·a），第四年侵蚀模数取1800t/（km2·a），第五年侵蚀模数取1500t/（km2·a）。

水土流失的重点区域是堤防工程区。施工中加快主体工程施工进度，有效缩短强烈流失时段。加强临时防护；施工时避免风季，难以避开时，加强此时段的防护措施，可大幅度降低项目水土流失新增量。

	运营期生态环境影响分析
	1、地下水、土壤影响分析

本工程为非污染型的水利工程项目，工程本身无“三废”等污染物排放。对地表水和河水不会造成污染。此外，本工程由于原线新建，表层采取了现浇砼板防渗，可以大大减缓、阻止水对河堤的冲刷、侵蚀作用，不但减少了水中的泥沙，还会降低可溶盐及有机物的含量，不会对该河段水位、流量等水文情势产生影响，对保护水质有一定的有利影响。项目运营期短时间内的造成的地下水水位的小范围的升高不会导致项目区的土壤产生盐碱化的影响。

2、生态环境影响分析

本工程实施后对其原有平衡关系改变不大，其两侧的天然植被也不会受明显影响。项目施工期较短，故整个区域地下水位降幅较小，通过施工后期的绿化恢复工作，植被覆盖度也不会发生大的变化。运营后建设方要做好两侧绿化带的管理和维护工作，使自然景观与人为工程协调并较好地融为一体，达到保护和美化自然环境的目的。
综上所述，项目的建设对区域的土壤和地下水造成的影响较小。

	选址选线环境合理性分析
	1、对沿线环境质量的影响分析

项目施工期将会对沟道100m范围内的大气环境和50m范围内的声环境造成一定程度的不利影响，但是施工期影响是短期的，随着施工的结束，影响也就消除，同时通过采取适当措施，可以将影响降为最低；工程实施后不会对沿线居民声环境、大气环境、生态环境、水环境产生明显影响。

2、环境敏感性分析

项目位于第七师126团，项目评价范围内主要为一般耕地，植被类型为种植作物，主要为棉花和小麦，均为当地常见农作物，项目建设会导致项目区内耕地面积减少，农作物种植面积减少，农作物产量降低，但不会造成植被的多样性发生变化。

通过加强管理采取有效可行的相关环保措施后，可使工程对沿线生态环境影响降到最低，项目沟道布置合理、可行。

3、选址合理性分析

3.1选线合理性分析

本河段治导控制线以现原有河堤为依据，沿河道现状岸坎边界布置防洪堤线。
治导线的规划原则是力求与天然河道主河槽相适应，统一规划，尊重历史，兼顾左右岸。本次防洪工程按河道现状岸坎边界布置防洪堤线，同时考虑到尽量少占用耕地及林地，降低工程投资，以及防洪工程运行安全等问题，防洪工程选线合理。

根据资料分析及现场踏勘，本项目沿线200m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源取水口、饮用水源保护区等环境敏感区，无明显的环境制约因素；项目周边供水、供电设施完善，周边道路通畅、交通便利。
3.2施工生产区选址合理性分析

本项目附近有村民居住点，距离较近，施工不设置施工生活区，施工人员租用附近的民宅，未涉及自然保护区、风景名胜区及需要特别保护的目标，不会对环境造成大的影响。

3.3料场选址合理性分析
本工程所需砂砾石从奎屯八十八料场购买，运距53km，料场的水土流失防治责任范围属供应方，由供应方按照国家有关要求负责采取相应的水土保持措施进行恢复。

填筑土料就近取材，在导洪堤5+270～8+464段南侧选取一处料场，料场长约2200m，宽约70m，占地面积约15.40hm2，取料深约1.50—2.0m，可满足本项目开采土料量25.91万m3。施工结束后应对料场进行平整恢复等工作。

3.4施工道路选址合理性分析
本次设计规划在0+000—18+774段沟体北侧外坡脚增加临时施工道路，路面宽度3-4m，占地7.36hm2，进行简单平整维护可满足施工通行要求；河道清淤段62+050—68+003段两侧河堤均宽3.5m，河堤填筑后进行简单平整维护可作为施工道路使用。待完工后，将其用作管理道路。施工道路选址合理，对环境造成的影响较小。

综上所述，项目临时场地及设施的建设，虽会对环境造成一定程度的影响，但采取措施后，可将影响降低至降低程度，并且不存在制约性因素，从环境保护的角度分析，选址合理。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、生态影响防治措施

工程建设中有土方开挖、机械碾压等作业，这样势必会造成占地范围植被的破坏，部分施工活动会影响区域周边的鸟类等动物的栖息和觅食等。同时会带来扬尘、水土流失等环境问题。为了有效保护工程所在区域的动植物资源，本评价在水土保持等工程措施的基础上提出施工期生态破坏防治措施，项目主要生态环境保护措施设计图详见图3-7。

工程占地生态影响防治措施：环评要求在项目方案设计和施工中，尽量缩小作业带宽度，缩小施工范围。建设单位应与地方政府及其职能部门积极协调配合，认真履行征占地手续，配合地方政府解决工程沿线扰动区域内的土地占补平衡问题；同时严格落实本报告表中的环保措施，将永久性工程占地对沿线地区土地利用的影响减至最小。做好项目挖填土方的合理调配工作，多余挖方在临时堆土场堆放，采用密目网苫盖，洒水增加湿润度，4级以上大风天气停止施工。加强施工队伍职工的环境教育，规范施工人员行为，教育职工爱护环境，严禁砍伐、破坏施工区外的植被和树木，严禁捕猎野生动物；清淤土方使用后，对现场进行清理、平整。项目为分段施工，施工完成的工段，即刻进行清理现场、平整场地。导洪堤工程及清淤工程的清基土方，沿导洪堤0+000—18+774段培厚至左侧外坡脚后，作为后期抗洪物资使用。

陆生生态保护措施：严格控制施工范围，尽量减小对植被占用的影响，严格避免高强度、大面积开挖。为了防止施工占地表层土的损耗，要求将施工临时占地进行表层土剥离，进行留存。待施工结束后用于植被恢复。避免车辆在运输过程中对当地植被的碾压，尽量减少对区域植被的破坏。明确施工工序，杜绝超挖、乱挖等不规范施工方式。在施工过程中，开挖回填土方均按设计要求进行施工，场地临时堆存的土方应布置在较高区域，避免受到地表径流的冲刷引发水土流失。在各主要施工区临近水域的位置设置生态保护警示牌。警示牌上标明工程施工区范围，禁止越界施工占地或砍伐林木，尽量减少占地造成的植被损失。对堆积于临时土场的表土与清淤土采取分层堆放，同时用防尘网苫盖，可有效防治堆放初期雨水溅蚀和扬尘。工程完工后，通过采取适宜的水土保持植物措施（植树种草），尽快恢复施工基地，加快陆生生态恢复，以补偿植被损失；提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物。
综上所述，本工程主要生态环境影响是施工期的影响。施工期间对项目区生态环境影响不大，通过采取相应的生态保护和恢复措施，项目建设对生态环境影响是可接受的。
2、废气污染防治措施

按照《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》要求，结合本项目的特点采取的措施如下：

施工现场土方作业应采取防止扬尘措施，主要道路应定期清扫、洒水；
地面开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘产生量，建筑材料和建筑垃圾应及时清运；

（3）土方和建筑垃圾的运输必须采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。施工现场出口处应设置车辆冲洗设施，并应对驶出的车辆进行清洗；

（4）风速大于四级及四级以上时应停止土石方施工作业；

（5）加强施工管理，严格按照施工计划进行项目建设，堆放场不得露天堆放，且应该远离沿线敏感点；
（6）当环境空气质量指数达到中度及以上的污染时，施工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施，减少宜造成大气污染的施工作业；

（7）加强对设备及运输车辆的维护保养，使用合格燃油产品，降低尾气的影响；

（8）对堆放的砂砾石进行遮盖、洒水，尽可能降低堆放时间。
本项目属于线性工程，采用分段施工的方法，影响时间和影响范围有限，在采取以上措施后，总体而言施工期扬尘对区域环境影响不大，施工期的环境影响为短期影响，其特点是随着施工的结束而消失。

3、水污染防治措施

生活区租用民房，生活污水排入居民生活污水收集系统，定期由吸污车拉运至126团污水处理厂处理，运距4.5km。

车辆冲洗废水经过沉淀池处理后回用于洒水抑尘，不外排。严禁施工废水以任何形式外排。
项目不产生养护废水，全部蒸发损耗；项目淤泥含水量较低，不会产生淤泥渗滤液。

4、噪声污染防治措施

（1）采用低噪声机械设备，施工过程中经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而导致噪声增强现象的发生；

（2）按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少碰撞噪音，指挥作业采用对讲机等现代化信息设备；

（3）合理安排施工运输路线，合理安排施工时间及物料的运输时间，在途径沿线的居民敏感点路段时，减速慢行、禁止鸣笛；

（4）加强施工人员的管理，不得随意扔、丢，减少施工中不必要的金属敲击声；

（5）合理规划施工时间，夜间禁止施工；高噪声设备应尽可能远离敏感点，施工生产区设置围挡。

5、地下水、土壤污染防治措施
通过影响分析可知，克孜勒也斯克沟内只要不存在污染物，就不会对项目区内的地下水、土壤产影响。故环评要求采取以下措施：
克孜勒也斯克沟内严禁排放施工废水及生活污水；

克孜勒也斯克沟内严禁堆放生活垃圾、建筑垃圾等固体废物。
6、固体废物污染防治措施

工程施工期间，施工缺少土方利用导洪堤南侧土料场沿沟体开挖土料。环评要求工程完成一段，清理一段，避免土方在项目区长时间堆放，以防造成水土流失。运输车辆须进行苫盖，避免沿途洒落。
施工过程中产生的建筑垃圾、涵洞拆除物能回收利用的尽可能回收利用，不能回收利用运往附近建筑垃圾填埋场处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运至126团垃圾填埋场，运距4km。
项目施工时产生的剩余土方包括清表废土和开挖土方，均堆放在导洪堤南侧3-4m范围内的弃土平整场地内，开挖土方优先用于其他区段的填筑用土，剩余的土方用于沟道提防培厚及后期的防洪物资。
在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。

7、水土保持措施

具体的水土保持措施详见本项目的水土保持报告，环评中不在阐述。

8、防沙治沙

（1）项目分段施工，尽可能的缩短工期，降低施工期间造成的扬尘及水土流失；

（2）严格控制施工机械和运输车辆的行驶活动范围，不得离开运输道路随意行驶，以防过度破坏土壤和植被；

（3）严格控制临时占地面积，尽可能少破坏地表植被，施工结束后，对临时占地区域及时进行平整、恢复，以利于植被的自然恢复；

（4）完工后，若发现克孜勒也斯克沟出现垮塌，及时进行修整，已降低因沟体垮塌造成的不利影响。

	运营期生态环境保护措施
	本项目为防洪工程，属生态影响类项目，项目本身不会排放水、气、声、固废等污染物。

1、地下水、土壤污染防治措施
通过影响分析可知，克孜勒也斯克沟内只要不存在污染物，就不会对项目区内的地下水、土壤产影响。故环评要求采取以下措施：
（1）克孜勒也斯克沟内严禁排放工业废水及生活污水等废水；

（2）克孜勒也斯克沟内严禁堆放生活垃圾、建筑垃圾等固体废物。
2、生态环境防治措施
项目建设后，可保护农田，使下游4.80万亩农田免受洪水灾害；保护居民区，使两岸0.34万人民生命财产免受损失；保护交通水利设施，使国家运输得到保障、农田灌溉得以顺利进行。

	其他
	为保障本工程环境保护工作的顺利实施和长期进行，保持区域生态系统的良性发展，提出环境管理方面的制度和建议：

（1）在该工程施工方案中应有环境保护的条款，施工方应严格执行设计和环境影响评价中提出的影响防治措施；

（2）认真贯彻国家和地方有关环境保护的方针、政策、法规、条例，接受上级部门的工作指导、管理和各级环保杋构的监督；执行环保法规，落实环境影响评价、设计与环保工作计划中的每一项环保措施；

（3）加强施工单位人员的环保教育，按照环保要求文明施工、规范作业；

（4）环境管理机构人员及环境监理人员应对施工活动进行全过程环境监督，以保证施工期环境保护措施的全面落实；

（5）设计单位应遵守有关环保法规、严格按有关规程和法规进行设计，在设计阶段即贯彻环保精神。

	环保投资
	本项目费用估算见表5-1所示，本项目总投资3481.56万元，其中环保投资费用为22万元，占总投资0.36%。

表5-1-1               环境保护费用估算

序号

环保设施

建设内容
投资（万元）

1

施工期

废水治理

沉淀池、蓄水池，生活污水经租住民房收集系统收集后，运至126团污水处理厂处理，运距4.5km。
5
环境空气治理

洒水抑尘、草垫苫盖、围挡

4
噪声防治

减振、保养、围挡等

2
固废处置

建筑垃圾清运、生活垃圾收集、清运至126团垃圾填埋场处置，运距4.0km。
4
其他
围护拦
1
生态补偿、恢复

临时占地恢复

6
2
运营期
/
/
/
合计

22
总投资

3481.56



六、生态环境保护措施监督检查清单

	     内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	将施工活动控制在施工占地范围内；严禁在大风、大雨天气下施工；严禁施工材料乱堆、乱放；在便道出入口，竖立保护植被的警示牌；施工结束后，要做好施工迹地的恢复工作
	临时占地恢复至施工前状态
	--
	--

	水生生态
	--
	--
	--
	--

	地表水环境
	施工废水经沉淀后回用，不外排；生活污水依托租用民房既有卫生设施收集和处理，禁止将生活污水直接排入河道内
	施工、生活废水回用
	--
	--

	地下水及土壤环境
	施工期施工机械设备不得有跑冒滴漏现象
	施工现场不得有机油跑冒滴漏现象
	--
	--

	声环境
	施工单位应选用低噪音机械设备、优化施工方案及施工布置，合理安排施工时间
	执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求
	--
	--

	振动
	--
	--
	--
	--

	大气环境
	施工现场进行围挡作业，场地内洒水抑尘，临时堆场等进行覆盖，运输粉尘车辆密闭；弃渣堆放区定期喷洒除臭剂
	施工扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限值要求
	--
	--

	固体废物
	生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运，建筑垃圾集中堆放后定期清运至附近126团指定的垃圾填埋场进行处理，弃土用于原渠道回填
	妥善处置
	--
	--

	电磁环境
	--
	--
	--
	--

	环境风险
	--
	--
	--
	--

	环境监测
	--
	--
	--
	--

	其他
	--
	--
	--
	--


七、结论

	本项目符合国家、地方产业政策，符合相关规划要求，选址合理可行，符合“三线一单”要求。项目在建设及运营过程中针对存在的环境问题采取相应的防治措施的情况下，对评价范围内环境质量影响较小，未损害生态环境。因此，在建设单位认真落实污染治理措施的基础上，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。



