拟批准环境影响评价文件的建设项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	新疆久塔锦晨生物科技股份有限公司盐酸储罐扩容项目
	胡杨河经济技术开发区
	新疆久塔锦晨生物科技股份有限公司
	乌鲁木齐恒达蓝天环保科技有限公司
	2026年4月21日，胡杨河经济技术开发区经济发展局出具了本项目的项目备案证（经济发展局备〔2026〕024号）。

主要建设内容如下：
现有厂区酸碱罐区内新建4座200m3立式固定顶玻璃钢31%盐酸储罐。项目总投资540万元，环保投资0万元，占总投资的0%。不新增用地。本项目属于扩建项目。项目总投资400万元，环保投资32万元，占总投资的8.0%。
	1施工期

（1）废气
施工期废气主要为扬尘、汽车尾气等，通过洒水降尘，合理安排施工进度和选用合格施工设备等措施，能有效控制施工期废气。
（2）废水

施工期废水包括生活污水和工程废水，其中施工人员生活污水通过已有设施收集处理；工程废水经沉淀池收集后用于施工区域洒水降尘。
（3）噪声
施工区噪声主要来自机械设备运行等施工活动。机械产生的噪声强度为90dB（A）。通过合理安排施工区域布局和施工时间，可控制施工场界噪声达标。
（4）固体废物
施工废料主要包括作业中产生的废建材及施工人员产生的生活垃圾等。废建材由车辆当天拉运至当地政府指定的建筑垃圾填埋场填埋处置；生活垃圾由垃圾桶收集后经当地环卫部门清运。
2运营期
（1）废气

运营期废气主要为盐酸储罐大呼吸及小呼吸产生的HCl，经呼吸阀连接收集管道，末端至厂区现有TA002（三级降膜水吸收+三级填料碱吸收+一级碱喷淋）废气处理装置处理，最终通过现有1根高30m、内径0.4m排气筒DA002排放，HCl满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727—2020）中表1大气污染物排放限值。
（2）废水
本项目无废水产生和排放。
（3）噪声
本项目无噪声产生，全厂厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。
（4）固体废物
本项目无固体废物产生和排放。
（5）环境风险防范措施
罐区运营期主要环境风险为泄漏，酸碱罐区已设置长50m，宽32m、高1m围堰，围堰容积能满足罐区最大单个储罐完全泄露的物料量。同时，现有厂区建成有1座4572m3事故池。


