拟批准环境影响评价文件的建设项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	新疆晶诺新能源产业发展有限公司一期轻组分综合利用技改项目
	胡杨河经济技术开发区
	新疆晶诺新能源产业发展有限公司
	新疆锦绣山河环境科技有限公司
	2026年3月27日，胡杨河经济技术开发区经济发展局出具了本项目的项目备案证（经发局备〔2026〕16号）。
主要建设内容如下：
建设年产2万吨颗粒硅生产装置，以及公用工程和辅助设施包括冷冻站、硅烷气充装设施、变电所等，环保设施为工艺废气处理设施等，其它公辅工程主要依托现有工程。

本项目属于扩建项目。用地面积（m2）97319。项目总投资95460万元，环保投资1412万元，占总投资的1.48%。
	1施工期

（1）废气
施工期废气主要为扬尘、汽车尾气等，通过洒水降尘，合理安排施工进度和选用合格施工设备等措施，能有效控制施工期废气。
（2）废水

施工期废水包括生活污水和工程废水，生活污水通过排水管网进入园区污水处理厂处理；施工废水经沉淀池收集后用于施工区域洒水降尘。
（3）噪声
施工区噪声主要来自机械设备运行和地基开挖等施工活动。施工期的噪声主要集中前期的基础建设阶段，在后期设备安装过程中的噪声相对较小。建设过程中的噪声强度最大可达到95~112dB（A）左右，但强噪声在整个施工期内出现的时间较短，建设期的噪声基本处于80~90dB（A）之间。通过合理安排施工区域布局和施工时间，可控制施工场界噪声达标。
（4）固体废物
①产生的建筑垃圾需要集中收集堆放，分选后对土石砖块就地填方，金属、木块等可回收利用的废物回收利用，其余送建筑垃圾填埋场妥善处置；②开挖产生的土石方，能够回填的进行回填，不能回填的及时外运；③施工人员的生活垃圾施工期间及时收集、清理和转运，则不会对当地环境产生明显影响。项目施工期生活垃圾集中存放，统一收集暂存后交由园区环卫部门清理。

2运营期
（1）废气

本项目颗粒硅生产装置粉尘废气及产品后处理车间粉尘采用金属烧结滤芯除尘，除尘效率按99%计，颗粒物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准 》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值要求。本项目充装设施硅烷废气经两级碱液喷淋塔处理后，根据设计对硅烷去除效率≥ 99%，可有效减少硅烷废气的排放。化验室日常实施检测产生废气含少量氟化物、氯化氢酸性气体，废气采用二级碱液喷淋处理后经15m高排气筒达标排放，设计对氯化氢处理效率≥99%，对氟化物气体处理≥95%，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值。

（2）废水
本项目外排废水进入园区污水处理厂处理，外排废水达到《污水综合排放标准》（8978-1996）表 4 三级排放标准、《关于师开发区企业执行相关标准的通知》（师市环发〔2021〕7号）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准要求后，经园区下水管网排入园区污水处理厂进一步处理。

（3）噪声
本项目噪声主要为生产设备运行、泵、风机等设备的机械噪声，通过选用低噪声设备、设置减震底座等措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。
（4）固体废物
运营期生产过程中产生的一般固废废分子筛、废滤材、废金属烧结滤芯、污水处理系统污泥脱水后，暂存于一般固体废物暂存库，送一般固体废物填埋场处理；蒸发结晶装置结晶盐暂存于一般固体废物暂存库，出售后综合利用，脱盐水站反渗透膜由厂家回收利用。生产过程中产生的废机油、废弃包装物、化验室废物等属于危险废物，暂存于危险废物暂存间内，定期委托有危险废物处置资质的单位进行处置。
项目运营期间产生的一般固废在厂区内暂存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求；危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，不会造成二次污染。
（5）环境风险防范措施
罐区运营期主要环境风险为泄露，罐区设置围堰，并采取重点防渗措施，事故状态下，围堰容积能满足罐区最大单个储罐完全泄露的物料量。同时，依托厂区现有工程事故水池8000m3，应急池位于现有工程厂区西北部。


