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[bookmark: _Toc143779464][bookmark: _Hlk139380260]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新疆爱农生态科技有限公司年产3万吨液体硝酸磷肥项目

	项目代码
	2606-660791-04-01-201449

	建设单位联系人
	龚山
	联系方式
	13999407760

	建设地点
	  新疆胡杨河经济技术开发区纬一路9-2号新疆爱农生态科技有限公司厂区内  

	地理坐标
	东经84°52′54.451″，北纬44°48′48.049″

	国民经济
行业类别
	C2624复混肥料制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十三、化学原料和化学制品制造业26→45肥料制造262→其他

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	胡杨河经济技术开发区经济发展局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	经发局备〔2026〕38号

	总投资（万元）
	2000
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比（%）
	2.5
	施工工期
	5个月

	是否开工建设
	☑否
□是：                    
	用地（用海）
面积（平方米）
	1060

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》专项评价设置原则表：
表1-1  本项目专项评价设置一览表
	专项评价类别
	设计项目类别
	本项目情况
	专项设置情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	本项目排放废气不涉及有毒有害污染物
	无

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目不涉及废水直接排放
	无

	环境
风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	本项目Q值为14.267008，环境风险专项评价相关内容详见附件
	设置环境风险专项评价

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不涉及河道取水
	无

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不涉及海洋工程
	无

	土壤
	不开展专项评价
	/
	无

	声环境
	不开展专项评价
	/
	无

	地下水
	原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作
	本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区
	无


  

	规划情况
	规划名称：《胡杨河经济技术开发区总体规划（2021-2035）》；
审批机关：无
审批文件：无

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《胡杨河经济技术开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》；
审查机关：新疆生产建设兵团生态环境局；
审查文件名称及文号：《关于胡杨河经济技术开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书的审查意见》（兵环审〔2022〕2号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	（一）与《胡杨河经济技术开发区总体规划（2021-2035）》符合性分析
根据《胡杨河经济技术开发区总体规划（2021-2035）》，规划总面积71.59平方公里，由南园区、北园区、胡杨河纺织工业园区形成“一区三园”构架。其中，南园区位于129团五五新镇东南侧与胡杨河市东北侧，规划范围北至奎克高速立交（奎车公路、奎克高速公路交汇处），南至130团20连耕地，东邻130团公益林，西到奎北铁路，规划面积53.82平方公里。南园区产业发展定位为：着力发展精细化工、新材料为主导产业；新型建材、仓储物流业为辅助产业；装备制造业、创新科技产业、农产品加工、电子元器件产业作为淮安援疆产城融合发展产业。
本项目主要为复混肥料制造项目，位于新疆胡杨河经济技术开发区纬一路9-2号新疆爱农生态科技有限公司现有厂区内，根据胡杨河经济技术开发区产业功能布局图，本项目属于胡杨河经济技术开发区南园区中精细化工、新材料、新型建材产业区，根据建设单位提供的用地文件及园区规划，本项目用地性质为工业用地，项目符合园区用地及产业布局规划。因此，本项目与《胡杨河经济技术开发区总体规划（2021-2035）》相符。
（二）与《胡杨河经济技术开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》及审查意见相关要求符合性分析
根据《胡杨河经济技术开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》及《关于胡杨河经济技术开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书的审查意见》（兵环审〔2022〕2号）对入园企业环境治理提出的要求，本项目与其符合性分析如下：
表1-2  与规划环评的符合性分析
	要求
	本项目情况
	符合性

	（一）优化开发区产业结构和布局，坚持绿色发展。南园区不再布局资源型源头加工类产业，禁止新建、扩建以原煤、原油、重油等为原料的化工产业项目，通过产业链引导化工区块向精细化工、新材料产业方向发展。避免开发区内各园区产业重复布局，纺织园区不再布局电子元器件产业。结合生态环境管控、环境风险防控要求，对开发区企业实现清单式管理，制定产业发展负面清单和东西部产业转移优先准入清单。根据开发区产业结构和产业链，结合资源利用上线、环境质量底线，完善生态环境准入清单
	本项目主要为复混肥料制造项目，位于胡杨河经济技术开发区新疆爱农生态科技有限公司厂区内，属于胡杨河经济技术开发区南园区。根据建设单位提供的用地文件及园区规划，本项目用地性质为工业用地，项目符合园区用地及产业布局规划。本项目不属于原煤、原油、重油等为原料的化工产业项目
	符合

	（二）严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局、产业结构与实施时序。通过积极转变生产和生活方式、调整能源消费结构、加强资源节约，统筹协调推进经济和社会发展。深入开展应对气候变化工作，切实增强控制温室气体排放能力。促进经济绿色低碳可持续发展，引导重点行业向绿色低碳方向转型，针对开发区规划从碳排放产业规模、结构调整、原料替代、能源利用效率提升、绿色清洁能源利用、废物节能与低碳化处置等方面提出节能、减煤和碳减排建议，推动减污治污减碳协同共治。对于生产技术落后、清洁生产水平偏低和不符合开发区规划的现状企业，采取逐步退出机制
	本项目主要为复混肥料制造项目，位于胡杨河经济技术开发区新疆爱农生态科技有限公司厂区内，生产运营期间使用资源主要为电、水，均由市政管网供给，不存在资源过度利用现象
	符合

	（三）严守生态保护红线，加强空间管控。进一步优化开发区的空间布局，通过优化开发区产业空间布局、调整土地用途等方式，完善生态保障空间要求。重点关注大气污染综合治理、保护区域大气环境质量、开发区周边地表水水体水质、区域地下水环境、土壤环境、生态环境，对开发区内企业提出具体管控要求衔接兵团和师市“三线一单”成果，落实、细化开发区所在生态环境管控单元的管控要求。保障规划实施不突破区域生态保护红线环境质量底线和资源利用上限。做好与师市国土空间规划的衔接从全局的角度以资源承载能力和国土空间开发适宜性评价来支撑开发区规划实施
	本项目用地性质为工业用地，位于胡杨河经济技术开发区内，不涉及生态保护红线
	符合

	（四）坚守环境质量底线，严格污染物总量管控。对标《自治区严禁“三高”项目进新疆推进经济高质量发展实施方案》严格开发区项目准入。依据规划区域及周边环境质量改善目标建立开发区污染物削减台账，落实重点行业区域削减措施，纳入日常环境管理工作，建立考核机制，并与排污许可制度衔接，确保区域环境质量有效改善。推进现有企业工艺技术和污染治理技术改造，各类污染物排放须满足国家及自治区最新污染物排放标准要求
	本项目产生的污染物经采取各项有效污染防治措施后达标排放，去向明确，不会造成二次污染，对环境影响较小
	符合

	（五）严格能源消费总量和消耗强度“双控”，坚持“以水定产以水定量”，严格入园产业和项目的生态环境准入。严格按照规划产业布局入驻企业，结合区域发展定位、开发布局、生态环境保护目标，实行入园企业环保准入审核制度，不符合产业政策、行业准入条件、生态环境准入清单及自治区党委明令禁止的“三高”项目一律不得入驻园区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用效率均需达到同行业国内先进水平，积极推进产业的技术进步和园区循环化改造，构建绿色、低碳园区。开发区水资源利用不得突破《新疆用水总量控制方案》确定的第七师水资源利用上限指标，土地资源利用不得突破第七师国土空间规划确定的新增建设用地规模
	本项目主要为复混肥料制造项目，位于胡杨河经济技术开发区新疆爱农生态科技有限公司厂区内。项目符合国家产业政策，不属于自治区党委明令禁止的“三高”项目，项目的生产工艺、设备、污染治理技术均达到同行业国内先进水平
	符合

	（六）加快完善开发区环境基础设施建设，推进区域环境质量持续改善和提升。按照“清污分流”、“污污分治”原则规划、设计和建设开发区排水系统、废（污）水处理系统和中水回用系统逐步建成完整的排水和中水回用体系，提高废（污）水回用率北园区新建一般工业固体废物处置场。根据开发区发展实际，制定切实可行的一般固体废物综合利用方案，严格按照国家有关规定，依法、依规、合理地贮存、处置和处理危险废物。
	本项目工作人员由原有员工调配，不新增劳动定员，不涉及新增生活污水产生及排放；冷却水进入循环水池内循环使用，定期排水水质较清洁，收集后和厂区生活污水一同排入园区污水管网
	符合

	（七）强化开发区环境风险管理，强化应急响应联动机制保障城市人居环境安全和生态环境安全。配备应急物资，建设化工园区事故水池，定期开展应急演习，不断完善环境风险应急预案，防控开发区储运中可能引发的环境风险，
	本次评价要求建设单位待本项目环评阶段结束并取得环评批复后严格按照《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等相关要求进行环境风险应急预案修编和演练
	符合


  

	[bookmark: _Hlk139380254]其他符合性分析
	[bookmark: _Hlk139380245]（一）产业政策符合性分析
[bookmark: _Hlk139380178]根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）（2019年修订版），本项目属于“C2624复混肥料制造”。根据国家发展改革委颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于该目录中鼓励类、限制类和淘汰类，根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）中的第十三条：“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类”，故本项目属于允许类。
本项目已于2026年6月30日取得胡杨河经济技术开发区经济发展局颁发的投资项目备案证（经发局备〔2026〕38号）。
（二）项目选址合理性分析
[bookmark: _Hlk149124364]1、用地符合性分析
本项目位于胡杨河经济技术开发区新疆爱农生态科技有限公司厂区内，根据园区用地规划及建设单位提供的用地文件，本项目用地性质为工业用地，满足相关要求。
2、外环境关系合理性分析
本项目位于胡杨河经济技术开发区新疆爱农生态科技有限公司厂区内。项目厂区东、南、西、北侧均为工业企业，本项目外环境关系如下表所示：
表1-3  外环境关系一览表
	环境
要素
	序号
	名称
	方位距离
	规模性质

	大气环境、声环境
	1
	克拉玛依疆润化工材料有限公司
	东侧紧邻
	企业

	
	2
	中塑（新疆）新材料科技有限公司
	东侧200米
	企业

	
	3
	新疆科拓达化工材料有限公司
	东侧紧邻
	企业

	
	4
	新疆江浩电子材料有限公司
	南侧30米
	企业

	
	5
	新疆金松硅业有限责任公司
	西南侧60米
	企业

	
	6
	新疆中农长盛农业科技有限公司
	西侧240米
	企业

	
	7
	新疆长和文博石化有限公司
	西侧370米
	企业

	
	8
	新疆派力斯能源科技有限公司
	西侧20米
	企业

	
	9
	山东显通安装公司新疆项目部
	西侧20米
	企业

	
	10
	新疆晶诺新能源产业发展有限公司
	北侧100米
	企业



由上表可见，本项目外环境相对简单，评价范围内不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区等环境敏感区及环境保护区。项目产生的污染物在经采取各项有效污染防治措施后能够达标排放，去向明确，不会造成二次污染，对下风向及周边外环境影响较小。综上所述，本项目与周边环境具有相容性，项目选址合理。
（三）生态环境分区管控方案相符性分析
1、与《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性
根据“关于印发《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（新兵发〔2021〕16号）”，按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，将兵团从生态环境保护角度划分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元。根据项目建设地点与生态环境分区管控单元的核查，本项目属于重点管控单元。重点管控单元要求：该区域应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，重点解决突出生态环境问题，切实推动生态环境质量持续改善。
表1-4  与兵团“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	生态保护红线
按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护兵团生态安全的底线和生命线。
	本项目位于新疆胡杨河经济技术开发区纬一路9-2号，不涉及生态保护红线区域，不会影响所在区域内生态服务功能
	符合

	环境质量底线
水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，河流水质优良断面比例保持稳定，饮用水安全保障水平持续提升，地下水水质保持稳定。环境空气质量稳步提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善。土壤环境质量保持稳定，受污染地块安全利用水平稳中求进，土壤环境风险得到进一步管控。
	本项目产生的污染物在经采取各项有效污染防治措施后达标排放，去向明确，不会造成二次污染，对环境影响较小
	符合

	资源利用上限
强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗达到国家、兵团下达的总量和强度控制目标，地下水超采得到严格控制。加快区域低碳发展，积极推动低碳试点城市建设，发挥低碳试点示范引领作用
	根据建设单位提供用地文件及园区用地规划，本项目用地性质为工业用地。本项目生产运营期间使用资源主要为电、水和天然气，均由市政管网供给，不存在资源过度利用的现象
	符合



综上所述，本项目符合《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。
2、与地方生态环境分区管控方案的符合性分析
本项目位于胡杨河经济技术开发区新疆爱农生态科技有限公司厂区内，属于胡杨河经济技术开发区南园区，根据《新疆第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》（师市发〔2021〕8号）及《新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境分区管控更新成果（2023版）的通知》（〔2024〕2号），本项目属于重点管控单元，管控单元编码：ZH65771220001。
表1-5  与地方生态环境分区管控方案的符合性分析
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	空间布局约束
园区主导产业是：化工、新材料、纺织，园区以主导产业及其下游产业链为主要方向发展产业，准入产业需符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》相关要求。
	本项目主要为复混肥料制造，位于胡杨河经济技术开发区新疆爱农生态科技有限公司厂区内。项目已取得投资项目备案证，不涉及禁止类、限制类行业，能够满足要求
	符合

	污染物排放管控
（1）废水处理
①企业预处理达标废水经园区污水处理厂和中水厂处理满足中水回用标准，用于企业循环冷却、园区绿化、洒水降尘等。
②各企业按清污分流原则建立完善的排水系统和事故池，严禁将高浓度废水稀释排放。选择节水工艺，鼓励一水多用，减少废水排放。
（2）废气处理
①严格控制有毒和有害气体的排放，并对有毒和有害气体排放实施在线自动检测仪监控。各装置反应尾气排放气、紧急事故排放气、罐区低压排放气等视其情况或送入各装置的火炬系统、焚烧炉或进入燃料气系统回收利用。煤化工项目采用高效的除尘设备。
②加强对企业的粉尘、烟尘污染治理。开展金属制品业酸雾等工艺废气污染控制与治理，提升行业装备水平，完善废气收集系统，减少无组织排放，做到工艺废气排放浓度和厂界浓度双达标。
（3）固废处理
②一般固体废物实行综合利用，对不可综合利用的一般固体废物，应送往一般工业固体废物处理处置场所，进行安全填埋处置。园区产生的危险固体废弃物主要包括少量废旧催化剂、高沸物，污水处理装置产生的污泥，外送委托有相关危险废物处理资质的企业进行安全处置。在园区内建设危险废物临时贮存库，并进行防渗和排水设计。按照国家有关规定办理危险废物申报转移的 “五联单”手续，并在贮运过程中严格执行危险化学品贮存、运输和监管的有关规定。
	本项目工作人员由原有员工调配，不新增劳动定员，不涉及新增生活污水产生及排放；冷却水进入循环水池内循环使用，定期排水水质较清洁，收集后和厂区生活污水一同排入园区污水管网。
硝酸储罐呼吸废气及混合废气由密闭管道收集经碱液喷淋洗涤吸收塔处理后于15米高排气筒排放。
压滤滤渣收集后交由当地环卫部门定期清运至垃圾填埋场。化验室废液、喷淋废液、废液压油经收集密封后分区、分类暂存在厂区内危险废物贮存点，委托相关资质单位定期清运处理
	符合

	环境风险防控
（2）行业企业
①易燃易爆的企业，自身要做好防护工作。
②企业存在重大安全隐患的，必须立即消除，消除前或消除过程中无法保证安全的，属地应急管理部门应依法责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备。
	本次评价要求建设单位待本项目环评阶段结束并取得环评批复后严格按照《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》进行预案修编和演练，可降低环境风险影响
	符合

	资源利用效率
①到2025年，工业固体废物综合利用率达到95%，工业用水重复利用率75%。
②合理利用土地，提高土地使用效率。
③加大环境保护政策实施力度，到2035年使园区工业用水循环利用率达到80%。
	本项目主要为复混肥料制造，位于胡杨河经济技术开发区新疆爱农生态科技有限公司厂区内，使用资源主要为电、水，不存在资源过度利用的现象
	符合



综上所述，本项目符合《新疆第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》（师市发〔2021〕8号）及《新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境分区管控更新成果（2023版）的通知》（〔2024〕2号）相关要求。
（四）与相关生态环境保护法规、规范符合性分析
1、与“十四五”相关规划符合性分析
表1-6  与“十四五”相关规划符合性分析
	文件内容
	本项目情况
	符合性

	《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》
第六章 系统治理稳步提升水环境质量
第一节 加强水资源管理和节约保护
全面提高用水效率。严格控制煤化工、纺织印染、石油炼化、造纸等高污染行业发展，精细化工、基本化工原料制造等重点企业强化源头治理，构建节能节水式经济发展模式。推进工业园区企业水资源循环利用和分质使用。
第二节 深化重点领域水污染防治
持续推进工业源污染治理。以工业集聚区和煤化工等企业为重点，严格落实工业污染源全面达标排放，逐一排查工业企业排污情况，确保稳定达标。完善与落实水污染物排放总量控制制度。加强化学工业、农副食品加工业、印染、酒与饮料制造业等企业专项治理，实施清洁化改造。
	本项目位于胡杨河经济技术开发区，主要为复混肥料制造项目。本项目工作人员由原有员工调配，不新增劳动定员，不涉及新增生活污水产生及排放；冷却水进入循环水池内循环使用，定期排水水质较清洁，收集后和厂区生活污水一同排入园区污水管网
	符合

	《新疆生态环境保护“十四五”规划》
第六章 强化“三水”统筹，提升水生态环境
第二节 持续深化水污染治理
加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。
	
	符合

	《第七师胡杨河市“十四五”生态环境保护规划》
落实噪声污染源监管职责，强化多部门联合执法机制，健全完善城市重点区域、重点路段、重点行业、重点企业的噪声污染监控体系。
	本项目位于胡杨河经济技术开发区。项目周边外环境主要为工业企业，评价范围内无声环境保护目标，机械设备噪声经采取加强生产管理，优选设备，厂房隔声、基础减震，距离衰减，加强绿化等措施后能够达标排放，对周边环境影响较小
	符合



2、与《关于印发<固体废物综合治理行动计划>的通知》（国发〔2025〕14号）的符合性分析
表1-7  与“固体废物综合治理行动计划”的符合性分析
	文件内容
	本项目情况
	符合性

	（一）加强工业固体废物源头减量。严格落实产业、环保、节能等政策，依法依规淘汰落后产能。强化工业园区固体废物源头管控。大力推行绿色设计，支持企业改进生产工艺和装备，强化工业生产精细化管控，降低固体废物产生强度。推动重有色金属矿采选一体化建设，促进尾矿就近充填回填，原则上不再批准建设无自建矿山、无配套尾矿利用处置设施的选矿项目。推动重点行业固体废物产生量与综合消纳量逐步实现动态平衡。
	压滤滤渣收集后交由当地环卫部门定期清运至垃圾填埋场。化验室废液、喷淋废液、废液压油经收集密封后分区、分类暂存在厂区内危险废物贮存点，委托相关资质单位定期清运处理。
本次评价要求建设单位建立严格的固废管理及台账制度，加强厂区固废收集处置
	符合

	（四）加强工业固体废物规范化管理。完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理。
	
	符合



3、与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》的符合性分析
表1-8  与“空气质量持续改善行动实施方案”的符合性
	文件内容
	本项目情况
	符合性

	二、持续优化产业结构
（一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。
（二）退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》，依法依规淘汰落后产能。联防联控区进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。提升工业重点领域产能能效标杆水平，到2025年，重点行业能效标杆水平产能比例力争达到30%，能效基准水平以下产能基本清零。联防联控区淘汰炭化室高度4.3米及以下焦炉。
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。本项目满足相关产业政策及生态环境分区管控方案。本项目使用资源主要为电、水，不存在资源过度利用的现象
	符合

	六、强化多污染物减排
（十七）强化挥发性有机物和氮氧化物综合治理。加大锅炉、炉窑及移动源氮氧化物减排力度，有序实施燃气锅炉低氮燃烧改造。加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。
	硝酸储罐呼吸废气及混合废气由密闭管道收集经碱液喷淋洗涤吸收塔处理后于15米高排气筒达标排放

	符合
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[bookmark: _Toc143779465]二、建设项目工程分析
	建设内容
	（一）项目基本情况
新疆爱农生态科技有限公司（原新疆绿多利农业科技有限公司）成立于2018年3月，位于新疆胡杨河经济技术开发区纬一路9-2号，占地面积约为59979.37平方米，企业经营范围主要为复混肥料制造。根据企业现有环评及验收等环保手续，厂区现生产规模主要为固体型水溶肥60000吨/年，磷酸盐相关产品50000吨每年，其中主要包括磷酸三钠10000吨/年、聚磷酸铵2000吨/年、磷酸二氢钾5000吨/年、晶体磷酸脲33000吨/年。
2026年6月，企业拟投资2000万元，在现有厂区内新建“新疆爱农生态科技有限公司年产3万吨液体硝酸磷肥项目”（本项目）。本项目建设内容主要包括：新建年产3万吨液体硝酸磷肥生产线一条，配套建设生产车间、原料成品罐区，复配搅拌、自动灌装、废气处理、环保及消防等配套设施。
本项目生产车间为新建，原料及成品罐区在该生产车间内，原辅料及产品品类与原有项目不同，本项目与原有项目无交叉联系，本项目为新建。项目已于2026年6月30日取得胡杨河经济技术开发区经济发展局颁发的投资项目备案证（经发局备〔2026〕38号）。
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于C2624复混肥料制造，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），该项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业26→45肥料制造262→其他”，应编制环境影响报告表。
（二）项目组成
项目组成主要包括主体工程、储运工程、环保工程及其他公辅设施，具体详见下表：
[bookmark: _Hlk149038730]表2-1  本项目工程组成一览表
	工程类别
	项目名称
	工程内容
	备注

	主体工程
	[bookmark: OLE_LINK5]液体硝酸磷肥生产车间
	1座，封闭式钢架结构，位于厂区东南侧，占地面积为1000平方米。拟设液体硝酸磷肥生产线一条及相关设备设施
	新建

	辅助工程
	生活办公
	依托厂区现有1处生活办公区，砖混结构，位于厂区西南侧，占地面积约为1350平方米，用于员工生活办公
	依托现有

	
	
	依托厂区内现有1处综合办公楼，砖混结构，位于厂区西侧，占地面积约130平方米，用于员工办公
	依托现有

	
	化验室
	1座，封闭式砖混结构，位于厂区东南侧，占地面积为60平方米。主要进行产品质量检验
	新建

	储运工程
	[bookmark: OLE_LINK4]原料及成品罐区
	1处，位于液体硝酸磷肥生产车间内，占地面积约为100平方米，主要用于原料及成品存放
	新建

	公用工程
	供水
	由市政供水管网接入
	/

	
	排水
	本项目工作人员根据现有员工调配，无新增劳动定员，不涉及新增生活污水产生及排放；冷却水定期排水水质较清洁，收集后和厂区生活污水一同排入园区污水管网
	/

	
	供电
	由市政电网接入
	/

	
	供暖
	冬季采暖使用电采暖设备或园区集中供暖
	/

	环保工程
	废水治理
	循环冷却水
	冷却水主要为清净水，采取间接接触冷却方式。
依托新疆爱农生态科技有限公司厂区现有循环冷却水池1处（TW003），位于厂区中部，容积为150立方米。
冷却水进入循环冷却水池后回用，不外排。定期排水水质较清洁，收集后和厂区生活污水一同排入园区污水管网
	依托现有

	
	废气治理
	硝酸储罐呼吸废气
	[bookmark: OLE_LINK13]主要污染因子为硝酸雾（以氮氧化物计），由密闭管道收集经碱液喷淋洗涤吸收塔（TA001）处理后于15米高排气筒（DA001）排放
	新增

	
	
	混合废气
	主要污染因子为硝酸雾（以氮氧化物计），由密闭管道收集经碱液喷淋洗涤吸收塔（TA001）处理后于15米高排气筒（DA001）排放
	新增

	
	噪声治理
	机械设备噪声
	采取加强运营管理，优选设备，距离衰减，加强绿化等措施
	新增

	
	固体废物治理
	一般固废
	压滤滤渣：主要成分为原料中铁铝磷酸盐细渣等微量杂质，收集后交由当地环卫部门定期清运至垃圾填埋场
	[bookmark: OLE_LINK11]新增

	
	
	危险废物
	化验室废液、喷淋废液、废液压油经收集密封后分区、分类暂存在厂区内危险废物贮存点，委托相关资质单位定期清运处理
	新增

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK10]依托厂区内现有危险废物贮存点1处（TS001），占地面积约4平方米，位于厂区内西侧。主要用于收集、暂存危险废物。危险废物贮存点满足防风防雨防腐防渗，防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数不大于10-7厘米/秒），或至少2毫米厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10厘米/秒）或其他防渗性能等效的材料。设置不锈钢托盘或空桶作备用收容设施
	依托现有

	
	地下水、土壤
	分区防渗措施
	简单防渗：主要包括厂区地面、生活办公区。采取地面硬化处理
	新增

	
	
	
	一般防渗：主要包括化粪池、循环冷却水池。防渗混凝土地面，满足防渗要求等效黏土防渗层Mb≥1.5米，K≤10-7厘米/秒
	

	
	
	
	重点防渗：主要包括危险废物贮存点、液体硝酸磷肥生产车间、化验室。等效黏土防渗层Mb≥6.0米，K≤1.0×10-7厘米/秒；危险废物贮存点参照GB 18598执行，要求防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数不大于10-7厘米/秒），或至少2毫米厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10厘米/秒）或其他防渗性能等效的材料
	

	
	环境风险
	环境风险防范措施
	加强安全管理管控，规范化生产、安全生产，严禁烟火，积极完善检查消防设备设施，减少事故发生，本次评价要求建设单位待本项目环评阶段结束并取得环评批复后严格按照《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》进行预案编制并于当地主管生态环境局备案
	新增



（三）主要产品及产能
本项目拟建设1条3万吨/年液体硝酸磷肥生产线，产品具备全水溶、无残渣、养分均匀、吸收快、适配智能化施肥设备等优势，成为新型肥料行业的主流发展方向，完美契合高端水溶肥料市场需求。本项目设计生产规模情况如下所示：
表2-2  产品方案
	产品名称
	产量
	包装储存方式及规格
	备注

	液体硝酸磷肥（100-400-0）
	3万吨/年
	罐装液体
	成品为混合酸，性质稳定



本项目产品符合《大量元素水溶肥料》（NY/T 1107-2020）标准要求：大量元素含量≥400克/升，水不溶物含量≤10克/升，单一元素含量不低于40克/升。
（四）主要生产单元及设施设备
本项目主要工艺设备情况如下所示：
表2-3  项目主要生产设备一览表
	名称
	规格
	数量
	备注

	混合罐
	φ3800*3000
	3
	/

	原料输送泵
	/
	1
	/

	[bookmark: OLE_LINK3]板框压滤机
	/
	2
	/

	自动液体灌装机
	/
	3
	/

	硝酸储罐
	68m3立式平底储罐，316L材质
（φ3800*6000）
	1
	/

	磷酸储罐
	50m3立式平底储罐，316L材质
（φ3310*5800）
	1
	/

	液体硝酸磷肥成品储罐
	150m3
	9
	/



（五）原辅料及能耗情况
1、主要原辅材料的种类和用量
项目主要原辅材料均为外购，原辅料及能耗情况如下所示：
表2-4  项目主要原辅材料及能耗一览表
	类型
	名称
	形态
	年用量
	包装及规格
	最大储存量
	来源

	主要原料
	85%磷酸
	液体
	[bookmark: OLE_LINK24]15000吨
	罐装液体
	76吨
	外购

	
	68%硝酸
	液体
	15000吨
	罐装液体
	85.9吨
	外购

	能源
	水
	/
	9吨
	/
	/
	市政管网

	
	电
	/
	110万kW-h
	/
	/
	

	注：85%磷酸密度取1.69吨/立方米，68%硝酸密度取1.404吨/立方米



2、物料平衡
本项目物料平衡如下表所示：
表2-5  本项目物料平衡表  单位：t/a
	投入
	产出

	85%磷酸
	15014.956
	产品
	液体硝酸磷肥
	30000

	68%硝酸
	15000
	废气
	氮氧化物
	7.456

	/
	/
	固废
	[bookmark: OLE_LINK14]压滤杂质
	7.5

	/
	/
	/
	/
	/

	合计
	30014.956
	合计
	30014.956



（六）公用工程
1、给排水
本项目工作人员由现有员工调配，无新增劳动定员，不涉及新增生活污水产生及排放。本项目用水主要为生产用水及排水，均由市政供水管网供给，能够满足本项目用水需求。
本项目生产用水主要为冷却水（间接接触），冷却水为清净水，循环水量为3立方米。厂区现有循环冷却水池1处（TW003），容积为150立方米。根据建设单位提供资料及类比同类项目，冷却水因受热等因素影响，损耗量约为1%，则需要补充新鲜水量为0.03立方米/天（9立方米/年）。循环冷却水系统定期排水（3立方米/年），收集后和厂区生活污水一同排入园区污水管网。


图2-1  水平衡图  单位：立方米/天

2、用电
本项目供电系统依托市政供电。
3、供暖
冬季采暖使用电采暖设备或园区集中供暖。
（七）劳动定员及工作制度
劳动定员：本项目工作人员由现有员工调配，无新增劳动定员。
工作制度：根据企业提供的资料，本项目年运行300天，采取三班制，每班8小时（年生产时间7200小时）。
（八）平面布置
新疆爱农生态科技有限公司厂区呈矩形分布，主要出入口位于厂区西侧，出入口旁为综合办公楼；原有水溶肥车间位于厂区西北侧，车间旁为1#原料库房及产品库房；原有磷酸盐车间位于厂区中部，车间旁为循环水池、原料堆放区；本项目液体硝酸磷肥生产车间位于厂区东南侧。项目所在区域常年主导风向主要为西南风，生活办公区位于生产区域上风向，且项目产生的污染物在经采取各项有效污染防治措施后能够达标排放，去向明确，不会造成二次污染，对周边外环境影响较小。
根据现场调查及项目平面布置图，厂区内按照生产工艺流程布设，工序布置流畅，整体功能分区布局较清晰合理。厂界，各主要生产区内设置有消防设施，生产区道路相互连接，方便物料运输及工作人员出入。
综上所述，总体来看本项目布置具有区域划分明确、工艺流程顺畅，场地利用合理，交通运输便捷等优点，充分考虑了消防需要，符合《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）的相关要求。本项目布置合理，本项目厂区平面布置图详见附图。

	工艺流程及产排污情况
	（一）施工期主要污染源分析及治理措施


图2-2  施工期工艺流程及产污节点图

本项目施工内容主要包括平整场地、挖填土方、构建筑物建设、配套设施设备的安装、调试、竣工验收等。首先进行地基开挖、路面工程，然后进行构筑物建设，场地清理、房屋内装修、设备安装等。施工期间可能使用的材料主要包括结构材料、装饰材料以及专用材料。其中结构材料为钢筋、水泥、石材、陶瓷、玻璃以及复合材料等。装饰材料为胶黏剂、油漆、瓷砖等。专用材料为各种防水、防腐、阻燃、隔热以及密封材料。各项工程经验收合格后方可投入运营。这些工序会产生少量的噪声、废气、固体废物、污水等污染物，施工期的环境影响随着施工期的结束而消失。
表2-6  项目施工期产污环节一览表
	类别
	污染源
	主要污染物

	废气
	房屋整理装修废气
	颗粒物、TVOC

	
	施工扬尘
	颗粒物

	
	施工机械废气及运输车辆尾气
	CO、NOX、HC

	废水
	施工人员生活污水
	BOD5、化学需氧量、SS、氨氮

	
	施工废水
	SS

	固体废物
	路面工程、场地清理、厂房整理及设备安装过程中产生废弃垃圾
	建筑垃圾、工程渣土

	
	施工人员生活垃圾
	生活垃圾

	噪声
	设备安装、调试过程使用的各种施工机械产生的噪声
	噪声



[bookmark: _Hlk149038765]（二）运营期工艺流程及产排污情况分析


图2-3  运营期工艺流程及产污节点

[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK1]本产品为硝态氮型液体硝酸磷肥，采用85%磷酸、68%硝酸为核心原料复配生产，混配过程低放热，采用低温控温连续混配、压滤、自动计量包装工艺，全程管控温度、养分、关键指标，保障液相长期稳定不分层、无沉淀。
工艺流程简述：
（1）低温控温混合
外购85%磷酸、68%硝酸通过罐车输送至本项目储罐内存储。将85%磷酸通过计量泵输送至带夹套冷却的混配混合罐内，开启搅拌系统，通入循环冷却水控制罐内料液至30摄氏度以内。
按照产品养分配比要求，匀速定量投加68%硝酸，强酸混合属于低放热物理混合过程，严格控制料液峰值温度≤60摄氏度，持续搅拌15～20分钟，使硝态氮与磷养分充分均质融合。
85%磷酸属于难挥发性酸，高沸点酸，在此混合工序下几乎无酸雾挥发损失。68%硝酸常压下沸点121摄氏度，硝酸明显热分解起始温度大约70摄氏度以上，温度＞80℃分解速率快速上升。本项目混合过程控制温度为≤60摄氏度，仅有少量硝酸分解产生混合废气硝酸雾（以氮氧化物计）。
产污分析：该工序会产生设备机械噪声、混合废气，硝酸储罐呼吸废气。
（2）压滤除杂
混配均质后的料液经耐腐蚀输送泵送入板框压滤机，截留微量悬浮杂质与沉降颗粒，确保产品澄清透明、无任何残渣。过滤后澄清液泵入成品储罐静置，消除混配产生的酸性气泡，避免灌装溢料。
[bookmark: OLE_LINK12]产污分析：该工序会产生设备机械噪声、压滤杂质。
（3）检测及包装
成品储罐内料液经取样检测氮、磷养分，确认产品指标合格后，通过输送泵输送至自动液体灌装机，经计量设备分装、密封、贴标、码垛入库。生产全程记录投料量、反应温度、养分检测数据，建立生产台账。不合格品返回混合工序作原料重新混合复配。
产污分析：该工序会产生设备机械噪声、化验室废液。


表2-7  运营期生产过程产污节点汇总
	污染类别
	工序
	主要污染物
	污染因子
	排放形式

	废气
	硝酸存储
	硝酸储罐呼吸废气
	硝酸雾（以氧化物计）
	有组织

	
	混合工序
	混合废气
	硝酸雾（以氧化物计）
	有组织

	废水
	循环冷却水系统
	循环冷却水系统定期排水
	SS、化学需氧量、全盐量
	定期排水水质较清洁，收集后和厂区生活污水一同排入园区污水管网

	噪声
	生产过程
	各种机械设备噪声
	噪声
	/

	固废
	压滤
	一般固废
	压滤杂质
	委托处置

	
	产品检验
	危险废物
	化验室废液
900-047-49
	[bookmark: OLE_LINK9]委托处置

	
	废气治理过程
	
	喷淋废液
900-047-49
	委托处置

	
	设备维护保养
	
	废液压油
900-218-08
	委托处置


 

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目生产车间为新建，原料成品罐区在该生产车间内，原辅料及产品品类与原有项目不同，本项目与原有项目无交叉联系，本项目为新建。根据现状调查，不存在原有污染问题，未发生环境污染事件和环境投诉。
表2-8  企业现有相关环保手续
	项目名称
	环评批复
	验收阶段

	新疆绿多利农业科技有限公司20万吨/年循环经济产业链水溶肥项目
	2018年5月，取得原新疆生产建设兵团第七师环境保护局文件《关于新疆绿多利农业科技有限公司20万吨/年循环经济产业链水溶肥项目环境影响报告书的批复》（师环审〔2018〕82号）
	2023年2月，“新疆绿多利农业科技有限公司20万吨/年循环经济产业链水溶肥项目”项目采取分期建设，“新疆爱农生态科技有限公司（原新疆绿多利农业科技有限公司）20万吨/年循环经济产业链水溶肥项目一期工程”完成环保验收并取得相关验收意见

	磷酸脲母液闪蒸浓缩及颗粒磷酸脲产品技改项目
	[bookmark: _Hlk212209673]2024年7月取得了由第七师胡杨河市生态环境局颁发的《关于新疆爱农生态科技有限公司磷酸脲母液闪蒸浓缩及颗粒磷酸脲产品技改项目环境影响报告表的批复》（师市环审〔2024〕55号）
	2026年4月，“磷酸脲母液闪蒸浓缩及颗粒磷酸脲产品技改项目”完成了环保验收并取得相关验收意见

	新疆爱农生态科技有限公司年产50000吨磷酸盐（磷酸脲、磷酸二氢钾、聚磷酸铵等）先进设备更新改造及扩能的项目
	2026年5月取得由第七师胡杨河市生态环境局发布的《关于新疆爱农生态科技有限公司年产50000吨磷酸盐（磷酸脲、磷酸二氢钾、聚磷酸铵等）先进设备更新改造及扩能项目环境影响报告书的批复》（师市环审〔2026〕16号）
	正在验收过程中


  



[bookmark: _Toc143779466]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	（一）环境空气质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：大气环境质量现状。常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。
1、大气环境达标区判定
由于胡杨河市无环境空气质量区控点数据，本次区域大气环境质量现状采用“环境影响评价网-环境空气质量模型技术支持服务系统”（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）中距离本项目最近的克拉玛依市2024年空气质量相关数据：
表3-1  主要污染物空气质量平均浓度
	评价因子
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值
（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均
	7
	60
	11.67
	达标

	NO2
	年平均
	17
	40
	42.5
	达标

	PM10
	年平均
	39
	60
	65
	达标

	PM2.5
	年平均
	22
	30
	73.3
	达标

	CO
	日平均第95百分数位
	1000
	4000
	25
	达标

	O3
	8小时最大平均第90百分数
	121
	160
	75.63
	达标



根据《环境空气质量标准》（GB 3095-2026），SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5均能够达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段二级标准限值要求，判定该区域环境空气质量为达标区。
（二）地表水环境质量现状
[bookmark: _Hlk149122251]根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。
本项目既不从地表水体取水，也不向地表水体排水，不与地表水体发生直接水力联系。距离本项目最近的地表水主要为黄沟水库（位于厂区西南侧约16千米处），根据第七师胡杨河市人民政府发布的《2025年第三季度第七师农村环境质量-水质监测结果统计表》（http://www.nqs.gov.cn/xwdt/tzgg/content_69503），该地表水水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求。
（三）地下水、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：地下水、土壤环境质量现状。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。
项目厂区采取分区防渗措施，将可能发生下渗污染土壤和地下水的设备或构筑物等所在区域进行分区防渗，防渗层要求满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，可有效防止污染物垂直入渗污染土壤和地下水。本项目不存在地下水、土壤环境污染途径，给排水均不会与地下水直接发生联系，且周边无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标。
综上所述，本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。
（四）声环境质量现状
[bookmark: _Hlk149122325]根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：声环境。厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。
本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，故本次评价不进行声环境质量现状监测与评价。
（五）生态环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中规定：选址于产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。
本项目位于新疆胡杨河经济技术开发区纬一路9-2号新疆爱农生态科技有限公司厂区内，不涉及新增用地，厂区用地性质为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态环境质量现状调查。

	环境保护目标
	根据工程性质和污染物排放特征以及所在地区的环境关系，本项目主要环境保护目标和级别如下：
（一）大气环境保护目标
本项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段二级标准。
（二）地表水保护目标
本项目所在区域不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，不涉及水产种质资源保护区等环境敏感区及环境保护区。
（三）地下水环境保护目标
本项目厂界外500米范围内不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据《地下水质量标准》（GB 14848-2017）中地下水分类质量标准，确定本项目所在区域地下水执行Ⅲ类标准要求。
（四）声环境保护目标
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。区域声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准要求。
（五）生态环境保护目标
本项目位于新疆胡杨河经济技术开发区纬一路9-2号新疆爱农生态科技有限公司厂区内，不涉及新增用地，厂区用地性质为工业用地，所在区域无大型野生动物及古代珍稀植物和特殊文物保护单位等生态环境保护目标。
表3-2  环境保护目标汇总一览表
	环境
要素
	评价范围
	保护
目标
	名称
	方位距离
	规模
	保护级别

	大气
环境
	500米
	无
	/
	/
	/
	/

	声环境
	50米
	无
	/
	/
	/
	/

	地下水
环境
	500米
	/
	/
	/
	/
	/

	地表水
环境
	/
	无
	/
	/
	/
	/

	生态环境
	/
	无
	/
	/
	/
	/


 

	污染物排放控制标准
	（一）水污染物排放标准
循环冷却水采取间接接触冷却方式，定期排水水质较清洁，收集后和厂区生活污水一同排入园区污水管网，执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级排放标准。
表3-3  污水综合排放标准  单位：毫克/升
	项目
	标准限值

	化学需氧量
	500

	BOD5
	300

	SS
	400

	氨氮
	/



（二）大气污染物排放标准
[bookmark: OLE_LINK17]本项目生产过程产生的硝酸雾（以氮氧化物计）执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级限值要求。
表3-4  大气污染物综合排放标准限值
	污染物
	最高允许排放浓度mg/m3
	最高允许排放速率kg/h
	无组织监控浓度限值

	
	
	
	监控点
	浓度mg/m3

	氮氧化物
	240
	0.77
（排气筒高度：15米）
	周界外浓度最高点
	0.12



（三）厂界噪声排放标准
运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。
表3-5  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：分贝
	类别
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55



（四）固体废物排放标准
按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求处理，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）；固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

	总量控制指标
	根据《关于新疆绿多利农业科技有限公司20万吨/年循环经济产业链水溶肥项目环境影响报告书的批复》（师环审〔2018〕82号），厂区原总量控制指标为：二氧化硫0.61t/a，氮氧化物3.26t/a。
根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》及“十四五”期间国家污染物总量控制情况，并结合企业实际生产情况及所在区域环境质量现状等因素综合考虑，本项目设置污染物排放总量控制指标为氮氧化物。
表3-6  总量控制指标  单位：t/a
	污染物
	污染物排放量（有组织）
	建议总量控制指标

	氮氧化物
	1.118
	1.118

	注：数据来源于本项目运营期大气环境影响和保护措施中源强核算结果



对于以上指标，建议由当地主管生态环境局及相关部门核定后下达。



[bookmark: _Toc143779467][bookmark: _Hlk148617200]四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	（一）施工期大气环境保护措施
本项目施工期废气的主要来源为施工地面扬尘以及装修阶段废气。
1、施工地面扬尘
施工期扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥砂量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。为减少扬尘的产生量及其浓度，在施工过程中，采取了以下措施：
①建设工程开工前，按照标准在施工现场周边设置围挡，并对围挡进行维护；②要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除；③对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化并进行洒水抑尘，对其他裸露场地进行覆盖或者临时绿化，对土方进行集中堆放，并采取覆盖或者密闭等措施，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，在施工场地出口放置防尘垫；④道路挖掘施工过程中，及时覆盖破损路面，并采取洒水等措施防治扬尘污染；道路挖掘施工完成后应当及时修复路面；临时便道应当进行硬化处理，并定时洒水；⑤及时对施工现场进行清理和平整，不得从高处向下倾倒或者抛洒各类物料和建筑垃圾；⑥运输、处置建筑垃圾，应当经工程所在地的县（市、区）人民政府确定的监督管理部门同意，按照规定的运输时间、路线和要求清运到指定的场所处理；在场地内堆存的，应当有效覆盖；⑦各类运输车辆应根据其实际负载情况清运渣土，不得超载；运输车辆出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖并封闭，避免在运输过程中出现抛洒情况；⑧禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间。
2、施工机械废气
施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOX以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行。
在采取以上大气污染防治措施后，加上项目所在场地扩散条件较好，因此本项目施工阶段产生的废气可达标排放。
3、装修废气
本项目需对构筑物室内进行装修，装饰工程用油漆、涂料等会产生挥发性气体，其主要污染因子为TVOC，属无组织排放。本次评价要求施工单位严格采取以下措施：①采用符合国家要求的环保材料，以及质量好、国家有关部门检验合格、有毒有害物质含量少的油漆和涂料产品；②加强施工管理，最大限度地防止跑、冒、滴、漏现象发生，减少原材料浪费带来的废气排放；③施工作业场所加强通风，保证空气流通，降低污染物浓度；④施工完成后，不能急于投入使用，应先找有资质的室内环境检测部门进行检测，如发现有污染超标处，须经治理达标后方可投入使用。
项目所在场地扩散条件较好，在采取以上防治措施后项目装修施工产生的废气可达标排放。
（二）施工期水环境保护措施
施工期产生的污水主要有施工废水和施工人员生活污水。
1、施工废水
施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。根据类比分析，废水中含有大量的泥沙与悬浮物（浓度在1000毫克/升左右），另有少量油污（浓度在20毫克/升左右），基本无有机污染物，施工现场设置简易隔油池和沉淀池进行处理后，处理后回用于建筑或施工场地洒水。施工期结束后拆除临时隔油池和沉淀池，并及时平整土地。
2、施工人员生活污水
施工期产生的污水主要为施工人员生活污水。根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，人均用水按60升/人-天，施工人员按平均每天10人计算，需用水0.6立方米/天，生活污水产生量按日用水量的80%计，施工期生活污水最大排放量为0.48立方米/天。生活污水中的主要污染物为BOD5、化学需氧量、SS和氨氮，施工人员生活污水经厂区内现有化粪池处理后排入园区污水管网。
（三）施工期声环境保护措施
施工期噪声主要分为各种机械噪声、施工作业噪声，其运行噪声值一般在75～100分贝，最高瞬时值约100分贝，产生的设备噪声是间歇性和短暂性的。为了降低施工噪声的影响，施工单位采取了如下措施：①合理安排施工时间，夜间00:00～08:00严禁施工，杜绝出现夜间施工噪声污染影响；②合理安排施工工序，优化完善施工周期；③最大限度地降低人为噪声，搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；运输车辆进入施工区应减速、并控制汽车鸣笛。
项目施工噪声在采取了以上防治措施后，确保了施工期间场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2025）中相关要求，实现场界达标排放。
（四）固体废弃物排放及治理
（1）工程渣土
该工程总开挖土石方量较小，工程土石方采取就地平衡、用于修建道路及绿化覆土等综合利用。
（2）施工人员生活垃圾
施工人员生活垃圾产生量按0.5千克/人-天计，施工人员10人，则生活垃圾产生量为5千克/天，经袋装收集后由当地环卫部门统一清运处理。
（3）建筑垃圾
在工程施工过程中，会产生少量建筑施工材料的废边角料等。建筑垃圾产生后能回收利用的委托专业资质单位进行回收利用，不能利用的及时清运至当地建筑垃圾处理场。
（五）生态环境保护措施
本次利用现有厂区进行建设，不涉及新增用地，区域用地性质为工业用地，现场不存在原生植被，施工期对生态环境造成的影响是暂时的。本次评价要求建设单位在施工期加强施工管理，产生的垃圾及时清理，划定施工区界限，严禁机械和人员越界施工。

	[bookmark: _Hlk139377410]运营期环境影响和保护措施
	（一）运营期大气环境影响和保护措施
本项目运营期大气环境影响主要为硝酸储罐呼吸废气及混合废气。
1、硝酸储罐呼吸废气及混合废气源强
[bookmark: OLE_LINK157]（1）硝酸储罐呼吸废气源强
[bookmark: OLE_LINK23]硝酸储罐呼吸废气主要为储罐的大小呼吸废气。储罐进料以及物料充装出料时，由于液体升降而使气体容积增减，导致静压差发生变化，由此形成的呼吸作用称为“大呼吸过程”；由于气温升降，罐内空间蒸汽和空气的蒸汽分压增大或减小，进而使物料、蒸汽和空气通过呼吸阀或通气孔形成呼吸过程，称为“小呼吸过程”。呼吸废气主要污染因子为硝酸雾，而硝酸雾见光易分解产生氮氧化物，同时根据《硝酸工业污染物排放标准》（编制说明），硝酸储罐排放的废气主要污染物因子为氮氧化物和少量硝酸雾，故本次评价硝酸储罐呼吸废气污染因子主要以氮氧化物计。
参考大小呼吸排放量计算公式：
小呼吸排放量：
LB=0.191×M×（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×Fp×C×Kc
大呼吸排放量：
LW=4.188×10-7×M×P×KN×Kc
式中：
[bookmark: OLE_LINK30]LB——小呼吸排放量（kg/a）；
M——分子量；
P——在大量液体状态下的蒸汽压力（Pa）；
D——罐的直径（m）；
H——平均蒸汽空间高度（m）；
△T——一天之内的平均温差（℃）；
Fp——涂层因子（无量纲），取1~1.5之间；
C——用于小直径罐调节因子（无量纲），直径在0-9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2；直径大于9m，C=1；
KC——产品因子（石油原油KC取0.65，其他的液体取1.0）；
LW——大呼吸排放量（kg/m3投入量）；
KN——周转因子，（无量纲），取值按年周转次数（K）确定，K≤36，KN=1；36<K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26。
[bookmark: OLE_LINK21]本项目设置1个68立方米的立式平底硝酸储罐，存储系数为0.9，68%硝酸密度为1.404吨/立方米，则储罐最大可存储约68×0.9×1.404=85.9吨68%硝酸，68%硝酸年用量约为15000吨（约10683.76立方米），则年周转次数约15000÷85.9=174.6次。硝酸储罐大小呼吸计算公式中的基本参数如下：
表4-1  硝酸储罐大小呼吸基本参数表一览表
	[bookmark: _Hlk235544620]物质
	分子量
	20℃蒸气压（Pa）
	储罐直径D（m）
	H（m）
	△T（℃）
	Fp
	C
	KN

	68%硝酸
	63
	1067
	3.8
	6
	15
	1.2
	0.667
	0.027



采用大小呼吸计算公式，计算结果如下：
硝酸储罐小呼吸废气量LB=0.191×63×（1067/（100910-1067））0.68×3.81.73×60.51×150.45×1.2×0.667×0.027=1.037千克/年=0.001吨/年。
大呼吸损失量LW=4.188×10-7×63×1067×0.027×1=0.0008千克/立方米投入量，则大呼吸废气量为0.0008×10683.76×10-3=0.009吨/年。
（2）混合废气源强
混合废气污染因子主要为硝酸雾（以氮氧化物计）。根据建设单位提供资料、物料衡算及调查分析，同时参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）“2611无机酸制造行业系数手册”，本项目混合过程约0.1%硝酸发生分解形成硝酸雾，则硝酸雾产生量约为15000×0.68（折纯）×0.002=10.2吨/年，硝酸与氮氧化物质量比取值为0.73，则氮氧化物产生量为10.2×0.73=7.446吨/年。
表4-2  硝酸储罐呼吸废气及混合废气源强统计表  单位：吨/年
	废气
	污染因子及产生量

	
	氮氧化物

	硝酸储罐呼吸废气
	0.001+0.009=0.01

	混合废气
	7.446

	合计
	7.456



[bookmark: OLE_LINK158]2、硝酸储罐呼吸废气及混合废气源强及治理措施
硝酸储罐呼吸废气及混合废气由密闭管道收集经碱液喷淋洗涤吸收塔（TA001）处理后于15米高排气筒（DA001）排放。
参考《排污许可证申请核发技术规范 无机化学工业》（HJ 1035-2019）中相关要求，本项目硝酸储罐呼吸废气及混合废气基准排气量取3400立方米/吨-产品，则本项目设计风量为3400×30000÷7200=14166.667立方米/小时，考虑到漏风、排放量等因素，建设单位拟设置1台17000立方米/时风量的风机。
[bookmark: OLE_LINK2]参考《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ 984-2018）表F.1中酸碱废气氮氧化物治理技术及治理效果相关描述，本项目碱液喷淋洗涤吸收塔（TA001）处理效率取值为85%。
设计风量为17000立方米/小时，年生产运行时间7200小时。本项目硝酸储罐呼吸废气及混合废气产生及治理情况如下表所示：
表4-3  硝酸储罐呼吸废气及混合废气产生及排放情况一览表
	污染物
	排放
类型
	风量
m3/h
	产生量t/a
	产生
浓度mg/m3
	治理措施
	是否为可行性技术
	排放
浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放量t/a
	标准
限值mg/m3

	氮氧化物
	有组织
	17000
	7.456
	60.915
	由密闭管道收集经碱液喷淋洗涤吸收塔（TA001）处理后于15米高排气筒（DA001）排放
	是
	9.134
	0.155
	1.118
	240，0.77kg/h



表4-4  废气排放口参数设置一览表
	排放口名称及编号
	污染物
	地理位置坐标
	排气筒参数
	类型

	
	
	
	高度m
	内径m
	温度℃
	

	[bookmark: OLE_LINK159]液体硝酸磷肥生产废气排放口（DA001）
	氮氧化物
	E84°52′54.911″，N44°48′47.465″
	15
	0.6
	常温
	一般排放口



本项目硝酸储罐呼吸废气及混合废气采取密闭管道收集经碱液喷淋洗涤吸收塔（TA001）处理后于15米高排气筒（DA001）排放，氮氧化物有组织排放浓度为9.036毫克/立方米，排放速率为0.048千克/小时，均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级限值要求并达标排放。
（3）废气治理措施可行性分析
参考《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ 984-2018）表F.1中酸碱废气氮氧化物治理技术及治理效果相关描述，本项目采取“碱液喷淋洗涤吸收塔”处理硝酸雾（以氮氧化物计）属于可行性技术。
参考《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）对排气筒高度设置的要求：“排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行；新污染源的排气筒一般不应低于15米”，本项目周围200米范围内最高建筑高度为10米，液体硝酸磷肥生产废气排放口（DA001）高度为15米，能够满足相关标准规范要求。
3、本项目废气污染物产生及排放情况汇总
本项目废气污染物产生及排放情况汇总如下表所示：
表4-5  本项目大气污染物排放情况一览表
	[bookmark: _Hlk135340373]产污
环节
	污染物种类
	排放
形式
	治理措施
	污染物排放情况
	排放标准

	
	
	
	
	排放
浓度mg/m3
	排放
速率kg/h
	排放量
t/a
	速率
限值kg/h
	浓度限值mg/m3

	液体硝酸磷肥生产废气排放口（DA001）
	氮氧化物
	有组织
	由密闭管道收集经碱液喷淋洗涤吸收塔（TA001）处理后于15米高排气筒（DA001）排放
	9.134
	0.155
	1.118
	0.77
	240



4、非正常工况
本项目废气非正常工况排放主要包括废气治理设施设备出现故障完全失效，环保设施治理效率为0%，废气产生收集后于排气筒直接排放。非正常工况废气排放情况如下所示：
表4-6  非正常工况排放量核算一览表
	污染源
	污染物
	非正常排放速率（kg/h）
	单次持续时间
	年发频次

	液体硝酸磷肥生产废气排放口（DA001）
	氮氧化物
	1.036
	1小时
	1次



由上表所示，液体硝酸磷肥生产废气排放口（DA001）非正常工况下氮氧化物排放速率为1.036千克/小时。本次评价要求建设单位在营运期间加强生产设备及环保治理设施设备每日检查工作，及时发现问题并解决，进行定期的检修和保养，确保各设备设施的正常运行。另外，在项目运行过程中，一旦处理装置或相关设备发生故障，导致某一系统装置临时停工，应立即组织人员进行抢修；如果短时间不能修复正常，应停止生产运行，待故障彻底排除后，再恢复正常运行。
[bookmark: _Hlk148695391]（二）运营期水环境影响和保护措施
本项目工作人员由现有员工调配，无新增劳动定员，不涉及新增生活污水产生及排放。
（1）生产用水采取措施
本项目循环冷却水采取间接接触冷却方式，冷却水为清净水，循环水量为3立方米。依托厂区现有循环冷却水池1处（TW003），容积为150立方米。根据建设单位提供资料及类比同类项目，冷却水因受热等因素影响，损耗量约为1%，则需要补充新鲜水量为0.03立方米/天（9立方米/年）。
[bookmark: OLE_LINK20]本项目循环冷却水系统定期排水（9立方米/年）主要成分为CaCl2、MgCl2等可溶性盐类，污染因子主要为COD、SS、全盐量，废水水质较清洁，收集后和厂区生活污水一同排入园区污水管网。
（2）依托现有设施可行性分析
[bookmark: OLE_LINK18]厂区现有循环冷却水池1处（TW003），容积为150立方米。根据调查及企业生产情况、现有环保手续等资料，目前循环冷却水系统循环水量为90立方米，定期排水量为90立方米/年；本项目循环水量为3立方米，定期排水量为3立方米/年；本项目实施后全厂共计循环水量为93立方米，定期排水量为93立方米/年，现有循环冷却水池（TW003）容积150立方米大于总循环水量为93立方米，能够满足生产需求，依托措施可行。
（3）排水进入第一师五团沙河镇污水处理厂可行性分析
胡杨河经济技术开发区南园区污水处理厂位于南园区北侧（E84°53′3.667″，N44°51′46.184″），设计处理规模3万立方米/天，主要用于收集处理南园区内企业生活污水、工业废水。采取“预处理→生化处理→深度处理”工艺，其中预处理单元采用“混凝沉淀+气浮”工艺，生化单元采用“水解酸化+A2/O”工艺，深度处理单元采用“臭氧+曝气生物滤池”工艺，污泥处理采用“浓缩+双隔膜压滤机脱水”工艺，然后卫生填埋处理。出水水质能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准A标准后冬储夏灌。该污水处理厂于2022年10月31日取得排污许可证（91650200072233233F001Q），目前污水处理厂运行状况良好。
[bookmark: OLE_LINK19]根据企业现有相关环保手续及调查分析，本项目建成后排入胡杨河经济技术开发区南园区污水处理厂的循环冷却水系统定期排水总量约为93立方米/年，仅占该污水处理厂处理规模的0.0008%，对污水处理厂造成的负荷影响较小。综上所述，本项目循环冷却水系统定期排水收集后排入园区污水管网，最终进入胡杨河经济技术开发区南园区污水处理厂处理是可行的。
（三）运营期声环境影响和保护措施
运营期对声环境的影响主要为机械设备噪声。
1、噪声源强及采取措施
本项目噪声源主要为生产设施设备运行时产生的机械噪声，营运期主要噪声设备包括：原料输送泵、板框压滤机等，噪声强度值约为65～75分贝之间。
表4-7  运营期主要噪声设备情况  单位：分贝
	建筑物名称
	噪声源
	数量
	运行时长
	单声源声功率级
	治理措施
	空间位置
	距室内边界距离/米
	室内边界声级/分贝
	建筑隔声损失
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	声压级/分贝
	建筑物外距离/米

	液体硝酸磷肥生产车间
	混合罐
	3
	24h/d
	65
	采取加强运营管理，优选设备，距离衰减，加强绿化等措施
	103.41
	94.59
	1
	5.5
	55
	20
	35
	1

	
	原料输送泵
	1
	
	75
	
	95.65
	94.70
	1
	11
	54
	20
	34
	1

	
	[bookmark: OLE_LINK7]板框压滤机
	2
	
	70
	
	110.94
	94.59
	1
	11
	52
	20
	32
	1

	
	自动液体灌装机
	3
	
	70
	
	118.13
	94.48
	1
	11
	54
	20
	34
	1

	室外
	风机
	1
	
	75
	
	119.84
	82.50
	1
	/
	/
	/
	/
	/

	注：坐标原点位于厂区西南角



本项目建筑墙体为混凝土多孔砖结构，厂房内各车间建筑墙体为单层彩钢板。参考《噪声与振动控制工程手册》（主编马大猷北京机械工业出版社2002.9）中“部分板、墙隔声性能实测结果”中，彩钢板的最小隔声量为13分贝，120毫米厚混凝土多孔砖的最小隔声量为20分贝（见该手册P289），本项目生产设备均位于车间内，各设备机械噪声经采取加强运营管理，优选设备，距离衰减，加强绿化等措施后噪声值可降低20分贝左右。
2、声环境影响预测
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）的要求：“预测建设项目在施工期和运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况”；“预测和评价建设项目在施工期和运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况”。本项目厂界处周边50米范围内无声环境保护目标，结合本项目实际噪声影响特点，本次评价仅对项目运营期厂界噪声贡献值进行预测评价。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2021）要求，选用点源模式，根据噪声衰减特性，分别预测其在评价范围内产生的噪声声级。
（1）根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级：

式中：
Lp(r)——预测点处声压级，dB；
Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；
Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv——几何发散引起的衰减，dB；
Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；
Agr——地面效应引起的衰减，dB；
Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

式中：
Lp(r)——预测点处声压级，dB；
Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；
Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv——几何发散引起的衰减，dB；
Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；
Agr——地面效应引起的衰减，dB；
Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。
（2）预测点的A声级LA(r)可按下式计算：

式中：
LA(r)——距声源r处的A声级，dB（A）；
Lpi(r)——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；
△Li——第i倍频带的A计权网络修正值，dB；
（3）在只考虑几何发散衰减时按下式计算：

式中：
LA(r)——距声源r处的A声级，dB（A）；
LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB（A）；
Adiv——几何发散引起的衰减，dB；
（4）工业企业噪声计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：
Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
M——等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，s。
（5）噪声预测值计算

式中：
Leq——预测点的噪声预测值，dB；
Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值；
Leqb——预测点的背景噪声值，dB。
（2）预测结果
本次评价以工程噪声贡献值作为评价量，采用环安噪声环境影响评价系统（NoiseSystem）进行预测，项目运营期厂界噪声预测结果见下表：
表4-8  噪声预测结果  单位：dB（A）
	噪声点位
	贡献值dB（A）
	标准限值

	厂界东侧
	26
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）

	厂界南侧
	29
	

	厂界西侧
	6
	

	厂界北侧
	16
	



根据预测结果可知，经以上防护措施及距离自然衰减后，本项目四周厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求，不会对周围声环境及内部造成明显影响。
（四）固体废物
本项目工作人员由现有员工调配，无新增劳动定员，不涉及新增生活垃圾产生及排放。本项目产生固体废物主要为一般固废及危险废物。
1、一般固废
[bookmark: OLE_LINK16]本项目产生的一般固废主要为压滤杂质，主要成分为原料中铁铝磷酸盐细渣等微量杂质，根据调查分析及建设单位提供资料，产生量约为7.5吨/年，收集后交由当地环卫部门定期清运至垃圾填埋场。
2、危险废物
[bookmark: OLE_LINK8]（1）化验室废液
本项目进行产品检验时会产生化验室废液，根据《国家危险废物名录》（2025年版）属于其他废物HW49，900-047-49。根据调查分析及建设单位提供资料，化验室废液产生量约为0.5吨/年，经密封收集后于厂区内危险废物贮存点分区、分类暂存，委托相关资质单位定期清运处理。
（2）喷淋废液
本项目废气处理时碱液喷淋洗涤吸收塔产生定期排水，主要为喷淋废液，根据《国家危险废物名录》（2025年版）属于其他废物HW49，900-047-49。根据调查分析及建设单位提供资料，喷淋废液产生量约为1.2吨/年，经密封收集后于厂区内危险废物贮存点分区、分类暂存，委托相关资质单位定期清运处理。
（4）废液压油
本项目设备维护过程产生废液压油，根据《国家危险废物名录》（2021年版）均属于废矿物油HW08，900-218-08。废液压油产生量约为0.02吨/年，经密封收集后于厂区内危险废物贮存点分区、分类暂存，委托相关资质单位定期清运处理。
（3）危险废物贮存点可行性分析
厂区内现有危险废物贮存点1处（TS001），占地面积约4平方米，位于厂区内西侧。危险废物贮存点采取了防风防雨防腐防渗，防渗层满足“至少1米厚黏土层（渗透系数不大于10-7厘米/秒），或至少2毫米厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10厘米/秒）或其他防渗性能等效的材料”等相关要求，同时设置了备用收容设施。
本项目共计危废产生量为1.72吨/年，根据企业现有环保手续等相关文件及调查分析，本项目实施后全厂危废共计约1.72+0.15=1.87吨/年，现有危险废物贮存点占地面积约4平方米能够满足收容暂存需求。
综上所述，现有危险废物管理及贮存设施能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。
表4-9  危险废物汇总表
	危险废物名称
	危险废物
类别
	产生量t/a
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	危险特性
	污染防治措施

	化验室废液
	HW49，900-047-49
	0.5
	产品检验
	液体
	酸碱废液、无机废液
	酸碱废液、无机废液
	T/C
	经收集密封后分区、分类暂存在厂区内危险废物贮存点，委托相关资质单位定期清运处理

	喷淋废液
	HW49，900-047-49
	1.2
	有机废气处理
	液体
	硝酸盐、亚硝酸盐
	亚硝酸盐
	TC
	

	废液压油
	HW08，900-218-08
	0.02
	生产设备维护保养
	液体
	废矿物油
	废矿物油
	T/I
	



表4-10  固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表  单位：吨/年
	[bookmark: _Hlk209688561]产生工序及装置
	固体废物
名称
	固废属性
	产生情况
	处置措施
	最终
去向

	
	
	
	核算方法
	产生量
	治理措施
	处置量
	

	压滤
	压滤杂质
	一般固废
	/
	7.5
	收集后交由当地环卫部门定期清运至垃圾填埋场
	7.5
	委托处置

	化验室
	化验室废液
	危险废物HW49，900-047-49
	/
	0.5
	经收集密封后分区、分类暂存在厂区内危险废物贮存点，委托相关资质单位定期清运处理
	0.5
	[bookmark: OLE_LINK15]委托处置

	废气处理
	喷淋废液
	危险废物HW49，900-047-49
	//
	1.2
	
	1.2
	

	生产设备维护保养
	废液压油
	危险废物HW08，900-218-08
	/
	0.02
	
	0.02
	



4、一般固废污染控制要求
采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB 15562.2、GB 18599、GB 30485和HJ 2035等相关标准规范要求。
排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。
综上所述，建设单位严格按照以上措施后，项目产生固体废弃物得到有效收集处理，固体废弃物去向明确，固体废弃物可实现妥善处理和处置，不会对环境造成二次污染，项目固体废弃物对环境影响较小。
5、危险废物污染控制要求
依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）等相关国家及地方法律法规，本次环评提出以下具体要求：
①危险废物产生、收集：危险废物在收集时，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬迁或运输中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。
②贮存：A.项目危险废物暂存间严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、危险废物的其他相关规定进行设计建设，对地面防腐防渗，设有围堰、导流槽、废液收集池等可收集泄漏的液态危险废物，危险废物分类收集，使用专用桶装，各种危险固废单独隔离存放，禁止与其他原料或废物混合存放。各种废物包装贮存需按照国家相应要求处置，贮存场所按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置相关警示标识牌。建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固的防渗材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；B.定期或不定期对危险固废暂存间进行检查，确保储存间地面无裂缝；衬层上需建有渗漏液收集清除系统；C.危险废物贮存点四周修建围堰，围堰设置导流沟暂存场地面和四周挡墙、围堰和导流沟做防渗、防腐处理；D.评价要求企业必须严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求，设置固定危险废物存放点，并用符合规范的封闭、防渗容器封闭储存。设置危险废物标识，分类收集，由专人负责，并建立储存记录。
③运输、转移：厂内转移均在危险废物贮存点内部进行，且危险废物贮存点地面防腐防渗，设有围堰、导流沟、废液收集池等可收集泄漏的液态危险废物，场内转移运输过程对环境影响较小，危险废物自暂存间外运至处置单位的运输过程，由有资质危废处置单位处置，危废处置单位使用专用车辆，至厂内收集、转移本项目暂存的危险废物，运输过程对环境影响较小。危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》（部令2021第23号）执行。建立危险废物转移联单制度，在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接收地环境保护行政主管部门，每转移一车（次）危险废物，填写一份转移联单，使用专业运输车辆，按规定线路运输，建设单位应保留危险废物转移联单至少十年，以备环保部门检查。
④委托处置：本项目暂存间贮存的危险废物由有资质危废处置单位处置，危废处置单位使用专用车辆，至厂内收集、转移本项目危险废物，本项目建设单位不自行外运、转移，危险废物委托处理后对环境影响较小。
⑤管理措施计划：营运期建设单位应按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022），将项目产生的危险废物分类管理，并制定危险废物管理计划，计划中应当包括减少危险废物产生量、降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；建立危险废物管理台账由专人管理并保存十年以上，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料。
⑥贮存点环境管理要求：贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。
（五）地下水，土壤
本项目所在地不在水源保护区范围内，但如果发生火灾爆炸事故，消防废水截流失败导致废水泄漏下渗，事故情况下发生液体物料泄漏下渗，以及固体废物随意堆放，被雨水冲刷下渗等事故，将会对附近地下水及土壤环境造成严重影响。
本次评价要求建设单位必须严格按照相关标准规范做好生活垃圾及固体废物收集及处理工作，严禁乱堆乱倒，并加强对泄漏事故、火灾爆炸事故风险防范措施。按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防治和减少源头防污措施的基础上，对厂区内各单元进行分区防渗处理。
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目采取分区防渗措施如下：
表4-11  本项目分区防渗一览表
	防渗分区
	区域
	措施

	简单防渗区
	厂区地面、生活办公区
	地面硬化

	一般防渗区
	化粪池、循环冷却水池
	防渗混凝土地面，满足防渗要求等效黏土防渗层Mb≥1.5米，K≤10-7厘米/秒

	重点防渗区
	液体硝酸磷肥生产车间、化验室、危险废物贮存点
	等效黏土防渗层Mb≥6.0米，K≤1.0×10-7厘米/秒；危险废物贮存点参照GB 18598执行，要求防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数不大于10-7厘米/秒），或至少2毫米厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10厘米/秒）或其他防渗性能等效的材料



综上所述，在采取以上管理措施及污染防治措施后，本项目可从污染源头和途径上避免废水渗漏进入地下水，对地下水、土壤的影响较小，项目的正常运营不会对地下水、土壤环境造成不利影响。
（六）运营期生态环境影响和保护措施
本项目位于新疆胡杨河经济技术开发区纬一路9-2号新疆爱农生态科技有限公司厂区内，用地性质为工业用地，周边外环境主要为企业、空地及农田。项目外环境关系简单，不涉及生态环境保护目标，不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物古迹及饮用水源取水口、饮用水源保护区等重要环境敏感点。周边无自然保护区、野生动植物保护区、珍稀动植物及古树名木、天然林保护区等生态环境保护目标。
（七）环境风险
环境风险评价相关内容详见附件“环境风险专项评价”。在认真落实工程拟采取的安全措施及本评价所提出的安全设施和对策后，本项目存在的环境风险对周围影响是可以接受的。
（八）环境监测计划
项目在运营期间应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），参考《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》（HJ 985-2018）及其他相关标准要求制定监测计划。本项目环境监测工作由建设单位委托具有环境监测资质的机构进行，监测结果定期编制报表并由专人管理并存档。监测计划具体如下：
表4-12  环境监测计划一览表
	类别
	监测位置
	监测项目
	监测频率

	废气
	液体硝酸磷肥生产废气排放口（DA001）
	氮氧化物
	半年/次

	噪声
	厂界
	噪声
	1次/季度

	废水
	/
	/
	/

	注：噪声监测纳入企业自行监测计划，本项目不单独进行监测


[bookmark: _Hlk139377375]
（九）环保投资
本项目总投资为2000万元，其中环保投资50万元，占总投资的2.5%。本项目环境保护投资估算见下表：
表4-13  本项目环境保护投资估算  单位：万元
	类别
	内容
	环保投资
	备注

	废气治理
	硝酸储罐呼吸废气
	主要污染因子为硝酸雾（以氮氧化物计），由密闭管道收集经碱液喷淋洗涤吸收塔（TA001）处理后于15米高排气筒（DA001）排放
	30
	/

	
	混合废气
	主要污染因子为硝酸雾（以氮氧化物计），由密闭管道收集经碱液喷淋洗涤吸收塔（TA001）处理后于15米高排气筒（DA001）排放
	
	/

	废水治理
	循环冷却水
	冷却水主要为清净水，采取间接接触冷却方式。
依托新疆爱农生态科技有限公司厂区现有循环冷却水池1处（TW003），位于厂区中部，容积为150立方米。
冷却水进入循环冷却水池后回用，不外排。定期排水水质较清洁，收集后和厂区生活污水一同排入园区污水管网
	/
	/依托现有

	噪声治理
	机械设备噪声
	采取加强运营管理，优选设备，距离衰减，加强绿化等措施
	1
	/

	固体废物
	一般固废
	压滤滤渣：主要成分为原料中铁铝磷酸盐细渣等微量杂质，收集后交由当地环卫部门定期清运至垃圾填埋场
	6
	/

	
	危险废物
	化验室废液、喷淋废液、废液压油经收集密封后分区、分类暂存在厂区内危险废物贮存点，委托相关资质单位定期清运处理
	
	

	
	
	依托厂区内现有危险废物贮存点1处（TS001），占地面积约4平方米，位于厂区内西侧。主要用于收集、暂存危险废物。危险废物贮存点满足防风防雨防腐防渗，防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数不大于10-7厘米/秒），或至少2毫米厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10厘米/秒）或其他防渗性能等效的材料。设置不锈钢托盘或空桶作备用收容设施
	
	

	地下水、土壤
	简单防渗区
	简单防渗：主要包括厂区地面、生活办公区。采取地面硬化处理
	计入工程投资
	/

	
	一般
防渗
	一般防渗：主要包括化粪池、循环冷却水池。防渗混凝土地面，满足防渗要求等效黏土防渗层Mb≥1.5米，K≤10-7厘米/秒
	依托现有
	/

	
	重点防渗
	重点防渗：主要包括危险废物贮存点、液体硝酸磷肥生产车间、化验室。等效黏土防渗层Mb≥6.0米，K≤1.0×10-7厘米/秒；危险废物贮存点参照GB 18598执行，要求防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数不大于10-7厘米/秒），或至少2毫米厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10厘米/秒）或其他防渗性能等效的材料
	10
	/

	生态环境
	加强绿化
	1
	/

	环境管理及环境监测
	设置环境管理机构及人员，制定环境管理制度、环境应急预案、环境监测计划，定期组织培训演练、进行排污许可申请
	2
	/

	总计
	50
	/


 



[bookmark: _Toc143779468][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物
项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	液体硝酸磷肥生产废气排放口（DA001）
	氮氧化物
	由密闭管道收集经碱液喷淋洗涤吸收塔（TA001）处理后于15米高排气筒（DA001）排放
	执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级限值要求

	地表水
环境
	循环冷却水定期排水
	COD、SS、全盐量
	冷却水主要为清净水，采取间接接触冷却方式，定期排水水质较清洁，收集后和厂区生活污水一同排入园区污水管网
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级排放标准

	声环境
	机械设备噪声
	噪声
	采取加强运营管理，优选设备，距离衰减，加强绿化等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	无
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固废：
压滤滤渣：主要成分为原料中铁铝磷酸盐细渣等微量杂质，收集后交由当地环卫部门定期清运至垃圾填埋场

	
	危险废物：
化验室废液、喷淋废液、废液压油经收集密封后分区、分类暂存在厂区内危险废物贮存点，委托相关资质单位定期清运处理

	土壤及地下水污染防治措施
	项目采取分区防渗措施。
①简单防渗区：主要包括厂区地面、生活办公区。采取地面硬化处理。
②一般防渗：主要包括化粪池、循环冷却水池。满足防渗要求等效黏土防渗层Mb≥1.5米，K≤10-7厘米/秒。
[bookmark: OLE_LINK25]③重点防渗：主要包括危险废物贮存点、液体硝酸磷肥生产车间、化验室。等效黏土防渗层Mb≥6.0米，K≤1.0×10-7厘米/秒；危险废物贮存点参照GB 18598执行，要求防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数不大于10-7厘米/秒），或至少2毫米厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10厘米/秒）或其他防渗性能等效的材料

	生态保护措施
	本项目占地范围内不存在生态环境保护目标

	环境风险
防范措施
	（1）泄漏事故风险防范措施
本项目对各风险源采取了分区防渗措施，危险废物贮存点、液体硝酸磷肥生产车间、化验室采取重点防渗，满足防风、防雨、防晒、防泄漏、防腐，设置围堰、事故应急池等备用收容设施。加强对各风险源管理管控，加强生产设施的维护管理和日常检修，定期对各风险源及消防进行检查、维护，生产运营过程中必须按照相关操作规范和方法进行。
（2）火灾爆炸事故次生伴生环境污染风险防范措施
当发生火灾事故时，在火灾的灭火过程中，消防喷水、泡沫喷淋等均会产生废水，以上消防废液若直接排入地表水体，含高浓度的消防排水势必对水体造成不利的影响。为预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件引起的危害，规范突发环境事件应急管理工作，保障公众生命、环境和财产的安全。本次评价要求建设单位在生产运营过程中要注意做好贮存、操作、管理等各项安全措施，以确保人身安全及环境的维护。①厂区应按照《建筑设计防火规范》建设完善的消防系统，包括消防通道、消防栓及灭火器等，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；②厂区风险区域醒目位置设立“严禁烟火”以及“禁火区”等警示标志。禁止携带火种（如打火机、火柴、烟头等）进入生产区内；③消防器材应设置在明显的位置，消防设施和器材准备充足并定期检查维护。定期检查车间电路。对职工加强安全生产、消防安全教育，组织学习并掌握防火、灭火的基本知识。制定消防应急措施，定期组织消防演习。加强管理、制定相应的管理制度，成立应急小组。
（3）废气非正常排放事故风险防范措施
废气事故排放情况下，即视为废气不经处理装置处理而直接在高空排放，对周边的大气环境有一定的影响。为避免出现事故排放，建设单位应建立健全环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。要求加强废气收集设施的日常运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保废气稳定达标排放

	其他环境
管理要求
	（1）加强环保设施的运行监督管理，建立环保设施运行台账、污染物处置台账，定期向当地生态环境局汇报污染治理设施运行情况和监视性监测结果。
（2）企业应有负责人分管厂内的环保工作，设立环保专门机构，配备专职人员负责具体工作，以保证各项污染防治设施的正常运行。对厂内劳动人员进行环境保护的教育和管理，使每位员工都有环保意识及危害意识，自觉节约用水、用电。对固体废弃物能自觉纳入相应的收集系统内，不乱排、乱倒。
（3）依据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）文件要求对企业排污口进行规范化管理，按照《环境保护图形标志 排放口》（15562.1-1995）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）等相关规定，设置环境保护图形标志牌。要求使用国家环境保护总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。
（4）根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十一、化学原料和化学制品制造业26”中“其他”，属于登记管理。本次评价要求项目建成后建设单位应根据《排污许可管理条例》（国令第736号）、《排污许可管理办法》及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）等相关规范要求进行排污许可证重新申请或变更。
（5）按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等相关标准规范严格执行企业自行监测计划。
（6）按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求，向审批部门提交排污许可证年度、季度、月度执行报告，如实报告污染物排放行为、排放浓度、排放量等。
（7）建立健全环境信息依法披露管理制度，规范工作规程，明确工作职责，建立准确的环境信息管理台账，妥善保存相关原始记录，科学统计归集相关环境信息。企业披露环境信息所使用的相关数据及表述应当符合环境监测、环境统计等方面的标准和技术规范要求，优先使用符合国家监测规范的污染物监测数据、排污许可证执行报告数据等。
（8）加强安全管理管控，规范化生产、安全生产，严禁烟火，积极完善检查消防设备设施，减少事故发生，待本项目环评阶段结束并取得环评批复后严格按照《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》进行环境应急预案编制并于当地主管生态环境局备案。
（9）根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收及相关监督管理。项目建设中应配套建设气、水、噪声或者固体废物污染防治设施，正式投入生产或使用之前自主开展环境保护验收。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假



[bookmark: _Toc143779469]六、结论
	本项目的建设符合国家产业政策，符合区域规划，选址无明显环境制约因素，总图布置合理，在严格落实本环评提出的污染防治措施及风险防范措施后可实现污染物的达标排放，固废的合理处置，环境风险在可接受范围。同时，项目建设和运营过程中，依据本次评价所提出的有关污染防治措施，全面落实“三同时”制度，加强运营期环境管理，定期监测，确保污染防治设施稳定达标运行，则项目建设对周围环境质量不会产生明显的影响，从环境保护角度出发，本项目建设是可行的。



[bookmark: _Toc143779470]附表
[bookmark: _Toc143779471]建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
（吨/年）
	氮氧化物
	0.511
	3.26
	0.436
	1.118
	/
	2.065
	+1.554

	废水
（吨/年）
	循环冷却水定期排水（立方米/年）
	90
	/
	/
	3
	/
	93
	+3

	一般工业固体废物（吨/年）
	压滤滤渣
	[bookmark: OLE_LINK27]7.5
	/
	/
	7.5
	/
	7.5
	+7.5

	危险废物
（吨/年）
	化验室废液
	0.5
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	+0.5

	
	喷淋废液
	1.2
	/
	/
	1.2
	/
	1.2
	+1.2

	
	废液压油
	0.02
	/
	/
	0.02
	/
	0.02
	+0.02


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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