
胡杨河市鑫驰农牧有限责任公司育肥牛养殖
改扩建建设项目





环境影响报告书
（送审稿）










建设单位：胡杨河市鑫驰农牧有限责任公司
编制单位：乌鲁木齐汇翔达工程咨询服务有限公司
二〇二六年八月
[image: 90c1fc9a-8bdb-43f1-98c6-9455cb6ae9a7]
	[image: 0de1e12ccc878acee340e6cfcdc33910]
	[image: ed98e71d423145d99a3e46e90800bc1f]

	项目区以东
	项目区以西

	[image: 93c5f183c7078fb6c8c9a803eeb0c7c6]
	[image: fd753a2fe8088883bd8fbe5a49034e49]

	项目区以南
	项目区北侧

	[image: 6c356bcb8af0f8541ecdf11bc4d34468]
	[image: 762440375d74b69ceb00b67f991fb9e3]

	项目区现状
	项目区现状




	

目录
1、概述	- 1 -
1.1项目实施背景	- 1 -
1.2项目特点	- 2 -
1.3环境影响评价工作过程	- 3 -
1.4分析判断相关情况	- 5 -
1.5关注的主要环境问题及环境影响	- 47 -
1.6环评报告书的主要结论	- 47 -
2、总则	- 49 -
2.1编制依据	- 49 -
2.2评价目的和工作原则	- 54 -
2.3评价因子识别与筛选	- 54 -
2.4环境功能区划	- 57 -
2.5评价标准	- 58 -
2.6评价等级及评价重点	- 65 -
2.7评价范围及环境敏感目标	- 76 -
2.8选址合理性分析	- 78 -
3、建设项目工程分析	- 84 -
3.1现有工程回顾性调查及评价	- 84 -
3.2工程概况	- 106 -
3.3工艺流程	- 115 -
3.4污染源分析	- 133 -
3.5污染物排放汇总表	- 155 -
3.6清洁生产与循环经济分析	- 157 -
4、环境现状调查与评价	- 164 -
4.1自然环境概况	- 164 -
4.2环境质量现状调查及评价	- 168 -
5、环境影响预测与评价	- 182 -
5.1施工期环境影响分析	- 182 -
5.2运营期环境影响预测及评价	- 187 -
6、环境风险评价	- 255 -
6.1风险评价目的	- 255 -
6.2风险识别及分析	- 258 -
6.3社会环境影响分析	- 261 -
6.4风险事故防范措施	- 265 -
6.5应急预案	- 271 -
6.6风险评价结论	- 273 -
7、环境保护措施及其可行性分析	- 275 -
7.1施工期污染防治措施分析	- 275 -
7.2运营期的环境保护措施	- 279 -
8、环境影响经济损益分析	- 326 -
8.1分析方法	- 326 -
8.2经济效益分析	- 326 -
8.3社会效益分析	- 326 -
8.4环境经济损益分析	- 327 -
9、环境管理与监测计划	- 330 -
9.1环境管理、机构设置	- 330 -
9.2环境管理制度制定	- 337 -
9.3环境监测制度	- 338 -
9.4竣工验收计划	- 340 -
9.5总量控制	- 343 -
9.6排污许可证	- 343 -
10、环境影响评价结论	- 345 -
10.1评价结论	- 345 -
10.2建议	- 350 -

[bookmark: _Toc2589]1、概述
[bookmark: _Toc23500][bookmark: _Toc32098][bookmark: _Toc25187][bookmark: _Toc38885378][bookmark: _Toc12761][bookmark: _Toc14202]1.1项目实施背景
新疆作为我国主要牧区之一，近年来畜牧业生产发展很快，产奶、产肉量、牲畜出栏率、商品率连年都有较大幅度的提高。在我国，养牛业的社会意义、经济意义和生态意义都非常明显。牛肉是我国居民的主要肉类食品，对改善人民膳食结构，建设“菜篮子”项目具有重要意义。养牛业及种植业能够吸纳大量农村劳动力，为解决农村就业提供重要途径。种植业的产品或副产品可作为养牛业的原料，养牛业又可为种植业提供有机肥料，使种植业获取高产、优质的产品，并能降低生产成本。牛粪通过发酵后可以生产优质的有机复合肥，既可促进农作物的生产，又可提高土壤肥力。大力发展养牛业，对于增强农业发展后劲，促进农民增收，满足人们消费需求，增强人民体质具有重要的意义。
第七师胡杨河市把“三农”摆在优先发展的位置，实施乡村振兴战略，推动美丽乡村建设，大力发展农业产业化，加快实现农业农村现代化。近年来，七师畜牧养殖业正在以养殖规模化，品种优良化，生产标准化为发展方向，七师胡杨河市不断调整畜牧业发展结构，规模养殖场和专业养殖合作社已成为师市畜牧业生产主体，带动了畜牧业整体生产水平和经济效益的提升，进一步助力实现畜牧业高质量发展，助推乡村振兴。当前，师市畜牧养殖业紧紧围绕生猪扩量提质、奶业振兴、肉牛增产和肉羊提效、家禽及特色养殖发展“四大振兴”行动，以养殖规模化、品种优良化、生产标准化为发展方向，力争全年畜牧业产值在一产占比达到30%。
胡杨河市鑫驰农牧有限责任公司成立于2025年10月，于2025年12月15日与胡杨河市月辰农牧有限责任公司共同租赁第七师一二五团鑫鹏源养殖农民专业合作社牛场已建占地面积共5600平方米牛舍8栋（其中北侧4座牛舍为胡杨河市鑫驰农牧有限责任公司租赁牛舍，占地面积共计2800平方米；南侧4座为胡杨河市月辰农牧有限责任公司租赁牛舍，占地面积共计2800平方米）、占地面积共32900m2运动场16座、占地面积共3780m2饲喂凉棚6座、租赁占地面积350m2TMR搅拌站1座等主体工程；配套占地面积280m2办公室1座以及占地面积18m2消毒室一座等辅助工程；配套占地面积分别为280m2饲喂通道4座、占地4500m2饲草料堆放场地1座、占地面积350m2饲料库房1座、占地面积280m2精饲料库房1座等储运工程；在第七师一二五团鑫鹏源养殖农民专业合作社牛场租赁内容基础上增设4座运动场占地面积共4500m2；增设牛圈占地面积分别600m24座；配套供水、供电、供热系统等公用工程，建成后胡杨河市鑫驰农牧有限责任公司存栏419头育肥牛（以下简称“现有工程”）。
2026年，胡杨河市鑫驰农牧有限责任公司计划投资655.8万元；养殖区依托现有工程占地面积共2800m2牛舍4座、占地面积共32900m2运动场16座、占地面积共980m2饲喂凉棚2座，改建现有工程4座700m2饲喂凉棚为牛舍，新建占地面积分别1125m2运动场4座等主体工程；饲料加工区依托现有工程占地面积350m2TMR搅拌站1座，新增固定式TMR饲料搅拌设备、撒料车等设备，依托现有工程占地面积280m2办公室1座以及占地面积18m2消毒室一座，新建占地面积共120m2员工宿舍6座，占地面积100m2隔离圈1座等辅助工程。依托现有工程占地面积分别为280m2饲喂通道4座、占地4500m2饲草料堆放场地1座、占地面积350m2饲料库房1座、占地面积280m2精饲料库房1座，新建占地面积分别为280m2饲喂通道7座、占地面积350m2库房1座以及占地面积18m2防疫药品库房1座等储运工程。依托现有工程供水、供电、供热系统等公用工程，建成后存栏育肥牛3000头，全厂存栏共计3419头育肥牛。
本项目已于2026年5月15日在新疆生产建设兵团第七师一二五团经济发展办公室取得新疆生产建设兵团投资项目备案证（经发办备〔2026〕010号），项目代码为2605-660703-04-01-624621，项目建设后将形成“饲草种植—养殖—粪污利用”闭环模式；打造新疆褐牛、西门塔尔杂交牛、西门塔尔牛等优势品牌，打造高标准现代畜牧业产业示范区。
[bookmark: _Toc27388][bookmark: _Toc25245][bookmark: _Toc95826145][bookmark: _Toc14929][bookmark: _Toc9542][bookmark: _Toc11377][bookmark: _Toc7543]1.2项目特点
本项目为畜禽养殖项目，建设性质为新建，位于第七师胡杨河市一二五团，行业类别为牛的饲养（A0311）。项目具有以下特点：
（1）本项目养殖工艺为“引进良种、科学育肥、封闭管理、全进全出”的生态标准养殖模式。计划养殖育肥牛3000头。
（2）项目运营期的大气环境影响主要体现在养殖恶臭、饲料粉碎粉尘、饲料搅拌粉尘、堆肥废气以及移动源尾气等对区域大气环境的影响，其中养殖恶臭在评价过程中重点分析，针对主要不利影响提出可行的减缓措施。
（3）项目主要关注养殖恶臭对大气环境的影响，养殖粪污对地下水、土壤环境的影响，项目占地对生态环境以及项目对环境风险的影响等。
[bookmark: _Toc15679]1.3环境影响评价工作过程
根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等规定及有关环境保护政策法规的要求，胡杨河市鑫驰农牧有限责任公司委托我单位进行胡杨河市鑫驰农牧有限责任公司育肥牛养殖改扩建建设项目的环境影响评价工作。
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目肉牛养殖属于鼓励类的“第一类鼓励类；一、农林牧渔业；14、现代畜牧业及水产生态健康养殖：畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”；根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等法律有关规定，对新建或改扩建项目需进行环境影响评价。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》“二、畜牧业，3、牲畜养殖031；年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖量）及以上的规模化畜禽养殖；存栏生猪2500头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上无出栏量的规模化畜禽养殖；涉及环境敏感区的规模化畜禽养殖”，根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），对具有不同畜禽种类的养殖场和养殖区，其规模可将鸡、牛的养殖量换算成猪的养殖量，换算比例为1头肉牛折算成5头猪，因此本项目建成后年存栏育肥牛共3000头，折算年存栏生猪15000头，应当编制环境影响报告书。
本次环境影响评价工作分三个阶段完成，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响文件编制阶段。接受委托后，根据建设单位提供的相关文件和技术资料，评价单位组织有关环评人员赴现场进行实地踏勘，对评价区范围的自然环境、工业企业及人口分布情况进行了调查，收集了当地水文、地质、气象以及环境现状等资料，协助建设单位开展公众参与调查和公示，根据公众意见和建议，提出了相关的污染治理措施，对建设项目进行了认真细致的工程分析，根据各环境要素的评价等级筛选及其相应评价等级要求，对各环境要素进行了环境影响预测和评价，提出了相应的环境保护措施并进行了技术经济论证，在此基础上编制完成了《胡杨河市鑫驰农牧有限责任公司育肥牛养殖改扩建建设项目环境影响报告书》。环境影响报告书编制工作程序如图1.3-1所示。
[image: 70073829-1b87-4470-908a-025fd028d172]
图1.3-1环境影响评价工作程序图
[bookmark: _Toc38885380][bookmark: _Toc21032][bookmark: _Toc25189][bookmark: _Toc28568]编制过程说明：
评价单位于2026年6月23日承接本建设项目环评任务后，于2026年6月23日当日在第七师胡杨河市政府网发布第一次公示，在对已搜集技术文件资料进行初步分析后，委派环评人员奔赴现场勘查开展逐步的环境现状调查，在此基础上进行环境影响识别和评价因子筛选，明确评价重点和环境保护目标，确定工作等级、评价范围和评价标准，完成第一阶段制定工作方案的工作；接下来开展第二阶段工作，完成工程分析、项目环境现状调查、监测与评价；第三阶段工作在前期工作成果基础上，提出环境保护措施，核算统计污染物排放清单，综合分析得出建设项目环境影响评价结论。汇集以上工作成果编制完成环境影响报告书后于2026年7月9日在第七师胡杨河市政府网、项目周边的公告栏刊登了项目第二次公众参与公示信息，于2026年7月14日及2026年7月15日，在新疆法制报上刊登对项目的环境影响评价信息；于2026年7月30日在环境影响评价信息公示平台刊登了项目拟报批公众参与公示信息，在完成三次公示后提交技术评估、分级主管部门预审，最终报送生态环境主管部门审批。
[bookmark: _Toc38885381][bookmark: _Toc30747][bookmark: _Toc15782][bookmark: _Toc6606][bookmark: _Toc13978][bookmark: _Toc18595]1.4分析判断相关情况
[bookmark: _Toc20705][bookmark: _Toc1739]1.4.1区域环境敏感性分析
①本项目养殖废水不外排，生活污水定期拉运至污水处理厂，不与地表水体产生水力联系，且项目选址未选在水环境敏感区。
②评价区域内无风景名胜区、历史遗迹等敏感保护区，亦无特殊自然观赏价值较高的景观，本项目用地面积12公顷，均为设施农用地，不占用耕地以及永久基本农田。
③本项目大气评价范围内存在125团14连等大气环境敏感目标，经估算，项目大气污染物颗粒物、硫化氢以及氨的最大落地浓度均满足相应质量标准。养殖场距离环境敏感目标距离符合卫生防护距离要求。项目区地形平坦开阔，大风天气较多，有利于大气污染物的输送和扩散，对周围环境影响较小。
④本项目牛圈、地埋废水输送管道、收集池、堆肥间发酵槽、医疗废物暂存间、隔离圈、病死牛暂存间、危险废物贮存库等区域均做重点防渗处理，防渗系数小于10-7cm/s，因此生产对场区及周边的地下水环境及土壤环境影响较小。
⑤项目位于二类声功能区，周边200m范围内不存在声环境敏感目标，项目周边声环境不敏感。
综上所述，按《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中关于环境敏感因素的界定原则，经调查建设项目选址地区不属于特殊保护地区、社会关注区和特殊地貌景观区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等，区域环境敏感因素较少。
[bookmark: _Toc3297][bookmark: _Toc25274]1.4.2区域环境承载力分析
本项目运营后，经预测大气污染物对大气环境的贡献值较小；生活污水经防渗化粪池收集，定期拉运至污水处理厂处置；牛粪及废发酵垫料经堆肥后还田；病死牛暂存于厂区内的病死牛暂存间并委托无害化处置单位进行无害化处置；医疗废物暂存至厂区内的医疗废物暂存间并定期委托有资质的单位运输处置，其他固废均合理处置，危险废物贮存于危险废物贮存库并定期委托有资质的单位运输处置，各类污染物处置方向明确，对区域环境影响不大，区域环境仍可保持现有功能水平。因此，项目从环境容量角度分析可行。
[bookmark: _Toc31531][bookmark: _Toc25460][bookmark: _Toc6126][bookmark: _Toc38885391][bookmark: _Toc1959]1.4.3产业政策和规划符合性分析
[bookmark: _Toc27774][bookmark: _Toc20170][bookmark: _Toc19317]1.4.3.1产业政策符合性分析
本项目规模化育肥牛养殖，对照《产业结构调整指导目录（2024年版）》，属于“第一类鼓励类；一、农林牧渔业；14、现代畜牧业及水产生态健康养殖：畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，属于鼓励类。
因此，项目建设符合国家产业政策。
[bookmark: _Toc370052945][bookmark: _Toc12961][bookmark: _Toc19912][bookmark: _Toc293932914][bookmark: _Toc16930][bookmark: _Toc213568908]1.4.3.2与国家及地方政策符合性分析
（1） [bookmark: _Toc26419][bookmark: _Toc23922][bookmark: _Toc9835]与《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）符合性分析
禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：
（一）饮用水水源保护区，风景名胜区；（二）自然保护区的核心区和缓冲区；（三）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；（四）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。
畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。已经委托他人对畜禽养殖废弃物代为综合利用和无害化处理的，可以不自行建设综合利用和无害化处理设施。
国家鼓励和支持采取粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方法，对畜禽养殖废弃物进行综合利用。国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用。国家鼓励和支持沼气制取、有机肥生产等废弃物综合利用以及沼渣沼液输送和施用、沼气发电等相关配套设施建设。将畜禽粪便、污水、沼渣、沼液等用作肥料的，应当与土地的消纳能力相适应，并采取有效措施，消除可能引起传染病的微生物，防止污染环境和传播疫病。
从事畜禽养殖活动和畜禽养殖废弃物处理活动，应当及时对畜禽粪便、畜禽尸体、污水等进行收集、贮存、清运，防止恶臭和畜禽养殖废弃物渗出、泄漏。向环境排放经过处理的畜禽养殖废弃物，应当符合国家和地方规定的污染物排放标准和总量控制指标。畜禽养殖废弃物未经处理，不得直接向环境排放。
染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置。
本项目畜禽养殖场周边不涉及饮用水水源保护区，风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区；距离最近的居民区14连520m，周边2.5km范围内无文化教育科学研究区，不属于禁止建设区。
本项目牛舍、牛圈、运动场以及凉棚均采用原位发酵工艺，畜禽养殖雨污分流，无害化处理后的粪污和发酵垫料均作为肥料还田，不直接向环境排放。本项目病死牛根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）委托无害化处理单位进行无害化处理，由无害化处理单位配套的病死畜禽专用运输车辆运输，符合《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）相关要求。
（2） 与《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）符合性分析
加快畜牧业转型升级。大力发展标准化规模养殖，建设自动喂料、自动饮水、环境控制等现代化装备，推广节水、节料等清洁养殖工艺和干清粪、微生物发酵等实用技术，实现源头减量。加强规模养殖场精细化管理，推行标准化、规范化饲养，推广散装饲料和精准配方，提高饲料转化效率。加快畜禽品种遗传改良进程，提升母畜繁殖性能，提高综合生产能力。落实畜禽疫病综合防控措施，降低发病率和死亡率。以畜牧大县为重点，支持规模养殖场圈舍标准化改造和设备更新，配套建设粪污资源化利用设施。以生态养殖场为重点，继续开展畜禽养殖标准化示范创建。   
加强科技及装备支撑。组织开展畜禽粪污资源化利用先进工艺、技术和装备研发，制修订相关标准，提高资源转化利用效率。开发安全、高效、环保新型饲料产品，引导矿物元素类饲料添加剂减量使用。加强畜禽粪污资源化利用技术集成，根据不同资源条件、不同畜种、不同规模，推广粪污全量收集还田利用、专业化能源利用、固体粪便肥料化利用、异位发酵床、粪便垫料回用、污水肥料化利用、污水达标排放等经济实用技术模式。集成推广应用有机肥、水肥一体化等关键技术。以畜牧大县为重点，加大技术培训力度，加强示范引领，提升养殖场粪污资源化利用水平。  
本项目建设规模养殖场，根据育肥牛生长阶段科学配比饲料，建设自动喂料、自动引水现代化设备，牛圈采用干清粪工艺以及微生物原位发酵技术，有效降低水资源使用量，同时实现污染物源头减量；配套粪污收集、贮存、处理设施，实现粪污、发酵垫料无害化处理后还田，实现粪污的肥料化利用，因此本项目符合《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）相关要求。
（3） 与《畜禽养殖污染防治管理办法》（国家环境保护总局令第9号）符合性分析
禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：
（一）生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；（二）城市和城镇中居民区、文教科研区、医疗区等人口集中地区；（三）县级人民政府依法划定的禁养区域；（四）国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。
畜禽养殖场污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时使用；畜禽废渣综合利用措施必须在畜禽养殖场投入运营的同时予以落实。环境保护行政主管部门在对畜禽养殖场污染防治设施进行竣工验收时，其验收内容中应包括畜禽废渣综合利用措施的落实情况。
畜禽养殖场必须设置畜禽废渣的储存设施和场所，采取对储存场所地面进行水泥硬化等措施，防止畜禽废渣渗漏、散落、溢流、雨水淋失、恶臭气味等对周围环境造成污染和危害。畜禽养殖场应当保持环境整洁，采取清污分流和粪尿的干湿分离等措施，实现清洁养殖。
畜禽养殖场应采取将畜禽废渣还田、生产沼气、制造有机肥料、制造再生饲料等方法进行综合利用。用于直接还田利用的畜禽粪便，应当经处理达到规定的无害化标准，防止病菌传播。
本项目畜禽养殖场占地范围内不涉及饮用水水源保护区，风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区；距离最近的居民区125团14连520m，周边无第七师胡杨河市划定的禁养区。本项目粪污经无害化处理后还田于周边农田，实现畜禽粪便资源化利用。畜禽养殖场污染防治设施建设完成后应与主体工程一同进行竣工环境保护验收。因此本项目符合《畜禽养殖污染防治管理办法》（国家环境保护总局令第9号）相关要求。
（4） 与《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部令2022年第3号）符合性分析
发生重大动物疫情时，应当根据动物疫病防控要求开展病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理。 
下列畜禽和畜禽产品应当进行无害化处理： （一）染疫或者疑似染疫死亡、因病死亡或者死因不明的；（二）经检疫、检验可能危害人体或者动物健康的；（三）因自然灾害、应激反应、物理挤压等因素死亡的；（四）屠宰过程中经肉品品质检验确认为不可食用的；（五）死胎、木乃伊胎等；（六）因动物疫病防控需要被扑杀或销毁的；（七）其他应当进行无害化处理的。 
从事畜禽饲养、屠宰、经营、隔离等活动的单位和个人，应当承担主体责任，按照本办法对病死畜禽和病害畜禽产品进行无害化处理，或者委托病死畜禽无害化处理场处理。 
运输过程中发生畜禽死亡或者因检疫不合格需要进行无害化处理的，承运人应当立即通知货主，配合做好无害化处理，不得擅自弃置和处理。
畜禽养殖场、养殖户、屠宰厂（场）、隔离场应当及时对病死畜禽和病害畜禽产品进行贮存和清运。 
畜禽养殖场、屠宰厂（场）、隔离场委托病死畜禽无害化处理场处理的，应当符合以下要求：（一）采取必要的冷藏冷冻、清洗消毒等措施；（二）具有病死畜禽和病害畜禽产品输出通道；（三）及时通知病死畜禽无害化处理场进行收集，或自行送至指定地点。禽养殖场、屠宰厂（场）、隔离场在本场（厂）内自行处理病死畜禽和病害畜禽产品的，应当符合无害化处理场所的动物防疫条件，不得处理本场（厂）外的病死畜禽和病害畜禽产品。畜禽养殖场、屠宰厂（场）、隔离场在本场（厂）外自行处理的，应当建设病死畜禽无害化处理场。 
本项目委托病死畜禽无害化处置单位处置本项目病死牛，场区内设置病死牛专用输出通道，避开生活区以及生产区。病死牛产生后在项目区病死牛暂存间暂存，通知病死畜禽无害化处置单位当日完成转运，不在场区内自行处理病死牛和病害牛产品，由病死畜禽无害化处置单位病死畜禽专用运输车辆运输，运输过程中不得擅自弃置和处理。转运后，对隔离圈、病死牛暂存间、输出通道进行消毒。因此符合《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部令2022年第3号）相关要求。
（5）与《关于加快推进新疆畜牧业高质量发展的通知》（新政办发〔2020〕82号）符合性分析
加快构建现代养殖体系。以畜禽种业发展为关键，建立政府统筹指导、育种企业主导发展、科研单位支撑引领的畜禽种业发展新机制，突出优势畜种，持续推进肉牛肉羊、奶业、猪禽种业提升计划，抓好抓实育种和良种推广工作。坚持规模化发展方向，抓龙头、建基地、带农户，充分发挥地方政府和畜牧业生产经营主体的作用，加快推进自治区肉羊增产、奶业振兴、肉牛增产、生猪产业转型升级、家禽及特色产业发展“五大振兴行动”，发挥龙头企业引领带动作用，实施好新型经营主体培育工程，采取多种形式建立健全企农利益联结机制，加快推进畜禽标准化规模养殖。提升饲草料供给保障能力，统筹畜牧业发展与生态环境保护的关系，落实草原保护建设制度，按照农牧结合、草畜配套的要求统筹推进饲草业和饲料业发展；加大种植业结构调整力度，大力推广优质饲草料品种和高产栽培技术；利用好各类农作物秸秆和农副产品资源；推进饲草料专业化生产，加快饲草料加工、流通、配送体系建设。强化畜牧业科技支撑，认真落实自治区党委组织部、自治区财政厅等五家单位联合印发的《关于激发科研机构和科研人员创新活力促进科技成果转化的若干政策》，建立健全畜牧业科技成果转化应用新机制；加快饲草种植、育种繁殖、疫病防控、动物营养等技术组装配套应用和示范推广；落实农机购置补贴政策，提高畜牧业机械化装备水平。加强畜牧业信息化建设，健全完善自治区畜牧兽医大数据平台，延伸平台功能，拓宽服务范围，实现草料种植、种畜生产、品种改良、养殖备案、动物防疫、检疫出证、质量安全追溯等全程信息化闭环管理。
本项目建设规模化肉牛育肥基地，推动肉牛产业实现规范化、标准化、产业化发展，建立机械化养殖基地，积极响应肉羊增产、奶业振兴、肉牛增产、生猪产业转型升级、家禽及特色产业发展“五大振兴行动”；本项目利用玉米秸秆青储作为肉牛饲料，有效利用农作物秸秆资源，提高农作物秸秆资源化转换效率；粪污以及发酵垫料等经无害化处理后还田于周边农田，实现粪污的资源化利用。因此本项目满足《关于加快推进新疆畜牧业高质量发展的通知》（新政办发〔2020〕82号）相关要求。
（6）与《兵团办公厅印发〈关于促进兵团畜牧业高质量发展的意见〉的通知》（新兵办发〔2021〕25号）
实施肉牛增产和肉羊提效行动。大力促进农区奶牛、肉牛融合发展，通过奶牛、乳肉兼用牛及肉牛适度杂交，加快建立农区自繁自育生产体系，进一步扩大养殖规模，适度发展牧区肉牛养殖。进一步扩大养殖规模，面向高端市场培育品牌，通过牛肉精深加工，实现增产增效。以新疆褐牛、安格斯、西门塔尔、夏洛莱为主，在北疆第四、五、六、七、八、九、十师建设高端肉牛生产基地；以西门塔尔、地方良种为主，在南疆第一、二、三、十四师建设自繁自育生产基地。到2025年，新增15万头出栏肉牛生产能力。
加强畜禽良种繁育体系建设。实施畜禽遗传改良计划和现代种业提升工程。开展肉牛肉羊地方品种选育与新品种（系）培育，以企业为主体，建立健全产学研联合育种机制，加速推进育繁推一体化进程。加强品种资源保护与合理开发利用。加快荷斯坦奶牛、褐牛、西门塔尔牛、夏洛莱牛、良种肉羊及优良地方品种选育推广进程。强化畜禽品种改良和良种引进扩繁，对企业引进良种畜禽实行财政补贴政策，加快提升畜禽良种化水平。实施生猪、奶牛、肉牛、肉羊联合育种计划，不断扩大优良品种覆盖范围。到2025年，力争畜禽自主供种率达到80%以上。
大力发展标准化规模养殖。研究制定新建、改扩建标准化规模养殖场补贴办法，加快现有标准化规模场设施装备改造升级，完善圈舍、饲喂、挤奶、环境控制、粪污处理、病死畜无害化处理等基础设施和设施设备，加强设施装备集成配套，提升畜牧业机械化、集约化、自动化、智能化水平。按照分段饲养、精准饲喂、环境控制、生物安全等生产标准和养殖技术，大力提高养殖规模、质量和效益。到2025年，创建100个以标准化、现代化生产为核心，生产高效、环境友好、产品安全、管理先进，具有示范引领作用的畜禽规模养殖场高质量标准化示范场，畜禽养殖规模化率达到80%以上。
本项目位于第七师125团，坚持绿色生态发展方向，走规模化养殖、标准化生产、产业化经营的可持续发展道路，引进优质西门塔尔牛、西门塔尔杂交牛以及褐牛等优质牛，建设标准化规模化肉牛养殖场，年存栏肉牛3000头，分段科学饲养，配套完善圈舍、饲喂、环境控制、粪污处理、有机肥生产、病死畜无害化暂存等基础设施和设施设备。因此符合《兵团办公厅印发〈关于促进兵团畜牧业高质量发展的意见〉的通知》（新兵办发〔2021〕25号）相关要求。
（7）与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性分析
各级人民政府应当采取措施，调整能源结构，淘汰落后产能，加强煤炭清洁高效利用，实施燃煤电厂超低排放和节能改造，鼓励开发利用低污染、无污染的清洁能源。
各级人民政府应当优先保护饮用水水源，加强重点流域、区域、近岸水域水污染防治和湖泊生态环境保护，严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展，改善水环境质量。
畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水贮存、污水处理和畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施；采取科学饲养方式和废弃物处理工艺等有效措施，防止环境污染。
禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。
本项目生产仅使用电能，不消耗燃煤，本项目不属于高耗水、高污染行业；本项目不涉及饮用水水源，本项目养殖废水不外排，粪便还田于周边农田，与区域地表水无水力联系，对区域地表水环境无影响；项目不属于饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域，配套畜禽粪污贮存、处理设施，对区域环境影响较小，符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》相关要求。
（8）与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析
禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。 
禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。
县（市、区）人民政府应当加强对畜禽养殖废弃物综合利用和无害化处理的宣传，建设畜禽粪便和尸体无害化集中处理设施，引导规模以下畜禽养殖者集中处置养殖废弃物，防止排放恶臭气体。
项目用电由市政电网供应，生活污水定期拉运至污水处理厂处置，牛尿均被发酵垫料吸收，牛粪及发酵垫料还田于本项目周边农田；养殖饲料搅拌粉尘设置封闭式作业+润湿搅拌工艺控制，饲料加工粉尘经袋式除尘处理后经15m排气筒排放，堆肥废气经布袋除尘+生物除臭（滴滤法）处理后经15m排气筒排放；养殖产生的恶臭污染物氨、硫化氢通过控制饲养密度+及时清理粪污+场区绿化+喷洒生物除臭剂控制，堆肥间未被收集的硫化氢、氨通过加强封闭式作业控制，均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）排放限值，污染物排放量较小，不属于高污染、高能耗、高环境风险的项目。本项目属于鼓励类产业，符合国家产业政策。因此本项目符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》相关要求。
（9） 与《关于印发〈新疆生产建设兵团土地管理规定（试行）〉的通知》（新兵发〔2023〕12号）符合性分析
严格落实永久基本农田特殊保护制度。永久基本农田不得转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地。
禁止占用永久基本农田从事下列行为：
（一）发展林果业和挖塘养鱼或者进行其他水产养殖设施建设；
（二）扩大自然保护地范围；
（三）种植苗木、草皮等用于绿化装饰以及其他破坏耕作层的植物；
（四）挖湖造景、建设绿化带；
（五）建设畜禽养殖设施和破坏耕作层的种植业设施；
（六）法律、法规和国家有关规定禁止的其他行为。
根据建设项目与第七师125团签订的设施农用地使用协议以及与125团14连签订的设施农用地代建协议，明确用地面积共计12公顷，用作设施农用地，不占用耕地以及永久基本农田。因此本项目工程符合《关于印发〈新疆生产建设兵团土地管理规定（试行）〉的通知》（新兵发〔2023〕12号）要求。
（10） 与《关于印发新疆生产建设兵团水污染防治工作方案的通知》（ 新兵发〔2016〕39号）符合性分析
推进农业团场连队污染防治。防治畜禽养殖污染。2016年底前，各师（市）统筹考虑环境承载能力及畜禽养殖污染防治要求，完成畜禽养殖禁养区划定，按照农牧结合、种养平衡的原则，科学规划布局畜禽养殖。2017年底前，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。自2016年起，新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施干湿分流、粪便污水资源化利用。到2020年规模化养殖场配套建设粪污处理设施比例达到75%以上，畜禽粪便污水基本实现资源化利用。
优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，引导生产力要素合理布局。严格保护冰川，对自然保护区、饮用水水源保护区、水源涵养区等重要生态敏感区依法实施强制性保护。重大项目原则上布局在重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。伊犁河流域、额尔齐斯河流域、额敏河流域沿岸，要严格控制石油加工、煤化工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。
本项目不涉及冰川、自然保护区、饮用水水源保护区、水源涵养区，所在地不属于缺水地区、水污染严重地区和敏感区，本项目不涉及伊犁河流域、额尔齐斯河流域、额敏河流域沿岸，本项目属于规模化畜禽养殖，不属于石油加工、煤化工、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目，本项目有机肥生产不涉及危险化学品仓储等设施。
本项目不位于第七师胡杨河市划定的禁养区、限养区范围内，配套粪便污水贮存、处理、利用设施，能够实现粪污干湿分离、粪便资源化利用。因此本项目符合《关于印发新疆生产建设兵团水污染防治工作方案的通知》（ 新兵发〔2016〕39号）相关要求。
1.4.3.3与相关规划符合性分析
（1） [bookmark: _Toc483733042]与《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析
大力发展畜牧业。坚持农牧结合，调整优化农区畜牧业，适度发展草原畜牧业。加快提升畜牧业综合生产能力，大力发展肉类和乳制品精深加工，加快标准化规模养殖基地建设，建设一批高标准现代畜牧业产业示范区。大力发展生猪、肉牛产业，实施奶业振兴行动，稳步推进肉羊增产，支持特色家禽养殖，因地制宜发展马、驴、兔、鹿等特色养殖。到2025年，力争标准化规模化养殖场比例达到80%。
统筹推进化肥农药减量增效、畜禽养殖废弃物资源化利用、果菜有机肥替代化肥、秸秆农膜综合利用等农业绿色发展行动。建立农业面源污染监测点，开展土壤污染防治和“白色污染”治理，保护和提升耕地质量。坚持源头治理，建立长效监管机制，健全农产品质量安全监管体系、监测体系、追溯体系，提升农产品质量安全监测能力，推进农产品质量安全团（镇）创建，实现农产品质量追溯和产地准出基本覆盖，全面提升农产品质量安全水平。
本项目位于第七师胡杨河市125团14连，建设规模化养殖基地，引进优良西门塔尔牛、西门塔尔杂交牛以及褐牛进行规模化育肥，推进肉牛产业发展；本项目饲料以青储料为主，搭配粗饲料以及精饲料，根据不同育肥阶段需求更换日粮搭配方案，科学喂养。青储料选用玉米秸秆，能够提高农作物秸秆资源化利用效率。本项目的建设可有效提升集约化养殖规模和水平，采用“原位发酵”模式，定期更换的发酵垫料以及牛粪按规范要求无害化处置后还田。因此，本项目能够形成“畜禽－粪便－肥料－农田”的良性循环，符合《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相关要求。
（2） 与《 关于印发〈新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划〉的通知》（新兵发〔2021〕36号）符合性分析
加大燃煤锅炉、工业炉窑综合整治力度。严把锅炉市场准入，进一步提高新建燃煤锅炉准入门槛。新建燃煤锅炉效率不低于85%，燃气锅炉效率不低于95%，“乌—昌—石”和“奎—独—乌”区域内师市淘汰每小时35蒸吨及以下燃煤锅炉，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉完成节能和超低排放改造，燃气锅炉完成低氮燃烧改造。供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。深化工业炉窑大气污染综合治理，推进工业炉窑全面达标排放，加强无组织排放管理，开展升级改造、清洁能源替代燃煤等工作。
强化面源污染防控。加强城市扬尘综合防控，积极推进“智慧工地”建设，建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖。控制道路交通扬尘污染，加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，提高机械化作业水平。到2025年，兵团现有城市建成区道路机械化清扫率达到80%以上，涉及“乌—昌—石”和“奎—独—乌”区域的师市达到90%以上。加强矿山粉尘治理，充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，全面加强矿山开采各环节粉尘防控措施。全面推进秸秆实现资源化利用，推进农业大气氨污染防治，加强种植业氨排放控制，调整氮肥结构，加速挥发性氮肥产品的应用。
加强恶臭、有毒有害大气污染物防控。加强工业臭气异味治理，开展无异味企业建设，加强垃圾处理、污水处理各环节和畜禽养殖场臭气异味控制，提升恶臭治理水平。严格控制餐饮油烟，加大超标排放处罚力度。探索建立有毒有害大气污染物管理体系和工作机制。
推进养殖业清洁化和生态化发展。推广节水、节料等清洁养殖工艺和干清粪、微生物发酵等实用技术，实现畜禽粪污源头减量。严格规范兽药、饲料及饲料添加剂的生产和使用，严厉打击兽药生产企业违法违规生产禁用兽用药物行为。大力推进畜禽养殖废弃物资源化利用，推动规模化养殖场粪污处理基础设施设备配套建设。鼓励和引导社会资本参与畜禽粪污资源化利用，推动建立病死畜禽无害化集中处理体系。到2025年，畜禽粪污综合利用率达到80%以上。
本项目生产不使用燃煤锅炉，采用电采暖设备供热，施工期采用篷布遮盖、洒水降尘等措施控制施工扬尘。本项目利用玉米秸秆青储作为饲料，能够有效资源化利用秸秆。运营期通过加强封闭式作业控制无组织颗粒物排放；采用科学配比饲料、投加除臭剂、封闭式作业等措施有效控制恶臭污染物排放；牛圈、牛舍、饲喂凉棚、运动场均采用原位发酵工艺，能够有效降低水资源使用量，采取因地制宜，集中处置的方式，粪污经无害化处理后还田，实现粪污资源化利用。因此满足《 关于印发〈新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划〉的通知》（新兵发〔2021〕36号）相关要求。
（3） 《新疆维吾尔自治区畜牧业“十四五”发展规划》的符合性分析 
坚持农牧结合、牧繁农育，着力健全肉牛自繁自育生产体系。北疆以新疆褐牛、安格斯牛为主推品种，面向中高端市场培育知名品牌，大力发展优质牛肉精深加工和休闲食品，实现增产增效；南疆和东疆以西门塔尔牛为主推品种，加快群体生产性能改良，提高个体单产水平，发展标准化适度规模养殖到2025年，肉牛饲养量达1500万头，存栏达800万头，规模养殖比例达50%以上，牛肉产量达90万吨。兵团系统2025年牛饲养量目标达到100万头。
实施“肉羊增产、奶业振兴、肉牛增产、生猪转型、家禽及特色产业增效”畜牧业五大振兴行动。
大力推广农作物秸秆和非常规饲料综合利用技术。支持农作物秸秆综合加工利用企业发展，推广秸秆青贮、微贮、压块、粉碎等技术，提高农作物秸秆利用率。加强饲喂技术装备研发和饲料营养价值评价，推广草料结合、秸秆为基的全混合日粮和商品饲料产品着力提高本地农作物秸秆资源转化利用率支持开发电转草、集装箱种草等新技术，减少种草对水土资源的依赖。
持续推进畜禽粪污资源化利用。落实有机肥加工企业用地、用电、有机肥使用补贴及畜禽粪污资源化利用机具纳入农机购置补贴等优惠政策，构建畜禽粪肥还田利用全产业链，形成养殖、种植、粪肥加工企业等多方共赢的市场化机制。重点支持规模养殖场开展粪污全量收集还田、固体粪便堆肥还田、液体粪污肥料化和生物质能源开发利用，确保全区畜禽粪污综合利用率达到国家要求。
本项目位于第七师胡杨河市125团14连，属于兵团系统，建设规模化养殖基地，引进优良西门塔尔牛、西门塔尔杂交牛以及褐牛进行规模化育肥，计划年存栏育肥牛3000头，在《新疆维吾尔自治区畜牧业“十四五”发展规划》兵团系统发展目标范围内；本项目饲料以青储料为主，搭配粗饲料以及精饲料，根据不同育肥阶段需求更换日粮搭配方案，科学喂养。青储料选用玉米秸秆，能够提高农作物秸秆资源化利用效率。本项目的建设可有效提升集约化养殖规模和水平，采用“原位发酵”模式，牛圈定期更换的发酵垫料以及牛粪按规范要求无害化处置后还田。因此，本项目能够形成“畜禽－粪便－肥料－农田”的良性循环，符合《新疆维吾尔自治区畜牧业“十四五”发展规划》相关要求。
（4）与《第七师关于划定畜禽养殖禁养区和限养区的方案》符合性分析
（一）禁养区域
七师依法划定的禁养区分为4大类，共计20个禁养区；
第一类饮用水水源保护区。包括饮用水水源一级保护区和二级保护区的陆域范围。第二类自然保护区。包括奎屯河湿地自然保护区的核心区、缓冲区和实验区。第三类城镇居规划区外延500米以内的区域。第四类法律法规规定的其他禁止建设养殖场的区域。
1.饮用水源保护区
依据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T 338-2007）要求划分。其中，饮水水源保护一级保护区内禁止建设养殖场。饮用水水源二级保护区禁止建设有污染物排放的养殖场（注：畜禽粪便、养殖废水、沼渣、沼液等经过无害化处理用作肥料还田，符合法律法规要求以及国家和地方相关标准不造成环境污染的，不属于排放污染物）。
七师饮用水水源地保护区划分2个禁养区，一是125团达子庙水源地，约11.7平方千米；二是124团高泉饮用水水源地，约0.027平方千米。
2.自然保护区
按照各级人民政府公布的自然保护区范围执行，自然保护区核心区和缓冲区、实验区范围内，禁止建设养殖场。
七师奎屯河湿地自然保护区范围为禁养区范围。
3.城镇居民区
结合七师天北新区城镇总体规划（2004—2030年）和123团、124团、125团、126团、127团、128团、129团、胡杨河市、137团、1团共10个团场的城镇总体规划，确定七师城镇居民区禁养区总面积约145.295平方千米，其中天北新区38平方千米、123团11.59平方千米、124团2.37平方千米、125团8.84平方千米、126团3.87平方千米、127团2.82平方千米、128团2.36平方千米、129团3.045平方千米、胡杨河市57.15平方千米、137团3.25平方千米、1团12.0平方千米。
4.法律法规规定的其他禁止建设养殖场的区域
途经七师各团场城镇居民区范围的省级以上道路：217国道、312国道、314国道、青北公路、前高公路、奎伊铁路等道路两侧外延500米范围均为禁养区。
（二）限养区域
 将七师123团、124团、125团、126团、127团、128团、129团、胡杨河市、137团、1团共10个城镇居民区禁养区外延500米范围内的区域划为限养区。
本项目距离125团达子庙饮用水水源地保护区18km，距离124团高泉饮用水水源地保护区54km，距离奎屯河7km，距离最近的城镇居民区125团城镇居民区1.7km，项目距离最近的省级主要道路217国道24km，距离前高公路1.8km，因此本项目不在第七师胡杨河市划定的畜禽养殖禁养区、限养区范围内。项目设置500m卫生防护距离，项目区500m范围内无乡镇街道居民区、文教科研区、自然保护区、医疗区等人口集中地区；无城市和城镇中心城区；无集镇规划区、学校、医院等公共场所划定区域；无行政村、自然村人口聚集区及规划区；无风景名胜区、旅游度假区、文物历史遗迹保护区范围；无第七师胡杨河市已划定的基本草场、基本农田以及公益林；无水源地、农村饮用水水源地等一级、二级保护区等环境保护目标；
胡杨河市鑫驰农牧有限责任公司育肥牛养殖改扩建建设项目
项目建设规模化养殖基地，不采用牧养方式，不影响区域生态平衡，符合《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国环境保护法》等各项要求，本项目牛舍、运动场、牛圈、饲喂凉棚等均采用原位发酵工艺，畜禽养殖雨污分流，无害化处理后的粪污和发酵垫料均作为肥料还田，不直接向环境排放。本项目病死牛根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）委托无害化处理单位进行无害化处理，由无害化处理单位配套的病死畜禽专用运输车辆运输，符合《第七师关于划定畜禽养殖禁养区和限养区的方案》相关要求。
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表1.4-1第七师畜禽养殖禁养区和限养区划定表
	分类序号
	分类
	禁养区序号
	禁养区名称
	规划区界限
	规划期限
	批复依据
	禁养区位置
	禁养区四至坐标
	限养区序号
	限养区范围

	一类
	饮用水源地
	1
	125团达子庙饮用水水源地保护区
	
	
	新兵函〔2017〕36号
	水源地保护区范围11.7km2。
	西北角N44°34′43″，E84°28′25″；
西南角N44°30′59″，E84°27′27″；
东北角N44°34′38″，E84°29′26″；
东南角N44°31′43″，E84°29′12″。
	
	无

	
	
	2
	124团高泉饮用水水源地保护区
	
	
	新兵函〔2017〕36号
	水源地保护区范围0.027km2。
	西北角N44°20′34″，E84°5′41″；
西南角N44°20′28″，E84°5′36″；
东北角N44°20′32″，E84°5′45″；
东南角N44°20′25″，E84°5′45″。
	
	无

	二类
	自然保护区
	3
	奎屯河湿地自然保护区
	
	
	正在划定
	保护区范围（包括核心区、缓冲区、实验区）内的区域。
	
	
	无

	三类
	城镇居民区
	4
	123团城镇居民区
	北至车北路，南至青北公路，西至西环路，东至东干渠。
	2012-2030
	师建发〔2013〕124号
	团部北至车北路南侧，南至青北公路北侧，西至西环路东侧，东至东干渠西岸的区域。禁养区面积11.57.km2。
	西北角N44°59′04.139″，E84°29′00.856″；西南角N44°57′14.100″，E84°28′56.153″；东北角N44°57′20.484″，E84°31′32.590″；东南角N44°56′23.921″，E84°31′30.560″。
	1
	禁养区外延500米以内的区域。

	
	
	5
	124团城镇居民区
	北至青年路，东至健康路，西至园艺路，南至奎赛高等级公路以南。
	2012-2030
	师建发〔2013〕126号
	团部北至北环路以北600米处以内，东至东风路西侧，西至园艺路东侧，南至老312国道北侧以内的区域。禁养区面积2.37 km2。
	西北角N44°23′35.347″，E84°05′47.778″；西南角N44°22′44.846″，E84°05′40.235″；东北角N44°23′28.453″，E84°07′17.393″；东南角N44°22′23.087″，E84°07′54.757″。
	2
	禁养区外延500米以内的区域。

	
	
	6
	125团城镇居民区
	东至东环路，南至现状轧花厂370米处，西至十二连职工点小康路，北至氧化塘以北420米处。
	2011-2030
	师建发〔2014〕101号
	团部东至东环路西侧，南至现状轧花厂370米处，西至十二连职工点小康路东侧，北至氧化塘以北420米处。禁养区面积8.84 km2。
	西北角N44°48′26.060″，E84°30′21.036″；西南角N44°45′41.490″，E84°30′24.236″；东北角N44°48′28.453″，E84°30′17.260″；东南角N44°48′26.060″，E84°30′21.036″。
	3
	禁养区外延500米以内的区域。

	
	
	7
	126团城镇居民区
	团部规划用地西至团部中学，南至公共绿地以南500米，北至公共绿地以北1300米，东至公共绿地以东800米。
	2012-2030
	师建发〔2013〕111号
	团部西至团部中学西侧，南至公共绿地以南500米处，北至公共绿地以北1300米处，东至公共绿地以东800米处以内区域。禁养区面积3.87 km2。
	西北角N44°54′37.760″，E84°16′54.344″；西南角N44°53′30.613″，E84°15′31.706″；东北角N44°54′16.222″，E84°17′28.911″；东南角N44°53′09.075″，E84°16′06.252″。
	4
	禁养区外延500米以内的区域。

	
	
	8
	127团城镇居民区
	北至团结街，南至青北公路，东至经三路，西至晨光路。
	2012-2030
	师建发〔2013〕118号
	团部北至团结街南侧，南至青北公路北侧，东至经三路西侧，西至晨光路东侧的区域。禁养区面积2.82 km2。
	西北角N45°03′04.973″，E84°23′26.248″；西南角N45°02′39.345″，E84°22′53.074″；东北角N45°02′17.452″，E84°24′42.730″；东南角N45°01′51.846″，E84°24′11.075″。
	5
	禁养区外延500米以内的区域。

	
	
	9
	128团城镇居民区
	北至北环路，南至前高公路，西至西环路，东至东环路以内的区域。
	2012-2030
	师建发〔2013〕130号
	北至北环路南侧，南至前高公路北侧，西至西环路东侧，东至东环路西侧以内的区域。禁养区面积2.36 km2。
	西北角N45°01′40.177″，E84°35′16.455″；西南角N45°01′05.276″，E84°35′12.044″；东北角N45°01′48.255″，E84°36′47.951″；东南角N45°01′10.614″，E84°37′08.153″。
	6
	禁养区外延500米以内的区域。

	
	
	10
	129团城镇居民区
	北起幸福里，南至明星里，西起217国道，东至奎北铁路。
	2012-2030
	师建发〔2014〕102号
	北起幸福里北侧，南至明星里南侧，西起217国道东侧，东至奎北铁路西侧的区域。禁养区面积3.045 km2。
	西北角N44°52′21.241″，E84°46′47.233″；西南角N44°52′09.055″，E84°47′12.978″；东北角N44°51′13.417″，E84°18′51.701″；东南角N44°51′08.225″，E84°48′55.266″。
	7
	禁养区外延500米以内的区域。

	
	
	11
	胡杨河市居民区
	东至奎克（奎阿）高速公路，南至130团11连，西至奎屯河，北至拟建天北第二通道公路。
	2013-2030
	兵建规发〔2015〕35号
	团部东至奎克高速公路西侧，南至130团11连居民区北侧，西至奎屯河东岸，北至9连居民区南侧以内的区域。禁养区面积57.15 km2。
	西北角N44°42′30.245″，E84°47′29.581″；西南角N44°41′04.618″，E81°48′49.102″；东北角N44°43′57.043″，E84°51′07.779″；东南角N44°41′05.456″，E84°56′57.561″。
	8
	禁养区外延500米以内的区域。

	
	
	12
	137团城镇居民区
	北至北环路，南至一连居住区，东至七连居民区，西至217国道。
	2012-2030
	师建发〔2013〕121号
	团部北至北环路南侧，南至137团辖段白杨河道南侧500米处，东至七连120号耕地（东）往变电所沿线处，西至217国道以东的区域。禁养区面积3.25 km2。
	西北角N46°05′09.521″，E85°38′56.802″；西南角N46°03′45.131″，E85°40′54.110″；东北角N46°05′49.335″，E85°41′40.837″；东南角N46°05′36.343″，E85°42′46.035″。
	9
	禁养区外延500米以内的区域。

	
	
	13
	金银川镇城镇居民区
	金银川镇中心镇区第一师一团部
	2011-2030
	兵建规发〔2013〕70号
	金银川镇中心镇区第一师一团团部的全部区域。禁养区面积12.0 km2。
	北至N40°41′49.6″，E70°54′46.2″；
南至N40°39′48.9″，E79°52′45.4″；
西至N40°41′21.0″，E79°51′59.3″；
东至N40°40′20.1″，E79°45′10.2″。
	10
	禁养区外延500米以内的区域。



	
	
	14
	天北新区城镇居民区
	西起217国道，向东经乌鲁木齐路，北拐托里路至伊犁路，向东至玛纳斯路，北拐清泉路，向东至131团8连居民点，北至泉沟水库东坝线，沿坝线至北堤角，并沿水库公路向南接老引水渠，向西至217国道131团1连。
	
	伊州党发〔2002〕34号
	北至冬青路南侧、南至伊犁路北侧，西至217国道东侧，东至一三一八连居民区西侧以内的区域。禁养区面积38 km2。
	西北角X=4927206.556，Y=560511.543；西南角X=4923120.548，Y=559030.748；东北角X=4926766.361，Y=569154.616；东南角X=4922785.619，Y=569003.048。
	无
	无

	四类
	省级主要道路
	15
	主要交通干线
	217国道
	
	
	途经129团和130团团部路段两侧500米范围内的区域。
	
	无
	无

	
	
	16
	
	312国道
	
	
	途经124团团部路段两侧500米范围内的区域。
	
	无
	无

	
	
	17
	
	314国道
	
	
	途经1团团部路段两侧500米范围内的区域。
	
	无
	无

	
	
	18
	
	奎伊铁路
	
	
	途经124团团部路段两侧500米范围内的区域。
	
	无
	无

	
	
	19
	
	青北公路
	
	
	途经123团、127团、126团团部路段两侧500米范围内的区域。
	
	无
	无

	
	
	20
	
	前高公路
	
	
	途经123团、124团、125团、128团团部路段两侧500米范围内的区域。
	
	无
	无
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（5）《新疆生产建设兵团第七师胡杨河市国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析
坚持走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，确立与资源环境承载力相适应、与地区生态综合格局相协调的发展理念和行动策略，平衡保护与开发的关系，提升服务水平、优化城市环境，为居民提供高品质生活，建设“生态美”“文化美”“生活美”的现代化军垦新城。
落实兵团“3+4”主体功能分区，依据资源环境承载力和国土开发适宜性评价，按照保障国家粮食安全为基础、完善重点生态功能区划定、推动师市高质量发展的要求，精准优化第七师主体功能分区。
①三个分区
农产品主产区、重点生态功能区、城镇化发展区； 
②4个名录 
边境节点团镇名录、战略性矿产保障区名录、自然保护地名录、历史文化保护名录。
以重点生态功能区为基底，构建“三屏五廊”保护格局
三屏，是指阿吾斯奇牧场生态屏障、古尔班通古特大沙漠生态防护屏障、天山北麓草原生态屏障，自然恢复为主，因地制宜、分类施策，推进生态修复。五廊，是指奎屯河、四棵树河、古尔图河、黄沟、柳干渠等河流、渠道，重点开展水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、水安全保障。
完善“一主一副、三心三轴”城镇格局
一主：胡杨河市中心城区；
一副：一三一团，以产城融合、兵地融合的天北经济技术开发区为重点；
三心：一二三团、一二五团、一二九团三个重点团场；
三轴：天山北坡经济带城镇发展轴、奎阿城镇发展轴、天山北坡垦区城镇发展轴。
做优特色农业：按照“稳粮、优棉、精果、强畜、兴特色”的结构调整方向 优化农业结构，形成以粮食生产、棉花生产、特色林果生产、 畜禽养殖、奶业、设施农业、中药材生产七大基地为支撑。
按照永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的顺序，在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线，做到现状耕地应保尽保、应划尽划，确保三条控制线不交叉不重叠不冲突。
根据《新疆生产建设兵团第七师胡杨河市国土空间总体规划（2021—2035年）》，本项目位于天山北坡垦区城镇发展轴，125团重点团场，位于农产品主产区，不涉及边境节点团镇名录、战略性矿产保障区名录、自然保护地名录、历史文化保护名录，不涉及阿吾斯奇牧场生态屏障、古尔班通古特大沙漠生态防护屏障、天山北麓草原生态屏障，本项目距离柳干渠1.6km，距离排干渠4km，距离奎屯河7km，本项目水系图见图1.4-1，本项目用地不属于城镇规划区范围内，用地不涉及永久基本农田以及生态保护红线。项目属于畜禽养殖项目，符合第七师胡杨河市特色农业产业规划，本项目用地面积12公顷，均为设施农用地，不占用耕地以及永久基本农田，用地符合国土空间规划和用途管制要求。因此满足《新疆生产建设兵团第七师胡杨河市国土空间总体规划（2021—2035年）》要求。
（6）《关于印发奎屯－独山子－乌苏区域大气污染联防联控工作方案的通知》（新环发〔2015〕280号）符合性分析
提高清洁能源消费比例。优化能源结构，大力发展天然气与可再生能源，实现清洁能源供应和消费多元化。按照“优先发展城市燃气，积极调整工业燃料结构”的原则，优化配置使用天然气。降低煤炭在一次能源消费结构中的比重，同时提高清洁能源在一次能源消费结构中的比重。其中，“奎-独-乌”区域煤炭在一次能源消费结构中的比重降低到70%以下，清洁能源在一次能源消费结构中的比重提高到11.2%以上。
重点控制区内工业企业大气污染物排放浓度应低于国家重点控制区或地方排放标准限值；有相应行业特别排放限值的，执行特别排放限值。
突出重点与全面推进相配合。以环境敏感区、重点行业和主要污染物为重点，以点带面，集中整治，分阶段解决制约经济发展和群众反应强烈的突出环境问题，着力改善冬季大气污染和恶臭污染。
本项目位于“奎-独-乌”联防联控区一般控制区，本项目在“奎-独-乌”联防联控区位置见图1.4-2，本项目生产无需供热，生活供热均使用电加热，不使用高污染燃料，本项目养殖饲料搅拌粉尘设置封闭式作业+润湿搅拌工艺控制，饲料加工粉尘经袋式除尘处理后经15m排气筒排放，堆肥废气经布袋除尘+生物除臭（滴滤法）处理后经15m排气筒排放；养殖产生的恶臭污染物氨、硫化氢通过控制饲养密度+及时清理粪污+场区绿化+喷洒生物除臭剂控制，堆肥间未被收集的硫化氢、氨通过加强封闭式作业控制，通过估算结果，对周边大气环境影响较小，厂界满足均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）排放限值。因此符合《关于奎屯－独山子－乌苏区域大气污染联防联控工作方案的批复》（新政函〔2015〕99号）相关要求。
1.4.3.4与行业技术规范符合性分析
（1）与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31号）的相符性
本项目与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31号）的相符性分析详见表1.4-1。
表1.4-1本项目与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》的相符性分析
	类别
	具体规定与要求
	本项目实际情况
	符合性分析

	优化项目选址，合理布置养殖场区
	项目环评应充分论证选址的环境合理性，选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。当地未划定禁止养殖区域的，应避开饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、村镇人口集中区域，以及法律、法规规定的禁止养殖区域
	本项目位于第七师胡杨河市125团14连，不属于保护区核心区及缓冲区，不在人口集中地区，不在第七师胡杨河市划定的禁养区、限养区及其他需要特殊保护区域，选址符合《新疆生产建设兵团第七师胡杨河市国土空间总体规划（2021—2035年）》、《新疆维吾尔自治区畜牧业“十四五”发展规划》要求
	满足要求

	
	项目环评应结合环境保护要求优化养殖场区内部布置。畜禽养殖区及畜禽粪污贮存、处理和畜禽尸体无害化处理等产生恶臭影响的设施，应位于养殖场区主导风向的下风向位置，并尽量远离周边环境保护目标。参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》，并根据恶臭污染物无组织排放源强，以及当地的环境及气象等因素，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》要求计算大气环境防护距离，作为养殖场选址以及周边规划控制的依据，减轻对周围环境保护目标的不利影响
	本项目不涉及畜禽尸体无害化处理，粪便处理设施等产生恶臭影响的设施均位于养殖场区主导风向的侧风向位置，并远离周边环境保护目标，本项目不设置大气环境防护距离，设置500m范围的卫生防护距离，500m范围内无环境保护目标。
	满足要求

	加强粪污减量控制，促进畜禽养殖粪污资源化利用
	项目环评应以农业绿色发展为导向，优化工艺，通过采取优化饲料配方、提高饲养技术等措施，从源头减少粪污的产生量。鼓励采取干清粪方式，采取水泡粪工艺的应最大限度降低用水量。场区应采取雨污分离措施，防止雨水进入粪污收集系统
	本项目科学配比饲料，从源头减少粪污产量；采取原位发酵床技术，清粪采取干清粪方式，不涉及水泡粪工艺，从源头减少粪污产生量，场区采取雨污分离措施
	满足要求

	
	项目环评应结合地域、畜种、规模等特点以及地方相关部门制定的畜禽粪污综合利用目标等要求，加强畜禽养殖粪污资源化利用，因地制宜选择经济高效适用的处理利用模式，采取粪污全量收集还田利用、污水肥料化利用、粪便垫料回用、异位发酵床、粪污专业化能源利用等模式处理利用畜禽粪污，促进畜禽规模养殖项目“种养结合”绿色发展
	本项目采取因地制宜，集中处置的方式，本项目采用原位发酵床模式，粪污经无害化处理后还田于本项目周边农田，实现粪污肥料化利用，配套足量农田还田，能够有效促进畜禽规模养殖项目“种养结合”绿色发展
	满足要求

	
	鼓励根据土地承载能力确定畜禽养殖场的适宜养殖规模，土地承载能力可采用农业农村主管部门发布的测算技术方法确定。耕地面积大、土地消纳能力相对较高的区域，畜禽养殖场产生的粪污应力争实现全部就地就近资源化利用或委托第三方处理；当土地消纳能力不足时，应进一步提高资源化利用能力或适当减少养殖规模。鼓励依托符合环保要求的专业化粪污处理利用企业，提高畜禽养殖粪污集中收集利用能力。环评应明确畜禽养殖粪污资源化利用的主体，严格落实利用渠道或途径，确保资源化利用有效实施
	粪污处理后还田于本项目周边农田，根据《畜禽粪肥还田技术规范》（GB/T25246—2025）土地承载能力测算，本项目签订的消纳农田能够有效消纳本项目粪污，并设置土地轮作施肥制度，能够确保资源化利用有效实施
	满足要求

	强化粪污治理措施，做好污染防治
	项目环评应强化对粪污的治理措施，加强畜禽养殖粪污资源化利用过程中的污染控制，推进粪污资源的良性利用，对无法资源化利用的粪污采取治理措施确保达标排放。畜禽规模养殖项目应配套建设与养殖规模相匹配的雨污分离设施，以及粪污贮存、处理和利用设施等，委托满足相关环保要求的第三方代为利用或者处理的，可不自行建设粪污处理或利用设施
	本项目粪污处理后还田于本项目周边农田，粪污均能资源化利用，并配套建设雨污分离设施，以及粪污处理设施等；本项目粪便在非还田期贮存在原位发酵床内，配套堆肥间等粪污处理设施。
	满足要求

	
	项目环评应明确畜禽粪污贮存、处理和利用措施。贮存池应采取有效的防雨、防渗和防溢流措施，防止畜禽粪污污染地下水。贮存池总有效容积应根据贮存期确定。进行资源化利用的畜禽粪污须处理并达到畜禽粪便还田、无害化处理等技术规范要求。畜禽规模养殖项目配套建设沼气工程的，应充分考虑沼气制备及贮存过程中的环境风险，制定环境风险防范措施及应急预案
	本项目建设粪便贮存、处理设施均设置防雨、防渗、防溢流措施；本项目粪便在非还田期贮存在原位发酵床内，不单独建设贮存池，原位发酵床能够完全容纳非还田期产生的粪污。本项目不涉及沼气工程，制定环境风险防范措施并及时编制突发环境事件应急预案，报第七师胡杨河市生态环境局备案
	满足要求

	
	畜禽养殖粪污作为肥料还田利用的，应明确畜禽养殖场与还田利用的林地、农田之间的输送系统及环境管理措施，严格控制肥水输送沿途的弃、撒和跑冒滴漏，防止进入外部水体。对无法采取资源化利用的畜禽养殖废水应明确处理措施及工艺，确保达标排放或消毒回用，排放去向应符合国家和地方的有关规定，不得排入敏感水域和有特殊功能的水域
	本项目粪污经原位发酵床发酵处理后，无害化处置后还田。本项目粪污全部资源化利用；本项目厂界距离场直二支渠150m，但粪污处理设施堆肥场、堆肥间等设施距离场直二支渠850m，经过无害化处理后的牛粪及非发酵垫料还田，均为固态肥还田，无肥水还田。
	满足要求

	
	依据相关法律法规和技术规范，制定明确的病死畜禽处理、处置方案，及时处理病死畜禽。针对畜禽规模养殖项目的恶臭影响，可采取控制饲养密度、改善舍内通风、及时清粪、采用除臭剂、集中收集处理等措施，确保项目恶臭污染物达标排放
	本项目病死牛委托病死畜禽无害化处置单位进行无害化处置；养殖恶臭通过牛圈内加强通风，采用除臭剂、增强厂区绿化等措施控制
	满足要求

	落实环评信息公开要求，发挥公众参与的监督作用
	建设单位在项目环评报告书报送审批前，应采取适当形式，遵循依法、有序、公开、便利的原则，公开征求意见并对真实性和结果负责
	建设单位在本项目环评报告书报送审批前进行了三次公示，公示期间未收到反馈意见
	满足要求


因此，本项目符合《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31号）相关要求。
（2） 与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）符合性分析
本项目与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的符合性分析详见表1.4-2。
表1.4-2本项目与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的符合性分析
	类别
	具体规定与要求
	本项目实际情况
	符合性分析

	技术原则

	畜禽养殖场的建设应坚持农牧结合、种养平衡的原则，根据本场区土地（包括与其他法人签约承诺消纳本场区产生粪便污水的土地）对畜禽粪便的消纳能力，确定新建畜禽养殖场的养殖规模。
	本项目坚持种养平衡的原则，畜禽粪便用于周边农田还田，目前已签订消纳协议，协议见附件，消纳土地能够完全容纳本项目的粪污，因此消纳土地能够配套本项目的养殖规模
	满足要求

	
	对于无相应消纳土地的养殖场，必须配套建立具有相应加工（处理）能力的粪便污水处理设施或处理（置）机制。
	本项目配套相应的消纳土地，同时配套粪污处理设施，采用原位发酵床模式进行粪污无害化处置
	满足要求

	
	畜禽养殖场的设置应符合区域污染物排放总量控制要求
	本项目不涉及污染物总量申请
	满足要求

	选址要求
	禁止在下列区域内建设畜禽养殖场
	生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区
	本项目周边不涉及生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；距离最近的居民区125团14连520m，本项目周边5km无文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区
	满足要求

	
	
	城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区
	
	

	
	
	县级人民政府依法划定的禁养区域
	
	

	
	
	国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域
	
	

	
	新建改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。
	本项目距离第七师胡杨河市划定的最近的禁养区超过500m
	

	场区布局与清粪工艺
	新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施和禽畜尸体焚烧炉；应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。
	本项目生产生活区分开布设，严格进出管理制度，本项目不设置畜禽尸体焚烧炉，隔离圈舍、病死畜禽运输通道、粪便处理设施均位于生产区、生活区侧风向
	满足要求

	
	养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。
	本项目设置雨污分流，养殖场内污水收集输送系统均为地下工程，不设置明沟
	满足要求

	
	新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。采用水冲粪、水泡。粪湿法清粪工艺的养殖场，要逐步改为干法清粪工艺。
	本项目粪污经发酵床发酵后，定时清运至堆肥间处理后还田，清运采用干清粪，不进行水冲粪、水泡粪，不产生污水；少量因管理不善产生的渗滤液经收集池收集后用于堆肥间发酵。
	满足要求

	畜禽粪便的贮存
	畜禽养殖场产生的畜禽粪便应设置专门的贮存设施，其恶臭及污染物排放应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》。
	本项目冬季不堆肥，粪便暂存于发酵床进行发酵，通过投加除臭剂并加强场区绿化等措施，恶臭污染物满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值
	满足要求

	
	存储设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。
	本项目粪污贮存设置距离最近的地表水体项目距离最近的地表水体场直二支渠850m；粪便贮存设施设置在生活区以及生产区侧风向处
	满足要求

	
	贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。
	本项目粪便贮存设施设置重点防渗，能够有效防止污染土壤以及地下水环境
	满足要求

	
	对于种养结合的养殖场，畜禽粪便，贮存设施的总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内本养殖场所产生粪便的总量。
	本项目冬季不堆肥，粪污均在发酵床发酵，均可满足当地农林作物生产用肥的最大间隔时间
	满足要求

	
	贮存设施应采取设置顶盖等防止降雨（水）进入的措施。
	本项目牛圈设置防雨措施，能够防止雨水进入
	满足要求

	污水的处理
	畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用。
	本项目养殖废水经发酵床吸收，不产生养殖废水；少量因管理不善产生的渗滤液经收集池收集后用于堆肥间发酵。粪污经无害化处理后充分还田，能够符合种养结合的原则，粪污资源化利用。本项目不涉及沼气发酵。
	满足要求

	
	对没有充足土地消纳污水的畜禽养殖场，可根据当地实际情况选用下列综合利用措施；
经过生物发酵后，可浓缩制成商品液体有机肥料。
进行沼气发酵，对沼渣、沼液应尽可能实现综合利用，同时要避免产生新的污染，沼渣及时清运至粪便贮存场所；沼液尽可能进行还田利用，不能还田利用并需外排的要进行进一步净化处理，达到排放标准。
沼气发酵产物应符合《粪便无害化卫生标准》（GB7959-87）。
	
	满足要求

	固体粪肥的处理利用
	土地利用
	畜禽粪便必须经过无害化处理，并且须符合《粪便无害化卫生要求》GB 7959-2012，才能进行土地利用，禁止未经处理的畜禽粪便直接施入农田。
	本项目粪便经好氧堆肥后，满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）、《畜禽粪肥还田技术规范》（GB/T25246-2025）、《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）要求后还田
	满足要求

	
	
	经过处理的粪便作为土地的肥料或土壤调节剂来满足作物生长的需要，其用量不能超过作物当年生长所需养分的需求量。
在确定粪肥的最佳使用量时需要对土壤肥力和粪肥肥效进行测试评价，并应符合当地环境容量的要求。
	本项目严格按照作物生长需要来消纳经无害化处理后的粪便，用量不会超过作物当年生长所需养分的需求量，定期对土壤肥力和粪肥肥效进行测试评价，满足当地环境容量要求
	满足要求

	
	
	对高降雨区、坡地及沙质容易产生径流和渗透性较强的土壤，不适宜施用粪肥或粪肥使用量过高易使粪肥流失引起地表水或地下水污染时，应禁止或暂停使用粪肥。
	本项目位于125团14连，不属于高降雨区、坡地及沙质容易产生径流土壤，同时本项目粪便还田期间根据作物不同生长阶段定量施肥，对周边地表水、地下水影响较小
	满足要求

	饲料和饲养管理
	畜禽养殖饲料应采用合理配方，如理想蛋白质体系配等，提高蛋白质及其他营养的吸收效率，减少氮的排放量和粪的生产量。
	本项目科学配比饲料，根据育肥牛不同生长阶段调整青储料、粗饲料与精饲料配比，能够有效减少氮的排放量
	满足要求

	
	提倡使用微生物制剂、酶制剂和植物提取液等活性物质，减少污染物排放和恶臭气体的产生。
	本项目精饲料添加微生物制剂，能够有效减少污染物排放和恶臭气体的产生
	满足要求

	
	养殖场场区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施（包括紫外线、臭氧、双氧水等方法 ），防止产生氯代有机物及其他二次污染物。
	本项目养殖场场区、畜禽舍、器械消毒不使用氯制剂，采用环境友好的消毒剂进行消毒，不产生氯代有机物及其他二次污染物
	满足要求

	病死畜禽尸体的处理与处置
	病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。
	本项目病死牛尸及时委托病死畜禽无害化处置单位进行无害化处置，去向明确，不随意丢弃，不作为饲料再利用，不外售
	满足要求

	畜禽养殖场排放污染物的监测
	畜禽养殖场每年应至少两次定期向当地环境保护行政主管部门报告污水处理设施和粪便处理设施的运行情况，提交排放污水、废气、恶臭以及粪肥的无害化指标的监测报告。
	本项目根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）填报排污许可证，并按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》（HJ1252-2022）《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）以及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）定期监测
	满足要求


（3）与《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）的符合性分析
A.基本要求
①新建、扩建和改建畜禽养殖场和养殖小区应设置粪污处理区，建设畜禽粪便处理设施；没有粪污处理设施的应补建。
②畜禽养殖场、养殖小区的粪污处理区布局应按照NY/T 682的规定执行。
③畜禽粪便处理应坚持减量化、资源化和无害化的原则。
④畜禽粪便处理过程应满足安全和卫生要求，避免二次污染发生。
⑤发生重大疫情时应按照国家兽医防疫有关规定处置。
B.粪便收集、贮存和运输
①畜禽生产过程宜采用清粪工艺，实施雨污分流，减少污染物排放量。
②畜禽粪便贮存设施应符合GB/T27622的规定。
③畜禽养殖污水贮存设施应符合GB/T26624的规定。
④畜禽粪便收集、运输过程中，应采取防遗洒、防渗漏等措施。
本项目养殖场配套粪污处理区，本项目配套粪污处理区非集中建立的畜禽粪便处理场，因此布局应按照《畜禽场场区设计技术规范》（NY/T 682-2023）的规定执行，粪污处理区用地范围内不涉及生活饮用水的水源保护区，风景名胜区以及自然保护区的核心区和缓冲区；城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；受洪水或山洪威胁及泥石流，滑坡等自然灾害多发地带；第七师划定的禁养区，满足《畜禽场场区设计技术规范》（NY/T 682-2023）选址布局要求。粪便收集、贮存和运输符合相关要求；固态满足相关内容。因此本项目粪污处理区建设满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）要求。
（4）与《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》的符合性
对配套土地充足的养殖场户，粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246），配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（以下简称《指南》）要求的最小面积。
本项目粪污经无害化处理后还田，根据项目所核算的最小施用面积项目满足《畜禽粪肥还田技术规范》（GB/T25246—2025）的相关要求，因此符合《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》要求。
（5）与《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》的符合性
本项目牛圈设置原位发酵床，粪便经发酵床发酵后，作为固态肥还田，满足“利用设施建设规范”的相关要求。本项目与《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》的符合性分析详见表1.4-3。
表1.4-3本项目与《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》符合性分析
	具体规定与要求
	本项目实际情况
	符合性分析

	畜禽粪污资源化利用是指在畜禽粪污处理过程中，通过生产沼气、堆肥、沤肥、沼肥、肥水、商品有机肥、垫料、基质等方式进行合理利用。
	本项目设置发酵床发酵等方式对粪污进行资源化利用
	满足要求

	畜禽规模养殖场粪污资源化利用应坚持农牧结合、种养平衡，按照资源化、减量化、无害化的原则，对源头减量、过程控制和末端利用各环节进行全程管理，提高粪污综合利用率和设施装备配套率。
	本项目科学配比饲料，采用原位发酵床工艺，配套粪污处理设施，经无害化处理后还田于本项目周边农田，做到源头减量、过程控制、末端利用
	满足要求

	畜禽规模养殖场应根据养殖污染防治要求，建设与养殖规模相配套的粪污资源化利用设施设备，并确保正常运行。
	本项目配套能够容量充足的粪污资源化利用设施，定期检修，确保正常运行
	满足要求

	畜禽规模养殖场宜采用干清粪工艺。采用水泡粪工艺的，要控制用水量，减少粪污产生总量。鼓励水冲粪工艺改造为干清粪或水泡粪。不同畜种不同清粪工艺最高允许排水量按照GB 18596 执行。
	本项目牛圈不排水，排水量未超过最高允许排水量要求
	满足要求

	畜禽规模养殖场应及时对粪污进行收集、贮存，粪污暂存池（场）应满足防渗、防雨、防溢流等要求。
	本项目配套粪污贮存、处理设施，并满足防雨、防渗、防溢流要求
	满足要求

	畜禽规模养殖场应建设雨污分离设施，污水宜采用暗沟或管道输送。
	本项目雨污分流，污水输送采用管道输送，不设置明渠
	满足要求


[bookmark: _Toc9159][bookmark: _Toc38885382][bookmark: _Toc2600][bookmark: _Toc28795][bookmark: _Toc19107]（7）与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）的符合性
本项目与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）的符合性分析详见表1.4-4。
表1.4-4本项目与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）符合性分析
	类别
	具体规定与要求
	本项目实际情况
	符合性分析

	总体设计
	畜禽养殖业污染治理应从源头控制，严格执行雨污分离，通过优化饲料配方、提高饲养技术、管理水平、改善畜舍结构和通风供暖工艺、改进清粪工艺等措施减少养殖场环境污染。
	本项目采用科学配比饲料，牛圈采用原位发酵床工艺，从源头控制污染物产生，减少环境污染
	满足要求

	
	畜禽养殖业污染治理应按照资源化、减量化、无害化的原则，以综合利用为出发点，提高资源化利用率。
	本项目采用发酵床养牛工艺，发酵后的粪便以及发酵床定期更换后运至堆肥间处理后，满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）还田，节水、节料，从源头减少畜禽养殖废弃物产生量和排放量
	满足要求

	
	畜禽粪污资源化时应经无害化处理后方可还田利用，无害化处理应满足下列要求：
a）液态畜禽粪污宜采用厌氧工艺进行无害化处理；沼液、沼渣不得作为同等动物的饲料，
不得在动物之间进行循环；
b）固体畜禽粪便宜采用好氧堆肥技术进行无害化处理；
c）无害化处理后的卫生学指标应符合GB 7959的有关规定。
	
	满足要求

	
	经无害化处理后进行还田综合利用的，粪肥用量不能超过作物当年生长所需的养分量。在确定粪肥的最佳施用量时，应对土壤肥力和粪肥肥效进行测试评价，并符合当地环境容量的要求。同时应有一倍以上的土地用于轮作施肥，不得长期施肥于同一土地。
	项目经无害化处理后的固态有机肥用于本项目周边农田施肥，严格按照作物当年生长所需的养分量施肥，并且设置一倍以上的土地用于轮作施肥，项目产生的有机肥能够进行合理化的消纳处置
	满足要求

	
	畜禽养殖业污染治理工程宜采用自动化控制系统，自动化控制系统应适用、可靠，并满足设施安全、经济运行要求。
	企业引进最新型的自动化养牛设备，减少人工 操作
	满足要求

	
	畜禽养殖业污染治理工程应采取防治二次污染的措施，废水、废气、废渣、噪声及其他污染物的排放应符合相应的国家或地方排放标准。
	本项目废水、废气、固废、噪声经过有效处理
后，能够满足国家和地方要求的排放标准
	满足要求

	选址要求
	畜禽养殖业污染治理工程应与养殖场生产区、居民区等建筑保持一定的卫生防护距离，设置在畜禽养殖场的生产区、生活区主导风向的下风向或侧风向处。
	本项目粪污处理工程独立分区，位于生产生活区侧风向，严格进出管理制度；本项目设置500m卫生防护距离，范围内无居民集中区，满足卫生防护距离要求
	满足要求

	
	畜禽养殖业污染治理工程的位置应有利于排放、资源化利用和运输，并留有扩建的余地，方便施工、运行和维护。
	项目排水系统采用雨污分流；粪污处理工程留有充足容量，冬季不堆肥期间，粪污贮存于原位发酵床内，发酵床能够完全容纳本项目粪污，场内配套资源化利用、运输设施
	满足要求


1.4.3.5与生态环境分区管控的符合性分析
（1）《新疆生产建设兵团生态环境分区管控成果动态更新情况说明》符合性分析
根据《兵团国土空间总体规划（2021-2035 年）》对兵团面积的界定，本次生态环境管控分区衔接国土空间总体 规划的行政区划矢量数据，最终兵团“三线一单”管控面积共计63630.8平方公里。相较于上一版《兵团生态环境分区管控方案》的69562.65平方公里，共计减少了5931.85平方公里，为兵地确权调整范围。
更新后，兵团共划定环境管控单元751个，其中，优先保护单元228个，面积为21345.03平方公里，占兵团国土面积的33.55%；重点管控单元380个，面积为15201.72平方公里，占兵团国土面积的23.89%；一般管控单元143个，面积为27084.05平方公里，占兵团国土面积的42.56%。
一般管控单元主要指优先保护单元和重点管控单元之外的区域。该区域以经济社会可持续发展为导向，生态环境保护与适度开发相结合，开发建设应落实现行生态环境保护基本要求。
本项目位于第七师胡杨河市125团14连，属于第七师胡杨河市一般管控单元，根据文件要求，本项目不涉及生态保护红线区域，不会影响所在区域内生态服务功能，在项目建设过程中落实各项环境保护措施，项目建设不会突破现有生态环境质量管控要求，因此符合《新疆生产建设兵团生态环境分区管控成果动态更新情况说明》。
胡杨河市鑫驰农牧有限责任公司育肥牛养殖改扩建建设项目
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表1.4-5与第七师胡杨河市普适性管控要求符合性分析
	属性/区域
	管控维度
	管控要求
	项目建设内容
	符合性

	全市通用（包含产业准入）
	空间布局约束
	（1.1）禁止类：
（1.1.1）禁止建设区（基本农田、基础设施廊道和一级水源保护区、禁止建设区）内严格禁止与限建要素无关的建设行为。按照国家规定需要有关部门批准或者核准的、以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目。
（1.1.2）区内现有非农业建设用地和其他零星农用地优先整理、复垦或调整为耕地；不能整理、复垦或调整的，保留现状用途，但不得扩大用地面积。禁止占用区内土地进行非农建设，不得破坏、污染和荒芜区内土地，严禁占用区内土地进行开垦、采矿、挖沙、取土等破坏草原植被的活动。
（1.1.3）根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》需要对饮用水水源地一级保护区内实施封闭式管理，禁止设排污口，禁止建设所有与水源无关的建筑物。
（1.1.4）饮用水源二级保护区内禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。严格禁止各类污染源进入水源地及其保护区范围内。保护区附近不得建设对水质有严重污染的建设项目。严禁在水源地及其附近地区进行矿产开采、搞地下建筑和大型建筑。
（1.1.5）湿地省级（兵团）自然保护区内禁止一切进入保护区捡拾鸟蛋、捕鸟等违法活动。
（1.1.6）未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目，禁止建设。
（1.1.7）新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯（PX）项目，由省级政府按照国家批准的相关规划核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省级政府核准。其余项目禁止建设。
（1.1.8）规范印染建设项目环境管理，新上项目需经行业主管部门备案，未列入规划的项目不得新建，禁止未批准先建设、未验收先投产。
（1.1.9）印染企业必须对产品生产工艺采用的染料、助剂加以标识、备案，禁止使用国家公示的对人体有强致癌作用的染料品种，禁止使用国家公示的对环境影响较大的助剂品种。
（1.1.10）严禁在地下水超采区新增地下水开采。严格按照《新疆用水总量控制方案》开展水资源开发利用，对地下水超采区和超出地下水用水总量指标的师团，禁止新打井开采地下水。
（1.1.11）加大燃煤小锅炉淘汰力度。①城市建成区淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉。②团场严禁新建10蒸吨以下的小锅炉，严格限制建设20蒸吨以下的小锅炉。③环境空气质量未达标地区加大淘汰力度。④国家级、兵团级工业园区基本淘汰每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，禁止新建每小时65蒸吨以下燃煤锅炉。
（1.1.12）具备风光电清洁供暖建设条件的区域，原则上不再新批采暖热电联产项目。
（1.1.13）“奎-独-乌”区域内各有关师市城市建成区及国家级、兵团级工业园内禁止新建每小时65蒸吨以下燃煤锅炉。
（1.2）限制类：
（1.2.1）荒漠过渡带土地条件许可的情况下可进行矿产开发和独立工矿区建设。
（1.2.2）新建1000万吨/年以下常减压；新建80万吨/年以下石脑油裂解制乙烯、13万吨/年以下丙烯腈、100万吨/年以下精对苯二甲酸、20万吨/年以下乙二醇、100万吨/年以下煤制甲醇生产装置（综合利用除外）；新建7万吨/年以下聚丙烯（连续法及间歇法）、20万吨／年以下聚乙烯、乙炔法聚氯乙烯、起始规模小于30万吨/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯；新建纯碱、烧碱、电石（以大型先进工艺设备进行等量替换的除外）；新建、扩建古龙酸和维生素C原粉（包括药用、食品用和饲料用、化妆品用）生产装置，新建药品、食品、饲料、化妆品等维生素E原料生产装置。
（1.2.3）严格执行水资源管理制度和工业项目水耗标准，对于水耗总量大、单位产品水耗高的项目要按照相关水耗标准的先进值进行准入限制，不达标的项目视同“三高”项目严格禁止新、改、扩建。
（1.2.4）各类建设占用的天然草地和湿地等天然绿洲、水土保持林、水源涵养林、防风固沙林及其它各类防护林用地可严格依法审批后使用。
（1.3）鼓励类：
（1.3.1）大力发展旅游业和房地产业，并为各团场转移职工提供保障性住房和商品房；围绕已有的种植业、林果业和畜牧业基础，大力发展农副产品深加工产业；依托于国道、高速公路等交通资源和未来新市的人力资源，大力发展商贸服务业和纺织、机械加工、装备制造、电子信息、环保设备、新材料等环境友好型产业。
（1.3.2）加强农田防护林网体系建设，保护基本农田，改造中低产农田和盐碱地，发展设施农业，并改进农业种植技术。
（1.3.3）合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严禁混杂建设，各区之间设置隔离带。
（1.3.4）鼓励七师胡杨河市发展铝深加工项目、硅深加工项目、煤化工及氯碱化工深加工项目、石油天然气深加工项目、纺织服装深加工项目、生物产业项目、碳、铝、硅基新材料项目和新一代信息技术产业项目。
（1.3.5）鼓励20万吨/年及以上合成气制乙二醇、10万吨/年及以上离子交换法双酚A、15万吨/年及以上直接氧化法环氧丙烷、20万吨/年及以上共氧化法环氧丙烷、5万吨/年及以上丁二烯法己二腈生产装置，万吨级脂肪族异氰酸酯生产技术开发与应用；6万吨/年及以上非光气法聚碳酸酯生产装置，吸水性树脂、导电性树脂和可降解聚合物的开发与生产。
（1.3.6）《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）强调重点发展的产品有工程塑料及合成树脂，包括“新型工程塑料与塑料合金，新型特种工程塑料，新型氟塑料，液晶聚合物，高性能热塑性树脂，阻燃改性塑料，ABS及其改性制品，HIPS及其改性材料，不饱和聚酯树脂专用料，汽车轻量化热塑性复合材料。新型聚氨酯材料。高性能环氧树脂，聚双马来酰亚胺树脂，聚酰亚胺树脂，聚异氰酸酯树脂，酚醛树脂。”还有高性能纤维及复合材料，包括高性能碳纤维及其复合材料，碳/碳复合材料，高强玻璃纤维、连续玄武岩纤维、陶瓷纤维、石墨纤维等无机非金属高性能纤维及其复合材料，芳纶、超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料。芳砜纶纤维，聚苯硫醚纤维，聚四氟乙烯纤维，聚酰亚胺纤维、酚醛纤维、高吸水性纤维等具有耐腐蚀、耐高温、高强高模、抗燃、传导等功能的新型纤维。
（1.3.7）针对化工产业，鼓励重点发展芳烃深加工、丙烯利用、轻烃综合利用、甲醇/尿素深加工、氯产品精深加工、合成材料加工（塑料加工、橡胶加工和化纤制造）、高端专用化学品、煤焦化副产品利用八个产业集群。
（1.3.8）鼓励构建棉纺产业供应链。鼓励大型棉纺企业与棉花加工企业、兵地各相关部门开展供应链构建和合作；鼓励在疆大型纺织龙头企业通过股权投资等形式进行产业融合，按照“农户+棉花加工+纺纱”的生产经营模式，构建原料供应链条，促进一产、二产融合发展。
（1.3.9）建立和完善现代商贸物流配送体系、电子商务公共服务体系、再生资源回收利用体系、社区商业便民服务体系、农产品流通体系五大商贸流通体系。
（1.4）加强污水管网建设，应加快污水截污管网工程建设。
（1.5）在管网难以覆盖的地方，大力推广各种净化池，在农民建房和农村居民点改造的同时配套建设相应容积的生物净化池。
（1.6）水源保护区范围应设立隔离防护措施，包括物理隔离工程（护栏、围网等），防止人类不合理活动对水源保护区水量水质造成影响，进一步保护水源区核心地域。
（1.7）淘汰热电联产和集中供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉，按照有关要求加快淘汰建成区燃煤锅炉，加大燃煤锅炉及设施“电能替代”改造力度。
（1.8）根据主导生态功能定位，实施差别化管理，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。对生态保护红线内的自然保护区、国家公园、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、饮用水水源保护区等各类保护地的管理，法律法规和规章另有规定的，从其规定。生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）中规定的，对生态功能不造成破坏的有限人为活动。
	本项目属于养殖项目，项目所在生态环境分区为一般管控单元，不涉及基本农田、基础设施廊道、一级水源保护区等禁止建设区。
项目不涉及禁止占用区，项目为租赁用地，用地为设施农用地，不涉及草原，不涉及开垦、采矿、挖沙、取土等破坏草原植被的活动。项目区不涉及饮用水水源地一级保护区、饮用水源二级保护区、湿地省级（兵团）自然保护区。项目不属于新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目，不属于新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯（PX）项目，不属于印染建设项目。项目不涉及地下水开采，项目用水均铺设供水管网。项目供热采用电加热设备，不涉及燃煤锅炉建设。项目不属于采暖热电联产项目。项目不新建燃煤锅炉。
本项目不属于矿产开发和独立工矿区建设项目。项目为养殖企业，不涉及新建1000万吨/年以下常减压；新建80万吨/年以下石脑油裂解制乙烯、13万吨/年以下丙烯腈、100万吨/年以下精对苯二甲酸、20万吨/年以下乙二醇、100万吨/年以下煤制甲醇生产装置（综合利用除外）；新建7万吨/年以下聚丙烯（连续法及间歇法）、20万吨／年以下聚乙烯、乙炔法聚氯乙烯、起始规模小于30万吨/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯；新建纯碱、烧碱、电石（以大型先进工艺设备进行等量替换的除外）；新建、扩建古龙酸和维生素C原粉（包括药用、食品用和饲料用、化妆品用）生产装置，新建药品、食品、饲料、化妆品等维生素E原料生产装置。项目水耗仅为养殖、生活用水，用水不会突破师市限制，因此不属于水耗高的工业企业。项目不涉及天然草地和湿地等天然绿洲、水土保持林、水源涵养林、防风固沙林及其它各类防护林用地。项目为畜禽养殖项目，符合国家产业政策，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目以及《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类事项；本项目施工、运营期各类污染物均符合国家和自治区环境保护标准。
	符合

	
	污染物排放管控
	（2.1）废气：
（2.1.1）严格控制污染物排放总量（二氧化硫、氮氧化物），对电力行业重点加强结构调整与脱硫设施的稳定运行，实施低氮燃烧技术；新、扩、改建机组必须配套烟气脱硝设施。加大小锅炉淘汰，对大吨位锅炉因地制宜采取脱硫减排措施。
（2.1.2）开展金属制品业酸雾等工艺废气污染控制与治理，通过提升行业装备水平，完善废气收集系统，减少无组织排放，做到工艺废气排放浓度和厂界浓度双达标。
（2.1.3）开发区南园区、北园区属于兵团认定的化工园区需严格落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的要求，落实重点行业区域削减措施，纳入日常环境管理工作，建立考核机制，并与排污许可制度衔接。
（2.1.4）禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。任何单位和个人不得在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。
（2.2）废水：
（2.2.1）主要河流（奎屯河、四棵树河、古尔图河）、灌区场外引输水干渠和主要大中型水库（奎屯水库、柳沟水库、黄沟一库、黄沟二库、车排子水库、泉沟水库）水质达到Ⅲ类水质标准。
（2.2.2）重点加强各团场的污水处理厂及配套管网的建设，推进连队分散式污水处理；积极推动面源污染防治，对集中式规模化畜禽养殖场进行污染治理。
（2.2.3）在湿地省级（兵团）自然保护区外围地带，与各县市环保部门合作，有效实施村镇的点源污染控制，工业废水达标排放。
（2.2.4）从源头消减废水排放，严格控制企业废水达标排放。重点加强化工企业的污染防治，积极推动重污染行业工艺废水的深度处理与中水回用。
（2.2.5）建议开发区南园区配套建设10000m3/d中水处理厂。通过新建中水处理厂，对污水处理厂达标尾水进行深度处理和脱盐处理，达到回用水标准后全部回用。
（2.3）固废：
（2.3.1）推进固体废物源头减量，推进清洁生产，建立生态产业链，加强固体废物综合利用。
（2.3.2）建立和完善城镇生活垃圾收集、转运和处置设施，加快无害化处理步伐。
（2.3.3）调整农业种植结构，实施测土配方施肥、控制农药使用量，有效控制农业面源污染。
	本项目废气不涉及二氧化硫、氮氧化物等污染物排放，不涉及金属制品业酸雾等工艺废气，运营期仅养殖恶臭、饲料搅拌粉尘等，采取各项措施后，均能达标排放。本项目不在城市建成区建设，不涉及居民楼饮食业油烟。项目生活污水经防渗化粪池收集后定期拉运至污水处理厂处理；养殖过程中无养殖废水外排，与区域地表水无水力联系，对区域水环境影响较小。本项目废塑料包装材料等一般工业固废外售回收单位综合利用，能够从源头做到固废减量。项目牛粪及发酵垫料经无害化处理后还田，轮作施肥，不会造成农业面源污染。
本项目落实分区防渗，对地下水和土壤影响较小。落实粪污资源化利用，利用粪污无害化处理后还田，能够有效引导推动有机肥、绿肥替代化肥。
	符合

	
	环境风险防控
	（3.1）加强危险废物管理。加大危险废物管理法律法规宣传；继续开展危险废物经营许可证管理；加快医疗废物专业收集运输体系和集中处置设施的建设，做好医疗废物污染环境防治。
（3.2）到2030年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。
（3.3）完善水源地水质监测体系，建设饮用水水源地水位动态监测网建设。
（3.4）建立饮用水水质应急处理及快速反应机制，组建应急处理队伍，配备必要的应急处理装备，以增强城市应急能力和控制事故的能力，在饮用水水源水质发生异常，威胁供水安全等紧急情况下，应急措施。
（3.5）规划在湿地省级（兵团）自然保护区内人为活动频繁区域、珍稀水禽栖息地、重要生态保护区域、典型生态类型区等重点区域进行实时监控，涉及防火防灾、资源保护、安全生境、环境监测等，进行全方位、多角度的视频监控，提高保护区保护管理的现代化水平。
（3.6）加强重污染天气应急管理。建立重污染天气应急体系，做好重污染天气预警预报工作。各部门、各单位按照职责分工，在应急响应期间督促预案措施落实到位。
（3.7）开展建设用地土壤环境风险管控，强化污染场地开发利用的监督管理。加强固体废物污染防控，确保危险废物安全处置，危险废物规范化管理抽查合格率达到90%以上。
	项目医疗废物设置医疗废物暂存间暂存，并定期委托有资质单位运输处置；废消毒剂包装袋等危险废物设置危险废物贮存点暂存，并定期委托有资质单位运输处置，危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，不会造成医疗废物污染环境。项目建成后配套地下水、土壤跟踪监测制度，对地下水以及土壤环境影响较小。项目取得批复后应及时组织开展突发环境事件应急预案编制工作并在第七师胡杨河市生态环境局进行备案，定期演练，加强风险防控体系建设。
	符合

	
	资源利用效率
	（4.1）水资源：
（4.1.1）加强中水回用，提高水资源利用率；对七师所掌握的水资源进行综合统筹利用，编制园区的水资源论证报告，落实供水方案，保障产业发展的需求。
（4.1.2）到2030年工业用水重复率不低于50%，工业固体废物处置利用率不低于80%。
（4.1.3）到2030年降低河流引水率，退还生态用水。同时提高中水回用率至70%，增加中水回用量约0.5亿立方米/年。
（4.1.4）实行最严格水资源管理制度，开展水资源消耗总量和强度“双控”行动、水效领跑者引领行动，加大非常规水源利用规模。科学确定地下水管控指标，强化地下水超采治理。对水资源短缺地区实行更严格的产业准入、取用水定额控制。加快农业、工业、城镇节水改造，开展节水综合改造示范。
（4.2）大气：
（4.2.1）组织开展燃煤锅炉节能减排攻坚战，完成燃煤工业锅炉能效普查年度任务；推进锅炉系统安全节能标准化管理。
（4.3）固体废物：
（4.3.1）强化废物在企业内部的循环使用和综合利用，推广循环经济模式，减少固体废物的产生量。
（4.4）能源：
（4.4.1）考虑煤电化热联产，按照“煤炭—气化—甲醇、醋酸—燃气轮机（发电）—余热锅炉（汽轮机发电）”工艺流程，提高能源转化效率和资源利用率。
（4.4.2）充分利用当地太阳能等可再生能源的优势，推广太阳能光电、光热等可再生能源技术在边远地区的综合应用。
（4.4.3）大力推广清洁能源。加大清洁能源供应，提高城市清洁能源使用比重。加快推广以电代煤、以电代柴、以电代气，提高天然气未覆盖地区居民炊事、取暖电气化水平，提高农产品加工、梯级灌溉、苦咸水淡化、烘干房、大棚取暖等方面的清洁能源利用水平，加快推进电锅炉、电供暖、地源热泵、冷热联供等基础设施建设，加快风电清洁供暖示范项目实施步伐。
（4.4.4）完善能源消费总量和强度“双控”制度，大幅降低能耗强度，严格控制能源消费总量增速，协调推进兵团高质量发展和能源高效利用。
（4.5）清洁生产：
（4.5.1）促进清洁生产。加强对重点企业的清洁生产审核和评估验收。所有重点企业完成清洁生产强制审核，按照行业清洁生产一级标准实施技术改造。将清洁生产实施情况纳入企业环保绩效考核和企业环境行为评价范围。加快制定农副食品加工、焦化、氮肥、有色金属、制革、造纸等行业治理方案，实施清洁化改造。
（4.6）新建城市人均绿地到2030年达到20㎡/人。
（4.7）单位地区生产总值能耗降低率目标完成进度依据兵团统计局核定数据进行核查。
	本项目生产中主要消耗的资源为水、电，通过优化设备选型、优先选用低能耗的设备。本项目不涉及燃煤锅炉，不使用散煤、原料用煤，项目一般固废在厂区内暂存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。固体废物无害化处置率达到100%。项目落实清洁生产要求，能够有效控制水资源等用量。项目资源消耗量相对区域资源利用量较小，整体符合资源利用上限要求。
	符合



（2）《关于公布〈新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境分区管控更新成果（2023版）〉的通知》（师市环委办发〔2024〕2号）符合性分析
根据生态环境部《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函〔2023〕81号）有关要求，师市组织开展了2023年生态环境分区管控成果动态更新工作，形成了《新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境分区管控更新成果（2023版）》，并报生态环境部备案，现予以公布。
本项目位于第七师胡杨河市125团，位于125团一般管控单元，属于第七师胡杨河市划定一般管控单元，环境管控单元编码为ZH65770330001，本项目不涉及生态保护红线，项目所在区域不存在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等需要特别保护的区域，不属于禁止建设开发区和限制建设开发区，符合生态保护红线的要求，不会影响所在区域内生态功能和性质。本项目在第七师胡杨河市生态环境分区管控方案中位置见图1.4-3。
本项目与125团一般管控单元要求符合性见表1.4-2。
表1.4-2  本项目与125团一般管控单元要求符合性分析表
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	环境管控单元类别
	管控要求
	本项目符合性

	ZH65770330001
	125团一般管控单元
	一般管控单元
	空间布局约束
	（1）加强农田防护林网体系建设，保护基本农田，改造中低产农田和盐碱地，发展设施农业，并改进农业种植技术。
	本项目为规模化畜禽养殖，用地为设施农用地，不涉及基本农田。

	
	
	
	污染物排放管控
	（1）严格落实环境保护目标责任制，强化污染物总量控制目标考核，健全重大环境事件和污染事故责任追究制度，加大问责力度。强化环境执法监督，严格污染物排放标准、环境影响评价和污染物排放许可制度，进一步健全环境监管体制。
	项目生活污水定期拉运至污水处理厂处置，牛尿均被发酵垫料吸收，牛粪及发酵垫料还田于本项目周边农田；养殖饲料搅拌粉尘设置封闭式作业+润湿搅拌工艺控制，饲料粉碎粉尘经袋式除尘处理后经15m排气筒排放，堆肥废气经布袋除尘+生物除臭（滴滤法）处理后经15m排气筒排放；养殖产生的恶臭污染物氨、硫化氢通过控制饲养密度+及时清理粪污+场区绿化+喷洒生物除臭剂控制，堆肥间未被收集的硫化氢、氨通过加强封闭式作业控制，均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）排放限值，污染物排放量较小。

	
	
	
	环境风险防控
	（1）对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。
	本项目不占用耕地；本项目落实分区防渗措施，并设置土壤跟踪监测制度，轮作施肥，土壤环境风险可控。

	
	
	
	资源开发效率要求
	（1）推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量。
（2）推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。发展以喷滴灌和渠道防渗为中心的节水农业。
	本项目牛粪及发酵垫料经无害化处理后还田于周边农田，能够有效替代化肥，从源头减少化肥使用量。本项目厂区绿化灌溉采用滴灌技术，能够有效节水。


由上述分析结果可知，本项目符合《关于公布〈新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境分区管控更新成果（2023版）〉的通知》（师市环委办发〔2024〕2号）的要求。
（3）《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》符合性分析
按照《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌－博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区，新疆维吾尔自治区生态环境厅制定《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》。克奎乌-博州包括克拉玛依市、奎屯市、乌苏市和博尔塔拉蒙古自治州。本项目位于克奎乌-博州。
本项目在七大片区范围图位置见图1.4-4。
	管控要求
	项目情况
	符合性

	总体要求

	空间布局约束。严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展，新建、改建、扩建工业项目原则上应布置于由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求。
	本项目不涉及自然保护区，符合产业政策和环境准入要求，不属于“两高”项目。
	符合

	污染物排放管控。深化行业污染源头治理，深入开展火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放改造，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。
	本项目工艺较为简单，冬季生活供热采用电加热设备，废气可实现达标排放，项目无生产废水排放。
	符合

	环境风险防控。禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全
	本项目不涉及危险化学品生产。本项目医疗废物暂存于医疗废物暂存间，并委托有资质单位运输处置；危险废物暂存于危险废物贮存点，并委托有资质单位运输处置。
	符合

	资源利用效率要求。优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采
	本项目由市政供水管网输送新鲜水至项目区供应生产生活用水，不涉及地下水开采，生产所需能源全部采用清洁能源。
	符合

	克奎乌-博州管控要求

	严格落实“奎-独-乌”联防联控区内有关法规政策要求。“奎-独-乌”联防联控区所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准。强化与生产建设兵团第七师的联防联控，确保区域环境空气质量持续改善。
	本项目不涉及“奎-独-乌”联防联控区。本项目运营后在采取各项措施后对区域环境空气质量影响较小。
	符合

	加强艾比湖、赛里木湖周边地区、博尔塔拉河流域生态防护林地保护，维护区域生物多样性功能。
	本项目不涉及艾比湖、赛里木湖以及博尔塔拉河周边地区，与地表水无水力联系，不会污染地表水环境。
	符合

	开展奎屯河流域地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。
	本项目距离奎屯河流域7km，项目用水由市政管网提供，不涉及地下水开采。
	符合

	持续推进山区森林草原和准噶尔盆地南缘防沙治沙区域的生态恢复治理工作。煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。
	本项目不涉及煤炭、石油、天然气开发。
	符合

	强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。
	本项目不涉及油（气）资源开发、重金属行业；本项目畜禽养殖粪污资源化利用，在周边农田消纳范围内，合理利用粪污。
	符合


因此本项目符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》克奎乌－博州片区管控要求。
[bookmark: _Toc4402]1.5关注的主要环境问题及环境影响
根据项目工程特点及区域环境状况，本次评价关注的主要环境问题及环境影响如下：
（1）项目选址的合理性及环境可行性；
（2）废气：主要关注运营期养殖恶臭、饲料粉碎粉尘、饲料搅拌粉尘、堆肥废气以及移动源尾气等对区域大气环境的影响；重点分析废气源强、治理措施的可行性及对周边大气环境的影响。
（3）项目产生的粪污经堆肥处理后，对区域地下水环境、土壤环境的影响。
（4）项目运营期恶臭气体对周围环境空气的影响。
（5）项目施工期、运营期对生态环境的破坏影响。
（6）项目建设对周围环境风险的影响。
[bookmark: _Toc11036]1.6环评报告书的主要结论
综合分析结果表明，本项目建设符合国家产业政策，选址合理可行；工艺选择符合清洁生产要求；各项污染物能够达标排放；项目运行后对周围环境影响较轻；环境风险水平在可接受程度内；通过公众参与分析，当地群众支持该项目建设；项目建成后对当地经济起到促进作用，项目建设可以实现“达标排放”“总量控制”和“风险控制”的目标。考虑项目在建设过程中的不确定因素，项目建设过程中应认真落实环境保护“三同时”，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。
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[bookmark: _Toc211967457][bookmark: _Toc7459][bookmark: _Toc10471][bookmark: _Toc5529][bookmark: _Toc212261165][bookmark: _Toc28805][bookmark: _Toc213206441][bookmark: _Toc521706420][bookmark: _Toc222825827][bookmark: _Toc12773][bookmark: _Toc164225287][bookmark: _Toc164225095][bookmark: _Toc162921846][bookmark: _Toc164224902][bookmark: _Toc20648]2.1编制依据
[bookmark: _Toc7706][bookmark: _Toc17736][bookmark: _Toc211967458][bookmark: _Toc162921847][bookmark: _Toc164225288][bookmark: _Toc213206442][bookmark: _Toc164225096][bookmark: _Toc222825828][bookmark: _Toc164224903][bookmark: _Toc212261166][bookmark: _Toc5037]2.1.1法律法规依据
（1）《中华人民共和国生态环境法典》，2026.3.12通过，2026年8月15日起施行；
（2）《中华人民共和国水土保持法》，2010.12.25修订，2011.3.1施行；
（3）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2011.2.29修订，2012.7.1施行；
（4）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018.8.31通过，2019.1.1施行；
（5）《中华人民共和国城乡规划法》，2019.4.23修正； 
（6）《中华人民共和国野生动物保护法》，2018.10.26 修正； 
（7）《中华人民共和国土地管理法》，2019.8.26修正；
（8）《中华人民共和国防沙治沙法》，2018.10.26修正；
（9）《中华人民共和国畜牧法》，2022.10.30修订，2023.3.1施行；
（10）《中华人民共和国动物防疫法》，2021.1.22修订，2021.5.1施行；
（11）《建设项目环境保护管理条例》，2017.7.16修订；
（12）《畜禽规模养殖污染防治条例》，2014.1.1施行。
[bookmark: _Toc6364][bookmark: _Toc2417][bookmark: _Toc406504191]2.1.2部门规章
[bookmark: _Toc28714]（1）《中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，2018.6.16施行；
（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），2021.1.1施行；
（3）《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号），2015.1.8施行；
（4）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），2019.1.1施行； 
（5）《国家危险废物名录（2025年版）》（生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会令第36号），2025.1.1施行； 
（6）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令第7号），2024.2.1施行；
（7）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号），2012.07.03；
（8）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号），2012.08.07；
（9）《排污许可管理条例》（国令第736号），2021.03.01；
（10）《环境保护部 农业部关于进一步加强畜禽养殖污染防治工作的通知》（环水体〔2016〕144号）；
（11）《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）；
（12）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）；
（13）《畜禽养殖污染防治管理办法》（国家环境保护总局令第9号）；
（14）《工业和信息化部关于进一步加强工业节水工作的意见》（工信部节〔2010〕218号）；
（15）《病死动物无害化处理技术规范》（农医发〔2013〕34号）；
（16）《排污许可管理办法》（生态环境部令第32号，2024年4月1日）；
（17）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；
（18）《关于开展环境污染强制责任保险试点工作的指导意见》（环发〔2013〕10号）；
（19）《关于进一步加强工业节水工作的意见》（工信部节〔2010〕218号）；
（20）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）；
（21）《国土资源部、农业部关于进一步支持设施农业健康发展的通知》（国土资发〔2014〕127号）；
（22）《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发〔2010〕151号）；
（23）《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）；
（24）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31号）；
（25）《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）；
（26）《关于印发〈畜禽养殖禁养区划定技术指南〉的通知》（环办水体〔2016〕99号）；
（27）《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部令2022年第3号）；
（28）《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号），2025.4.16施行。
[bookmark: _Toc25807]2.1.3地方性法规和规章
[bookmark: _Toc162921849][bookmark: _Toc164224905][bookmark: _Toc164225098][bookmark: _Toc164225290][bookmark: _Toc222825830][bookmark: _Toc212261168][bookmark: _Toc211967460][bookmark: _Toc17419][bookmark: _Toc213206444]（1）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议，2018.09.21；
（2）《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，2019.1.1；
（3）《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 新疆生产建设兵团办公厅关于印发〈新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案〉的通知》（新政办发〔2024〕58号），2024.12.10；
（4）《兵团办公厅印发〈关于促进兵团畜牧业高质量发展的意见〉的通知》（新兵办发〔2021〕25号）；
（5）《关于印发〈新疆生产建设兵团土地管理规定（试行）〉的通知》（新兵发〔2023〕12号）；
（6）《关于印发新疆生产建设兵团水污染防治工作方案的通知》（ 新兵发〔2016〕39号）；
（7）《新疆生产建设兵团生态环境分区管控成果动态更新情况说明》；
（8）《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》（新环环评发〔2021〕162号），2021年7月26日；
（9）《关于印发新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额的通知》（新政办发〔2007〕105），2007.06.06；
（10）《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则（试行）》（新环发〔2014〕234号），2014.06.12；
（11）《关于公布〈新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境分区管控更新成果（2023版）〉的通知》（师市环委办发〔2024〕2号）。
[bookmark: _Toc19862][bookmark: _Toc16991]2.1.4相关技术规范及技术导则
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
[bookmark: OLE_LINK1]（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
（4）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；
（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；
（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（9）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；
（10）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；
（11）《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；
（12）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；
（13）《畜禽养殖业污染防治技术政策》环发〔2010〕151号；
（14）《畜禽养殖场（小区）环境守法导则》；
（15）《规模畜禽养殖污染防治最佳可行性技术指南》（HJ-BAT-10）；
（16）《农村小型畜禽养殖污染防治项目建设与投资指南》（2013年11月11日）；
（17）《畜禽养殖禁养区划定技术指南》（环办水体〔2016〕99号）；
（18）《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）；
（19）《农业部印发〈畜禽粪污资源化利用行动方案（2017—2020年）〉的通知》（农牧发〔2017〕11号）；
（20）《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧〔2018〕2号）；
（21）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；
（22）《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）；
（23）《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）；
（24）《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）；
（25）《排污单位环境管理台账及排污许可证报告技术规范总则（试行）》；
（26）《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）。
[bookmark: _Toc15882][bookmark: _Toc2891][bookmark: _Toc9022]2.1.5相关规划
（1）《 关于印发〈新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划〉的通知》（新兵发〔2021〕36号）；
（2）《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
（3）《新疆维吾尔自治区畜牧业“十四五”发展规划》；
（4）《全国地下水污染防治规划（2011-2020）》；
（5）《新疆维吾尔自治区主体功能区划》（2002年10月）；
（6）《中国新疆水环境功能区划》（原新疆维吾尔自治区环境保护局，2002年11月）；
（7）《第七师关于划定畜禽养殖禁养区和限养区的方案》
[bookmark: _Toc23895][bookmark: _Toc28674]2.1.6项目有关文件资料
（1）胡杨河市鑫驰农牧有限责任公司育肥牛养殖改扩建建设项目环境影响评价工作委托书；
（2）新疆生产建设兵团投资项目备案证（经发办备〔2026〕010号）；
（3）环境质量现状监测资料；
（4）建设单位提供的相关技术资料。
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（1）通过现场调查、资料收集及环境监测，了解项目所在地自然环境、社会经济环境、环境质量现状以及存在的主要环境问题。
（2）从工艺着手，分析生产工艺、生产设备及原辅材料的消耗，掌握主要污染源及排放状况。
（3）通过分析和计算，预测污染物排放对周围环境的影响程度，判断其是否满足环境质量标准要求。
（4）从技术、经济角度分析拟采取的环保措施的可行性，为工程环保措施的设计和环境管理提供依据。
（5）从环保法规、产业政策、环境特点、污染防治等方面进行综合分析，对本项目的环境可行性作出明确结论。
[bookmark: _Toc25282][bookmark: _Toc28576][bookmark: _Toc31636][bookmark: _Toc2181][bookmark: _Toc90770962][bookmark: _Toc137476636][bookmark: _Toc90772633][bookmark: _Toc16229][bookmark: _Toc20709][bookmark: _Toc29263][bookmark: _Toc2819]2.2.2工作原则
突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。
（1）依法评价
贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。
（2）科学评价
规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。
（3）突出重点
根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
[bookmark: _Toc12516][bookmark: _Toc1189][bookmark: _Toc30175][bookmark: _Toc13856][bookmark: _Toc31301][bookmark: _Toc29202][bookmark: _Toc5501][bookmark: _Toc32027]2.3评价因子识别与筛选
根据工程的特征、阶段（施工期、运营期）和所处区域的环境特征，全面分析判别本项目建设对环境可能产生影响的因素、影响途径，初步估算影响程度。通过筛选确定本次评价重点和评价因子。
[bookmark: _Toc16689][bookmark: _Toc29257][bookmark: _Toc28948]2.3.1 影响因素识别
根据项目的排污特点及所处环境特征，环境影响因子的识别见表2.3-1。
表2.3-1建设项目环境影响识别
	[bookmark: _Toc26382][bookmark: _Toc14925][bookmark: _Toc27376][bookmark: _Toc16887]影响受体

影响因素
	自然环境
	生态环境

	
	环境空气
	地表水
	地下水
	土壤环境
	声环境
	陆上生物

	施工期
	施工废水
	
	-S1D
	-S1D
	-S1D
	
	-S1D

	
	施工扬尘
	-S1D
	
	
	
	
	-S1D

	
	施工噪声
	
	
	
	
	-S1D
	-S1D

	
	渣土垃圾
	-S1D
	-S1I
	-S1I
	-S1D
	
	-S1D

	运行期
	废水排放
	
	
	-L1D
	-L1D
	
	-L1D

	
	废气排放
	-L2D
	
	
	
	
	-L1D

	
	噪声排放
	
	
	
	
	-L2D
	-L0D

	
	固体废物
	
	
	
	-L1D
	
	

	
	环境风险
	-S3D
	-S3D
	-S3D
	-S3D
	-S3D
	-S3D


注：“+和-”分别表示有利、不利影响；“L和S”分别表示长期、短期影响；“0至3”分别表示无影响、轻微影响、中等影响、重大影响；“D和I”分别表示直接、间接影响。
2.3.2评价因子筛选
2.3.2.1施工期
本项目施工期主要进行土地平整，构筑物建设和装饰，设备安装等，施工过程对环境会带来短暂的影响，依照国家大气、水污染物总量控制的指标规定以及该地区环境质量现状的要求。
2.3.2.2运营期
（1）环境空气
根据本项目的开发建设规划，建成后对环境空气质量可能会造成一定程度影响的污染源将主要来自养殖区、粪便处理废气，评价因子如下：
现状评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、氨、硫化氢、臭气浓度、TSP；
影响评价因子：氨、硫化氢、臭气浓度、PM10、PM2.5、TSP。
（2）水环境
①地表水
本项目与区域地表水无直接水力联系，因此不设置地表水评价范围。
②地下水
本项目产生的废水主要为工作人员生活污水，对项目区地下水环境质量造成一定程度影响，评价因子如下：
地下水现状评价因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数共23项。
地下水影响评价因子：NH3-N。
（3）声环境
本项目的噪声源主要来自养殖噪声。
现状评价因子：等效连续A声级；
影响预测因子：等效连续A声级。
（4）固体废物
本项目产生的固废为生产过程中产生的牛粪、废发酵垫料、病死牛、兽用医疗废物、废包装材料、除尘灰、废填料及生活垃圾。
（5） 土壤环境
本项目的土壤污染主要来自生产过程中生产废水或固体废物泄漏导致。
现状评价因子：镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、六六六、滴滴涕；
影响预测因子：COD、NH3-N。
（6）生态环境
现状评价因子：植被类型、动物、土壤类型、植被覆盖率；
影响预测因子：项目永久占地、植被变化、水土流失。
表2.3-2环境影响评价因子筛选表
	环境因素
	现状评价因子
	影响评价因子

	环境空气
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、氨、硫化氢、臭气浓度、TSP
	氨、硫化氢、臭气浓度、PM10、PM2.5、TSP

	地下水
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数
	NH3-N

	噪声
	等效连续A声级
	厂界等效连续A声级

	固体废物
	——
	牛粪、废发酵垫料、病死牛、兽用医疗废物、废包装材料、除尘灰、废填料及生活垃圾

	土壤
	镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、六六六、滴滴涕
	COD、NH3-N

	生态环境
	植被类型、动物、土壤类型、植被覆盖率
	项目占地、植被变化、水土流失


[bookmark: _Toc38885389][bookmark: _Toc29892][bookmark: _Toc14809][bookmark: _Toc21749][bookmark: _Toc20697][bookmark: _Toc7633][bookmark: _Toc370052887][bookmark: _Toc12526][bookmark: _Toc28723][bookmark: _Toc25857][bookmark: _Toc29490]2.4环境功能区划
[bookmark: _Toc9797][bookmark: _Toc27016][bookmark: _Toc8023][bookmark: _Toc4719]2.4.1环境空气质量功能区划
根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026），项目区环境空气质量属于二类区。
[bookmark: _Toc20613][bookmark: _Toc12268][bookmark: _Toc1292][bookmark: _Toc18572]2.4.2水环境功能区划
[bookmark: _Toc9056][bookmark: _Toc9482][bookmark: _Toc21841][bookmark: _Toc30349]地下水：根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），项目区地下水环境质量属于Ⅲ类区。
2.4.3声环境功能区划
根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目所在区域声环境质量属于2类声环境功能区。
[bookmark: _Toc10689][bookmark: _Toc29063][bookmark: _Toc368][bookmark: _Toc8366]2.4.4生态功能区划
按照《新疆生产建设兵团生态功能区划》，拟建项目区的生态功能区划见表2.4-1，生态功能区划图见图2.4-1，生态功能图见图2.4-1。
表2.4-1评价区生态功能区划简表
	项目
	区划

	生态区
	Ⅱ兵团准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态区

	生态亚区
	Ⅱ3六、七、八、十二师准噶尔盆地南部灌木、半灌木荒漠、绿洲农业生态亚区

	生态功能区
	11.六、七、八师奎屯一石河子一五家渠城镇与绿洲生态功能区

	主要生态服务功能
	工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制

	主要生态环境问题
	地下水超采、荒漠植被退化、河流萎缩断流、土地荒漠化与盐渍化、工业污染严重、绿洲外围受到沙漠化威胁

	主要保护目标
	保护绿洲农田生态系统及农田土壤环境质量、保护城市环境质量、保护荒漠植被

	主要保护措施
	节水灌溉、合理控制地下水开采，各类污染物达标排放、提高城市环境质量，保护绿洲外围荒漠植被、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理

	适宜发展方向
	发展以棉花为主导的优质、高效、特色农业；加快高标准城镇（市）化建设；发展和做强棉纺业、塑化节水器材产业、化工业等重要工业的建设


[bookmark: _Toc578][bookmark: _Toc29538][bookmark: _Toc52][bookmark: _Toc1649][bookmark: _Toc2672]2.5评价标准
[bookmark: _Toc21916][bookmark: _Toc22826]2.5.1环境质量标准
2.5.1.1环境空气质量标准
评价区域属二类区，环境空气质量评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1 环境空气污染物基本项目浓度限值过渡阶段浓度限值二级限值；特征污染物TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2环境空气污染物其他项目浓度限值；NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表 D.1  其他污染物空气质量浓度参考限值，详见表2.5-1。
表2.5-1环境空气质量标准  单位：mg/m3
	序号
	污染物
	浓度限值（μg/m3）
	标准来源

	1
	二氧化硫（SO2）
	1小时平均
	500
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1 环境空气污染物基本项目浓度限值过渡阶段浓度限值二级限值

	
	
	日平均
	150
	

	
	
	年平均值
	60
	

	2
	二氧化氮（NO2）
	1小时平均
	200
	

	
	
	日平均
	80
	

	
	
	年平均值
	40
	

	3
	PM10
	1小时平均
	-
	

	
	
	日平均
	120
	

	
	
	年平均值
	60
	

	4
	PM2.5
	1小时平均
	-
	

	
	
	日平均
	60
	

	
	
	年平均值
	30
	

	5
	一氧化碳（CO）
	1小时平均
	10000
	

	
	
	日平均
	4000
	

	6
	臭氧（O3）
	1小时平均
	200
	

	
	
	日最大8小时平均
	160
	

	7
	TSP
	日平均
	300
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2环境空气污染物其他项目浓度限值二级限值

	
	
	年平均值
	200
	

	8
	硫化氢
	1小时平均
	10
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表 D.1  其他污染物空气质量浓度参考限值

	9
	氨
	1小时平均
	200
	


2.5.1.2水环境质量标准
地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，其标准值见表2.5-2。
表2.5-2地下水评价标准  单位：mg/L
	项目
	检测项目
	单位
	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）标准值

	1
	pH
	无量纲
	6.5~8.5

	2
	总硬度
	mg/L
	450

	3
	溶解性总固体
	mg/L
	1000

	4
	硫酸盐
	mg/L
	250

	5
	氯化物
	mg/L
	250

	6
	铁
	mg/L
	0.3

	7
	锰
	mg/L
	0.1

	8
	铜
	mg/L
	1

	9
	锌
	mg/L
	1

	10
	铝
	mg/L
	0.2

	11
	挥发性酚类
	mg/L
	0.002

	12
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.3

	13
	耗氧量（CODMN法，以O2计）
	mg/L
	3

	14
	氨氮
	mg/L
	0.5

	15
	硫化物
	mg/L
	0.02

	16
	钠
	mg/L
	200

	17
	总大肠菌群
	MPN/
100mL
	3.0

	18
	菌落总数
	CFU/mL
	100


2.5.1.3声环境质量标准
声环境质量评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准：昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。见表2.5-3。
表2.5-3声环境质量标准
	适应区域
	标准值dB（A）
	标准来源

	
	昼间
	夜间
	

	环境噪声
	60
	50
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）


2.5.1.4土壤环境质量标准
根据建设用地分类标准，农用地、未利用地不属于建设用地，不适用于《建设用地土壤质量标准》。根据《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018），农用地指GB/T 21010 中的01耕地（0101水田、0102水浇地、0103旱地） 、02园地（0201果园、0202茶园）和04草地（0401天然牧草地、0403人工牧草地）。据2019年4月22日的部长信箱对《关于林地和未利用地土壤如何选用评价标准问题的回复》项目的回复，“《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）保护目标主要是食用农产品质量安全，因此，适用范围主要是耕地，以及园地、牧草地。”“ 林地和未利用地土壤如何选用评价标准，应当依据其保护目标确定。”“未利用地可以按照未来拟利用方式及保护目标选择相应评价标准。”
本项目用地用于规模化畜禽养殖，为设施农用地，因此土壤质量执行《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中的表4养殖场土壤环境质量评价指标和限值，见表2.5-4。
表2.5-4养殖场土壤环境质量标准
	序号
	监测项目
	单位
	《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中的表4养殖场土壤环境质量评价指标限值

	1
	镉
	mg/kg
	1.0

	2
	汞
	mg/kg
	1.5

	3
	砷
	mg/kg
	40

	4
	铜
	mg/kg
	400

	5
	铅
	mg/kg
	500

	6
	铬
	mg/kg
	300

	7
	锌
	mg/kg
	500

	8
	镍
	mg/kg
	200

	9
	六六六
	mg/kg
	1.0

	10
	滴滴涕
	mg/kg
	1.0

	[bookmark: _Toc19859][bookmark: _Toc28858]11
	养殖场土壤环境质量标准
	个/kg
	10


2.5.2污染物排放标准
2.5.2.1废气
（1）施工阶段产生的粉尘污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3，见表2.5-5。
表2.5-5项目大气污染物排放限值表
	污染物名称
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	标准来源

	施工粉尘
	无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点）1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


（2）本项目运营期废气污染源主要为养殖恶臭、饲料加工粉尘、饲料撒料粉尘、堆肥废气。
粪便、发酵垫料卸料、翻抛废气有组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值；恶臭污染物氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值。
饲料加工有组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值。
厂界无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值。
表2.5-6大气污染物排放所执行的标准
	污染源
	污染物
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	标准来源

	堆肥间排放口（DA001）
	有组织
	氨
	/
	4.9
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值

	
	
	硫化氢
	/
	0.33
	

	
	
	臭气浓度
	/
	2000（无量纲）
	

	
	
	颗粒物
	120
	3.5
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值

	饲料加工区排放口（DA002）
	
	
	
	
	

	厂界
	无组织
	颗粒物
	1.0
	/
	


《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）于1994年1月15日实施，《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）于2001年11月26日批准，实施年限晚于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）本标准适用于集约化、规模化的畜禽养殖场和养殖区。本项目为畜禽规模化养殖项目，因此臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），氨、硫化氢由于《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）无限值要求，因此氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。
恶臭污染物臭气浓度场界排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7 集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准，详见表2.5-7。
表2.5-7畜禽养殖业污染物排放标准
	污染源
	污染物
	排放浓度（无纲量）
	标准来源

	厂界
	无组织
	臭气浓度
	70
	《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 7 集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准


恶臭污染物H2S、NH3厂界排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准限值，详见表2.5-8。
表2.5-8恶臭污染物排放标准
	污染源
	污染物
	排放浓度（mg/m3）
	标准来源

	厂界
	无组织
	氨
	1.5
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值中二级标准限值

	
	
	硫化氢
	0.06
	


2.5.2.2废水
施工阶段、运营阶段产生的生活污水经防渗化粪池收集后定期拉运至污水处理厂处理，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 第二类污染物最高允许排放浓度三级标准。
表2.5-9生活污水排放标准限值 单位：mg/L 
	标准号
	污染因子
	单位
	标准值

	
	
	
	企业生活污水总排放口

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 第二类污染物最高允许排放浓度三级标准
	pH
	/
	6~9

	
	COD
	mg/L
	500

	
	SS
	mg/L
	400

	
	BOD
	mg/L
	300

	
	氨氮
	mg/L
	-


2.5.2.3噪声
①施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）进行评价，详见表2.5-12。
表2.5-12建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A）
	昼间
	夜间

	70
	55


[bookmark: _Toc13827]②厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。
2.5.2.4固体废物
《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）固体畜禽粪便经过堆肥处理后应符合表2.5-13的卫生学要求。
畜禽粪便及废垫料经无害化处置，根据《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018），畜禽粪便经无害化处理后直接还田利用的，应符合GB/T25246的规定。因此本项目粪便无害化处理后符合《畜禽粪肥还田技术规范》（GB/T25246-2025）以及《粪便无害化卫生要求》（GB 7959-2012）要求，见表2.5-14的规定。
表2.5-13畜禽养殖业废渣无害化环境标准
	控制项目
	指标

	蛔虫卵
	死亡率≥95%

	粪大肠杆菌群数
	≤105个/kg


表2.7-14还田技术指标要求
	控制项目
	指标

	《畜禽粪肥还田技术规范》（GB/T25246-2025）固体粪肥卫生学指标

	蛔虫卵
	死亡率≥95%

	粪大肠菌值
	10-1~10-2个/kg

	钩虫卵
	/

	蚊子、苍蝇
	无活的蛆、蛹或新羽化的成蝇

	《粪便无害化卫生要求》（GB 7959-2012）好氧发酵的卫生要求

	温度与持续时间
	机械  堆温≥50°C，至少持续2d

	沙门氏菌
	不得检出


同时本项目有机肥应符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）相关要求：
①堆肥产品存放时，含水率应不高于30%，袋装堆肥含水率应不高于20%；②堆肥产品的含盐量应在1%～2%；③成品堆肥外观应为茶褐色或黑褐色，无恶臭，质地松散，具有泥土气味。
“为防治动物传染病而需要收集和处置的废物”由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，可以实现病害动物无害化处理和环境污染防控的目的，不宜再认定为危险废物集中处置项目。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的相关规定，病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。根据《畜禽规模养殖污染防治条例》对染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置。因此环评提出本项目委托胡杨河市题桥环保科技有限公司做无害化处置。
一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；兽用医疗废物按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》规定，设置医疗废物暂存间，对医疗废弃物进行分类暂存，危险废物在厂区内的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
[bookmark: _Toc18589]2.6评价等级及评价重点
[bookmark: _Toc12585][bookmark: _Toc24393]2.6.1评价等级
2.6.1.1大气环境影响评价等级
（1）判定依据
式中：Pi—第i根据评价导则《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3“评价等级判定”规定的方法核算，选择1-3种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：
[image: 1609729701(1)]
Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
ρi—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
ρ0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3
ρ0i一般选用《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中1小时平均质量浓度的二级浓度限值。对仅有 8 h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值；对该标准中未包含的污染物可参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1中相关限值要求。
评价工作等级按表2.6-1进行划分，如污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）。
表2.6-1环境空气影响评价工作等级判别表
	评价等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax<10%

	三级
	Pmax﹤1%


评价等级的确定还应符合以下规定：
同一评价项目有多个（两个以上，含两个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。
（2）判别估算过程
本项目估算模型参数见表2.6-2。
表2.6-2估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	-

	最高环境温度/℃
	40.7

	最低环境温度/℃
	-27.3

	土地利用类型
	设施农用地

	区域湿度条件
	干燥气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑海岸线熏烟
	考虑海岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/km
	否

	
	岸线方向/°
	否


本项目各废气污染源的参数见表2.6-3~2.6-4。
表2.6-3点源大气排放口基本情况表
	编号
	污染源
名称
	排气筒底部中心坐标
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	排气筒底部海拔m
	烟气温度/℃
	烟气量/（m3/h）
	烟气流速（m/s）
	年排放小时数/h
	排放口类型
	排放
工况
	污染物排放情况kg/h

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PM10
	PM2.5
	氨
	硫化氢

	DA001
	堆肥间排放口
	-120
	-318
	15
	0.3
	313
	20
	5000
	19.6
	4728
	一般排放口
	正常工况
	0.0042
	0.0021
	0.0063
	0.0004

	DA002
	饲料加工排放口
	-35
	0
	15
	0.3
	313
	20
	5000
	19.6
	5840
	一般排放口
	正常工况
	0.0017
	0.0009 
	
	


表2.6-4本项目矩形面源参数表参数一览表
	编号
	名称
	面源起点坐标/m
	面源海拔/m
	面源宽度/m
	面源长度/m
	与正北向夹角/（°）
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染排放速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	TSP
	氨
	硫化氢

	1
	堆肥间
	-116
	-315
	314
	20
	40
	104.61
	8
	4728
	连续
	0.0063
	0.0063
	0.0004

	2
	堆肥区
	-116
	-335
	314
	40
	80
	98.81
	2
	4728
	连续
	0.0021
	
	

	3
	养殖区
	51
	-395
	314
	122
	815
	83.02
	8
	8760（饲料搅拌5840）
	连续
	0.1610
	0.0674
	0.0011

	4
	饲料加工区
	-35
	5
	314
	7
	50
	109.84
	5
	5840
	连续
	0.0205
	
	

	5
	还田区
	-1950
	4930
	309
	1620
	2160
	89.99
	1
	4728
	连续
	
	0.2200
	0.0021



表2.6-5 废气污染物排放情况汇总表
	序号
	污染源名称
	方位角度（度） 
	离源距离（m）
	相对源高（m）
	TSP|D10（m）
	PM10|D10（m）
	PM2.5|D10（m）
	氨|D10（m）
	硫化氢|D10（m）

	1
	DA001
	340
	168
	-0.01
	0.00|0
	0.12|0
	0.12|0
	0.33|0
	0.42|0

	2
	DA002
	340
	168
	-0.01
	0.00|0
	0.05|0
	0.05|0
	0.00|0
	0.00|0

	3
	堆肥间
	20
	24
	0
	0.96|0
	0.00|0
	0.00|0
	4.33|0
	5.49|0

	4
	堆肥区
	0
	58
	0
	1.21|0
	0.00|0
	0.00|0
	0.00|0
	0.00|0

	5
	养殖区
	0
	427
	0
	5.07|0
	0.00|0
	0.00|0
	9.55|0
	3.12|0

	6
	饲料加工区
	0
	26
	0
	3.81|0
	0.00|0
	0.00|0
	0.00|0
	0.00|0

	7
	还田区
	35
	1315
	0
	0.00|0
	0.00|0
	0.00|0
	7.05|0
	1.35|0

	各源最大值
	--
	--
	--
	5.07
	0.12
	0.12
	9.55
	5.49


（3）确定评价等级
由上表估算结果表明，1＜Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气评价等级为二级评价。
2.6.1.2水环境评价等级
（1）地表水
本项目拟建于第七师胡杨河125团14连，项目区用地范围无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地等生态敏感区。项目运营期生活污水定期拉运至污水处理厂处理，不进入周边地表水体，与地表水体无水力联系。
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中相关内容判定，确定本项目地表水评价工作等级为三级B，判定依据详见表2.6-6。
表2.6-6水污染影响型建设项目评价等级判定表
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；
水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	—

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。
注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。
注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。
注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。
注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。
注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。
注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。
注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。
注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。
注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价内容如下：
①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；
②依托污水处理设施的环境可行性评价。
（2）地下水
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》，建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定：
建设项目类别：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A“地下水环境影响评价行业分类表”中的“B农、林、牧、渔、海洋”中的“14畜禽养殖场、养殖小区”编制报告书“年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上；涉及环境敏感区的”类别，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。
地下水敏感程度：本项目用地范围内不涉及非集中式饮用水水源地，无分散式饮用水水源地，也不存在其他地下水环境敏感区，故本项目区域地下水级别为“不敏感”。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），确定本项目评价等级为三级，地下水环境敏感程度分级表见表2.6-7和地下水评价工作等级分级表见表2.6-8。
表2.6-7地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其他地区。

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


表2.6-8评价工作等级分级表
	
项目类别
环境敏感程度

	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水三级评价工作内容为：
（1）了解调查评价区和场地环境水文地质条件。 
（2）基本掌握调查评价区的地下水补径排条件和地下水环境质量现状。 
（3）采用解析法或类比分析法进行地下水影响分析与评价。 
（4）提出切实可行的环境保护措施与地下水环境影响跟踪监测计划。
2.6.1.3声环境评价等级	
根据该项目噪声源和周边环境特征和《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中有关评价工作分级的规定，确定本次声环境影响评价等级，声环境评价工作等级判定详见表2.6-9。
表2.6-9声环境评价工作等级判定表
	影响因素评价等级
	评价工作分级判据

	一级
	评价范围内有适用于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的0类声环境功能区域，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达5dB（A）以上（不含5dB（A）），或受影响人口数量显著增加时。

	二级
	建设项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB（A）～5dB（A），或受噪声影响人口数量增加较多时。

	三级
	建设项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB（A）以下（不含3dB（A）），且受影响人口数量变化不大时。


本项目所在区域周围200m范围内无声环境敏感目标，处于《声环境质量标准》（GB3096-2008）二类功能区，受影响人数变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的评价等级确定原则，本项目声环境评价等级为二级。
2.6.1.4土壤环境评价等级
土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于农业牧渔业中年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区及以上的畜禽养殖场，属于III类项目。
土壤敏感程度分级：项目区位于第七师胡杨河市125团，经现场踏勘可知项目区及其周围无自然保护区、风景名胜区等敏感区，东侧隔道路为125团14连耕地，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表3污染影响型敏感程度分级表，项目区土壤敏感程度为敏感。
占地规模：本项目占地面积5hm2＜12hm2＜50hm2，属于中型规模。
土壤环境质量评价等级：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表4污染影响型评价工作等级划分表，详见表2.4-10，本项目土壤环境影响评价等级为三级。
表2.6-10污染影响型评价工作等级划分表
	
敏感程度
敏感程度
评价等级
占地规模
	I类
	II类
	III类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作


2.6.1.5生态环境
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中6.1.2确定评价等级：
①涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；
②涉及自然公园时，评价等级为二级；
③涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；
④根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
⑤根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
⑥当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；
⑦除本条①、②、③、④、⑤、⑥以外的情况，评价等级为三级；
⑧当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。
根据以上判别，本项目属于⑦，因此生态环境评价工作等级为三级。
2.6.1.6环境风险
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）风险评价等级划分原则，环境风险评价工作划分等级分为一级、二级、三级，根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，以此确定评价工作等级。
本项目涉及的有毒有害物质主要为氨、硫化氢等，根据6.1章节分析，本项目风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。评价工作等级划分见表2.6-11。
表2.6-11评价工作级别划分方法
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


2.6.1.7小结
本项目环境影响评价等级见表2.6-12。
表2.6-12环境影响评价等级表
	专  题
	等 级 的 判 据
	评价等级

	环境空气
	污染物最大地面质量浓度占标率
	1%≤Pmax<10%
	二级

	
	主要评价因子的环境质量现状
	满足（GB 3095-2026）二级标准
	

	
	当地环境空气质量功能类别
	二类
	

	
	区域空气环境敏感程度
	一般
	

	地表水
	排放方式
	间接排放
	三级B

	地下水
	建设项目行业分类
	Ⅲ
	三级

	
	区域地下水敏感程度分级
	不敏感
	

	声环境
	项目所在地声环境功能区类别
	2类
	二级

	
	区域声环境敏感程度
	一般区域
	

	
	项目建设前后敏感目标噪声级的变化程度
	噪声级增高量<3dB（A）
	

	环境风险
	危险物质数量与临界量比值
	不涉及环境风险物质
	简单分析

	生态环境
	区域生态环境敏感程度
	占地面积0.12km2
	三级

	土壤环境
	建设项目行业分类
	Ⅲ
	三级评价

	
	占地规模
	中型
	

	
	土壤敏感程度
	敏感
	


[bookmark: _Toc308252995][bookmark: _Toc5850][bookmark: _Toc21657][bookmark: _Toc319187734][bookmark: _Toc16982][bookmark: _Toc308253184][bookmark: _Toc304233921][bookmark: _Toc24270][bookmark: _Toc370052886][bookmark: _Toc10477][bookmark: _Toc15241]2.6.2评价重点
[bookmark: _Toc28472][bookmark: _Toc3925]通过对本项目的环境影响评价，使项目建成投产后在充分发挥经济效益和社会效益的同时，把对环境产生的负面影响减至最小，实现环境、社会和经济协调发展的目的。本项目主要工作内容包括： 
（1）通过区域环境质量调查与监测，掌握本项目所在区域环境质量背景状况； 
（2）通过项目工程分析，明确本项目的主要环境问题，筛选环境影响因子，尤其关注本项目产生的特征污染因子。并通过类比调查、产污系数法，核算出污染物源强，为环境影响预测提供依据； 
（3）基于风险调查，分析建设项目环境风险和可接受性，论证风险防范措施及管理的有效性和可行性； 
（4）根据本项目的排污特点，通过类比调查与分析研究，论证污染防治措施的可行性，并进行环境经济损益分析； 
（5）论证本项目与当地建设规划的相容性，分析场址选择的合理性。 
根据本工程排污特征，并结合近年来有关环保管理的新政策和新要求，本次环评的重点为本项目以工程分析、地下水环境影响分析、大气环境影响分析、环境保护措施分析、清洁生产分析、项目建设和选址合理合法性分析为本次评价的重点。
[bookmark: _Toc5017]2.7评价范围及环境敏感目标
[bookmark: _Toc13858][bookmark: _Toc29094]2.7.1评价范围
根据评价工作等级及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围如下：
（1）空气环境
评价范围：以本项目为中心，边长为5km的矩形区域。
（2）水环境
①地表水
本项目养殖废水不外排；生活污水拉运至污水处理厂，间接排放。与区域地表水无水力联系。因此不设置地表水评价范围。
②地下水
本项目采用查表法，三级评价范围≤6km2。区域地下水大致沿地形坡降方向，总体自南向北径流，因此，地下水环境评价范围为工程区地下水环境评价范围拟定为项目区地下水区域南侧上游1km，北侧下游2km，东西侧向各1km的区域，约3km×2km的矩形区域。
（3）声环境
建设项目边界向外200m为评价范围。
（4） 土壤环境
评价范围：场界外延0.05km范围。
（5）生态环境
污染影响类建设项目评价范围应涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。
评价范围：项目厂区范围，东南侧各0.5km，西侧3.8km，北侧7.5km，约4.3km×8km的矩形区域，包含项目全部有机肥还田区域。
（6）风险评价
本项目环境风险评价等级为“简单分析”，因此不设置评价范围。
评价范围一览表见表2.7-1，本项目评价范围见图2.7-1。
表2.7-1评价范围一览表
	项目
	评价范围

	环境空气
	以项目区为中心，边长5km的矩形区域

	地下水
	项目区地下水区域约3km×2km的矩形区域

	声
	厂界外200m范围

	土壤
	厂界外延0.05km范围

	生态环境
	4.3km×8km的矩形区域，包含全部有机肥还田区域

	环境风险
	/


[bookmark: _Toc28044][bookmark: _Toc25717][bookmark: _Toc13755]2.7.2环境敏感目标分布
本项目选址位于第七师胡杨河市125团（柳沟镇）14连瓜村西区323号，东侧、南侧、北侧为道路，东侧隔道路为125团14连耕地，南侧隔道路为胡杨河市金逸养殖农民专业合作社，北侧隔道路为胡杨河鑫风苑养殖场，西侧为林地。项目区地势平坦、开阔。本项目不属于特殊或重要生态敏感区，附近无国家及省级确定的风景名胜区、历史遗迹等保护区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等，存在14连等环境空气敏感目标；耕地等土壤环境敏感目标；场直二支渠等地表水敏感目标。本项目环境保护目标情况见表2.7-2，本项目环境保护目标图见图2.7-2。   
表2.7-2敏感目标分布一览表
	保护类型
	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m
	环境功能区

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	空气环境
	125团14连
	44°44′29.442″
	84°30′16.31″
	居民区
	居民
	1000人
	E
	520
	环境空气质量二类区

	声环境
	周边0.2km范围无声环境敏感目标
	声环境功能区2类

	地表水环境
	场直二支渠
	44°44′54.779″
	84°29′10.729″
	场直二支渠
	地表水
	N
	150（粪污处理设施堆肥场、堆肥间等设施距离850m）
	地表水质量Ⅲ类；项目区生活污水定期拉运至污水处理厂，项目运行后与地表水无直接水力联系

	地下水环境
	项目区地下水区域约3km×2km的区域内无地下水环境敏感目标
	地下水质量Ⅲ类

	土壤环境
	耕地
	44°44′34.753″
	84°29′54.799″
	耕地
	土壤
	E
	35
	农用地土壤污染风险管控标准

	生态环境
	项目区及周边4.3km×8km范围内无生态环境敏感目标
	地形地貌、植被、水土保持、动物、土地利用

	环境风险
	项目区范围内无环境风险敏感目标
	降低环境风险发生概率，保证环境风险发生时能够得到及时控制


[bookmark: _Toc370052946][bookmark: _Toc1662][bookmark: _Toc32061][bookmark: _Toc28171][bookmark: _Toc23026][bookmark: _Toc38885392][bookmark: _Toc8719]2.8选址合理性分析
[bookmark: _Toc308253335][bookmark: _Toc308253146]2.8.1选址合理性
本项目选址位于第七师胡杨河市125团（柳沟镇）14连瓜村西区323号，东侧、南侧、北侧为道路，东侧隔道路为125团14连耕地，南侧隔道路为胡杨河市金逸养殖农民专业合作社，北侧隔道路为胡杨河鑫风苑养殖场，西侧为林地。根据建设项目与第七师125团签订的设施农用地使用协议以及与125团14连签订的设施农用地代建协议，明确用地面积共计12公顷，用作设施农用地。项目用地不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他特别保护的区域，符合选址的要求。
本项目不位于《第七师畜禽养殖禁养区和限养区划定工作实施方案》划定的禁养区、限养区范围内，不涉及法律法规规定的其他禁止建设养殖场的区域。
根据《新疆生产建设兵团第七师胡杨河市国土空间总体规划 （2021—2035年）》，本项目位于农产品主产区，不属于城镇规划区范围内，用地不涉及永久基本农田以及生态保护红线。用地符合国土空间规划和用途管制要求。本项目在第七师胡杨河市总体规划位置图见图2.8-1，本项目在第七师胡杨河市生态保护格局位置图见图2.8-2。
对照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）、《畜禽场场区设计技术规范》（NY/T 682 -2023）和《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2017年1月1日）及其他法律法规的要求，本项目选址合理性分析详见表2.8-1。
表2.8-1项目厂址选择合理性论证
	有关选址的具体规定与要求
	本项目选址实际情况
	符合性分析

	HJ/T81-2001
	禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：
a.生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；
b.城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；
c.县级人民政府依法划定的禁养区域；
d.国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的其他区域。
	本项目位于第七师胡杨河市125团14连，不属于保护区核心区及缓冲区，根据生态环境部部长信箱《关于畜禽养殖业选址问题的回复》，“村屯居民区不属于城市和城镇居民区”，因此本项目不在城市和城镇居民区人口集中地区，不在禁养区及其他需要特殊保护区域
	符合

	
	畜禽粪便储存设施必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m）要求，并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。
	本项目堆肥场、堆肥间等粪污处理设施距离场直二支渠850m，并设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的侧风向处。
	符合

	HJ497-2009
	畜禽养殖业污染治理工程应与养殖场生产区、居民区等建筑保持一定的卫生防护距离，设置在畜禽养殖场的生产区、生活区主导风向的下风向或侧风向处
	畜禽养殖业污染治理工程与养殖场生产区、居民区等建筑保持一定的卫生防护距离，设置在畜禽养殖场的生产区、生活区主导风向的侧风向处
	符合

	
	畜禽养殖业污染治理工程的位置应有利于排放、资源化利用和运输，并留有扩建的余地，方便施工、运行和维护
	畜禽养殖业污染治理工程的位置应有利于排放、资源化利用和运输，并留有扩建的余地，方便施工、运行和维护。
	符合

	《新疆维吾尔自治区环境保护条例》
	森林公园、世界自然和文化遗产地、文物保护单位保护范围及其他历史、文化、自然保护地禁止建设畜禽养殖场
	本项目选址位于第七师胡杨河市125团14连，评价范围内无生态优先管控单元
	符合

	《动物防疫条件审查办法》
	距离生活饮用水源地、城镇居民区500m以上，距离交通干道500m以上
	周边500m无生活饮用水源地、无城镇居民区，周围500m无交通干道
	符合

	GB/T 36195-2018
	新建、扩建和改建畜禽养殖场和养殖小区应设置粪污处理区，建设畜禽粪便处理设施；没有粪污处理设施的应补建。
	本项目配套堆肥场等粪污处理设施等
	符合

	
	畜禽养殖场、养殖小区的粪污处理区布局应按照 NY/T 682的规定执行。
	粪污处理区布局满足NY/T682 -2023相关要求
	符合

	NY/T682 -2023
	畜禽场选址应具备相应土地使用协议或国土部门颁发的土地使用证书，且符合当地土地利用发展规划、城乡建设发展规划和环境保护规划的要求。
	本项目用地符合第七师胡杨河市国土空间规划
	符合

	
	场址选址应符合动物防疫条件，并对周边的天然屏障、人工屏障、行政区划、饲养环境、动物分布等情况，以及动物疫情的发生、流行状况等因素进行风险评估，根据评估结果确认选址。
	本项目用地符合《动物防疫条件审查办法》，本项目环境风险章节对动物疫情环境风险进行评估，采取措施后环境风险较小
	符合

	
	场址应水源充足，水质符合生产生活用水要求，排水畅通，供电可靠，交通便利，地质条件能满足工程建设要求。
	本项目水源为市政管网供给，用水满足生产生活用水要求，排水畅通，供电为市政电网供电，供电可靠，本项目区域交通便利，选址条件满足建场需要。
	符合

	
	场址周围宜具备粪污消纳条件，畜禽场建设需通过环境影响评价。
	本项目设置配套的粪污处理设施。
	符合

	
	以下地区或地段不应建场：
生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区；
城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；
受洪水或山洪威胁及泥石流，滑坡等自然灾害多发地带；
法律法规规定的其他禁养区域。
	本项目用地范围内不涉及生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区；
城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；
受洪水或山洪威胁及泥石流，滑坡等自然灾害多发地带；
第七师胡杨河市划定的禁养区。
	符合


2.8.2环境容量
项目评价区内现状环境空气评价因子年评价指标达标，为达标区，环境空气质量现状良好；本项目使用清洁能源—电能作为热源；区域内地下水体均满足水环境功能区划要求，评价指标均符合评价标准中的Ⅲ类标准，尚有一定环境容量；评价区环境噪声优于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，在采取声环境治理措施情况下，对周边声环境保护目标影响较小。项目所在区域地势开阔、环境容量大，有利于污染物的扩散和稀释，从选址区域气象条件因素分析，附近的环境敏感点较少，环境敏感度较低。
本项目投产后，区域水、气、声环境质量现状良好，尚有较大的环境容量空间，污染物达标排放，对区域环境影响不大，区域环境仍可保持现有功能水平。因此，项目选址从环境容量角度分析是可行的。
2.8.3区域主导风向
项目区所在地区全年主导风向为西北风，存在14连等环境空气敏感目标，项目距离最近的环境空气敏感目标14连520m，根据估算，全厂叠加后距离厂界500m处无组织最大落地浓度均出现在养殖区，距离厂界500m处TSP最大落地浓度为0.044662mg/m3、H2S最大落地浓度为0.000305mg/m3，NH3最大落地浓度为0.018697mg/m3（9.35%），均小于周界外浓度最高点允许排放浓度，无超标现象，污染物最大落地浓度均能满足相关标准要求，对环境敏感目标影响较小。
2.8.4防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的大气环境防护距离的要求，本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，因此本项目不设置大气环境防护距离。
本项目设置500m卫生防护距离，防护距离内仅为畜禽养殖企业，不存在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；依法划定的禁养区域；国家或地方法律法规规定需特殊保护的其他区域等《畜禽养殖业污染防治技术规范》禁止建设区域。因此本项目符合卫生防护距离要求。
2.8.5粪污消纳土地承载力分析
本项目选址位于125团14连，本项目与125团6连签订350公顷消纳农田，均位于本项目周边10km以内，运输距离短，能够充分消纳本项目固态肥。根据《畜禽粪肥还田技术规范》（GB/T25246—2025）施肥量计算结果，本项目还田固态肥3623.89t/a，总氮22.90t/a，总磷4.02t/a。因此氮元素核算共需要120.53公顷，磷元素核算共需要23.65公顷；本项目共签订5250亩地（折合350公顷）用于粪肥还田，均能满足氮、磷元素还田所需一倍以上的土地面积，确保粪污全部资源化利用，整体畜禽粪污土地承载力不超载，实现种养平衡。
2.8.6环境敏感性分析
从环境敏感性看，项目评价区无国家及省级确定的风景名胜、历史遗迹等保护区；无饮用水水源保护区；厂区内无特殊自然观赏价值较高的景观，也不属于土地荒漠化地区。
综上所述，按生态环境部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，经调查本项目选址地区不属于特殊保护地区、社会关注区和特殊地貌景观区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等，区域环境敏感因素较少。
2.8.7小结
项目位于第七师胡杨河市125团14连，不属于《第七师畜禽养殖禁养区和限养区划定工作实施方案》划定的禁养区、限养区范围内，与当地功能区划相符。
项目厂址未选择在环境敏感区域，厂址附近无国家及省级确定的风景、历史遗迹等保护区，区域内也无特殊自然观赏价值较高的景观。
本项目符合法律法规以及相关畜禽养殖规范要求，建设区域环境质量现状良好，区域环境敏感程度较低，环境容量有富余，项目正常生产对环境的影响不大，环境风险水平可接受，结合环境影响预测评价结果综合分析，选址合理可行。
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3.1.1地理位置
第七师胡杨河市125团（柳沟镇）14连瓜村西区323号。场界中心地理坐标为：E84°29′41.203″，N44°44′38.982″。
3.1.2现有工程环保“三同时”履行情况
现有工程环保“三同时”履行情况见表3.1-1。
表3.1-1现有工程获得环评及验收的情况一览表
	序号
	项目名称
	环评批复
	验收批复
	备注
	排污许可证
	应急预案

	1
	胡杨河市鑫驰农牧有限责任公司育肥牛养殖建设项目
	项目于2026年7月22日在建设项目环境影响登记表备案系统（新疆生产建设兵团）登记备案，备案号：202666070300000016。
	根据2019年4月30日的部长信箱对《关于环评登记表项目是否要进行环保验收的回复》，不需要对编制环境影响登记表的建设项目开展环保验收。
	现有工程
	-
	-


目前现有工程正常运行，年存栏育肥牛419头。
3.1.3现有工程概况
3.1.3.1基本情况
胡杨河市鑫驰农牧有限责任公司育肥牛养殖建设项目（以下简称“现有工程”）租赁第七师一二五团鑫鹏源养殖农民专业合作社牛场已建占地面积共2800平方米牛舍4栋（北侧4座）、占地面积共32900m2运动场16座、占地面积共3780m2饲喂凉棚6座、租赁占地面积350m2TMR搅拌站1座等主体工程；配套占地面积280m2办公室1座以及占地面积18m2消毒室一座等辅助工程；配套占地面积分别为280m2饲喂通道4座、占地4500m2饲草料堆放场地1座、占地面积350m2饲料库房1座、占地面积280m2精饲料库房1座等储运工程；在第七师一二五团鑫鹏源养殖农民专业合作社牛场租赁内容基础上增设4座运动场占地面积共4500m2；增设4座牛圈占地面积分别600m2；配套供水、供电、供热系统等公用工程，建成后胡杨河市鑫驰农牧有限责任公司存栏419头育肥牛。
现有工程组成情况一览表见表3.1-1。
表3.1‑2现有工程组成表
	工程
类别
	名称
	建设内容
	备注

	主体
工程
	养殖区
	牛舍
	4座，占地面积共2800m2，每座分别为700m2
	租赁

	
	
	运动场
	围栏式，16座，其中8座占地面积均为2100m2，2座3500m2，4座1750m2，2座1050m2，占地面积共32900m2
	租赁

	
	
	饲喂凉棚
	6座，2座占地面积分别为490m2，4座占地面积分别为700m2
	租赁

	
	饲料加工区
	TMR搅拌站
	1座，1F，占地面积350m2
	租赁

	
	
	
	内设TMR、饲料加工设备等
	新建

	
	粪污处理区
	堆肥场
	占地面积4000m2
	租赁

	辅助
工程
	办公室
	1座，砖混，1F，占地面积280m2
	租赁

	
	消毒室
	1座，占地面积18m2
	租赁

	储运
工程
	饲喂通道
	4座，占地面积分别为280m2，均为混凝土饲喂通道
	租赁

	
	防疫药品库
	1座，1F，占地面积18m2
	租赁

	
	饲草料堆放场地
	1座，占地4500m2
	租赁

	
	饲料库房
	1座，1F，占地面积350m2
	租赁

	
	精饲料库房
	1座，1F，占地面积280m2
	租赁

	公用
工程
	供水
	铺设供水管网输送新鲜水至项目区供应生产生活用水
	租赁

	
	排水
	牛尿经发酵垫料消纳，无养殖废水排放
	/

	
	
	员工均为周边连队居民，不在项目区内食宿，生活污水均依托居民住房已有污水设施，项目区无生活污水
	依托

	
	供电
	市政电网供给
	依托

	环保
工程
	废气处理
	科学配比饲料、喷洒除臭剂、加强厂区绿化控制养殖恶臭。
	新建

	
	
	饲料搅拌粉尘设置洒水降尘+润湿搅拌工艺控制
	新建

	
	废水处理
	牛尿经发酵垫料消纳，无养殖废水排放
	/

	
	
	员工均为周边连队居民，不在项目区内食宿，生活污水均依托居民住房已有污水设施，项目区无生活污水
	依托

	
	固体废物处理
	牛粪及废发酵垫料
	经原位发酵床发酵完毕后还田
	新建

	
	
	医疗废物
	由兽医回收，不在厂区内暂存
	/

	
	
	病死牛尸
	委托胡杨河市题桥环保科技有限公司进行无害化处置
	依托

	
	
	废包装材料
	分类暂存于消毒室内，定期由原厂回收
	新建

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾箱，委托环卫部门清运处理
	新建


3.1.2.2现有工程原料消耗
现有工程使用的原辅材料表3.1-3。
表3.1-3现有工程原辅材料一览表
	序号
	原料名称
	年用量
	运输方式
	来源
	存储方式

	原辅料消耗

	1
	饲料
	3058.7t
	汽车
	配套种植以及周边市场采购
	每日外购，不在厂区暂存；精饲料25kg/袋

	2
	除臭剂
	0.3t
	汽车
	周边市场采购
	袋装，25kg/袋，入场后消毒室内暂存

	3
	生石灰
	2t
	汽车
	周边市场采购
	袋装，25kg/袋，入场后消毒室内暂存

	4
	防疫药品
	0.2t
	汽车
	当地兽医站
	桶装，由兽医带入厂，不在厂区内暂存

	5
	发酵垫料
	20t
	汽车
	周边市场采购
	袋装，编织袋装，60kg/袋，入场后直接在圈舍、运动场内摊铺

	动力消耗

	6
	新鲜水
	6117.4m3
	-
	供水管网供给
	--

	7
	电
	2万kWh
	电网
	供电网
	--


3.1.2.3现有工程公用工程
（1）给水
现有工程用水主要为生产用水，员工均为14连队居民，共4人，不在厂区内食宿，饮用水均为瓶装水，生产用水量共计6117.4m3/a。用水由市政给水管网供给，能够满足项目用水的需求。
养殖用水：现有工程投入运营存栏肉牛419头，根据建设单位提供资料，本项目养殖用水约为6117.4m3/a。
（2）排水
现有工程员工均为14连队居民，不在项目区内食宿，生活污水均依托居民住房已有污水设施，项目区无生活污水.
现有工程牛舍铺设发酵垫料，能够有效吸收牛尿，无养殖废水外排。
（3）供电
本项目生产、生活用电由园区供电网供给，经厂区配电室降压后，再引至各建筑物配电箱作为生产、生活电源，年用电量2万kW•h。
（4）供暖
本项目冬季生产无需供热，员工不在厂区内食宿，生活无需供热。
3.1.3总平面布置
总平面布置遵循紧凑布局、节约用地的原则，根据建设单位发展需要对工程的整体要求，在满足生产工艺和结合公用设施的前提下进行厂区总平面布置，并符合消防、规划等部门要求。根据项目实际可利用场地和自然地貌特征，将生产区域与生活区域分成两个区域布置。本项目设置一处进出口，位于厂区东侧，并配套建设有消毒室，办公室布置在大门右侧，独立布设。
租赁的4栋牛舍均位于项目区北侧，每栋牛舍南北两侧均布设有运动场，便于育肥牛活动，配套饲喂通道、饲喂凉棚等设施，饲料加工设施均布设于项目区西侧，临近养殖区布设，厂房前为停车场，便于物料及产品的运输。
厂区内道路：厂区内道路设计合理布局，依据不同分区，构成整体按一横一纵的结构布局。道路等级分为厂内主、次干道两级布置，道路断面为6m。
胡杨河市鑫驰农牧有限责任公司- 1 -
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图3.1-1 现有工程平面布置图
3.1.4现有工程生产工艺
3.1.4.1养殖
现有工程年存栏育肥牛419头，采取“引进良种、科学育肥、封闭管理、全进全出”的生态标准养殖模式。按照标准化养殖要求，实施专业化生产、标准化管理、规模化经营，对牛圈、设备、品种选育、环境控制、防疫保健等有较高要求。
现有工程运营期育肥牛养殖工艺流程图详见图3.1-2。
购进6月龄断奶犊牛100-150kg
育肥适应期10天
6个月架子牛生长阶段
6个月强度肥育阶段

商品肉牛，生长至出售约18月月龄550kg以上。













图3.1-2育肥牛养殖工艺流程
本项目采用适合本区域肉牛生产的散栏式育肥技术，不拴系，无固定床位，自由采食，自由饮水，自由运动。在育肥生产上采取犊牛分段育肥模式。从周边肉牛繁育场、养殖大户收购6月龄断奶的牛犊，进厂先进行消毒、防疫，经检疫后在厂区内育肥适应10天，经确定健康状况符合要求后，分配至各牛圈进行培育经过6个月育成，体重达330kg以上。进行育肥后期强化育肥6个月，到18月龄出栏上市，活重达550—650kg。
3.1.4.2配套工艺
（1）饲草料加工
①青储料
外购在乳熟后期至蜡熟前期刈割的玉米青料入场，入场为已经切碎的原料（一般玉米秆铡成2—3厘米长），将新鲜的青储料投入饲草堆放场地，饲草堆放场地倾斜布设，南高北低，高处为进出口，其余三侧均设置围挡，青储原料入场后需要压实，把铡碎的原料逐层装入饲草堆放场地发酵池内，池底部填一层10—15厘米厚的干秸秆，每装填20—40厘米压实一次，植物组织能渗出大量汁液，有利于乳酸菌生长，加速青储过程；若2天内不能填满时，要采用逐层压实的方法，以减少原料与空气的接触的时间。覆盖密封塑料布，隔绝空气，在厌氧的条件下经过乳酸菌的发酵，使原料中所含糖分变为乳酸。经过35—45天发酵后即可开窖饲用，开窖取用时，应从一端开始，垂直断面逐段取用，开窖面的大小根据牲畜的日喂量而定，现取现用，取后及时封盖窖口，防止二次发酵导致霉变。
②精饲料
本项目购买袋装精饲料，根据育肥牛不同生长阶段的日粮配方，搭配粗饲料、青储料使用。
③粗饲料
按照饲料多样性搭配的原则，外购麦草、玉米秸秆等入场后进入饲料加工车间的饲料粉碎机先进行粉碎，粉碎后经固定式TMR机与青储料、精饲料按照不同生长阶段的日粮配方进行混合后，由撒料车沿各饲喂通道投喂。
此过程会产生饲料粉碎粉尘G1、饲料搅拌粉尘G2、饲料撒料粉尘G3、移动源撒料车尾气G4、废包装材料S1、粉碎机噪声N1、固定式TMR噪声N2、移动源撒料车噪声N3。
（2）牛粪清理 
项目牛圈垫料采用清粪车进行垫料清理，清粪车主要由刮粪板、动力装置、传送装置、封闭车斗组成。清粪时，动力装置通过链条带动刮粪板沿着牛床地面前行，刮粪板将地面混合粪便的垫料收集入封闭传送装置送入封闭车斗，牛粪两年一清理，清理运至堆肥场进行堆肥。由于清粪过程不进行翻抛，因此清粪粉尘忽略不计。此过程产生移动源清粪车噪声N5、牛粪及废发酵垫料S2。 
根据建设单位提供材料，现有工程发酵床可以使用24个月，24个月后进行清粪，由清粪车将牛圈牛粪清理完成，进行牛圈、饲喂凉棚以及运动场整体消毒。更换清理下来的牛粪送至堆肥区暂存后还田。此过程产生卸料粉尘G5、暂存粉尘G6。 
（3）消毒
项目区门口道路采用均匀撒布生石灰消毒，每两周撒布一次，无需用水。消毒过程会产生废包装材料S1。
3.1.5现有工程污染物排放
由于现有工程仅登记备案，运行期间未进行监测，无环评报告，因此采用本项目源强核算方法进行核算。
3.1.5.1废气
现有工程主要的大气污染源包括：养殖恶臭、饲料粉碎粉尘、饲料搅拌粉尘、饲料撒料粉尘、堆肥区废气（卸料、暂存粉尘）、移动源尾气。
（1）养殖恶臭
运行期恶臭气体主要是粪污分解产生的。目前已鉴定出的恶臭成分有94种，这些恶臭成分可分为挥发性脂肪酸、醇类、酚类、酸类、醛类、酮类、胺类、硫醇类，以及含氮杂环化合物等9类有机化合物和氨、硫化氢两种无机物。其中主要恶臭物质为硫化氢、氨、乙烯醇、二甲基硫醚、甲胺、三甲胺等物质，刺激人的嗅觉器官，引起人的厌恶或不愉快。各组分排放量很低，但成分复杂。气味大小与臭气在空气中的浓度有关。本环评主要考虑恶臭气体中含量较高的硫化氢、氨两种恶臭物质。
现有工程养殖场场界内恶臭排放源包括：圈舍、储存整个过程等，目前发酵床未进行清理，无还田过程。
根据王文林等《畜禽养殖氨排放清单研究现状与实证》《生态与农村环境学报》2018年第9期813-820以及《大气氨源排放清单编制技术指南（试行）》，氨排放系数核算公式如式：
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式中E畜禽为畜禽养殖圈舍、储存、施肥环节氨排放量，畜禽排泄物释放大气氨包含户外、圈舍－液态、圈舍－固态、存储－液态、存储－固态、施肥－液态、施肥－固态共7个部分，kg/a；
集约化养殖条件下畜禽排泄物在室内户外分别占100%和0。
E圈舍－液态为圈舍环节液态粪污单位牲畜氨排放量，kg/a；387.88
E圈舍－固态为圈舍环节固态粪污单位牲畜氨排放量，kg/a；214.16
A圈舍－液态为圈舍内液态排泄阶段总铵态氮，kg/a；3435.53
A圈舍－固态为圈舍内固态排泄阶段总铵态氮，kg/a；1896.89
X液为液态粪肥质量占总粪肥质量的比例，％；集约化养殖中畜类取50%
EF圈舍－液态、EF圈舍－固态分别为圈舍环境下液态、固态粪便的氨挥发率，％；本项目圈舍冬季不供暖，温度为环境温度，年平均温度小于10℃，因此固态9.3，液态9.3
畜禽养殖业氮－大气氨转换系数；1.214
TAN室内，户外=畜禽年内饲养量×单位畜禽排泄量×含氮量×铵态氮比例× 室内户外比。集约化养殖条件下畜禽排泄物在室内户外分别占100%和0。尿液6871.06kg/a；粪便3793.77kg/a；
η为TAN转化率，即粪便氮排泄量中总铵态氮比例，％；60
根据《大气氨源排放清单编制技术指南（试行）》《第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》以及《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019），畜禽粪便排泄物铵态氮量的估算参数见表3.3-2。
表3.1-4畜禽粪便排泄物铵态氮量的估算相关参数
	畜禽种类
	饲养周期（d）
	畜禽年内饲养量（头）
	排泄量（kg/天/头）
	铵态氮比例 （%）
	含氮量（%）

	
	
	
	尿液
	粪便
	
	尿液
	粪便

	肉牛
	365
	419
	8.32
	10.88
	60
	0.90
	0.38


存储环节氨排放系数核算公式如式：
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式中E存储－液态为存储环节液态粪污单位牲畜氨排放量，kg/a；0
E存储－固态为存储环节固态粪污单位牲畜氨排放量，kg/a；87.72
A存储－液态为存储环节液态排泄阶段总铵态氮，kg/a；0 
A存储－固态为存储环节固态排泄阶段总铵态氮，kg/a；1720.48
EF存储－液态、EF存储－固态分别为存储环节环境下液态、固态粪便的氨挥发率，％；液态15.8，固态4.2
现有工程在正常管理状态下，育肥牛尿液在发酵床发酵过程中均能被发酵垫料以及牛粪吸收，因此本项目不计算存储液态；
EN圈舍－固态取值24966*9.3%=176.41kg/a
养殖恶臭氨产生统计见表3.1-5：
表3.1-5现有工程养殖区恶臭氨产生统计
	养殖方式
	栏舍NH3
kg/a
	存储NH3
kg/a
	施肥NH3
kg/a
	总计t/a

	集约化养殖
	602.04
	87.72
	0
	0.69t/a


根据《除臭菌株对NH3和H2S释放及物质转化的影响》（农业环境科学学报，2011年第3期30卷）硫化氢的产生主要在于高温堆肥，养殖区产生的粪便同样会产生硫化氢，参考高温堆肥硫化氢产量计算。高温期各处理的H2S释放量均占总释放量的85%左右。根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》畜禽养殖主要固体污染物TS为20%，根据《畜禽粪便堆肥过程中含硫恶臭排放规律及原位控制机制研究》堆肥过程中总硫损失为初始总硫的3.9%～18.3%，H2S恶臭气体形式损失的硫占堆肥过程中初始总硫损失的0.097%。现有粪便产量为1663.93t/a，因此养殖区H2S产生量为0.01t/a。
现有工程养殖恶臭的产生及排放情况见表3.1-6。
表3.1-6现有工程养殖区恶臭产生及排放情况一览表
	养殖类型
	存栏数
（头）
	产生量t/a
	排放量t/a

	
	
	NH3
	H2S
	NH3
	H2S

	肉牛
	419
	0.69
	0.01
	0.08
	0.001


根据《自然科学》现代化农业，2011年第6期（总第383期）“微生物除臭剂研究进展”（赵晓锋、隋文志）的资料，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试养殖场生物除臭剂（大力克、万洁芬等）对NH3和H2S的去除效率分别为92.6%和89%；参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（试用版）》生物除臭处理效率88%，均以88%计。
（2）饲料粉碎、搅拌粉尘
现有工程设置TMR搅拌站，内设饲料粉碎机以及固定式TMR搅拌设备，粗饲料入场后需进行破碎，破碎后与青储料、精饲料一同投入固定式TMR搅拌设备进行搅拌，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》132饲料加工行业系数手册，配合饲料粉碎+混合+制粒（可不制粒）+除尘产污系数0.043千克/吨产品，现有工程混合饲料共计3058.7t/a，因此饲料破碎、搅拌粉尘0.13t/a。
（3）饲料撒料粉尘
现有工程采用撒料车喂养，搅拌后的“全价日粮”，由撒料车运到饲喂通道分发。在撒料过程中会产生少量粉尘。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》132 饲料加工行业系数表，配合饲料玉米、蛋白质类原料（豆粕等）、维生素等＜10万吨/年颗粒物产污系数0.043千克/吨产品，混合饲料共计3058.7t/a，颗粒物产生量为0.13t/a。
（4）堆肥区废气
堆肥区粪便及发酵垫料卸料、暂存会产生粉尘以及恶臭污染物，其中养殖恶臭包括全厂粪污存储恶臭，因此堆肥区暂存不再重复计算，因此只计算卸料、暂存粉尘。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：
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式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）；0.06 
ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； 
FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； 
Nc指年物料运载车次（单位：车）；取值25
D指单车平均运载量（单位：吨/车）；取值20吨/车
（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，0.0011，b指物料含水率概化系数，0.0702（含水率低于30%）
Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，（单位：千克/平方米）；0
S指堆场占地面积（单位：平方米）。占地面积为4000m2。
[image: 1675671937219]工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：

式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）； 
Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； 
Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）；0%
Tm指堆场类型控制效率（单位：%）。敞开式0%。
经计算，无组织颗粒物产生量为0.01t/a。
（5）机械车辆尾气
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“对于编制报告书的工业项目，分析调查受本项目物料及产品运输影响新增的交通运输移动源，包括运输方式、新增交通流量、排放污染物及排放量”。
燃油机械和汽车尾气中的污染物为燃料燃烧后的产物，主要有NOx、CO及THC等，生产过程中要求使用尾气达标车辆及设备，使用优质燃料。废气污染源具有间歇性和流动性，废气量较小，对周边环境影响较小，因此仅定性分析，不进行量化计算。
3.1.5.2废水
现有工程牛尿液产生量约为3.49m3/d，1272.42m3/a，污染因子主要为COD、TN、NH3-N和TP。根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）污水污染物产生量，经发酵垫料处理后，根据《第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》，西北区畜禽养殖场育肥肉牛垫草垫料各污染物排污系数均为0。
现有工程运营期生产废水产生情况见表3.1-7。
表3.1-7现有工程运营期生产废水产生情况一览表
	废水种类
	污染物
	治理措施

	
	产生量（t/a）
	污染物
	产污系数
	产生量t/a
	产生浓度mg/L
	处理效率%
	排放浓度mg/L
	排放量t/a
	

	生产废水
	1272.42
	COD
	175.3g/d▪头/只
	26.81
	21069.70 
	-
	-
	0
	经发酵垫料消纳后不外排

	
	
	TN
	38.8g/d▪头/只
	5.93
	4663.46 
	-
	-
	0
	

	
	
	TP
	2.4g/d▪头/只
	0.37
	288.46 
	-
	-
	0
	

	
	
	NH3-N
	24.3g/d▪头/只
	3.72 
	2920.67 
	-
	-
	0
	


3.1.5.3噪声
运营期间，养殖区噪声主要来源于牛的噪声以及养殖区设备运行噪声。养殖区主要设备有水泵、铲车、撒料车、运输车辆等。养殖区噪声源强约为70-90dB（A）。饲料加工区设置饲料粉碎机、固定式TMR机，噪声设备均置于室内。噪声源强约为80~95dB（A）。主要噪声源声压级及控制措施见表3.1-8。
表3.1-8设备噪声源声压级
	序号
	声源
	数量
	声功率级dB（A）
	治理措施
	降噪效果dB（A）

	1
	养殖区
	牛叫
	-
	70
	隔音，避免牛受惊扰，之间互相顶撞
	20

	2
	
	撒料车
	2台
	80
	基础减振+距离衰减
	20

	3
	
	铲车
	2台
	90
	
	20

	4
	
	水泵
	1台
	85
	
	20

	5
	
	运输车辆
	1台
	90
	
	20

	6
	饲料加工区
	饲料粉碎机
	1台
	95
	减振+建筑物隔声
	20

	7
	
	固定式TMR机
	1台
	80
	
	20


3.1.5.4固体废物
现有工程产生的固体废物主要为生活垃圾、牛粪及废发酵垫、病死牛、废包装材料、医疗废物、除尘灰和废填料。
（1） 生活垃圾
现有工程生活垃圾主要是员工日常办公产生的废物。现有工程劳动定员4人，办公垃圾按每人每天0.5kg/d计，生活垃圾产生量约为0.73t/a。生活垃圾集中收集后，委托环卫部门定期清运。
（2） 养殖区固废
①牛粪及废发酵垫
《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）肉牛粪便产生量10.88kg/d·头，则本项目运营期牛粪产生量为1663.93t/a。
生物菌发酵床技术铺设垫床一般采用玉米秸秆、稻草、锯末和稻壳等农业材料。牛粪和牛尿液均进入垫草垫料中，经牛踩结形成粪床。其中牛尿在发酵过程中蒸发损耗，垫料每两年集中清理一次，根据建设单位提供材料，发酵垫料更换量共为20t/a，定期更换的废发酵垫料与牛粪一同在堆肥区暂存后还田，现有工程配套500亩农田用于还田，均种植棉花。
②病死牛
根据建设单位提供资料，育肥牛及成年死亡率较低，在1‰左右，平均重量以300kg/头计。现有工程按照养殖场年存栏量419头计算，则现有工程病死牛产生量约1头/年，0.3t/a。
根据《国家危险废物名录（2021年版）》常见问题解答，“原农业部发布的《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）也明确了病死及病害动物和相关动物产品无害化处理操作技术。因此，为防治动物传染病而需要收集和处置的废物由农业农村部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，可以实现废物的无害化处理和污染防治目的，《名录》不再将其列入。”
根据《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函〔2014〕789号），病害动物无害化处理不宜再认定为危险废物集中处置项目。
因此病死牛为一般固废，现有工程委托病死畜禽无害化处理单位处理本项目病死牛，由病死畜禽无害化处理单位配套的病死畜禽专用运输车辆运输。
③废包装材料
废包装物主要为精饲料袋、生物除臭剂包装桶、消毒剂包装袋，约2.5t/a，其中消毒剂包装袋0.003t/a，分类暂存于消毒室内，定期由原厂回收。
④医疗废物
现有工程防疫过程将会产生医疗废物，其主要为一次性注射器、医用手套等，分类收集打包，全部由兽医回收。现有工程兽用医疗废物产生量约为0.01t/a。
现有工程运营期污染物排放量汇总情况见表3.1-9。
表3.1-9污染物产生和排放量汇总表
	内容
类型
	排放源
	污染物
	产生量（t/a）
	治理措施
	排放量（t/a）

	大气
污染
	养殖区
	NH3
	0.69
	控制饲养密度+及时清理粪污+场区绿化+喷洒生物除臭剂
	0.08

	
	
	H2S
	0.01
	
	0.001

	
	
	TSP
	0.13
	润湿搅拌工艺
	0.13

	
	饲料加工区
	TSP
	0.13
	润湿搅拌工艺
	0.13

	
	堆肥区
	TSP
	0.01
	/
	0.01

	水污染
	养殖废水
	COD
	26.81
	经发酵垫料消纳后不外排
	0

	
	
	TN
	5.93
	
	0

	
	
	TP
	0.37
	
	0

	
	
	NH3-N
	3.72 
	
	0

	噪声
	养殖区
	LAeq
	70-90dB（A）
	基础减振、建筑物隔声、距离衰减
	50-75dB（A）

	
	饲料加工区
	
	80~95dB（A）
	
	

	固体废弃物
	养殖区
	牛粪及废发酵垫料
	1683.93
	集中清理后堆肥
	0

	
	
	病死牛尸体
	0.3
	委托病死畜禽无害化处置单位进行无害化处置
	0

	
	
	废包装材料
	2.5
	分类暂存于消毒室内，原厂回收
	0

	
	
	医疗废物
	0.01
	由兽医回收，委托有资质的单位运输处置
	0

	
	生活区
	生活垃圾
	0.73
	定期委托环卫部门定期清运
	0


3.1.6现有工程总量排放
现有工程仅为登记备案，不涉及总量控制指标。
3.1.7现有工程存在的环保问题及解决方案
现有工程未申领固定污染源排污登记回执，无排污许可执行报告相关内容，因此未制定监测计划，未进行例行监测。现有工程自验收以来未收到环保督察问题以及执法检查问题。
根据现场踏勘和现行环保要求，现有工程存在如下环境问题：
（1） 存在问题：
1.建设单位环保手续不全，未申领排污许可证，未编制突发环境事件应急预案；
2.现有运动场发酵垫料太少，未分层铺设，运动场地面采用原土夯实，防渗不满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）分区防渗要求，固体粪便以及废发酵垫料两年一清理，清理后在堆肥区暂存后直接还田；
3.饲料加工区未设置废气收集、治理措施；
4.废消毒剂包装袋暂存设施不符合要求，未按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）“贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。”相关要求；
5.医疗废物未在厂区内设置暂存设施；
6.未建立固废台账；
7.未制定监测计划；
8.厂区内未按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）、《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）以及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）进行排污口规范化管理。
 （2）解决方案：
1.建议本项目取得批复后，与现有工程一同按照要求进行排污许可申领、建设项目竣工环境保护验收以及编制突发环境事件应急预案并报第七师胡杨河市生态环境局备案，本项目建成后建议现有工程与本项目一同进行竣工环境保护验收；
2.根据《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018），环境管理台账指排污单位根据排污许可证的规定，对自行监测、落实各项环境管理要求等行为的具体记录，包括电子台账和纸质台账两种。环境管理台账记录内容包括生产设施基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。
3、按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》（HJ1252-2022）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）以及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）等规范、指南制定监测计划，并定期进行监测。
4.按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）、《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）以及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）进行排污口规范化管理。
（3）“以新带老”措施：
1.本项目运动场在原土夯实的基础上增设3mm厚高密度聚乙烯膜（HDPE），设计满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。各运动场、牛舍、饲喂凉棚均增设原位发酵床养殖技术用于无害化处理粪污，在运动场内直接铺设发酵垫料，垫料厚度夏天为30cm，冬季为70cm。垫料底层可先铺10～20cm的碎玉米秸秆，中间一层铺上稻草、锯末和稻壳等，然后按0.5—1.0L/m2喷洒发酵菌（液体），充分混合搅拌均匀，使垫料水分保持在40%〜50%。上面用干的碎秸秆覆盖，发酵好的垫料摊开整平，3d即可使用。进牛之前要预先发酵，使材料的温度达到50℃，以杀死病原菌和寄生虫卵，而50℃高温有利于乳酸菌、酵母菌、光合细菌等益生菌的繁殖。冬季每层增加垫料约10 cm，注意保持垫料干燥。建议现有工程粪便及废发酵垫料在每年牛出栏后统一清理，和本项目粪便及废发酵垫料一同运输至堆肥间翻抛、混料以及少量不合格品二次发酵后还田；
2.本项目建成后，对饲料加工区饲料粉碎、固定式TMR设备增设包围型集气罩+袋式除尘+15m排气筒，处理后颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值要求；
3.本项目设置10m2危险废物贮存点，用于贮存本项目以及现有工程废消毒剂包装材料，危险废物最终交由有资质单位运输处置。危险废物贮存点设置防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，防渗方案黏土夯实+2mm厚高密度聚乙烯膜（HDPE）+外保护（20mm水泥），设计满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。危险废物贮存库地面满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）“贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。”相关要求；危险废物贮存库围堰满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）“贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。”；
4.本项目新增20m2医疗废物暂存间，作为本项目以及现有工程医疗废物暂存设施，对医疗废弃物进行分类暂存，设计符合《医疗废物集中处置技术规范（试行）》规定，医疗废物最终交由有资质单位运输处置。医疗废物暂存间防渗方案黏土夯实+2mm厚高密度聚乙烯膜（HDPE）+外保护（20mm水泥），设计满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。满足《医疗废物管理条例》“医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。”以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）“贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。”相关要求。
建设单位在本项目建成投运前，应按要求对现有厂区内存在的环保问题进行整改落实，具体要求见表3.1-10。
表3.1-10整改措施一览表
	序号
	主要环境问题
	整改措施
	具体要求
	整改时限

	1
	建设单位环保手续不全，未申领排污许可证，未编制突发环境事件应急预案；
	完善环保手续
	建议本项目取得批复后，与现有工程一同按照要求进行排污许可申领、建设项目竣工环境保护验收以及编制突发环境事件应急预案并报第七师胡杨河市生态环境局备案，本项目建成后建议现有工程与本项目一同进行竣工环境保护验收；
	2027年12月31日

	2
	现有运动场发酵垫料太少，未分层铺设，运动场地面采用原土夯实，防渗不满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）分区防渗要求；
	“以新带老”措施
	本项目运动场在原土夯实的基础上增设3mm厚高密度聚乙烯膜（HDPE），设计满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。各运动场、牛舍、饲喂凉棚均增设原位发酵床养殖技术用于无害化处理粪污，在运动场内直接铺设发酵垫料，垫料厚度夏天为30cm，冬季为70cm。垫料底层可先铺10～20cm的碎玉米秸秆，中间一层铺上稻草、锯末和稻壳等，然后按0.5—1.0L/m2喷洒发酵菌（液体），充分混合搅拌均匀，使垫料水分保持在40%〜50%。上面用干的碎秸秆覆盖，发酵好的垫料摊开整平，3d即可使用。进牛之前要预先发酵，使材料的温度达到50℃，以杀死病原菌和寄生虫卵，而50℃高温有利于乳酸菌、酵母菌、光合细菌等益生菌的繁殖。冬季每层增加垫料约10 cm，注意保持垫料干燥。建议现有工程粪便及废发酵垫料在每年牛出栏后统一清理，和本项目粪便及废发酵垫料一同运输至堆肥间翻抛、混料以及少量不合格品二次发酵后还田；
	2027年12月31日

	3
	饲料加工区未设置废气收集、治理措施；
	
	本项目建成后，对饲料加工区饲料粉碎、固定式TMR设备增设包围型集气罩+袋式除尘+15m排气筒，处理后颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值要求；
	2027年12月31日

	4
	废消毒剂包装袋暂存设施不符合要求，未按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）“贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。”相关要求；
	
	本项目设置10m2危险废物贮存点，用于贮存本项目以及现有工程废消毒剂包装材料，危险废物最终交由有资质单位运输处置。危险废物贮存点设置防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，防渗方案黏土夯实+2mm厚高密度聚乙烯膜（HDPE）+外保护（20mm水泥），设计满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。危险废物贮存库地面满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）“贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。”相关要求；危险废物贮存库围堰满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）“贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。”；
	2027年12月31日

	5
	医疗废物未在厂区内设置暂存设施；
	
	本项目新增20m2医疗废物暂存间，作为本项目以及现有工程医疗废物暂存设施，对医疗废弃物进行分类暂存，设计符合《医疗废物集中处置技术规范（试行）》规定，医疗废物最终交由有资质单位运输处置。医疗废物暂存间防渗方案黏土夯实+2mm厚高密度聚乙烯膜（HDPE）+外保护（20mm水泥），设计满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。满足《医疗废物管理条例》“医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。”以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）“贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。”相关要求。
	2027年12月31日

	6
	未建立固废台账；
	及时建立固废台账
	根据《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018），环境管理台账指排污单位根据排污许可证的规定，对自行监测、落实各项环境管理要求等行为的具体记录，包括电子台账和纸质台账两种。环境管理台账记录内容包括生产设施基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。
	2026年12月31日

	7
	未制定监测计划；
	制定监测计划并定期监测
	按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》（HJ1252-2022）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）以及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）等规范、指南制定监测计划，并定期进行监测。
	2026年12月31日

	8
	厂区内未按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）、《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）以及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）进行排污口规范化管理。
	排污口规范化管理
	按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）、《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）以及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）进行排污口规范化管理。
	2027年12月31日


3.1.8“三本账”
由于本项目位于现有工程内，因此进行“三本账”分析。本项目建成后污染物减排情况见下表：
表3.1-7项目“三本账” 单位：t/a
	污染物名称
	现有工程排放量
	现有工程许可量
	本次项目排放量
	“以新带老”削减量
	总排放量
	排放增减量

	废气
	颗粒物（t/a）
	0.14
	/
	1.13
	0.112
	1.158
	+1.018

	
	氨（t/a）
	0.08
	/
	1.69
	0
	1.77
	+1.69

	
	硫化氢（t/a）
	0.001
	/
	0.024
	0
	0.025
	+0.024

	废水
	COD（t/a）
	0
	/
	0.13
	0
	0.13
	+0.13

	
	氨氮（t/a）
	0
	/
	0.01
	0
	0.01
	+0.01

	生活垃圾
	生活垃圾（t/a）
	0.73
	/
	4.38
	0
	5.11
	+4.38

	一般工业固体废物
	废包装材料（t/a）
	2.497
	/
	11.04
	0
	13.537
	+11.04

	
	牛粪及发酵垫料（t/a）
	1683.93
	/
	12133.6
	0
	13817.53
	+12133.6

	
	病死牛（t/a）
	0.3
	/
	0.9
	0
	1.2
	+0.9

	
	废填料（t/a）
	0
	/
	0.5
	0
	0.5
	+0.5

	
	除尘灰（t/a）
	0
	/
	1.65
	0
	1.65
	+1.65

	
	废布袋（t/a）
	0
	/
	0.4
	0
	0.4
	+0.4

	危险废物
	废消毒剂包装材料（t/a）
	0.003
	/
	0.09
	0
	0.093
	+0.09

	
	医疗废物（t/a）
	0.01
	/
	0.2
	0
	0.21
	+0.2



[bookmark: _Toc9987]3.2工程概况
[bookmark: _Toc30358][bookmark: _Toc22266]3.2.1项目概况
（1）项目名称：胡杨河市鑫驰农牧有限责任公司育肥牛养殖改扩建建设项目
[bookmark: _Toc287434123][bookmark: _Toc287433921][bookmark: _Toc287433051]（2）建设单位：胡杨河市鑫驰农牧有限责任公司
（3）建设性质：改扩建
[bookmark: _Toc287433922][bookmark: _Toc287433052][bookmark: _Toc287434124][bookmark: _Toc287433923][bookmark: _Toc287434125][bookmark: _Toc287433053]（4）建设地点：第七师胡杨河市125团（柳沟镇）14连瓜村西区323号。场界中心地理坐标为：E84°29′41.203″，N44°44′38.982″。
（5）项目投资：项目总投资655.8万元，均为企业自筹资金。
（6）建设规模：本项目存栏育肥牛3000头。
（7）占地面积：项目总占地面积12公顷，约180亩，无新增用地，均为现有工程租赁设施农用地。
（8）工作制度：本项目养殖年工作365d，每天3班制工作制度，每班工作8小时。
（9）劳动定员：本项目新增劳动定员12人。
（10）建设时序：本项目计划于2026年9月开工，计划2027年12月完工，施工期15个月。
[bookmark: _Toc3768][bookmark: _Toc22600]3.2.2建设内容
（1）建设内容
本项目依托现有工程12公顷设施农用地，养殖区依托现有工程占地面积共2800m2牛舍4座、占地面积共32900m2运动场16座、占地面积共980m2饲喂凉棚2座，改建现有工程4座700m2饲喂凉棚为牛舍，新建占地面积分别1125m2运动场4座等主体工程；饲料加工区依托现有工程占地面积350m2TMR搅拌站1座，新增TMR、撒料车等设备，依托现有工程占地面积280m2办公室1座以及占地面积18m2消毒室一座，新建占地面积共120m2员工宿舍6座，占地面积100m2隔离圈1座等辅助工程。依托现有工程占地面积分别为280m2饲喂通道4座、占地4500m2饲草料堆放场地1座、占地面积350m2饲料库房1座、占地面积280m2精饲料库房1座，新建占地面积分别为280m2饲喂通道2座、占地面积350m2库房1座以及占地面积18m2防疫药品库房1座等储运工程。依托现有工程供水、供电、供热系统等公用工程，本项目建成后存栏育肥牛3000头，全厂存栏共计3419头育肥牛。
本项目工程组成情况一览表见表3.2-1。
表3.2‑1本项目工程组成表
	工程
类别
	名称
	租赁养殖基地内容
	备注

	主体
工程
	养殖区
	牛舍
	4座，占地面积共2800m2，每座分别为700m2
	依托

	
	
	
	4座，改建4座饲喂凉棚，每座分别为700m2，增加围挡、防风措施
	改建

	
	
	运动场
	围栏式，16座，其中8座占地面积均为2100m2，2座3500m2，4座1750m2，2座1050m2，占地面积共32900m2
	依托

	
	
	
	围栏式，4座，占地面积共4500m2，每座分别为1125m2
	新建

	
	
	饲喂凉棚
	2座，占地面积分别为490m2，设置饮水、防晒遮雨等设施
	依托

	
	饲料加工区
	TMR搅拌站
	1座，1F，占地面积350m2
	依托

	
	
	
	内设TMR、饲料加工设备等
	新建

	
	粪污处理区
	堆肥场
	占地面积4000m2
	依托

	
	
	
	内设堆肥间1座，占地面积800m2，1F，内设翻抛机、发酵槽等设备以及200m2成品肥暂存区；发酵槽占地面积60m2，1座
	新建

	辅助
工程
	办公室
	1座，砖混，1F，占地面积280m2
	依托

	
	宿舍
	6间员工宿舍，砖混，1F，占地面积共120m2，单间20m2
	新建

	
	消毒室
	1座，占地面积18m2
	依托

	
	隔离圈
	1座，占地面积100m2
	新建

	储运
工程
	饲喂通道
	4座，占地面积分别为280m2，均为混凝土饲喂通道
	依托

	
	
	2座，占地面积分别为280m2，均为混凝土饲喂通道
	新建

	
	库房
	1座，占地面积350m2
	新建

	
	防疫药品库
	1座，1F，占地面积18m2
	依托

	
	饲草料堆放场地
	1座，占地4500m2
	依托

	
	饲料库房
	1座，1F，占地面积350m2
	依托

	
	精饲料库房
	1座，1F，占地面积280m2
	依托

	公用
工程
	供水
	铺设供水管网输送新鲜水至项目区供应生产生活用水
	依托

	
	排水
	少量渗漏牛尿液经收集池收集后用于本项目堆肥，还田于本项目周边农田，无养殖废水排放
	新建

	
	
	生活污水由20m3防渗化粪池收集，由吸污车拉运至污水处理厂处置
	新建

	
	供电
	市政电网供给
	依托

	
	供热
	设置电加热设备供暖
	依托

	环保
工程
	废气处理
	科学配比饲料、喷洒除臭剂、加强厂区绿化控制养殖恶臭；还田区设置适量轮作还田措施。
	新建

	
	
	饲料搅拌粉尘通过封闭式作业+润湿搅拌工艺控制；饲料加工粉尘设置包围型集气罩+袋式除尘+15m排气筒；堆肥间废气设置负压抽风+袋式除尘+生物除臭（滴滤法）+15m排气筒；堆肥间设置封闭式作业
	新建

	
	废水处理
	生活污水由20m3防渗化粪池收集，由吸污车拉运至污水处理厂处置
	新建

	
	
	少量渗漏牛尿液经收集池收集后用于本项目堆肥，还田于本项目周边农田，无养殖废水排放
	新建

	
	固体废物处理
	牛粪及废发酵垫料
	经原位发酵床发酵完毕后在堆肥间翻抛后还田
	新建

	
	
	医疗废物
	暂存于20m2医疗废物暂存间，委托有资质的处理单位运输处置
	新建

	
	
	病死牛尸
	暂存于20m2病死牛暂存间，委托病死畜禽无害化处置单位进行无害化处置
	新建

	
	
	除尘灰
	集中收集后暂存于堆肥间内回用于堆肥
	新建

	
	
	废填料
	集中收集后暂存于堆肥间内，定期外售回收单位综合利用
	新建

	
	
	废包装材料
	分类暂存，定期外售回收单位综合利用
	新建

	
	
	废消毒剂包装材料
	暂存于10m2危险废物贮存点，委托有资质的单位运输处置
	新建

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾箱，委托环卫部门清运处理
	新建


3.2.3公用工程
（1）供水
本项目新鲜水总用水量为54752.96m3/a。新鲜水用水为养殖生产用水以及生活用水，其中养殖生产用水包括养殖用水、绿化用水、消毒用水以及饲料加工车间、堆肥间降尘用水。
①养殖生产用水
A.养殖用水：本项目投入运营后存栏肉牛3000头，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，大牲畜养殖用水量为35—40L/头·日，本项目养殖用水为120m3/d，43800m3/a。
B.绿化用水：场区绿化面积为24000m2（约合36亩），根据《农业用水定额》（DB65/T3611-2023），本项目属于Ⅰ—03 北疆塔城之南准噶尔盆地区域，种植林地按灌溉期微灌（50%）每亩绿化用水265m3计，则绿化用水量为9540m3/a。
C.消毒用水：
本项目牛出栏后牛舍、运动场、饲喂凉棚经过干清粪不再进行清洗，直接进行全面消毒，因此本项目仅产生消毒用水。
用具、饲喂通道消毒：由45%新洁尔灭配置0.1%新洁尔灭消毒液，每周消毒一次，饲喂通道以及用具占地面积共约2680m2，喷洒量200mL/m2，每年使用0.1%新洁尔灭消毒液量约为27.87m3，45%新洁尔灭用量为0.06m3，根据配比，用于制备消毒剂用水量约27.81m3/a，配置时新鲜水先进行包装桶清洗，清洗水作为溶液配置用水，1L的桶清洗约0.5L的水，用水量为0.03m3/a，其中用具消毒后需清洗，用具面积约为1000m2，清洗用水约2L/m2，清洗用水约104m3/a，清洗完毕后用于圈舍、道路消毒配水，因此用具、饲喂通道消毒用水共为131.81m3/a。
牛舍、运动场、饲喂凉棚、隔离圈、病死牛暂存间以及医疗废物暂存间需进行消毒，每周进行喷雾式消毒2次，主要喷洒0.025%复合戊二醛溶液，喷雾式消毒，不会在厂区内形成径流，随之蒸发。占地面积共44120m2，喷洒量200mL/m2，917.70m3，每年使用20%复合戊二醛消毒剂量约为1.15m3，根据配比，用于制备消毒剂用水量约916.55m3/a，其中用具清洗水104m3/a，配置时新鲜水先进行包装桶清洗，1L的桶清洗约0.5L的水，清洗水作为溶液配置用水，用水量为0.58m3/a；因此本项目牛舍、运动场、饲喂凉棚、隔离圈、病死牛暂存间以及医疗废物暂存间消毒用水总量约为812.55m3/a。
项目区入口以及进场道路采用均匀撒布生石灰消毒，每两周撒布一次，无需用水，当场外有疫情威胁时，适当增加消毒次数。
D.堆肥区、饲料加工洒水降尘用水：本项目主要为非冬季期间车间内外道路路面喷洒用水，每天喷洒一次，起到降尘降温作用，用水指标为1L/m2·次。本项目堆肥区、饲料加工区外道路路面总面积约为600m2，则用水量约为0.6m3/d，非冬季工作时间按照197d计，新鲜水用量为118.2m3/a，不会在厂区内形成径流，随之蒸发，因此不产生废水。
2）生活用水
本项目新增劳动定员为12人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》集体宿舍取80L/人•d。则职工生活用水量为0.96m3/d，350.4m3/a。
本项目供水主要由市政供水管网输送新鲜水至项目区供应生产生活用水，水量、水压均能满足本项目供水要求，供水可行。项目区内通过管道输送至各生产、生活用水点。
（2）排水
本项目废水主要包括牛尿液以及职工生活污水。
A.牛圈牛尿液：根据《第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》，育肥牛尿液量产污系数为8.32L/只·d，经计算本项目牛尿液产生量约为24.96m3/d，9110.4m3/a，污染因子主要为COD、TN、NH3-N和TP。其中牛圈铺设30cm～70cm发酵垫料，能够有效吸收牛尿，少量因发酵垫料管理不善渗滤的尿液收集于尿液收集池，无养殖废水外排。根据《第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》，西北区畜禽养殖场育肥肉牛垫草垫料排污系数为0。
B.生活用水：职工生活污水按用水量80%计，则排水量为0.768m3/d，280.32m3/a，污染因子主要为pH、COD、SS、BOD、NH3-N。经防渗化粪池收集后定期由吸污车拉运至污水处理厂处置。
（3）供电
现有工程供电负荷为三级，采用低压供电，电源为380/220V，依托当地电缆直接引入变配电室。各区的供电电源由配电间变压器直接引入，采用放射式和树干式供电至各建筑物。满足本项目供电需求。
（4）供暖
生活区冬季采用电加热设备供暖；养殖区育肥牛冬季均在牛舍养殖，冬季无需供热。
（5）交通运输
该项目区位于第七师125团，东侧入口连接道路，交通便利。全厂运进运出的物流采用汽车运输，委托社会运输部门承担。成品采用用户自提运输车方式运出。
[bookmark: _Toc8297][bookmark: _Toc32470][bookmark: _Toc14086]3.2.4主要设备
本项目主要生产设备包括养殖设备、消毒设备及公共配套设备。本项目主要设备一览表见表3.2-2。
表3.2-2本项目主要设备一览表
	[bookmark: _Toc4770772][bookmark: _Toc11532][bookmark: _Toc247368660][bookmark: _Toc7088460][bookmark: _Toc26754][bookmark: _Toc18802][bookmark: _Toc197837884][bookmark: _Toc189393110][bookmark: _Toc194309161][bookmark: _Toc1574_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc192576761][bookmark: _Toc4770595][bookmark: _Toc525314877]序号
	类型
	项目名称
	依托现有工程
	本项目新增

	1
	养殖设备
	饮水槽
	24个
	12个

	2
	
	铲车
	2辆
	/

	3
	
	水泵
	1个
	/

	4
	
	运输车辆
	1辆
	/

	5
	
	四驱自走式清粪车
	1辆
	1辆

	6
	
	地磅
	/
	1套

	7
	消毒设备
	移动消毒设备
	/
	1套

	8
	
	卫生大褂
	10套
	/

	9
	饲料加工设备
	饲料粉碎机
	1台
	/

	10
	
	TMR饲料搅拌机（24方）
	1台
	1台

	11
	
	TMR饲料搅拌机（16方）
	/
	1台

	12
	
	TMR饲料搅拌机（9方）
	/
	1台

	13
	
	撒料车
	2台
	2台

	14
	
	风机
	/
	1台

	15
	
	袋式除尘+15m排气筒
	/
	1台

	16
	堆肥设备
	翻抛机
	/
	1台

	17
	
	混料机
	/
	1台

	18
	
	袋式除尘+生物除臭（滴滤法）+15m排气筒
	/
	1台

	19
	
	风机
	/
	1台


3.2.5主要原辅材料
[bookmark: _Toc469936239][bookmark: _Toc10544_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc4770596]（1）物料消耗
本项目存栏育肥牛（西门塔尔杂交牛、西门塔尔牛、褐牛）3000头。本项目饲料均以青储料为主，搭配粗饲料以及精饲料，青储料、粗饲料以及精饲料均从周边企业外购，每日运输进场，青储料入场后在饲草料堆放场地青储，精饲料暂存于精饲料库内，粗饲料暂存于饲料库房内，可保证本项目养殖场的使用。根据本项目可研，年饲料用量详情见表3.2-3。
表3.2-3年饲料用量计算表
	生产阶段
	平均每年所需饲料量（按每头计）
	存栏数量
	总量

	育肥牛
	青储料
	3650kg/头
	3000头
	21900t/a

	
	粗饲料
	1825kg/头
	
	

	
	精饲料
	1825kg/头
	
	

	总计
	21900t/a


本项目饲料年消耗量为21900t/a。
（2）辅助材料消耗
项目辅助材料主要包括除臭剂、消毒药品及防疫药品。其中除臭剂为喷洒在牛圈周围、堆肥间、道路等区域，用来抑制恶臭的产生，项目的防疫药品主要有疫苗以及药品，疫苗主要种类为疯牛病疫苗、口蹄疫苗、流行热疫苗、巴氏杆菌疫苗等4种，出栏的商品每头各需1份，药品主要为链霉素、土霉素等。
表3.2-4本项目及现有工程原辅材料及能源用量情况一览表
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	原料名称
	本项目年用量
	现有工程
	本项目新增后总和
	运输方式
	来源
	存储方式

	原辅料消耗

	1
	饲料
	21900t
	3058.7t
	24958.7
	汽车
	配套种植以及周边市场采购
	每日外购，不在厂区暂存；精饲料25kg/袋

	2
	除臭剂
	2.4t
	0.3t
	2.7t
	汽车
	周边市场采购
	桶装，消毒室内少量暂存，25kg/桶

	3
	45%新洁尔灭
	0.06m3
	/
	0.06m3
	汽车
	周边市场采购
	桶装，1L/桶，兽医室内少量暂存

	4
	20%复合戊二醛消毒剂
	1.15m3
	/
	1.15m3
	汽车
	周边市场采购
	桶装，1L/桶，消兽医室内少量暂存

	5
	生石灰
	20t
	2t
	22t
	汽车
	周边市场采购
	袋装，25kg/袋，入场后消毒室内暂存

	7
	防疫药品
	0.6t
	0.2t
	0.8t
	汽车
	周边市场采购
	桶装，兽医室少量暂存

	8
	发酵垫料
	220t
	20t
	240
	汽车
	周边市场采购
	牛床铺料机运输，入场后直接在牛圈内摊铺

	9
	生物菌剂
	0.08m3
	/
	0.08m3
	汽车
	周边市场采购
	桶装，1L/桶，消兽医室内少量暂存

	动力消耗

	10
	新鲜水
	54752.96m3
	6117.4m3
	60870.36
	-
	供水管网供给
	--

	11
	电
	20万kWh
	2万kWh
	22万kWh
	电网
	供电网
	--


表3.2-5 原辅材料理化性质一览表
	序号
	物质名称
	性质及危害

	1
	复合戊二醛消毒剂
	复方增效戊二醛消毒剂由高纯度医疗级戊二醛、表面活性剂、防锈剂、pH调节剂等组成。本产品由两部分组成：第一部分为复方戊二醛消毒剂，呈酸性，消毒效果较差；第二部分为增效剂，加入第一部分后，pH呈中性，消毒效果显著增强。本产品特点为：用途广泛、快速杀菌、安全无毒、性能稳定、对金属及橡胶制品、器械用具基本不腐蚀；可杀灭肠道致病菌、致病性酵母菌、化脓性球菌和细菌芽孢，并能灭活病毒。本产品可用于内窥镜消毒及器械灭菌。

	2
	新洁尔灭
	苯扎溴铵（Benzalkonium Bromide），别名新洁尔灭，化学式C21H38BrN，CAS号7281-04-1，是一种季铵盐阳离子表面活性广谱杀菌剂。常温下呈淡黄色胶状体，微溶于乙醇，通过改变细菌胞浆膜通透性杀灭革兰阳性菌，对铜绿假单胞菌、芽孢无效。本品主要用于皮肤、黏膜、创面及医疗器械消毒，使用浓度范围为0.01%—0.5%溶液，作用时间30分钟。禁止用于眼科器械、合成橡胶及长期浸泡无菌器材，不可与肥皂、碘酊、硝酸盐等物质配伍使用。外用可能引发接触性皮炎，误服可导致呼吸困难、痉挛甚至死亡，需用低浓度肥皂水洗胃并人工呼吸。贮存时应避免使用塑料或铝制容器，金属器械消毒需添加0.5%亚硝酸钠防锈

	3
	微生物除臭剂
	主要以乳酸菌、酵母菌、光合细菌等有益菌群以及代谢产物组成。除臭剂是以优良微生物菌种为基础，采用复合微生物技术，经现代发酵工艺精制而成的一种新型的复合型活性微生物菌剂。各功能菌株利用有机污染物进行增殖、代谢，消除氨气等有害臭气产生，抑制有害生物的活动，转变有机物腐烂分解过程，产生二氧化碳、乙醇等产物，做到从根上消除恶臭气体，并可持续性除臭目的。具有安全、无腐蚀性，可氧化分解多种有毒有害污染物、净化水质、改善环境，不会在使用过程中留下二次污染的优点。


3.2.6产品方案
本项目采取“引进良种、科学育肥、封闭管理、全进全出”的生态标准养殖模式，建成后年存栏育肥西门塔尔牛、西门塔尔杂交牛以及褐牛共计3000头，年出栏育肥3000头。
本项目产品方案见表3.2-6。
表3.2-6本项目产品方案一览表
	产品名称
	品种
	本项目存栏量
	现有工程存栏量
	本项目新增后存栏量总和

	育肥牛
	西门塔尔牛、西门塔尔杂交牛以及褐牛
	3000头/年
	419头/年
	3419头/年


3.2.7总平面布置合理性
根据项目场区总平面布置，场区分为生产区和办公生活区，办公生活区独立设置，与本项目生产区隔离，实现人畜分离，中间设置绿化隔离带相隔，避免臭味和疾病影响。厂区内中部集中布置牛圈、饲喂通道、运动场以及饲喂凉棚，饲料加工区位于养殖区西侧，与养殖区设置道路隔离，便于饲养管理，能够较好为养殖区提供辅助功能。项目区主导风向为西北风，隔离圈、病死牛暂存间、医疗废物暂存间、危险废物贮存点以及堆肥间等设施均集中布设在场区南侧，位于养殖区、办公生活区侧风向处，与办公生活区以及养殖区分隔开，四周有绿化隔离带，地势较低，便于处理，防止疾病传播扩散，可以将病牛、死牛的危害及影响降到最低。厂界围墙外设置绿化隔离带，种植乔木，厂界内绿化面积为24000m2，能够美化场区环境和降低养殖区臭气环境影响。
项目区布局符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中的布局要求，“新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离；粪便污水处理设施，应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处”。因此，从环境保护角度来看，项目总平面图布置方案较合理，是可行的。项目总平面布置图详见图3.2-1。
[bookmark: _Toc4919][bookmark: _Toc29627][bookmark: _Toc14807][bookmark: _Toc28676][bookmark: _Toc15028][bookmark: _Toc23165][bookmark: _Toc2034][bookmark: _Toc38885396]3.3工艺流程
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以产品品种为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件和管理水平以及生产过程中人流、物流、信息流的合理顺畅，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、管理方便的工艺。
①立足企业技术资源优势和企业整体优势。
②综合考虑企业的整体发展规划。
③原料供应可靠性和质量指标符合要求，价格合理。
④优先选择清洁工艺，注重节能节水环保。
⑤符合国家的有关资源、产业政策。
⑥先进技术与合理投资相结合，工艺的先进性与实际应用的可行性相结合。
3.3.2养牛生产技术方案要求
（1） 生产工艺
本项目是以肉牛育肥生产为主体的畜牧业产业化建设项目，计划养殖育肥牛共3000头。购进6月龄犊牛，育肥生产工艺大致分为两个饲养阶段，即7-12月龄的架子牛生长阶段、12月龄以后的强度肥育阶段，各阶段分群散栏式饲养。采用“引进良种、科学育肥、封闭管理、全进全出”的生态标准养殖模式。
（2） 饲料要求
参照肉牛饲养技术规范，制定适宜本项目条件的饲粮配方和肉牛饲养技术操作规程，探索总结现代肉牛生产管理机制和安全生产措施。同时，引进推广犊牛直线育肥技术，缩短育肥牛的饲养周期，提高肉牛的集约化饲养水平及优质肉牛生产水平，加速畜群周转。
（3）疫病防治要求
肉牛规模化养殖，应对育肥牛的健康状况及当地疫病的流行情况进行全面了解和掌握，建立健全严格的卫生防疫体系，严格按照生产要求，进行严格检疫防疫。本项目建设规模较大，防止和控制各种疫情是确保养殖正常运转的关键。建设单位要重视疫情风险防御，制定切实有效的疫病防疫免疫程序，坚持“预防为主、防重于治”的方针，把疫病风险降到最低限度，以确保安全。每年进行严格的检疫，发现疫情马上处理，杜绝各种传染病的发生，提高养殖的经济效益。
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3.3.3.1工艺流程
本项目建成后年存栏育肥牛3000头，采取“引进良种、科学育肥、封闭管理、全进全出”的生态标准养殖模式。按照标准化养殖要求，实施专业化生产、标准化管理、规模化经营，对牛圈、设备、品种选育、环境控制、防疫保健等有较高要求。
本项目运营期育肥牛养殖工艺流程图详见图3.3-1。
购进6月龄断奶犊牛100-150kg
育肥适应期10天
6个月架子牛生长阶段
6个月强度肥育阶段

商品肉牛，生长至出售约18月月龄750kg以上。













图3.3-1育肥牛养殖工艺流程
本项目采用适合本区域肉牛生产的散栏式育肥技术，不拴系，无固定床位，自由采食，自由饮水，自由运动。在育肥生产上采取犊牛分段育肥模式。从周边肉牛繁育场、养殖大户收购6月龄断奶的牛犊，进厂先进行消毒、防疫，经检疫后在厂区内育肥适应10天，经确定健康状况符合要求后，分配至各牛圈进行培育经过6个月育成，体重达330kg以上。进行育肥后期强化育肥6个月，到18月龄出栏上市，活重达750kg。
3.3.3.2配套工艺
（1）饲草料加工
①青储料
外购在乳熟后期至蜡熟前期刈割的玉米青料入场，入场为已经切碎的原料（一般玉米秆铡成2—3厘米长），将新鲜的青储料投入饲草堆放场地，饲草堆放场地倾斜布设，南高北低，高处为进出口，其余三侧均设置围挡，青储原料入场后需要压实，把铡碎的原料逐层装入饲草堆放场地内，底部填一层10—15厘米厚的干秸秆，每装填20—40厘米压实一次，植物组织能渗出汁液，有利于乳酸菌生长，加速青储过程；若2天内不能填满时，要采用逐层压实的方法，以减少原料与空气的接触的时间。覆盖密封塑料布，隔绝空气，在厌氧的条件下经过乳酸菌的发酵，使原料中所含糖分变为乳酸。经过35—45天发酵后即可开口饲用，开口取用时，应从高出进出口端开始，垂直断面逐段取用，开口面的大小根据牲畜的日喂量而定，现取现用，取后及时用塑料布密封，防止二次发酵导致霉变。
②精饲料
本项目购买袋装精饲料，根据育肥牛不同生长阶段的日粮配方，搭配粗饲料、青储料使用。
③粗饲料
按照饲料多样性搭配的原则，外购麦草、玉米秸秆等入场后进入饲料加工车间的饲料粉碎机先进行粉碎，粉碎后经固定式TMR机与青储料、精饲料按照不同生长阶段的日粮配方进行混合后由撒料车运至养殖区投喂。此过程会产生饲料粉碎粉尘G1、饲料搅拌粉尘G2、饲料撒料粉尘G3、移动源TMR尾气G4、废包装材料S1、粉碎机噪声N1、固定式TMR机噪声N2、撒料车噪声N3。
饲料加工区饲料加工粉尘（饲料粉碎粉尘、搅拌粉尘）分别经包围型集气罩集中收集后，共同由一套袋式除尘+15m排气筒（DA002饲料加工车间排放口）处理，此过程会产生除尘灰S2以及废布袋S3以及风机设备运行噪声N11。一般固废废包装材料集中收集后暂存于库房内，定期外售回收单位综合利用，饲料加工除尘灰集中收集后暂存于库房内，回用于饲料加工，废布袋集中收集至堆肥间，由原厂回收。
（2）牛粪清理
①铺设发酵床
项目采用发酵床养殖技术，即利用稻壳、锯末、作物秸秆等材料制作成垫料，铺设在特殊设计的发酵床上，借助有益菌的作用分解发酵畜禽粪便中的有机物质，消除畜禽粪便中氨气和硫化氢等恶臭气体，改善养殖舍环境的一种生态养殖技术。包括原位发酵、异位发酵，本项目采用原位发酵，即在养殖圈舍内直接发酵垫料，制成发酵床，养殖的牛直接生活生长在发酵床上，利用微生物的分解转化作用，对牛粪尿进行分解转化，降低牛圈氨气产生量，防止寄生虫的传染，减少牛的发病率，促进牛健康生长。
本项目牛舍、饲喂凉棚以及运动场充分采光、通风良好，阳光可照射到发酵床，以利于微生物的生长繁殖，有利于发酵。发酵床垫料一般分为三层，见下图，夏季每层厚度10cm，冬季每层厚度可增加至20cm，顶层可增加至30cm，牛圈垫料层厚度夏季、秋季30cm，冬季、春季70cm，发酵剂的添加比例为垫料的1‰~2‰。
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图3.3-2 发酵床垫料层示意图
垫料运输及铺设过程：外购垫料由垫料厂家负责运输至本项目牛圈进行铺料，牛床铺料机为集运输、铺料为一体设备，设置液压卸料门，可调节卸料高度、卸料覆盖范围（铺设距离8—12m），同时可以抛撒多种不同垫料。牛圈、牛舍以及饲喂凉棚等卧床区域设置可移动的隔栏，工作人员通过推动隔栏，每次只将一小部分牛（如10—15头）缓慢地向前驱赶，腾出一段空的卧床区域，牛床铺料机紧随其后，铺设刚刚空出来的卧床，然后继续推动隔栏，处理下一段区域，如此循环，直到整个牛圈铺设完成。由于发酵床每年仅铺设一次，铺设过程中会喷洒液态生物菌剂，因此发酵床铺设过程中仅产生少量粉尘，可忽略不计。
发酵床养殖过程中，牛尿、牛粪经发酵床中的生物菌分解后，一部分转化成无臭气体排放掉，一部分分解成粗蛋白和菌体蛋白等继续留在发酵床。牛圈垫床使用过程中需保持干燥，因此发酵床牛圈中无冲洗废水产生。牛粪经发酵菌分解和牛群踩踏继续留在发酵床，在牛舍更换垫料后，使用消毒液对牛舍进行彻底的消毒，无需对牛舍地面以及四周围堰进行冲洗；消毒完成后铺设一层新的垫料。管理完善的垫草垫料工艺不产生废水，它将动物粪尿全部转化为固体有机肥，可 实现养殖过程的“零液体排放”。
本项目垫料铺设厚度较大，运动场不设置围挡，蒸发量大，不会产生废水，牛舍、饲喂凉棚垫料定期翻抛，原则上不会产生废水，本次评价考虑牛舍、饲喂凉棚管理不当（翻抛不及时等）少量尿液从垫料中渗滤出来，每座牛舍、饲喂凉棚分别设置5m3尿液收集池收集，牛舍、饲喂凉棚内设置尿液收集管道，少量渗滤尿液可自流进入收集管道中，收集至5m3尿液收集池内，尿液收集池内的渗滤尿液定期由吸污车清运至堆肥间的发酵槽内，用于堆肥间少量板结垫料二次发酵时补充水分，由于发酵过程中温度控制在55~65℃，渗滤尿液中的有机物可被发酵菌剂迅速分解，水分在发酵过程中蒸发损耗，不外排。 
养殖区定期喷洒生物除臭剂控制养殖恶臭，综合各地养殖及堆肥场所的实践，除臭剂喷洒频率主要有以下几种模式：
表3.3-1 除臭剂喷洒频率
	喷洒模式
	频率
	适用场景

	强化除臭期
	连续喷洒3天，之后每隔5天喷洒一次
	臭气较重的时段

	常规除臭
	3～5天喷洒一次
	日常维持除臭效果

	高温季节
	每日喷施
	夏季高温时段，臭气产生量增加


主要产排污节点：养殖恶臭G5（养殖恶臭主要包括圈舍、存储、还田环节），养殖粪便及废发酵垫料S4、废包装材料S1、牛叫N4、移动源牛床铺料机噪声N5、吸污车噪声N6。
②牛粪清理
项目采用发酵床养殖技术，采用原位发酵，养殖的牛直接生活生长在发酵床上，利用畜禽的翻扒习性辅助机械翻抛，发酵床上粪尿不均匀时，采用人工方法将粪尿分散布撒在垫料上，使粪便和垫料充分混合，通过垫料中微生物的分解发酵，使粪便中的有机物质得到充分的分解和转化，微生物以尚未消化的粪便为食饵，繁殖滋生，达到无臭、无味、无害化的目的，是一种无污染、无排放、无臭气的新型环保生态养殖技术，具有成本低，耗料少，操作简单，效益高，无污染等优点。从进牛之日起50d～60d翻粑垫料一次，深度为30cm~70cm。通常垫料减少10%后就要及时补充，补充的新料要与发酵床上的垫料混合均匀，并调节好水分，发酵床湿度控制在50%左右。 
项目牛圈垫料采用清粪车进行垫料清理，清粪车主要由刮粪板、动力装置、传送装置、封闭车斗组成。清粪时，动力装置通过链条带动刮粪板沿着牛床地面前行，刮粪板将地面混合粪便的垫料收集入封闭传送装置送入封闭车斗，运至堆肥间进行翻抛。由于清粪过程不进行翻抛，整个发酵床一起刮出，因此清粪粉尘忽略不计。此过程产生移动源清粪车噪声N7。 
根据建设单位提供材料，本项目发酵床可以使用12个月，待牛出栏后进行清粪，由清粪车将牛圈垫料清理完成，进行牛圈整体消毒。更换清理下来的垫料进行堆肥。消毒后牛圈重新铺设新的垫料进行下一周期的发酵。 
本项目在堆肥间内设置成品肥暂存区，用于临时暂存堆肥间翻抛后需要还田的成品肥，堆肥间翻抛后如遇大风、雨天等特殊天气无法还田，企业根据天气情况，牛圈暂停清粪，当日堆肥结束后的成品肥暂存于堆肥场200m2成品肥暂存区暂存，待次日还田。
（3）消毒
始终贯彻“预防为主”的方针，养殖场生产区和管理区分开，生产区周围有必要的保护设施；场内分别设净道和污道，建有进料、出粪通道，并严格分离。生产区大门口建立人员消毒通道，出入人员必须消毒。 
禁止使用火碱、甲醛、生石灰干撒、强氯精等强刺激性药剂进行带牛消毒，此类药剂仅可用于无牛区域、场外道路、粪污区消毒，严禁与牛群直接接触。
①消毒流程
用具、饲喂通道消毒：由45%新洁尔灭配置0.1%新洁尔灭消毒液，每周消毒一次。
牛舍、运动场、饲喂凉棚、隔离圈、病死牛暂存间以及医疗废物暂存间每周进行喷雾式消毒2次，主要喷洒0.04%复合戊二醛溶液，喷雾式消毒。
项目区入口以及进场道路采用均匀撒布生石灰消毒，每两周撒布一次，无需用水。
②消毒剂储存与领用
消毒剂统一在消毒室内暂存，专人管理，分类存放、避光密封储存，远离火源、水源及牛群活动区域；员工领用消毒剂需做好登记，按需领用，剩余药剂及时归还，严禁随意堆放、混用。
③消毒操作流程
1. 前期清理：消毒前先完成牛圈粪污、剩料、杂物清理，将粪污转运至指定发酵区，确保消毒区域无污物残留；
2. 药剂配制：严格按照配比标准称量药剂与清水，搅拌均匀，配药后立即使用，不得长时间放置；
3. 喷雾作业：采用细雾喷雾设备，均匀喷洒牛圈地面、卧床、围栏、饲槽、水槽、地面，喷雾时避开牛群口鼻、眼睛，不直接直冲牛体，以地面、设施湿润不积水为宜；
4. 药剂轮换：每7—10天更换一种消毒剂，循环交替使用，提升消毒全面性。
本项目消毒采用不含氯消毒剂，主要采用新洁尔灭、复合戊二醛消毒剂以及生石灰消毒，这几类消毒剂副作用小，消毒效果好，对人和牛基本无影响。消毒时要做到细致，无死角。
消毒过程会产生废消毒剂包装材料S1，集中收集后暂存于危险废物贮存点内，定期委托有资质的单位运输处置。
3.3.3.3发酵床工艺
本项目牛舍、饲喂凉棚以及运动场均采用发酵床养殖技术，即利用秸秆、锯末等材料制作成垫料，铺设在特殊设计的发酵床上，借助有益菌的作用分解发酵畜禽粪便中的有机物质，消除畜禽粪便中氨气和硫化氢等恶臭气体，改善养殖环境的一种生态养殖技术。包括原位发酵、异位发酵，本项目采用原位发酵，即在牛圈内直接发酵垫料，制成发酵床，养殖的牛直接生活生长在发酵床上，利用微生物的分解转化作用，对牛粪尿进行分解转化，降低养殖恶臭产生量，防止寄生虫的传染，减少牛的发病率，促进牛健康生长。 
本项目饲喂凉棚设置顶棚以及围栏，牛舍设置采光口，运动场仅设置围栏，均能够保证充分采光，阳光直接照射到发酵床，以利于微生物的生长繁殖，有利于发酵。本项目选用干撒式发酵床，运动场底部采用原土夯实+3mm厚高密度聚乙烯膜（HDPE），饲喂凉棚以及牛舍均采用原土夯实+20cm厚P4等级混凝土，在此基础上铺设发酵床，发酵床垫料主要成分多是稻草、稻壳、锯末、秸秆等。垫料厚度夏天为30cm，冬季为70cm。垫料底层可先铺10～20cm的碎玉米秸秆，中间一层铺上稻草、锯末和稻壳等，然后按0.5—1.0L/m2喷洒发酵菌（液体），充分混合搅拌均匀，使垫料水分保持在40%〜50%，便于微生物发酵，保证有益菌大量繁殖。上面用干的碎秸秆覆盖，发酵好的垫料摊开整平，3d即可使用。进牛之前要预先发酵，使材料的温度达到50℃，以杀死病原菌和寄生虫卵，而50℃高温有利于乳酸菌、酵母菌、光合细菌等益生菌的繁殖。冬季每层增加垫料约10 cm，注意保持垫料干燥。 
本项目发酵床可以使用12个月，做好发酵床的维护管理可有效地延长发酵床的使用寿命。一是根据使用情况及时补充垫料。牛会采食发酵床表层较细碎的秸秆，当看到垫料明显减少时应及时补充。牛的体型大，发酵床厚度应该保持在25cm以上，避免因发酵床过薄而不能正常发酵，发酵床容易塌陷，当垫料下沉超过10cm或垫料减少量达到10%后就要及时补充。微生物菌群在降解粪尿时会造成垫料损耗，此时应补充和清理无法使用的垫料，将新旧垫料混合均匀，保证菌群对粪尿分解的活跃度。二是要定期翻抛，保证发酵床的透气性。在使用过程中要特别注意发酵床垫料的温度、湿度和板结程度的控制。为防止垫料板结形成“死床”，可采用稻壳作为垫料，一般7—10d对垫料翻抛1次，从进牛之日起50d～60d翻粑垫料一次，深度为30cm~70cm，增加垫料中的含氧量，保证有益微生物。
采用发酵床养殖，牛粪、尿可长期留存于牛圈内，不向外排放，不向周围流淌，靠着微生物的作用分解、转化。牛尿、牛粪经发酵床中的生物菌分解后，一部分转化成无臭气体排放掉，一部分分解成粗蛋白和菌体蛋白等继续留在发酵床。牛圈垫床使用过程中需保持干燥，因此发酵床牛圈中无冲洗废水产生。粪污经发酵菌分解和牛群踩踏继续留在发酵床，每年春季清理一次，不分层清理，整个发酵床全部清理进入场内的堆肥间翻抛后还田，因此可以保证牛粪污不外排。
养殖过程中会产生少量员工生活垃圾S5，生活污水W1以及泵类设备运行噪声N8。生活污水集中收集至防渗化粪池，定期拉运至污水处理厂处置。
养殖过程中会产生少量病死牛S6，病死牛在病死牛暂存间暂存委托病死畜禽无害化处置单位，牛接种疫苗以及生病治疗期间均会产生少量医疗废物S7，集中收集至医疗废物暂存间暂存，定期委托有资质单位运输处置。
[bookmark: _Toc2798][bookmark: _Toc28230][bookmark: _Toc26139]3.3.4堆肥工艺简介
项目采用干清粪工艺，发酵床定期清理的固体粪便送至堆肥区内的堆肥间堆肥。堆肥间必须具有围堰、防雨、防渗、防臭等规范化的工程措施。
3.3.4.1概述
堆肥是指将畜禽粪便等有机固体废物集中堆放并在微生物作用下使有机物发生生物降解，形成一种类似腐殖土壤的过程。
无害化处理是指利用高温、好氧或厌氧等工艺，杀灭畜禽粪污中病原菌、寄生虫和杂草种子的过程。
本项目采用静态好氧堆肥，即在充分供氧的条件下，利用好氧微生物对废物进行堆肥的方法。
3.3.4.2根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），堆肥场地的设计满足下列规定：
①堆肥场地一般应由粪便储存池、堆肥场地以及成品堆肥存放场地组成。
②本项目800m2堆肥间采用间歇式堆肥处理，冬季发酵床不更换，因此发酵垫料以及牛粪在发酵床发酵，无须设置粪便暂存池，根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）规定，堆肥场宜设有至少能容纳 6个月堆肥产量的贮存设施。本项目冬季不堆肥，仅施肥期清理发酵床进行堆肥，堆肥结束后直接还田，不在项目区内暂存。因此本项目仅在堆肥间内设置成品肥暂存区，用于临时暂存成品肥，堆肥结束后，遇大风、雨天等特殊天气，企业根据天气情况，成品肥暂存于堆肥间的成品肥暂存区内。堆肥粪便的起始含水率约为80%，本项目产牛粪为11913.6t/a（牛粪密度以1.2×103kg/m3计），成品肥含水率小于30%，发酵垫料220t/a，由此可知，堆肥结束后成品肥约为3623.89t，本项目每年还田期，待牛出栏后分别清运牛舍、牛圈、运动场以及饲喂凉棚的牛粪，每日成品肥约19t，本项目堆肥间内成品肥暂存区200m2，堆积高度按8m，可容纳1600m3成品肥，可满足本项目工程成品肥暂存需求。
③场内应建立收集堆肥渗滤液的贮存池；本项目堆肥渗滤液经管道收集至5m3尿液收集池内，定期作为发酵补给液由吸污车运至发酵槽进行发酵，发酵完毕后在需肥期根据作物生长需要进行施肥。
④应考虑防渗漏措施，不得对地下水造成污染； 
⑤应配置防雨淋设施和雨水排水系统。 
3.3.4.3堆肥生产工序	
（1）翻抛、混料
牛粪以及废发酵垫料由养殖区运输至堆肥区暂存，在堆肥区暂存时篷布覆盖，进入堆肥间进行翻抛，根据工艺要求，牛粪以及废发酵垫料用翻抛机翻抛均匀后，抽样测定水分低于30%后即可直接运至还田区还田。少量不合格发酵垫料进入混料机与生物菌剂进行预混，由于生物菌剂运输量小，均为袋装，可不计算车辆进出场粉尘。由于本项目物料输送均为封闭式输送，因此该过程主要会产生卸料粉尘G6、暂存粉尘G7、养殖恶臭G5（存储）、翻抛混料废气G8、翻抛机噪声N9、混料机噪声N10以及废包装材料S1。
（2）发酵
少量不合格发酵垫料混料后在堆肥间内进行再次发酵，发酵采用静态好氧堆肥发酵工艺，设置发酵槽发酵，发酵菌剂由嗜热好氧微生物和嗜温好氧微生物菌群组成。嗜热好氧微生物对原料中的单糖、淀粉、蛋白质等易分解有机物可迅速分解并产生大量热，温度在24小时内可快速升至70°C以上，温度持续十天左右可有效灭菌杀虫、灭种，继续发酵，发酵后水分降至30%以下，复杂有机物（纤维素、半纤维素）开始分解，腐殖质开始形成，随着温度下降，嗜热好氧微生物大量死亡或休眠，嗜温好氧微生物重新开始繁殖，发酵物料形成腐殖酸。发酵周期按10天计。此部分会产生发酵废气G9、风机噪声N11。
好氧发酵过程应符合下列要求：
a发酵过程温度控制在55~65℃，且持续时间不得少于5天，最高温度不宜超过75℃；
b堆肥时间应根据碳氮比、湿度、天气条件、堆肥工艺类型及废物和添加剂种类确定；
c堆肥各点的氧气浓度不应低于10%；
d可适时采用翻堆方式自然通风或设有其他机械通风装置换气，以调节堆肥物料的氧气浓度和温度。
发酵结束时，应符合下列要求：
a碳氮比不大于20:1；
b含水率为20%～35%；
c堆肥应符合无害化卫生要求的规定；
d耗氧速率趋于稳定；
e腐熟度应大于等于Ⅳ级。
发酵完毕后再次进行翻抛处理，确保堆肥制品质量合格。此部分会产生翻抛废气G8以及翻抛机噪声N9。
堆肥间内废气均经过密闭负压抽风+袋式除尘+生物除臭（滴滤法）处理后，经15m排气筒（DA001）排放，此部分产生风机噪声N11、除尘灰粉尘S2、废布袋S3、废填料S8。
本项目有机肥生产工艺流程及产污环节如下图3.3-3。
发酵
翻抛
G8、N9
G9、N11
牛粪
G6、G7、G8、N9
翻抛
成品
图例：
G：废气
N：噪声
S：固废
袋式除尘+生物除臭
DA001
15m排气筒
N11、S2、S3、S8
菌剂
少量不合格品
混料
G8、N10、S1













图3.3-3堆肥工艺流程及产污环节
表3.3-2运营期全厂生产主要污染工序一览表
	污染类别
	污染源名称
	产生工序
	主要污染因子
	环保措施
	污染物排放特征
	排放口

	废气
	G1饲料粉碎粉尘
	饲料粉碎
	颗粒物
	袋式除尘+15m排气筒
	有组织排放
	DA002饲料加工车间排放口

	
	G2饲料搅拌粉尘
	饲料搅拌
	颗粒物
	
	
	

	
	G3饲料撒料粉尘
	饲料撒料
	颗粒物
	封闭式作业+润湿工艺
	无组织排放
	/

	
	G4移动源尾气
	移动TMR机
	NOx、CO、THC
	加强车辆管控
	无组织排放
	/

	
	G5养殖恶臭
	养殖、存储、还田
	氨、硫化氢、臭气浓度
	控制饲养密度+及时清理粪污+场区绿化+喷洒生物除臭剂
	无组织排放
	/

	
	G6卸料废气
	卸料
	颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度
	洒水降尘
	无组织排放
	/

	
	G7暂存粉尘
	暂存
	颗粒物
	篷布覆盖
	无组织排放
	/

	
	G8翻抛混料废气
	翻抛、混料
	颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度
	袋式除尘+生物除臭（滴滤法）+15m排气筒
	有组织排放
	DA001堆肥间排放口

	
	G9发酵废气
	发酵
	臭气浓度、氨、硫化氢
	
	
	

	
	饲料粉碎粉尘（无组织）
	饲料粉碎
	颗粒物
	封闭式作业+洒水降尘
	无组织排放
	/

	
	饲料搅拌粉尘（无组织）
	饲料混合
	颗粒物
	
	
	

	
	翻抛混料废气（无组织）
	翻抛、混料
	颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度
	封闭式作业+洒水降尘
	无组织排放
	/

	
	发酵废气（无组织）
	发酵
	臭气浓度、氨、硫化氢
	
	
	

	废水
	W1生活污水
	办公生活
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮
	防渗化粪池
	间接排放
	DW001（生活污水排放口）

	噪声
	N1粉碎机噪声
	设备运行
	机械噪声
	减振+建筑物隔声
	/
	/

	
	N2固定式TMR机噪声
	设备运行
	机械噪声
	减振+建筑物隔声
	/
	/

	
	N3移动源撒料车噪声N3
	设备运行
	机械噪声
	基础减振+距离衰减
	/
	/

	
	N4养殖噪声
	养殖
	牛叫
	厂界围墙隔声、距离衰减，避免牛受惊扰，之间互相顶撞
	/
	/

	
	N5移动源牛床铺料机噪声
	设备运行
	机械噪声
	基础减振+距离衰减
	/
	/

	
	N6移动源吸污车噪声
	设备运行
	机械噪声
	基础减振+距离衰减
	/
	/

	
	N7移动源清粪车噪声
	设备运行
	机械噪声
	基础减振+距离衰减
	/
	/

	
	N8泵类噪声
	设备运行
	机械噪声
	基础减振+距离衰减
	/
	/

	
	N9翻抛机噪声
	设备运行
	机械噪声
	减振+建筑物隔声
	/
	/

	
	N10混料机噪声
	设备运行
	机械噪声
	减振+建筑物隔声
	/
	/

	
	N11风机噪声
	设备运行
	机械噪声
	减振+建筑物隔声
	/
	/

	固体废物
	S1废包装材料
	饲料混合
	废包装材料
	库房内暂存，外售综合利用
	/
	/

	
	
	消毒
	
	危险废物贮存点暂存，委托有资质单位运输处置
	/
	/

	
	S2除尘灰
	废气处理
	除尘灰
	饲料加工除尘灰暂存于库房内，回用于饲料加工；堆肥除尘灰暂存于堆肥间，回用于堆肥
	/
	/

	
	S3废布袋
	
	废布袋
	饲料加工、堆肥除尘器废布袋均暂存于堆肥间，原厂回收
	/
	/

	
	S4养殖粪便及废发酵垫料
	养殖
	养殖粪便及废发酵垫料
	无害化处理后还田
	/
	/

	
	S5生活垃圾
	员工日常
	生活垃圾
	集中收集后委托环卫部门定期清运
	/
	/

	
	S6病死牛
	养殖
	病死牛
	暂存于病死牛暂存间，委托病死畜禽无害化处理单位运输处置
	/
	/

	
	S7医疗废物
	养殖
	医疗废物
	暂存于医疗废物暂存间内，委托有资质单位运输处置
	/
	/

	
	S8废填料
	生物除臭
	废填料
	暂存于堆肥间内，外售综合利用
	/
	/


3.3.4.4成品有机肥符合要求
①堆肥产品存放时，含水率应不高于30%；②堆肥产品的含盐量应在1%～2%；③成品堆肥外观应为茶褐色或黑褐色，无恶臭，质地松散，具有泥土气味。
[bookmark: _Toc2384][bookmark: _Toc14359][bookmark: _Toc23428][bookmark: _Toc27156]3.3.5病死牛尸体无害化处理与处置
根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的相关规定，病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区；应集中设置焚烧设施；同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度大于2m，直径1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。
根据《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部令2022年第3号）“下列畜禽和畜禽产品应当进行无害化处理： （一）染疫或者疑似染疫死亡、因病死亡或者死因不明的；（二）经检疫、检验可能危害人体或者动物健康的；（三）因自然灾害、应激反应、物理挤压等因素死亡的；（四）屠宰过程中经肉品品质检验确认为不可食用的；（五）死胎、木乃伊胎等；（六）因动物疫病防控需要被扑杀或销毁的；（七）其他应当进行无害化处理的。
从事畜禽饲养、屠宰、经营、隔离等活动的单位和个人，应当承担主体责任，按照本办法对病死畜禽和病害畜禽产品进行无害化处理，或者委托病死畜禽无害化处理场处理。
畜禽养殖场、屠宰厂（场）、隔离场委托病死畜禽无害化处理场处理的，应当符合以下要求：（一）采取必要的冷藏冷冻、清洗消毒等措施；（二）具有病死畜禽和病害畜禽产品输出通道；（三）及时通知病死畜禽无害化处理场进行收集，或自行送至指定地点。禽养殖场、屠宰厂（场）、隔离场在本场（厂）内自行处理病死畜禽和病害畜禽产品的，应当符合无害化处理场所的动物防疫条件，不得处理本场（厂）外的病死畜禽和病害畜禽产品。畜禽养殖场、屠宰厂（场）、隔离场在本场（厂）外自行处理的，应当建设病死畜禽无害化处理场。”
根据《关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（新政办发〔2016〕1号）“无害化处理体系包括病死畜禽无害化处理场所和病死畜禽运输车辆、收集储藏场所。病死畜禽无害化处理方法主要包括深埋、焚烧、堆肥、化尸窖、化制、生物降解等。无害化处理场处理应优先采用化制、生物降解等既能实现无害化处理又能实现资源再利用的工艺技术；乡镇无害化处理点可采用掩埋、化尸窖等方式。支持研究推广新型、高效、环保的无害化处理技术和装备。有条件的地方也可在完善防疫设施的基础上，利用现有医疗垃圾处理厂等对病死畜禽进行无害化处理。鼓励跨行政区域建设病死畜禽专业化无害化处理场。”
按照上述规范，本项目病死牛产生量较少，项目所在区域建设有集中无害化处理场所，本项目不具备建设焚烧设施的条件，因此本项目主要委托胡杨河市题桥环保科技有限公司处置本项目病死牛，胡杨河市题桥环保科技有限公司成立于2017年7月，2019年6月委托新疆天地源环保科技发展有限公司编制《乌苏一二三团病死畜禽无害化处理项目环境影响报告表》，2019年6月26日原第七师环境保护局下发《关于乌苏一二三团病死畜禽无害化处理项目环境影响报告表的批复》（师环审〔2019〕86号），胡杨河市题桥环保科技有限公司采用高温化制法处理病死畜禽，2022年2月通过建设项目竣工环境保护验收，2023年6月16日取得排污许可登记回执（登记编号91654202MA77J0JT8Y002X），目前企业正常运行，本项目已与胡杨河市题桥环保科技有限公司签订病死畜禽委托无害化处理协议。
胡杨河市题桥环保科技有限公司位于距离本项目东北侧21.7km，该企业为本项目所在区域建成的集中无害化处理场所，该公司配套有病死畜禽专用运输车辆，转运车辆充足，本项目产生病死牛后，立刻通知胡杨河市题桥环保科技有限公司运输，一般1小时即可到达项目区，在场区贮存时间不超过24h。因此委托胡杨河市题桥环保科技有限公司处置本项目病死牛可行。
[bookmark: _Toc19648]本项目场区内设置病死牛专用输出通道，由病死畜禽无害化处置单位配套的病死畜禽专用运输车辆运输，病死畜禽专用运输车辆运输可由病死牛暂存间直接运输至场外，避开生活区以及生产区。发现病死牛当日通知病死畜禽无害化处置单位进行收集，不在场区内自行处理病死牛和病害牛产品，由病死畜禽无害化处置单位配套的病死畜禽专用运输车辆运输，运输过程中不得擅自弃置和处理。转运后，对隔离圈、病死牛暂存间、输出通道进行消毒，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（新政办发〔2016〕1号）、符合《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部令2022年第3号）相关要求。
3.3.6物能消耗及平衡分析
3.3.6.1水平衡分析
本项目牛尿被发酵床的发酵垫料吸收，发酵成有机肥还田于本项目周边农田，项目非作物生长期处理后在发酵垫料内发酵，因此，本项目可完全做到“污水肥料化利用”，生活污水经防渗化粪池收集后，由吸污车定期拉运至污水处理厂处置。
本项目用、排水情况见表3.3-3。本项目用排水平衡见下图3.3-4，用排水平衡见下图3.3-5。
表3.3-3本项目用、排水情况一览表单位：m3/a
	项目
	数量
	用水量指标
	用水量
	损失量
	排水量

	养殖用水
	3000头
	40L/头•d
	43800
	43800
	—

	消毒用水
	—
	—
	944.36
	944.36
	—

	生活用水
	12人
	80L/人•d
	350.4
	70.08
	280.32

	洒水降尘用水
	600m2
	1L/m2
	118.2
	118.2
	—

	绿化用水
	36亩
	265m3/亩
	9540
	9540
	—

	合计
	
	
	54752.96
	54472.64
	280.32


54752.96
944.36
350.4
9540
新鲜水
43800
43800
养殖用水
944.36
消毒用水
9540
绿化用水
70.08
生活用水
拉运至污水处理厂
280.32
280.32
防渗化粪池
118.2
洒水降尘用水

118.2













图3.3-4水平衡图单位  m3/a
3.3.6.2物料平衡分析
[bookmark: _Toc472451896][bookmark: _Toc423][bookmark: _Toc337673465][bookmark: _Toc329682896]根据养殖场畜群结构，以及育肥牛各生产阶段所需饲料量计算，本项目需饲料总量约为21900t/a，饮水总量为43800m3/a。本项目物料平衡情况见表3.3-4，图3.3-5。
表3.3-4养殖区物料平衡表（三废处理前）
	牛食（饮）用
	牛吸收或外排

	项目
	数量（t/a）
	项目
	数量（t/a）

	饲料
	21900
	牛吸收
	44676

	新鲜水
	43800
	牛尿
	9110.4

	
	
	牛粪
	11913.6

	总计
	65700
	总计
	65700



饲料
育肥牛饲养
21900
新鲜水

43800
65700
牛尿9110.4
牛粪11913.6
吸收44676


图3.3-5养殖区物料平衡图单位t/a
[bookmark: _Toc24738][bookmark: _Toc18864][bookmark: _Toc25601][bookmark: _Toc29285][bookmark: _Toc26476]3.4污染源分析
[bookmark: _Toc21696][bookmark: _Toc2750]3.4.1施工期污染源分析
施工期工程内容主要为牛舍、运动场、库房、宿舍等建筑物的建设及设备的安装，期间产生施工扬尘、装修废气，噪声、建筑垃圾等，其生产工艺流程及产污节点见图3.3-1。
[image: IMG_256]图3.4-1施工工艺流程及产污节点图
3.4.1.1扬尘、废气
（1）施工扬尘
基础开挖、施工渣土堆场、进出车辆带泥沙量、水泥搬运，砂石、混凝土等建筑材料运输、装卸等均可能产生扬尘，要求建设单位在施工期间应严格遵守《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）的要求。
（2）机械废气
施工期机械运行时会产生一定量的尾气，其主要污染物为烃类、一氧化碳及氮氧化物等。
3.4.1.2废水
（1）施工废水
施工期产生的废水包括修建基础设施时地基的开挖、混凝土料的备制、建筑时砂石料冲洗及机械清洗等废水。项目施工产生的污水中泥沙悬浮物含量较大。为此可以修建沉沙池沉淀后回用于施工过程。施工机械设备冲洗、施工车辆冲洗废水中主要污染物为石油类和悬浮物，沉淀后用于施工场地抑尘。
（2）生活污水
本项目施工现场设施工营地。项目施工高峰期按施工人数20人计，生活用水定额50L/人·d计取，生活污水按用水量的80%计，则施工期间产生的生活污水为Q=20人×50L/人·d×0.80=0.8m3/d，设置移动式环保厕所，定期拉运至污水处理厂处理。
3.4.1.3噪声
工程施工中的噪声源可分为连续噪声源和流动噪声源。连续噪声源主要是空压机、搅拌机及其他各类机泵产生的噪声；流动噪声源主要是机动车辆、挖掘机及其他作业设备产生的噪声。
3.4.1.4固体废物
施工期固废主要是施工建筑垃圾、土石方、工人产生的生活垃圾等。
（1）建筑垃圾
项目施工过程中可能会产生少量的建筑垃圾。本项目建筑垃圾主要为废塑料、废混凝土块以及废弃钢筋、钢板等，施工建筑垃圾中废混凝土块等运至建筑垃圾指定堆放场所，不得随意抛弃、转移和扩散；部分废塑料、废弃钢筋和钢板等可回收固废，分类收集后外售回收单位处置。
（2）土石方
根据建设单位提供的资料，建设工程中土石方主要来源于：供水等管线开挖和回填、场地平整等。工程土方开挖总量约为0.8万m3，填方主要来源于自身开挖土，挖方基本用于回填，少量碎石用于道路平整。项目土石方自挖自填，土方挖填基本平衡，本项目不产生弃方，同时不设置取土场，施工期少量借方来自第七师胡杨河市成品砂石料厂，工程土石方平衡见表3.4-1。
表3.4-1工程土石方平衡表（单位：万m3）
	项目组成
	挖方
	填方
	借方
	弃土

	场地平整、管线开挖
	0.8
	1.0
	0.2
	0


项目临时挖方堆放设置临时施工作业带，分段作业并设置防风抑尘网，堆放及运输过程中注意加强管理，做好定期洒水抑尘工作，减少土方堆放对环境空气的影响，对周边环境影响不大。
（3）施工人员生活垃圾
施工期间项目施工高峰期施工人员按20人计，生活垃圾按0.50kg/人·d计，则施工期间生活垃圾日产生量约10kg/d。集中收集后委托环卫部门定期清运。
[bookmark: _Toc3665][bookmark: _Toc18680][bookmark: _Toc26321]3.4.2运营期污染源分析
3.4.2.1废气
本项目运营后，主要的大气污染源包括：养殖恶臭、饲料粉碎粉尘、饲料搅拌粉尘、饲料撒料粉尘、堆肥区废气（卸料粉尘、暂存粉尘）、堆肥间废气（翻抛混料废气、发酵废气）、移动源尾气。
（1）养殖恶臭
本项目运行期恶臭气体主要是粪污分解产生的。目前已鉴定出的恶臭成分有94种，这些恶臭成分可分为挥发性脂肪酸、醇类、酚类、酸类、醛类、酮类、胺类、硫醇类，以及含氮杂环化合物等9类有机化合物和氨、硫化氢两种无机物。其中主要恶臭物质为硫化氢、氨、乙烯醇、二甲基硫醚、甲胺、三甲胺等物质，刺激人的嗅觉器官，引起人的厌恶或不愉快。各组分排放量很低，但成分复杂。气味大小与臭气在空气中的浓度有关。本环评主要考虑恶臭气体中含量较高的硫化氢、氨两种恶臭物质。
本项目养殖场场界内恶臭排放源包括：圈舍、储存、施肥整个过程等，其中储存主要为发酵床，固体粪便运至堆肥间翻抛后还田施肥。
根据王文林等《畜禽养殖氨排放清单研究现状与实证》《生态与农村环境学报》2018年第9期813-820以及《大气氨源排放清单编制技术指南（试行）》，氨排放系数核算公式如式：
[image: 1723614323704][image: 1723608487849]
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式中E畜禽为畜禽养殖圈舍、储存、施肥环节氨排放量，畜禽排泄物释放大气氨包含户外、圈舍－液态、圈舍－固态、存储－液态、存储－固态、施肥－液态、施肥－固态共7个部分，kg/a；
集约化养殖条件下畜禽排泄物在室内户外分别占100%和0。
E圈舍－液态为圈舍环节液态粪污单位牲畜氨排放量，kg/a；2777.17
E圈舍－固态为圈舍环节固态粪污单位牲畜氨排放量，kg/a；1533.38
A圈舍－液态为圈舍内液态排泄阶段总铵态氮，kg/a；24598.08
A圈舍－固态为圈舍内固态排泄阶段总铵态氮，kg/a；13581.50
X液为液态粪肥质量占总粪肥质量的比例，％；集约化养殖中畜类取50%
EF圈舍－液态、EF圈舍－固态分别为牛圈环境下液态、固态粪便的氨挥发率，％；本项目牛圈冬季不供暖，温度为环境温度，年平均温度小于10℃，因此固态9.3，液态9.3
畜禽养殖业氮－大气氨转换系数；1.214
TAN室内，户外=畜禽年内饲养量×单位畜禽排泄量×含氮量×铵态氮比例× 室内户外比。集约化养殖条件下畜禽排泄物在室内户外分别占100%和0。尿液49196.16kg/a；粪便27163.008kg/a；
η为TAN转化率，即粪便氮排泄量中总铵态氮比例，％；60
根据《大气氨源排放清单编制技术指南（试行）》《第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》以及《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019），畜禽粪便排泄物铵态氮量的估算参数见表3.4-2。
表3.4-2畜禽粪便排泄物铵态氮量的估算相关参数
	畜禽种类
	饲养周期（d）
	畜禽年内饲养量（头）
	排泄量（kg/天/头）
	铵态氮比例 （%）
	含氮量（%）

	
	
	
	尿液
	粪便
	
	尿液
	粪便

	肉牛
	365
	3000
	8.32
	10.88
	60
	0.90
	0.38


存储环节氨排放系数核算公式如式：
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式中E存储－液态为存储环节液态粪污单位牲畜氨排放量，kg/a；0
E存储－固态为存储环节固态粪污单位牲畜氨排放量，kg/a；628.09
A存储－液态为存储环节液态排泄阶段总铵态氮，kg/a；0 
A存储－固态为存储环节固态排泄阶段总铵态氮，kg/a；12318.42
EF存储－液态、EF存储－固态分别为存储环节环境下液态、固态粪便的氨挥发率，％；液态15.8，固态4.2
本项目在正常管理状态下，育肥牛尿液在发酵床发酵过程中均能被发酵垫料以及牛粪吸收，因此本项目不计算存储液态；
EN圈舍－固态取值24966*9.3%=1263.08kg/a
施肥环节氨排放系数核算公式如式：
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式中E施肥－液态为施肥环节液态粪污单位牲畜氨排放量，kg/a；0
E施肥－固态为施肥环节固态粪污单位牲畜氨排放量，kg/a；8685.74 
A施肥－液态为施肥环节液态排泄阶段总铵态氮，kg/a；
A施肥－固态为施肥环节固态排泄阶段总铵态氮，kg/a；9056.51
EF施肥－液态、EF施肥－固态分别为施肥环节环境下液态、固态粪便的氨挥发率，％；固态79
EN存储－液态、EN存储－固态，kg/a，取值固态517.37；
R饲料为粪肥用作生态饲料的比重，%，20
[image: 1723611128297]
其中f为固态粪便存储过程中总铵态氮向有机氮转化的比例（%），3个养殖环节中各种畜禽均取10%。EF存储－液态-N2O、EF存储－液态-NO、EF存储－液态－N2取值分别为1%、0.01%、0.3%，EF存储－固态-N2O、EF存储－固态-NO、EF存储－固态－N2取值分别为8%、1%、30%。ENN损失－固态，kg/a，480.42。 
还田区每年春耕前以及作物生长期结束施肥期共28周，197天计。
养殖恶臭氨产生统计见表3.4-3：
表3.4-3养殖区恶臭氨产生统计
	养殖方式
	栏舍NH3
kg/a
	存储NH3
kg/a
	施肥NH3
kg/a
	总计t/a

	集约化养殖
	4310.55
	628.09
	8685.74
	13.62t/a（其中项目区内4.94t/a，还田区8.68t/a）


根据《除臭菌株对NH3和H2S释放及物质转化的影响》（农业环境科学学报，2011年第3期30卷）硫化氢的产生主要在于高温堆肥，养殖区牛圈产生的粪便同样会产生硫化氢，参考高温堆肥硫化氢产量计算。高温期各处理的H2S释放量均占总释放量的85%左右。根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》畜禽养殖主要固体污染物TS为20%，根据《畜禽粪便堆肥过程中含硫恶臭排放规律及原位控制机制研究》堆肥过程中总硫损失为初始总硫的3.9%～18.3%，H2S恶臭气体形式损失的硫占堆肥过程中初始总硫损失的0.097%。本项目粪便产量为11913.6t/a，因此本项目养殖区H2S产生量为0.08t/a。还田区为固态肥还田，TS主要集中在固态粪便中，因此还田区以养殖区产生量计，则还田区为0.08t/a。
本项目养殖恶臭的产生及排放情况见表3.4-4。
表3.4-4养殖区恶臭产生及排放情况一览表
	养殖类型
	存栏数
（头）
	产生量t/a
	排放量t/a

	
	
	NH3
	H2S
	NH3
	H2S

	肉牛
	3000
	13.62
	0.16
	1.63（其中项目区内0.59t/a，还田区1.04t/a）
	0.02（其中项目区内0.01t/a，还田区0.01t/a）


根据《自然科学》现代化农业，2011年第6期（总第383期）“微生物除臭剂研究进展”（赵晓锋、隋文志）的资料，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试养殖场生物除臭剂（大力克、万洁芬等）对NH3和H2S的去除效率分别为92.6%和89%；参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（试用版）》生物除臭处理效率88%，本项目均以88%计，系数来源均未说明处理效率受冬夏季节更替变化影响，因此本项目以全年处理效率均为88%计算。
（2）饲料粉碎、搅拌粉尘
本项目设置TMR搅拌站，内设饲料粉碎机以及固定式TMR搅拌设备，粗饲料入场后需进行破碎，破碎后与青储料、精饲料一同投入固定式TMR搅拌设备进行搅拌，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》132饲料加工行业系数手册，配合饲料粉碎+混合+制粒（可不制粒）+除尘产污系数0.043千克/吨产品，本项目混合饲料共计21900t/a，TMR搅拌站设置袋式除尘，因此本项目饲料破碎、搅拌粉尘0.94t/a。
本项目TMR搅拌站需要撒料车进出，因此仅设置三面封闭，粉碎、搅拌工段生产设备临近布设，因此可通过包围型集气罩分别收集后共用同一套袋式除尘处置，出料口上方1.5m处设置包围型集气罩，废气通过集气罩收集后送入袋式除尘处理后经15m排气筒排放，收集效率为50%，除尘效率为98%（除尘效率由《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》提供）；本项目排气筒风量为5000m3/h，经处理后的有组织颗粒物排放速率为0.0017kg/h，排放浓度为0.3mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值（3.5kg/h，120mg/m3），部分无组织逸散颗粒物通过加强封闭式作业等措施进行控制，厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值（周界外浓度最高点1mg/m3）。部分无组织逸散颗粒物通过加强封闭式作业+洒水降尘等措施进行控制，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，洒水降尘控制效率为74%，因此无组织颗粒物共0.12t/a。
废气产生和排放情况见表3.4-5。
表3.4-5TMR搅拌站废气产生及排放情况表
	产污环节
	污染物
	产生量
t/a
	产生速率（kg/h）
	净化效率
	污染物排放情况

	
	
	
	
	
	排放量（t/a）
	排放浓度（mg/m3）
	排气筒高度
	排放速率（kg/h）

	饲料加工区（粉碎、搅拌粉尘）
	颗粒物
	0.94
	0.47
	0.0805 
	98%
	0.01
	0.3
	15
	0.0017 

	
	颗粒物
	
	0.47
	0.0805 
	74%
	0.12
	/
	无组织排放
	0.0205 


（3）饲料撒料粉尘
本项目采用撒料车喂养，搅拌后的“全价日粮”，由撒料车运到饲喂通道分发。在撒料过程中会产生少量粉尘。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》132 饲料加工行业系数表，配合饲料玉米、蛋白质类原料（豆粕等）、维生素等＜10万吨/年颗粒物产污系数0.043千克/吨产品，混合饲料共计21900t/a，颗粒物产生量为0.94t/a，TMR工作时间以16小时计，因此颗粒物产生速率为0.1610kg/h。
肉牛日粮的含水量要求在50%左右，因此在撒料时，必须补充10%～20%水分，对饲料表面润湿，以解决日粮中水分不足的问题，能够有效抑制粉尘产生，撒料车车厢为封闭式，能够进一步降低粉尘产生量。同时由于本项目撒料车在厂区内各牛圈内移动搅拌，因此无固定产尘点，因此本项目颗粒物以无组织排放源计，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值。
（4）堆肥区废气
堆肥区粪便及发酵垫料卸料、暂存会产生粉尘以及恶臭污染物，其中养殖恶臭包括全厂粪污存储恶臭，因此堆肥区暂存不再重复计算，因此本项目只计算卸料、暂存粉尘。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：
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式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）；0.06 
ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； 
FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； 
Nc指年物料运载车次（单位：车）；取值182
D指单车平均运载量（单位：吨/车）；取值20吨/车
（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，0.0011，b指物料含水率概化系数，0.0702（含水率低于30%）
Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，（单位：千克/平方米）；0
S指堆场占地面积（单位：平方米）。占地面积为3200m2。
[image: 1675671937219]工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：

式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）； 
Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； 
Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）；洒水74%，编织覆盖86%
Tm指堆场类型控制效率（单位：%）。敞开式0%。
经计算，本项目无组织颗粒物产生量为0.06t/a，贮场堆存扬尘经洒水降尘以及编织覆盖控制后，无组织颗粒物排放量为0.01t/a。
（5）堆肥间废气
①翻抛混料粉尘
本项目粪便及发酵垫料在堆肥间卸料、翻抛均会产生粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2625 有机肥及微生物肥制造行业系数表，前处理、后处理混配/混配造粒所有规模产污系数为0.37kg/t-产品，本项目牛粪经发酵床发酵后，含水率从原来的80%降低至30%，发酵垫料220t/a，因此发酵结束后固态肥共3623.89t/a，不合格品约200t/a，因此卸料、翻抛混料粉尘共1.34t/a。
②恶臭
本项目在翻抛混料以及发酵过程中产生一定的恶臭污染物，参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（试用版）》（2019年4月）中“2625 有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册”，非罐式发酵工艺熟化过程氨的产污系数为7.3×10-2kg/t产品，则翻抛混料以及发酵过程中氨产生量为0.26t/a。
翻抛混料、少量不合格品发酵过程中产生硫化氢参考《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》高温堆肥计算，高温期各处理的H2S释放量均占总释放量的85%左右。根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》畜禽养殖主要固体污染物TS为20%，根据《畜禽粪便堆肥过程中含硫恶臭排放规律及原位控制机制研究》堆肥过程中总硫损失为初始总硫的3.9%～18.3%，H2S恶臭气体形式损失的硫占堆肥过程中初始总硫损失的0.097%。因此本项目H2S产生量为0.02t/a。
由于翻抛、混料、发酵均位于同一生产车间内，生产设备临近布设，因此负压收集后共用同一套袋式除尘+生物除臭（滴滤法）处置，车间内的所有开口处，包括人员或物料进出口处呈正压，且无明显泄漏点，车间内设置负压抽风，废气负压收集后送入袋式除尘+生物除臭（滴滤法）处理后经15m排气筒排放，收集效率为90%，除尘效率为98%，恶臭污染物处理效率为88%（除尘效率由《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2625 有机肥及微生物肥制造行业系数表提供，恶臭污染物处理效率由《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（试用版）》提供）；本项目排气筒风量为5000m3/h，经处理后的有组织颗粒物排放速率为0.0042kg/h，排放浓度为0.8mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值（3.5kg/h，120mg/m3），有组织氨和硫化氢排放速率、排放浓度分别为0.0063kg/h，1.3mg/m3；0.0004kg/h，0.1mg/m3，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值（氨4.9kg/h、硫化氢0.33kg/h）。
部分无组织逸散颗粒物通过加强封闭式作业+洒水降尘等措施进行控制，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，洒水降尘控制效率为74%，因此无组织颗粒物共0.03t/a。厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值（周界外浓度最高点1mg/m3），部分无组织逸散氨和硫化氢通过加强封闭式作业等措施进行控制，氨和硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中无组织排放限值（氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3）。
少量其他恶臭污染物以臭气浓度计，经收集装置收集后，经废气处理装置净化处理，最终由15m排气筒高空排放。少量无组织臭气浓度通过加强封闭式作业控制，废气产生量较少，臭气浓度产生量以定性分析，不进行量化计算。
废气产生和排放情况见表3.4-6。
表3.4-6堆肥间废气产生及排放情况表
	产污环节
	污染物
	产生量
t/a
	产生速率（kg/h）
	净化效率
	污染物排放情况

	
	
	
	
	
	排放量（t/a）
	排放浓度（mg/m3）
	排气筒高度
	排放速率（kg/h）

	堆肥间（卸料废气、翻抛混料废气）
	颗粒物
	1.34
	1.21 
	0.2559 
	98%
	0.02
	0.8
	15
	0.0042 

	
	颗粒物
	
	0.13 
	0.0275 
	74%
	0.03
	/
	无组织排放
	0.0063 

	
	氨
	0.26
	0.23 
	0.0486 
	88%
	0.03
	1.3
	15
	0.0063 

	
	氨
	
	0.03
	0.0063 
	无组织
	0.03
	/
	无组织排放
	0.0063 

	
	硫化氢
	0.02
	0.018
	0.0038 
	88%
	0.002
	0.1
	15
	0.0004 

	
	硫化氢
	
	0.002
	0.0004 
	无组织
	0.002
	/
	无组织排放
	0.0004 


（5）机械车辆尾气
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“对于编制报告书的工业项目，分析调查受本项目物料及产品运输影响新增的交通运输移动源，包括运输方式、新增交通流量、排放污染物及排放量”。
燃油机械和汽车尾气中的污染物为燃料燃烧后的产物，主要有NOx、CO及THC等，生产过程中要求使用尾气达标车辆及设备，使用优质燃料。废气污染源具有间歇性和流动性，废气量较小，对周边环境影响较小，因此仅定性分析，不进行量化计算。
（6）现有工程饲料加工区“以新带老”
现有工程与本项目共用饲料加工区，本项目对饲料加工区增设袋式除尘进行“以新带老”，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》132饲料加工行业系数手册，配合饲料粉碎+混合+制粒（可不制粒）+除尘产污系数0.043千克/吨产品，现有工程混合饲料共计3058.7t/a，因此现有工程饲料破碎、搅拌粉尘0.13t/a。
通过包围型集气罩分别收集后共用同一套袋式除尘处置，出料口上方1.5m处设置包围型集气罩，废气通过集气罩收集后送入袋式除尘处理后经15m排气筒排放，收集效率为50%，除尘效率为98%（除尘效率由《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》提供）；本项目排气筒风量为5000m3/h，经处理后的有组织颗粒物排放速率为0.0002kg/h，排放浓度为0.04mg/m3，叠加本项目后全厂颗粒物排放浓度为0.4mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值（3.5kg/h，120mg/m3），部分无组织逸散颗粒物通过加强封闭式作业等措施进行控制，厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值（周界外浓度最高点1mg/m3）。部分无组织逸散颗粒物通过加强封闭式作业+洒水降尘等措施进行控制，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，洒水降尘控制效率为74%，因此无组织颗粒物共0.017t/a。
废气产生和排放情况见表3.4-7。
表3.4-7“以新带老”废气产生及排放情况表
	产污环节
	污染物
	产生量
t/a
	产生速率（kg/h）
	净化效率
	污染物排放情况

	
	
	
	
	
	排放量（t/a）
	排放浓度（mg/m3）
	叠加排放浓度
	排气筒高度
	排放速率（kg/h）

	饲料加工区（粉碎、搅拌粉尘）
	颗粒物
	0.13
	0.065
	0.0111
	98%
	0.001
	0.04
	0.4
	15
	0.0002 

	
	颗粒物
	
	0.065
	0.0111
	74%
	0.017
	/
	/
	无组织排放
	0.0029 


综上，本项目废气排放情况详见表3.4-8。
[bookmark: _Hlk18646069]
表3.4-8本项目废气排放情况一览表
	排放口代码
	污染源
	排气量
Nm3/h
	污染
因子
	污染物产生情况
	治理措施
	处理效率（%）
	是否为可行技术
	污染物排放情况
	排气筒参数
	排放
时间（h）
	排放
规律

	
	
	
	
	浓度
（mg/m3）
	速率
（kg/h）
	产生量（t/a）
	
	
	
	浓度
（mg/m3）
	速率
（kg/h）
	排放量（t/a）
	高度
/m
	直径
/m
	温度
/℃
	
	

	DA001
	堆肥间排放口
	5000
	PM10
	51.2 
	0.2559
	1.21 
	袋式除尘+生物除臭（滴滤法）
	98
	可行
	0.8
	0.0042 
	0.02
	15
	0.3
	20
	4728
	连续

	
	
	
	氨
	9.7 
	0.0486
	0.23 
	
	88
	可行
	1.3
	0.0063 
	0.03
	
	
	
	
	

	
	
	
	硫化氢
	0.8 
	0.0038
	0.018
	
	88
	可行
	0.1
	0.0004 
	0.002
	
	
	
	
	

	DA002
	饲料加工排放口
	5000
	PM10
	16.1
	0.0805 
	0.47
	袋式除尘
	98
	可行
	0.3
	0.0017 
	0.01
	15
	0.3
	20
	5840
	连续

	/
	饲料粉碎、搅拌粉尘
	/
	TSP
	/
	0.0805 
	0.47
	封闭式作业+洒水降尘
	74
	可行
	/
	0.0205
	0.12
	无组织排放
	5840
	连续

	/
	饲料撒料粉尘
	/
	TSP
	/
	0.1610 
	0.94
	封闭式作业+润湿搅拌工艺
	/
	可行
	/
	0.1610 
	0.94
	无组织排放
	5840
	连续

	/
	堆肥区无组织粉尘
	/
	TSP
	/
	0.0127
	0.06
	
	86%
	可行
	/
	0.0021
	0.01
	无组织排放
	4728
	连续

	/
	堆肥间生产无组织粉尘
	/
	TSP
	/
	0.0275    
	0.13
	封闭式作业
	74
	可行
	/
	0.0063 
	0.03
	无组织排放
	4728
	连续

	/
	厂界无组织颗粒物总计
	/
	TSP
	/
	0.2817
	1.60
	/
	/
	可行
	/
	0.1899
	1.10 
	无组织排放
	5840（其中堆肥4728）
	连续

	/
	养殖区氨
	/
	氨
	/
	0.5639 
	4.94
	控制饲养密度+及时清理粪污+场区绿化+喷洒生物除臭剂
	88
	可行
	/
	0.0674
	0.59
	无组织排放
	8760
	连续

	/
	堆肥间生产无组织氨
	/
	氨
	/
	0.0063
	0.03 
	封闭式作业
	/
	可行
	/
	0.0063
	0.03 
	无组织排放
	4728
	连续

	/
	厂界无组织氨总计
	/
	氨
	/
	0.5702
	4.97
	/
	/
	可行
	/
	0.0737
	0.62
	无组织排放
	8760（其中堆肥4728）
	连续

	/
	还田区氨
	/
	氨
	/
	1.8359 
	8.68
	适量轮作施肥
	88
	可行
	/
	0.2200
	1.04
	无组织排放
	4728
	连续

	/
	养殖区硫化氢
	/
	硫化氢
	/
	0.0091
	0.08
	控制饲养密度+及时清理粪污+场区绿化+喷洒生物除臭剂
	88
	可行
	/
	0.0011
	0.01
	无组织排放
	8760
	连续

	
	堆肥间生产无组织硫化氢
	/
	硫化氢
	/
	0.0004
	0.002
	封闭式作业
	/
	可行
	/
	0.0004
	0.002
	无组织排放
	4728
	连续

	/
	厂界无组织硫化氢总计
	/
	硫化氢
	/
	0.0095
	0.082
	/
	/
	可行
	/
	0.0015
	0.012
	无组织排放
	8760（其中堆肥4728）
	连续

	/
	还田区硫化氢
	/
	硫化氢
	/
	0.0169 
	0.08
	适量轮作施肥
	88
	可行
	/
	0.0021
	0.01
	无组织排放
	4728
	连续



3.4.2.2废水
（1）生活污水
本项目职工生活污水280.32m3/a，废水中含pH、COD、BOD5、SS、氨氮等污染物。经防渗化粪池收集后定期由吸污车拉运至污水处理厂处置。
项目运营期生活污水产生情况见表3.4-9。
表3.4-9项目运营期生活污水产生情况一览表
	废水种类
	污染物
	治理措施

	
	产生量（t/a）
	污染物
	产污系数
	产生量t/a
	产生浓度mg/L
	处理效率%
	排放浓度mg/L
	排放量t/a
	

	生活污水
	280.32
	pH
	6-9（无量纲）
	-
	6-9（无量纲）
	-
	6-9（无量纲）
	-
	经防渗化粪池收集后定期由吸污车拉运至污水处理厂处置。

	
	
	COD
	460mg/L
	0.13 
	460
	-
	460mg/L
	0.13 
	

	
	
	SS
	339mg/L
	0.10
	339
	-
	339mg/L
	0.10
	

	
	
	NH3-N
	52.2mg/L
	0.01
	52.2
	-
	52.2mg/L
	0.01
	

	
	
	BOD
	339mg/L
	0.10 
	339
	-
	339mg/L
	0.10 
	

	其中COD、氨氮系数来源于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附3生活源产排污系数手册，BOD系数来源于《第二次全国污染源普查 生活污染源产排污系数手册（试用版）》，SS类比BOD


（2）生产废水
本项目牛圈牛尿液产生量约为24.96m3/d，9110.4m3/a，污染因子主要为COD、TN、NH3-N和TP。根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）污水污染物产生量，经发酵垫料处理后，根据《第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》，西北区畜禽养殖场育肥肉牛垫草垫料各污染物排污系数均为0。
项目运营期生产废水产生情况见表3.4-10。
表3.4-10项目运营期生产废水产生情况一览表
	废水种类
	污染物
	治理措施

	
	产生量（t/a）
	污染物
	产污系数
	产生量t/a
	产生浓度mg/L
	处理效率%
	排放浓度mg/L
	排放量t/a
	

	生产废水
	9110.4
	COD
	175.3g/d▪头/只
	191.95
	21069.33 
	-
	-
	0
	经发酵垫料消纳后还田于周边农田

	
	
	TN
	38.8g/d▪头/只
	42.49
	4663.90
	-
	-
	0
	

	
	
	TP
	2.4g/d▪头/只
	2.63
	288.68 
	-
	-
	0
	

	
	
	NH3-N
	24.3g/d▪头/只
	26.61 
	2920.84 
	-
	-
	0
	


3.4.2.3噪声
运营期间，养殖区噪声主要来源于牛的噪声以及养殖区设备运行噪声。养殖区主要设备有水泵、撒料车、清粪车辆、牛床铺料机、吸污车等。养殖区噪声源强约为70-93dB（A）。饲料加工区设置饲料粉碎机、风机，噪声设备均置于室内。噪声源强约为80~95dB（A）。堆肥区设置翻抛机、风机，噪声设备均置于室内。噪声源强约为80~85dB（A）。主要噪声源声压级及控制措施见表3.4-11。
表3.4-11设备噪声源声压级
	序号
	声源
	数量
	声功率级dB（A）
	治理措施
	降噪效果dB（A）

	1
	养殖区
	牛叫
	-
	70
	隔音，避免牛受惊扰，之间互相顶撞
	20

	2
	
	撒料车
	4台
	86
	基础减振+距离衰减
	20

	3
	
	牛床铺料机
	1台
	90
	
	20

	4
	
	水泵
	1台
	85
	
	20

	5
	
	清粪车辆
	2台
	93
	
	20

	6
	
	吸污车
	1台
	90
	
	20

	7
	饲料加工区
	饲料粉碎机
	1台
	95
	减振+建筑物隔声
	20

	8
	
	固定式TMR机
	4台
	86
	
	20

	9
	
	风机
	1台
	80
	
	20

	10
	堆肥区
	翻抛机
	1台
	85
	减振+建筑物隔声
	20

	11
	
	混料机
	1台
	80
	
	20

	12
	
	风机
	2台
	83
	
	20


3.4.2.4固体废物
本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、牛粪及废发酵垫、病死牛、废包装材料、医疗废物、除尘灰和废填料。
（3） 生活垃圾
本项目生活垃圾主要是员工日常办公及生活产生的废物。本项目劳动定员12人，生活垃圾按每人每天1kg/d计，生活垃圾产生量约为4.38t/a。生活垃圾集中收集后，委托环卫部门定期清运。
（4） 养殖区固废
①牛粪及废发酵垫
《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）肉牛粪便产生量10.88kg/d·头，则本项目运营期牛粪产生量为11913.6t/a。
生物菌发酵床技术铺设垫床一般采用玉米秸秆、稻草、锯末和稻壳等农业材料。项目的牛粪和牛尿液均进入垫草垫料中，经牛踩结形成粪床。其中牛尿在发酵过程中蒸发损耗，垫料每年集中清理一次，根据建设单位提供材料，发酵垫料更换量共为220t/a，定期更换的废发酵垫料与牛粪一同送入堆肥间翻抛后还田，全过程按照无害化，资源化进行处理处置。
②病死牛
根据建设单位提供资料，育肥牛及成年死亡率较低，在1‰左右，平均重量以300kg/头计。本项目按照养殖场年存栏量3000头计算，则本项目病死牛产生量约3头/年，0.9t/a。
根据《国家危险废物名录（2021年版）》常见问题解答，“原农业部发布的《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）也明确了病死及病害动物和相关动物产品无害化处理操作技术。因此，为防治动物传染病而需要收集和处置的废物由农业农村部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，可以实现废物的无害化处理和污染防治目的，《名录》不再将其列入。”
根据《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函〔2014〕789号），病害动物无害化处理不宜在认定为危险废物集中处置项目。
参照广西壮族自治区生态环境厅关于“养殖场防疫废物是否属于危险废物”问题的回复：“根据《固体废物污染环境法》第七十五条规定，《国家危险废物名录》是确定危险废物的依据，养殖场动物防疫废物未列入《国家危险废物名录》，不属于危险废物；同时根据《医疗废物管理条例》，动物防疫废弃物不属于医疗废物，也不应当按照医疗废物进行管理与处置。依据国家动物防疫法明确要求，该类废物应当按照国务院兽医主管部门的规定进行无害化处理，具体规定和工作要求请咨询当地兽医主管部门。”
因此病死牛为一般固废，本项目委托病死畜禽无害化处理单位处理本项目病死牛，由病死畜禽无害化处理单位配套的病死畜禽专用运输车辆运输。
③废包装材料
养殖区废包装物主要为精饲料袋、生物除臭剂包装桶、生物菌剂包装桶。废包装袋共219000个/a，单个包装袋重约50g，共10.95t/a。生物除臭剂采用25L塑料桶装，25L单桶重950g，共计0.09t/a；生物菌剂采用1L包装桶，1L单桶重约40g，共计0.003t/a。因此养殖区包装物共约11.04t/a。精饲料袋、生物除臭剂包装桶、生物菌剂包装桶属于一般工业固废，分类暂存于库房内，定期外售回收单位综合利用。
本项目消毒剂包装桶，1L单桶重约40g，单个包装袋重约50g，因此共0.09t/a。本项目消毒剂戊二醛、生石灰等均属于危险化学品，包装物沾染毒性，属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2025年版）》属于HW49 其他废物900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，集中收集后设置10m2危险废物贮存点暂存，委托有资质的单位运输处置。
④医疗废物
本项目为畜禽养殖项目，场区内设有兽医室，运营期间防疫过程将会产生医疗废物，其主要为防疫药剂废弃包装、消毒棉球和纱布及绷带、一次性注射器、医用手套和衣服等，全部分类收集打包，暂时存放在场区内医疗废物暂存间。根据同类企业实际运营经验进行估算，本项目建成后兽用医疗废物产生量约为0.20t/a。
本项目建设有1座20m2医疗废物暂存间，项目产生的医疗废物收集至医疗废物暂存间内暂存，定期委托有资质单位进行处置。
根据《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目运营期间产生医疗废物属危险废物，其危险废物类别为HW01医疗废物841-001-01，感染性废物，危险特性In。医疗废物的具体管理办法参照《医疗废物管理条例》（2003年6月16日）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相应要求进行收集、暂存，并交由有资质的单位处置。
医疗废物暂存间为封闭式，地面做防渗处理，贮存间周围要设置警告标志，防止无关人员靠近。暂存间需要有专职兽医进行管理。
（5） 堆肥间固废
①除尘灰
本项目堆肥间除尘器收集粉尘产生量约为1.19t/a，属于一般固废，经收集后，暂存于堆肥间内，回用于堆肥。
②废布袋
本项目袋式除尘器需定期更换布袋，会产生一定的废布袋，产生量约为0.2t/a，属于一般固废，经收集后暂存于堆肥间内，定期外售综合利用。
③废填料
本项目车间生物除臭填料需定期更换，填料主要为聚丙烯、陶粒、颗粒活性炭等惰性填料，由于除臭微生物对恶臭气体进行脱除，能够将含氮、硫等微生物在降解过程中形成酸性代谢污染物滤除干净，因此废填料不含有有毒有害气体，属于一般固废，产生量约为0.5t/a，集中收集后暂存于车间内，定期外售回收单位综合利用。
（6） 饲料加工区固废
①除尘灰
本项目饲料加工区除尘器收集粉尘产生量约为0.46t/a，属于一般固废，经收集后，暂存于库房内，回用于饲料加工。
②废布袋
本项目袋式除尘器需定期更换布袋，会产生一定的废布袋，产生量约为0.2t/a，属于一般固废，经收集后暂存于堆肥间内，由原厂回收。
表3.4-12本项目固废产生和处理措施
	序号
	污染物名称
	产生环节
	产生量（t/a）
	危废/固废代码
	废物代码
	处理措施

	1
	生活垃圾
	办公生活区
	4.38
	-
	-
	-
	集中收集，委托环卫部门清运

	2
	养殖区
	牛粪及废发酵垫
	牛圈
	12133.6
	一般固废
	031-001-33
	SW59其他工业固体废物
	堆肥间生产商品有机肥外售

	3
	
	病死牛
	隔离圈
	0.9
	一般固废
	031-001-99
	SW59其他工业固体废物
	委托病死畜禽无害化处置单位处置

	4
	
	废包装材料
	养殖区
	11.04
	一般固废
	031-001-07
	SW17可再生类废物
	分类暂存于库房内，定期外售回收单位综合利用

	
	
	
	
	0.09
	危险废物
	900-041-49
	-
	暂存于危险废物贮存点，委托有资质的单位运输处置

	5
	
	医疗废物
	兽医室
	0.20
	危险废物
	841-001-01
	-
	暂存于医疗废物暂存间，委托有资质的单位处置
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	堆肥区
	除尘灰
	堆肥间除尘器
	1.19
	一般固废
	031-005-66
	SW59其他工业固体废物
	暂存于堆肥间，回用于堆肥

	7
	
	废布袋
	
	0.2
	一般固废
	031-001-99
	SW59其他工业固体废物
	暂存于堆肥间，原厂回收

	8
	
	废填料
	生物除臭
	0.50
	一般固废
	031-005-99
	SW59其他工业固体废物
	集中收集后暂存于堆肥间内，外售回收单位综合利用

	9
	饲料加工区
	除尘灰
	饲料加工除尘器
	0.46
	一般固废
	031-001-66
	SW59其他工业固体废物
	暂存于库房内，回用于饲料加工

	10
	
	废布袋
	
	0.2
	一般固废
	031-001-99
	SW59其他工业固体废物
	暂存于堆肥间，原厂回收

	一般固体废物分类与代码根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）确定；废物代码根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》确定


[bookmark: _Toc27383]3.5污染物排放汇总表
本项目运营期污染物排放量汇总情况见表3.5-1。
表3.5-1污染物产生和排放量汇总表
	内容
类型
	排放源
	污染物
	产生量（t/a）
	治理措施
	排放量（t/a）

	大气
污染
	养殖区
	NH3
	4.94
	控制饲养密度+及时清理粪污+场区绿化+喷洒生物除臭剂
	0.59

	
	
	H2S
	0.08
	
	0.01

	
	
	TSP
	0.94
	封闭式作业+润湿搅拌工艺
	0.94

	
	饲料加工车间
	PM10
	0.47
	袋式除尘+15m排气筒
	0.01

	
	
	TSP
	0.47
	封闭式作业+洒水降尘
	0.12

	
	堆肥间
	PM10
	1.21
	袋式除尘+生物除臭（滴滤法）+15m排气筒
	0.02

	
	
	NH3
	0.23
	
	0.03

	
	
	H2S
	0.018
	
	0.002

	
	
	TSP
	0.13
	封闭式作业+洒水降尘
	0.03

	
	
	NH3
	0.03
	
	0.03

	
	
	H2S
	0.002
	
	0.002

	
	堆肥区
	TSP
	0.06
	编织覆盖+洒水降尘
	0.01

	
	还田区
	NH3
	8.68
	适量轮作施肥
	1.04

	
	
	H2S
	0.08
	
	0.01

	水污染
	生活污水
	COD
	0.13 
	经防渗化粪池收集后定期拉运至污水处理厂处置
	0

	
	
	SS
	0.10
	
	0

	
	
	氨氮
	0.01
	
	0

	
	
	BOD
	0.10 
	
	0

	噪声
	养殖区
	LAeq
	70-93dB（A）
	基础减振、建筑物隔声、距离衰减
	50-75dB（A）

	
	饲料加工车间
	
	80~95dB（A）
	
	

	
	堆肥间
	
	80-85dB（A）
	
	

	固体废弃物
	养殖区
	粪便及废发酵垫
	12133.6
	还田于周边农田
	0

	
	
	病死牛尸体
	0.9
	委托病死畜禽无害化处置单位进行无害化处置
	0

	
	
	废包装材料
	11.04
	分类暂存于库房内，定期外售回收单位综合利用
	0

	
	
	废包装材料
	0.09
	暂存于危险废物贮存点，委托有资质的单位运输处置
	0

	
	
	医疗废物
	0.20
	暂存于医疗废物暂存间，委托有资质的单位运输处置
	0

	
	生活区
	生活垃圾
	4.38
	定期委托环卫部门定期清运
	0

	
	堆肥间
	除尘灰
	1.19
	暂存于堆肥间内，回用于堆肥
	0
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	废布袋
	0.20
	暂存于堆肥间内，原厂回收
	

	
	
	废填料
	0.50
	暂存于堆肥间内，外售综合利用
	0

	
	饲料加工区
	除尘灰
	0.46
	暂存于饲料加工车间内，回用于饲料加工
	0

	
	
	废布袋
	0.20
	暂存于堆肥间内，原厂回收
	0


本项目建成后全厂污染物减排情况见下表：
表3.5-2项目“三本账”   单位：t/a
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量
	现有工程许可排放量

	在建工程
排放量
	本项目
排放量
	以新带老削减量

	本项目建成后全厂排放量
	变化量

	废气
	颗粒物（t/a）
	0.14
	/
	/
	1.13
	0.112
	1.158
	+1.018

	
	氨（t/a）
	0.08
	/
	/
	1.69
	/
	1.77
	+1.69

	
	硫化氢（t/a）
	0.001
	/
	/
	0.024
	
	0.025
	+0.024

	废水
	COD（t/a）
	/
	/
	/
	0.13 
	/
	0.13 
	+0.13 

	
	氨氮（t/a）
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	工业固体废物
	废包装材料（t/a）
	2.497
	/
	/
	11.04
	/
	13.537
	+11.04

	
	牛粪及发酵垫料（t/a）
	1683.93
	/
	/
	12133.6
	/
	13817.53
	+12133.6

	
	病死牛（t/a）
	0.3
	/
	/
	0.9
	/
	1.2
	+0.9

	
	废填料（t/a）
	0
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	+0.5

	
	除尘灰（t/a）
	0
	/
	/
	1.65
	/
	1.65
	+1.65

	
	废布袋（t/a）
	0
	/
	/
	0.4
	/
	0.4
	+0.4

	
	废消毒剂包装材料（t/a）
	0.003
	/
	/
	0.09
	/
	0.093
	+0.09

	
	医疗废物（t/a）
	0.01
	/
	/
	0.20
	/
	0.21
	+0.20


[bookmark: _Toc22333]3.6清洁生产与循环经济分析
[bookmark: _Toc435094461][bookmark: _Toc457381887][bookmark: _Toc2704][bookmark: _Toc457381973][bookmark: _Toc26106][bookmark: _Toc473125048][bookmark: _Toc10926]3.6.1清洁生产的目的
[bookmark: _Toc289104628][bookmark: _Toc275162254][bookmark: _Toc275249328]清洁生产分析是对建设项目的技术先进性和环境友好性进行综合评价。其目的要求将综合预防污染的环境策略持续应用于生产过程和产品中，提高企业的经济效率，减少生产活动对人类环境的污染，更好地保护环境。清洁生产要求在生产过程中最大限度地利用资源和能源，通过循环利用、重复使用，使原材料最大限度地转换为产品。将节约能源、降低原材料消耗、减少污染物的产生量和排放量贯穿于产品生产的全过程中。
清洁生产的实质是使用清洁的原料和能源；采用先进的无害的生产工艺、技术与装备；采取清洁生产过程；生产出清洁的产品四个主要方面。它要求从生产的源头及全过程实行控制，对必须排放的污染物采用先进可靠的处理技术，消除或减少污染物的产生和排放，确保污染物达标排放和总量控制要求，以最小的投入获得最大的产出，实现建设项目经济、社会和环境效益的协调统一。
[bookmark: _Toc435094462][bookmark: _Toc457381888][bookmark: _Toc473125049][bookmark: _Toc16034][bookmark: _Toc457381974][bookmark: _Toc25222][bookmark: _Toc2274]3.6.2清洁生产评价体系选取
清洁生产是我国工业可持续发展的一项重要战略，也是实现我国污染控制由末端控制向全过程控制转变的重大举措。根据清洁生产的一般要求，清洁生产指标原则上分为生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标（末端处理前）、废物回收利用指标和环境管理要求进行分析。由于目前相关部门尚未发布机械制造行业相关清洁生产标准，因此本项目将借鉴清洁生产的一般指标，对本项目在生产工艺、资源能源利用、污染物产生等方面作出定性评述，对本项目在生产运营过程中的环境管理提出要求。
[bookmark: _Toc435094463][bookmark: _Toc457381975][bookmark: _Toc473125050][bookmark: _Toc8368][bookmark: _Toc30137][bookmark: _Toc16646][bookmark: _Toc457381889]3.6.3清洁生产评述
本项目建设后，采取各项措施，大幅度降低污染物的排放量。场区合理绿化，可有效防治畜牧养殖场对空气的污染。粪污经无害化处理后还田，实现了畜牧养殖业无废物排放，资源再生循环利用，发展了绿色畜牧产业，保证了畜牧业的可持续发展。
[bookmark: _Toc3818][bookmark: _Toc19070]3.6.3.1企业拟采取的清洁生产措施
建设项目拟采取以下措施：
（1）宜采用节水型饮水设备。
（2）采用原位发酵床技术，无圈栏冲洗用水。
（3）宜采用低蛋白平衡日粮等动物营养调控技术，降低粪便中有机物的排放。
（4）粪污治理工程的设计、施工、验收和运行维护应符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的技术要求。
（5）粪污处理和利用应符合《畜禽规模养殖污染防治条例》及 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的规定。
（6）采用生物方法减少臭气排放， 排放浓度应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的规定。
[bookmark: _Toc15808][bookmark: _Toc16958]3.6.3.2评价建议采取的清洁生产措施
建设项目应采取以下措施：
（1）合理配制饲料。准确测定畜禽营养需要量和饲料原料的营养价值，准确地配制出符合不同生产阶段和目的的畜禽饲料，以减少养分的过度供给并降低养分的排泄量，避免对环境造成污染。
（2）加强环保型饲料的应用，通过生物活性物质和合成氨基酸的添加来降低畜禽氮和磷的排泄量。
也可以加强生物饲料的应用，生物饲料即微生物饲料是在微生态理论指导下采用已知有益的微生物与饲料混合经发酵、干燥等特殊工艺制成的含活性益生菌的安全、无污染、无残留的优质饲料，是营养丰富、防病促长、治理环境的畜禽“绿色食品”。
（3）加强畜禽污染的宣传教育，要大力宣传畜禽污染的严重性，提升员工的环境意识和管理水平，防止任意排污现象的发生。
[bookmark: _Toc457381890][bookmark: _Toc14496][bookmark: _Toc457381976][bookmark: _Toc3139][bookmark: _Toc13663][bookmark: _Toc435094464][bookmark: _Toc473125051]3.6.4采取改进措施后的清洁生产水平
[bookmark: _Toc8212][bookmark: _Toc12300]3.6.4.1生产工艺指标
（1）选用优良新品种分区、分段饲养，有利于养殖业健康稳定，持续发展。
（2）采取适度规模的集约化养殖方式，有利于采用能耗物耗小，污染物排放量少的清洁生产工艺，提高经济效益，提高环境质量。
（3）养殖场设施完善，圈舍结构合理，设计和建设时将充分考虑环保的要求，牛舍、饲喂凉棚少量因管理不善产生的渗滤尿液通过管道收集处理。
（4）坚持农牧结合、种养平衡原则，严格根据土地对粪污的消纳能力，控制养殖规模，做到污染物零排放，以控制对环境的污染。
[bookmark: _Toc15859][bookmark: _Toc4509]3.6.4.2资源能源消耗指标
综上所述，本项目选用的生产工艺、设备、能源、污染物的处理方式等均可达到减污降耗的目的，均处于国内先进水平，所以本项目的清洁生产水平属于国内先进水平。
[bookmark: _Toc2957][bookmark: _Toc21902]3.6.5废物回收利用指标
本项目产生的废水主要是牛尿和职工生活污水，生活污水经化粪池收集定期拉运至污水处理厂处置，牛尿与牛粪一同进入原位发酵床经发酵处理后每年还田期在堆肥间翻抛后还田于本项目周边农田。养殖区固体废弃物主要是牛粪及废发酵垫料、病死牛、废包装材料、医疗废物，牛粪及废发酵垫料经发酵后还田，病死牛委托病死畜禽无害化处理单位配套的病死畜禽专用运输车辆运输至病死畜禽无害化处置单位内进行无害化处置，一般工业固废废包装材料定期外售回收单位综合利用，危险废物废包装材料暂存于本项目建设的危险废物贮存点内定期委托有资质单位运输处置，兽用医疗废物暂存于建设的医疗废物暂存间后定期委托有资质单位运输处置。堆肥间固体废物主要是除尘灰、废布袋、废填料，其中除尘灰回用于堆肥工段，废布袋原厂回收，废填料外售回收单位综合利用。饲料加工区固体废物主要是除尘灰、废布袋，其中除尘灰回用于饲料加工工段，废布袋原厂回收。生活垃圾定期委托环卫部门清运，做到废物综合利用，不仅可以实现废物资源化，同时减少污染物的排放量，具有显著的经济效益和环境效益。
[bookmark: _Toc21389][bookmark: _Toc30585]3.6.6管理指标
环评要求本项目实施后要建立健全生产管理、环保、技术管理制度，并进行清洁生产审核，找出差距及时改进。综上所述，在严格落实各项清洁生产措施后本项目清洁生产水平基本可以达到国内先进水平。
[bookmark: _Toc26870][bookmark: _Toc435094465][bookmark: _Toc457381891][bookmark: _Toc473125052][bookmark: _Toc13785][bookmark: _Toc457381977][bookmark: _Toc4465]3.6.7持续清洁生产措施
[bookmark: _Toc14842][bookmark: _Toc10643]3.6.7.1持续清洁生产的必要性
1、为了最大地节约能源，减少污染物的排放量，企业应有专人负责清洁生产的管理，按《工业企业清洁生产手册》上的程序开展清洁生产审核工作。
2、根据企业的生产工艺，制定清洁生产方案，对于企业目前的经济、技术不能实现的方案，企业应随着经济的发展，加强技术改造，予以实施。
3、企业在发展过程中会不断出现新的问题，清洁生产是一个不间断的过程，针对企业不同的发展阶段，出现的新问题都能发现解决，不断减少资源能源的消耗、废物的排放量，进一步提高清洁生产水平。
[bookmark: _Toc16257][bookmark: _Toc24243]3.6.7.2建立和完善清洁生产组织
清洁生产是一个动态的相对的概念，是一个连续的过程，因而需有一个固定的机构、稳定的工作人员来组织和协调这方面的工作，建立清洁生产实施的长效机制，以巩固已取得的清洁生产成果，并使清洁生产工作持续地开展下去。
建议企业应单独建立清洁生产办公室直接归属总经理领导，且需要专人负责，并须具备以下工作能力：熟练掌握清洁生产审计知识、熟悉企业的环保情况、了解企业的生产和技术情况、具有较强的工作协调能力及较强的工作责任心和敬业精神。
清洁生产办公室的任务有以下几个方面：
（1）组织协调并监督实施清洁生产审计提出的生产方案；
（2）经常性地组织对企业职工的清洁生产教育和培训；
（3）负责清洁生产活动的日常管理。
[bookmark: _Toc29034][bookmark: _Toc1702]3.6.7.3建立和完善清洁生产管理制度
清洁生产管理制度包括把清洁生产纳入企业的日常管理轨道，建立激励机制和保证稳定的清洁生产资金来源。把清洁生产纳入企业的日常管理轨道，是巩固清洁生产成效，防止走过场的重要手段，特别是要把方案中提出的一些无/低费方案及时纳入企业的日常管理轨道。把清洁生产分析提出的加强管理的措施文件化，形成制度；把清洁生产分析提出的岗位操作改进措施，写入岗位的操作规程，并要求严格遵照执行。把清洁生产分析提出的工艺过程控制的改进措施，写入企业的技术规范。
建立和完善清洁生产奖惩机制：在奖惩方面，充分与清洁生产挂钩，建立清洁生产奖惩激励机制，以调动全体职工参与清洁生产的积极性。
保证稳定的清洁生产资金来源：清洁生产资金来源可以有多种渠道，例如贷款、集资等，但是清洁生产管理制度的一个重要作用是保证实施清洁生产所产生的经济效益，全部或部分地用于持续清洁生产工作，以持续滚动地推进清洁生产。
[bookmark: _Toc5251][bookmark: _Toc473125053][bookmark: _Toc457381892][bookmark: _Toc4133][bookmark: _Toc457381978][bookmark: _Toc24886][bookmark: _Toc435094466]3.6.8清洁生产建议
根据项目实际情况和在清洁生产方面实际存在的差距，对本项目实施清洁工艺技术的重点建议如下：
[bookmark: _Toc25743][bookmark: _Toc1261]3.6.8.1使用环保型精饲料
饲料是导致畜禽粪尿污染的根源，从畜禽养殖污染的源头控制入手，使用各阶段平衡饲料，提高养分消化率，降低粪便中氮、磷和金属元素的排放量。
一是在日粮设计中采取低蛋白，高赖氨酸的饲料，系统总结了肉牛饲养各阶段饲料配方，使日粮中蛋白质的氨基酸比例合适，减少氨的排泄量和对环境的污染；
二是应用酶制剂、吸附剂等新型饲料添加剂开发的环保型饲料，提高了饲料利用率，降低了粪尿中氮磷和重金属的含量。在日粮中降低粗蛋白，添加蛋白酶和植酸酶、沸石后，补充氨基酸，对牛的试验表明，粪便氮的排泄量减少20.87%，粪便磷的排泄量减少17.04%。
[bookmark: _Toc30159][bookmark: _Toc23037]3.6.8.2节水
（1）在牛圈配置自动控制供水器，节约用水。
（2）采用原位发酵床技术，无圈舍冲洗用水。
（3）加强员工教育，在生产中注意减少跑、冒、滴、漏现象的发生。
[bookmark: _Toc13065][bookmark: _Toc3477]3.6.8.3节能
进一步完善企业管理制度，明确责任，防止跑、冒、滴、漏。加强用电管理，降低电耗。
环境保护为企业生存发展的生命工程，企业应当把环保当作一种资源来看待，将环保作为一项产业来经营，使企业的生产经营与环境保护协调发展，取得经济效益和环境效益的双赢。
[bookmark: _Toc435094467][bookmark: _Toc457381893][bookmark: _Toc457381979][bookmark: _Toc473125054][bookmark: _Toc10600][bookmark: _Toc12441][bookmark: _Toc4890]3.6.9循环经济分析
畜禽养殖业循环经济是农业循环经济的重要组成部分，它是按照可持续发展观点，把循环经济理念引入到畜禽养殖业生产体系中，建立畜禽养殖循环经济产业链，使其活动对自然环境的影响减少到尽可能小的程度。从根本上协调人类和自然的关系，转变畜禽养殖业发展模式和资源利用方式，探索出符合实施畜禽养殖业可持续发展之路，促进畜禽养殖业可持续发展。
循环经济是一种善待资源和环境，使物质不断循环再生利用的经济发展模式，以“减量化、再使用、再循环”的3R原则和减少废弃物优先原则作为经济活动的行为准则，以物质、能量梯次和多次循环使用为特征。循环经济要求把经济活动组装成“自然资源—产品—再生资源”的反馈式流程，所有原料和能量要在这个不断进行的循环中得到最合理的和持久的利用。各生产系统内部及不同生产部门之间以互联的方式进行物质和能量的交换与传递，实现最大限度地利用进入系统的物质和能量，从而获得“两低一高”（资源的低消耗、物质和能量的高利用和污染物的低排放）的人与环境和谐结果。
[bookmark: _Toc11161][bookmark: _Toc1357]3.6.9.1畜禽粪便处理工程
牛粪便含有丰富的N、P、K及微量元素，通过处理及加工后是理想的有机肥料或饲料，是解决规模化养殖场粪便污染的有效措施，也是实现规模化畜禽养殖场粪便资源化的重要途径之一。本项目养殖场将畜禽粪污发酵后还田，促进生态农业及有机农业的发展。
[bookmark: _Toc30773][bookmark: _Toc10737]3.6.9.2种养结合发展模式
种养结合协调发展模式基于畜禽养殖与种植紧密相连、互为利用的“耦合体”这一特性，按照生态学原理，采取生物（物理）工程措施，进行人工设计、组装成“畜禽养殖（种植）－生物（物理）工程－种植（畜禽养殖）”生态链，把畜禽粪便或种植业副产品等有机废弃物转变为有用的资源进行综合利用，建立种养结合协调发展模式。主要有：畜（牛、羊等）－沼－果（菜、粮、食用菌、中药材等）、禽（鸡）－加工－果（菜、粮、鸡、中药材等）等，形成畜禽养殖与果园、蔬菜种植、中药材基地及农田种植等有机结合起来，使畜禽养殖业与种植业资源循环利用，实现畜禽养殖业在内的农业可持续发展。
本项目占地面积180亩，发展模式为：畜牧养殖—肥料—作物的农业产业链。
生态养殖基地与农田相结合符合农牧结合、种养平衡的原则，项目周边农田可消纳本项目固态有机肥作为农用肥，实现污水的综合利用。项目整体上符合循环经济理念。
[bookmark: _Toc1930][bookmark: _Toc12029][bookmark: _Toc4614][bookmark: _Toc30795][bookmark: _Toc26456756]4、环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc3259][bookmark: _Toc9972][bookmark: _Toc13206][bookmark: _Toc26456757][bookmark: _Toc4082511][bookmark: _Toc19314]4.1自然环境概况
4.1.1地理位置
第七师位于准噶尔盆地西南部的奎屯河流域，南面天山，北接库尔班通古特沙漠。第七师境域分布在新疆维吾尔自治区的奎屯市、乌苏市、克拉玛依市及沙湾市、和布克赛尔蒙古自治县境内。师部驻地胡杨河为全师政治、经济、文化中心。七师128团位于新疆维吾尔自治区乌苏市和克拉玛依市境内。在准噶尔盆地西南部，天山北麓奎屯河下游冲积平原和加依尔山（俗称北山）南麓水系冲积平原的交汇处。地理坐标：东经84°32′00″～85°52′30″，北纬 44°52′50″～45°10′00″之间。地处乌苏市东北部，独克公路61～90km之间。东西横跨克拉玛依市和乌苏市，以128团四支渠为界，东部属克拉玛依市辖区。以东与129团为邻，以西与123团为邻。
本项目选址位于第七师胡杨河市125团（柳沟镇）14连瓜村西区323号，东侧、南侧、北侧为道路，东侧隔道路为125团14连耕地，南侧隔道路为胡杨河市金逸养殖农民专业合作社，北侧隔道路为胡杨河鑫风苑养殖场，西侧为林地，场界中心地理坐标为：E84°29′41.203″，N44°44′38.982″。项目地理位置见图4.1-1，卫星图见图4.1-2。
4.1.2地形地貌
第七师辖区地貌的基本类型为山地和盆地。山地242.3万亩，占全师总土地面积的27.4%，盆地642.4万亩，占72.6%。第七师分为四个垦区：奎屯垦区、车排子垦区、高泉垦区、乌尔禾垦区。垦区绝大部分在天山北麓的奎屯河、四棵树河、古尔图河的洪积冲积平原上，仅137团分布在白杨河流域的乌尔禾谷地。纵贯准噶尔盆地，地形沿三河河势南高北低。地面高程600～265m，垦区南部纵坡15‰左右，向北渐缓，最缓1‰。全境地势基本平坦，只有较小起伏，局部有深1～5m，宽2～10m 的自然冲沟分布，在准噶尔盆地腹心地带有固定与半固定的沙丘。 
（1） 洪积冲积扇海拔高程在480～600m之间。洪积冲积扇的中上部，地面坡度大，为深厚的粗骨质砂砾石洪积物。随着海拔的降低，坡度逐渐减缓，表面为再沉积的黄土状物质所覆盖，其厚度从上往下逐渐增加。洪积冲积扇上河流深切，地下径流通畅。地下水位深，土体极为干燥，生物作用极弱，土壤自然发育缓慢。然而，在扇形地下部，因土层深厚，排水条件好，土壤次生盐渍化威胁甚微，而且灌溉便利，主要是124团高泉区和131团南区。 
（2） 扇缘泉水溢出带洪积冲积扇下缘，地形平坦，坡度平缓，砾石层消失，黄土状物质深厚，地下水径流受阻，形成上升泉溢出地表，在奎屯北部和高泉的低洼地区汇集成积水苇湖沼泽。扇缘的地下水位小于3m，地下水矿化度多小于 1g/L或1～3g/L，优越的水分条件，使草甸植被和沼泽水生植物生长茂盛，土壤腐殖质累积过程强烈，氧化还原过程和潜育化过程明显，因而普遍发育草甸土、沼泽土或草甸盐土。主要是124团的上双河和131团东区。
（3） 冲积平原海拔高程在265～480m之间，是第七师垦区的主要部分，主要包括123团、125团、126团、127团、128团、129团、131团。该区域地形平坦，坡降约1～3‰，堆积着数十米以上的黄土状物质。由于古老冲积平原侵蚀基面下切和河流改道，平原上有深3～5m的干沟。开垦前，地下水普遍在5m甚至10m以下，土体干燥，生物作用弱，土壤荒漠化过程明显，主要是灰漠土、盐化灰漠土。车排子地区普遍存在埋藏腐殖质层，深土层出现明显的铁锈斑纹。由此可判断，那里历史上曾是积水洼地，而且地下水消退年代也不会太久远。平原林木（主要是梭梭柴、红柳）分布广泛，发育着林灌草甸土。冲积平原上的泉水沟下游，地势低洼，泉水沟河床消失，泉水漫流，地下水位高或季节性积水，形成柳沟和三角庄沼泽草甸。土壤腐殖质累积过程和氧化还原过程增强，土壤现代积盐过程亦强烈，盐化草甸土、草甸盐土分布普遍。冲积平原由于排水条件差，开荒后，地下水得到渠道渗漏水和灌溉水的大量补给，地下水位迅速上升，潮化过程发生并迅速增强，耕地中潮土分布广泛。 
（4） 乌尔禾谷地东西两边是强烈侵蚀的成吉斯汗山前第三纪残丘。谷地是由白杨河侵蚀下切并再冲积沉积而成。表层大部分为厚达1.5m以上的黄土状物质，少部分地表和冲沟有砾石裸露，西部有不连续的带状风积沙丘。地下水位 1.5～2m，矿化度1～3g/L，土壤水分良好，腐殖质累积过程和盐化过程较强，发育着盐化草甸土和林灌草甸土，主要是137团乌尔禾地区。
项目所在区域地貌上位于准噶尔盆地西部，奎屯河冲洪积平原下游，地层属第四系全新统冲洪积沉积物，第四系覆盖层厚度大于300m，附近地区没有活动的隐伏构造，属于区域构造稳定区。
4.1.3水文及水资源情况
4.1.3.1地表水
第七师从东到西，有奎屯河、四棵树河、古尔图河，北部有白杨河。四条河流均为季节性河流，可供农业灌溉和水力发电。另有源于山区的主要起汇积水和供牧畜饮水作用的上述四河的上游支流及和布克河、克尔根达斯河和察汗鄂博河的支流河沟共22条。河流共同特点： 
（1） 均为内陆河。除奎屯河水系各支流发源于北天山北坡之外，其余都发源于准噶尔西部山地。其归宿都是流入准噶尔盆地或山间封闭盆地的低洼处。 
（2） 河流的水源来自山区冰川和积雪融化水及大量降雨。源于萨吾尔山的河沟水源来自山泉和降水。以山口为界，河流一般可分为径流形成区和散失区。上游（山区河道）因降水多，引水少，是径流形成汇集区。出山后，河水被大量引到灌区，加之山前平原区地面平坦，集流缓慢，下渗量大，降水稀少，蒸发强烈。故平原不能形成径流，河流的中下游都是径流散失区。 
（3） 河流条数多，水量少，流程短，冰封时上述河流除4条年径流量超过1.2亿m3外，其余均在0.9亿m3以下，冰封时和枯水季常断流。山区因河道纵坡降大河床窄，“V”形谷底存水浅，故上游都是时令河沟。中游多因山洪冲运到河床大量石块和流砂淤积，使河面变得宽浅，河水易被大量蒸发和下渗，使中游也出现枯水期河水断流。下游多因引水灌溉农田，或修建拦截水的水库、引水渠等工程，使河水量大减而断流。 
（4） 灌区河道来水较稳定，奎屯河最大年份来水是最小年份来水的1.48倍，但河流的来水量有地区间分布不平衡和年度内季节性分配不均。奎屯河水系的年径流量多年平均为12.252亿m3，占总年径流量91.l%。而白杨河仅1.20亿m3。据多年观测四条河l～5月、6～8月、9～12月的来水量分别占全年来水总量的18%、59%、23%。可见6～8月三个月的来水比重大。据国家水年鉴资料，四条河流多年平均的年输沙量为41.778kg/s，平均年输沙量为131.9万t，侵蚀模数为189.5t/m2。
奎屯河发源于依连哈比尔尕山北坡海拔2800～3600m的山区。由南向北经131团山区牧场，乌苏巴音沟牧场，36145部队，在独山子矿区出山后流入准噶尔盆地区，在乌伊公路奎屯河大桥处沿131团西缘向北流，经乌苏良种场、九间楼和皇宫乡、头台乡，沿130团西北流入奎屯水库，再沿125团东缘向北，经乌苏车排子乡向西北，沿123团和127团西南缘及126团南缘向西流经乌苏石桥乡甘家湖林场，甘家湖牧场，在五道泉处进入精河县东北经散德克库木大沙漠流入艾比湖，全长359.6km，其中流经第七师垦区河长84.0km（不包括天山区草牧场的河道），是第七师辖区内最长的河流。
本项目地表水评价范围内无地表径流，项目区与奎屯河流域关系见图4.1-1。 
4.1.3.2地下水
第七师地下水总储量3.4亿m3，可采量为2.4亿m3。地下水资源量分布由南向北逐渐减少。车排子地区和129团、128团地下水含氟、砷量超过人畜饮用标准，且地下水开采价值不高。适合集中开采的有三大水源地，即奎屯水源地、达子庙水源地和高泉水源地。
三大水源地下水储量计1.93亿m3，可开采量1.4亿m3。另外柳沟、双河、黄沟等地区分布有小片集中可采的地下水1.007亿m3。
4.1.5气候气象
第七师位于北天山北坡和准噶尔西部山区均因受西风气流和山区潮湿气候影响，年降水量达400～600mm，最大降水量高达800mm。坡面径流丰富，岩石风化成土作用强烈。河流下切深，多呈“V”形谷。年平均风速为1.8～3.2m/s。4～6月平均每天都有3m/s以上的风，是风能开发最佳季节。日最低气温≤0℃的初霜冻日，一般在九月下旬出现，最南边的高泉初霜到来较晚，一般在十月中旬出现。终霜期则相反，越往北越晚。各地年蒸发最大，在1710～2118mm之间，分别为年降水量的12.9～31.5倍。年蒸发量的变化规律是：气温升高的4～10月蒸发量大于气温低的11月至翌年3月，平原区大于山区，盆地内的沙漠戈壁大于植被茂密区，山区积雪分布多因海拔而异。
评价区域地处亚欧大陆中心，远离海洋，属北温带大陆性气候，冬寒夏热，四季分明，降水量小，蒸发量大，气温年较差大，年平均气温8.9°C，气温最高月份为7月（25.8°C），最低月份为1月（-13.6°C），极端最低气温为-27.3°C，极端最高气温40.7°C。平均年降水量204.5mm，降水主要集中在春秋两季，最大一日降水量25.5mm，年平均蒸发量为1758.7mm。年平均无霜期为182天，年平均相对湿度63.3%，年平均日照时数为2598.1h，冬季多年平均积雪深18mm，冻土深度1.5m。项目区常年主导风向为西北风。 
4.1.5土壤、植被
区域土壤类型主要为灰漠土（占总面积的55.59%）、草甸土（22.48%）和盐土（2.55%），土壤的有机质含量0.5%～1%，全氮含量0.084%～0.145%。土壤质地轻，宜耕性好，透水性适中，土层厚，自然肥力中等偏下，土壤容重一般在1.35g/cm3以上，松紧度在紧实以上，土壤结构差，板结严重，轻盐化土占87‰。 
区域植被主要为沙漠植被和平原植被。沙漠植被有柽柳、沙拐枣、白刺、野枸杞、梭梭柴、铃铛刺等灌木外，骆驼刺、芨芨草、蒿属、碱蓬等矮生型植物。平原植被包括旱生性植被和草甸草本植被。旱生性植被多分布在未开垦的荒地和沙土上，主要有琵琶柴、柽柳、沙枣刺、铃铛刺、野枸杞、碱嵩、盐梭梭、骆驼刺、胖姑娘、碱灰藜、灯笼草、鸡眼草、白刺等。草甸草本植被分布在农田、渠道附近，受渠水浸润而生长旺，主要有芦苇、甘草、苦豆子、芨芨草等。
评价范围内没有国家或自治区级法定保护的野生动植物种，也没有自然保护区分布。地表优势植被主要为旱生性植被，高度多为10cm～20cm，盖度10%～15%，植被类型单一。生态系统结构相对简单，生态多样性或环境异质性较低。
4.1.6防沙治沙现状
根据《新疆生产建设兵团水土保持公报（2024年）》，2024年第七师水土流失面积2566.51平方公里，占全师土地总面积的66.10%，其中水力侵蚀面积为45.83平方公里，占水土流失面积的1.79%；风力侵蚀面积为2520.68平方公里，占水土流失面积的98.21%。
根据实地调查，水土流失类型以风力侵蚀为主。项目区现状植被稀少。根据项目区的地形地貌、地表植被、土壤状况、气象资料综合分析项目区环境状况，判断本项目区属于轻度风力侵蚀区。
根据《新疆第六次沙化监测报告》可知，胡杨河市沙化土地面积为1598.14公顷，具有明显沙化趋势的土地面积为24376.54公顷。
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4.2.1环境空气现状调查与评价
4.2.1.1数据来源
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ 664 规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。
本项目位于第七师胡杨河市，选取独山子区2024年基准年连续1年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。独山子区监测点（站点坐标为E84°54′18.000″，N44°20′22.560″）位于项目区东南方向约55.2km处，监测点位和项目所在区域地形、气象条件、环境特征、环境功能基本一致，引用数据能客观体现所在区域环境质量，项目引用环境质量资料基本可行。
特征污染因子TSP、氨、硫化氢、臭气浓度委托新疆国联环保科技有限公司于2026年4月14日起至2026年4月20日对项目区下风向进行监测。
4.2.1.2监测布点
根据项目区气象气候和地形条件，特征污染因子现状监测位于项目区下风向布设1个监测点，能够代表区域特征污染因子污染状况。本项目环境监测布点情况见图4.2-1。
4.2.1.3采样及分析方法
采样分析方法均按《空气和废气监测分析方法》和《环境监测技术规范》中的有关规定执行。
4.2.1.4大气环境质量现状评价
①评价标准
根据本项目所在区域的环境功能区划，常规污染物均执行《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）中过渡阶段二级标准。
②常规污染物监测结果及评价统计
根据2024年独山子区监测站点空气质量逐日统计结果，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度以及CO 24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均第90百分位数，本项目所在区域空气质量达标区判定情况见表4.2-1。
表4.2-1区域空气质量现状评价表  单位：μg/m3
	序号
	项目
	平均时间
	标准值
	现状浓度
	占标率%
	达标情况

	1
	SO2
	年平均
	60
	5
	8.33 
	达标

	2
	NO2
	年平均
	40
	7
	17.50 
	达标

	3
	PM10
	年平均
	60
	29
	48.33 
	达标

	4
	PM2.5
	年平均
	30
	13
	43.33 
	达标

	5
	CO
	95百分位24小时平均
	4000
	400
	10.00 
	达标

	6
	O3
	90百分位8小时平均
	160
	77
	48.13 
	达标


由评价结果来看，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）中过渡阶段二级标准，项目区为空气质量达标区。
4.2.1.5特征污染物环境质量现状调查
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下风向监测点监测因子：NH3、H2S、TSP、臭气浓度。
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监测频率：TSP每天24h连续监测，氨、硫化氢、臭气浓度小时浓度每天采样四次，每次采样1小时。
（3）分析方法
分析方法：大气污染物监测分析方法见表4.2-2。
表4.2-2大气监测项目分析方法
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	分析方法（依据的标准）
	检出限

	TSP 
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ1263-2022
	0.007mg/m3

	硫化氢
	空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993
	0.0002
mg/m3

	氨
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009
	0.01 mg/m3

	臭气浓度
	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ1262-2022
	/


（4）评价标准
硫化氢、氨执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值（硫化氢一小时平均10μg/m3；氨一小时平均200μg/m3）；TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2环境空气污染物其他项目浓度限值二级标准（24小时平均300μg/m3）。
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本次环评大气环境质量现状采用占标率法，计算公式为：
[image: ]
式中：Pi——第i个污染物的监测最大浓度占相应标准浓度限值的百分比，%；
  Ci——第i个污染物的监测最大浓度值，mg/m3；
  C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。
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根据环境空气质量现状调查结果，常规大气污染物日均监测及评价结果见表4.2-3。
表4.2-3环境空气质量特征因子现状监测与评价结果统计表
	监测点
	项目
	TSP
	硫化氢
	氨
	臭气浓度

	监测点位1#
	有效日数
	7
	7
	7
	7

	
	浓度范围（mg/m3）
	0.115-0.207
	<2.0×10-4
	0.06-0.08
	＜10（无量纲）

	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0

	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0

	
	Pi
	38.33-69
	<2
	30-40
	/


由表4.2-3可知，评价区域现状监测点特征因子浓度值均能满足相关标准限值。
评价结果表明，根据基本污染源2024年独山子区空气质量监测数据，为达标区，特征污染物达标。
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4.2.2.1监测布点
评价本次委托新疆国联环保科技有限公司于2026年4月17日对项目区进行地下水监测。具体位置见图4.2-1。
（1）监测布点合理性分析
本次地下水环境质量现状位于建设项目场地上游水质监测点位1个，项目区内水质监测点1个，建设项目场地下游影响区的地下水水质监测点1个，监测布点符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求。监测点布设情况具体见图4.2-1。
表4.2-4地下水环境质量现状监测点位一览表
	编号
	经纬度坐标
	方位
	距离/km
	井深
	层位
	备注

	1#
	84°29′35.74″， 44°44′6.76″
	S
	0.6
	120m
	潜水含水层
	上游

	2#
	E84°29′43″， 
N44°44′46″
	/
	/
	200m
	潜水含水层
	项目区内

	4#
	E84°29′53″，N44°44′58″
	N
	0.2
	130m
	潜水含水层
	侧向


4.2.2.2监测项目
[bookmark: _Toc204667343]（1）K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-浓度
（2）pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数共15项。
4.2.2.3监测项目结果
监测项目结果见下表。
表4.2-5地下水监测结果及标准
	检测项目
	单位
	采样点1#
	采样点2#
	采样点3#
	标准限值

	pH
	无量纲
	7.1
	7.2
	7.1
	6.5-8.5

	总硬度
	mg/L
	125
	60
	52
	≤450

	溶解性总固体
	mg/L
	607
	751
	618
	≤1000

	硫酸盐
	mg/L
	72.3
	14.5
	198
	≤250

	氯化物
	mg/L
	44.4
	82.3
	73.3
	≤250

	铁
	mg/L
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	≤0.3

	锰
	mg/L
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	≤0.10

	铜
	mg/L
	<0.001
	<0.001
	<0.001
	≤1.00

	锌
	mg/L
	<0.02
	<0.02
	<0.02
	≤1.00

	铝
	mg/L
	<0.008
	<0.008
	<0.008
	≤0.20

	挥发酚
	mg/L
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	≤0.002

	阴离子表面活性剂
	mg/L
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	≤0.3

	耗氧量（高锰酸盐指数）
	mg/L
	0.5
	0.3
	0.6
	≤3.0

	氨氮
	mg/L
	0.154
	0.289
	0.164
	≤0.50

	硫化物
	mg/L
	<0.003
	<0.003
	<0.003
	≤0.02

	钠
	mg/L
	99.1
	139
	166
	≤200

	总大肠菌群
	MPN/100mL
	<1
	<1
	<1
	≤3.0MPN/100mL

	菌落总数
	CFU/mL
	22
	28
	22
	≤100

	钾离子
	mg/L
	1.23
	1.18
	1.18
	--

	钙离子
	mg/L
	4.62
	4.12
	2.49
	--

	镁离子
	mg/L
	22.0
	20.8
	8.75
	--

	碳酸根离子
	mg/L
	<5
	<5
	<5
	--

	碳酸氢根离子
	mg/L
	190
	225
	85
	--


4.2.2.4分析方法
本次地下水水质监测与分析均按《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》中有关规定进行。
4.2.2.5评价方法及标准
评价方法采用标准指数法，评价公式为：

Pi=
式中：Pi—第 i个水质因子的标准指数，无量纲；
  Ci—第 i 个水质因子的监测浓度值，mg/L；
  Csi—第 i 个水质因子的标准浓度值，mg/L；
pH值标准指数公式为：

IpH=（pH≤7.0）；

IpH=（pH＞7.0）。
当Pi≤1时，表示环境中污染物浓度不超标；当Pi＞1时，表示该污染物浓度超过评价标准。
评价标准为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。
4.2.2.6评价结果
场区地下水质监测结果见表4.2-6。
表4.2-6评价结果统计一览表  
	监测项目
	评价结果Pi

	
	1#
	2#
	3#

	pH
	0.067
	0.13
	0.067

	总硬度
	0.28 
	0.13 
	0.12 

	溶解性总固体
	0.61 
	0.75 
	0.62 

	硫酸盐
	0.29 
	0.06 
	0.79 

	氯化物
	0.18 
	0.33 
	0.29 

	铁
	<0.10 
	<0.10
	<0.10

	锰
	<0.10
	<0.10
	<0.10

	铜
	<0.001 
	<0.001
	<0.001

	锌
	<0.02 
	<0.02 
	<0.02 

	铝
	<0.04 
	<0.04 
	<0.04 

	挥发酚
	<0.15
	<0.15
	<0.15

	阴离子表面活性剂
	<0.17 
	<0.17 
	<0.17 

	耗氧量（高锰酸盐指数）
	0.17 
	0.10 
	0.20 

	氨氮
	0.31 
	0.58 
	0.33 

	硫化物
	<0.15
	<0.15
	<0.15

	钠
	0.50 
	0.70 
	0.83 

	总大肠菌群
	<0.33
	<0.33
	<0.33

	菌落总数
	0.22 
	0.28 
	0.22 


由监测及评价结果可知，监测井现状监测结果中各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水标准的要求。
[bookmark: _Toc27272][bookmark: _Toc422307270][bookmark: _Toc282689261][bookmark: _Toc28026][bookmark: _Toc265800216][bookmark: _Toc484105107][bookmark: _Toc246236391][bookmark: _Toc370052904][bookmark: _Toc8060][bookmark: _Toc265437433][bookmark: _Toc271828092][bookmark: _Toc32266][bookmark: _Toc391741198][bookmark: _Toc265440712]4.2.2.7地下水位调查情况
[bookmark: _Hlk164155630]根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）评价等级为三级的建设项目，若掌握近3年内至少一期的监测资料，评价期内可不再进行现状水位监测。 
通过收集区域地下水位信息，浅表层土岩性以含砂砾石为主，渗透性能较好，地下水位在12—23m之间。
表4.3-7地下水水位监测结果表
	点位
	坐标
	水位
	和项目位置关系

	1
	E84°29′39″， N44°44′33″
	16m
	南侧0.6km

	2
	E84°29′43″，N44°44′46″
	18m
	项目区内

	3
	E84°29′53″，N44°44′58″
	23m
	北侧0.2km

	4
	E84°32′8.201″，N44°39′42.631″
	12m
	东南侧9.3km

	5
	E84°32′09.39″，N44°50′12.00″
	20m
	东北侧10.3km

	6
	E84°32′32.44″，N44°50′53.52″
	20m
	东北侧11.7km


4.2.3地表水环境质量现状评价
[bookmark: _Hlk518024793]本项目生活污水经防渗化粪池收集后定期拉运至污水处理厂处置，不会产生地表径流，不排入地表水体，不会对地表水产生影响。因此本项目与地表水没有直接的水力联系，故不对地表水质量现状进行评价。
4.2.4声环境质量现状调查与评价
4.2.4.1监测布点
本环评声环境现状监测点位共设置4个，分别为本项目的东、南、西、北四个方向的厂界处。
4.2.4.2监测因子
监测因子为等效A声级，监测仪器采用AWA5688型声级计。 
4.2.4.3监测时间及频率
监测时间为2026年4月17日，分昼间和夜间两个时段各进行一次监测。
4.2.4.4评价标准与方法
厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区标准。评价方法采用监测值与标准值直接比较的方法。
4.2.4.5监测及评价结果
噪声监测及评价结果见表4.2-8。
表4.2-8声环境监测结果  单位：dB（A）
	监测点
	昼间
	夜间

	
	监测值
	标准值
	判定
	监测值
	标准值
	判定

	厂界东
	52
	60
	达标
	43
	50
	达标

	厂界南
	52
	60
	达标
	42
	50
	达标

	厂界西
	53
	60
	达标
	42
	50
	达标

	厂界北
	52
	60
	达标
	42
	50
	达标


由监测结果可知，厂界监测点位昼间、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准限值要求，区域声环境质量良好。
4.2.5土壤环境现状调查
本项目土壤现状监测委托新疆国联环保科技有限公司于2026年4月14日进行监测，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级，本次共设置3个采样点。
4.2.5.1监测点位
本项目共设3个监测点位，其中：场区内布设3个表层样点；土壤监测点位图具体位置见图4.2-1。
4.2.5.2监测点位
本次土壤环境质量现状监测项目包括：镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、六六六、滴滴涕、寄生虫卵数。
4.2.5.3执行标准
本项目的土壤质量执行《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中的表4养殖场土壤环境质量评价指标和限值。
4.2.5.4土壤理化特性调查
调查区域土壤类型及分布情况见表4.2-9。
表4.2-9土壤理化特性调查一览表
	点号
	TC-1#-1
	TC-2#-1
	TC-3#-1

	层次
	表层（0-20cm）
	表层（0-20cm）
	表层（0-20cm）

	现场记录
	颜色
	灰棕色
	灰棕色
	灰棕色

	
	结构
	碎块状
	碎块状
	碎块状

	
	质地
	壤土
	壤土
	壤土

	
	砂砾含量（%）
	38
	36
	34

	
	其他异物
	无根系
	无根系
	无根系

	
	氧化还原电位（mv）
	257
	259
	59

	实验室测定
	阳离子交换量
（cmol+/kg）
	12.3
	11.5
	12.7

	
	渗滤率（mm/min）
	1.29
	1.31
	1.27

	
	土壤容重（g/cm3）
	1.4
	1.5
	1.3

	
	总孔隙度（%）
	27
	29
	24


4.2.4.5土壤监测结果及评价
1）监测结果
本项目土壤环境质量现状监测结果见表4.2-10。
表4.2-10土壤环境质量现状监测结果一览表
	采样地点
	T-1#-1
	T-2#-1
	T-3#-1
	标准限值
	达标判定

	深度（cm）
	0~20
	0~20
	0~20
	
	

	样品状态
	较干、灰棕色、壤土、无根系
	较干、灰棕色、壤土、无根系
	较干、灰棕色、壤土、无根系
	
	

	检测项目
	单位
	采样结果
	
	

	砷
	mg/kg
	29.2
	22.9
	26.4
	40
	达标

	铅
	mg/kg
	40
	54
	40
	500
	达标

	汞
	mg/kg
	7.24×10-4
	7.24×10-4
	7.24×10-4
	1.5
	达标

	镉
	mg/kg
	0.24
	0.22
	0.18
	300
	达标

	铜
	mg/kg
	31
	47
	54
	400
	达标

	镍
	mg/kg
	55
	59
	56
	200
	达标

	铬
	mg/kg
	55
	58
	73
	300
	达标

	锌
	mg/kg
	73
	90
	92
	500
	达标

	六六六
	mg/kg
	<0.49×10-4
	<0.49×10-4
	<0.49×10-4
	1.0
	达标

	滴滴涕
	mg/kg
	<0.17×10-3
	<0.17×10-3
	<0.17×10-3
	1.0
	达标

	寄生虫卵数
	个
	4
	3
	5
	10个/kg
	达标


2）评价方法
土壤环境质量现状采用标准指数法评价，计算公式如下：
Pi=Ci/Si
式中，Pi——土壤中污染物i的污染指数；
      Ci——土壤中污染物i的实测含量（mg/kg）；
      Si——土壤污染物的评价标准（mg/kg）。
3）土壤环境质量评价结果
本项目土壤环境质量现状评价结果见表4.2-11。
表4.2-11土壤环境质量评价结果一览表
	采样地点
	T-1#-1-20
	T-2#-1-20
	T-3#-1-20
	标准限值
	达标判定

	检测项目
	单位
	Pi
	
	

	砷
	mg/kg
	0.730 
	0.573 
	0.660 
	40
	达标

	铅
	mg/kg
	0.080 
	0.108 
	0.080 
	500
	达标

	汞
	mg/kg
	0.0005 
	0.0005 
	0.0005 
	1.5
	达标

	镉
	mg/kg
	0.0008 
	0.0007 
	0.0006 
	300
	达标

	铜
	mg/kg
	0.078 
	0.118 
	0.135 
	400
	达标

	镍
	mg/kg
	0.275 
	0.295 
	0.280 
	200
	达标

	铬
	mg/kg
	0.183 
	0.193 
	0.243 
	300
	达标

	锌
	mg/kg
	0.146 
	0.180 
	0.184 
	500
	达标

	六六六
	mg/kg
	<0.00005 
	<0.00005 
	<0.00005 
	1.0
	达标

	滴滴涕
	mg/kg
	<0.00017 
	<0.00017 
	<0.00017 
	1.0
	达标

	寄生虫卵个数
	个
	0.400 
	0.300 
	0.500 
	10个/kg
	达标


根据土壤环境质量监测结果分析，场内土壤各项污染物均满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中的表4养殖场土壤环境质量评价指标限值，说明本项目用地土壤污染风险一般情况下可以忽略，项目区土壤环境质量良好。
4.2.5生态环境现状评价
4.2.5.1生态功能区划
项目位于第七师胡杨河市范围内，项目区属于Ⅱ兵团准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态区的Ⅱ3六、七、八、十二师准噶尔盆地南部灌木、半灌木荒漠、绿洲农业生态亚区中的11六、七、八师奎屯一石河子一五家渠城镇与绿洲生态功能区，项目生态功能区划详见表4.2-12。
表4.2-12生态功能区划简表
	项目
	区划

	生态区
	Ⅱ兵团准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态区

	生态亚区
	Ⅱ3六、七、八、十二师准噶尔盆地南部灌木、半灌木荒漠、绿洲农业生态亚区

	生态功能区
	11.六、七、八师奎屯一石河子一五家渠城镇与绿洲生态功能区

	主要生态服务功能
	工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制

	主要生态环境问题
	地下水超采、荒漠植被退化、河流萎缩断流、土地荒漠化与盐渍化、工业污染严重、绿洲外围受到沙漠化威胁

	主要保护目标
	保护绿洲农田生态系统及农田土壤环境质量、保护城市环境质量、保护荒漠植被

	主要保护措施
	节水灌溉、合理控制地下水开采，各类污染物达标排放、提高城市环境质量，保护绿洲外围荒漠植被、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理

	适宜发展方向
	发展以棉花为主导的优质、高效、特色农业；加快高标准城镇（市）化建设；发展和做强棉纺业、塑化节水器材产业、化工业等重要工业的建设


根据现场调查及资料收集，本项目评价区域1km范围内无生态敏感区。
评价范围内环境的功能具有一定的稳定性及可持续发展性，具有一定的承受干扰的能力及生态完整性。
4.2.5.2土壤类型现状
项目厂址土壤类型查阅“国家土壤信息服务平台”。经查询，根据发生分类，项目厂址土类为内陆盐土，亚类为内陆盐土。
4.2.5.3项目区主要植被类型
本项目位于第七师胡杨河市，属于农业区，项目区周边以农田居多。周边农田种植作物主要为棉花，作物均为一年一收。人工种植林木，主要为杨树、榆树、柳树等。根据现场踏勘，项目区周边地表自然植被主要为芨芨草、猪毛菜等。由于本项目所在项目区已建成，根据现场踏勘，项目区内植被覆盖度为5%左右。
4.2.5.4野生动物现状调查
据《中国动物地理》动物地理区划标准，拟建项目区域动物区系属蒙新区的西部荒漠亚区中的准噶尔盆地小区，属于荒漠动物群，在兽类中以啮齿类和有蹄类动物繁盛为特征，群聚性种类数量分布的区域性变化大。
准噶尔盆地啮齿动物群落根据调查可划分为：①以灰仓鼠+小家鼠为主的农田鼠类群落；②以红尾沙鼠+灰仓鼠为主的砾石荒漠鼠类群落；③以褐家鼠（Rattus norvegicus）+小家鼠为主的城镇居民点鼠类群落；④以子午沙鼠+三趾跳鼠为主的梭梭荒漠鼠类群落。随着人类经济活动的增长，农田的大量开垦和新兴市镇的涌现使得原来以沙鼠属（Meriones）和跳鼠科（Dipodidae）为主要成分的荒鼠类群落逐渐被喜潮湿的灰仓鼠和小家鼠所替代，有些地区还出现了以褐家鼠为主的分布新格局。有蹄类中最普遍的是鹅喉羚，常3~5或十数只成群，活动于砾质和土质戈壁。野驴于偏僻地区常结成10～20头的小群，在准尔北部和柴达木西北比较常见。食肉兽中最常见的是狐、沙狐、虎鼬、荒漠猫（Felis bieti）和狼。
荒漠、半荒漠开阔地带，鸟类十分稀少，最常见的是沙䳭、白顶䳭（O.hispani-ca）、凤头百灵、角百灵、短趾沙百灵（Calandrella cinerea）、漠䳭（0.deserti）和白尾地鸦等，其中凤头百灵是比较普遍的优势种，但经常在0.5～1.0km才能遇见1～2只，有时几十公里不见1只。接近山及河谷地区有毛腿沙鸡、黑腹沙鸡（Pierocles oricntalis）、岩鸽、原鸽（C.livia）和斑鸠（Streptopelia spp.）等。还有一些鸟类，它们的分布在本区仅限于北亚区，如黑顶麻雀、巨嘴沙雀（Rhodopechysobsoleta）、铁嘴沙鸻（Charadriusleschenaultii）、漠（林）驾（Sylvia nana）等。
蜥蜴的种类和数量都甚为丰富，特别是沙丘地带。在本亚区有沙蜥（Phrynocephalus）10多种，鬣蜥（Agama）4种，沙虎（Teratoscincus）4种，林虎（Alsophylax）2种，麻蜥（Eremias）4种。
本项目位于第七师胡杨河市125团，评价区没有大型的动物出没，野生动物种类及分布均较少，区域内野生动物哺乳类有鼠类（子午沙鼠、大沙鼠、小家鼠）、鸟类（麻雀）以及蜥蜴（麻蜥）等，动物种类和数量较少。评价区内及附近区域未见国家级自治区级保护动物。
[bookmark: _Toc326566751][bookmark: _Toc16069][bookmark: _Toc17881][bookmark: _Toc4922][bookmark: _Toc28825]5、环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc24286][bookmark: _Toc299961771][bookmark: _Toc18768][bookmark: _Toc321043923][bookmark: _Toc310503805][bookmark: _Toc289360108][bookmark: _Toc291499412][bookmark: _Toc27106][bookmark: _Toc299381545][bookmark: _Toc1820]5.1施工期环境影响分析
本项目施工期主要包括基础工程、主体工程、设备安装、装饰工程等工序，其过程主要污染物为施工期厂界范围内的施工扬尘、施工设备燃油废气、施工噪声、施工废水、施工生活废水、施工填方、取土、施工建筑弃土、建筑废渣及施工占地产生的生态环境。
[bookmark: _Toc190683433]5.1.1环境空气环境影响分析
（1）施工扬尘
施工过程中产生的扬尘是对环境空气产生影响的首要因素。由于粉尘污染源多为间歇性分散源，排尘点低，扬尘排放在施工区及其周边距离范围内形成局部污染。本项目施工期的扬尘主要是车辆行驶扬尘和堆场扬尘。
①车辆行驶扬尘
根据有关文献资料，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式进行计算。
Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75
式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km ·辆；
V—汽车速度，km/h；
W—汽车载重量，吨；
P—道路表面粉尘量，kg/m2。
表5.1-1为1辆荷载10吨的卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。
表5.1-1不同车速和地面清洁程度下的汽车扬尘（kg/辆km）

	粉尘量
车速
	0.1
（kg/m2）
	0.2
（kg/m2）
	0.3
（kg/m2）
	0.4
（kg/m2）
	0.5
（kg/m2）
	1.0
（kg/m2）

	5（km/h）
	0.0511
	0.0859
	0.1164
	0.1444
	0.1707
	0.2871

	10（km/h）
	0.1021
	0.1717
	0.2328
	0.2888
	0.3414
	0.5742

	15（km/h）
	0.1532
	0.2576
	0.3491
	0.4332
	0.5121
	0.8613

	25（km/h）
	0.2553
	0.4293
	0.5819
	0.7220
	0.8536
	1.4355



由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。据有关资料，如施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4〜5次），可使空气中粉尘量减少70%左右，起到良好的降尘效果。
（2）堆场扬尘
项目施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：
Q=2.1（V50-V0）3e-1.023W
式中：Q—起尘量，kg/吨·年；
V50—距离地面50m处风速，m/s；
V0—起尘风速，m/s；
W—尘粒的含水率，%。
起尘风速与粒径和含水率有关，因此减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘沉降速度见表5.1-2。
表5.1-2不同粒径尘粒的沉降速度一览表
	粉尘粒径（μm）
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度（m/s）
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147

	粉尘粒径（μm）
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	350

	沉降速度（m/s）
	0.158
	0.170
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829

	粉尘粒径（μm）
	450
	550
	650
	750
	850
	950
	1050

	沉降速度（m/s）
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.820
	4.222
	4.624


由上表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。
（2）施工机械废气
施工机械废气主要为燃油机械设备运行产生的废气及运输车辆产生的废气，其主要污染物为烃类、一氧化碳及氮氧化物等。这些废气排放特点为无组织低空排放，会造成局部地区环境空气的污染。
根据《环境保护实用数据手册》，柴油机尾气排口各污染物排放浓度为HC＜1800mg/m3、SO2＜270mg/m3、NO2＜2500mg/m3、碳烟＜250mg/m3。中型车辆平均时速为30km/h，一氧化碳排放量为15.0g/km·辆，碳氢化合物排放量为1.67g/km·辆，二氧化氮为1.33g/km·辆。工程在加强施工机械、车辆运行管理与维护保养的情况下，可减少尾气排放，对周围环境的影响较小。
评价要求施工单位加强施工场地管理，保证各生产设备正常运转，减少施工机械待机时间及运输车辆在施工场地内停留时间，能够有效减少废气产生量。由于施工期大气污染物的排放都是暂时的，只要合理规划、科学管理，施工活动不会对区域环境空气质量产生明显影响，而且随着施工活动的结束，施工期环境影响也将消失。
5.1.2声环境影响分析
（1）施工设施情况
施工期间的各种施工机械产生的噪声是影响施工区附近声环境质量的重要因素。从施工过程来看，可以把工程施工期分为场地清理阶段、土石方挖掘阶段、结构施工阶段。土石方挖掘阶段主要噪声源为推土机、挖掘机、装载机和各种运输车辆作业时产生的噪声，主要是移动声源，没有明显的方向性；结构施工阶段，主要产噪设备有振捣器、电锯等，其中还包括一些撞击噪声。各施工阶段中以土石方挖掘阶段的挖掘机及土建施工阶段的振捣器等的噪声对环境影响最大。施工过程中各噪声设备源强调查结果见表5.1-3。
表5.1-3工程施工期主要噪声源调查统计表
	时间
	施工机械
	声级（dBA）
	声源性质

	场地清理、土石方挖掘
	推土机
	88~95
	间歇性源

	
	挖掘机
	90~105
	

	
	装载机
	90~100
	

	
	各种车辆
	70~95
	

	结构施工阶段
	电锯
	90~110
	

	
	振捣器
	88~95
	


（2）施工声环境预测结果和分析
预测本项目施工期多台噪声设备在不同距离处的噪声级，见表5.1-4。
表5.1-4主要噪声设备不同距离处噪声级预测结果单位：dB（A）
	声源名称
	噪声源
dB（A）
	影响距离及影响值

	
	
	20m
	40m
	60m
	80m
	100m
	120m
	140m
	160m
	180m

	推土机
	90
	64.05
	58.37
	55.63
	52.7
	49.98
	48.50
	47.12
	45.36
	44.97

	挖掘机
	95
	68.98
	62.96
	59.44
	56.94
	55.00
	53.42
	52.08
	50.92
	49.89

	装载机
	95
	68.98
	62.96
	59.44
	56.94
	55.00
	53.42
	52.08
	50.92
	49.89

	电锯
	95
	68.98
	62.96
	59.44
	56.94
	55.00
	53.42
	52.08
	50.92
	49.89

	重型卡车
	85
	59.04
	52.69
	50.03
	47.31
	44.92
	41.32
	38.12
	35.81
	34.37


上述噪声源均为间歇性声源，由表中数据可知，至100～120m处夜间噪声与现状叠加后将超过《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）夜间限值；昼间噪声与现状值叠加后，低于建筑施工场界昼间噪声70dB（A）的标准限值。可见施工期夜间不可避免地要对周围环境产生一定噪声污染。由于项目区及厂界200m范围内不存在声环境敏感目标，因此施工噪声影响对象主要为现场施工作业人员以及办公生活区。因此施工作业人员的住地应远离施工场地，且夜间停止施工，为工人夜间睡眠创造一个安静的环境。由于施工活动是一种短期行为，且带有区段性，随着施工的结束，噪声影响也随之消失。
（3）施工期噪声防治措施
对施工机械噪声进行控制，选用性能好、低噪音的设备进行施工。无法控制噪声的设备应对施工人员采取有效的保护措施。
5.1.3固体废弃物影响分析
（1）建筑垃圾
建筑施工废物、生活垃圾是施工期间产生的主要固体废弃物。建筑施工废物包括结构施工中洒落的混凝土等。施工中金属废料使用后可进行回收。车辆运输固体物和废弃物时，必须密封、包扎、覆盖，不得沿途撒漏。运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。
（2）土石方
建设工程中土石方主要来源于：生产车间基础开挖和回填、场地平整等。本项目土壤不具备腐殖层，故不采取表土剥离措施。工程挖方基本用于回填，少量碎石用于道路平整。项目土石方自挖自填，土方挖填基本平衡，不产生弃方，同时不设置取土场，工程建设所需砂石料由第七师胡杨河市周边成品料场提供，不设取料场。
（3）生活垃圾
本项目施工人员共20人，工人从当地招募，生活垃圾按0.5kg/d·人计，共10kg/d，集中收集后由环卫部门定期清运。
5.1.4施工污水环境影响
建设期对水环境的影响是建设施工人员生产和生活中所产生的废水。如果不规范管理，任其无组织地排放，将对环境产生污染影响，由于项目施工期短，对环境的影响是暂时的，随着施工任务的结束对环境的影响即会消除。
本项目施工期间的生产用水主要为施工现场路面洒水、车辆设备清洗用水等，洒水在施工现场因自然蒸发等原因而消耗，车辆清洗用水设置沉淀池沉淀后循环使用。施工人员日常生活产生的少量生活污水，施工人员约20人，用水量为50L/d·人，排水量按用水量的80%计，为0.8m3/d，全部排入30m3临时防渗化粪池，定期拉运至污水处理厂处理。
[bookmark: _Toc190683440]5.1.5生态影响分析
[bookmark: _Toc11352][bookmark: _Toc1373][bookmark: _Toc2012]（1）占地影响
项目占地包括永久性占地和临时性占用，永久性占地改变了原有土地使用功能，原有植被大部分不复存在。施工作业时的临时占地，由于施工人员及施工机械对地表植被的踩踏、碾压等外力因素，破坏了原有土壤结构及性能，降低了土壤肥力。严重影响了原有的地表形态、土壤结构和理化性质，在项目结束后也难以恢复原有形态及生产力。车辆行驶也同样对地表土壤结构造成破坏，这种破坏具有暂时性，经过一定时期能够恢复。施工期地表土层遭到不同程度的破坏，植被如不及时恢复，易引起土壤沙化。
本项目施工区域位于规划红线范围内，施工占地对环境影响较小。
（2）对植被的影响分析
项目施工期建设将不可避免地破坏、扰动原地形地貌和植被；建设占地对区域植被的破坏是永久性的，这部分植被将永远失去生产能力，从而降低该区域植被覆盖率和生物多样性，造成植被生物量的减少。
（3）对动物的影响分析
施工期对陆生动物的直接影响是施工人员集中活动和工程施工过程中对动物的惊扰；间接影响主要是项目建设破坏植被和土壤，造成部分陆生动物栖息地的丧失。施工区的主要动物是小型常见鸟类和鼠类，且数量不多，具有较强的迁移能力，因此，施工期对这些动物的生存影响较小。
（4）水土流失
施工期水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和弃土填埋等。项目所在地气候干燥，年均降雨量极少，当土壤暴露在雨、风和其他干燥因素之中，会导致水土流失。
在施工过程中，泥土转运装卸作业过程和堆放时，也可能出现散落和水土流失。施工期主要为生产车间建构筑物的土建工程，土石方量相对较小，产生的弃土、弃渣就地回填平整，道路等易产生扬尘的部位定期洒水降尘，要求对车辆加强管理，施工现场禁止随意碾压。在采取了防范措施后，基本不会产生大面积水土流失。
（5）土地沙化影响分析
本项目施工期基础开挖以及进场道路的布设过程中将会破坏项目占地范围内的土壤表层稳定砾幕和地表荒漠植被，项目所在区域具有多风、降水量偏低等气候特征，原有稳定的表层结构被破坏后，在大风天气条件下，项目施工会使占地范围内的土地就地起沙，局部形成沙化土地及风蚀。
[bookmark: _Toc8685]5.2运营期环境影响预测及评价
[bookmark: _Toc5817][bookmark: _Toc23981][bookmark: _Toc2670][bookmark: _Toc5895][bookmark: _Toc31727]5.2.1大气环境影响预测与评价
5.2.1.1恶臭气体对环境影响分析
（1）恶臭污染特征及其分级标准
根据项目工程分析，本项目废气污染源主要表现为臭气污染，来自栏舍、存储牛粪、牛尿发出的臭气，主要恶臭污染物为H2S和NH3。虽然其绝对排放量并不大，但嗅觉阈值非常低，影响范围较大。根据嗅觉对臭味的反应，将恶臭强度分为6级，见表5.2-1。
表5.2‑1臭气强度分级
	级别
	强  度
	说      明

	0
	无臭气味
	完全嗅不出或感觉不出

	1
	极弱
	一般人感受不到，熟练化验员或经特殊接受就可查出

	2
	弱
	多数人注意后可感觉到

	3
	显著
	易于感觉

	4
	强
	迅速产生不愉快的感觉

	5
	极强
	强烈异臭和异味


臭气强度与臭味物质浓度的关系见表5.2-2。
表5.2-2臭气强度与臭味物质浓度的关系
	臭气强度
	1
	2
	2.5
	3
	3.5
	4
	5

	H2S
	0.1
	0.6
	1.0
	2.0
	5.0
	10.0
	40.0

	NH3
	0.0005
	0.006
	0.02
	0.06
	0.2
	0.7
	3.0


由表5.2-1、表5.2-2可知，当NH3和H2S场界满足《恶臭污染物排放标准》时分别对应的臭气强度为2~2.5和1，对比之下，NH3的影响比H2S的影响大。同时臭气强度在2～2.5时，说明多数人注意后可感觉到。
表5.2-3列出了感觉到主要恶臭物质的浓度阈值。
表5.2-3主要恶臭物质的阈值浓度
	物  质
	阈值浓度（ppm）

	氨
	40~50

	硫化氢
	0.005~1


上述恶臭污染物质的臭味特征见表5.2-4。
表5.2-4主要恶臭物质的臭味特征
	物   质
	臭   味

	氨
	强刺激臭味

	硫化氢
	臭鸡蛋味


恶臭物质气味夏季比冬季强，昼间比夜间强，受气态污染物面源的性质决定，距离源点越近，污染物浓度就越高，造成的影响也就越大。通过选择优质的环保饲料配方、加生物除臭剂抑制牛粪的氨气挥发、保持牛圈空气流通、种植对空气净化有利的植物等方法，可使NH3、H2S去除率在88%以上，可使无组织面源气体排放量大大减少。
5.2.1.2大气环境影响评价 
（1）预测因子
根据项目污染物排放特征，选取有环境质量标准的评价因子作为预测因子，确定大气影响预测因子如下：
正常工况时有组织废气预测因子：PM10、PM2.5、硫化氢、氨。
正常工况时无组织废气预测因子：TSP、硫化氢、氨。
非正常工况时有组织废气预测因子：PM10、PM2.5、硫化氢、氨。
（2）评价标准
表5.2-5大气环境影响预测评价标准
	序号
	污染物
	浓度限值（μg/m3）
	标准来源

	1
	PM10
	1小时平均
	--
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1 环境空气污染物基本项目浓度限值过渡阶段二级浓度限值

	
	
	日平均
	120
	

	
	
	年平均值
	60
	

	2
	PM2.5
	1小时平均
	--
	

	
	
	日平均
	60
	

	
	
	年平均值
	30
	

	3
	TSP
	日平均
	300
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2环境空气污染物其他项目浓度限值二级浓度限值

	
	
	年平均值
	200
	

	4
	氨
	1小时平均
	200
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表 D.1  其他污染物空气质量浓度参考限值

	5
	硫化氢
	1小时平均
	10
	


（3）预测内容
根据项目污染因子特征和区域环境条件特征确定预测内容为多年平均风速不同稳定度下的各种污染物最大落地浓度及占标率。
（4）预测源强
本工程正常工况下污染源强排放情况详见表5.2-6-5.2-7。
表5.2-6点源大气排放口基本情况表
	编号
	污染源
名称
	排气筒底部中心坐标
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	排气筒底部海拔m
	烟气温度/℃
	烟气量/（m3/h）
	烟气流速（m/s）
	年排放小时数/h
	排放口类型
	排放
工况
	污染物排放情况kg/h

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PM10
	PM2.5
	氨
	硫化氢

	DA001
	堆肥间排放口
	-120
	-318
	15
	0.3
	313
	20
	5000
	19.6
	4728
	一般排放口
	正常工况
	0.0042
	0.0021
	0.0063
	0.0004

	DA002
	饲料加工排放口
	-35
	0
	15
	0.3
	313
	20
	5000
	19.6
	5840
	一般排放口
	正常工况
	0.0017
	0.0009 
	
	


表5.2-7面源污染物排放基本情况表
	编号
	名称
	面源起点坐标/m
	面源海拔/m
	面源宽度/m
	面源长度/m
	与正北向夹角/（°）
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染排放速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	TSP
	氨
	硫化氢

	1
	堆肥间
	-116
	-315
	314
	20
	40
	104.61
	8
	4728
	连续
	0.0063
	0.0063
	0.0004

	2
	堆肥区
	-116
	-335
	314
	40
	80
	98.81
	2
	4728
	连续
	0.0021
	
	

	3
	养殖区
	51
	-395
	314
	122
	815
	83.02
	8
	8760（饲料搅拌5840）
	连续
	0.1610
	0.0674
	0.0011

	4
	饲料加工区
	-35
	5
	314
	7
	50
	109.84
	5
	5840
	连续
	0.0205
	
	

	5
	还田区
	-1950
	4930
	309
	1620
	2160
	89.99
	1
	4728
	连续
	
	0.2200
	0.0021



在所有工艺设备及环保设备工作正常的情况下，本项目排放的各废气污染物量较低，在开、停、检修和治理措施故障均会造成污染物排放瞬时增大甚至超标情况，因此环评中需要对此类非正常工况排放进行分析和预测。本项目非正常工况主要考虑装置失效时的情况。非正常工况下，按照处理效率的30%计算，项目排气筒排放的废气源强见表5.2-8。
表5.2-8本项目有组织大气污染物非正常工况年排放核算表
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度（mg/m3）
	非正常排放速率/（kg/h）
	单次持续时间/h
	年发生频次/次
	非正常排放量/（kg/a）
	应对措施

	DA001
（堆肥间排放口）
	运转异常等非正常工况下废气处理系统达不到应有效率
	PM10
	36.1 
	0.1807 
	1
	2
	0.3614
	加强设备维护和管理，发现非正常工况及时停产，并进行检修和维护

	
	
	PM2.5
	18.1 
	0.0903 
	
	
	0.1806
	

	
	
	氨
	7.2 
	0.0358 
	
	
	0.0716
	

	
	
	硫化氢
	0.6 
	0.0028 
	
	
	0.0056
	

	DA002
（饲料加工排放口）
	
	PM10
	11.4 
	0.0568 
	1
	2
	0.1136
	

	
	
	PM2.5
	5.7 
	0.0284 
	
	
	0.0568
	


（4）预测模式的选择
本次环评根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）提供的AERSCREEN模式进行污染源估算。
（5）估算模型
根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）要求，可采用估算模型估算各污染源的小时最大落地浓度。本次预测采用导则推荐的估算模式AERSCREEN。估算模型参数见表5.2-9。
表5.2-9估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	-

	最高环境温度/℃
	40.7

	最低环境温度/℃
	-27.3

	土地利用类型
	设施农用地

	区域湿度条件
	干燥气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑海岸线熏烟
	考虑海岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/km
	否

	
	岸线方向/°
	否


采用估算模型AERSCREEN计算为距离污染源10m到2500m。
（6）估算结果
本项目工程全部建成投产后，正常工况下有组织废气污染物落地浓度估算见表5.2-10、5.2-11，正常工况下无组织排放废气污染物落地浓度估算见表5.2-12、5.2-13，非正常工况下废气污染物落地浓度估算见表5.2-14、5.2-15。
[bookmark: _Ref2501]表5.2-10正常工况下有组织废气污染物最大占标率及最大落地浓度表
	下风向距离/m
	DA001（堆肥间排放口）

	
	PM10
	PM2.5
	NH3
	H2S

	
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）

	10
	0.000018
	0.01
	0.000009
	0.01
	0.000027
	0.01
	0.000002
	0.02

	25
	0.000209
	0.06
	0.000105
	0.06
	0.000314
	0.16
	0.00002
	0.2

	50
	0.000157
	0.04
	0.000078
	0.04
	0.000235
	0.12
	0.000015
	0.15

	75
	0.000157
	0.04
	0.000078
	0.04
	0.000235
	0.12
	0.000015
	0.15

	100
	0.00032
	0.09
	0.00016
	0.09
	0.000481
	0.24
	0.000031
	0.31

	168
	0.000438
	0.12
	0.000219
	0.12
	0.000657
	0.33
	0.000042
	0.42

	200
	0.00042
	0.12
	0.00021
	0.12
	0.000629
	0.31
	0.00004
	0.4

	300
	0.000326
	0.09
	0.000163
	0.09
	0.000489
	0.24
	0.000031
	0.31

	500
	0.000194
	0.05
	0.000097
	0.05
	0.000291
	0.15
	0.000018
	0.18

	1000
	0.000131
	0.04
	0.000066
	0.04
	0.000197
	0.1
	0.000013
	0.13

	1500
	0.000118
	0.03
	0.000059
	0.03
	0.000177
	0.09
	0.000011
	0.11

	2000
	0.000098
	0.03
	0.000049
	0.03
	0.000147
	0.07
	0.000009
	0.09

	2500
	0.000083
	0.02
	0.000041
	0.02
	0.000124
	0.06
	0.000008
	0.08

	下风向最大质量浓度及占标率/%
	0.000438
	0.12
	0.000219
	0.12
	0.000657
	0.33
	0.000042
	0.42

	D10%最远距离/m
	0
	0
	0
	0


表5.2-11正常工况下有组织废气污染物最大占标率及最大落地浓度表
	下风向距离/m
	DA002（饲料加工排放口）

	
	PM10
	PM2.5

	
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）

	10
	0.000007
	0
	0.000004
	0

	25
	0.000085
	0.02
	0.000045
	0.02

	50
	0.000064
	0.02
	0.000034
	0.02

	75
	0.000063
	0.02
	0.000034
	0.02

	100
	0.00013
	0.04
	0.000069
	0.04

	168
	0.000177
	0.05
	0.000094
	0.05

	200
	0.00017
	0.05
	0.00009
	0.05

	300
	0.000132
	0.04
	0.00007
	0.04

	500
	0.000078
	0.02
	0.000042
	0.02

	1000
	0.000053
	0.01
	0.000028
	0.02

	1500
	0.000048
	0.01
	0.000025
	0.01

	2000
	0.00004
	0.01
	0.000021
	0.01

	2500
	0.000034
	0.01
	0.000018
	0.01

	下风向最大质量浓度及占标率/%
	0.000177
	0.05
	0.000094
	0.05

	D10%最远距离/m
	0
	0


表5.2-12正常工况下无组织废气污染物最大占标率及最大落地浓度表
	下风向距离/m
	堆肥间
	下风向距离/m
	养殖区

	
	TSP
	NH3
	H2S
	
	TSP
	NH3
	H2S

	
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）

	10
	0.006595
	0.73
	0.006595
	3.3
	0.000419
	4.19
	10
	0.026218
	2.91
	0.010976
	5.49
	0.000179
	1.79

	24
	0.008654
	0.96
	0.008654
	4.33
	0.000549
	5.49
	25
	0.027112
	3.01
	0.01135
	5.67
	0.000185
	1.85

	25
	0.008631
	0.96
	0.008631
	4.32
	0.000548
	5.48
	50
	0.028579
	3.18
	0.011964
	5.98
	0.000195
	1.95

	50
	0.005465
	0.61
	0.005465
	2.73
	0.000347
	3.47
	75
	0.029995
	3.33
	0.012557
	6.28
	0.000205
	2.05

	75
	0.004151
	0.46
	0.004151
	2.08
	0.000264
	2.64
	100
	0.031375
	3.49
	0.013135
	6.57
	0.000214
	2.14

	100
	0.003848
	0.43
	0.003848
	1.92
	0.000244
	2.44
	200
	0.036513
	4.06
	0.015286
	7.64
	0.000249
	2.49

	200
	0.003129
	0.35
	0.003129
	1.56
	0.000199
	1.99
	300
	0.041117
	4.57
	0.017213
	8.61
	0.000281
	2.81

	300
	0.002629
	0.29
	0.002629
	1.31
	0.000167
	1.67
	427
	0.045646
	5.07
	0.019109
	9.55
	0.000312
	3.12

	500
	0.001927
	0.21
	0.001927
	0.96
	0.000122
	1.22
	500
	0.044662
	4.96
	0.018697
	9.35
	0.000305
	3.05

	1000
	0.00119
	0.13
	0.00119
	0.6
	0.000076
	0.76
	1000
	0.029756
	3.31
	0.012457
	6.23
	0.000203
	2.03

	1500
	0.000893
	0.1
	0.000893
	0.45
	0.000057
	0.57
	1500
	0.022528
	2.5
	0.009431
	4.72
	0.000154
	1.54

	2000
	0.000708
	0.08
	0.000708
	0.35
	0.000045
	0.45
	2000
	0.017956
	2
	0.007517
	3.76
	0.000123
	1.23

	2500
	0.00058
	0.06
	0.00058
	0.29
	0.000037
	0.37
	2500
	0.014738
	1.64
	0.00617
	3.08
	0.000101
	1.01

	下风向最大质量浓度及占标率/%
	0.008654
	0.96
	0.008654
	4.33
	0.000549
	5.49
	下风向最大质量浓度及占标率/%
	0.045646
	5.07
	0.019109
	9.55
	0.000312
	3.12

	D10%最远距离/m
	0
	0
	0
	D10%最远距离/m
	0
	0
	0


表5.2-13正常工况下无组织废气污染物最大占标率及最大落地浓度表
	下风向距离/m
	还田区
	下风向距离/m
	饲料加工区
	下风向距离/m
	堆肥区

	
	NH3
	H2S
	
	TSP
	
	TSP

	
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）

	10
	0.010417
	5.21
	0.000099
	0.99
	10
	0.02747
	3.05
	10
	0.006351
	0.71

	50
	0.010559
	5.28
	0.000101
	1.01
	25
	0.033962
	3.77
	25
	0.008384
	0.93

	100
	0.010733
	5.37
	0.000102
	1.02
	26
	0.034306
	3.81
	50
	0.010728
	1.19

	500
	0.011991
	6
	0.000114
	1.14
	50
	0.019552
	2.17
	58
	0.01086
	1.21

	1000
	0.013314
	6.66
	0.000127
	1.27
	75
	0.014067
	1.56
	75
	0.01048
	1.16

	1315
	0.014098
	7.05
	0.000135
	1.35
	100
	0.012839
	1.43
	100
	0.009282
	1.03

	1500
	0.010809
	5.4
	0.000103
	1.03
	200
	0.010272
	1.14
	200
	0.005187
	0.58

	2000
	0.007793
	3.9
	0.000074
	0.74
	300
	0.008599
	0.96
	300
	0.003314
	0.37

	2500
	0.006392
	3.2
	0.000061
	0.61
	500
	0.006294
	0.7
	500
	0.001784
	0.2

	3000
	0.005494
	2.75
	0.000052
	0.52
	1000
	0.003872
	0.43
	1000
	0.00073
	0.08

	4000
	0.004363
	2.18
	0.000042
	0.42
	1500
	0.002905
	0.32
	1500
	0.00043
	0.05

	5000
	0.003656
	1.83
	0.000035
	0.35
	2000
	0.002304
	0.26
	2000
	0.000292
	0.03

	8000
	0.002515
	1.26
	0.000024
	0.24
	2500
	0.001887
	0.21
	2500
	0.000217
	0.02

	下风向最大质量浓度及占标率/%
	0.014098
	7.05
	0.000135
	1.35
	下风向最大质量浓度及占标率/%
	0.031456
	3.5
	下风向最大质量浓度及占标率/%
	0.01086
	1.21

	D10%最远距离/m
	0
	0
	D10%最远距离/m
	0
	D10%最远距离/m
	0


厂界无组织TSP、NH3最大落地浓度出现在距面源养殖区为中心427m处，TSP最大落地浓度和占标率分别为0.045646mg/m3（5.07%），NH3最大落地浓度和占标率分别为0.019109mg/m3（9.55%）、H2S最大落地浓度出现在距面源堆肥间为中心24m处，H2S最大落地浓度分别为0.000549mg/m3（5.49%）；均小于周界外浓度最高点允许排放浓度，均未超过10%。经估算，本项目厂界及下风向TSP符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值（1mg/m3）；恶臭因子H2S、NH3均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新扩改建的二级标准要求（NH31.5mg/m3；H2S0.06mg/m3），无超标现象。
 表5.2-14非正常工况下有组织废气污染物最大占标率及最大落地浓度表
	下风向距离/m
	DA001（堆肥间排放口）

	
	PM10
	PM2.5
	NH3
	H2S

	
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）

	10
	0.000817
	0.23
	0.000408
	0.23
	0.000162
	0.08
	0.000013
	0.13

	25
	0.009045
	2.51
	0.00452
	2.51
	0.001792
	0.9
	0.00014
	1.4

	50
	0.006746
	1.87
	0.003371
	1.87
	0.001337
	0.67
	0.000105
	1.05

	75
	0.006733
	1.87
	0.003364
	1.87
	0.001334
	0.67
	0.000104
	1.04

	100
	0.013736
	3.82
	0.006864
	3.81
	0.002721
	1.36
	0.000213
	2.13

	168
	0.018862
	5.24
	0.009426
	5.24
	0.003737
	1.87
	0.000292
	2.92

	200
	0.018243
	5.07
	0.009116
	5.06
	0.003614
	1.81
	0.000283
	2.83

	300
	0.01405
	3.9
	0.007021
	3.9
	0.002784
	1.39
	0.000218
	2.18

	500
	0.008466
	2.35
	0.004231
	2.35
	0.001677
	0.84
	0.000131
	1.31

	1000
	0.005646
	1.57
	0.002821
	1.57
	0.001119
	0.56
	0.000087
	0.87

	1500
	0.005065
	1.41
	0.002531
	1.41
	0.001004
	0.5
	0.000078
	0.78

	2000
	0.004206
	1.17
	0.002102
	1.17
	0.000833
	0.42
	0.000065
	0.65

	2500
	0.003566
	0.99
	0.001782
	0.99
	0.000706
	0.35
	0.000055
	0.55

	下风向最大质量浓度及占标率/%
	0.018862
	5.24
	0.009426
	5.24
	0.003737
	1.87
	0.000292
	2.92

	D10%最远距离/m
	0


表5.2-15非正常工况下有组织废气污染物最大占标率及最大落地浓度表
	下风向距离/m
	DA001（堆肥间排放口）

	
	PM10
	PM2.5

	
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）

	10
	0.000257
	0.07
	0.000128
	0.07

	25
	0.002844
	0.79
	0.001422
	0.79

	50
	0.002121
	0.59
	0.001061
	0.59

	75
	0.002117
	0.59
	0.001058
	0.59

	100
	0.004319
	1.2
	0.002159
	1.2

	168
	0.00593
	1.65
	0.002965
	1.65

	200
	0.005736
	1.59
	0.002868
	1.59

	300
	0.004417
	1.23
	0.002209
	1.23

	500
	0.002662
	0.74
	0.001331
	0.74

	1000
	0.001775
	0.49
	0.000888
	0.49

	1500
	0.001593
	0.44
	0.000796
	0.44

	2000
	0.001322
	0.37
	0.000661
	0.37

	2500
	0.001121
	0.31
	0.000561
	0.31

	下风向最大质量浓度及占标率/%
	0.00593
	1.65
	0.002965
	1.65

	D10%最远距离/m
	0
	0


根据估算结果，项目正常工况下有组织排放的废气对区域大气环境贡献值很小，对厂址附近大气环境空气敏感点影响较小。非正常工况下排放的废气对区域大气环境贡献值明显增加，因此要加强管理和设备，减少非正常工况的产生。
（7）污染物排放量核算
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，二级评级对污染源的排放量进行核算，项目有组织排放核算见表5.2-16。
表5.2-16本项目有组织废气排放核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/(mg/Nm3)
	核算排放速率/(kg/h)
	核算年排放量/(t/a)

	主要排放口

	/
	/
	/
	/
	/
	/

	主要排放口合计
	/
	/

	一般排放口

	1
	DA001
（堆肥间排放口）
	颗粒物（PM10）
	0.8
	0.0042
	0.02

	
	
	氨
	1.3
	0.0063
	0.03

	
	
	硫化氢
	0.1
	0.0004
	0.002

	2
	DA002（饲料加工排放口）
	颗粒物（PM10）
	0.3
	0.0017
	0.01

	一般排放口合计
	颗粒物
	0.03

	
	氨
	0.03

	
	硫化氢
	0.002

	有组织排放总计

	有组织排放总计
	颗粒物
	0.03

	
	氨
	0.03

	
	硫化氢
	0.002


表5.2-17本项目有组织大气污染物年排放核算表
	序号
	污染物
	年排放量/(t/a)

	1
	颗粒物
	0.03

	2
	氨
	0.03

	3
	硫化氢
	0.002


无组织排放核算见表5.2-18。
表5.2-18本项目无组织废气排放核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量/（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值/（mg/m3）
	

	1
	厂界
	氨
	养殖区：控制饲养密度+及时清理粪污+场区绿化+喷洒生物除臭剂；堆肥间：封闭式作业；
堆肥间生物除臭
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	1.5
	0.62

	
	
	硫化氢
	
	
	0.06
	0.012

	
	
	颗粒物（TSP）
	养殖区：封闭式作业；堆肥间：封闭式作业+润湿搅拌工艺
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	1
	1.10

	2
	还田区
	氨
	适量轮作施肥
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	1.5
	1.04

	
	
	硫化氢
	
	
	0.06
	0.01

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	氨
	1.66

	
	硫化氢
	0.022

	
	颗粒物（TSP）
	1.10


表5.2-19本项目无组织大气污染物年排放核算表
	序号
	污染物
	年排放量/(t/a)

	1
	氨
	1.66

	2
	硫化氢
	0.022

	3
	颗粒物（TSP）
	1.10


5.2.1.3防护距离
（1）大气防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。因此本项目不考虑大气环境防护距离。
（2）卫生防护距离
由于本项目存在NH3和H2S等无组织特征大气有害物质，卫生防护距离按《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中有关方法计算，即：
[image: WZ]SU6LJW3X%U{{W$D2I3_A]
式中：
Cm—标准浓度限值，mg/m3； 
L—卫生防护距离，m；
R—无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； 
A，B，C，D—计算系数；
Qc—有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 
根据该卫生防护距离计算公式可得，本项目厂界NH3卫生防护距离计算结果均为1m，厂界H2S卫生防护距离计算结果均为0m。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）要求：“卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。”“当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。”，因此，本项目卫生防护距离终值取100m。
同时结合《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求：“新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开以上规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在以上规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m”，因此，本项目卫生防护距离拟取最大值即500m。本项目厂界四周500 m卫生防护距离范围内不得设置居住区等敏感点。
经项目现场调查，本项目厂界周围500m范围内无《畜禽养殖业污染防治技术规范》禁止区域，项目场址符合卫生防护距离要求，确定本项目的恶臭卫生防护距离为500m。 
5.2.2水环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc20406][bookmark: _Toc2444]5.2.2.1地表水环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型三级B评价，主要评价内容包括：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；依托污水处理设施的环境可行性评价。由于本项目运营期无依托污水处理设施，因此仅分析污水处理措施有效性。
（1） 项目区内污水处理措施有效性
生活污水经办公室及宿舍配套的20m3防渗化粪池收集后，由吸污车一同拉运至第七师125团团场城镇生活污水处理厂处置。
本项目生产废水主要是牛尿。废水主要污染物为TP、TN、COD和NH3-N，属于高浓度有机废水，不含有毒有害、重金属物质。根据工程分析，项目生产废水经发酵床发酵垫料吸收用于牛粪的无害化处理，全部实现综合利用，不外排。
项目区消毒以喷雾的形式，不会在厂区形成径流，随之蒸发。项目仅进行简单药物及防疫工作，无医疗废水排放。项目区所产生的废水均得到有效处理，无外排废水。
本项目管道、收集池等设施均进行防渗措施，本项目无废水外排，不会对地表水体产生不利影响。  
①废水排放基本情况见表5.2-20。
②废水排放口基本情况见表5.2-21。
③废水污染物排放信息见表5.2-22、5.2-23。

表5.2-20废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排水去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	生活污水
	pH、COD、SS、氨氮、BOD
	城市污水处理厂
	间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律
	/
	/
	/
	DW001
	☑是
□否

	☑企业总排    □雨水排放
□清净下水排放 □温排水排放
□车间或车间处理设施排放


表5.2-21废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	废水排放量（万t/a）
	排放口地理坐标
	排水去向
	排放规律
	间歇排放时间段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	污染物
	排水协议规定的浓度限值（mg/L）（如有）
	国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）

	1
	DW001生活污水排放口
	0.028032
	84°29′42.967″
	44°44′45.751″
	城市污水处理厂
	非连续排放
	0-24
	第七师125团团场城镇生活污水处理厂
	pH
	/
	6-9（无量纲）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COD
	/
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	/
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氨氮
	/
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD
	/
	10


表5.2-22废水污染物排放执行标准表
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议排放浓度限值

	
	
	名称
	浓度限值（mg/L）

	DW001
	pH
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 第二类污染物最高允许排放浓度三级标准
	6~9

	
	COD
	
	500

	
	SS
	
	400

	
	BOD
	
	300

	
	氨氮
	
	-


表5.2-23废水污染物排放信息表
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	年排放量（t/a）

	DW001
	pH
	6-9（无量纲）
	-

	
	COD
	460
	0.13 

	
	SS
	339
	0.10

	
	BOD
	339
	0.10 

	
	氨氮
	52.2
	0.01

	全厂排放口合计
	pH
	6-9（无量纲）
	-

	
	COD
	460
	0.13 

	
	SS
	339
	0.10

	
	BOD
	339
	0.10 

	
	氨氮
	52.2
	0.01


  
（2）进入第七师125团团场城镇生活污水处理厂可行性和可靠性分析
第七师125团团场城镇生活污水处理厂位于第七师125团前高公路以东，建环线以西，中心坐标E84°30′58.205″，N44°48′12.161″，为第七师125团主要城镇基础设施，《第七师团场城镇生活污水处理及配套设施项目（125团）环境影响报告表》于2021年12月15日在第七师胡杨河市生态环境局取得批复，2025年5月建成并投产使用，设计处理能力2500m3/d，主要接纳125团城镇生活污水；污水处理采用“格栅－调节-EBIS（改良AO）－离子气浮－消毒”处理工艺；处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求，同时满足《城市污水再生利用 农田灌溉用水水质》（GB20922-2007）要求后，尾水冬储夏灌，灌溉期用于周边棉田灌溉，非灌溉期储存在调蓄池。2024年1月3日申领项目排污许可证（91659010MACE55JC1H004Q）。
第七师125团团场城镇生活污水处理厂位于本项目东北侧约6km，根据实地调查，污水处理厂目前仍有充足容量，因此本项目生活污水拉运至第七师125团团场城镇生活污水处理厂依托可行。
本项目与当地地表水体环境发生直接水力联系，因此本项目对地表水环境无直接影响。
[bookmark: _Toc2362][bookmark: _Toc8190]5.2.2.2地下水环境影响分析
（1） 区域水文地质条件
①区域地质概况
第七师所属区域为奎屯河流域，其自古生代以来的漫长历史时期经受了多次构造运动，形成了天山E-W向、北山“多”字型和NW向构造体系。在三大构造体系的控制下，发育形成了今日的地貌景观。中生代时期，盆地南、西、北三 面断续上升为山地，其间相对下降为盆地，同时在天山山前形成明显的坳陷带， 并接受来自山地的巨厚的陆相堆积。第三纪时期，在喜马拉雅运动的影响下，山 地与盆地间断块式的升降运动增强，使中生代地层产生断裂和褶皱，山前坳陷也 随着北迁西移，到新近纪时形成了以乌苏－奎屯为中心的沉积区，再次接受新的 堆积；此期，在四棵树河以东主要表现为坳褶，在四棵树河以西主要表现为断块 陷落。
第四纪以来，新构造运动仍很强烈，地壳的变动以垂直升降运动为主，其跳 跃性和幅度的不均一性甚为明显。在山前带，上升运动使河流下蚀作用增强，形 成深谷，下切深度达15～20m，河谷两侧形成时代不同、高度不同的阶地，至冲洪积细土平原区（312 国道以北）阶地基本消失。由此可以看出：从前山带到冲洪积平原中上部，新构造上升运动普遍存在，其上升幅度距山区越远幅度越小，平原区相对下降。 
②地层岩性 
奎屯河流域南、北山地的主体由古生界构成，前山带中生界和新生界发育， 平原区广泛被第四系覆盖。区内出露的地层全部为第四纪沉积物，从老到新分述 如下： 
A）古生界石炭系（C2-3）：中上统巴音沟组和沙大王组，广泛分布于奎屯河上游山区，中统C2居多，灰色、灰黑色、灰褐色、灰绿色细砂岩、砾岩和凝灰质岩类，属浅海相沉积层，夹有少量熔岩夹层和透镜体。岩体受断裂破坏严重，碎块状，产状多变，但走向多近东西向。基性、超基性岩脉多分布，产化石，二者不整合，总厚度2948m。与上下地层均不整合。 
B）中生界 
1）三叠系（T）
中、下统（T1-2）仓房沟群和上统（T3）小泉沟群，在奎屯河以西山前断裂下盘带状出露，与石炭系断层接触。以陆相湖盆堆积为主，红褐、紫褐、灰黄色等，碎块状夹致密而软的泥岩，砂岩互层夹砾岩，夹透镜煤层。层理清晰，颜色杂乱，总厚度148～510m。产状北倾43°。 
2） 侏罗系（J） 
大面积分布于四棵树煤矿和巴音沟煤矿周围，灰、灰绿、暗红色砂岩、砂页岩、砾岩、泥岩、夹多层煤，倾向北20~52°。 
3） 白垩系（K） 
仅有下统吐谷鲁群（K1 t）出露于托斯台到四棵树河之间，呈条带状延伸， 与下伏侏罗系不整合。灰、棕、紫红、灰绿色页岩、砾石、泥岩、砂岩互层。在托斯台向斜的两翼和背斜的轴部可见。厚度50～720m。 
C） 新生界 
1） 古近系 
古～始新统（E1+2）：带状、环状出露于托斯台至四棵树煤矿，以红色为主的砂岩、砂砾岩、夹石膏透镜体。不整合于下伏白垩系下统。厚度16～450m。 
渐新统玛纳斯组（E3m）：仅分布于四棵树煤矿和巴音沟煤矿。近东西向延伸，主要岩性灰绿色、深灰色、黄绿色页岩、砂岩、泥质石灰岩、介壳灰岩，总厚度 180～855m。 
2） 新近系 
中新统前山组（N1 q）：出露于托斯台和独山子背斜核部（北侧），为棕色、红褐色、砂质页岩、砂岩、泥质岩组成，成岩度低，破碎，质软，总厚度475～1315m。 
上新统独山子组（N2 d）：出露于托斯台北部独山子中部和乌兰布拉克的广大地区。下部为棕褐色、红棕色砂质页岩、泥岩、砂岩。上部为灰色砾岩，厚度1985～3660m。 
3） 第四系 
A.下更新统西域组（Q1X）及中更新统乌苏群（Q2W） 
下更新统西域组（Q1X）主要分布于中低山区与哈拉安德－安集海背斜山间盆地和山前冲洪积倾斜平原的底部，走向近东西，倾角小于30°，与下伏独山子组为连续沉积，总厚度近900m。中更新统乌苏群（Q2W）为一套冰水沉积物， 分布于山间盆地核部，主要为灰色砂砾石，含漂砾，粒径3～8cm，最大达60cm，向北部方向颗粒变细，与下伏西域组、独山子组呈侵蚀不整合接触。据区域地质及物探资料，窝瓦特山间盆地中部乌苏群厚度近500m；山前平原之顶端乌苏群厚度可达700m左右，向北厚度变薄。 
B.上更新统冲洪积（Q3al+pl）及下部湖积物（Q3al+l） 
上更新统冲洪积（Q3al+pl）分布于奎屯市东西苇湖－开干旗以北的大片地区，在东西苇湖及开干旗一带分布于（Q3al+h）以下。本层厚度一般30～50m，表层3～5m处岩性均为淡黄、灰黄色粉土、粉细砂及薄层粉质粘土，结构松散，颗粒均匀，下部为粉土夹薄层砂砾石组成。砾石成分以灰岩、变质岩为主，粒径一般3～5cm，最大10cm。砂砾石磨圆度较好，厚度一般在3～5m。根据钻孔资料，50m以上有四层砂砾石，总厚度25～30m。 
在其下部为（Q3al+l）的湖积地层，为中更新世末冰川后退后，洪积物汇流成湖泊及三角洲的产物。在东苇湖北跃进村可见100m厚的粉质粘土层，为青灰、灰黑及灰褐色，由于湖积的过渡沉积，又含有10余层砂砾石层，砂砾石厚度一般0.3～0.5m（其北部可达3～5m），以砂层居多。本层揭露总厚度可达100～130m。 
C.上更新统和全新统冲洪积堆积（Q3+4al+pl） 
上更新统和全新统砂砾石层，分布广泛，几乎覆盖了整个山前倾斜平原，并 延伸于北部冲积沼泽平原下部。西部为奎屯河冲洪积扇，东部为巴音沟河冲洪积 扇，因分布地段不同，岩性及厚度变化也不一致。在312国道及以南地带，地表 全部为磨圆度较好的粗大卵砾石，表层无细粒的砂土、亚砂土覆盖。312国道附 近一般砾石直径1～2cm的约占25%、2～5cm的约占50%，最大可见40～50cm。卵砾石主要由青灰色至灰褐色的硬砂岩、板岩、灰岩、片岩、花岗片麻岩及一些杂色火成岩组成，其间夹少量的碎石及砂土，粒径由南至北逐渐变小，而含砾量逐渐增加。向北至火车站一带，据钻孔揭露，除表层有lm厚的土层外，100余米未揭穿砂砾石层，而且砾石粒径一般较大，10～20cm占约50%左右。向北至奎 屯市内，表层有8～10m的厚粉土覆盖，其下部为砂砾石层，厚度为70m。粒径显著变小，一般2～4cm为多，约占40%以上，4～6cm约占30%～40%，最大粒径不 超过10cm，在30m以内含有大量的中粗砂夹层，磨圆度不好，大部呈棱角状和 半浑圆状，在130m以下发现有淤泥，灰色并有臭味。
奎屯东苇湖东2km为二扇交接地带，水流在扇形边缘减弱，堆积物质颗粒 较细，形成厚达40余米的黏性土层及砂层透镜体；往东接近巴音沟河冲洪积扇 表层粘性土层由厚变薄至 10 余米，表层组成物质一般为淡黄色、褐红色粉质粘土及粘土层，夹有厚度几厘米到几十厘米砂层或砂层透镜体，岩性结构致密，颗粒细而均匀，潮湿可塑，干后坚硬，内含石膏颗粒及盐的斑点。其下部卵砾石层厚度显著变薄，一般在35～40m 左右，其间夹有数层薄层粘性土，砾石直径一般6～10cm，约占总数的50%，2～4cm 约占30%～35%，大于10cm的约占10%左右，卵砾石最大粒径约15cm。 
D.全新统冲积沼泽沉积（Q4al+h） 
分布于奎屯以北东西苇湖周围、东部开干旗牧场及北部三角庄子等地。奎屯至开干旗一带呈东西条带分布，一般沉积厚度30～50cm，最厚不超过2m。在东苇湖以北的61号浅孔中，发现0.9m以下有厚达5cm泥炭层，主要沉积物为灰色、灰黑色粉质粘土、粉土，含大量腐殖质和腐泥。在开干旗钻孔中，50cm附近也发现有尚未腐烂的植物根系，50cm以下，变为灰绿色至紫红色粘土层，局部有氧化铁锈斑，结构致密，颗粒细而均匀，有滑腻感。三角庄子137号浅孔中， 在30cm以上为黑色腐殖质层，30～70cm为青灰色质地均匀的淤泥层，并夹白色盐的结晶，与其下部地层有明显界线。所有沼泽表面，土壤都受到不同程度的盐渍化作用，从而形成盐土和不同程度的盐渍土。土层中含所含的盐分，主要为芒硝（硫酸钠）、石盐（氯化钠）及石膏等。土层中lm以上平均易溶盐含量大都超过3%，1米以下一般为1%～2%，局部土层已碱化。 
E.全新统冲洪积物（Q4al+pl） 
广泛分布在冲洪积细土平原区。130团、129团以此地层为主。主要地层为粘土、粉质粘土、粉土、砂土互层分布。地层分布特点决定了平原区潜水、承压水分布特征。最大沉积厚度超过500m。 
F.全新统风积物（Q4al+pl） 
主要分布在129团东部，隶属古尔班通古特沙漠，地貌上表现为低矮沙丘。 岩性为风积粉细砂。
③地质构造 
区域在大地构造上位于哈萨克斯坦～准噶尔板块南部边缘，区域新构造运动强烈，区域内发育多条活动断裂。近本区构造主要有：独山子～安集海断裂（F4）、霍尔果斯断裂（F6）、清水河子断裂（F10），属北天山推覆构造前部滑脱楔上第二排与第三排新生代断裂－褶皱带，全新世以来有过多次显著活动。
独山子～安集海断裂（F4）：该断裂位于独山子～安集海背斜山前地带，走向近东西向，长55km，由断层面南倾40°~60°的主逆断裂及北倾反冲逆断裂组成，断裂在平面上由西向东分为三段：独山子段、哈拉安德段、安集海段。
霍尔果斯断裂（F6）：断裂分布于霍尔果斯背斜核部和北翼，总体走向近EW向，长70km，为断面南倾的逆断裂，断裂与中段的玛纳斯断裂呈左阶排列。该断裂由三条近平行断裂组成。距离工区最近的为F2断裂。F2断裂位于霍尔果斯背斜北翼，全长19km，断裂主体倾向南，局部为逆走滑，在大部分地段引起北侧地层倒转，倾向165°~195°，倾角60°左右，破碎带宽10～30m。在金沟河口一带，断裂错断了I~Ⅲ级阶地，形成断层陡坎，阶地越高陡坎越高，说明断裂有过多次活动，全新世以来仍有活动。 
清水河子断裂（F10）：该断裂西起四棵树沙里克台南，经清水河、塔西河至头屯河中上游，总长280km，是乌鲁木齐山前坳陷与天山古生代造山带的分界断裂，控制断裂两侧地质构造和沉积构造。该断裂总体走向280°，断面南倾，倾角45°~75°，破碎带宽度20～100m，多为古生界逆冲于中生界之上，具长期多次活动的特点。据国家地震局的有关文件，区域地震动峰值加速度为0.10g，反应谱特征周期值0.65s，对应地震烈度为VII度。
④区域水文地质条件
项目所在区域地处天山北麓准噶尔盆地西南边缘、奎屯河冲积平原的中下部，区域上属奎屯河水文地质单元，区域地质地貌具一般山前冲洪积倾斜砾质平原及第四纪积细土平原共有特征，即由山前冲洪积扇区（山前冲洪积倾斜砾质平原区）、扇缘溢出带区、冲积平原区和下游排泄区组成。具有相对独立性，为一个较完整的水文地质单元。
评价区地下水的赋存以平原区第四系孔隙水广泛分布为特点，受第四纪松散堆积层的控制。据1/20万《区域水文地质普查报告》，第四纪松散堆积层厚度大于300m，其岩性主要为亚粘土、粘土与中细砂。评价区第四纪松散堆积层岩性以亚粘土、粘土为主，并夹砂砾石、粉土、粉质粘土。而上游区地下水的侧向流入及区内水库水、渠系水、农灌水的大量垂直入渗，使区内第四纪松散堆积层中赋存了丰富的孔隙水。评价区位于奎屯河冲积平原中下游的地下水径流区，地下水的径流方向由南向北，至黄沟一库处向北东向、北西向及正北方向呈散射状径流。第四纪地层具互层结构，中浅部主要以潜水含水层和微承压水含水层两种含水层类型并存，中深部可见多组承压含水层组。各类含水层组成颗粒由南向北逐渐变细，其水动力条件、含水层富水性随之减弱。潜水位随着微地形的起伏及水文网分布的不同有一定的差异。 
⑤地下水类型及富水性 
（1） 沙丘地下水特征 
东部及北部古尔班通古特沙漠西缘的半固定沙垄和链状沙丘地带，均有沙丘潜水分布。沙丘高度一般5～10m，由细砂组成。地下水赋存于沙丘间的低洼沙地，埋藏深度数米，矿化度一般大于5g/L。沙丘地下水的形成主要与区域地下水排泄、大气降水补给、长期蒸发浓缩等有关。 
（2） 平原地下水特征 
区域地处天山北麓准噶尔盆地西南边缘、奎屯河冲洪积平原的中下部，区域上属奎屯河水文地质单元，为一个较完整的水文地质单元。地层以中粗砂、细砂层和粉砂层为主，层间夹有粉土、粉质粘土和粘土，厚度大于300m，为本区地下水的赋存和运移提供了较好的空间。地下水属松散岩类孔隙水，径流方向大体为南向北，主要以潜水含水层和承压含水层两种含水层类型并存。总的来看，地下水自南向北赋存条件由好变差，含水层岩性颗粒大小、厚度均表现出由大到小的趋势。 根据本区含水层的埋藏条件、成因类型、水质情况等各项因素，在300m深度内概化为潜水含水层和承压水含水层。
 1）潜水含水层
区域地层地表以粉土及细砂为主，层厚20～30m，为弱透水层，潜水含水层主要分布在12—23m，含水砂层3~6层，岩性以粉细砂为主，总厚度约10～18m，中间夹厚度不等的粉土或粉质粘土弱透水层，潜水含水层底板埋深50～70m，在此深度之上无稳定隔水层。根据区内水文孔换算为200mm管径，推测5m降深出水量，区内浅层含水层在西部一带单孔出水量100~1000m3/d，中南部出水量较少，小于100m3/d。矿化度除在西部一二九团、三角庄一带小于3g/L外，其他广大地区大于3g/L。水化学类型大部分为SO4·Cl-Na·Ca（或 Ca·Na）型水，西部零星分布Cl·HCO3·SO4-Na或SO4·Cl-Na型水。 
2） 承压含水层 
300m深度内可见承压含水层组三组。第一组承压含水层的隔水顶板埋深为60～77m，含水层厚度为53～70m，岩性以粉细砂为主，底板埋深为120～139m。 第一组承压含水层的隔水底板亦为第二组承压含水层的隔水顶板，含水层厚度4～22m，含水层岩性为粉细砂，隔水底板埋深为183～193m，厚度为11～6m，岩性为粉质粘土。第二组承压含水层底板以下至300m之间为第三组承压含水层，含水层岩性为细砂及中细砂。根据区水文孔换算为200mm管径，推测5m降深出水量，区内承压含水层单孔出水量为100~1000m3/d，单位涌水量为0.348～0.968L/m-s。矿化度基本小于1.0g/L，但大部分氟离子含量超标，水化学类型为HCO3·SO4-Na或HCO3-Na型水。据前人抽水试验结果，渗透系数为5.16～5.98m/d。 
⑥地下水补、迳、排特征 
1）地下水的补给 
区域地下水的补给主要是侧向径流补给、地表水的垂向入渗补给和大气降水渗入补给，其中地表水的垂向入渗补给包括渠道水、田间灌溉水和水库水三种渗入补给。 
A.地下水侧向流入补给
区域南界为地下水流入断面，断面以南为地貌上属冲洪积倾斜平原区的扇缘溢出带区。该地貌单元地层颗粒相对较粗，地层结构较为单一，渗透性较好。地下水在接受了大量补给后，受较大的水力坡度和较粗的含水层岩性的影响以径流形式侧向补给下游区。 
B.渠道水渗入补给 
区域有三条输至下游水库及团场的大型过境引水干渠，由此形成测区各级渠道纵横交错的水系网，过境干渠及区内使用渠道总长度为数千公里。渠道防渗完好率仅占一半，干、支渠输水线路长，各渠床及渠堤土质多为粉土，各级渠系年引水量大，使渠道渗漏成为区内潜水及中浅微承压水主要的补给源。 
C.田间灌溉水渗入补给 
区内耕作层多为粉土与粉细砂、粉质粘土交互沉积组成，渗透性较好。本区现状综合净灌定额相对较高，由此与耕作层及包气带良好的渗透性相结合，使田间灌溉水渗入条件较好，渗入量较为可观，成为地下水的主要补给源之一。 
D.水库水入渗补给 
第七师分布两座水库，总有效库容为5700×10m3。根据前人实测，水库坝后形成的宽度200～500m等的沼泽化带，表明库区及坝体存在着渗漏，对地下水起着重要补给作用。 
2）大气降水渗入补给 
区内地处内陆腹地，气候干旱，降水稀少，多年平均降水量仅为204.5mm，有效降雨量为135.3mm，虽对地下水有一定渗入补给，但补给量较少。 
3）地下水径流 
地下水的径流条件主要受地形条件和含水层介质所控制。测区地形开阔，地势东南高、西北低，地形坡降1‰~2‰。含水介质以细砂和粉细砂为主，由南向北逐渐变细，但其总体在平面上径流条件相差不大。区内潜水和承压水主流方向基本一致，均为由南向北，稍偏西，总体来说区内地下水流场较为简单。潜水由本区南部边界流入测区，南部水力坡度约为1‰，中东部由于受渠水、田灌水入渗及人工开采影响，地下水径流相对加强，水力坡度增大到2‰左右，至北部径流放缓，降为1‰左右。承压水径流因受开采强度影响，较潜水径流较快，但较为稳定，水力坡度平均为1.6‰。 
4）地下水的排泄
区内潜水的排泄方式有蒸发蒸腾、河沟排泄、排渠排泄、地下水侧向排泄及人工开采等，承压水则主要为地下水侧向排泄及人工开采。
本区水面多年蒸发量由奎屯气象站和车牌子气象站实测平均1758.7（E20）。蒸发、蒸腾是本区地下水主要的排泄方式之一。近年来由于农田用水增加，人工开采影响比较明显，开采集中区已形成降落漏斗。此外，下游断面还存在地下侧向径流排泄。 
⑦地下水动态变化特征 
1）年内变化特征 
A.潜水动态变化特征 
自然与人为因素是影响地下水动态的两大因素，就本区气象、水文及人类活动有关因素的资料分析，本区潜水主要受奎屯河的渗漏补给及渠系渗漏补给等因素影响，水文及人工影响是制约本区地下水动态的主要因素。根据前人研究成果来看，区域西部灌区附近，潜水位主要受灌渠来水影响，高水位期一般出现在1~3月，低水位期出现在7—9月，年内水位变幅2m左右。在东部灌区外围，潜水位比较稳定，变幅小于0.5m。 
B.承压水动态变化特征 
承压水的动态变化与当地气象因素关系较小，多年的缓慢变化与补给区的静水压力、气候及开采强度有关，其动态类型为径流－开采型。工区承压水处于缓慢下降的过程，下降速率为0.3～0.5m/a。 
2）多年变化特征 
区域潜水位埋深演变可划分为三个阶段，即第一期：20世纪50年代中期以前，地下水循环系统近于天然状态，为天然状态时期；第二期，50年代中期至80年代，开展了农田水利建设，兴建了大量灌渠，潜水位埋深由最初的3～4m，上升到1～3m而保持稳定；第三期，进入80年代中期，随着灌渠年久失修，缺少外来客水的灌溉入渗补给，加之井灌的实施，潜水处于缓慢下降的阶段，现状水位埋深一般5～6m，个别大于7m。本区承压水开发利用始于60年代，主要用于团部及连队生活用水，开采量很小，基本处于天然状态，水位埋深+3m左右；进入21世纪，随着西部大开发的进行，作为区内主要的供水层，工业和城市的地下水集中开采，彻底改变了地下水循环系统，承压水位持续下降，下降速率0.3～0.5m/a，现状埋深为12—23m，个别大于20m。
⑧包气带
本项目区域包气带厚度稳定在12～15m，整体厚度变化连续、无突变。整体包气带以粘土、粉质粘土、粉土、砂土互层分布为主。
（2）正常状况下地下水影响
正常情况下，项目严格按照报告中提出的“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则。根据本项目生产特点、废水性质及排放去向，本项目废水主要为生活污水，经防渗化粪池收集后定期拉运至污水处理厂处置。
本项目牛圈以及尿液收集池均采取防渗设计，渗透系数小于10-7cm/s，在防渗系统正常运行的情况下，本项目生产废水向地下渗透将得到很好地控制，不会对地下水质量造成功能类别的改变。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求：“9.4.2已依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。”
因此在正常状况下，在做好各区域防渗的基础上，不会对场地地下包气带及地下水环境造成影响。
（3）非正常状况下地下水影响
①概述
根据项目性质及其对地下水环境的影响特点，按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）相关要求，预测的范围、时段、内容和方法均应根据评价工作等级、工程特征与环境特征，结合当地环境功能和环保要求确定。
本次地下水环境影响评价等级为三级，故采用解析法进行预测与评价。考虑到地下水环境污染的隐蔽性和难恢复性，还应遵循环境 安全性原则，预测应为评价各方案的环境安全和环境保护措施的合理性提供依据。
②预测原则
项目地下水环境影响预测原则为：
1）考虑到地下水环境污染的隐蔽性和难恢复性，遵循环境安全性原则，为评价各方案的环境安全和环境保护措施的合理性提供依据。
2）预测的范围、时段、内容和方法根据评价工作等级、工程特征与环境特征，结合当地环境功能和环保要求确定，以拟建项目对地下水水质的影响及由此而产生的主要环境水文地质问题为重点。
③预测范围及年限
评价区地下水流向受地形影响，主要由南向北径流，因此本次预测时，假设地下水为由南向北径流。
根据场区周边的地形地貌、水文特征、地质条件、水文地质条件和周围的地下水环境敏感目标等综合因素考虑，本次评价工作的预测范围与评价范围一致。
预测层位以潜水含水层为主，预测时段为污染发生后100d、1000d及3650d。
④预测因子及标准
本次模拟预测，在选定优先控制污染物的基础上，分别对地下水污染物在不同时段的运移距离、超标范围进行模拟预测，污染情景的源强数据通过工程分析类比调查予以确定。
本项目尿液收集池为地下式，如发生泄漏，污染物浓度高，且较其他区域更难发现，对地下水环境影响相对较大。因此，在上述非正常状况中，污水处理设施发生泄漏情况下，污染物下渗的可能性最大。
废水进入地下后，其污染物在地下水中的迁移途径为：入渗污染物→表土层→包气带→潜水含水层→迁移
根据土壤吸附实验相关资料，砂土对COD吸附作用较小，截留率约38%；对NH3-N吸附作用较强，截留率可达80%。亚粘土对COD吸附能力较强，截留率可达85%；对NH3-N吸附能力更强，截留率平均可达95%。该实验结果表明，当污水下渗时，由于包气带微生物降解作用不强，包气带厚度较小，仅靠土壤的吸附作用去除污水中的污染物是很有限的，虽然在污水下渗初期，经过包气带的吸附，污染物会在一定程度上降低，起到了对地下水污染的减缓作用，但其作用随着时间的推移，包气带土壤对污染物的吸附作用趋向饱和，吸附能力降低，污染物浓度增大至初始浓度，当环境容量饱和时，污染物就进入地下水，对地下水产生污染。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）识别建设项目可能导致地下水污染的特征因子。特征因子应根据建设项目污废水成分、液体物料成分、固废浸出液成分等确定。本项目牛圈渗滤尿液成分有COD、氨氮、总磷、总氮，均属于其他类别，不涉及重金属、持久性有机污染物；根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）识别出的特征因子，按照标准指数进行排序，由于选取的废水因子为COD，但预测对地下水影响的评价因子为耗氧量，为使污染因子COD与评价因子高锰酸盐指数（耗氧量）在数值关系上对应统一，故在模型计算过程中，本次评价参照《高锰酸盐指数与化学需氧量相关关系探讨》 胡大琼（云南省水文水资源局普洱分局），高锰酸盐指数（耗氧量）与化学需氧量线性回归方程Y=4.76X+2.61，X为高锰酸盐指数（耗氧量，CODmn），Y为CODcr（mg/L）进行换算。因此根据标准指数排序，标准指数最大的因子为氨氮，因此选取氨氮作为预测因子，设定以下污染物泄漏情景：废水收集池发生泄漏后下渗，进入含水层系统，渗漏一定量后被发现，采取补救措施后不再渗漏。氨氮执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），氨氮大于0.5mg/L定为超标范围。
表5.2-24各项因子标准指数排序表
	污染物
	产生浓度mg/L
	标准指数

	其他污染物

	COD
	21069.33 
	7023.11

	耗氧量
	
	4425.78

	TN
	4663.90
	/

	TP
	288.68 
	/

	NH3-N
	2920.84 
	5841.68 


⑤预测方法
按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的规定，预测方法可以采用解析法或类比分析法进行，采用解析模型预测污染物在含水层中的扩散时，一般应满足以下条件：污染物的排放对地下水流场没有明显的影响；评价区内含水层的基本参数（如渗透系数、有效孔隙度等）不变或变化很小。通过本工程污水排放特征及工程水文地质勘察工作获取资料，可满足以上条件，故选择解析法进行预测，完全能够满足评价的要求。
⑥预测源强
本项目进入尿液收集池的渗滤尿液主要污染物氨氮2920.84mg/L。
每座牛舍的尿液收集池为长2米，宽1米，池内深度2.5米的混凝土构筑物，根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）中规定钢筋混凝土水池渗水量不得超过2L/m2·d。泄漏面积为池底面积和常水位池壁板面积之和。为分析可能出现的最大泄漏情况，本次以池底面积和池壁板面积之和计算，共计17m2，则收集区渗漏量为0.034m3/d。泄漏时间按两次检修时间计算，即180d。
表5.2-25设定事故条件下污水的泄漏速率计算结果
	状况情况
	预测情景
	泄漏量（L/d）
	污染因子
	浓度（mg/L）

	非正常状况
	尿液收集池底部穿孔
	34
	氨氮
	2920.84


⑦预测模型
1）污染预测模型建立
为了揭示污染物进入地下水体后，地下水质的时空变化规律，将污染场地地下水污染物的溶质迁移问题概化为污染物连续注入的一定浓度的一维水动力弥散问题。预测按最不利的情况设计情景，污染物泄漏直接进入地下水，并在含水层中沿水力梯度方向径流，污染物浓度在未渗入地下水前不发生变化，不考虑污水在包气带中下渗过程的降解与吸附作用，不考虑含水层中对污染物的吸附、挥发、生物化学反应。设计情景为极端情况，用于表征污水排放对地下水环境的最大影响程度和影响范围。
由于收集及调查的水文地质资料有限，因此在模型计算中，对污染物的吸附、挥发、生物化学反应均不予考虑，对模型中的各项参数均予以保守性估计，主要原因为：
地下水中污染物运移过程十分复杂，不仅受对流、弥散作用的影响，同时受物理、化学、微生物作用的影响，这些作用通常在一定程度上造成污染物浓度的衰减；而且目前对这些反应参数的确定还没有较为确定的方法。
此方法作为保守性估计，即假定污染质在地下运移过程中，不与含水层介质发生作用或反应，这样的污染质通常被称为保守型污染质，计算按保守性计算，可估计污染源最大程度上对地下水水质的影响。
保守计算符合工程设计的理念。
根据本项目污染特征分析，场地地下潜水流向基本与地形一致，呈东向西下游方向径流的线状特征；污水渗漏是一个长期的过程，在区域上可假定为一定浓度的渗漏点。
依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，结合区域水文地质条件和潜在污染源特征，本项目废水预测因子氨氮地下水环境影响预测采用一维稳定流动二维水动力弥散问题，连续注入示踪剂—平面连续点源模型。公式为：


式中：
式中：x，y—计算点处的位置坐标；
t—时间，d；
C（x，y，t）—t时刻x，y处的示踪剂浓度，g/L；
M—含水层的厚度，m；根据以往水文地质资料，可知项目区潜水含水层厚度大于20m；
mt—单位时间注入示踪剂的质量，kg/d；
u—水流速度，m/d；
n—有效孔隙度，无量纲；
DL—纵向弥散系数，m2/d；
DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；

—圆周率。

K0（）—第二类零阶修正贝塞尔函数；

W（      ，）—第一类越流系统井函数。
2）模型参数
利用所选取的污染物迁移模型，能否达到对污染物迁移过程的合理预测，关键就在于模型参数的选取和确定是否正确合理。
模型需要的参数有：有效孔隙度n；水流的实际平均速度u；污染物在含水层中的纵向弥散系数DL。
A.潜水含水层的有效孔隙度n
根据《水文地质手册（第二版）》，可取细砂孔隙度为0.42，而根据以往生产经验，有效孔隙度一般比孔隙度小10%～20%。 
因此本次取有效孔隙度n=0.42×0.8=0.34
有效孔隙度平均值0.34。
根据评价区水文地质条件，非正常状况下受到污染的层位为第四系松散岩类孔隙潜水。据本次调查工作可知，厂区第四系松散岩类孔隙潜水含水层厚度约M=20m。
B.水流速度u
由于项目所在区域潜水含水层岩性为以粉土及细砂为主，本项目以最不利细砂计算，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），确定砾砂含水层渗透系数5.0～10m/d，本项目取10m/d，评价区域含水层水力坡度取1.6‰，因此地下水的渗透流速：V=KI=10m/d×0.0016=0.016m/d， 
平均实际流速 u=V/n=0.05m/d。
C.纵向弥散系数DL（x方向）
参考Gelhar等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，通常弥散度随着溶质运移距离的增加而加大，这种现象称之为水动力弥散尺度效应。其具体表现为：野外弥散试验所求出的弥散度远远大于在实验室所测出的值；即使是同一含水层，溶质运移距离越大，所计算出的弥散度也越大。将世界范围内所收集到的百余个水质模型中所使用的纵向弥散度αL绘在双对数坐标纸上，从图上可以看出纵向弥散度αL从整体上随着尺度的增加而增大（图5.2-1）。基准尺度Ls是指研究区大小的度量，一般用溶质运移到观测孔的最大距离表示，或用计算区的近似最大内径长度代替。
弥散度取值αL=5m，则纵向弥散系数DL=αL•u=0.25m2/d。
D.横向弥散系数DT（y方向）
根据经验一般取αT/αL=0.1，因此可求得αT=0.5m，则DT=αT•u=0.025m2/d。
[image: ]
图5.2-1  lgαL—lgLs关系图
项目水文地质参数取值，见表5.2-26。
表5.2-26水文地质参数取值一览表
	参数名称
	渗透系数（K）
	地下水的渗透流速（V=K1）
	地下水流速（u）
	有效孔隙度（ne）
	弥散系数
(DL)
	弥散系数
(DT)

	
	m/d
	m/d
	m/d
	m/d
	m2/d
	m2/d

	数值
	10
	0.016
	0.05
	0.34
	0.25
	0.025


3）污染影响预测结果
污染物迁移的时间选定为100d、1000d、3650d，预测结果见表5.2-27。
表5.2-27各阶段氨氮对地下水环境超标范围预测表
	预测时间（d）
	预测的最大值（mg/L）
	最大影响距离（m）
	超标最远距离（m）

	100
	174.4843
	29
	36

	1000
	55.17678
	118
	142

	3650
	28.88085
	304
	353



图5.2-2（1）  非正常状况下100天氨氮浓度曲线

图5.2-2（2）  非正常状况下1000天氨氮浓度曲线

图5.2-2（3）  非正常状况下3650天氨氮浓度曲线
根据预测结果，尿液收集池泄漏100天时，氨氮预测超标距离最远为29m，影响距离最远为36m；1000天时，氨氮预测超标距离最远为118m，影响距离最远为142m；3650天时，氨氮预测超标距离最远为304m，影响距离最远为353m。
在采取防渗措施时，应考虑潜在污染源自身性质和场地水文地质条件，并应加强项目运营期间的监控工作，防止对地下水造成污染。因此，若发生风险事故，应立即采取有效的应急措施，以保护地下水环境，减少对地下水水质的影响。
⑧地下水影响评价
根据预测结果，废水泄漏将对地下水环境造成一定影响。各预测因子的中心浓度均随着地下水的稀释而逐渐降低，氨氮的超标范围由小逐渐变大，之后又变小，说明在预测时段内，污染物对环境的影响逐渐减弱，随着时间推移，将被地下水稀释自净。
事实上污染物进入含水层，还要进行稀释、扩散，在每个月都进行水质监测的情况下也不会出现不被发现的数个月内的连续、大量泄露，但是如果这样，即便已经处理的污水，长期泄露对于周边——特别是下游的地下水环境的影响还是明显的。所以在本项目投产后，对厂区污水处理设施和排水管道仍必须采取可靠的防渗防漏措施，并采取严格的监测措施，防止重大事故或者事故处理不及时污水泄漏对地下水环境造成污染。
⑨预防措施
环评要求对厂区地面、地下污水管道系统等均进行分区防渗处理，以防止污水、物料泄漏对地下水环境造成污染。
根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》中关于分区防控的要求，建设项目应根据环评结果、工程设计等资料，将场区划分为不同区域并采取不同的防渗措施。
本项目尿液收集池、输送管网、发酵槽均属于半地下构筑物，污染控制难度属于“难”，应作为“重点防渗区”， 主要污染因子为氨氮，防渗要求等效黏土防渗层厚度大于等于2m，渗透系数低于1.0×10-7cm/s，或按照GB16889执行。
本项目运动场下层采用原土夯实，上层采用3mmHDPE防渗膜进行防渗。
项目场地内包括医疗废物暂存间、隔离圈、危险废物贮存点位于地上，作为“重点防渗区”处理，主要污染因子为氨氮，防渗要求等效黏土防渗层厚度大于等于2m，渗透系数低于1.0×10-7cm/s，或按照GB16889执行。
尿液收集池、堆肥间的发酵槽池体推荐防渗设计如下：
①基底处理
开挖基坑后，先整平、夯实，进行20cm厚碎石填筑，在碎石上用30cm厚黏土进行压实，采用小型打夯机进行夯实。
②边墙处理
池壁采用混凝土砖墙，池壁厚50cm，并用水泥砂浆抹面。
③地上部分
池壁浇筑地上高出50cm，并设置围栏，围栏高度1m。
④防渗材料
防渗材料选择2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）膜+20cm混凝土进行防渗铺设，铺设自池壁放至坡底，按规定顺序和方向分区、分块进行膜铺设。在铺设土工膜时，适当放松，并避免人为硬折和损伤，模块间形成的结点为T字形，焊接搭接面不得有污垢、砂土、积水（包括露水）等影响焊接质量的杂物存在。最后进行水泥砂浆抹面，水泥应优先选用硅酸盐水泥。
工程在做好分区防渗的情况下，对粪污、污水采取回收处理措施后，不会对潜水产生污染，否则，污水下渗后，将对场区及下游区潜水产生污染。
5.2.2.3“发酵床技术”处理模式对地下水影响分析
（1）发酵床处置
目前，集约化畜禽养殖场多建在大、中城市近郊是中国畜禽养殖业污染防治存在的主要问题之一。另外大量养殖专业户和专业村导致畜禽粪便量大且集中， 而城郊又无充足的土地进行消纳，形成农牧分离，种养严重脱节的不利局面，导致环境的严重污染。另一方面化肥的大量使用，导致有机肥施用量大幅减少， 使畜禽粪便未得到有效利用。牛粪便含有丰富的N、P、K及微量元素，通过处理及加工后是理想的有机肥料，是解决规模化养殖场粪便污染的有效措施，也是实现规模化畜禽养殖场粪便资源化的重要途径之一。
粪便堆肥无害化处置，实现综合利用，可大大改善土壤的颗粒结构，可修复长期施用无机肥而板结的土壤，从而增加了土壤的肥力，增加农作物的产量并形成良性生态循环。
（2）畜禽粪肥施用量
规模化畜禽养殖业在快速发展的同时，由于养殖场缺少配套的种植用地产生种、养分离这一不合理局面，造成大量粪尿流失，使养殖企业成为影响环境的主要面源。在农业生态系统中养分循环是最简单形式，集约化条件下畜禽粪污可经农田施肥进入土壤。如果进入农田的畜禽粪污超出了作物对养分的需求，便存在向环境流失氮、磷的风险。因此，可用农田对粪污养分的消纳能力来评价畜禽养殖的环境风险程度。
一般来说，正确估算作物施肥量，应根据作物目标产量、达产所需养分、土壤供肥能力和肥料的利用率等因素来综合计算。
《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》测算依据为《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246-2010），2025年《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246-2010）进行第一次修订，因此本项目畜禽粪污土地承载力依据《畜禽粪肥还田技术规范》（GB/T25246—2025）进行测算。基于土地承载力测算，畜禽粪肥应施尽施。根据气候条件、土壤肥力、作物类型、作物目标产量和粪肥当季利用率等确定粪肥施用量。畜禽粪肥施用量一般应以作物养分需求和粪肥养分供给的氮平衡为基础测算，对于土壤本底值磷含量较高的特殊区域，宜以磷平衡为基础测算。
本项目周边农田均种植棉花，棉花属于《畜禽粪肥还田技术规范》（GB/T25246—2025）主要作物，根据《畜禽粪肥还田技术规范》（GB/T25246—2025）主要作物粪肥推荐施用量见附录B中B.1和B.2。
根据《畜禽粪肥还田技术规范》（GB/T25246—2025）当季作物固体粪肥施用量推荐值见表5.2-28。
表5.2-28当季作物固体粪肥推荐施用量推荐值
	作物名称
	平均产量
	不同施肥比例的粪肥推荐施用量（吨每公顷）

	
	
	15%
	30%
	45%
	60%

	棉花（猪粪）
	2.6
	5.0~7.8
	9.9~15.6
	14.9~23.4
	19.9~31.2

	棉花（牛粪）
	
	3.5~5.46
	6.93~10.92
	10.43~16.38
	13.93~21.84

	表中15%、30%、45%、60%指粪肥施用量占施肥总量的百分比（以氮计），粪肥施用量可根据含水率40%的猪粪肥计算，如果施用牛粪肥料可根据猪粪肥换算，其换算系数为：牛粪0.7。


根据调查，项目周边农田主要作物为棉花，粪肥施用量占施肥总量比例为60%，本项目固体粪便堆肥外供，产生牛粪11913.6t/a，牛粪经发酵床发酵后，含水率从原来的80%降低至30%，发酵垫料220t/a，因此发酵结束后固态肥共3623.89t/a，因此本项目还田至少需要165.93公顷农田，本项目共签订350公顷地（折合5250亩）用于粪肥还田。
根据《畜禽粪肥还田技术规范》（GB/T25246—2025）不具备田间试验和土肥分析化验的条件下施肥量的计算公式：

式中：
N—一定肥力和单位面积作物预期产量下需要投入的某种营养元素的量，固体粪肥施用量单位为吨每公顷（t/hm2），液体粪肥施用量单位为立方米每公顷（m3/hm2）；氮元素0.19t/hm2，磷元素0.17t/hm2
A—预期单位面积产量下作物需要吸收的营养元素的量，单位为吨每公顷（t/hm2）；A=y×a×10-2；式中：y—预期单位面积产量，单位为吨每公顷（t/hm2），根据建设单位提供资料，125团棉花产量约470kg/亩，折算为7.05t/hm2；a—作物形成100千克产量吸收的氮磷元素的量，单位为千克（kg）。
表5.2-29作物形成100千克产量吸收的氮磷元素的量 单位：千克
	作物种类
	氮（N）
	磷（P）

	大田作物
	棉花
	11.7
	3.04


p—由施肥创造的产量占总产量的比例，%；低等土壤肥力60%（土壤的有机质含量0.5%～1%）
d—畜禽粪肥中某种营养元素的含量，固体粪肥单位为克每千克（g/kg），液体粪肥单位为克每立方米（g/m3）；固体粪肥总氮6.32g/kg，总磷1.11g/kg，《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019），肉牛粪便中污染物总氮含量68.8g/d·头/只，肉牛粪便中污染物总磷含量12.1g/d·头/只；本项目粪便产生量10.88kg/d·头/只。液体粪肥0；
r—畜禽粪肥中某种营养元素的当季利用率，%；畜禽粪肥氮（N）养分当季利用率推荐值为25%，磷（P）养分当季利用率推荐值为40%。
f—当地农业生产中，施于农田中的畜禽粪肥的养分含量占施肥总量的比例，%。60%
本项目还田固态肥3623.89t/a，总氮22.90t/a，总磷4.02t/a。因此氮元素核算共需要120.53公顷，磷元素核算共需要23.65公顷；本项目共签订5250亩地（折合350公顷）用于粪肥还田，均能满足氮、磷元素还田所需一倍以上的土地面积，确保粪污全部资源化利用，实现种养平衡。
本项目与125团6连签订固态肥消纳协议（协议见附件），125团6连棉花地，均位于本项目周边10km以内，运输距离短，能够充分消纳本项目有机肥。
根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）经无害化处理后进行还田综合利用的，粪肥用量不能超过作物当年生长所需的养分量。在确定粪肥的最佳施用量时，应对土壤肥力和粪肥肥效进行测试评价，并符合当地环境容量的要求。同时应有一倍以上的土地用于轮作施肥，不得长期施肥于同一土地。 
本项目设置一倍以上的土地轮作施肥，满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）要求。
综上，本项目粪污经科学、合理处理后，固体有机肥料等可资源化利用的产品，从而得到有效利用，不会产生二次污染问题，不会污染区域土壤、地下水环境。
有机肥还田范围示意见图5.2-6。
根据《畜禽粪肥还田技术规范》（GB/T25246—2025），为了更好地保护好农田生态环境，促进农业生产可持续发展，本项目固体粪肥施用方法：
基肥（基施）：
a）撒施：在耕地前将肥料均匀撒于地表，结合农田整地把肥料翻入土中；
b）条施：结合犁地或开沟，将肥料按条状集中施于作物种植行内并覆土；
c） 穴施：在作物播种或种植穴内施肥；
追肥（追施）施用方法同b）、c）。
条施、穴施和环施的沟深、沟宽应按不同作物、不同生长期的相应生产要求执行。
根据《畜禽粪肥还田技术规范》（GB/T25246—2025），固体粪肥主要用作基肥施用，一般在耕整地之前或播种时施用，也可用作追肥，在作物生长关键期施用，且应避开汛期及降雨前后。
本项目固肥施用安排如下：
表5.2-30固肥施用安排
	施用类型
	施用时间
	具体安排

	基肥（春季）
	4月（播种前）
	春耕前施用腐熟固体粪肥作为基肥

	追肥
	作物生长期（棉花 2～3 叶期、盛蕾期至初花期等关键期）
	采用条施或穴施方式追施

	基肥（秋季）
	9月～10月（秋收后、封冻前）
	耕地前将腐熟固体粪肥均匀撒施于地表，结合农田整地把肥料翻入土中


粪污产生具有连续性，而农业种植具有季节性，非施肥季节（冬季封冻期、雨季）产生的固体粪肥在本项目发酵床内暂存，待施肥季节集中还田。
本项目棉花地每年施肥量20.71吨每公顷，施肥量低于《畜禽粪肥还田技术规范》（GB/T25246—2025）施用量推荐值（21.84吨每公顷），低于常规推荐施用量上限，处于安全、合理的施用区间，次年轮作施肥，不会对土壤造成过量施肥风险。
轮作方案：本项目消纳土地共计350公顷，分布在125团6连。为保证不长期施肥于同一土地，项目运营后拟采取以下轮作施肥制度：每年施肥过的耕地，次年不得再次施肥，每两年每个地块轮施一遍，避免同一地块连续多年过量施肥后养分过度积累和土壤盐渍化。畜禽粪肥还田前应记录卫生学指标的检测结果，还田过程应及时记录粪肥类型、施用日期、施用方式、施用量等信息，确保还田数据真实准确，填写粪肥还田台账记录。畜禽粪肥还田期间，应定期对粪肥还田效果进行监测，通过定期检测还田前后土壤有机质、pH、全氮、全磷、硝态氮、铵态氮、有效磷以及水溶性盐含量等指标以及作物施肥量以及产量，动态优化施肥方案，确保施肥量符合当地环境容量要求。
[bookmark: _Toc31259][bookmark: _Toc19744]5.2.2.4小结
本项目生产废水、生活污水不外排，不会对外环境造成严重的环境影响，仅仅存在事故状态下对项目区地下水环境的污染威胁。
项目全厂废水为重力流排放，一般发生管道破裂的概率很小，正常情况下，废水不会对项目区地下水水环境产生影响。由于设计和施工的缺陷或管理、维修不善，均可造成建设项目管道破裂泄漏及突发性事故消防废水的排放，这些无组织泄漏或事故排放的污染物，如渗入地下水环境，均有可能造成地下水污染。为了避免这种情况，根据设计，各装置单元均采用防渗或防漏效果很好的装置设备，装置内排水管道均采用密封、防渗材料，各单元排水均经管道排放，还田时定期检查，避免过量施肥，在正常情况下，对周围地下水环境影响不大。
5.2.3声环境影响分析
[bookmark: _Toc10392][bookmark: _Toc16726]5.2.3.1噪声源及预测噪声源强
运营期间，噪声主要来源于养殖区牛的噪声，养殖区、饲料加工区、堆肥区设备运行噪声。养殖区主要设备有水泵、撒料车、清粪车、吸污车、牛床铺料机等。这些噪声源强约为70-93dB（A）。饲料加工区设置饲料粉碎机、固定式TMR搅拌机、风机，噪声设备均置于室内。噪声源强约为80~95dB（A）。堆肥区设置翻抛机、混料机、风机，噪声设备均置于室内。噪声源强约为80~85dB（A）。本项目各噪声采取基础减振、隔声等措施，项目主要噪声源如表5.2-31、5.2-32所示。
清粪车、撒料车、牛床铺料机均为移动声源，交通噪声源强大小与车流量、车速以及路况等因素有关。运输车辆均为昼间进行作业，均为大型车，设计时速为5km/h，交通运输噪声在80～90dB（A）之间。移动声源防治措施为选用低噪声设备、设置消声器、加强车辆管理等措施。

表5.2-31设备噪声源声压级（室外声源）
	序号
	声源名称
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB（A）
	
	

	1
	水泵
	-
	-
	0.5
	85
	基础减振+距离衰减
	5840


表5.2-32本项目主要噪声源调查一览表（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声声压级/dB（A）

	
	
	
	声功率级/dB（A）
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	1
	堆肥区
	翻抛机，1台
	85
	减振+建筑物隔声
	-110
	-318
	0.5
	10
	6
	40
	6
	65.00 
	69.44 
	52.96 
	69.44 
	4728
	20
	20
	20
	20
	45.00 
	49.44 
	32.96 
	49.44 
	1

	2
	
	混料机，1台
	85
	减振+建筑物隔声
	-115
	-318
	0.5
	15
	6
	35
	6
	61.48 
	69.44 
	54.12 
	69.44 
	4728
	20
	20
	20
	20
	41.48 
	49.44 
	34.12 
	49.44 
	1

	3
	
	风机，2台
	83
	减振+建筑物隔声
	-120
	-319
	0.5
	20
	5
	30
	7
	56.98 
	69.02 
	53.46 
	66.10 
	4728
	20
	20
	20
	20
	36.98 
	49.02 
	33.46 
	46.10 
	1

	4
	饲料加工区
	饲料粉碎机，1台
	95
	减振+建筑物隔声
	-35
	20
	0.5
	3
	10
	4
	40
	85.46 
	75.00 
	82.96 
	62.96 
	5840
	0
	20
	20
	20
	85.46 
	55.00 
	62.96 
	42.96 
	1

	5
	
	固定式TMR，4台
	86
	减振+建筑物隔声
	-35
	10
	0.5
	4
	20
	3
	30
	73.96 
	59.98 
	76.46 
	56.46 
	5840
	0
	20
	20
	20
	73.96 
	39.98 
	56.46 
	36.46 
	1

	6
	
	风机，1台
	80
	减振+建筑物隔声
	-35
	5
	0.5
	2
	25
	5
	25
	73.98 
	52.04 
	66.02 
	52.04 
	5840
	0
	20
	20
	20
	73.98 
	32.04 
	46.02 
	32.04 
	1

	注：饲料加工区东侧方便撒料车进出，未封闭，因此建筑物插入损失0dB（A）


表5.2-33本项目主要噪声源调查一览表（道路）
	路段
	时期
	车流量/（辆/h）
	车速/（km/h）
	声源源强/dB
	声源控制措施

	
	
	大型车
	大型车
	大型车
	

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	养殖区
	近期
	8辆
	/
	5
	/
	80~90
	/
	低噪声设备、设置消声器、加强车辆管理

	
	中期
	8辆
	/
	5
	/
	80~90
	/
	低噪声设备、设置消声器、加强车辆管理

	
	远期
	8辆
	/
	5
	/
	80~90
	/
	低噪声设备、设置消声器、加强车辆管理



5.2.3.2预测条件概化
（1）所有产噪设备均在正常工况条件下运行；
（2）室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构的隔声作用；
（3）考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。
5.2.3.3预测模型
本项目噪声源分为室外室内两种声源。噪声声波在传播过程中，将通过距离衰减，空气吸收衰减达到各预测点。另外，雨、雪、雾和温度梯度等因素忽略不计，作为满足预测精度前提下的一定安全保证值。以保证未来实际噪声环境较预测结果优越。
[bookmark: _Toc6241][bookmark: _Toc11277]采用根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式形式进行分析：
①室外声源
假设线声源长度为l0，单位长度线声源辐射的倍频带声功率级为Lw。在线声源垂直平分线上距声源r处的声压级为 ：
[image: 1658746024279]式中：
Lp（r）—预测点处声压级，dB；
Lw—线声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
r—预测点距声源的距离； 
l0—线声源长度。
②公路（道路）交通运输声源
采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中公路（道路）交通运输噪声预测基本模型形式进行分析：
[image: 1681878361972]式中：
Leq（h）i—第i类车的小时等效声级，dB（A）；
（L0E）i—第i类车速度为Vi，km/h，水平距离为7.5 m处的能量平均A声级，dB；
Ni—昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；
V i—第i类车的平均车速，km/h；
T—计算等效声级的时间，1 h；
ΔL距离—距离衰减量，dB（A），小时车流量小于300辆/小时：ΔL距离=15lg（7.5/r）；
r—从车道中心线到预测点的距离，m，适用于r＞7.5 m的预测点的噪声预测；
Ψ1、Ψ2—预测点到有限长路段两端的张角，弧度，如图4.7-1所示；
[image: 1681880313207]



图5.2-7有限路段的修正函数，A～B 为路段，P为预测点
由其他因素引起的修正量（ΔL1）可按下式计算： 
[image: 1681880703383]


式中：ΔL1—线路因素引起的修正量，dB（A）；
ΔL坡度—公路纵坡修正量，dB（A）；
ΔL路面—公路路面引起的修正量，dB（A）；
ΔL2—声波传播途径中引起的衰减量，dB（A）；
ΔL3—由反射等引起的修正量，dB（A）。
③路面修正量（ΔL路面） 
不同路面的噪声修正量见表5.2-34。
表5.2-34常见路面噪声修正量
	路面类型 
	不同行驶速度修正量/（km/h） 

	
	30
	40
	≥50

	水泥混凝土/dB（A）
	1.0
	1.5
	2.0


④室内声源
假如某厂房内有K个噪声源，对预测点的影响相当于若干个等效室外声源，其计算如下：
1）计算厂房内第I个声源在室内靠近围护结构处的声级Lpil：
Lpil=Lwi+10lg（Qπri/4+4/R）
式中：
Lwi—该厂房内第i个声源的声功率级；
Q—声源的方向性因素；
ri—室内点距声源的距离；
R—房间常数。
2）计算厂房内K个声源在靠近围护结构处的声级Lp1：
Lp1=10lgΣ100.1Lpi1
3）计算厂房外靠近围护结构处的声级Lp2: Lp2=Lp1-（TL+6）
式中：TL—围护结构的传声损失。
4）把围护结构当作等效室外声源，再根据声级Lp2和围护结构（一般为门、窗）的面积，计算等效室外的声功率级。
5）按照上述室外声源的计算方法，计算该等效室外声源在第i个预测点的声级Lakj（in）。
⑤总声级
将计算总声级和原有背景声级进行能量叠加，得到最终噪声级。
⑥计算受声点的布设
根据工程规模及建设地点环境噪声特点，参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的有关规定，预测计算影响到厂界范围的声场分布状况，根据计算结果说明项目建成后，对周围环境的噪声影响情况。
5.2.3.4预测结果分析
在本次声环境影响预测与评价中，根据室内声源衰减模式，同时结合该项目的建筑物特征，由于吸声、隔声的作用，可使本项目的噪声源强值降低20dB（A）。计算结果见表5.2-35。
表5.2-35厂界处噪声预测结果一览表  单位：dB（A）
	厂界噪声
dB（A）
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	
	昼
	夜
	昼
	夜
	昼
	夜
	昼
	夜

	背景值
	52
	43
	52
	42
	53
	42
	52
	42

	贡献值
	47.9
	7.0
	18.5
	7.6
	39.5
	7.7
	31.0
	0

	叠加值
	53.4
	43.0
	52.0
	42.0
	53.2
	42.0
	52.0
	42.0

	标准值
	60
	50
	60
	50
	60
	50
	60
	50


本项目噪声计算结果显示：本项目建成运行后厂界昼间、夜间噪声贡献均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，不会降低声环境级别，项目运行期对周围声环境影响较小。
[bookmark: _Toc5355][bookmark: _Toc886]5.2.4固体废弃物影响评价
5.2.4.1固体废弃物
本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、牛粪及废发酵垫、病死牛、废包装材料、医疗废物、除尘灰、废布袋和废填料。
（1） 生活垃圾
本项目生活垃圾主要是员工日常办公及生活产生的废物。本项目劳动定员12人，生活垃圾按每人每天1kg/d计，生活垃圾产生量约为4.38t/a。生活垃圾集中收集后，委托环卫部门定期清运。
（2） 养殖区固废
①牛粪及废发酵垫
《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）肉牛粪便产生量10.88kg/d·头，则本项目运营期牛粪产生量为11913.6t/a。
生物菌发酵床技术铺设垫床一般采用玉米秸秆、稻草、锯末和稻壳等农业材料。项目的牛粪和牛尿液均进入垫草垫料中，经牛踩结形成粪床。其中牛尿在发酵过程中蒸发损耗，垫料每年集中清理一次，根据建设单位提供材料，发酵垫料更换量共为220t/a，定期更换的废发酵垫料与牛粪一同送入堆肥间翻抛后还田，全过程按照无害化，资源化进行处理处置。
为减轻堆肥间产生的恶臭影响，堆肥间周围需要紧密种植高大乔木，来阻挡恶臭的传播，并定时喷洒除臭剂。
本项目更换清理下来的垫料以及少量渗滤出的尿液堆肥后还田。堆肥间采用钢筋混凝土防渗，应做好防雨、防溢流措施，防止降雨（水）的进入，四围还应设渗滤水收集沟，并与收集池相连。四周进行绿化。落实上述措施后，本项目产生的牛粪及废发酵垫不会对周围环境产生二次污染。
堆肥的优点是技术和设备简单，施用方便，无臭味；同时，在堆制过程中，由于有机物的好氧降解，堆内温度持续15—30天达50-70℃，可杀死绝大部分病原微生物、寄生虫卵和杂草种子；而且，腐熟的堆肥属迟效料，对作物要安全。
畜禽粪便及废垫料经无害化处置，符合《畜禽粪肥还田技术规范》（GB/T25246-2025）以及《粪便无害化卫生要求》（GB 7959-2012）要求。
表5.2-36畜禽养殖业废渣无害化环境标准
	控制项目
	指标

	蛔虫卵
	死亡率≥95%

	粪大肠杆菌群数
	≤105个/kg


表5.2-37还田技术指标要求
	控制项目
	指标

	《畜禽粪肥还田技术规范》（GB/T25246-2025）固体粪肥卫生学指标

	蛔虫卵
	死亡率≥95%

	粪大肠菌值
	10-1~10-2个/kg

	钩虫卵
	/

	蚊子、苍蝇
	无活的蛆、蛹或新羽化的成蝇

	《粪便无害化卫生要求》（GB 7959-2012）好氧发酵的卫生要求

	温度与持续时间
	机械  堆温≥50°C，至少持续2d

	沙门氏菌
	不得检出


同时符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）相关要求：
①堆肥产品存放时，含水率应不高于30%，袋装堆肥含水率应不高于20%；②堆肥产品的含盐量应在1%～2%；③成品堆肥外观应为茶褐色或黑褐色，无恶臭，质地松散，具有泥土气味。
堆肥处理技术应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）相关规定。
表5.2-38粪便堆放处理卫生标准要求
	编号
	项目
	固体卫生标准
	液体卫生标准

	1
	密封贮存期
	-
	30天以上

	2
	高温发酵温度
	50℃以上持续不少于7天，或45℃以上持续不少于14天
	中温厌氧发酵不少于7d，53±2℃持续不少于2天

	3
	蛔虫卵
	死亡率≥95%
	死亡率≥95%

	4
	血吸虫卵和钩虫卵
	在使用粪液中不得检出血吸虫卵和钩虫卵
	在使用粪液中不得检出血吸虫卵和钩虫卵

	5
	粪大肠菌值
	常温发酵10-4高温发酵10-1~10-2
	常温发酵10-4高温发酵10-1~10-2

	6
	蚊子、苍蝇
	有效地控制蚊蝇滋生，牛粪中无孑孓，池的周围无活的蛆、蛹或新羽化的成蝇
	有效地控制蚊蝇滋生，牛粪中无孑孓，池的周围无活的蛆、蛹或新羽化的成蝇


根据《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》中的相关要求，畜禽养殖场（户）可采用堆肥、沤肥、生产垫料等方式处理固体粪污。堆肥宜采用条垛式、强制通风静态垛、槽式、发酵仓、反应器或覆膜堆肥等好氧工艺，根据不同工艺配套必要的混合、输送、搅拌、供氧和除臭等设施设备。沤肥宜采用平地或半坑式糊泥静置等兼氧工艺。生产垫料宜采用密闭式滚筒好氧发酵工艺，配套必要的固液分离、进料、混合、发酵、除臭或智能控制等设施设备，分离出的液体粪污应参照5.5液体粪污贮存发酵设施中的要求进行处理。堆（沤）肥设施发酵容积不小于单位畜禽固体粪污日产生量（立方米/天·头、只、羽）×发酵周期（天）×设计存栏量（头、只、羽），确保充分发酵腐熟，处理后蛔虫卵、粪大肠杆菌、镐、汞、砷、铅、铬和缩二脲等物质应达到《肥料中有毒有害物质的限量要求》。
本项目粪污采用生产垫料方式进行处理利用，少量板结不合格品进入发酵槽均采用静态好氧堆肥发酵工艺，配套混合、输送、翻抛等设施设备，本项目发酵床容积共30786m3，根据《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》单位畜禽粪污日产生量参考值固体和液体全量粪污同时处理肉牛固体粪污产生量0.025立方米，液体粪污产生量0立方米，满足设施发酵容积不小于0.025m3×发酵周期（天）×设计存栏量（头）=27375m3，因此满足要求。
②病死牛
根据建设单位提供资料，育肥牛及成年死亡率较低，在1‰左右，平均重量以300kg/头计。本项目按照养殖场年存栏量3000头计算，则本项目病死牛产生量约3头/年，0.9t/a。
根据《国家危险废物名录（2021年版）》常见问题解答，“原农业部发布的《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）也明确了病死及病害动物和相关动物产品无害化处理操作技术。因此，为防治动物传染病而需要收集和处置的废物由农业农村部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，可以实现废物的无害化处理和污染防治目的，《名录》不再将其列入。”
根据《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函〔2014〕789号），病害动物无害化处理不宜在认定为危险废物集中处置项目。
因此病死牛为一般固废，本项目委托胡杨河市题桥环保科技有限公司处置本项目病死牛，病死牛由病死畜禽无害化处理单位配套病死畜禽专用运输车辆运输。
根据环办函〔2014〕789号文《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》，病害动物不再认定为危险废物，其无害化处理方式应执行《中华人民共和国动物防疫法》。本项目每年将产生病死牛约10头（按1‰计算）。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）中第9章和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中第9章的要求，病死畜禽尸体应及时合理处理，不得随意丢弃不得出售。
①暂存措施
本项目病死牛产生后在委托处置单位未到达现场之前，在本项目20m2病死牛暂存间冷藏暂存，冷藏温度低于5℃，24h内完成转运后，对病死牛暂存间进行全面消毒。符合《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》“畜禽养殖场委托病死畜禽无害化处理场处理的，应当符合以下要求：（一）采取必要的冷藏冷冻、清洗消毒等措施；（二）具有病死畜禽和病害畜禽产品输出通道；（三）及时通知病死畜禽无害化处理场进行收集，或自行送至指定地点。”以及《中华人民共和国动物防疫法》“病死动物、病害动物产品无害化处理设施设备或者冷藏冷冻设施设备，以及清洗消毒设施设备”相关要求。
②运输路线及方式
本项目场区内设置病死牛专用输出通道，病死畜禽专用运输车辆运输可由病死牛暂存间直接运输至场外，避开生活区以及生产区。发现病死牛当日通知病死畜禽无害化处置单位进行收集，不在场区内自行处理病死牛和病害牛产品，由病死畜禽无害化处置单位病死畜禽专用运输车辆运输，运输过程中不得擅自弃置和处理。
为将病死牛尽快运至病死畜禽无害化处置单位，减少污染，避免运输途中的接触，因此，胡杨河市题桥环保科技有限公司配套有病死畜禽专用运输车辆，不进行其他生产活动，将病死牛从隔离舍运送至病死畜禽无害化处置单位，能在病死畜禽产生当日完成运输，运送后，病死畜禽无害化处置单位对车辆进行消毒。
③废包装材料
养殖区废包装物主要为精饲料袋、生物除臭剂包装桶、生物菌剂包装桶。废包装袋共219000个/a，单个包装袋重约50g，共10.95t/a。生物除臭剂采用25L塑料桶装，25L单桶重950g，共计0.09t/a；生物菌剂采用1L包装桶，1L单桶重约40g，共计0.003t/a。因此养殖区包装物共约11.04t/a。精饲料袋、生物除臭剂包装桶、生物菌剂包装桶属于一般工业固废，分类暂存于库房内，定期外售回收单位综合利用。
本项目消毒剂包装桶，1L单桶重约40g，单个包装袋重约50g，因此共0.09t/a。本项目消毒剂戊二醛、生石灰等均属于危险化学品，包装物沾染毒性，属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2025年版）》属于HW49 其他废物900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，集中收集后设置10m2危险废物贮存点暂存，委托有资质的单位运输处置。
本项目建设一座10m2危险废物贮存点，为便于建成后全厂危险废物管理，定期委托有资质单位运输处置。危险废物贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行选址、设计建设，按照规范要求设置防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）规定制作危险废物标签、危险废物贮存分区标志、贮存设施标志。危险废物贮存点设置隔断，各类危险废物分类收集、分开存放。暂存区域地面按规范要求设置防渗；危险废物贮存点设门槛、导流沟等截流措施，可收集泄漏的废液；同时配备防渗托盘和吸收材料，可有效防止对土壤及地下水的污染。
各类危险废物分别盛装在不同容器内，按其性质分开贮存；危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物兼容（不相互反应）液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。盛装危险废物的容器上将粘贴符合标准的标签，危险废物贮存点将按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）规定制作危险废物标签、危险废物贮存分区标志、贮存设施标志；
危险废物贮存点设置专人负责运行，实行危险废物联单制度，规范日常管理。厂内固废转移实施网上审批流程，并建立固废转移台账。
④医疗废物
根据《医疗废物名录》《国家危险废物名录》规定，兽用医疗废物主要有养殖过程治疗性医疗废物。本项目以育肥牛生产为主，主要兽用医疗废物为治疗性医疗废物。治疗畜禽疾病使用的药剂主要有链霉素、卡那霉素、口蹄疫疫苗、青霉素、氢氧化钠、瘟可康注射液等；药具主要为一次性针具、吊瓶等。本项目全部可产生兽用医疗废物为0.2t/a。
本项目建设有1座20m2医疗废物暂存间，项目产生的医疗废物收集至医疗废物暂存间内暂存，定期委托有资质单位进行处置。
根据《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目运营期间产生医疗废物属危险废物，其危险废物类别为HW01医疗废物841-001-01，感染性废物，危险特性In。医疗废物的具体管理办法参照《医疗废物管理条例》（2003年6月16日）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相应要求进行收集、暂存，并交由有资质的单位处置。
医疗废物暂存间为封闭式，地面做防渗处理，贮存间周围要设置警告标志，防止无关人员靠近。暂存间需要有专职兽医进行管理。
医疗废物的产生量与养殖过程中疫情的发生量和治疗量有关，根据卫生防疫要求及疫病防治管理，疫苗药具及防疫用药用量按每只畜禽注射一次，主要产生的一次性针具及废弃药瓶量。
按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020），医疗废物收集、贮存措施如下：
①收集 
医疗废物处理处置单位收集的医疗废物包装应符合HJ 421的要求。 
处理处置单位应采用周转箱/桶收集、转移医疗废物，并应执行危险废物转移联单管理制度。
②贮存 
医疗废物处理处置单位应设置感染性、损伤性、病理性废物的贮存设施；若收集化学性、药物性废物还应设置专用贮存设施。贮存设施内应设置不同类别医疗废物的贮存区。 
贮存设施地面防渗应满足国家和地方有关重点污染源防渗要求。墙面应做防渗处理，感染性、损伤性、病理性废物贮存设施的地面、墙面材料应易于清洗和消毒。 
感染性、损伤性、病理性废物贮存设施应设置微负压及通风装置、制冷系统和设备，排风口应设置废气净化装置。 
医疗废物不能及时处理处置时，应置于贮存设施内贮存。感染性、损伤性、病理性废物应盛装于医疗废物周转箱/桶内一并置于贮存设施内暂时贮存。 
处理处置单位对感染性、损伤性、病理性废物的贮存应符合以下要求： 
a）贮存温度≥5℃，贮存时间不得超过24小时； 
b）贮存温度＜5℃，贮存时间不得超过72小时； 
c）偏远地区贮存温度＜5℃，并采取消毒措施时，可适当延长贮存时间，但不得超过168小时。  
化学性、药物性废物贮存应符合GB 18597的要求。
本项目20m2医疗废物暂存间，医疗废物主要为防疫药剂废弃包装、消毒棉球和纱布及绷带、一次性注射器、医用手套和衣服等，无胎盘等易产生恶臭医疗废物，同时医疗废物均用医疗废物专用包装袋以及密封的医疗废物周转箱收集，因此带有病毒和致病细菌、真菌的废气较少，设置通风装置，医疗废物暂存间在贮存期间定期消毒，在完成清运后进行消毒。
（3）堆肥间固废
①除尘灰
本项目堆肥间除尘器收集粉尘产生量约为1.19t/a，属于一般固废，经收集后暂存于堆肥间内，回用于堆肥。
②废布袋
本项目袋式除尘器需定期更换布袋，会产生一定的废布袋，产生量约为0.2t/a，属于一般固废，经收集后暂存于堆肥间内，定期外售综合利用。
③废填料
本项目车间生物除臭填料需定期更换，填料主要为聚丙烯、陶粒、颗粒活性炭等惰性填料，由于除臭微生物对恶臭气体进行脱除，能够将含氮、硫等微生物在降解过程中形成酸性代谢污染物滤除干净，因此废填料不含有有毒有害气体，属于一般固废，产生量约为0.5t/a，集中收集后暂存于堆肥间内，定期外售回收单位综合利用。
（4）饲料加工区固废
①除尘灰
本项目饲料加工间除尘器收集粉尘产生量约为0.46t/a，属于一般固废，经收集后暂存于库房内，回用于饲料加工。
②废布袋
本项目袋式除尘器需定期更换布袋，会产生一定的废布袋，产生量约为0.2t/a，属于一般固废，经收集后暂存于堆肥间内，由原厂回收。
5.2.4.2固体废物环境影响分析
固体废物，特别是危险废物主要会对周边大气环境、地表水环境、土壤环境可能造成影响。
（1）大气环境的影响
固体废物在堆放过程中，废物所含的细粒、粉末随风扬散；在废物运输及处理过程中缺少相应的防护和净化设施，释放有害气体和粉尘。本项目一般固废分别暂存在堆肥间内、库房内，堆肥间内、库房均进行防渗处理，防渗采用厚度Mb=1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s防渗等效的20cm厚P4等级混凝土进行防渗。防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）贮存要求。
设置医疗废物暂存间，按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》规定，设置医疗废物暂时贮存库房，对医疗废弃物进行分类暂存，同时在厂区内的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），并采取防风、防雨、防漏等措施，暂存能力满足要求，由处置单位专用车辆或由处置单位委托具有危险货物运输资质的单位运输危险废物。
设置危险废物贮存点，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，暂存能力满足要求，由处置单位专用车辆或由处置单位委托具有危险货物运输资质的单位运输危险废物。
因此，本项目固体废物对大气环境的影响较小。
（2）地表水的影响
若不重视监管，将固体废物直接排入自然水体或是露天堆放的固体废物被地表径流携带进入水体或是堆放过程中飘入空中的废物细小颗粒，通过降雨的冲洗沉积、凝雨沉积以及重力沉降和干沉积而落入地表水系，水体都可溶入有害成分，毒害水生生物，造成水体富营养化，导致生物死亡等。本项目固废暂存设施设置分区防渗，因此，固体废物直接排入自然水体或露天堆放的可能性很小，因此固废对地表水的影响很小。
（3）土壤环境的影响
固体废物的长期露天堆放，其有害成分通过地表径流和雨水的淋溶、渗透作用，通过土壤孔隙向四周和纵深的土壤迁移。在迁移过程中，由于土壤的吸附能力和吸附容量很大，固体废物随着渗滤水在地下水中的迁移，使有害成分在土壤固相中呈现不同程度的积累，导致土壤成分和结构的改变，间接又对在该土壤上生长的植物及土壤中的动物、微生物产生了危害。本项目产生一般固废和危险废物均暂存于满足要求的暂存区、暂存间以及贮存点内，采取防风、防雨措施，不存在露天堆放，因此，固体废物特别是危险废物的有害成分进入土壤环境的可能性较小，对周边土壤环境的影响较小。
外运的固体废物使用专用车辆进行运输，同时运输过程中注意遮盖，避免物料遗撒，防止运输途中产生扬尘，污染道路沿线的大气环境。另外要求在厂区内暂时存放固体废物特别是危险废物期间应加强管理，分类收集，及时处理，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等相关要求，堆放场地应设有防渗、防流失措施；在清运过程中，要做好密闭措施，防止固废散发出臭味或抛撒遗漏而导致污染扩散。
综上所述，从固体废物处理途径可知，本项目固体废物可全部得到综合利用和合理处置，对周围环境影响较小。
5.2.4.3运输过程的环境影响分析
厂区内的固体废物产生后分类收集在密闭容器内，通过叉车运输至贮存库。厂内危险废物的运输均由专人管理，执行《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）的各项要求，运输过程中发生散落、泄漏事故的可能性较低；发生散落、泄漏事故的情况下，负责操作的人员可立即发现，对泄漏的物料进行及时收集和清理，因此厂区内运输时的泄漏事故产生的影响持续时间短，同时由于容器规格小，产生的影响对周边环境产生影响的范围有限，经过及时的应急处理后，产生的影响可以逐渐消失。
危险废物外运处置时根据规定均委托有运输资质的单位对危险废物进行转移运输，执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求，根据《危险废物转移管理办法》应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，由运输单位对运输过程进行严格的环境管理，避免产生环境影响。
5.2.4.4利用或者处置的环境影响分析
本项目产生的固体废物涵盖生活垃圾、养殖区固废（牛粪及废发酵垫、病死牛、废包装材料、医疗废物）、堆肥间固废（除尘灰、废布袋、废填料）、饲料加工区固废（除尘灰、废布袋）等类别，各类废物均按照“减量化、资源化、无害化”原则制定了合理的处置利用方案。
（1）牛粪及废发酵垫料——堆肥还田
本项目采用原位发酵床养殖工艺，发酵床采用静态好氧堆肥发酵，定期更换的废发酵垫料与牛粪一同送入堆肥间翻抛后还田，少量不合格品经发酵槽静态好氧堆肥发酵后还田，全过程按照无害化，资源化进行处理处置。该方案符合《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》推荐的畜禽养殖生物发酵床技术、机械翻堆堆肥可行技术。堆肥过程中高温（50-70℃持续15—30天）可有效杀灭病原微生物、寄生虫卵和杂草种子，实现无害化与资源化的统一。畜禽粪便及废垫料经无害化处置，符合《畜禽粪肥还田技术规范》（GB/T25246-2025）、《粪便无害化卫生要求》（GB 7959-2012）以及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）要求。
堆肥发酵容积方面，本项目发酵床容积30786m3，根据《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》，肉牛固体粪污日产生量参考值为0.025m3/头，按全厂发酵周期和设计存栏量10000头计算，所需发酵容积不小于0.025m3×发酵周期（365天）×3000头=27375m3，本项目容积充分满足要求。
（2）病死牛——委托无害化处理单位处理
本项目病死牛产生量约0.9t/a（3头/年）。根据《国家危险废物名录（2021年版）》常见问题解答及《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函〔2014〕789号），病害动物不再认定为危险废物，应按照《中华人民共和国动物防疫法》及相关技术规范进行无害化处理。根据《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部令2022年第3号）：从事畜禽饲养、屠宰、经营、隔离等活动的单位和个人，应当承担主体责任，按照本办法对病死畜禽和病害畜禽产品进行无害化处理，或者委托病死畜禽无害化处理场处理。
胡杨河市题桥环保科技有限公司为第七师胡杨河市集中无害化处理场所，因此本项目委托胡杨河市题桥环保科技有限公司进行病死牛无害化处理，本项目场区内设置病死牛专用输出通道，由病死畜禽无害化处置单位配套的病死畜禽专用运输车辆运输，病死畜禽专用运输车辆运输可由病死牛暂存间直接运输至场外，避开生活区以及生产区。发现病死牛当日通知病死畜禽无害化处置单位进行收集，不在场区内自行处理病死牛和病害牛产品，病死牛在场内20m2病死牛暂存间冷藏暂存（温度低于5℃），24h内完成转运，由病死畜禽无害化处置单位配套的病死畜禽专用运输车辆运输，运输过程中不得擅自弃置和处理。转运后，对隔离圈、病死牛暂存间、输出通道进行消毒，该方案符合《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）、《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相关要求。
（3）一般工业固废废包装材料——资源回收利用
饲料包装袋、生物除臭剂包装桶、生物菌剂包装桶为一般工业固废，分类暂存于库房内，定期外售回收单位综合利用。
库房内单独划分50m2独立区域作为一般工业固废暂存区，用于分类暂存一般工业固废，库房进行防渗处理，防渗采用厚度Mb=1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s防渗等效的20cm厚P4等级混凝土进行防渗。防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）贮存要求。
（4）危险废物废包装材料——规范暂存、委托有资质单位处置
废消毒剂包装材料，因沾染过戊二醛、生石灰等危险化学品，属于危险废物（HW49 900-041-49），暂存于10m²危险废物贮存点，委托有资质单位处置。
本项目建设10m²危险废物贮存点，能够完全容纳两期工程危险废物贮存需求。采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，防渗方案：黏土夯实+2mm厚高密度聚乙烯膜（HDPE）+水泥地面，设计满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。危险废物贮存库地面满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）“贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。”相关要求；由于废消毒剂包装材料可能残留的少量消毒液，因此贮存区设置围堰，围堰防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）“贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。”。委托有资质单位运输处置，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）贮存要求。
（5）医疗废物——规范暂存、委托有资质单位处置
本项目医疗废物产生量约0.2t/a，属于HW01医疗废物（841-001-01感染性废物），暂存于20m²医疗废物暂存间，委托有资质单位处置。
本项目建设20m²医疗废物暂存间，暂存间容积能够完全容纳医疗废物贮存需求。采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，防渗方案：黏土夯实+2mm厚高密度聚乙烯膜（HDPE）+水泥地面，设计满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。危险废物贮存库地面满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）“贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。”相关要求；按照《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）收集、包装，设置警示标志；并按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）要求，感染性、损伤性、病理性废物应盛装于医疗废物周转箱/桶内一并置于贮存设施内暂时贮存。贮存设施应设置通风装置、配套消毒措施。应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱）中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。委托有资质单位运输处置，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物管理条例》及《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）贮存要求。
（6）除尘灰及废布袋——回用、原厂回收
本项目堆肥间袋式除尘器收集少量粉尘收集后暂存于堆肥间内，回用于堆肥工段；饲料加工区袋式除尘器收集少量粉尘收集后暂存于库房内，回用于饲料加工。堆肥间袋式除尘器、饲料加工区袋式除尘器需要定期更换布袋，更换后的废布袋集中收集暂存于堆肥间，由原厂回收。
库房内单独划分50m2独立区域作为一般工业固废暂存区，用于分类暂存一般工业固废，库房进行防渗处理，防渗采用厚度Mb=1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s防渗等效的20cm厚P4等级混凝土进行防渗。防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）贮存要求。由于除尘灰为粉状，为了减少贮存粉尘，除尘灰采用封闭式吨箱贮存，集中清理后暂存于封闭式吨箱内，定期回用于饲料加工。
堆肥间单独划分20m2独立区域作为一般工业固废暂存区，用于分类暂存一般工业固废，堆肥间进行防渗处理，防渗采用厚度Mb=1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s防渗等效的20cm厚P4等级混凝土进行防渗。防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）贮存要求。由于除尘灰为粉状，为了减少贮存粉尘，除尘灰采用封闭式吨箱贮存，集中清理后暂存于封闭式吨箱内，定期回用于堆肥。
（8）废填料——资源回收利用
堆肥间废填料（0.5t/a）为聚丙烯、陶粒、颗粒活性炭等惰性填料，不含有毒有害物质，更换后暂存于堆肥间内，定期外售回收单位综合利用。
堆肥间单独划分20m2独立区域作为一般工业固废暂存区，用于分类暂存一般工业固废，堆肥间进行防渗处理，防渗采用厚度Mb=1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s防渗等效的20cm厚P4等级混凝土进行防渗。防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）贮存要求。
综上所述，本项目各类废弃物均按照“减量化、资源化、无害化”原则制定了合理的处置、利用方案，工程建成投产后，建设单位在加强工业固体废物的管理，妥善处理或处置各类固体废物的情况下，对环境产生影响较小。
5.2.4.5小结
综上所述，本项目建成投产后，所有危险废物委托有资质的单位处置，一般固废和生活垃圾都能够得到有效处置，建设单位在加强固体废物的管理，本项目固废均得到妥善处置。在以上措施得到落实的情况下，本项目固体废物的处理和处置，符合“减量化、资源化和无害化”的原则，对环境影响是可接受的。
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[bookmark: _Toc18690][bookmark: _Toc31884][bookmark: _Toc7442]5.2.5.1 对土地的影响分析
[bookmark: _Toc202248831][bookmark: _Toc182022402]（1）还田模式对生态环境影响分析
根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）用于直接还田的畜禽粪便，必须进行无害化处理。禁止直接将废渣倾倒入地表水体或其他环境中。畜禽粪便还田时，不能超过当地的最大农田负荷量，避免造成面源污染和地下水污染。
本项目养殖粪便以及畜禽尿液经无害化处理后，还田于本项目周边农田，实现粪污资源化利用，本项目配套350公顷棉花地轮作施肥地，设置有一倍以上的土地用于轮作施肥，不长期施肥于同一土地，不超过当地的最大农田负荷量，周边农田能够完全消纳本项目有机肥，符合当地环境容量的要求。能够满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）相关要求。因此还田措施可行。
目前，集约化畜禽养殖场多建在大、中城市近郊，是中国畜禽养殖业污染防治存在的主要问题之一。另外大量养殖专业户和专业村导致畜禽粪便量大且集中，而城郊又无充足的土地进行消纳，形成农牧分离，种养严重脱节的不利局面，导致环境的严重污染。另一方面化肥的大量使用，导致有机肥施用量大幅减少， 使畜禽粪便未得到有效利用。
养殖粪污中含有较多的氮、磷等养分，若合理使用，可有效提高土壤肥力，改良土壤的理化特性，促进农作物生长。养殖粪污若未经任何处理就直接使用，或者还田方式不科学，例如连续、过量使用，则会给土壤和农作物的生长造成不良影响，造成作物徒长、返青、倒伏、降低产量等。
[bookmark: _Toc457381961][bookmark: _Toc457381875]发酵床发酵能够有效杀死畜禽粪便中的病原菌、病毒、虫卵、寄生虫及其他有害元素，将有机物转变为肥料，由不稳定状态转变为稳定的辅殖质物质。这种处理方法具有省燃料、成本低、发酵产物生物活性强、发酵过程营养损失小，肥效高等优点。
经无害化处理后有机肥还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）和《畜禽粪肥还田技术规范》（GB/T25246—2025）要求的最小面积。严格落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《畜禽规模养殖污染防治条例》等要求，建设粪污无害化处理和资源化利用设施并确保其正常运行，禁止粪污未经无害化处理直接还田或向环境排放。
根据养殖规模明确配套农田面积、农田类型、种植制度、粪肥使用时间及使用量等制定科学的畜禽粪肥还田利用计划。建立畜禽粪污处理和粪肥利用台账，避免施用超量或时间不合理。加强日常监测，及时掌握粪污养分和有害物质含量，严防还田环境风险。
综上，本项目粪污经科学、合理处理后，形成有机肥等可资源化利用的产品，从而得到有效还田利用，对区域生态环境影响较小。
[bookmark: _Toc17171][bookmark: _Toc16745]5.2.5.2 对动植物的影响分析
现状调查，本项目建成后原有土地将被全部占用并转化为设施农用地，使自然土地资源量减少，会导致植物初级生产力损失，自然生态功能将有所减弱，但土地的利用价值将升高。
项目建成后原有的生态系统被替换为建筑物生态系统，因此项目占地范围内原有部分植物种类将会消失，但由于受破坏的植被类型均为常见类型，且所破坏的植物种类亦为评价区内的常见种类或广布种，无国家重点保护的珍稀濒危植物和野生植物。因此，本项目的建设对植物区系、植被类型的影响不大，不会导致区域内现有种类和植物类型的消失灭绝，随着项目区域绿化建设，引进多种观赏、防护等植物，一定程度上增加了评价区域内植物的多样性，项目占地范围内的植被会得到逐步恢复，将可弥补植物种属多样性的损失。
本项目建成后表面地表硬化，减少了水土流失。而且随着厂区环境绿化工作的开展，种植适合当地的乔木或者灌木绿化厂区，可起到降尘、防噪的作用。本项目绿化面积为24000m2，对项目区的生态环境将起到一定的恢复作用，使局部生态环境得到改善，对项目区生态环境产生的影响不大。
本项目评价范围内的植被和动物均为当地常见和广布种，虽然受到营运期人为扰动的影响，但不会使整个区域动植物群落的种类组成发生明显变化，也不会造成某一动植物物种的消失。
[bookmark: _Toc1956][bookmark: _Toc12592]5.2.5.3 生态影响评价结论
项目实施后，区域内动植物的种类和数量基本不受影响，生物量的减少程度对区域生态系统稳定性的影响可以承受；项目建成后随着场地地面的硬化、项目区内绿化的完成可有效防止水土流失，运营期不会加重水土流失情况；评价范围内的植被和动物均为当地常见和广布种，虽然受到运营期人为扰动的影响，但不会使整个区域动植物群落的种类组成发生明显变化，也不会造成某一动植物物种的消失。
5.2.6土壤环境影响分析
5.2.6.1土壤环境影响类型与途径识别
本项目为畜禽养殖项目，原辅材料和三废污染物中均不涉及重金属物质，畜禽养殖业对土壤环境质量的影响主要包括两个方面：一是粪便及污水流经土壤时造成的水源性土壤污染，二是恶臭等有害有毒气体降落到地面而引起的大气型土壤污染，其中前者的影响较为突出。
项目土壤环境影响识别见表5.2-41，施工期、运营期土壤环境影响源及影响因子识别见表5.2-42。
表5.2-41土壤环境影响类型和影响途径一览表
	不同时段
	污染影响类型及方式

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	建设期
	-
	-
	√
	-

	运营期
	√
	-
	√
	-


表5.2-42项目土壤环境影响源及影响因子识别一览表
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	全部污染指标
	特征因子
	备注

	施工期
	施工废水及生活污水
	场地平整、基础开挖、设备安装及调试、施工人员生活
	大气沉降
	-
	-
	-

	
	
	
	地面漫流
	-
	-
	-

	
	
	
	垂直入渗
	pH、COD、氨氮、BOD、SS
	COD、氨氮
	事故
状态

	
	
	
	其他
	-
	-
	-

	运行期
	废水
	尿液收集池、输送管网、防渗化粪池
	大气沉降
	-
	-
	事故
状态

	
	
	
	地面漫流
	-
	-
	-

	
	
	
	垂直入渗
	pH、COD、氨氮、BOD、SS、TN、TP
	COD、氨氮
	事故
状态

	
	
	
	其他
	-
	-
	-

	
	废气
	牛圈、堆肥间、饲料加工车间，还田区
	大气沉降
	颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度
	颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度
	事故
状态

	
	
	
	地面漫流
	-
	-
	-

	
	
	
	垂直入渗
	-
	-
	事故
状态

	
	
	
	其他
	-
	-
	-


5.2.6.2土地利用类型调查
（1）调查范围
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本次评价的土壤现状调查范围为项目边界四至外扩0.05km范围。
（2）土壤类型调查
根据国家土壤信息服务平台发布的中国1公里发生分类土壤图（数据来源，二普调查，2016年），《中国土壤分类与代码》（GB/T17296-2009）项目厂址土类为内陆盐土，亚类为内陆盐土。
5.2.6.3土壤环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析法进行预测。本项目采用定性描述分析土壤环境影响。
（1）废气对土壤环境的影响分析
根据工程分析，项目建成运行后的废气污染物主要有颗粒物和恶臭气体硫化氢、氨、臭气浓度等。正常工况下，项目各区域的生产废气经废气环保处理设施处理后，各大气污染物排放浓度均满足相应的排放标准，周围大气环境质量依然维持现状。
因此，在废气环境保护设施正常运行的情况下，废气中的污染物随粉尘、水滴沉降进入土壤环境对土壤环境的影响较小。
（2）废水对土壤环境的影响分析
项目部分牛圈采用发酵床工艺，牛尿直接排到发酵床的垫料上，垫料里富含特殊有益微生物，能够快速被消化分解，少量因发酵床管理不善情况，造成牛尿渗滤，经输送管道收集至尿液收集池内，送入堆肥间发酵槽用于板结垫料发酵。牛粪进入垫草垫料中，经牛踩结形成粪床，粪床定期清理，牛粪床通过车辆运至堆肥间翻抛还田，少量板结发酵垫料通过再次发酵后还田，堆肥间以及发酵槽均做防渗处理，不会对土壤产生有害影响。
根据对场址区域土壤的监测，可满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中的表4养殖场土壤环境质量评价指标和限值。
项目占地区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，各分区内不同区域分别根据工程特点采取相应的防渗措施，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）以及《地下水污染源防渗技术指南（试行）》等规范的要求。通过加强输送设施、物料储存区及输送设施的维护和管理，防止废水和液体物料的跑、冒、滴、漏和非正常排放，将污染物泄露的环境风险事故降到最低限度。
（3）有机肥还田对农田土壤环境的影响分析
禽畜排泄物中含有氮磷钾等养分，适量施肥，能有效提高土壤肥力，改良土壤理化特性，促进农作物生长，但若直接、连续、过量使用，则会对土壤环境质量造成以下不良影响：禽畜粪尿若不经处理，过量施入农田，则土壤中栖居的小动物、昆虫、真菌、放线菌、细菌等生物大量繁殖，导致病虫害的发生，造成农产品微生物污染，直接威胁食品安全。 
根据《有机肥对作物品质、土壤肥力及环境影响的研究进展》中国农学通报，有机肥施用可以促进土壤有机碳的积累，李文军等在湖南常德国家稻田肥力与肥料效应长期定位试验的研究表明，有机肥配施化肥增强了土壤团聚体中有机碳的积累。有机肥中的腐殖质通过螯合、络合反应固定重金属，可降低重金属对植物的有效性，有机肥养分释放缓慢，可提高土壤阳离子代换量，提高土壤保肥性能，可有效减少氮磷淋失。蔡佳佩等研究发现，化肥减量20%配施有机肥处理较常规施肥处理的总氮、铵态氮与总磷平均值分别降低了6.5%、9.1%和3.1%，降低了氮、磷地表径流产生的农田面源污染风险。同时，有机肥的施用显著降低了土层氮、磷淋出量。
还田时做到适量施肥，粪肥利用参照《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）中的有关规定，施肥期间粪肥用量不能超过作物当年生长所需的养分量。在确定粪肥的最佳施用量时，应对土壤肥力和粪肥肥效进行测试评价，并符合当地环境容量的要求。同时应有一倍以上的土地用于轮作施肥，不得长期施肥于同一土地。
同时，为切实掌握有机肥施用对土壤环境的影响，可在每年轮作结束后对有机肥还田土地进行监测，以避免对还田土壤造成污染。因此本项目在做到适量施肥的基础上对还田土壤环境的影响在可控制范围内。运营期在正常工况下，采取相应保护措施后，不会对还田土壤环境质量造成显著影响。
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[bookmark: _Toc310946034][bookmark: _Toc450924031][bookmark: _Toc472451917][bookmark: _Toc10447_WPSOffice_Level3]环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，对项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》，项目实施后环境风险评价的基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等，具体如下：
（1）项目风险调查。在分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性的基础下，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。
（2）项目风险识别及风险事故情形分析。明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。
（3）开展预测评价。各环境要素按确定的评价工作等级分别预测评价，并分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。
（4）提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。
（5）综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。
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环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
6.1.2评价工作程序
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价程序详见下图6.1-1。
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图6.1-1环境风险评价工作程序图
6.1.3环境风险潜势初判
6.1.3.1重大危险源识别
重大危险源指长期地或临时地生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。单元指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。每一个功能单元要有边界和特定的功能，在泄漏事故中能够与其他单元分隔开的地方。
根据GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》，功能单元内存在一种以上危险物质时，有下列公式：
q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn≥1
式中：q1、q2…qn—每种危险物质实际存在量，t；
Q1、Q2…Qn—与各危险物质相对应的临界量，t。
如果该单元的多种并存危险物质q/Q值大于等于1，则也属于重大危险源。
物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。本项目涉及的环境风险物质主要有恶臭气体（主要成分为硫化氢、氨等）、复合戊二醛以及氧化钙（生石灰），对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本次环评拟选择恶臭气体（主要成分为硫化氢、氨等）等作为环境风险评价因子。本项目存在危险物料见表6.1-1。
表6.1-1   本项目危险物料一览表
	序号
	装置及单元
	危险物料

	1
	堆肥间、牛圈
	氨、硫化氢


依据本项目确定的环境风险评价等级和评价范围，对建设区域5km范围内的环境敏感点的情况统计详见表6.1-2。
表6.1-2 区域社会关注区分布情况统计表
	序号
	环境关心点名称
	保护对象
	与项目的相对关系
	环境风险类型

	
	
	保护对象
	保护内容
	方位
	距离km
	

	1
	125团14连
	居民
	1000人
	N
	0.52
	污染物以火灾、爆炸、泄漏的形式进入环境；事故废水等次生污染物。上述事故可能对环境造成污染，并对人员健康造成损害。

	2
	125团1连
	居民
	500人
	E
	3.1
	

	3
	125团4连
	居民
	300人
	SE
	4.7
	

	4
	125团12连
	居民
	300人
	N
	3.0
	

	8
	125团团部
	居民
	2万人
	NE
	3.0
	


依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1、表2所列有毒、易燃、爆炸性危险物质名称，本项目涉及的主要危险物质是氨气、硫化氢、过氧乙酸，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，氨气、硫化氢以及过氧乙酸属于环境风险物质，临界量分别为5t、2.5t、5t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）以及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），氢氧化钙均无临界量。危险物质的重大危险源识别结果见表6.1-3。
表6.1-3  重大危险源识别表
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量（q1）
	临界量（Q1）
	Q（ql/Q1）

	氨
	7664-41-7
	0.0737
	5
	0.01474

	硫化氢
	7783-06-4
	0.0015
	2.5
	0.0006

	COD浓度≥10000mg/L有机废液
	/
	0
	10
	0

	合计
	0.01534


本项目产生氨气、硫化氢的环节主要是牛圈、堆肥间等，氨气、硫化氢均以无组织形式排入环境空气，不在项目区内贮存，因此最大存在总量以每小时最大排放量计。本项目牛尿COD浓度≥10000mg/L，但是本项目正常工况下牛尿能够完全被发酵垫料吸收，因此存在量为0。由表6.1-1的重大危险源辨识结果看出，项目场区内Q值0.01534小于1，风险潜势为Ⅰ，不存在重大危险源。
6.1.3.2评价工作等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级为简单分析，评价深度以定性说明为主，划分依据见表6.1-4。
表6.1-4  环境风险评价工作等级划分表
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
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根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生、次生物等。经分析，本项目生产过程中涉及的危险物质主要为氨、硫化氢，物化性质和危险特性见表6.2-1、6.2-2、6.2-3。
表6.2-1  氨理化性质一览表
	标识
	中文名：氨
	危险货物编号：23003

	
	英文名：Liquid ammonia；ammonia
	UN编号：1005

	
	分子式：NH3
	分子量：17.03
	CAS号：7664-61-7

	理化性质
	外观与性状
	无色有刺激性恶臭的气体

	
	熔点（℃）
	-77.7
	相对密度（水=1）
	0.82
	相对密度（空气=1）
	0.6

	
	沸点（℃）
	-33.5
	饱和蒸汽压（kPa）
	506.62/4.7℃

	
	溶解性
	易溶于水、乙醇、乙醚。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入。

	
	接触限制
	PC-STEL:30mg/m3

	
	毒性
	LD50:300mg/kg（大鼠经口）；LC50:1390mg/kg，4小时（大鼠吸入）

	
	健康危害
	低浓度氨对黏膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻黏膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、发绀；胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫样痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管黏膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。

	
	急救方法
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用2%硼酸液或大量流动清水彻底冲洗。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物
	氧化氮、氨。

	
	闪点（℃）
	/
	爆炸上限（v%）
	27.4

	
	引燃温度（℃）
	651
	爆炸下限（v%）
	15.7

	
	建规火险分级
	乙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、卤素。

	
	危险特性
	与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。不能与下列物质共存：乙醛、丙烯醛、硼、卤素、环氧乙烷、次氯酸、硝酸、汞、氯化银、硫、锑、双氧水等。

	
	储运条件
与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、干燥、通风房间内。远离火种、热源。防止阳光直射。应与卤素（氟、氯、溴）、酸类分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止钢瓶或附件损坏。平时检查钢瓶漏气情况。搬运时穿戴全身防护服（橡皮手套、围裙、化学面罩）。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离150m，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	
	灭火方法
	消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。


表6.2-2硫化氢理化性质及危害因素分析
	标
识
	中文名：硫化氢
	危规号：21043

	
	分子式：H2S
	分子量：34.08
	CAS 号：7783-06-4

	理
化
性
质
	性状：无色有恶臭气体。

	
	溶解性：溶于水、乙醇。

	
	熔点（℃）：-85.5
	沸点（℃）：-60.4
	相对密度（空气=1）：1.19

	
	临界温度（℃）：100.4
	临界压力（MPa）：9.01
	最小点火能（mJ）：0.077

	
	饱和蒸汽压（KPa）：2026.5（25.5℃）

	燃
烧
爆
炸
危
险
性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物：氧化硫。

	
	爆炸下限（％）：4.0
	爆炸上限（％）：46.0
	聚合危害：不聚合

	
	稳定性：稳定
	引燃温度（℃）：651
	禁忌物：强氧化剂、碱类。

	
	危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其他强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。

	
	灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉。

	毒性
	LC50:6180mg/m3（大鼠吸入）

	对
人
体
危
害
	侵入途径：吸入。
健康危害：本品是强烈的神经毒物，对黏膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m3以上）时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和结膜溃疡。

	急
救
	眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟；就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。

	防
护
	工程防护：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（全面罩）；紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴化学品手套。
其他：工作现场严禁吸烟、进食和饮水；工作毕，淋浴更衣；及时换洗工作服；作业人员应学会自救互救；进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。

	泄
漏
处
理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。


[bookmark: _Toc14456][bookmark: _Toc17313]6.2.2生产系统风险识别
生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。项目生产过程中的主要环境风险是疫情风险、病死牛风险、有毒气体毒性危害、污水泄漏风险以及火灾风险。
[bookmark: _Toc3097][bookmark: _Toc16755][bookmark: _Toc16550][bookmark: _Toc30230][bookmark: _Toc16373]6.3社会环境影响分析
[bookmark: _Toc9421][bookmark: _Toc15492]6.3.1疫情风险分析
集约化育肥牛养殖规模大、密度高、传播速度快，疾病威胁严重，一旦发生很难控制，可直接导致牲畜死亡、产品低劣、产量下降，防治费用增加，经济损失巨大。这就要求我们随时具备对牛群有群防群控能力。
[bookmark: _Toc21043][bookmark: _Toc4607][bookmark: _Toc472451918][bookmark: _Toc24615_WPSOffice_Level3]①传染病频发
每年养牛业因传染病造成的损失是导致其经济效益受损最重要的原因。目前困扰养牛业良好发展的传染性疾病包括牛传染性胸膜肺炎、口蹄疫、气肿疽、结核病、牛流行热等。其中，口蹄疫、结核病危害最大；其次是布鲁氏菌病以及巴氏杆菌病。
炭疽是由炭疽杆菌引起的一种急性、热败血性传染病。本病能传染给人和其他家畜。炭疽杆菌为革兰氏阳性菌，为需氧和兼性需氧菌。菌体对外界理化因素的抵抗力不强，但炭疽杆菌芽孢的抵抗力很强，在干燥状态下可存活40年以上，在土壤中可生存20年以上且具有感染力。如果被感染动物的尸体处理不当或形成大量芽孢并污染土壤、水源、牧地等，则可成为长久的疫源地。本病主要传染源是病畜，经消化道感染。常因采食被污染的饲料、饮水而感染，其次是带有炭疽杆菌的吸血昆虫叮咬，通过皮肤而感染。本病在世界各地均有发生，一般呈散发性，但有时也可呈地方性流行。多发生于炎热多雨的季节。牛群一般为最急性型发病，体温升高，出现昏迷、突然卧倒、呼吸极度困难、可视黏膜呈蓝紫色、口吐白沫、全身战栗、心悸等症状，不久出现虚脱，濒死期天然孔出血，出现症状后数分钟至数小时死亡。
口蹄疫是偶蹄兽的一种急性、发热性高度接触性传染病，其临床特征是在口腔黏膜、蹄部和乳房皮肤发生水疱性疹。病毒主要存在于水疱皮及淋巴液中。病牛是主要的传染源，康复期和潜伏期的病牛亦可带毒排毒，本病主要经呼吸和消化道感染，也能经黏膜和皮肤感染。其传播既有蔓延式又有跳跃式的，它可发生于一年四季。潜伏期平均2～4天，最长可达7天左右，病牛体温升高40～41℃，精神沉郁、食欲下降，闭口、流涎，开口时有吸吮声。1～2天后在唇内面、齿龈、舌面和颊部黏膜发生蚕豆大至核桃大的水疱。此时口角流涎增多，呈白色泡沫状，常挂满嘴边，采食、反刍完全停止。在口腔发生水疱的同时或稍后，趾间及蹄冠的柔软皮肤上也发生水疱，并很快破溃出现糜烂，然后逐渐愈合。若病牛衰弱管理不当或治疗不及时，糜烂部可能继发感染化脓、坏死，甚至蹄匣脱落，乳头皮肤有时也可能出现水疱，而且很快破裂形成烂斑。 本病一般为良性经过，只是口腔发病，约经1周即可治愈，如果蹄部出现病变时，则病期可延至2～3周或更久，死亡率一般不超过1%～3%。但有时当水疱病变逐渐愈合，病牛趋向恢复健康时，病情突然恶化，全身虚弱、肌肉震颤，特别是心跳加快、节律不齐，因心脏停搏而突然倒地死亡，这种病型称为恶性口蹄疫，病死率高达20%～50%，主要是由于病毒侵害心肌所致。犊牛患病时特征性水疱症状不明显，主要表现为出血性肠炎和心肌麻痹，死亡率很高。
布病是布氏杆菌引起的一种人畜共患传染病，主要侵害生殖器官和关节。母牛临床上主要表现为流产、早产、胎衣停滞，常伴发子宫内膜炎、屡配不孕。对畜牧业发展造成严重危害。布鲁氏菌病的病牛和带菌牛是本病的主要传染源。尤其是妊娠和流产的肉牛，因流产胎儿、胎衣、羊水及流产母牛乳汁、阴道分泌物中含有大量病菌。牛感染后多为隐性感染，不表现临床症状，但通过分泌物和排泄物不断向外界排菌污染环境，排出的病菌有相当强的抵抗力，在胎衣中能存活4个月，在水、土壤中存活3个月，在皮毛上存活1～4个月。妊娠母牛表现为流产，流产多发生于妊娠6～8个月，流产胎儿可能是死胎、弱犊，母牛流产多不表现明显的临床症状。流产后常继发胎衣滞留和化脓性子宫内膜炎，屡配不孕，有的母牛发生关节炎。病公牛睾丸或附睾肿大、发硬，关节炎，局部淋巴结肿大，配种能力降低。传播途径：可以通过黏膜、消化道、呼吸道、皮肤、交配、乳汁等多种途径感染。当人接触患布病肉牛，尤其空手给病牛接产时，布病菌就有可能通过受伤的皮肤侵入人体，或与病牛密切接触后不洗手就吃东西、吸烟、揉眼睛等可能感染发病，另外食用带布病菌未煮熟的奶、肉等也可感染布病。
结核病是由分枝杆菌引起的人畜共患的一种传染病，特征表现为渐进性消瘦、咳嗽，通常在肺脏、消化道、淋巴结、乳腺等实质性器官形成结核结节、肉芽肿或干酪样坏死。牛对本病最易感染，人可感染牛型结核菌，牛也可感染人型结核菌。病牛可通过呼吸道、消化道传播，也可通过交配传播，其中通过呼吸道传染的威胁最大。结核病菌侵害的部位和侵害的组织损伤程度不同，病牛临床表现不尽一致。病牛表现慢性经过，病程较长，进行性消瘦虚弱，产奶量降低。（一）肺结核：最常见，病牛易疲劳，有短促干咳，渐变为脓性湿咳，有时鼻孔流出淡黄色黏稠液，肺有锣音或摩擦音，叩诊呈浊音，患牛贫血消瘦，后期见体温升高，呈弛张热或稽留热。（二）肠结核：表现前胃弛缓和瘤胃臌胀、腹泻、粪便稀粥样，内混有黏液或脓性分泌物。（三）乳房结核：乳腺实质出现大小不等、多少不一的结节，质地坚硬，无热无痛，患区泌乳减少，乳汁稀薄呈灰白色，乳房淋巴结肿大。（四）生殖器官结核：主要表现为母牛流产、久配不孕，公畜睾丸炎，以及性行为异常等。
②寄生虫感染率高、危害日益严重
由于规模化养牛密度较大，牛寄生虫病成为严重危害养殖业的重要疾病之一，甚至呈现上升趋势。
③普通病有逐渐增多的趋势
天气骤变、饥饿寒冷、饲料更换以及不当放牧等原因不可避免地会使牛群发生感冒、肺炎、胃肠炎、瘤胃 膨胀、中毒和营养代谢性疾病，降低其抗病能力，导致 其他传染病的发生，严重影响了养殖业的经济效益。
6.3.2病死牛风险分析
病死的家畜、家禽多数是因患了某种传染病而死亡的。其中有一些是人畜共患的传染病，如炭疽、结核、禽流感等，如食用这些病死的畜禽肉，人就容易被传染上这些疾病，这对人的身体健康危害极大。有些畜禽虽然不是因为传染病而死，但死亡之后，体内的沙门氏菌、大肠杆菌、变形杆菌等，就会大量繁殖并迅速散播到畜禽的肌肉里，有的细菌还能产生肠毒素，人若吃了这种畜禽的肉，就会发生食物中毒。有些禽畜可能因吃了被污染剧毒农药的饲料而中毒死亡，人如果吃了这种死畜禽，同样也有可能中毒，甚至造成死亡。因此，对于病死或者死因不明的畜禽，必须按照国务院畜牧兽医行政管理部门的有关规定进行无害化处理，不得随意处置。
本项目属于规模化养殖项目，在养殖场内，专门设置有隔离舍，对可疑病牛先在隔离舍进行隔离观察，将病牛和可疑病牛与健康牛隔离开来，将疫情限制在最小范围内，同时启动相应级别疫情应急处置方案。仍然有使用价值的病牛应隔离饲养、治疗，彻底治愈后，可以归群。
根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）中第9章和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）中第9章的要求，病死畜禽尸体应及时处理，不得随意丢弃，不得出售或作为饲料再利用。
[bookmark: _Toc25025][bookmark: _Toc15255][bookmark: _Toc7761][bookmark: _Toc12110]6.3.3有毒气体毒性危害
通过对该项目处理工艺进行分析，在牛圈、堆肥间会产生一定量的有毒有害气体，包括硫化氢、氨气等。这些气体在正常情况下，通过等无组织排放，对环境和人群产生危害较小。
6.3.4污水泄漏危害
本项目出现尿液收集池破裂或渗滤尿液收集管道破裂等事故，且管道防渗不当或防渗层被破坏，正常情况下，牛尿通过发酵垫料完全吸收，在发酵垫料管理不善的情况下，少量肉牛尿液将会被尿液收集池收集，不会下渗污染地下水，对环境产生危害较小。
6.3.5火灾危害
火灾是养殖场面临的重大环境风险之一，养殖场废包装材料保存不善容易引起火灾，燃烧过程释放火灾污染物。同时，灭火过程中产生的大量燃烧衍生物径流也会对土壤和水体造成严重二次污染。烟气中的PM、SO2、CO等污染物随大气扩散，可在区域尺度上造成环境空气质量恶化，并通过干湿沉降进入土壤和水体，形成跨介质的污染迁移。
[bookmark: _Toc1053][bookmark: _Toc30862][bookmark: _Toc15696][bookmark: _Toc4372]6.4风险事故防范措施
在养殖场生产中应坚持“防病重于治病”的方针，防止和消灭疾病，特别是传染病、代谢病，使牛更好地发挥生长性能，提高养殖场的经济效益。
[bookmark: _Toc16574][bookmark: _Toc18195]6.4.1疫情风险的防范措施
卫生防疫是规模化养殖场成败的关键，必须严格按照《中华人民共和国动物防疫法》的要求，做到“以防为主，防治结合，制度健全，责任到人”。
（1）消毒制度
凡进入饲养场的人和车辆等都需要经过消毒。凡是进入饲养场的工作人员，一律更换工作服、工作鞋，并经紫外线照射5分钟进行消毒。外来人员必须进入生产区时，也应按照上述方法消毒，在厂区管理人员的带领下，按照指定路线行走。
（2）免疫程序管理
养殖场引进犊牛时，严格检疫，运输过程中严格执行畜禽调运检疫的要求，犊牛到场后，适应观察10d。在隔离观察期内，应做临床检查和实验室检验牛的疫病，如口蹄疫等，经检查确定为健康犊牛后，方可供繁殖、生产使用。
严格执行自治区家畜疫病防治的五个强制（免疫、疫区检疫、封锁、消毒、病畜捕杀）和两个强化（疫病报告、防疫监督）制度，定期防治传染病和寄生虫病。制定一套合理的免疫程序和实验室检测制度，一旦发生疫情，封锁疫点，禁止犊牛流动，对病牛及相关物品采取无害化处理。对未发病的牛，用疫苗（剂量可加大2～4倍）进行紧急预防接种，对牛圈和用具彻底消毒，饲养用具每天消毒一次。
对症施用疫苗，疫苗从出厂到使用全部都要保证冷藏贮运。
（3）诊疗程序管理
本项目设有一个值班室，值班室有专职兽医值守，兽医应每天进入各牛圈观察牛群，发现病情做好记录并向技术部门备案，一旦发现疫情，做到早、严、快，并向上级部门汇报。环评建议疫情报告制度内容如下：
（4）保证良好的卫生环境
牛圈做到大环境通风和干燥。牛圈内应勤清扫。水槽、料槽、饲料车、饲料桶等要经常刷洗。要注意灭鼠和灭蚊蝇，应定期定点安全投放灭鼠药，及时收集死鼠和残余鼠药，并做深埋处理。
（5）疫病的预防措施：
①加强饲养管理，保持饲料质量的稳定性，并添加提高维生素水平，牛圈做到大环境通风，犊牛要注意保温，减少应激反应。
②饲料中添加霉菌毒素，毒剂或免疫增强剂，提高犊牛抵抗力。
③消毒：应选择新型、刺激性较小的酸性消毒剂：如复合醛类消毒剂，每天对牛圈内外环境进行严格消毒。
[bookmark: _Toc202][bookmark: _Toc3945]6.4.2常发病防治措施
（1）口蹄疫防治措施：
口蹄疫防控的总原则是首先做好预防，行政措施和防治手段相结合，才能做好防控工作。
要预防口蹄疫的传入，严禁从疫区引入易感动物及其产品。严格卫生检疫制度，在交通要道设置动物检疫站，对来往载畜及畜产品车辆消毒、管理，禁止疫区易感动物进入。对动物进行预防接种，可有效预防口蹄疫的发生。第1次接种后间隔15d，各年龄段牛群加强免疫，在受威胁区周围建立免疫带以防疫情扩散。定期严格使用安多福万金水进行带畜环境消毒和饮水净化消毒，可以有效地预防口蹄疫的发生。疫情已扩散时，则采用严格封锁疫区、疫点，扑杀病畜及同群可疑感染牲畜的方法达到扑灭的目的。
（2）病毒性流行性腹泻防治措施
病毒性流行性腹泻主要是由于天气炎热、经常阴雨导致环境湿度过大造成发病。加强饲养管理提高机体抵抗力。目前处于季节交替的时期，注意控制好舍内温度，解决好保温和通风的矛盾，避免造成应激。饲喂全价优质饲料，不要饲喂霉变饲料，对看不出霉变的饲料最好也添加质量好的脱霉剂。
坚决杜绝异地调牛，切实做好场内外消毒卫生工作。应特别注意入口处的消毒，加强人、物进出场管理，防止疾病传入。舍内喷洒灭蚊药物。
做好基础免疫。严格按照合理的免疫程序，使用质量过关疫苗把防疫工作做扎实。建议有条件的场户，开展免疫抗体监测工作。及时淘汰病弱牛。做好预防性保健工作。
根据牛场的实际情况，可以适当加一些含黄芪多糖、大青叶等提高免疫力和抗病毒的中药，对卫生条件差的牛场可适当添加抗生素等控制继发细菌感染。
当发生疫情时，要早防早治，做到正确诊断，对症用药。经过专家在某些发病牛场的治疗经验，主要是按抗病毒、控制细菌继发感染、降温的方案进行治疗。在发病初期，采用黄芪多糖+头孢有较好的治疗效果，可降低死亡率。当怀疑有附红细胞体病时，配合相关治疗药物效果明显。加入核糖核酸药物有利于提高疗效。在确诊某病毒之后，采用相应抗血清注射治疗效果较好。
（3）布病、结核病防控措施
①基础性综合防控措施
加强日常饲养与巡查：做好圈舍通风、清洁及防寒防暑工作。每日巡查牛群，重点关注母畜乳腺炎，公畜睾丸肿大等布病疑似症状。
规范消毒：发现阳性牛后，必须对污染的场所、用具进行彻底消毒。
做好档案记录：详细记录养殖、免疫、检测、消毒、无害化处理等信息，对家畜实施可追溯管理。
②布鲁氏菌病（布病）的重点防控措施
免疫接种（关键防线）：根据国家和当地政策，对牛群进行布病疫苗免疫。目前推荐的疫苗为布鲁氏菌活疫苗（A19株）或其基因缺失活疫苗（A19-ΔVirB12株）。通常在犊牛3-8月龄时进行皮下注射免疫。
监测与净化：对非免疫或免疫后的牛群，需定期开展血清学检测。初筛常用虎红平板凝集试验（RBPT），阳性样本需用试管凝集试验（SAT）或ELISA方法复检确认。
阳性牛处理：检出的布病阳性牛，必须立即隔离并进行无害化处理。
③牛结核病的重点防控措施
监测与诊断：牛结核病目前没有能有效预防的疫苗。主要依靠牛提纯结核菌素皮内变态反应试验（PPD试验）进行检疫。
监测频率：健康牛群每年应进行至少2次全群检疫。污染牛群则需要增加检疫频次，反复多次检测。
阳性牛处理：结核病阳性牛必须隔离并无害化处理。对阳性牛所在的牛舍和区域，需进行强化消毒。
④人员防护
布病和结核病均可传染给人，从业人员必须做好个人防护。在采集血样、进行免疫注射等高风险操作时，务必规范穿戴防护服、口罩、手套及护目镜等防护装备。
[bookmark: _Toc4260][bookmark: _Toc26835]6.4.3日常预防措施
（1）养殖场应将生产区与生活区分开。生产区门口应设置消毒通道，定期检查牛群健康状况，做到及时发现、及时隔离、及时救治，严格控制疾病大面积传播；若发生重大疫情，必须立即启动应急预案，控制疫病的蔓延扩散，以避免和减轻疫病对环境和人群健康的危害。
[bookmark: OLE_LINK5]（2）严格控制非生产人员进入生产区，必须进入时应更换工作服及鞋帽，经消毒后才能进入。
（3）注射治疗及任何对牛进行接触操作前，应先将牛有关部位进行消毒擦拭，以降低细菌数，保证犊牛健康。
（4）定期（夏季2周，冬季1月）对饲喂用具、料槽和饲料车等进行消毒；日常用具（如兽医用具、助产用具、配种用具等）在使用前后应进行彻底消毒和清洗。
（5）保持牛圈的清洁、干燥、无污物（如砖块、石头、灰渣、废弃塑料袋等）。
（6）定期检测各类饲料成分，经常检查、调整、平衡日粮的营养，特别是蹄病发生率达15％以上时。
（7）饲养人员每年应至少进行一次体格检查，如发现患有危害人、牛的传染病者，应及时调离，以防传染。
[bookmark: _Toc23664][bookmark: _Toc25247]6.4.4养殖场隔离舍建设要求及日常防治措施
环评要求设置隔离圈，隔离舍必须在年主导风向的下风向或侧风向处，并且不得在地下水径流的上游区，环评推荐将隔离圈设置在项目区的东南侧。此外隔离区必须与生产区、生活办公区隔开，一般隔离舍区设置在距离生产区、生活办公区50—100m远处较为合适，环评推荐隔离圈距离最近牛圈50m处，距离生活区大于100m处，并且隔离舍周边设置围墙隔离，并设置专用后门。要求隔离舍四周绿化隔离带隔开，并设置专用消毒设施，隔离场的入口处设置警示标志。
另外隔离舍区要加强管理：要求工作人员无人兽共患传染病；严禁非工作人员进入隔离区；工作人员进出隔离区应该遵循程序，更衣→换鞋→经消毒池→消毒通道进出；隔离舍要定期彻底清洗/隔毒设备（运输车辆等）；工作人员未经管理人员批准随意进出隔离舍；不得携进（出）任何物品。
[bookmark: _Toc1288][bookmark: _Toc19254]6.4.5对病死尸体的处置措施
本项目根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）中第9章和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）中第9章的要求，病死畜禽尸体应及时处理，不得随意丢弃，不得出售或作为饲料再利用。因高致病性禽流感疫情导致禽类死亡，死禽尸体的处理与处置应符合《高致病性禽流感疫情处置技术规范（试行）》的规定。
管理员每日按要求对病牛和当日运输出场处理的病死牛种类、原因、只数和体重如实进行登记记录。记录档案保存应不少于两年。
6.4.6有毒气体泄漏风险防治措施
（1）日常防范：源头控制与设施维护
源头减量：通过优化饲料配方，提高蛋白质利用率，从源头减少粪便中氨气等有害气体的产生。
加强通风：保持牛圈和粪污处理区域良好的自然或机械通风，及时排出积聚的有害气体。
设施维护：定期检查并维护粪污收集、输送、储存设施以及配套的环保设施，及时清理管道淤积、更换生物除臭塔填料。对外露管道、接口、阀门进行防冻保温处理，防止冻裂泄漏。对老化、破损部件应立即更换。同时，确保有限空间的盖板、围栏完好，防止人员坠落。
（2）作业规范：严守“先通风、再检测、后作业”铁律
在进入化粪池、尿液收集池等有限空间作业时（如清池、检修），必须严格遵守以下规程：
作业审批：任何有限空间作业都必须经过审批。
物资储备：备齐安全帽、安全绳、防爆照明等防护用品，配备便携式气体检测仪。
人员培训：作业人员必须经过专业培训，了解危害、操作规程和急救知识。
充分通风：作业前，必须提前30分钟以上进行强制或自然通风。
严格检测：通风后，使用专业设备检测有限空间内的硫化氢、氨气、甲烷和氧气浓度。只有确认各项指标安全后方可进入。
做好防护与监护：作业人员必须正确佩戴正压式空气呼吸器（严禁仅用普通防毒面具）、安全绳和安全帽等。现场必须设置至少2名专职监护人员，全程监护并与作业人员保持联络。
作业区域周边应设置安全隔离和醒目的警示标识。
（3）应急管理：预案、演练与科学施救
制定预案：制定详细的应急救援预案，明确组织机构、职责、响应流程和物资清单。
定期演练：至少每季度组织一次实战演练，提升应急处置能力。
配备物资：作业现场需配备急救箱、有毒气体检测仪、救援三脚架等应急装备。
科学施救：严禁在无任何防护措施下盲目进入施救。发生事故后，应立即拨打120和119，由专业救援人员进行处置。
[bookmark: _Toc3186][bookmark: _Toc14330]6.4.7废水污染地下水风险防治措施
项目区废水处理设施发生的事故多为操作运行不当，或污染物浓度突然变化，致使污水处理效果下降。废水事故排放情况下，将对地下水、土壤造成影响。
（1）尿液收集池运行故障或泄漏事故
本项目建设有10座尿液收集池，作为牛圈发酵床管理不善液体收集池，日常基本无水，由于本项目废水类别来源相对简单，废水事故可及时停机并处理完毕。
（2）管道破裂
一旦发生管道破裂造成的废水事故排放时，用沙土采取临时围挡措施，并及时检修，待故障解除后，方可恢复生产。
定期巡视和检查，发现破损、渗漏的现象及时停用相应设施；定期对设置的地下水观测井进行水质监测，发现水质异常，及时查找原因，处理事故。
项目养殖场运动场、收集池必须做好地面硬化防渗处理和覆膜处理，否则可能造成养殖场废水下渗污染项目区地下水环境。
地下水污染防治措施除了严格养殖场饲料进料关，禁止有害饲料、农药及重金属污染饲料、霉烂变质饲料进场外，还要严格控制农田消纳定额，避免大水漫灌。另外，严格污水处理设施的防渗设计要求和严格按照规范施工，防止污水渗漏也可以有效防止养殖场废水对地下水的污染。
[bookmark: _Toc4770660][bookmark: _Toc32355_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc16227][bookmark: _Toc22810]6.4.8火灾事故风险防范措施
项目为规模化肉牛养殖，养殖场日常运行和工作人员生活存在发生火灾事故的风险，另外，养殖场内的电线短路也可能引起火灾。
养殖场管理部门负责做好公司内的消防安全工作。贯彻执行消防法规，规定公司消防管理及场区车辆交通管理制度。
本项目为规模化肉牛养殖，按防火的相关规定设计消防水池、牛圈安放灭火器，定期对饲养管理人员进行消防培训和演练，对生产生活用火场所进行限制。养殖场电路严格按规范要求布设，电工每日对电路进行巡检，领导不定期进行抽检，可以避免电路短路造成的火灾事故。通过以上措施，养殖场火灾事故可避免。
[bookmark: _Toc26924][bookmark: _Toc5475][bookmark: _Toc186353906][bookmark: _Toc17170][bookmark: _Toc25343][bookmark: _Toc6008][bookmark: _Toc230620817][bookmark: _Toc283901918][bookmark: _Toc233464615][bookmark: _Toc204668148][bookmark: _Toc19640]6.5应急预案
发病率或者死亡率高的动物疫情突然发生，迅速传播，给养殖业生产安全造成严重威胁、危害，以及可能对公众身体健康与生命安全造成危害的重大动物疫情，为了迅速控制、扑灭疫情，保障养殖业生产安全，保护公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序，根据《中华人民共和国动物防疫法》，应制定重大动物疫情应急预案，建立应急反应体系，重大动物疫情应急工作按照属地管理的原则，实行政府统一领导、部门分工负责，逐级建立责任制。根据《国家突发公共卫生事件应急预案》《突发公共卫生事件应急条例》《新疆维吾尔自治区动物防疫条例》《重大动物疫情应急条例》《农业部门应对人畜发生高致病性禽流感疫情应急预案》等规定。本项目牛群疫情应急处置方案如下：
（1）任何单位和个人发现疑似病牛，应当及时向当地动物防疫监督机构（疫控中心）报告。动物防疫监督机构接到疫情报告并确认后，按《动物疫情报告管理办法》及有关规定及时上报。
（2）当发现疑似疫情时，畜主应采取限制动物移动；对疑似患病动物立即进行隔离。
（3）动物防疫监督机构（疫控中心）应及时派员到现场进行调查核实，采集样品送实验室诊断。确诊后，当地人民政府组织有关部门按下列要求处理。
（4）对患病动物全部进行扑杀。病死牛尸体含大量病原体，只有及时经过无害化处理，才能防止疫病的传播与流行，严禁随意丢弃、出售或作为饲料，根据病症种类的性质不同，按《畜禽病害肉尸与其产品无公害化处理规程》进行无害化处理或销毁。医疗固废及时交由医疗废物集中处置单位监督统一处理。
（5）对疫区内受威胁的畜群（同群畜）实施隔离、观察。
（6）对病死和扑杀的病畜，进行无害化处理。
（7）开展流行病学调查和疫源追踪；对同群动物进行检测。
（8）对病畜和阳性畜污染的场所、用具、物品进行严格消毒。饲养场的金属设施、设备可采取火焰、熏蒸等方式消毒；养畜场的圈舍、场地、车辆等，可选用2%烧碱等有效消毒药消毒；饲养场的饲料、垫料可采取深埋发酵处理或焚烧处理；粪便采取堆积密封发酵方式，以及其他相应的有效消毒方式。
（9）发生重大疫情时，当地县级以上人民政府应按照《重大动物疫情应急条例》有关规定，采取相应的疫情扑灭措施。
（10）在预防与控制结核病方面应采取“监测、检疫、扑杀和消毒”相结合的综合性防治措施。
编制的应急预案主要应包括的内容汇总见下表6.5-1。
表6.5-1本项目环境风险应急预案一览表
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	危险目标：发生疫情的地区、畜禽养殖场、畜禽舍、个体养殖户。
环境保护目标：疫情周边的畜禽养殖场、畜禽舍、个体养殖户

	2
	应急组织机构、人员
	项目应急组织机构、人员；地区应急组织机构、人员

	3
	预案分级响应条件
	规定预案级别；分级响应程序

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通信方式、通知方式和交通保障；管制等相关内容

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	防毒区域控制：事故现场、邻近区域
清除污染措施：事故现场、邻近区域；清除污染设备及配置

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	毒物应急剂量控制规定：事故现场、疾控中心、邻近区；撤离组织计划、医疗救护、公众健康

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	人员培训；应急预案演练

	11
	公众教育和信息
	公众教育、信息发布


[bookmark: _Toc19199][bookmark: _Toc4757][bookmark: _Toc12900][bookmark: _Toc318901406][bookmark: _Toc790][bookmark: _Toc29084_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc298855655][bookmark: _Toc337673483][bookmark: _Toc472451922][bookmark: _Toc8699]6.6风险评价结论
[bookmark: _Toc16586]（1）疫情风险评价结论
集约化养殖场疫情发生有自身的特点，只要企业加强日常管理，做好预防工作，经常消毒，并建立疫病监测制度，在疫情发生时能严格按照应急计划执行，评价认为该风险是可以接受的。
[bookmark: _Toc26091]（2）常发病危害风险评价结论
在养殖场内专门设置有隔离牛圈，将疫情限制在最小范围内，同时，启动相应级别疫情应急处置方案。仍然有使用价值的病牛应隔离饲养、治疗，彻底治愈后，可以归群。
[bookmark: _Toc2477]（3）水污染事故风险结论
本项目水污染事故客观上是存在的，但当发生事故以后，不会造成严重的污染危害，且采取相应防渗措施以后，是可以避免的。
[bookmark: _Toc31276]（4）火灾事故风险结论
只要养殖场管理部门认真、负责地做好场区的消防安全工作，牛场发生火灾的事故是可以避免的。
表6.6-1建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	胡杨河市鑫驰农牧有限责任公司育肥牛养殖改扩建建设项目

	建设地点
	第七师胡杨河市125团（柳沟镇）14连瓜村西区323号

	地理坐标
	纬度
	44°44′38.982″
	经度
	84°29′41.203″

	主要危险物质及分布
	养殖区：氨气、硫化氢

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水和地下水等）
	主要影响途径：有毒气体泄漏、渗滤尿液泄漏、有毒气体泄露风险、病死牛风险、疫情风险、火灾风险；
危害后果：及时采取应急措施，不会对环境产生显著不利影响

	风险防范措施要求
	①编制突发事件环境应急预案并定期演练；
②渗滤尿液漏风险防范：养殖区规范设计施工；尿液收集池定期巡查；定期检测地下水水质，当发现地下水质有被污染迹象时，应及时查找原因，发现渗漏位置并采取补救措施，防止污染进一步扩散；
③病死牛、疫情风险：定期消毒、接种疫苗、日常预防。
④火灾：源头防控，优化布局与防火分区，完善防火设施。 

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）
	根据物质危险性识别确定各环境要素环境风险潜势等级均为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级为简单分析，评价深度以定性说明为主，环境风险评价对其进行了简要定性分析。最终确定环境风险可控，处于可接受水平。



[bookmark: _Toc15964][bookmark: _Toc22117][bookmark: _Toc10834]7、环境保护措施及其可行性分析
根据国家有关环保法规要求，该项目必须执行“三同时”。项目投产后，其污染物排放必须达到国家和地方规定的标准和符合环境保护有关法规。本章主要对本项目设计采取的各项环境保护措施从技术可行性、可靠性和经济合理性等方面进行分析论证并提出改善意见，以便在项目实施过程中采用经济合理的污染防治工艺和设施，确保项目排污得到有效控制并达到相关要求。
[bookmark: _Toc16843][bookmark: _Toc474770783][bookmark: _Toc14347][bookmark: _Toc7729][bookmark: _Toc11630]7.1施工期污染防治措施分析
7.1.1施工期环境空气污染防治对策
（1）施工扬尘防治措施
施工期间扬尘影响范围较小，重污染带位于施工场地内，针对施工阶段的施工安排随机性较强等情况，建设单位采取以下措施以减轻其影响：
①加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应对分输站设置全封闭围挡墙，围挡高度不得低于1.8m，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。
②为防止材料运输中产生道路扬尘，应定时对道路洒水抑尘。施工运输车辆行驶限制车速，同时有利于施工现场安全。卸料时，应尽量降低高度，采取洒水抑尘措施。
③禁止露天堆放建筑材料，细颗粒散料要在施工场地做临时材料库进行封闭保存，搬运时轻拿轻放，防止包装袋破裂。风速过大时停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行篷布遮盖处理。
④施工现场道路经常清扫，干旱季节要洒水。限制进出施工现场运输车辆的行驶速度，而且对运输水泥、土方和施工垃圾等易产生扬尘的车辆要严密遮盖，避免沿途撒落。在运送建筑垃圾出施工现场应对车辆进行必要的清洁处理，以免对周围环境造成二次污染。
⑤合理选择土石方堆场，不宜设置在厂区的上风向；保护施工区的工作环境，做到文明施工。
⑥施工现场扬尘防治做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”。
在严格落实以上措施后，施工期产生的扬尘污染将得到有效控制，对施工人员以及周边居民的影响基本在人们可接受范围之内，对区域大气环境影响不大。
（2）施工机械、车辆尾气防治措施
施工机械、车辆以柴油为燃料，会产生一定量的废气，主要污染物为CO、NOx、THC等，建设单位拟采取以下措施，减小尾气对大气环境的影响：使用符合国家标准的工程车辆及施工机械，淘汰老、旧车辆及施工机械，使用符合燃油标号的油料；更新控制排放物装置，使用新型节油净化器和燃油增效剂，达到净化空气作用的同时又节省了燃油；为了保证尾气达标排放，所有燃油机械及运输车辆需安装尾气净化器；定期对施工机械进行维修、保养，始终保持发动机处于良好的状况，降低尾气中有害成分的浓度。
7.1.2施工期水污染防治对策
（1）对施工的主要污水排放要进行控制和处理；建设单位和施工单位要重视施工污水排放的管理，杜绝不处理和无组织排放；
（2）施工人员生活污水主要为施工人员洗漱废水，产生的废水排入临时防渗化粪池，由吸污车定期运至污水处理厂处置；生产废水中含泥沙污水排入沉淀池，经沉淀后回用于施工现场降尘，不外排。
（3）加强对施工人员的环保宣传教育。
7.1.3施工期噪声污染防治对策
本项目施工中噪声污染防治应从施工机械、运输工具、施工方法及对施工人员采取保护为原则，噪声控制要严格按《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）执行，减少施工噪声对施工人员及周围环境的影响。
（1）合理安排施工机械的使用，减少或限制高噪声设备的使用时间，加强各种施工机械的维修保养，噪声较大的作业安排在白天进行。
（2）针对具体机械设备采取多种措施降噪：
①固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，对于位置固定的这些机械设备，如不能在操作间工作的，可适当建立临时单面声屏障；
②通过消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；空压机、发电机等高噪声设备，采用固定式或活动式隔声罩或隔声屏障进行局部遮挡；
③加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭；
④加强施工管理，降低人为噪声影响加强施工期间的车辆、人员调度和管理，按操作规范操作机械设备避免操作过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。在装卸过程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声；
（3）合理安排运输车辆的路线和行驶速度。运输车辆的进出应确定固定运输路线，夜间停止运输，经过村庄路段时减少或杜绝鸣笛；适当限制大型载重车的车速，尤其进入噪声敏感区时应限速。
7.1.4施工期固体废物处置措施
施工期固体废弃物主要为土石方、建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾等。施工过程中的挖方，若遇大风天气易产生风蚀扬尘污染周围大气环境；在雨季易随降水产生地面径流，造成水土流失；施工人员的生活垃圾若不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生苍蝇蚊虫、产生恶臭、传染疾病，从而给周围环境和作业人员健康带来不利影响。
为了减少固体废物对环境产生不良影响，评价要求项目在施工期应严格采取如下污染控制措施：
（1）施工期产生的挖方用于道路铺垫，施工作业带平整。挖方未回填之前进行堆放时应加盖防尘网，做到及时清理以减缓对区域环境空气的影响。
（2）施工期生活垃圾集中收集，日产日清，严禁随处堆放，委托环卫部门定期清运。
（3）加强施工管理，合理安排施工进度，建筑垃圾由建设单位拉运至指定的建筑垃圾堆放场所，部分废塑料、废弃钢筋和钢板等可回收固废，分类收集后外售回收单位处置。
采取上述措施后，施工期固体废物均可得到妥善处置，因此不会对周围环境产生明显影响。
7.1.5施工期生态环境保护措施
施工期对当地生态环境的破坏主要表现在土建施工时对土地扰动作用，造成植被的破坏、短期内使水土流失加剧，对局部生态环境有不利影响。
（1）植被的保护与恢复措施
施工期土方等严禁就地倾倒覆压植被，同时采取护坡、挡土墙等防护措施。严格划定施工范围和人员、车辆的行走路线，避免对施工范围之外的区域的植被造成碾压和破坏。
对施工范围内的地表植被，施工前应先剥离移地养护保存，以便施工中或施工后恢复利用。在“适地适树、适地适草”的原则下，树种、草种应以选择当地优良的乡土树种、草种为主，保证绿化栽植的成活率，并通过建立外来物种环境影响评价制度和加强外来物种引进的监管工作等来防止外来物种的入侵，保护本地物种。
（2）动物的保护措施
做好保护野生动物的宣传工作，增强施工人员的保护意识，严格遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工期间捕猎野生动物尤其是国家级野生保护动物及列入自治区的野生保护动物，严禁捕杀鸟类。
优选施工时间，在不影响工程进度的前提下，尽量避开野生动物活动的高峰时段。施工期间加强堆料场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，减少污染，最大限度保护动物生境。
（3）水土流失的防治对策措施
在地面施工过程中，应避免在大风季节以及暴雨时节作业。对施工破坏区，施工完毕，要及时平整土地，并种植适宜的植物，以防止发生新的水土流失。
施工结束后，施工作业带等应及时进行水土保持工作。及时在开挖面和存放地的裸露土地上恢复植被，恢复土地的使用条件，及时归还当地恢复利用。对于的确需要在坡度大于15°的地区施工区域，施工时应及时在坡脚处设置草袋挡土墙挡护或坡面种植草本植物等防护措施加以防护，以减少水土流失现象发生。
禁止在工程征地范围外、植被良好的地区进行取土石活动，以减少水土流失损坏面积。
（4）防沙治沙
根据《中华人民共和国防沙治沙法》《国务院关于进一步加强防沙治沙工作的决定》和《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号），沙区开发建设项目环评中对防沙治沙评价内容。
严格执行《中华人民共和国防沙治沙法》，并根据第二十一条规定，进行防沙治沙生态保护工作。
本工程在防沙、治沙方面，坚持“因地制宜、因害设防、保护优先、综合治理”的原则，坚持宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，采取以林草植被建设为主的综合措施，加强地表覆盖，减少尘源。具体措施有：
①施工期间应减少对地表植被的破坏，可就地规划为绿地的就地利用，需要移栽的进行移栽，本项目区现状为空地，无树木，仅有少量荒草，项目施工对现场保护植被要求不高。
②施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，做到“工完、料尽、场清、整洁”，恢复原有生态。
③做好施工扰动区的恢复治理工作，施工结束后，施工单位或建设单位应负责清理现场。凡受到施工车辆、机械破坏的地方都要及时修整，恢复原貌。
④项目建设及运营过程中，对于已经遭受破坏的植被，应及时通过工程措施来进行保护，使其在工程施工结束后尽快实现自然恢复。在工程施工前应严格限制施工范围，并将表层植被等收集保存，待施工结束后回铺。
⑤合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；临时施工占地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实，对临时堆土场和临时施工道路进行绿化。
⑥该区域工程施工结束后及时对扰动区域进行平整、压实，严禁对该区域重复扰动。 
本工程需严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》有关规定，落实防沙治沙措施，控制土地沙漠化的扩展，对于自然恢复条件不好且易发生沙化的地段，根据实际情况对地表进行人工固沙处理，最大限度减少对植物和野生动物生存环境的践踏破坏。本工程防沙治沙措施实施后，预计区域植被覆盖度能维持现状，避免区域土地沙化。
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7.2.1.1有组织污染防治措施
[bookmark: _Toc229909586][bookmark: _Toc196218617][bookmark: _Toc183085733][bookmark: _Toc183085459]（1）有组织污染防治措施可行性分析
本项目有组织排放废气主要有：
堆肥间颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度设置袋式除尘+生物除臭（滴滤法）处理后，有组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值（120mg/m3），有组织氨、硫化氢和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值（氨4.9kg/h、硫化氢0.33kg/h、臭气浓度2000无量纲），由15m排气筒排放。
参考《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）有机肥料备料、破碎、筛分颗粒物可行技术为袋式除尘；本项目堆肥间设置一套袋式除尘，粉尘经袋式除尘处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值，有组织污染防治措施可行。
参考《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）备料氨、硫化氢可行技术为生物除臭（滴滤法、过滤法），本项目堆肥间采用生物除臭（滴滤法）进行控制，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值，有组织污染防治措施可行。
饲料加工区颗粒物设置袋式除尘处理后，有组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值（120mg/m3），由15m排气筒排放。
参考《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020）饲料加工粉碎、混料颗粒物可行技术为旋风除尘；电除尘；袋式除尘；除尘组合工艺；其他；本项目设置一套袋式除尘，粉尘经袋式除尘处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值，有组织污染防治措施可行。
（2）排气筒高度合理性分析
根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。
本项目200m范围内最高建筑不超过10m，本项目排气筒为15m，高出200m距离内最高建筑5m以上要求，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。
（3）生物滴滤塔
生物滴滤技术中的滴滤塔内设置了诸多可为特殊微生物提供良好生长繁殖条件的填料，主要为聚丙烯小球、陶瓷、颗粒活性炭等不能提供营养物质的惰性材料作为滤料，使除臭微生物附着在上面，这些除臭微生物能够转移并且大量生长，进而对恶臭气体进行脱除的生物反应过程。当生物滴滤技术开始运作时，气体将由塔底流入其内，而在流动过程中，存在于塔内的接种挂膜生物滤料将会不断净化流过的气体，直到气流完全净化干净并从塔顶排出。相对于其他生物过滤法，生物滴滤技术的湿度及pH值等反应条件更易于控制，同时，比起一般的生物过滤法，生物滴滤技术特有的生物滴滤塔能够将含氮、硫等微生物在降解过程中形成酸性代谢污染物滤除干净。考虑到新疆冬季工作温度低，滴滤塔配套外保温措施以及电加热系统，冬季设备运行温度稳定维持在10℃左右，能够保障生物滴滤设备稳定运行。
气体停留时间>15 s； 填料层高：2.0—5.0m； 填料材质：惰性材料，主要为聚丙烯、陶粒、颗粒活性炭等。填料比表面积>350 m2/m3。
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图7.2-1滴滤法工艺流程
表7.2-1  生物滴滤塔技术参数
	参数类别
	参数名称
	参考数值范围
	说明

	停留时间
	空床停留时间 （EBRT）
	≥ 15秒
	废气与填料上生物膜接触反应的时间，越长处理效果越好，工程中常见设计为28～35秒

	气体流速
	表观气速（空塔气速）
	0.05—0.5m/s
	即空塔气速，常见设计范围为0.01—0.06m/s

	填料参数
	填料层高度
	2.0—5.0m
	确保足够的接触面积和反应时间

	
	填料比表面积
	≥ 300m2/m3
	比表面积越大，微生物附着量越多，处理效率越高。

	
	填料孔隙率
	>40%
	保证气体流通顺畅，防止堵塞。

	尺寸比例
	塔体高径比
	6：1-8：1
	塔式生物滤池的设计参考比例。

	温度控制
	适宜温度
	15-45℃
	微生物活性最佳温度区间，冬季需注意保温。低于10℃时需降负荷运行，本项目冬季不运行。

	酸碱度（pH）
	循环液pH值
	6.0 - 7.0（处理H2S时）
	/

	喷淋系统
	喷淋量/速率
	营养盐喷淋量8.0L/h
	为微生物提供水分和营养，维持其活性。喷淋速率建议为0.1-1m3/（m2·h）。

	压降
	床层总压降
	<800Pa
	压降小，风机能耗低，运行费用省。


类比同类企业，新疆福源鼎盛繁育畜牧有限公司种牛场建设项目于2024年8月编制《新疆福源鼎盛繁育畜牧有限公司种牛场建设项目环境影响报告书》；2024年9月9日，第十师生态环境局出具《关于新疆福源鼎盛繁育畜牧有限公司种牛场建设项目环境影响报告书告知承诺行政许可决定》（十师环审〔2024〕32号）；2025年6月24日，在全国排污许可证管理信息平台申报登记管理，取得固定污染源排污登记回执，登记编号：91659005MABKXAJP80001W；2026年2月，通过竣工环境保护验收，该项目为育肥牛养殖项目，建成后合并新疆牧种种植农民专业合作社育成牛舍建设项目存栏量共计3000头育肥牛，建设一座堆肥间占地面积900m2，堆肥间设置袋式除尘+生物除臭（滴滤法）+15m排气筒控制堆肥产生的颗粒物、氨、硫化氢以及臭气浓度，根据《新疆福源鼎盛繁育畜牧有限公司种牛场建设项目竣工环境保护验收监测报告》，验收监测期间DA001堆肥间排放口有组织颗粒物最大排放浓度为45.7mg/m3，最大排放速率0.132kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值（颗粒物120mg/m3；3.5kg/h），硫化氢最大排放浓度为5.4mg/m3，最大排放速率1.47×10-2kg/h、氨最大排放浓度为1.96mg/m3，最大排放速率5.56×10-3kg/h、臭气浓度最大排放浓度为1513（无量纲），均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值（氨：4.9kg/h；硫化氢：0.33kg/h、臭气浓度：2000无量纲）。厂界无组织臭气浓度均小于10、硫化氢最大浓度0.010mg/m3、氨为0.10mg/m3、颗粒物为0.145mg/m3，厂界无组织排放臭气浓度排放浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7排放限值，氨和硫化氢排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建项目浓度限值，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值。因此本项目堆肥间设置袋式除尘+生物除臭（滴滤法）+15m排气筒措施可行。
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	类比企业堆肥间袋式除尘
	类比企业堆肥间生物除臭


（4）袋式除尘
袋式除尘器是一种干式高效除尘器，它是利用纤维编织物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。细微的尘粒（粒径为1微米或更小）则受气体分子冲击（布朗运动）不断改变着运动方向，由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径，尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来。
袋式除尘器按其清灰方式的不同可分为：振动式、气环反吹式、脉冲式、声波式及复合式等五种类型。其中脉冲反吹式根据反吹空气压力的不同又可分为：高压脉冲反吹和低压脉冲反吹两种。脉冲清灰脉冲袋式除尘器由于其脉冲喷吹强度和频率可进行调节，清灰效果好，是目前应用最为广泛的除尘装置，本项目采用脉冲清灰袋式除尘器。除尘原理：含尘气体从脉冲袋式除尘器入口进入后，通过烟气分配装置均匀分配进入滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，粉尘即被吸附在滤料上，而被净化的气体则从滤袋内排出。当吸附在滤料上的粉尘达到一定厚度时，电磁阀开启，喷吹空气从滤袋出口处自上而下与气体排出的相反方向进入滤袋，将吸附在滤袋外表面的粉尘清落至下面的灰斗中。
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图7.2-2袋式除尘工艺流程
袋式除尘器具有除尘效率高（98%以上）、性能稳定可靠、对负荷变化适应性好、运行管理简便等优点，已在国内外得到广泛应用。
7.2.1.2有组织排放控制要求及运行管理要求
参照《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018），有组织排放要求主要针对废气处理系统的安装、运行、维护等过程。 
a）污染治理设施应与产生废气的生产工艺设备同步运行。由于事故或设备维修等原因造成治理设施停止运行时，应立即报告当地环境主管部门。 
b）污染治理设施运行应在满足设计工况的条件下进行，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染治理设施可靠运行。 
c）污染防治设施检修期间，排污单位相应排污设施应停止运行，并向生态环境主管部门提交污染治理设施检维修计划，检修计划应至少包括检维修的起始时间、情形描述、预计结束时间、拟采取的应对措施等内容。 
有组织排放污染防治措施：
a）污染防治设施应与其对应的生产工艺设备同步运转，保证在生产工艺设备运行波动情况下仍能正常运转，实现达标排放。
b）加强除尘设备巡检，消除设备隐患，保证设备正常运行，废气处理装置定期维护检查，保证设备完整无破损。
 管理及维护
① 制定全面的生产管理、安全生产、环保管理等规章制度，严格生产管理，按制度落实生产设施巡查、巡检，定期对设备、管道、阀门、法兰、输送泵等进行维护，发现问题第一时间进行处理。 
② 加强岗位培训，落实安全生产责任制。公司领导把安全生产、防范事故工作放在第一位，严格安全生产管理，经常检查安全生产措施，发现问题及时解决，消除事故隐患；强化生产操作人员的安全培训教育，增强全体职工的责任感；生产操作人员必须严格执行操作规程，熟悉发生非正常排放时应急处理措施。
③ 加强设备管理，消除非正常排放隐患
加强管理和维护工作，确保生产系统、环保设施正常运行，易损件在使用寿命期限内提前进行更换，充分估计非正常排放发生的可能性，制定应急处理措施。
④在污染治理设施“三同时”未落实前主体工程不允许投入生产。
根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020）有组织控制措施如下：
①运行管理要求
饲料加工工业排污单位应当按照相关法律法规、标准和技术规范等要求运行大气污染防治设施并进行维护和管理，保证设施运行正常，处理、排放大气污染物符合相关国家或地方污染物排放标准的规定。
②有组织排放控制要求
a）污染防治设施应与其对应的生产工艺设备同步运转，保证在生产工艺设备运行波动情况下仍能正常运转，实现达标排放。
b）加强除尘设备巡检，消除设备隐患，保证正常运行。旋风除尘器应定期检查设备和管线的气密性。布袋除尘器应定期更换滤袋，保证滤袋完整无破损。电除尘器应定期检修维护极板、极丝、振打清灰装置。
7.2.1.3无组织污染防治措施
（1）养殖区恶臭气体控制分析
养殖项目恶臭来自栏舍、存储环节。牛的新鲜粪便、消化道排出的气体、皮脂腺和汗腺的分泌物、黏附在体表的污物、畜体外激素等也会散发出特有的难闻气味，该气体往往呈现无组织排放，主要含硫化氢及氨等恶臭物质。按照《畜禽规模养殖污染防治条例》和《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的规定，本项目采取以下措施来控制恶臭的排放。
①及时清理打扫，保持场内卫生
本项目栏舍等产生的臭气（含硫化氢及氨）为无组织排放，保持厂区内道路清洁，杜绝牛粪随意散落；发酵床垫料中混入生物菌，可使垫料表层恒温（22-26℃），这样可抑制粪便中恶臭产生和散发，还能起到分解粪便的效果，降低圈舍空气中恶臭含量。 
牛圈须经常打扫，垫料定期翻堆，避免板结，并经常喷洒消毒液，在蚊蝇滋长季节喷洒虫卵消毒液，杜绝蚊蝇的生长。避免或减少对附近居民的影响。
本项目通过缩短牛粪滞留时间，同时对牛圈进行通风设计，这样可有效控制恶臭污染物的浓度；对粪便暂存场应适当喷洒除臭剂和覆盖表土，以减少恶臭污染物产生量；将粪便处置区设置于场区的侧风向，也有利于污染物的扩散。减轻恶臭污染物对周围环境影响。
②优化饲料与喂养
建议本项目养殖饲料在采用发料机饲喂的同时，还应采用理想蛋白质体系配方，以提高蛋白质及其他营养的吸收效率，减少氮的排放量和粪的生产量。提倡使用微生物制剂、酶制剂和植物提取液等活性物质，减少污染物排放和恶臭气体的产生。这些微生物进入家畜体内后，能使肠内的有益细菌增殖，使肠的活动能力增强，从而达到抑制粪尿恶臭的目的。在选用饲料时，一是要注意消化率高、营养变异小，二是要注意选择有毒有害成分低、安全性高的饲料。在饲料中补充合成氨基酸，如赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸等，一方面可提高蛋白质利用率，同时又降低了动物排泄物中的氨气（NH3）产生量，减少臭气的产生。利用生物方法，将EM有效微生物菌剂加入饲料中，可以促进畜禽生长并降低粪便的臭味。可将畜禽体内的氨（NH3）、硫化氢（H2S）、甲烷（CH4）等转化为可供畜体吸收的化合态氮和其他物质，可使排泄物中的营养成分和有害成分都明显降低，从而提高饲料消化利用率，并减少臭气的产生。但值得注意的是：使用添加剂时，应选择微生物、低聚糖等无公害饲料添加剂，以保证畜产品安全和无公害。另外，分阶段饲喂，即用不同养分组成的日粮来饲喂不同生长发育阶段的畜禽，使日粮养分更接近畜禽的需要，可避免养分的浪费和对环境的污染。
③喷洒除臭剂
在各牛圈安装除臭剂，用一种较强烈、能散发令人愉快的芳香气味去掩盖令人不快的臭味，可达到除臭的目的，具体的有喷洒除臭剂、放置除臭丸和烧香等，该除臭方法目前使用比较广泛。
对于本项目可采用向牛圈以及档口地面喷洒除臭剂方法，将场区产生令人不愉快的气味掩盖住，达到除臭的效果。这种方法投资较小，简便易行，具有较好的效果。但采用的除臭剂必须是无毒、无害，在环境中不会蓄积的。
④加强绿化
在养殖区、堆肥间以及周围种植绿色植物是为了防止气味扩散，降低场区温度和噪声、提高环境质量最有效的手段。种植绿色植物首先可以降低风速，防止气味传播到更远的距离，减少气味的污染范围。根据国内的研究资料表明，在场区上风向种植防风林可使场区风速降低75%～80%，有效范围可达树高的10倍。同时绿色植物还可通过控制温度改善局部环境。树叶还可以直接吸收、过滤含有气味的气体和尘粒，从而减少空气中的气味。树木通过光合作用吸收空气中的二氧化碳、释放氧气，可使动物呼出的二氧化碳减少60%，改善空气质量。在场区及其周围种植高大树木，还能净化、澄清大气中的粉尘，据测定可减少35%～67%；与此同时，减少了空气中的微生物，细菌总数可减少22%～79%，甚至某些树木的花、叶能分泌杀菌物质，可杀死细菌、真菌等。
构筑防护树木时需要考虑的因素有：
树木的种类、树木的栽植方法、位置、栽植密度、林带的大小和形状等。研究发现，树的高度、树叶的大小与处理效果成正比，四季常青的树木有利于一年四季的气味的控制；松树的除臭效果比山毛榉高4倍，比橡树高2倍。
除此之外，有效绿化治理恶臭还应做到：
在养殖场内及场界外加强绿化。植物能吸收氨、硫化氢等产生恶臭的气体，降低其在空气中的浓度，降低恶臭强度；植物还可以减少空气中的细菌。在养殖区、污水处理区及其他恶臭源四周种植能吸收恶臭气体的树种，还可种植散发香味的灌木。在养殖场四周种植卫生防护林带，防护带应乔灌结合，针阔叶混交。高乔木在林带中间，矮乔木栽两侧，灌木栽种最外侧。为加强防护功能，可以适当密植，以阻挡气味扩散。
绿化植物应具备以下几个特点：
抗污能力强，具有净化空气能力，适应能力强，具有良好的绿化美化效果，容易栽培管理，不妨碍环境卫生，尽量选用乡土树种植物，注意防止外来有害生物的侵入。
采取以上措施后，养殖区恶臭可得到有效控制，能够满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的要求，恶臭因子H2S、NH3均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新扩建的二级标准要求，无超标现象。
（2）养殖区饲料撒料粉尘分析
参考《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》清理筛、风选机、破碎机、粉碎机、混合机、调质器、制粒机、碎粒机、分级筛、包装机颗粒物控制可行技术为旋风除尘；电除尘；袋式除尘；除尘组合工艺。
由于本项目采用移动式撒料机，撒料机在各牛舍、饲喂凉棚、牛圈之间流动撒料，同时本项目TMR搅拌箱为封闭式搅拌箱，同时根据饲料配比需求，采用饲料润湿搅拌工艺，添加10%～20%水分，使饲料表面充分润湿，因此本项目可不设置除尘设施，采用封闭式作业+润湿搅拌工艺控制后，根据环境空气估算结果，本项目厂界逸散粉尘无组织满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求，因此无组织控制措施可行。
（3）饲料加工区饲料粉碎、搅拌粉尘分析
本项目饲料加工过程中会产生粉尘，根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》清理筛、风选机、破碎机、粉碎机、混合机、调质器、制粒机、碎粒机、分级筛、包装机颗粒物控制可行技术为旋风除尘；电除尘；袋式除尘；除尘组合工艺。
本项目饲料粉碎机、固定式TMR末端设置袋式除尘，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求，因此无组织控制措施可行。
（4）堆肥颗粒物、恶臭污染物无组织污染防治措施 
还田期，本项目牛粪每日清运不进行储存，直接进行翻抛，生产环节保持封闭式作业，在卸料、翻抛以及发酵工段收集后由一套袋式除尘+生物除臭（滴滤法）处理，少量无组织粉尘通过加强封闭式作业进行控制，厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值，恶臭污染物氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值中二级标准限值，臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 7 集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准。 
（5）还田区恶臭无组织污染防治措施
①还田限量
以生产需要为基础，以地定产、以产定肥。根据土壤肥力，确定作物预期产量（能达到的目标产量），计算作物单位产量的养分吸收量。结合畜禽粪便中营养元素的含量、作物当年或当季的利用率，计算基施或追施应投加的畜禽粪便的量，避免过度施肥。
②土地轮作
经无害化处理后进行还田综合利用的，粪肥用量不能超过作物当年生长所需的养分量。在确定粪肥的最佳施用量时，应对土壤肥力和粪肥肥效进行测试评价，并符合当地环境容量的要求。同时应有一倍以上的土地用于轮作施肥，不得长期施肥于同一土地。
（4）堆肥区堆场分析
《工业料堆场扬尘整治规范》（DB 65/T 4061-2017）根据工业料堆场所在地环境敏感程度、堆场规模、当地年平均风速、物料粒度将工业料堆场划分为Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ三个类型，本项目位于一般控制区，堆肥区占地面积3200m2，成品堆放区面积200m2，一般工业固废分类暂存于库房、堆肥间内，存放面积分别为50m2、20m2，年平均风速为3.2m/s，因此本项目堆场为Ⅱ工业料堆场。根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB 65/T 4061-2017）对于Ⅱ类料堆场，可用Ⅰ类料堆场防治方案、半封闭仓库、防风抑尘网（墙）。本项目成品肥、一般工业固废均为封闭式车间、库房内堆存，堆肥区设置为三面围挡并设置挡雨顶棚，牛粪及发酵垫料清理至堆肥区后，采用编织覆盖、洒水降尘措施，因此符合《工业料堆场扬尘整治规范》（DB 65/T 4061-2017）要求，污染防治措施可行。工业料堆场类型划分表以及工业料堆场扬尘防治方案选择参考表见附表7.2-2和7.2-3。
表7.2-2工业料堆场类型划分表
	环境控制区
	规模m3
	风速m/s
	粒度mm

	
	
	
	粉体：≤0.5
	颗粒0.5-1.3
	块体：≥1.3

	重点控制区
	≥10000
	≥4
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ

	
	
	2-4
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ

	
	
	≤2
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ

	
	300-10000
	≥4
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ

	
	
	2-4
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ

	
	
	≤2
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ

	
	≤300
	≥4
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ

	
	
	2-4
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅱ

	
	
	≤2
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅱ

	一般控制区
	≥10000
	≥4
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ

	
	
	2-4
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ

	
	
	≤2
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ

	
	300-10000
	≥4
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ

	
	
	2-4
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅱ

	
	
	≤2
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	
	≤300
	≥4
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	
	
	2-4
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	
	
	≤2
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ


表7.2-3工业料堆场扬尘防治方案选择参考表
	工业料堆场类型
	方案

	Ⅰ类料堆场
	（1）筒仓

	
	（2）圆形料仓

	
	（3）其他全封闭型仓库

	Ⅱ类料堆场
	（4）可用Ⅰ类料堆场防治方案

	
	（5）半封闭仓库+
	a）喷洒水 
b）覆盖 
c）喷洒抑尘剂 
d）干雾抑尘

	
	（6）防风抑尘网（墙）+
	

	Ⅲ类料堆场
	（7）可用Ⅰ和Ⅱ类料堆场防治方案

	
	（8）覆盖+
	a）喷洒水 
b）喷洒抑尘剂


7.2.1.4无组织排放控制要求及运行管理要求
（1）排放控制要求
①养殖栏舍
a.选用益生菌配方饲料；
b.及时清运粪污；
c.向粪便或舍内投（铺）放吸附剂减少臭气的散发；
d.投加或喷洒除臭剂；
②固体粪污处理工程
a.定期喷洒除臭剂；
b.及时清运固体粪污；
c.采用厌氧或好氧堆肥方式；
③废水处理工程
a. 定期喷洒除臭剂；
b. 废水处理设施加盖或加罩；
④全场
a.固体粪污规范还田利用；
b.场区运输道路全硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘；
c.加强场区绿化。
（2）运行管理要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ 1029-2019）无组织排放控制要求如下：
a）养殖栏舍：选用益生菌配方饲料；及时清运粪污；向粪便或舍内投（铺）放吸附剂减少臭气的散发；投加或喷洒除臭剂； 
b）固体粪污处理工程：定期喷洒除臭剂；及时清运固体粪污；采用厌氧或好氧堆肥方式； 
c）废水处理工程：定期喷洒除臭剂；废水处理设施加盖或加罩；
d）全场：固体粪污规范还田利用；场区运输道路全硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘；加强场区绿化。
参考《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020）无组织排放控制要求如下：
加强装卸料、运输设备的密封或密闭，或者收集送除尘装置处理后排放。
[bookmark: _Toc21863][bookmark: _Toc32513]参考《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）无组织排放控制要求： 
无组织排放的运行管理要求按照GB14554、GB16297中的要求执行，待化肥工业的大气污染物排放标准发布后，从其规定。 
a）露天堆放物料要实现封闭储存或建设防风抑尘措施。
b）做好开停工及检维修期间的环境因素识别和环境影响评估，合理安排开停车和检维修的时间及次序，做好开停车及检维修期间的污染物控制措施，最大程度地回收、处理污染物，避免直接排入环境。
7.2.1.5非正常工况措施
非正常排放时，因停电等原因，造成除尘设备等发生故障，废气发生短时间内直接排放或发现排气中污染物超标的事态。短时间内排出的废气污染物较正常排放时有较大幅度增加。
对非正常排放的废气应通过生产线配套的废气处理设施处理达标后排放。企业应设置备用电源，并做好废气处理效率的检测工作，处理效率下降废气污染物无法达标排放时，应停止生产，直至其处理效率恢复。项目非正常排放时的污染防治措施可行。
7.2.2水污染防治对策和措施
7.2.2.1水污染防治措施
生活污水分别由20m3防渗化粪池集中收集，定期由吸污车拉运至污水处理厂处理。
①牛圈内应尽可能减少冲舍用水量，降低畜粪水分，以利于清粪和处理，也利于牛群的健康育肥，同时牛粪的运输应妥善安排，防止散落。
②合理安排设置管网，发酵垫料管理不善产生少量渗滤尿液通过管网排放进入尿液收集池中，以合理收集项目产生废水。
③根据污水产生量估算，建设污水储存池，储存非农作物生长季节的污水。储水池要做好防渗处理，防止二次污染。
④污水处理设备要做好防渗处理。
[bookmark: _Toc229909587][bookmark: _Toc196218618][bookmark: _Toc183085460][bookmark: _Toc183085734]7.2.2.2地下水防控措施
（1）防控原则
根据工程所处区域的地质及水文地质状况确定，本项目可能对地下水造成的污染途径主要有以下几种：
①养殖区防渗措施达不到要求，泄漏或滴落的污染物有可能渐渐下渗影响浅层地下水；
②废水管网、尿液收集池等构筑物如防渗措施不到位，污染物较高的废水会下渗污染地下水；
③事故状态下废水外溢对地下水的影响。
为针对项目可能发生的地下水污染，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则确定，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。
源头控制：主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。
分区防治：结合场区生产设备、管道、污染物储存等布局，实行重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区，有区别地采取防渗措施。主要包括场区内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，送至场区内的奶噢耶收集池；
污染监控体系：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备，科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；
[bookmark: _Toc298158669][bookmark: _Toc312679104][bookmark: _Toc305232454]应急响应：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。
[bookmark: _Toc418678869]（2）防渗系统
地面防渗措施，即末端控制措施，主要包括厂区内污水管网处及污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施。通过在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理设施。
[bookmark: _Toc260953225]地面防渗工程设计原则：
①采用国际国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水影响较小，地下水现有水体功能不发生明显改变。
②坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性地分区，并分别设计地面防渗层结构。
③坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。
④实施防渗的区域均设置检漏装置，其中可能泄漏危险废物的重点污染防治区防渗设置自动检漏装置。
⑤防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。
（3）分区防治措施
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）对污染控制难易程度、天然包气带防污性能以及污染物种类，并结合本项目生产装置的性质和防渗要求，以及拟采取的防渗处理方案，将厂区防渗措施分为三个级别，并对应三个防治区，即简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。
①简单防渗区
简单防渗区主要是指没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位。主要包括厂区内道路、饲喂通道、饲草堆放区、办公生活区等，采取普通混凝土地坪，地基按民用建筑加固处理。
②一般防渗区
一般防渗区主要是指位于地面以上的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。本项目主要为牛舍、饲喂凉棚、堆肥区、饲料加工区、兽医室、原料储存库房等。
③重点防渗区
重点污染防治区指对地下水环境污染物泄漏并且其污染地下水环境的风险 较大的区域或者部位；或对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。主要包括运动场、尿液收集池、发酵槽、医疗废物暂存间、隔离圈、病死牛暂存间、危险废物贮存点等。 
本项目污染防治分区要求图7.3-2。
④分区防渗处理
重点防渗区：尿液收集池、发酵槽、医疗废物暂存间、隔离圈、病死牛暂存间、危险废物贮存点等防渗方案黏土夯实+2mm厚高密度聚乙烯膜（HDPE）+外保护（20mm水泥），其中运动场防渗方案为：原土夯实+3mm厚高密度聚乙烯膜（HDPE），设计满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。
其中发酵槽设置导流槽连接至尿液收集池，收集的泄漏物按照相关物料处置规范进行处置。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。
医疗废物暂存间地面满足《医疗废物管理条例》“医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。”《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）“贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。”相关要求。
危险废物贮存点地面满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）“贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。”相关要求；危险废物贮存点集液池满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）“贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。”。
一般防渗区：采用厚度Mb=1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s防渗等效的20cm厚P4等级混凝土进行防渗。防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。
简单污染防治区：硬化地面。
表7.2-4各污染区防渗措施
	场区内建筑物
	包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗分区
	防渗处理措施

	运动场、尿液收集池、发酵槽、医疗废物暂存间、隔离圈、病死牛暂存间、危险废物贮存点
	弱
	难
	非重金属、持久性有机物污染物的其他类型
	重点防渗
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s

	牛舍、饲喂凉棚、堆肥区、饲料加工区、兽医室、原料储存库房
	弱
	易—难
	非重金属、持久性有机物
	一般防渗
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s

	道路、饲喂通道、饲草堆放区、办公生活区
	弱
	易
	污染物的其他类型
	简单防渗
	一般地面硬化


[bookmark: _Toc418678870]各建筑防渗方法和防渗材料选用要经过专业设计，并符合本次环评的分区类别，所有建筑物防渗的设计使用年限不低于其主体的设计使用年限。
（4）污水管网
各工艺的生产废水以及三废处理工段的污水管线等以重力水形式存在的污水存在的区域，应按照设计要求严格施工；施工过程中对管道、阀门严格检查，采用优质产品，有质量问题及时更换。
对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与尿液收集池相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至尿液收集池。
[bookmark: _Toc322355668][bookmark: _Toc418678872][bookmark: _Toc2441]（5）地下水应急预案及处理
[bookmark: _Toc322355669]①应急预案
1）在制定安全管理体制的基础上，制定专门的地下水污染事故的应急措施。
2）地下水应急预案应包括以下内容：
（a）应急预案的日常协调和指挥机构；
（b）相关部门在应急预案中的职责和分工；
（c）地下水环境保护目标的确定，采取的紧急处置措施和潜在污染可能性评估；
（d）特大事故应急救援组织状况和人员、装备情况，平常的训练和演习；
（e）特大事故的社会支持和援助，应急救援的经费保障。地下水应急预案详见表7.2-5。
[bookmark: _Toc322355670]表7.2-5地下水污染应急预案内容
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	污染源概况
	详述污染源类型、数量及其分布，包括生产装置、辅助设施、公用工程

	2
	应急计划区
	列出危险目标：生产装置区、辅助设施、公用工程区、环境保护目标，在厂区总图中标明位置

	3
	应急组织
	应急指挥部—负责现场全面指挥；专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理；专业监测队伍负责对厂监测站的支援；有资质勘察单位进行地下水污染勘查。

	4
	应急状态分类及应急响应程序
	规定地下水污染事故的级别及相应的应急分类响应程序。按照突发环境事件严重性和紧急程度，该预案将突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。

	5
	应急设施、设备与材料
	防止液体物质外溢、扩散的应急设施、设备与材料。

	6
	应急通信和交通
	规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。

	7
	应急环境监测
及事故后评估
	由厂区环境监测站对现场地下水环境进行监测。
对事故性质与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

	8
	应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材
	事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。邻近区域：控制污染区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。

	9
	应急浓度、排放量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康
	事故现场：事故处理人员制定污染物的应急控制浓度、排放量，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。
环境敏感目标：受事故影响的邻近区域人员及公众对污染物应急控制浓度、排放量规定，撤离组织计划及救护。

	10
	应急状态终止
与恢复措施
	规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。建立重大环境事故责任追究、奖惩制度。

	11
	人员培训与演练
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。

	12
	公众教育和信息
	对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

	13
	记录和报告
	设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设立专门部门负责管理。

	14
	附件
	与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。


②应急处理
一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：
1）当确定发生地下水异常情况时，按照制定的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报主管领导，通知当地生态环境局、附近居民等地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。
2）组织有相应资质单位对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。
3）对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。
4）如果自身力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。
（5）地下水监控管理要求
①监测井布设
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，“三级评价的建设项目，一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个。”，本项目地下水评价等级为三级评价，在项目场地下游布设1个地下水跟踪监测井，污染源周边地下水监测以浅层地下水为主，监测井应布设在污染物运移路径的下游方向。
安全环保部门设立地下水动态监测小组，专人负责监测，监测井不宜变动，尽量保证地下水监测数据的连续性。
表7.2-6各污染区防渗措施
	监测点点位
	坐标
	井深
	井结构
	监测层位
	监测因子
	监测频率
	功能

	下游D1
	E84°29′53″，N44°44′58″
	130m
	孔径≥260mm，管 
径160mm，上部 
5m 井管，中部 
滤水管，底部 
2.0m 设计沉砂 
管
	潜水地下水
	气温、地下水水位、水温、pH、溶解氧、电导率、氧化还原电位、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物
pH、耗氧量、溶解性总固体、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、氯化物、硫化物、石油类、汞、镉、砷、六价铬、铅、总大肠菌群、菌落总数、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮
	采样频次宜不少于每年2次，发现有地下水污染现象时需增加采样频次。
	地下水环境影响跟踪监测点


②监测因子
根据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）污染源的地下水监测项目以污染源特征项目为主，同时根据污染源的特征项目的种类，适当增加或删减有关监测项目。不同行业的特征项目可根据附录F确定，但不仅限于附录F表所列监测项目。
地下水环境监测时的气温、地下水水位、水温、pH、溶解氧、电导率、氧化还原电位、臭味、浑浊度、肉眼可见物等监测项目为每次监测的现场必测项目。
③地下水监测频率
对地下水监控井应定期进行地下水水质监测，以保留本底水质资料，项目运营期间应按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）进行确定，具体确定原则如下：
a.其他监测点采样频次宜不少于每年2次；
b.发现有地下水污染现象时需增加采样频次，并及时采取污染治理措施。
应选取每年中相对固定的时间段采样。地下水流向可能发生季节性变化的区域应选取每年中地下水流向不同的时间段分别采样。当厂区发生液体物料泄漏事故或发现地下水污染现象时，应加大取样频率，并根据实际情况增加监测项目。
④监测数据管理 
上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向场区安全环保管理部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。
（7）制定地下水环境跟踪监测与信息公开计划 
落实跟踪监测报告编制的责任主体，明确地下水环境跟踪监测报告的内容，一般应包括： 
a）建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。 
b）生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。
信息公开计划应至少包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。  
通过采取以上措施，本项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效的预防，确保各项防渗措施得以落实。并加强维护，在厂区环境管理的前提下，可以有效地控制厂区内污染物的下渗现象，避免污染地下水。因此，该项目不会对区域地下水环境产生明显影响。
7.2.2.6运行管理要求
（1）畜禽养殖行业排污单位应根据养殖品种、养殖量、养殖方式等合理确定废水处理工艺及设施参数，应当按照相关法律法规、标准和技术规范等要求运行废水处理设施，并进行维护和管理，保证设施正常运行。
（2）畜禽养殖行业排污单位必须实行严格的雨污分流措施。
（3）畜禽养殖行业排污单位应加强生产节水管理，提高废水的循环利用率，减少污水排放量。采用水冲粪、水泡粪清粪工艺的规模化养殖场（小区），宜逐步改为干清粪工艺。
[bookmark: _Toc6451][bookmark: _Toc24637]7.2.3噪声污染防治对策和措施
[bookmark: _Toc32677][bookmark: _Toc26806]本项目工程噪声源强70dB（A）及以上产噪设备为风机和泵类等机械设备。工程设计中，采取三种途径控制噪声的传播途径：其一是降低声源噪声；其二是在传播途径中降低噪声；其三是对接收者加强防护。具体防治措施如下：
（1）在满足生产要求的前提下，选用低噪声设备，从根本上降低噪声源强；
（2）风机、泵类等强噪声设备利用减振等措施，有效地控制噪声对环境的影响。减振措施包括：
提高零部件的装配精度，对各连接部位安装弹性钢垫或橡胶衬垫，以减少传动装置间的振动。
为了减小风机噪声和振动对环境的影响，风机前后均采用石棉布软接头连接，在风机安装时采用下垫减振橡胶减振。
（3）在噪声源集中的地方设隔音操作室，另外种植绿化带起到一定的隔声降噪作用。
（4）对个别在超标条件下工作的工人，配备耳塞等劳保用品。
（5）运输车辆应配备低音喇叭，在厂区门前做到不鸣或少鸣笛，以减轻交通噪声对厂区周围地区的影响。
采取上述措施后，本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区域标准要求。上述噪声控制措施其技术是成熟可靠的，经济上也是合理的，实践证明可达到设计指标。
7.2.4固废污染防治对策和措施
本项目运营后产生的固体废物包括一般工业固废、危险废物及生活垃圾。固体废物处置遵循分类、减量化、资源化、无公害化与集中处置相结合的原则，对本项目产生的固体废物根据其种类不同、污染性质不同，按类别进行回收或综合利用、送有资质单位处置等，最终实现无固体废物直接排入环境的目标。最大限度地降低对环境的不利影响。 
（1）牛粪及废发酵垫
本项目牛粪产生量为11913.6t/a。垫料每年集中清理一次，更换量为220t/a；定期更换的废发酵垫料与牛粪一同送入堆肥间翻抛后还田，全过程按照无害化，资源化进行处理处置。
（2）病死牛
本项目病死牛产生量约3头/年，0.9t/a，本项目委托病死畜禽无害化处置单位处理本项目病死牛，由病死畜禽无害化处置单位配套的病死畜禽专用运输车辆运输。本项目产生病死牛后，立刻通知病死畜禽无害化处置单位运输，一般不超过24小时到项目区，因此在产生病死牛后，先暂存于医疗废物暂存间内，由病死畜禽无害化处置单位当日完成运输，运输能满足《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部令2022年第3号）相关要求。
    根据《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部令2022年第3号），本项目畜禽养殖场、屠宰厂（场）、隔离场委托病死畜禽无害化处理场处理的，应当符合以下要求：
①采取必要的冷藏冷冻、清洗消毒等措施；
②具有病死畜禽和病害畜禽产品输出通道；
③及时通知病死畜禽无害化处理场进行收集，或自行送至指定地点。
病死畜禽暂存点应当具备下列条件：
①有独立封闭的贮存区域，并且防渗、防漏、防鼠、防盗，易于清洗消毒；
②有冷藏冷冻、清洗消毒等设施设备；
③设置显著警示标识；
④有符合动物防疫需要的其他设施设备。
本项目设置20m2单独的封闭的病死牛暂存间，配套冷藏冷冻措施以及消毒措施。在暂存间设置警示标识，
（3）兽用医疗固废
按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》规定，项目应设置医疗废物暂时贮存库房，对医疗废弃物进行分类暂存，本项目新增20m2医疗废物暂存间。医疗废物最终交由有资质单位处置。
按照《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）收集、包装，设置警示标志；并按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）要求，感染性、损伤性、病理性废物应盛装于医疗废物周转箱/桶内一并置于贮存设施内暂时贮存。贮存设施应设置通风装置、配套消毒措施。
按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》，设计要求如下：
1）库房：
必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；
必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；
应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；
地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；
库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；
避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；
库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；
应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识；
2）卫生要求
医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒一次。
3）暂时贮存时间
应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱）中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。
确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。
4）管理制度
医疗卫生机构应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。
医疗卫生机构的暂时贮存库房和医疗废物专用暂时贮存柜（箱）存放地，应当接受当地环保和卫生主管部门的监督检查。
5）本项目医疗废物的暂存、转运管理要求如下：
运送路线：尽量避开人口密集区域和交通拥堵道路。
经包装的医疗废物应盛放于可重复使用的专用周转箱（桶）或一次性专用包装容器内。专用周转箱（桶）或一次性专用包装容器应符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》。
医疗废物装卸尽可能采用机械作业，将周转箱整齐地装入车内，尽量减少人工操作；如需手工操作应做好人员防护。
医疗废物运送前，处置单位必须对每辆运送车的车况进行检查，确保车况良好后方可出车。运送车辆负责人应对每辆运送车是否配备本规范4.1.2所要求的辅助物品进行检查，确保完备。
医疗废物运送车辆不得搭乘其他无关人员，不得装载或混装其他货物和动植物。
车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出医疗废物。
按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020），设计要求如下：
1） 选址要求：
医疗废物处理处置设施选址应符合生态环境保护法律法规及相关法定规划要求，并应综合考虑设施服务区域、交通运输、地质环境等基本要素，确保设施处于长期相对稳定的环境。 
处理处置设施选址不应位于国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。 
处理处置设施厂址应与敏感目标之间设置一定的防护距离，防护距离应根据厂址条件、处理处置技术工艺、污染物排放特征及其扩散因素等综合确定，并应满足环境影响评价文件及审批意见要求。 
2）收集 
医疗废物处理处置单位收集的医疗废物包装应符合HJ 421的要求。 
处理处置单位应采用周转箱/桶收集、转移医疗废物，并应执行危险废物转移联单管理制度。
3）贮存 
医疗废物处理处置单位应设置感染性、损伤性、病理性废物的贮存设施；若收集化学性、药物性废物还应设置专用贮存设施。贮存设施内应设置不同类别医疗废物的贮存区。 
贮存设施地面防渗应满足国家和地方有关重点污染源防渗要求。墙面应做防渗处理，感染性、损伤性、病理性废物贮存设施的地面、墙面材料应易于清洗和消毒。 
感染性、损伤性、病理性废物贮存设施应设置微负压及通风装置、制冷系统和设备，排风口应设置废气净化装置。 
医疗废物不能及时处理处置时，应置于贮存设施内贮存。感染性、损伤性、病理性废物应盛装于医疗废物周转箱/桶内一并置于贮存设施内暂时贮存。 
处理处置单位对感染性、损伤性、病理性废物的贮存应符合以下要求： 
a）贮存温度≥5℃，贮存时间不得超过24小时； 
b）贮存温度＜5℃，贮存时间不得超过72小时； 
c）偏远地区贮存温度＜5℃，并采取消毒措施时，可适当延长贮存时间，但不得超过168小时。  
化学性、药物性废物贮存应符合GB 18597的要求。
对于存在传染性的医疗固废，还需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）以及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，委托有资质的单位进行处置。
（1） 危险废物
本项目消毒剂包装桶，共0.09t/a。本项目消毒剂戊二醛、生石灰等均属于危险化学品，包装物沾染毒性，属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2025年版）》属于HW49 其他废物900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，集中收集后设置10m2危险废物贮存点暂存，委托有资质的单位运输处置。
危险废物管理包括危险废物贮存措施、危险废物转运措施、危险废物安全处置措施等环节。本次环评要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号）相关要求对其进行贮存、转移及制度性管理。根据国家产生危险废物的单位应当以控制危险废物的环境风险为目标，企业应制定危险废物管理计划和应急预案并报所在地县级以上地方环保部门备案。
一、危险废物贮存点要求
本项目建设10m2危险废物贮存点一座，采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，防渗方案：黏土夯实+2mm厚高密度聚乙烯膜（HDPE）+外保护（20mm水泥），设计满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。危险废物贮存库地面满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）“贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。”相关要求；危险废物贮存库围堰满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）“贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。”。
本项目仅暂存废消毒剂包装材料，废消毒剂包装材料采用密封的吨桶贮存，本项目不使用含氯消毒剂，因此本项目不涉及粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物，本项目废消毒剂包装材料均采用密封的吨桶包装，危险废物贮存期间盛装容器加盖、封口，保持密闭，因此不设置气体收集装置和气体净化设施。废消毒剂包装材料贮存区设置围堰，围堰容积均大于1m3，能够有效容纳废消毒剂包装材料残留的少量消毒液。地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，采用高密度聚乙烯膜防渗。贮存设计满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）以及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，委托有资质的单位定期运输、处置。
根据《关于发布〈建设项目危险废物环境影响评价指南〉的公告》 （环境保护部公告 公告2017年第43号），工程分析中危险废物汇总表见表7.2-7。
表7.2-7工程分析中危险废物汇总表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（吨/年）
	产生工序及装置
	形态
	主要
成分
	有害成分
	产废周期
	危险特性
	污染
防治
措施

	1
	废消毒剂包装材料
	危险废物/HW49
	900-041-49
	0.09
	消毒室
	固态
	塑料包装（PE）、少量残留消毒剂（戊二醛、新洁尔灭、生石灰等）
	戊二醛（具有毒性、腐蚀性、致敏性，挥发气体刺激呼吸道，渗漏污染水体）、氧化钙（强碱具刺激和腐蚀性）
	全年连续间歇性产生
	T/In
	危险废物贮存库暂存，不同消毒剂包装袋分类贮存于封闭式吨桶内，委托有资质单位定期运输处置


本项目危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等列表见表7.2-8。
表7.2-8建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	序号
	贮存场所
（设施） 
名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存能力
	贮存周期

	1
	危险废物贮存点
	废消毒剂包装材料
	危险废物/HW49
	900-041-49
	危险废物贮存点中部
	8m2
	桶装
	4个吨桶
	9个月


本项目危险废物在收集、贮存、转运时需满足以下要求：
①危险废物的收集 
a.危险废物产生单位进行的危险废物收集包括两个方面，一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或运输车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物产生单位内部临时贮存设施的内部转运。 
b.危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 
c.危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 
d.危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 
e.在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。 
f.危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求： 
1）包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。 
2）性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。 
3）危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。 
4）包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。 
5）盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 
6）危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。 
g.危险废物的收集作业应满足如下要求： 
1）应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 
2）作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 
3）收集时应配备必要的收集工具和包装物以及必要的应急监测设备及应急装备。 
4）危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 
5）收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 
6）收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转作他用时，应消除污染，确保其使用安全。 
h.危险废物内部转运作业应满足如下要求：
1）危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 
2）危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》。 
3）危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 
i.收集不具备运输包装条件的危险废物时，且危险特性不会对环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时贮存，但正式运输前应按本标准要求进行包装。 
②危险废物的转运
危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环境保护行政主管部门监督管理。同时，根据《危险化学品安全管理条例》和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：
a.危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质；危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》、JT617以及 JT618执行；废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定；运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志；危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志；危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求： 
1）卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 
2）卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 
3）危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。 
b.对承运人或者接收人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；
c.制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；
d.建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息；
e.填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息以及突发环境事件的防范措施等；
f.及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况；
g.移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。
③危险废物贮存
a.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
b.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
c.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
d.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
e.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 
f.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
1）贮存点环境管理要求
贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。
贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。
贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。
贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。
贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。
2）危险废物贮存容器
a.容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 
b.针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
c.硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 
d.柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 
e.使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 
f.容器和包装物外表面应保持清洁。
3）选址与设计原则
贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 
集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 
贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 
贮存设施场址的位置与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。
④监督与实施 
a.地方环境保护行政部门可根据本标准所提出的危险废物收集、贮存、运输要求对管辖区域内的危险废物收集、贮存、运输行为进行监管，确保危险废物收集、贮存、运输过程的环境安全。 
b.地方环境保护行政主管部门可根据本标准及其他有关管理要求建立地方危险废物收集、贮存、运输管理制度和管理档案。
根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022），本项目属于“同一生产经营场所危险废物年产生量10t以下且未纳入危险废物环境重点监管单位的单位。”，属于危险废物登记管理单位，危险废物管理计划制定如下：
a.制定单位：同一法人单位或者其他组织所属但位于不同生产经营场所的单位，应当以每个生产经营场所为单位，分别制定危险废物管理计划，并通过国家危险废物信息管理系统向生产经营场所所在地生态环境主管部门备案。 
b.制定形式及时限要求：产生危险废物的单位应当按年度制定危险废物管理计划。产生危险废物的单位应当于每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并提交当年度的危险废物管理计划，由国家危险废物信息管理系统自动生成备案编号和回执，完成备案。 危险废物管理计划备案内容需要调整的，产生危险废物的单位应当及时变更。
c. 一般原则：危险废物登记管理单位的管理计划制定内容应包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危险废物转移情况信息。
根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022），本项目属于“同一生产经营场所危险废物年产生量10t以下且未纳入危险废物环境重点监管单位的单位。”，属于危险废物登记管理单位，危险废物管理计划制定如下：
a.制定单位：同一法人单位或者其他组织所属但位于不同生产经营场所的单位，应当以每个生产经营场所为单位，分别制定危险废物管理计划，并通过国家危险废物信息管理系统向生产经营场所所在地生态环境主管部门备案。 
b.制定形式及时限要求：产生危险废物的单位应当按年度制定危险废物管理计划。产生危险废物的单位应当于每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并提交当年度的危险废物管理计划，由国家危险废物信息管理系统自动生成备案编号和回执，完成备案。 危险废物管理计划备案内容需要调整的，产生危险废物的单位应当及时变更。
c. 一般原则：危险废物登记管理单位的管理计划制定内容应包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危险废物转移情况信息。
根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）管理要求如表7.2-9。
表7.2-9《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》相关要求
	序号
	分类
	导则内容

	4总体要求
	4.1基本原则
	4.1.1产生危险废物的单位，应当按照本标准的分类管理要求，制定危险废物管理计划，内容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料；

	
	
	4.1.2产生危险废物的单位应当按照实际情况填写记录有关内容，并对内容的真实性、准确性和完整性负责；

	
	4.3分类管理要求
	4.3.1危险废物管理计划制定内容应根据产生危险废物的单位的管理类别确定。

	
	
	4.3.2危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料的申报周期应根据产生危险废物的单位的管理类别确定。

	
	
	4.3.3鼓励有条件的地区在危险废物环境重点监管单位推行电子地磅、视频监控、电子标签等集成智 能监控手段，如实记录危险废物有关信息，有条件的可与国家危险废物信息管理系统联网。

	5危险废物管理计划制定要求
	5.1制定单位
	同一法人单位或者其他组织所属但位于不同生产经营场所的单位，应当以每个生产经营场所为单位， 分别制定危险废物管理计划，并通过国家危险废物信息管理系统向生产经营场所所在地生态环境主管部门备案。

	
	5.2制定形式及时限要求
	5.2.1产生危险废物的单位应当按年度制定危险废物管理计划。

	
	
	5.2.2产生危险废物的单位应当于每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并提交当年度的危险废物管理计划，由国家危险废物信息管理系统自动生成备案编号和回执，完成备案。

	
	
	5.2.3危险废物管理计划备案内容需要调整的，产生危险废物的单位应当及时变更。

	
	5.5危险废物基本情况填写要求
	5.5.2.1危险废物贮存情况填写内容参见附录A.4，填写应满足以下要求。
a）危险废物名称、类别、代码、有害成分名称、形态、危险特性：依据本标准第5.5.1部分填写的相关信息填写，可由国家危险废物信息管理系统自动生成。
b）贮存设施编码：依据本标准第5.4.2部分填写的污染防治设施编码填写，可由国家危险废物信息管理系统自动生成。
c）贮存设施类型：根据GB18597中贮存设施类型填写。d包装形式：包括包装容器、材质、规格等。
e）本年度预计剩余贮存量：预计截至本年底贮存设施内危险废物的库存量。
f）计量单位：填写吨。以升、立方米等体积计量的，应折算成重量吨；以个数作为计量单位的，除填写个数外，还应折算成重量吨。
5.5.2.2危险废物贮存能力应与排污许可证副本中载明的保持一致，或根据产生危险废物的单位环境影响评价文件及审批意见确定。

	
	
	5.5.5危险废物转移情况填写内容参见附录A.7，填写应满足以下要求。
a）转移类型：指省内转移、跨省转移和境外转移。
b）危险废物名称、类别、代码、有害成分名称、形态、危险特性：依据本标准第5.5.1部分填写的相关信息填写，可由国家危险废物信息管理系统自动生成。
c）本年度预计转移量：本年度预计转移的危险废物量。
d）计量单位：填写吨。以升、立方米等体积计量的，应折算成重量吨；以个数作为计量单位的，除填写个数外，还应折算成重量吨。
e）利用/处置方式代码：根据HJ 1033附录F填写。
f）拟接收单位类型：危险废物经营许可证持有单位、危险废物利用处置环节豁免管理单位、中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位等。
g）拟接收危险废物经营许可证持有单位名称、经营许可证编号：应当与国家危险废物信息管理系统中登记的危险废物经营许可证持有单位相关信息关联并一致，可由国家危险废物信息管理系统自动生成。
h）危险废物利用处置环节豁免管理单位的相关信息应在国家危险废物信息管理系统中登记。
i）危险废物出口至境外的，应在国家危险废物信息管理系统中填写中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位信息。
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（4）生活垃圾
项目生活垃圾经垃圾箱（桶）集中收集后，委托环卫部门定期清运。
（5）废包装材料（一般固废）
养殖区废包装物主要为精饲料袋、生物除臭剂包装桶、生物菌剂包装桶。共11.04t/a，精饲料袋、生物除臭剂包装桶、生物菌剂包装桶属于一般工业固废，分类暂存于饲料加工车间内，定期外售回收单位综合利用。
（6）除尘灰
本项目堆肥间除尘器收集粉尘产生量共为1.65t/a，属于一般固废，经收集后回用于堆肥工段。本项目饲料加工区除尘器收集粉尘产生量约为0.46t/a，属于一般固废，经收集后回用于饲料加工。
（7）废布袋
堆肥间袋式除尘器、饲料加工区袋式除尘器需要定期更换布袋，共计0.4t/a，属于一般工业固废，更换后的废布袋集中收集暂存于堆肥间，由原厂回收。
（8）废填料
本项目堆肥间生物除臭填料需定期更换，填料主要为聚丙烯、陶粒、颗粒活性炭等惰性填料，属于一般固废，产生量约为0.5t/a，集中收集后暂存于堆肥间内，定期外售回收单位综合利用。
（9）一般工业固体废物处置管理建议
固体废物污染防治法规定“建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。固体废物污染环境防治设施必须经原审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。对固体废物污染环境防治设施的验收应当与对主体工程的验收同时进行”。根据这些规定，本项目固体废物污染环境防治设施必须做到“三同时”。
为了进一步降低固体废物的影响，建议建设单位在实践中逐步确定新的废物管理模式，对所有固体废物进行监控管理。
①全过程管理
即对废物从“出生”那一时刻起对废物的产生、收集、运输、贮存、再循环、再利用、加工处理直至最终处置实行全过程管理，以实现废物减量化、资源化和无害化。
②对排放废物进行审计
废物审计制度是对废物从产生、处理到处置排放实行全过程监督的有效手段。其主要内容有：①废物合理的产生量；②废物流向和分配及监测记录；③废物处理和转化；④废物有效排放和废物总量衡算；⑤废物从产生到处理的全过程评估。
[bookmark: _Toc229909590][bookmark: _Toc32569][bookmark: _Toc11381]根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）：
（1）贮存场选址要求 
①一般工业固体废物贮存场的选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。  
②贮存场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定。  
③贮存场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。 
④贮存场、填埋场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。  
⑤贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。 
⑥上述选址规定不适用于一般工业固体废物的充填和回填。
（2）贮存场技术要求 
①一般规定 
贮存场的防洪标准应按重现期不小于50年一遇的洪水位设计，国家已有标准提出更高要求的除外。 
3）贮存场一般应包括以下单元： 
a）防渗系统、渗滤液收集和导排系统； 
b）雨污分流系统； 
c）分析化验与环境监测系统； 
d）公用工程和配套设施； 
e）地下水导排系统和废水处理系统（根据具体情况选择设置） 。 
4）贮存场施工方案中应包括施工质量保证和施工质量控制内容，明确环保条款和责任，作为项目竣工环境保护验收的依据，同时可作为建设环境监理的主要内容。 
5）贮存场在施工完毕后应保存施工报告、全套竣工图、所有材料的现场及实验室检测报告。采用高密度聚乙烯膜作为人工合成材料衬层的贮存场还应提交人工防渗衬层完整性检测报告。上述材料连同施工质量保证书作为竣工环境保护验收的依据。 
6）贮存场渗滤液调节池的防渗要求应不低于对应贮存场的防渗要求。 
7）贮存场除应符合本标准规定的污染控制技术要求之外，其设计、施工、运行、封场等还应符合相关行政法规规定、国家及行业标准要求。 
②I类场技术要求 
1）当天然基础层饱和渗透系数不大于1.0×10-5 cm/s，且厚度不小于0.75 m时，可以采用天然基础层作为防渗衬层。 
2）当天然基础层不能满足1）条防渗要求时，可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5 cm/s且厚度为0.75 m的天然基础层。 
本项目堆肥间、库房设置采用厚度Mb=1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s防渗等效的20cm厚P4等级混凝土进行防渗。防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，满足贮存要求。
7.2.5生态环境保护措施
绿化环境对净化空气、减弱噪声、调节生态平衡、改善小气候，促进人的身心健康起着特殊重要的作用，搞好绿化是企业环保工作的重要部分，起着特殊重要的作用，是企业现代化清洁文明生产的重要标志。
拟建项目宜在不影响安全和生产的前提下，为改善生产环境，提高绿化覆盖面积，在厂界和生产区之间的空地上等可绿化之处种植草坪和树木进行绿化。 本项目绿化布置采用点、线、面结合的方式，充分利用不宜建筑的边角隙地，对不规则用地进行规则处理，取得别开生面的环境美化效果，重点在场区绿化，做到绿化层次分明。主要道路两侧利用乔木、灌木及草本植物组成绿化带，充分发挥对道路两侧建筑的遮荫、美化等方面的作用。本项目绿化面积将不小于20%。绿化设计将根据当地自然条件、植物生态习性与防污功能，结合生产特点和总平面布置图的要求，配合厂区竖向设计和管线综合设计进行，使整个场区构成一个优美的空间环境。
具体方案为：
（1）养殖场场区绿化面积达到24000m2，在畜禽场周围和场区空闲地种植环保型树、花，绿化环境、净化空气，改善畜禽舍小气候，加强防疫，家畜养殖场场区绿化覆盖率达到20%，并在场外缓冲区建立绿化隔离带。
（2）树种选择：按“适地适树、适地适草”的原则，选择植物树种遵循耐旱、耐瘠薄、抗逆性及防风固沙能力强、易栽培管理并具有良好的景观效果；草种需耐寒、耐瘠薄、抗逆性强、根系发达、繁殖力强、生长快易形成生态绿地的品种。建议以抗旱性、抗寒性较强的树种为主，如榆树、松树等。
（3）在养殖场堆肥间、污水处理设施周围应加大绿化力度，减少臭气对周围环境的影响；在泵房以及道路两侧加强树种的种植以减少噪声对牛产生影响，同时可以减少道路扬尘对周围环境的影响。
[bookmark: _Toc20080][bookmark: _Toc25769]7.2.6土壤污染防治措施
7.2.6.1保护对象及目标
本项目保护对象为厂界外50m范围内的用地。项目施工运营期间，项目用地满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中的表4养殖场土壤环境质量评价指标和限值。
7.2.6.2源头控制措施
项目建设运营过程中，对土壤污染的主要途径为水污染物垂直入渗进入土壤环境。故本项目对产生的废水应进行合理的治理和综合利用，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对该厂区采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将水污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。
7.2.6.3过程控制措施
（1）防渗措施
根据工序特点采取了相应的防腐防渗措施：尿液收集池等污水处理设施、发酵槽、医疗废物暂存间、隔离圈、病死牛暂存间、危险废物贮存点等重点防渗区防渗方案采用黏土夯实+2mm厚高密度聚乙烯膜（HDPE）+外保护（20mm水泥），牛圈、运动场设置黏土夯实+3mm厚高密度聚乙烯膜（HDPE），设计满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。
当危险废物包装破裂泄漏后，污染物和危险废物会进入土壤环境造成一定影响。因此，企业应该加强对厂区重点部位防腐防渗措施的检查，发现防渗层开裂、破损、腐蚀等情况应及时修缮，确保防渗效果。
（2）还田措施
本项目固态有机肥还田于本项目周边农田。本项目周边农田面积广阔，可完全资源化利用本项目产生的固态肥。
为了更好地保护农田生态环境，促进农业生产可持续发展，采用本项目固肥还田时，应注意以下几点：严格控制有机肥施用比例，按农作物种类，避免施用过多造成污染、农作物减产。
7.2.6.4跟踪监测措施
为了及时准确地掌握厂区土壤环境质量状况和土壤污染物的动态变化，应根据《土壤环境监测技术规范》以及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）等技术规范要求，对项目区土壤环境跟踪监测。采取有效的污染物监测和调查手段、技术装备和设施，及时发现和处理可能泄漏的土壤污染物质。
（1）跟踪监测点布置
根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021），点位布设原则：
监测点位的布设应遵循不影响企业正常生产且不造成安全隐患与二次污染的原则。点位应尽量接近重点单元内存在土壤污染隐患的重点场所或重点设施设备，重点场所或重点设施设备占地面积较大时，应尽量接近该场所或设施设备内最有可能受到污染物渗漏、流失、扬散等途径影响的隐患点。 
一类单元涉及的每个隐蔽性重点设施设备周边原则上均应布设至少1个深层土壤监测点，单元内部或周边还应布设至少1个表层土壤监测点。单元内部及周边20 m范围内地面已全部采取无缝硬化或其他有效防渗措施，无裸露土壤的，可不布设表层土壤监测点，但应在监测报告中提供相应的影像记录并予以说明。  
下游50m范围内设有地下水监测井并按照本标准要求开展地下水监测的单元可不布设深层土壤监测点。
每个二类单元内部或周边原则上均应布设至少1个表层土壤监测点，具体位置及数量可根据单元大小或单元内重点场所或重点设施设备的数量及分布等实际情况适当调整。监测点原则上应布设在土壤裸露处，并兼顾考虑设置在雨水易于汇流和积聚的区域，污染途径包含扬散的单元还应结合污染物主要沉降位置确定点位。 
本项目尿液收集池、堆肥间发酵槽、运动场涉及地下、半地下或接地的池体、管道等隐蔽类设施，为一类单元，由于尿液收集池、运动场发酵槽临近，因此在尿液收集池、运动场区域周边尽量接近重点单元内存在土壤污染隐患的重点场所或重点设施设备处共同设置1个深层土壤监测点，发酵槽设置1个深层土壤监测点，周边分别设置1个表层土壤监测点。
本项目还田区为二类单元，因此在还田区分别布设1个表层土壤监测点，点位根据每年养殖情况、还田区域变化情况进行调整。
（2）监测频次
依据《环境影响评价技术导则	土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，三级的必要时可开展跟踪监测。运营期间必要时应按照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021），本项目表层土壤每1年委托有资质的第三方检测机构开展一次监测，深层土壤每3年监测一次，以掌握土壤污染情况。
（3）土壤监测因子
监测因子：本项目为畜禽养殖项目，项目区选择《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中的表4养殖场土壤环境质量评价指标；由于还田区用地为耕地，因此还田区选择《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表 1 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）以及表 2 农用地土壤污染风险筛选值（其他项目）中的六六六、滴滴涕总量。 
表7.2-7土壤环境监测计划
	监测点号
	监测点位置
	样品类型
	监测频率
	监测因子

	T1#
	尿液收集池、运动场周围
	柱状样品
	三级必要时可开展跟踪监测
	pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、六六六、滴滴涕

	T2#
	堆肥间发酵槽周围
	柱状样品
	
	

	T3#
	还田区
	柱状样品
	每年轮作结束后监测
	


（4）采样深度 
1）深层土壤 
深层土壤监测点采样深度应略低于其对应的隐蔽性重点设施设备底部与土壤接触面。 
2）表层土壤 
表层土壤监测点采样深度应为0～0.5 m。 
⑤监测数据管理
监测结果应形成跟踪监测报告，明确跟踪监测报告编制的责任主体。跟踪监测报告内容一般包括：建设项目所在场地及其影响区土壤环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度；生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。
监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向当地环保部门汇报，所有监测因子监测数据应进行公开，满足法律中关于知情权的要求。发现污染和土壤恶化时，要及时进行修复，开展系统调查，并上报有关部门。
（5）监测数据管理
上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向场安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每年监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。
进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立土壤动态监测小组，负责土壤环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。
①管理措施
A.防止土壤污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。环境保护管理部门指派专人负责防治土壤污染管理工作。
B.环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责土壤环境质量监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。
C.建立土壤监测数据信息管理系统，与环境管理系统相联系。
D.根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级制定相应的预案。在制定预案时要根据本场环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。
②技术措施
按照要求，及时上报监测数据和有关表格。
在日常例行监测中，一旦发现土壤环境监测数据异常，应尽快核查数据， 确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告场安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止土壤污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：
a）了解全厂生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率由每五年一次临时加密为每年一次或更多，连续多月，分析变化动向；b）周期性地编写土壤动态监测报告；c）定期对污染区的生产装置进行检查。
（6）土壤环境质量信息公开计划
①土壤环境跟踪监测报告
应以建设单位为项目跟踪监测的责任主体，进行项目营运期的土壤跟踪监测工作，并按照要求进行土壤跟踪监测报告的编制工作。土壤环境跟踪监测报告的内容，一般应包括：
A.建设项目所在场地及其影响区土壤环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。
B.生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。
②土壤环境跟踪监测信息公开
根据土壤导则要求，项目应制定土壤环境跟踪监测的信息公开计划，定期公开土壤环境质量现状，公布内容应包括建设项目特征因子的土壤环境监测值。
本次土壤环境跟踪监测信息公开计划的内容根据2015年1月1日起施行《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）的相关要求及规定进行要求。
A.土壤跟踪监测信息公开的内容
建设项目可单独公开土壤跟踪监测信息或随项目其他环境公开信息一同公开发布，公开的主要内容应包括以下方面：
（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；
（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；
（3）防治污染设施的建设和运行情况；
（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；
（5）突发环境事件应急预案；
（6）其他应当公开的环境信息。
B.土壤跟踪监测信息公开方式
可通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，采取以下一种或者几种方式予以公开：
（1）公告或者公开发行的信息专刊；
（2）广播、电视等新闻媒体；
（3）信息公开服务、监督热线电话；
（4）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；
（5）其他便于公众及时、准确获得信息的方式。
C.土壤跟踪监测信息公开时间
如项目纳入为市重点排污单位企业，需在环境保护主管部门公布重点排污单位名录后90日内公开其环境信息。环境信息有新生成或者发生变更的，重点排污
单位应当自环境信息生成或者变更之日起30日内予以公开。

[bookmark: _Toc263850735][bookmark: _Toc337673504][bookmark: _Toc8087][bookmark: _Toc10515][bookmark: _Toc30520][bookmark: _Toc472451941][bookmark: _Toc7081]
[bookmark: _Toc11066]8、环境影响经济损益分析
环境影响经济损益分析是针对建设项目的性质和当地的具体情况，确定环境影响因子，从而对项目环境影响范围内的环境影响总体作出经济评价。
本项目的建设，注重采用清洁生产技术，注重保护环境，最大限度地减少对环境的污染，使工程建设取得较好的经济效益、社会效益和环境效益。
[bookmark: _Toc23333]8.1分析方法
费用—效益分析是最常用的建设项目环境经济损益分析方法和政策方法。利用该方法对建设项目进行分析将有利于正确分析项目的可行性。费用是总投资的一部分，而效益包括经济效益、社会效益和环境效益，即：
费用=生产成本+社会代价+环境损害；
效益=经济效益+社会效益+环境效益。
[bookmark: _Toc10077]8.2经济效益分析
本项目的实施，能够提高公司商品肉牛质量和生产性能，显著增加企业收入。应用优良商品犊牛，能够提高商品肉牛的日增重、饲料报酬，降低生产成本，综合经济效益可提高20%。
根据建设单位提供的资料，项目总投资共655.8万元，投资回收期为2～3年。该项目经济效益较好，且具有一定的抗风险能力，在经济上是可行的。根据项目经营特点，按照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）部分行业建设项目财务基准收益率测算与协调中畜牧行业融资前税前专家调查结果指标作为判据参考参数，本项目投资财务基准收益率确定为IC=20%。从财务评价的角度，本项目的收益率大于基准收益率，直接经济效益显著，投资是可行的。投资方在取得投资回报的同时，也为国民经济提供了可观的税收收入。
[bookmark: _Toc22522]8.3社会效益分析
8.3.1推动区域经济发展
通过本项目示范推广，可有效促进第七师胡杨河市养殖业产业大发展，并推动区域经济和社会的快速发展。同时，通过加强科学管理和经营意识，不断提高和扩大自身的规模和实力，形成带动地方经济发展的支柱产业。养牛业的发展，促进粮食及其副产品的转化，增加了它们的附加值。
8.3.2提供更多就业机会
建设项目施工过程中需要大量的施工人员，大部分建筑施工人员将从本地招聘，可为当地提供直接就业机会，对于缓解就业问题做出一定贡献。
通过本项目，可以带动新疆养殖场、养殖户发展标准化规模养殖，扩大优良肉牛利用效率，提高项目辐射区养牛生产水平和经济效益。养殖场的建成需要相应工作人员，为当地待业人口增加就业机会。
[bookmark: _Toc19137]8.4环境经济损益分析
根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）的要求，建设项目环境影响评价应评价建设项目产生的正负两方面的环境影响。
8.4.1环保正效应
本项目位于第七师胡杨河市125团，将建立一种新型现代规模化商品牛生产模式，建成投产后，通过标准化、产业化运作模式的建立，建立稳定的高质量商品牛供给基地，从而促进兵团的肉牛产业发展，进一步满足逐渐增长的市场需求，推动农村经济快速发展和农民增收，促进农业生产结构优化与升级，具有较大的社会效益。本项目先进的生产和管理集成技术将会在养殖企业应用，辐射到兵团各地，从而带动兵团养殖产业稳步、健康发展，并推动区域经济和社会的快速发展，因而项目的建设具有较好的社会效益。
8.4.2环保负效应及其相应的环保投资估算
8.4.2.1环保负效应
本项目为畜禽养殖类项目，由工程分析及类比调查，可以确定建设项目可能造成的环境负效应主要有：
（1）来自养殖粪便、堆肥间臭气造成的大气环境影响；
（2）牛尿以及生活污水对厂区周边水环境质量的影响；
（3）粪便、病死牛尸、医疗废物以及其他工业固体废物的堆存对周围环境的影响；
（4）水泵、风机等机械设备产生的噪声。
水体污染经济损失表现在，废水处理需要一定的费用。
大气污染经济损失主要表现在项目废气的排放可能引起周围空气的质量略有下降。但只要加强管理落实环保措施，做到达标排放，则影响不大。
噪声影响经济损失表现在噪声可能使人们听力或健康受到损伤，降低人们的工作效率。但项目主要噪声源离敏感点较远，因此影响不大。
总的来说，环境经济损失比较小。
8.4.2.2环保投资
环保投资是与治理预防污染有关的基建工程投资。它既包括治理污染保护环境的设施费用，又包括既为生产所需又为治理污染服务，但主要目的是为改善环境质量的设施费用。
本项目环保投资包括污水处理站、固废处置、绿化、环境监测等费用。环保投资估算见表8.4-1。
表8.4-1本项目环保投资估算
	环保工程
	环保项目
	投资额
（万元）
	备注

	污水治理
	施工期
	防渗沉淀池
	2
	用于施工生产废水处理

	
	运营期
	防渗化粪池
	2
	用于场区生活污水的收集

	
	
	污水收集管网
	5
	收集场区产生污水

	
	
	收集池
	5
	收集少量牛圈渗滤牛尿

	固废处理
	施工期
	建筑垃圾外运
	1
	处置建筑垃圾

	
	
	生活垃圾收集箱
	1
	集中收集生活垃圾

	
	运营期
	医疗废物暂存间
	10
	收集医疗废物

	
	
	病死牛暂存间、病死牛处置费
	10
	委托处置病死牛

	
	
	生活垃圾收集箱
	1
	集中收集生活垃圾

	大气治理
	施工期
	篷布遮盖、洒水抑尘、围挡
	2
	用于扬尘治理

	
	运营期

	喷洒除臭剂、定期清理
	5
	养殖区恶臭气体治理

	
	
	袋式除尘+生物除臭（滴滤法）+15m排气筒
	15
	有机肥生产粉尘治理

	
	
	袋式除尘+15m排气筒
	10
	饲料加工粉尘治理

	
	
	封闭式作业+润湿搅拌工艺
	2
	养殖区饲料搅拌粉尘

	噪声治理
	施工期
	选用低噪声设备，加强设备管理维护
	1
	设备隔声减噪

	
	运营期
	消声减震设备
	2
	设备隔声减噪

	生态治理
	施工期
	场地平整、自然恢复
	5
	水土流失、防沙治沙措施

	
	运营期
	绿化24000m2
	10
	净化空气，美化环境

	环境风险
	运营期
	监测系统、气体报警装置
	5
	环境风险

	其他
	运营期
	环境管理与监控
	2
	/

	
	
	环评报告编制
	7
	

	
	
	应急预案编制
	2
	

	
	
	竣工环境保护验收
	4
	

	
	
	环境监测
	2
	

	
	
	排污许可申报
	2
	

	
	
	地下水监控井管理
	5
	

	
	
	排污口规范化
	1
	

	总计
	——
	119
	


本项目投资655.8万元，环境保护投资为119万元，占本次项目总投资的18.15%。
8.4.3环保投资效益分析
本项目采取较完善可靠的废气、废水、噪声、固体废物治理以及绿化措施，可使排入环境的污染物最大程度地降低，具有明显的环境效益，具体表现在：圈舍内除臭装置，以控制臭味的积聚；污废水综合利用不外排；在采取了一系列的降噪措施后可以使厂界噪声达标；本项目产生的固体废物均得到了妥善处置或综合利用；本项目产生的“三废”在采取合理的治理措施后，可明显降低其对环境的影响。
通过本项目示范推广，可有效促进第七师胡杨河市养殖产业大发展，并推动区域经济和社会的快速发展。同时，通过加强科学管理和经营意识，不断提高和扩大自身的规模和实力，形成带动地方经济发展的支柱产业。养殖业的发展，将促进粮食及其副产品的转化，增加了它们的附加值，实现环境效益、经济效益和社会效益统一，对于带动畜禽养殖行业绿色转型升级具有十分重要的意义。
综上所述，本项目的建设，将产生显著的环境效益、社会效益和经济效益。

[bookmark: _Toc22342]9、环境管理与监测计划
[bookmark: _Toc229909613][bookmark: _Toc113250689][bookmark: _Toc72235881]环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的重要组成部分，它利用行政、经济、技术、法律、教育等手段，对企业生产、经营发展、环境保护的关系进行协调，将其列入企业的议事日程，对生产过程中产生的或可能发生的环境问题进行深入细致的研究，制定合理的污染治理方案，以达到既发展生产、增加经济效益，又保护环境的目的。
环境管理的核心是把环境保护融于企业经营管理的过程之中，使环境保护成为工业企业的重要决策因素，重视研究本企业的环境对策。采用新技术、新工艺，减少有害废物的排放。对废旧资源进行回收处理及循环利用，变普通产品为“绿色”产品，努力通过环境认证，推动员工和公众的环保宣传和引导，树立“绿色企业”的良好形象。
为了贯彻和执行国家和地方环境保护法律法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调地方环保职能部门和其他有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度非常必要。环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。
[bookmark: _Toc337673505][bookmark: _Toc27418][bookmark: _Toc472451942][bookmark: _Toc15175][bookmark: _Toc5193][bookmark: _Toc32733][bookmark: _Toc29833]9.1环境管理、机构设置
[bookmark: _Toc186][bookmark: _Toc16943]9.1.1环境管理体系
[bookmark: _Toc113250690][bookmark: _Toc72235882]为了将拟建工程投产后肉牛养殖过程中产生的不利环境影响减轻到最低程度，建设单位应针对本项目的特点，制定完善的环境管理体系。
（1）环境管理机构设置
在总经理领导下实行分级管理制：一级为公司总经理或主管副总经理；二级为安全环保部；三级为各牛圈负责人。
（2）各级管理机构职责
①总经理、主管副总经理职责
a.负责贯彻执行国家环境保护法、环境保护方针和政策。
b.负责建立完整的环保机构，保证人员的落实。
②安全环保部职责
a.贯彻上级领导或环保部门有关的环保制度和规定。
b.建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其他环境统计资料，并定期向当地环境保护行政主管部门汇报。
c.汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况。
d.制定环保考核制度和有关奖罚规定。
e.对污染源进行监督管理，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施，并向上级主管部门汇报。
f.负责组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报公司。
g.对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用。
h.负责环保设备的统一管理，每月考核一次收尘设备的运行情况，并负责对收尘器的大、中修的质量验收。
[bookmark: _Toc26466]i.组织职工进行环保教育，搞好环境宣传及环保技术培训。
③环卫部门职责
a.在公司领导下，做好生产区、办公区和生活区的绿化、美化工作。
b.按“门前三包卫生责任制”，检查、督促各部门做好卫生、绿化工作。
c.组织做好垃圾的定点堆放和清运工作，以及道路的清扫工作。
④环保人员职责
a.负责本部门的具体环境保护工作。
b.按照安全环保部的统一部署，提出本部门环境治理项目计划，报安全环保部及各职能部门。
c.负责本部门环保设施的使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态。车间主管环保的领导和环保员至少每半个月应对所辖范围内的环保设备工作情况进行一次巡回检查。
d.参加公司环保会议和污染事故调查，并上报本部门出现的污染事故报告。
[bookmark: _Toc18546][bookmark: _Toc20104]9.1.2投产前的环境管理
（1）落实环保投资，确保污染治理措施执行“三同时”和各项治理与环保措施达到设计要求；
（2）向环保部门上报工程竣工试运行报告，组织进行环保设施试运行；
（3）编制环保设施竣工验收方案报告，向环保部门申报，进行竣工验收监测，办理竣工验收手续；
（4）向当地环保部门进行排污申报登记，正式投产运行。
[bookmark: _Toc30712][bookmark: _Toc5024]9.1.3营运期环境管理
营运期环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。
（1）根据环保部门等相关部门对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善。
（2）根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量作为反映环保工作水平的生态环境质量环保指标，纳入各级生产作业计划，同其他生产指标一同组织实施和考核。
（3）按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，并上报环保法定责任人，严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。
（4）加强各生产车间、工段的环境卫生管理：①督促有关工段及时清理粪便、垃圾等；②保持圈舍的通风、整洁和宽敞。废气净化、除臭装置必须正常运转；③工人还应做好个人防护工作，对病死牛及时处理、消毒，预防病菌的传播。
（7）做好绿化建设和维护工作。绿色植物不仅能涵养水分，保持水土，而且能挡尘降噪净化空气，调节小气候，有利于改善生态环境。
（8）接受环保主管部门的监督检查。主要内容有：污染物排放情况、环保设施运行管理情况、环境监测及污染物监测情况、环境事故的调查和有关记录、污染源建档记录等。
[bookmark: _Toc25403][bookmark: _Toc6589]9.1.4职业卫生管理
督促有关工段及时清理废弃的渣料等，以免大风天气时形成扬尘，造成二次污染，影响周围环境。
保持工场的通风、整洁和宽敞。圈舍内废气净化、除臭装置必须正常运转，工人还应做好个人防护工作，对病死牛及时处理、消毒，预防病菌的传播。
[bookmark: _Toc7715][bookmark: _Toc5599]9.1.5排污口管理
排污口规范化管理体制是污染物排放中的基础性工作之一，也是不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染源现场监督检查，促进排污单位加强管理和污染源治理，实现主要污染物排放的科学化、定量化管理。同时进行排污口规范化管理。
根据原国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕4号）的要求，企业污染源排放口规范化建设应严格按照国家、自治区生态环境部门的规定和要求，切实满足监测和监管的需要。
因此，该项目的各类排污口必须规范化设置。规范化工作应该与污染治理同步实施，即污染治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染治理设施的竣工验收。
本项目按《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）、《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）以及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等规范文件要求的图形，在各气、水、固废排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。环境保护图形标志具体设置图形见图9.1-1。

图9.1-1环境保护图形标志设置图形表
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	背景颜色
	绿色（危险废物背景为黄色）

	图形颜色
	白色（危险废物图形为黑色）


另外，本项目各排口上应注明主要排放污染物的名称，建设单位应在排气筒预留监测孔，以便于验收监测及日常监督管理。
[bookmark: _Toc5915][bookmark: _Toc25193][bookmark: _Toc337673506][bookmark: _Toc30916][bookmark: _Toc472451943][bookmark: _Toc5068]建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。

本项目应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）规定制作危险废物标签、危险废物贮存分区标志、贮存设施标志，其中危险废物标签设置在危险废物容器或包装物上，由文字、编码和图形符号等组合而成，用于向相关人群传递危险废物特定信息，以警示危险废物潜在环境危害的标志；危险废物贮存分区标志设置在危险废物贮存设施内部，用于显示危险废物贮存设施内贮存分区规划和危险废物贮存情况， 以避免潜在环境危害的警告性信息标志；贮存设施标志设置在贮存危险废物的设施、场所，用于引起人们对危险废物贮存活动的注意，以避免潜在环境危害的警告性区域信息标志。
表9.1-2危险废物识别标志
	排放口
	危险废物标签
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	设置位置
	危险废物标签的设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签 遮挡。危险废物标签在各种包装上的粘贴位置分别为： a） 袋类包装：位于包装明显处； b）桶类包装：位于桶身或桶盖
	宜在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处设置危险废物贮存分区标志。 危险废物贮存分区标志宜设置在该贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置
	在场所外入口处的墙壁或栏杆显著位置；附着式标志的设置高度，应尽量与视线高度一致


管理计划及管理台账
根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259—2022），本项目属于同一生产经营场所危险废物年产生量10t以下且未纳入危险废物环境重点监管单位的单位，为危险废物登记管理单位。危险废物登记管理单位的管理计划制定内容应包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危险废物转移情况信息。
产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。  
①频次要求 
产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录。 
②记录内容 
危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。 
危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。 
危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。 
危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、生产批次编码/出库批次编码等。 
 ③记录保存 
保存时间原则上应存档5年以上。
（1）采样口规范化
本项目向环境排放有毒有害气体的排气筒应设置永久性采样口，必要时应设 置采样平台。建设单位按照规定设置满足开展监测所需要的监测设施。废水排放 口，废气（采样）监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求。监 测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。 
废气采样口设置应符合《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）及修改单、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）等标准要求。
[bookmark: _Toc2978]9.2环境管理制度制定
在公司统一组织下，制定相应的环境保护制度。如：“三废综合利用方法”“环保手册”“清粪工艺、粪便及冲洗水无害处理”“排污申报管理制度”“环境保护奖惩条例”等，并建立环保设施的技术档案，使环境管理工作有法可依，有章可循，并逐步纳入法治化、标准化轨道。
随着经济体制的转变，动用经济杠杆原理进行管理，也日益成为环境管理的重要手段之一，可以制定一些具体的奖惩制度及环保达标条件的考核办法，使行政干预手段和经济奖惩有机地结合起来，激励生产车间、班组和工人认真操作，使生产设备和环保设备达到最佳工作状况，杜绝乱排、乱放等人为因素造成的污染，从而实现生产全过程污染控制，最终实现清洁生产和控制污染物总量的目的。
[bookmark: _Toc229909614][bookmark: _Toc14599][bookmark: _Toc20200][bookmark: _Toc472451944][bookmark: _Toc30707][bookmark: _Toc337673507][bookmark: _Toc641]9.2.1投产前的环境管理
（1）落实环保投资，确保污染治理措施执行“三同时”和各项治理与环保措施达到设计要求；
（2）向环保部门上报工程竣工试运行报告，组织进行环保设施试运行；
（3）编制环保设施竣工验收方案报告，向环保部门申报，进行竣工验收监测，办理竣工验收手续；
（4）向当地环保部门进行排污申报登记，正式投产运行。
9.2.2运行期的环境保护管理
（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；
（2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；
（3）负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；
（4）项目运行期间的环境管理由安全环保部承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；
（5）负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况；
（6）建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等；
（7）根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）、《排污单位环境管理台账及排污许可证报告技术规范总则（试行）》，按照“规范、真实、全面、细致”的原则，建立环境管理台账，按时、准确、完整填写，环境管理台账主要包括污染设施运行台账、环保三同时台账、污染物监测台账、废气污染源台账、废水污染源台账、公司固体污染源台账、公司噪声污染源台账以及危险废物管理台账等。其中危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。
企业环境管理档案分类分年度装订，资料和台账完善整齐，装订规范，排污 
许可证齐全，污染物处理装置日常运行状况和监测记录连续、完整，指标符合环 
境管理要求。环境管理档案在固定场所存放，资料保存应在5年及以上，确保生 态环境主管部门执法人员随时调阅检查。
[bookmark: _Toc15728]9.3环境监测制度
[bookmark: _Toc15135][bookmark: _Toc229909615][bookmark: _Toc9566]9.3.1监测目的
环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。
[bookmark: _Toc229909616][bookmark: _Toc10566][bookmark: _Toc5560]9.3.2监测机构
根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中的规定，应对养殖场排放废气和恶臭定期进行监测，确保达标排放。本项目建成后，定期的污染源监测和环境监测可委托第三方进行监测。
[bookmark: _Toc229909617][bookmark: _Toc11844][bookmark: _Toc25631]9.3.3环境监测计划
根据项目生产特点和主要污染物的排放情况，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》（HJ1252-2022）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）以及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）等规范、指南制定监测计划，本项目监测计划见下表9.3-1。
表9.3-1本项目环境监测计划
	类别
	监测地点
	监测项目
	监测频率

	废气
	DA001（堆肥间排放口）
	颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度
	半年/次

	
	DA002（饲料加工排放口）
	颗粒物
	半年/次

	
	厂界
	臭气浓度、氨、硫化氢、颗粒物
	半年/次

	
	还田区
	臭气浓度、氨、硫化氢
	每年轮作结束后监测

	噪声
	厂界外1m处
	Leq（A）
	季度/次

	地下水
	跟踪监测井
	气温、地下水水位、水温、pH、溶解氧、电导率、氧化还原电位、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物
pH、耗氧量、溶解性总固体、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、氯化物、硫化物、石油类、汞、镉、砷、六价铬、铅、总大肠菌群、菌落总数、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮
	半年/次，发现有地下水污染现象时需增加采样频次

	土壤
	尿液收集池、运动场周围
	pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、六六六、滴滴涕
	必要时可开展跟踪监测：表层土壤1次/年，深层土壤1次/3年

	[bookmark: _Toc2695][bookmark: _Toc2716][bookmark: _Toc298855667][bookmark: _Toc337673508][bookmark: _Toc472451945][bookmark: _Toc292183633]
	运动场
	
	

	
	还田区
	
	每年轮作结束后监测


9.3.4自行监测信息公开
单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）执行。非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部门确定。
[bookmark: _Toc27339][bookmark: _Toc7481][bookmark: _Toc27143][bookmark: _Toc7166][bookmark: _Toc14212]9.4竣工验收计划
为便于主管环保部门对本项目的环保设施进行竣工验收，现按照国家有关规定，根据本项目建设运营情况，针对本项目提出了环境保护设施“三同时”验收建议表。本项目环保“三同时”竣工验收见表9.4-1。

表9.4-1环保“三同时”竣工验收一览表
	类别
	监测点位
	治理项目
	污染因子
	主要环保措施
	数量
	验收标准
	标准限值

	废气
处理
	DA001（堆肥间排放口）
	有组织
	颗粒物
	袋式除尘+生物除臭（滴滤法）+15m排气筒
	1套
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值
	120mg/m3；3.5kg/h

	
	
	
	氨
	
	
	《恶臭污染物排放标准》 
（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值
	4.9kg/h

	
	
	
	硫化氢
	
	
	
	0.33kg/h

	
	
	
	臭气浓度
	
	
	
	2000（无量纲）

	
	DA002（饲料加工排放口）
	有组织
	颗粒物
	袋式除尘+15m排气筒
	1套
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值
	120mg/m3；3.5kg/h

	
	厂界上风向1个监测点，下风向4个监测点（其中还田区设置1个监测点）
	无组织
	颗粒物
	封闭式作业+润湿搅拌工艺；编织覆盖+洒水降尘；封闭式作业+洒水降尘
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值
	1.0mg/m3

	
	
	
	氨
	控制饲养密度+及时清理粪污+场区绿化+喷洒生物除臭剂、封闭式作业、适量轮作施肥
	/
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值中二级标准限值
	1.5mg/m3

	
	
	
	硫化氢
	
	/
	
	0.06mg/m3

	
	
	
	臭气浓度
	
	/
	《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 7 集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准
	70（无量纲）

	水污染防治
	生活污水排放口
	生活污水
	pH、COD
SS
BOD5
NH3-N
	防渗化粪池
	1座
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 第二类污染物最高允许排放浓度三级标准
	pH6-9、COD500mg/L、SS400mg/L、BOD300mg/L、氨氮/mg/L

	噪声
控制
	厂界4个监测点
	生产设备
	机械噪声
	选用具有减震、降噪、隔声、消声设计的设备
	若干
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
	昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）

	固体废物
	/
	生活垃圾
	生活垃圾
	可密封生活垃圾收集点
	1个
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）
	/

	
	
	一般固废
	粪便及废发酵垫
	还田
	/
	
	

	
	
	
	病死牛尸体
	设置20m2病死牛暂存间，委托病死畜禽无害化处理单位进行无害化处置
	1座
	
	

	
	
	
	除尘灰
	回用于堆肥工段
	/
	
	

	
	
	
	废包装材料
	分类暂存，外售综合利用
	/
	
	

	
	
	
	废填料
	暂存于堆肥间内，外售综合利用
	/
	
	

	
	
	危险废物
	废消毒剂包装袋
	设置10m2危险废物贮存点，定期委托有资质的单位处置
	/
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
	

	
	
	
	医疗废物
	20m2医疗废物暂存间，定期委托有资质单位处置
	1座
	
	/

	其他
	/
	消防
	消防设施
	若干
	满足规范要求
	/

	
	
	绿化
	种植草坪等、土地复垦
	/
	
	

	
	
	职工防护
	职工防护用具
	若干
	
	


[bookmark: _Toc12694][bookmark: _Toc7571][bookmark: _Toc472451938][bookmark: _Toc263850734][bookmark: _Toc4800][bookmark: _Toc337673501][bookmark: _Toc29076][bookmark: _Toc27912][bookmark: _Toc472451946][bookmark: _Toc337673509][bookmark: _Toc263850736][bookmark: _Toc9317]
[bookmark: _Toc32196]9.5总量控制
污染物排放总量控制是针对工程分析、环境治理措施及环境影响预测和分析的结果，贯彻“总量控制”“达标排放”的原则，分析确定本工程废水、废气污染物排放总量控制指标，为环保部门监督管理提供依据。
9.5.1总量控制因子
根据自治区党委自治区人民政府印发的《新疆生态环境保护“十四五”规划》，新疆“十四五”生态环境保护规划总量控制指标为COD、氨氮、氮氧化物和VOCs。
根据国家对污染物总量控制的要求和建设项目的特点，项目生活污水排入污水处理厂处置，因此由污水处理厂调控，不再单独申请总量指标；根据本项目总量因子排放特点，废气中的污染因子，本项目不设置总量指标。
[bookmark: _Toc107575311][bookmark: _Toc196218622][bookmark: _Toc183085464][bookmark: _Toc183085738]9.5.2污染物排放总量控制计算
本工程污染物排放总量控制指标的确定要首先考虑满足几个基本条件：
1、 确保污染物达标排放；
2、 符合允许排放量限值；
3、 满足当地环保管理部门下达的目标总量。
[bookmark: _Toc8419]鉴于当地环境管理部门还没有向该公司分配具体的污染物排放总量控制指标，该企业应向当地有关环保部门申请污染物排放总量指标，以指导今后的生产。
[bookmark: _Toc9407]9.6排污许可证
《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》中提出：分步实现排污许可全覆盖。排污许可证管理内容主要包括大气污染物、水污染物，并依法逐步纳入其他污染物。按行业分步实现对固定污染源的全覆盖，率先对火电、造纸行业企业核发排污许可证，2020年全国基本完成排污许可证核发。
2024年4月1日生态环境部颁发了《排污许可管理办法》，明确纳入排污许可管理的范围和申领时限。纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证。排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。对污染物产生量大、排放量大或者环境危害程度高的排污单位实行排污许可重点管理，对其他排污单位实行排污许可简化管理。
对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目为“一、畜牧业03——1.牲畜饲养031——无污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区，设有污水排放口的规模以下畜禽养殖场、养殖小区”，属于登记管理。
因此，建设单位应按照《排污许可管理办法》和《新疆维吾尔自治区排污许可证管理暂行办法》的要求，按照国家排污许可有关管理规定要求，在执行时限期间申请排污许可证登记回执。

[bookmark: _Toc25110][bookmark: _Toc15625]10、环境影响评价结论
[bookmark: _Toc16652][bookmark: _Toc27224][bookmark: _Toc2416][bookmark: _Toc7462][bookmark: _Toc472451947][bookmark: _Toc337673510][bookmark: _Toc13470][bookmark: _Toc229909620]10.1评价结论
[bookmark: _Toc15647][bookmark: _Toc10568]10.1.1项目概况
胡杨河市鑫驰农牧有限责任公司育肥牛养殖改扩建建设项目位于第七师胡杨河市125团（柳沟镇）14连瓜村西区323号。场界中心地理坐标为：E84°29′41.203″，N44°44′38.982″。项目总占地面积12公顷，约180亩。项目总投资655.8万元，存栏育肥牛3000头。
占地面积12公顷，养殖区依托现有工程占地面积共5600m2牛舍4座、占地面积共5600m2运动场16座、占地面积共980m2饲喂凉棚2座，改建现有工程4座700m2饲喂凉棚为牛舍，新建占地面积共4500m2运动场4座、占地面积分别600m2牛圈4座等主体工程；饲料加工区依托现有工程占地面积350m2TMR搅拌站1座，新增TMR、撒料车等设备，依托现有工程占地面积280m2办公室1座以及占地面积18m2消毒室一座，新建占地面积共120m2员工宿舍6座，占地面积100m2隔离圈1座等辅助工程。依托现有工程占地面积分别为280m2饲喂通道4座、占地4500m2饲草料堆放场地1座、占地面积350m2饲料库房1座、占地面积280m2精饲料库房1座，新建占地面积分别为280m2饲喂通道7座、占地面积350m2库房1座以及占地面积18m2防疫药品库房1座等储运工程。依托现有工程供水、供电、供热系统等公用工程，本项目建成后存栏育肥牛3000头，全厂存栏共计3419头育肥牛。
10.1.2产业政策符合性结论
本项目为规模化肉牛养殖、有机肥生产项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年版）》，属于“第一类鼓励类；一、农林牧渔业；14、现代畜牧业及水产生态健康养殖：畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，属于鼓励类。
因此，项目建设符合国家产业政策。
10.1.3 厂址合理性分析结论
本项目为规模化养殖项目，选址符合125团用地规划，不属于禁养区、限养区范围内，与当地功能区划相符。项目用地不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他特别保护的区域，符合选址要求。本项目选址可行。
[bookmark: _Toc287433193][bookmark: _Toc287434063][bookmark: _Toc287434265][bookmark: _Toc229909621][bookmark: _Toc22189][bookmark: _Toc14581]10.1.4工程分析结论
（1）有组织废气
本项目堆肥间颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度经袋式除尘+生物除臭（滴滤法）处理后，由15m高排气筒排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值，恶臭污染物氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值。饲料加工区颗粒物经袋式除尘处理后，由15m高排气筒排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值。
（2）无组织废气
本项目运营过程中无组织排放废气主要来源于养殖区恶臭、饲料搅拌，饲料粉碎，堆肥间恶臭以及有机肥生产粉尘，均以无组织的形式外排。
养殖区恶臭污染物氨、硫化氢、臭气浓度设置控制饲养密度+及时清理粪污+场区绿化+喷洒生物除臭剂进行控制；堆肥间恶臭污染物氨、硫化氢、臭气浓度设置封闭式作业，厂界臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7 集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准，氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准限值。养殖区饲料搅拌颗粒物设置封闭式作业+润湿搅拌工艺进行控制，饲料加工车间粉碎粉尘设置洒水降尘控制，堆肥间颗粒物设置封闭式作业+洒水降尘进行控制，堆肥区设置编织覆盖+洒水降尘进行控制，厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值。
（3）废水
生活污水设置20m3防渗化粪池收集后定期拉运至污水处理厂处置。
（4）固废
本项目牛粪与发酵垫料集中收集于堆肥间堆肥后还田；病死牛委托病死畜禽无害化处置单位进行无害化处置；兽用医疗固废全部收集暂存后交由医疗废物集中处置单位监督统一处理；废包装材料定期外售回收单位综合利用；危险废物废消毒剂包装材料暂存于危险废物贮存点，委托有资质单位运输处置；堆肥间除尘灰经收集后回用于堆肥工段；生活垃圾委托环卫部门统一清运。
（5）噪声
噪声主要来自风机和泵等设备，设置减振、隔声及距离衰减后，项目厂界昼间、夜间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准。
10.1.5环境质量现状评价
（1）空气环境质量现状
项目所在区域2024年各污染物均未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡时期二级标准限值，项目区为空气质量达标区。
（2）水环境质量现状
监测井现状监测结果中各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水标准的要求。
（3）声环境质量现状
项目区昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，说明，项目区声环境现状质量良好。
（4）土壤环境质量现状
土壤各项污染物均满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中的表4养殖场土壤环境质量评价指标限值，说明本项目设施农用地土壤污染风险一般情况下可以忽略，项目区土壤环境质量良好。
评价范围内环境的功能具有一定的稳定性及可持续发展性，具有一定的承受干扰的能力及生态完整性。
[bookmark: _Toc229909622][bookmark: _Toc9940][bookmark: _Toc9062]10.1.6环境影响评价结论
（1）施工期环境影响评价
本项目施工内容主要为构筑物建设、配套工程及设备安装等，施工期间主要是噪声和扬尘对环境的影响，而这样的影响是短暂和间歇的，且周围环境简单，在采取一定的措施后，其对环境的影响会降至最低程度。
（2）运营期环境影响评价
①大气环境影响评价
从估算结果可以看出，项目正常工况下排放的废气对区域大气环境贡献值很小，对厂址附近大气环境空气敏感点影响较小。非正常工况下排放的废气对区域大气环境贡献值明显增加，因此要加强管理和设备，减少非正常工况的产生。
②水环境影响评价
本工程废水主要为员工生活污水。生活污水经20m3化粪池收集后，定期拉运至污水处理厂处置。
③噪声影响分析
经预测厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。因此，本项目噪声对周围环境几乎不会产生影响。
④固体废物
全厂固体废物处置措施可行，处置方向明确，固体废物不会对外环境造成影响。
10.1.7环保措施结论
本项目在污染防治措施上加强了污染物全过程控制。为了进一步减少污染，使经济发展与环境保护协调发展，本环评借鉴国内外生产加工行业的先进技术，提出了污染物防治措施，使工程的建设充分体现了“达标排放”“总量控制”的原则。同时要求建设方必须与生产装置同时设计、同时施工建设、同时投产使用。
本项目无组织恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建项目浓度限值，臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）限值。有组织、无组织颗粒物均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值。本项目生活污水定期拉运至污水处理厂处置，牛粪及发酵垫料用于本项目周边农田，可以实现废物综合利用，不外排。固废得到合理处置。
本项目所产生的“三废”，在落实本报告中提出的各项防治措施的情况下，不会对周围环境产生明显影响。
本项目投资655.8万元，环境保护投资为119万元，占本次项目总投资的18.15%。
[bookmark: _Toc26867][bookmark: _Toc5310]10.1.7环境风险评价
本项目在工程设计上对场区的风险防范考虑较周全，具有较好的针对性和可操作性，只要在建设施工和运营过程中切实落实和严格执行各项风险防范措施，加强工作人员培训提高操作人员的素质，增加风险应急处理能力，能够将工程的环境风险降低到最低程度。
[bookmark: _Toc20829][bookmark: _Toc21969]10.1.8清洁生产与循环经济
本工程采用选用先进的生产设备，有效地整合既有资源，注重实效，建设高标准、规模化肉牛养殖基地。在满足生产工艺流程及卫生防疫要求的同时，做到了合理用地，保护环境，安全生产，粪污综合利用。
本项目为规模化肉牛养殖，养殖场产生的牛粪及废水经无害化处理后，均用于当地农田施肥还田，使得养牛--肥料--还田形成了一个完整的生态链，既能使资源得到合理利用又可解决环境污染问题。
本项目的建设符合国家清洁生产与循环经济的相关规定要求。
[bookmark: _Toc16795][bookmark: _Toc21653]10.1.9总量控制
本项目污染物排放总量控制因子为废水中COD和氨氮，根据养殖场的污染源及污染物排放预测分析，由于生活污水排放至污水处理厂。因此建议本项目不申请总量控制指标。
10.1.10防护距离
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的大气环境防护距离的要求，本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，因此本项目不设置大气环境防护距离。
依照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）以及《畜禽养殖业污染防治技术规范》该项目卫生防护距离设置为500m。
根据现场调查，项目区养殖场边界周围500m范围内无《畜禽养殖业污染防治技术规范》中的禁止区域，项目场址可以满足卫生防护距离的要求。
[bookmark: _Toc20069][bookmark: _Toc4865]10.1.11公众参与结论
本项目的建设和发展得到了社会公众的普遍理解与支持。同时，公众要求项目建设实施要严格按照本环评提出的环境保护和减缓措施执行。
[bookmark: _Toc15133][bookmark: _Toc229909623][bookmark: _Toc27663]10.1.12评价结论
本项目建成投产后，采取各种适当的环保措施，把污染物转变为经济优势和产品优势，有利于第七师发展畜牧经济的同时，可以最大限度地减少各类污染物排放量，同时，本项目还在促进社会稳定和解决“三农”问题做出突出贡献，具有很好的环境效益和社会效益。项目主要采取的环境保护措施先进，污染物能够实现达标排放，生产工艺较为先进，总体清洁水平较高，通过采取报告书中提出的各项环境保护措施，项目对环境的影响可降低到当地环境能够容许的程度，不会对周围环境产生明显影响和环境质量功能的改变。
综上所述，本项目符合国家的产业政策导向，选址基本合理。只要有效实施本环评报告所提出的有关防治措施，在保证废水及废弃物资源化利用和最大限度削减臭气产生量的前提下，对周围环境影响不大。因此，从环保角度来讲，本建设项目实施是可行的。
[bookmark: _Toc3086][bookmark: _Toc472451948][bookmark: _Toc20433][bookmark: _Toc9682][bookmark: _Toc113250693][bookmark: _Toc72235885][bookmark: _Toc229909624][bookmark: _Toc11615][bookmark: _Toc26992][bookmark: _Toc337673511]10.2建议
（1）加强环保设施的管理，在施工过程中加强环保措施落实，减少污染。劳动营运过程中落实环保措施正常运行，建立环保设施的技术档案或数据库，不断总结经验，逐步提高管理水平，真正做到社会、环境、经济三效益的统一。
（2）加强厂区绿化，既可以美化环境，又可以降噪。
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