拟批准环境影响评价文件的建设项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	2026年新春公司探井转开发建设工程（第七师辖区）
	新疆生产建设兵团第七师128团
	中石化新疆新春石油开发有限责任公司
	新疆锦绣山河环境科技有限公司
	主要建设内容如下：

将现有17口探井转为采油井，分布在14个井场内；新建Φ89×6mm集油管线1.8km，Φ114×7mm集油管线0.5km；新建Φ89×11mm注汽管线共计1.5km；同时配套的供配电、自控通信、消防等系统。

工程总投资6604.84万元，其中环保投资费用估算为150万元，占项目总投资的2.27%。
	1施工期

（1）生态
本工程井场及集输设施占地，均会造成植被生物量损失，施工过程致使地表松动，易引起水土流失。施工作业时尽量避开植被密集的区域，避免破坏植被及野生动物的生存环境，井场建设和管道敷设应严格控制占地面积，严禁随意扩大扰动范围，管道敷设时，分层开挖、分层堆放、分层回填并采取临时覆盖措施，施工结束后及时清理现场恢复原状，将施工期对生态环境的影响降到最低。

（2）废气
施工期废气主要为运输车辆扬尘、施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气等，合理安排施工工期，严谨在大风天气进行土方作业，对设备进行定期维护检修，保证其工况良好，临时土方堆放时采用防尘布覆盖并洒水降尘。
（3）废水

施工期废水包括管道试压废水和生活污水。试压废水作为洁净水循环使用，试压结束后用于场区洒水抑尘，生活污水依托周边连队现有排水设施。
（4）噪声
施工期噪声主要来自施工机械设备及运输车辆。施工机械设备及运输车辆产生的噪声强度为85-93dB（A）。采用低噪声设备，定期维护，设置基础减振和隔声措施，合理安排施工时间，可控制施工场界噪声达标。
（5）固体废物
施工期固废主要包括施工过程中产生的焊接及吹扫废渣、废保温材料等施工废料、废弃包装、生活垃圾等。施工废料和废弃包装送一般固体废物填埋场处置；生活垃圾经收集后运往128团生活垃圾填埋场处理。
2运营期
（1）废气

运营期废气主要为井场集输、拉运过程中无组织废气排放，无组织排放的污染物主要为管线接口、阀门以及油罐等处产生的无组织挥发烃类以及伴生气燃烧产生的氮氧化物、颗粒物。项目集输采用管道密闭集输，拉油井场储罐采用压力罐，选用质量可靠的设备、仪表、阀门等，加强对密闭管线和密封点的巡检，采取上述措施后，井场厂界非甲烷总烃无组织排放浓度满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求。
（2）废水
运营期废水主要为采出水和井下作业废水。油气开发过程中产生的采出水通过集输管道输送至春风联合站、井下作业废水经收集后运至春风联合站，经春风联合站处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求和分析方法》（SY/T5329-2022）标准要求后，回注地层。
（3）噪声
运营期噪声主要为井场抽油机、井下作业时通井机噪声，以及运输车辆噪声。项目选择先进低噪声设备，对噪声较大的设备设置减振和隔声措施，加强设备保养和维护，采取以上降噪措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
（4）固体废物
运营期产生的固废主要为危险废物。落地油、废防渗材料、清管废渣、清罐底泥、废弃含油抹布、劳保用品、联合站新增油泥等危险废物均委托有危险废物处置资质的单位处置，危险废物收集、运输须按照《危险废物转移管理办法》要求进行。废润滑油集中收集后交由春风联合站综合利用处理或委托有资质单位处置。
（5）生态环境
项目永久占地将改变土地的使用功能，但不会造成区域生物多样性下降，项目建设对周边动物种群数量与种类的变化影响不大。永久占地采用土压实或砾石覆盖，以减少风蚀量，加强环境保护宣传工作，增强环保意识，加强管理严禁捕杀野生动物，严禁破坏管线两旁的自然植被，通过宣传和严格的管理措施，达到保护生态环境的目的。

（6）环境风险防范措施
项目环境风险主要为油气开采、集输过程发生井喷、井漏，集输管线、储罐泄露，引发的伴生/次生污染物排放，对周围环境造成影响。本工程集输管道采用保温无缝钢管，按规定进行设备维修、保养，及时更换易损老化部件，防止原油泄漏事故发生；项目属于中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理，项目突发环境事件应急预案须纳入公司现有突发环境事件应急预案中，并严格落实环境风险防范措施。


