拟批准环境影响评价文件的建设项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	胡杨河市赤宏粮食加工有限公司粮食烘干厂建设项目
	新疆生产建设兵团第七师胡杨河市131团2连 
	胡杨河市赤宏粮食加工有限公司
	乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司
	2024年8月30日新疆生产建设兵团第七师131团经济发展办公室出具了本项目备案证（经发办备〔2023〕052号）。

主要建设内容如下：
项目新建酿造车间350m2、白酒生产车间1500m2、原料库4800m2、成品库4200m2、1座300t/d烘干塔和12t/h生物质热风炉及其他公用辅助工程等。

本项目属于新建项目。用地面积（m2）23908.68。项目总投资3654.95万元，环保投资61.9万元，占总投资的1.7%。
	1施工期

（1）废气
施工期废气主要为扬尘、汽车尾气等，通过洒水降尘，合理安排施工进度和选用合格施工设备等措施，能有效控制施工期废气。
（2）废水

施工期废水包括生活污水和工程废水，其中施工期设施工营地，施工人员产生的生活污水排入防渗化粪池，由环卫部门清掏处理；工程废水经沉淀池收集后用于施工区域洒水降尘。
（3）噪声
施工区噪声主要来自机械设备运行和地基开挖等施工活动。开挖过程中使用的挖掘、打夯、混凝土拌合、振捣等机械产生的噪声强度为90dB（A）。通过合理安排施工区域布局和施工时间，可控制施工场界噪声达标。
（4）固体废物
建筑垃圾中可利用部分由施工单位在施工中回收，渣土尽量在场内周转，用于回填或绿化，必须外运的弃土以及建筑废料及时清运至建设部门指定地点，若不能及时清运的采取遮盖等措施；施工人员生活垃圾经收集后就近运往垃圾中转站，由环卫部门进行统一处理。
2运营期
（1）废气

筛分工段废气通过布袋除尘器处理后排放，排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值。

生物质专用热风炉废气经布袋除尘器处理后大气污染物排放标准满《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2大气污染物排放限值。

为了减轻项目区无组织颗粒物的环境影响，粉碎粉尘采取的措施为密闭式集气罩+封闭式厂房；原料装卸粉尘采取的措施主要为降低装卸料高度，装卸过程三面遮挡；烘干粉尘采取的措施为塔体设防尘罩，两侧排气孔设置折流挡板；为减轻酒糟恶臭气体的产生强度及影响，项目要求酒糟产出后及时运出，并对暂存的酒糟加以覆盖等。通过采取以上措施后，通过采取以上措施后，厂界无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值，臭气浓度在厂界可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级标准限值。
（2）废水
本项目运营期排放的废水主要为员工生活污水、设备冲洗废水、洗瓶废水、纯水制备浓水、纯水机反冲洗废水、化验室废水。生活污水与生产废水经一体化污水处理设施处理后进入化粪池（30m3）暂存，定期清掏拉运至胡杨河污水处理厂处理。
（3）噪声
本项目噪声主要为粉碎机、热风炉、风机、提升机等机械设备的噪声，通过选用低噪声设备、设置减震底座等措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。
（4）固体废物
破碎粉尘、筛分除尘器收集粉尘集中收集暂存在一般固废暂存间，定期就近外售综合利用；酒糟暂存酿酒车间，外售饲料厂综合利用；生物质专用热风炉灰渣和除尘灰收集后装袋，暂存于锅炉房后定期出售；废布袋更换后由厂家回收；窖泥由农户清运用于施肥；污泥经鉴别后可交由电厂、水泥窑协同处置；废包装分类收集，暂存于一般固废贮存间，定期外售物资回收部门综合利用；废离子交换树脂/废滤芯，由设备厂家进行定期更换回收；生活垃圾分类收集，交环卫部门处置。

（5）环境风险防范措施
厂区分区防渗，设置事故池；加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内运输，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式；针对危险废物的贮存、运输制定安全条例，严禁靠近明火；编制突发环境事件应急预案并在生态环境部门备案，一旦发生事故后能够及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性以及有效性；履行危险废物申报登记制度、建立台账管理制度、执行报批和转移联单制度。


