拟批准环境影响评价文件的建设项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	新疆家融环保科技发展有限公司节能降碳升级改造项目
	胡杨河经济技术开发区
	新疆家融环保科技发展有限公司
	新疆天恒环保技术有限公司
	2026年6月29日，胡杨河经济技术开发区经济发展局出具了本项目的项目备案证（经济发展局备〔2026〕9号）。

主要建设内容如下：
对原有生产工艺进行优化和调整，新增1台烘干炉系统，新建1座一般固废贮存库，对原有办公室、宿舍楼、研究室、水渣堆放棚等进行提升改造，并配套相应的设备及供电、给排水、环保、消防等工程。
本项目属于技术改造项目。用地面积（m2）40196.2。项目总投资1535.77万元，环保投资216.5万元，占总投资的14.01%。
	1施工期

（1）废气
施工期废气主要为运输车辆及堆场引起的扬尘、施工机械燃油排放的废气等，通过洒水降尘，合理安排施工进度和选用合格施工设备等措施，能有效控制施工期废气。
（2）废水

施工期废水包括施工废水和生活污水，其中施工人员租用附近民房，生活污水通过已有设施收集处理；工程废水经沉淀池收集后用于施工区域洒水降尘。
（3）噪声
施工区噪声主要来自各种机械设备和车辆等，噪声强度为85dB（A）～110dB(A）。通过合理安排施工区域布局和施工时间，可控制施工场界噪声达标。
（4）固体废物
施工废料主要包括作业中产生的工程弃土、泥浆沉淀池底部淤泥、施工垃圾等。工程弃土和泥浆沉淀池底部淤泥作为场地平整用土进行综合利用，项目施工过程中产生的施工垃圾主要是废包装物，边角，焊头等金属类废弃物集中收集后进行回收利用，废油漆防腐涂料桶属于危险废物，需外委有资质的单位进行处置。
2运营期
（1）废气

运营期废气主要为烘干炉、回转窑烟气和硫酸雾废气，烘干炉、回转窑烟气采用1套“集气罩+重力除尘+表面冷却+袋式除尘器+二级湍球塔脱硫（钠钙双碱法）+在线监测+36m烟囱”处理后排放，硫酸雾、颗粒物、SO2、NOx、HCl、汞及其化合物、铅及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、锌及其化合物、铜及其化合物、镍及其化合物等有组织排放《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值要求；HF有组织排放执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）中表3危险废物焚烧设施烟气污染物浓度排放限值。
（2）废水
本项目无生产废水排放，不新增生活污水。
（3）噪声
本项目噪声主要为机械性固定声源，具体包括各类生产设备及泵类、风机等，通过选用低噪声设备、设置减震底座等措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。
（4）固体废物
本项目固体废物主要包括回转窑渣、磁选尾渣、压滤渣、沉砷渣、废包装袋、废油、废油桶、废含油抹布和手套、废布袋、实验室固废、实验室废液、生活垃圾等。回转窑窑渣属于一般固废，窑渣产生后排入冲渣池，经自然降温后，全部进入磁选工序生产铁精粉，不外排；脱硫渣不经贮存和堆积，在现场直接返回配料工序作为原料回用，因此不按固废管理；压滤渣、沉砷渣、废包装袋（危险废物原料的废包装物）、废油、废油桶、废含油抹布和手套、废布袋、实验室废液为危险废物，委托有资质单位处置；废包装袋（一般固废的废包装物）外收当地回收站处理；实验室固废、生活垃圾分类收集后交环卫部门统一处理。
（5）环境风险防范措施
罐区运营期主要环境风险为硫酸储罐管道破损泄露，罐区设置1.2m高围堰，并进行重点防渗，事故状态下，围堰容积能满足罐区最大单个储罐完全泄露的物料量。同时，现有项目建成有300m3事故池1座，位于罐区北侧120m处，可以依托。


