

                                 师市环审〔2026〕42号

关于新疆家融环保科技发展有限公司节能降碳升级改造项目环境影响报告书的批复

新疆家融环保科技发展有限公司：
你公司《关于审批<新疆家融环保科技发展有限公司节能降碳升级改造项目环境影响报告书>的请示》收悉。经研究，批复如下：
一、该项目位于第七师胡杨河经济技术开发区南园区，项目中心地理位置坐标为东经84°52′5.459″，北纬44°49′19.301″。项目为技改项目，拆除原有1台鼓风炉和1台4t/h燃气锅炉，新增1台烘干炉系统，新建1座一般工业固废贮存库，对原有研究室、水渣堆放棚等区域进行提升改造，项目建成后可年处理有色金属冶炼废物70800吨，废酸2000吨。项目总投资1535.77万元，其中环保投资216.5万元，占总投资的14.1%。
二、项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。
三、项目建设和运营中应重点做好以下工作：
（一）严格落实大气污染防治措施。烘干炉、回转窑烟气经“重力除尘+表面冷却+袋式除尘器+SNCR脱硝+二级湍球塔脱硫”处理后，通过36m高的排气筒排放。酸雾废气经SQT强化湍球酸雾净化塔处理后，通过15m高的排气筒排放。大气污染物排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单中表4大气污染物特别排放限值。
[bookmark: _GoBack]回转窑出渣口采用半敞开式堆场收集，锌矿渣库房、一般工业固体废物库房、辅料堆场采用全封闭+洒水降尘等措施。厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“新污染源大气污染物排放限值”；其余污染物执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单中表5企业边界大气污染物排放限值。
（二）严格落实水污染防治措施。生产工艺废水作为原料浆化、浸出用水回用；脱硫废水、地面冲洗废水作为火法单元混合配料用水，不外排；生活污水经现有化粪池处理后排入胡杨河经济技术开发区南园区污水处理厂，生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准。
（三）严格落实噪声防治措施。选择先进可靠的低噪声设备，采取隔声、减振、消声等措施。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
（四）固体废物实施分类管理和妥善处理处置。回转窑渣经冲渣池自然冷却后进入选铁工段。脱硫渣返回配料工序作为原料回用。磁选废渣需进行固体废物属性鉴别，按鉴别结果采取相应处置措施，若定性为一般工业固体废物，外售水泥厂综合利用，若定性为危险废物，需定期委托有资质单位处置，鉴别结果出具之前，严格按照危险废物进行管理。一般工业固废原料包装外售给当地回收站处置。压滤渣、沉砷渣、危险废物原料包装、废布袋、废油、废油桶、废含油抹布和手套、实验室废液属于危险废物，暂存于危险废物贮存库，委托有资质的单位处置。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。生活垃圾、实验室固废由环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场。
（五）严格落实地下水及土壤污染防治措施。按照源头防控、分区防治、污染监控、应急响应的原则进行地下水污染防治。严格按照导则要求，落实分区防渗和监控措施，对生产车间、锌矿渣库房、烘干炉车间、回转窑、研究室、机修间、水渣堆放棚进行重点防渗。对加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。
（六）加强施工期环境保护，落实防沙治沙措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。
（七）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。
（八）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。
六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法依规重新申领排污许可证。
七、胡杨河经济技术开发区应急管理和环境保护局要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。
八、我局委托师市生态环境保护综合行政执法支队负责该项目的事中事后监管，生态环境监测站按职责开展相关监管工作，我局负责对“三同时”及自主验收监管工作的监督指导。你单位应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站、胡杨河经济技术开发区应急管理和环境保护局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。


第七师胡杨河市生态环境局 
2026年9月9日















































抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站、胡杨河经济技术开发区应急管理和环境保护局。
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