拟批准环境影响评价文件的建设项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	胡杨河市锦云再生资源公司废旧地膜回收利用项目
	新疆建设兵团第七师126团1连
	胡杨河市锦云再生资源有限公司
	济宁市环境保护科学研究所有限责任公司
	2024年12月31日，新疆生产建设兵团第七师经济发展办公室出具了本项目的项目备案证（经发办备〔2024〕011号）。

本项目属于新建项目，主要建设内容如下：分拣、破碎、清洗、造粒车间，建筑面积937.75m2；滴灌带、PE软管车间，2座，总建筑面积7252.2m2；库房1座，建筑面积358.75m2；办公室1座，建筑面积183.66m2。

项目占地面积9862.15m2。项目总投资4800万元，环保投资97.5万元，占总投资的2.03%。
	1施工期

（1）废气
施工期废气主要为扬尘、汽车尾气等，通过洒水降尘，合理安排施工进度和选用合格施工设备等措施，能有效控制施工期废气。
（2）废水

施工期废水包括生活污水和工程废水，其中施工人员租用附近民房，生活污水排入化粪池定期拉运；生产废水通过简易沉淀池沉淀处理后回用，用于场地扬尘洒水。
（3）噪声
项目施工期主要噪声源为各种机械设备及运输车辆，施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声。项目施工期噪声会对周边环境产生一定程度的不利影响。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声，噪声值约为75~105dB（A）。通过合理安排施工区域布局和施工时间，可控制施工场界噪声达标。
（4）固体废物
施工期固废主要为建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。对建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，剩余建筑垃圾运至政府指定垃圾填埋场处置。
2运营期
（1）废气

运营期废气主要为废旧塑料装卸及堆存产生的扬尘、残膜分切粉尘；造粒工序、挤出工序产生的非甲烷总烃、恶臭气体等，食堂产生的食堂油烟。
造粒生产线和滴灌带生产线共用一套“活性炭吸附+催化燃烧”组合装置，配备一台风量为5000m3/h的风机，处理后由15m高排气筒（DA001）高空排放；食堂油烟经过油烟净化处理后通过排气筒引至屋顶排放；无组织废气：废旧塑料破碎采用湿法破碎，原料库房采取全封闭+洒水措施。排气筒污染物排放能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4大气污染物排放限值；厂界颗粒物、非甲烷总烃浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值。车间外非甲烷总烃无组织排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1特别排放限值，食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型餐饮企业油烟最高允许浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中限值。
（2）废水
生产废水经沉淀池沉淀过滤处理后回用于清洗工段，不外排；生活污水排入化粪池，定期采用吸污车拉运至126团污水处理厂进行集中处理。
（3）噪声
本项目噪声源主要来自破碎机、搅拌机、挤出机、切粒机及循环水泵等生产设备及辅助设备产生的机械噪声，通过选用低噪声设备、设置减震底座等措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。
（4）固体废物
分拣废物运至周边大棚种植户或农田回覆；废滤网（包含滤网上附着的废塑料）收集后定期由滤网生产厂家回收；残次品及边角料全部回用于生产；清扫收集粉尘、清洗浮渣及泥沙收集后与生活垃圾一同处置；废包装袋收集后外售；生活垃圾统一收集后清运至126兵团垃圾填埋场处理。废催化剂、废机油、废油桶及废活性炭暂存在厂区按规范建造的危险废物暂存间（30m2）内，定期交由具有处理资质的单位。
（5）环境风险防范措施
危废暂存库、化粪池、沉淀池和冷却水循环水池均做防渗处理；项目区厂区内采取分区防渗措施。


