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建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：兵团第七师胡杨河市130团14连10万千瓦

光伏发电项目                          
建设单位（盖章）：胡杨河市七电新能源有限公司    
编制日期：             2023年6月              
中华人民共和国生态环境部制
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	图1  项目区东侧
	图2  项目区北侧

	
	

	图3  项目区南侧
	图4 项目区西侧

	
	

	图5 项目区现状土地
	图6 项目区现状植被

	现场照片


一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	兵团第七师胡杨河市130团14连10万千瓦光伏发电项目

	项目代码
	2305-000015-04-01-843321

	建设单位联系人
	董玉江
	联系方式
	18699079906

	建设地点
	新疆生产建设兵团第七师130团14连辖区，胡杨河市经开区孵化园以东、牛场以南

	地理坐标
	（北纬44度44分41.443秒，东经84度57分9.511秒）

	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业的90.太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电）；
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	永久占地（长期租地）：2400000
临时占地（在永久占地范围内）：11000

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	新疆生产建设兵团发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	兵发改备〔2023〕1号

	总投资（万元）
	43000
	环保投资（万元）
	78

	环保投资占比（%）
	0.18%
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	(否

□是：                             

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	与产业政策的符合性分析

本项目为光伏发电项目，根据《产业结构调整指导目录（2019本）》（2021年修改），本项目属于第一类“鼓励类”第五条“新能源－－太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”，为国家鼓励发展的产业。因此本项目符合国家的产业政策。

与“三线一单”的符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）等有关精神，为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，项目建设须落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束条件，从源头防范环境污染和生态破坏的作用。

（1）与生态红线区域保护规划的相符性

生态功能保障基线包括禁止开发区生态红线、重要生态功能区生态红线和生态环境敏感区、脆弱区生态红线。纳入的区域，禁止进行工业化和城镇化开发，从而有效保护我国珍稀、濒危并具代表性的动植物物种及生态系统，维护我国重要生态系统的主导功能。禁止开发区红线范围可包括自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等。自然保护区应全部纳入生态保护红线的管控范围，明确其空间分布界线。其他类型的禁止开发区根据其生态保护的重要性，通过生态系统服务重要性评价结果确定是否纳入生态保护红线的管控范围。

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目位于新疆维吾尔自治区和布克赛尔蒙古自治县，不在自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等。根据第七师自然资源和规划局出具的《关于胡杨河市130团14连10万千瓦光伏发电项目是否涉及生态保护红线的回复》，本项目不涉及第七师生态保护红线（详见附件）。
项目区位于新疆生产建设兵团第七师130团14连，属于第七师“130团重点管控单元”。根据《第七师胡杨河市生态环境准入清单》的通知，本项目位于第七师130团重点管控单元（环境管控单元编码ZH65770820001）。项目区所在管控单元位置图见附图1。
（2）资源利用上限

本项目为光伏发电项目，光伏发电为清洁可再生能源，太阳能发电不产生大气污染物，仅有少量水体、固体废弃物等方面的污染物，主要利用资源为水、电，主要利用资源的消耗量也较少，不会触及资源利用上线。

（3）环境质量底线

项目所在区域环境空气质量属于二类功能区，声环境属于2类功能区。根据本次环评环境现状调查及监测结果可知，本项目附近区域内大气环境为达标区，根据工程本身特点，本项目不产生生活污水及生活垃圾。光伏组件的清洗废水直接自然浇洒至光伏阵列底下的荒漠植被。工程施工对水环境、环境空气、声环境、生态环境等方面的影响在采取相关环境保护措施后可得到有效的减免或控制。工程在确保各项环保措施实施的前提下，无重大环境制约因素固体废物得到妥善处置，本项目污染物排放不会对区域环境质量的产生较大影响。综上所述，本项目满足环境质量底线要求。

（4）生态环境准入清单

根据《第七师胡杨河市生态环境准入清单》的通知，本项目位于第七师130团重点管控单元（环境管控单元编码ZH65770820001）。本项目与《第七师胡杨河市生态环境准入清单》的符合性详见表1-1。

表1-2   项目与第七师胡杨河市生态环境准入清单符合性分析一览表
环境管控单元编码：ZH65770820001

单元名称：130团重点管控单元

行政区划：第七师130团

管控单元分类：重点管控单元

管控要求
本项目情况
结论
空

间

约

束

布

局

（1）执行大气环境布局敏感区相关要求。

（2）加强农田防护林网体系建设，保护基本农田，改造中低产农田和盐碱地，发展设施农业，并改进农业种植技术。

（3）严格控制非农建设占用耕地，加大对土地整理复垦开发重点区域及重点工程、粮食主产区和基本农田保护区的投入。

（4）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。
本项目为光伏项目，为清洁能源，项目运营期不产生大气污染物；本项目占地类型为未利用地，不占用基本农田；
符合
污

染

物

排

放

管

控

（1）严格落实环境保护目标责任制，强化污染物总量控制目标考核，健全重大环境事件和污染事故责任追究制度，加大问责力度。强化环境执法监督，严格污染物排放标准、环境影响评价和污染物排放许可制度，进一步健全环境监管体制。严格执行行业排放标准、清洁生产标准，降低污染物产生强度、排放强度。

（2）已有改扩建项目要提高节能环保准入门槛，实行大气污染物排放减量置换，实施区域内最严格的大气污染物排放标准。

（3）已达到大气环境质量标准的地区，应当严格控制新增排放大气污染物项目大气污染物排放量。

本项目为光伏项目，为清洁能源，项目运营期不产生大气污染物；项目产生废水为光伏板定期冲洗废水，全部流至光伏板下面地面绿化灌溉；

本项目占地类型为未利用地，不占用基本农田。

符合

环

境

风

险

防

控

（1）对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。

（2）执行自治区重污染天气预警分级标准，同一区域内执行统一应急预警标准。当预测到区域将出现大范围重污染天气时，按照自治区统一发布预警信息，师市要按级别同步启动应急响应，落实应急措施，实施区域应急联动。

（3）对威胁地下水、饮用水水源安全的耕地，制定环境风险管控方案，并落实有关措施。

本项目占地类型为未利用地，不占用基本农田；

本项目为光伏项目，为清洁能源，项目运营期不产生大气污染物；项目产生废水为光伏板定期冲洗废水，全部流至光伏板下面地面绿化灌溉；

本项目不涉及饮用水源，不开采地下水。
符合

资源利用率

（1）推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量。

（2）通过政策补偿等措施，逐步推行以天然气或电替代煤炭。

（3）推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。发展以喷滴灌和渠道防渗为中心的节水农业。

本项目占地类型为未利用地，不占用基本农田；

本项目为光伏项目，为清洁能源，项目运营期不产生大气污染物；

项目产生废水为光伏板定期冲洗废水，全部流至光伏板下面地面绿化灌溉；

本项目为光伏项目，不涉及农田灌溉。

符合

综上分析，项目的建设符合“三线一单”的要求。
与“新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要”规划符合性分析
根据《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中“依托疆内丰富的风能、太阳能资源，结合行业发展需求，布局包含储能在内的风光储、多能互补项目，降低弃风、弃光发电率。积极引进有实力和技术的光伏、风力发电企业落户兵团。推动建筑屋顶、农田灌溉以及无电地区建设分布式光伏发电系统，探索核能发电项目。建设一批风电、太阳能项目，形成一定装机规模的新能源基地。积极发展非粮生物质能源，鼓励有条件的师市开展集中式生物废弃物制燃气推广应用，稳步探索开发地热能，扩大地源热泵使用范围”。拟建项目为光伏发电项目，项目的建设符合“十四五”规划要求。
与“‘十四五’可再生能源发展规划”符合性分析
根据国家发改委、国家能源局等九大部门联合发文的《“十四五”可再生能源发展规划》，大力推进风电和光伏发电基地化开发：“在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续规模化开发条件的地区，着力提升新能源就地消纳和外送能力，重点建设新疆、黄河上游、河西走廊、黄河几字弯、冀北、松辽、黄河下游新能源基地和海上风电基地集群”“统筹推进陆上风电和光伏发电基地建设。发挥区域市场优势主要依托省级和区域电网消纳能力提升，创新开发利用方式，推进松辽、冀北、黄河下游等以就地消纳为主的大型风电和光伏发电基地建设。利用省内省外两个市场，依托既有和新增跨省跨区输电通道、火电“点对网”外送通道，推动光伏治沙、可再生能源制氢和多能互补开发，重点建设新疆、黄河上游、河西走廊、黄河几字弯等新能源基地”和“加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电太阳能发电基地。以风光资源为依托、以区域电网为支撑、以输电通道为牵引、以高效消纳为目标，统筹优化风电光伏布局和支撑调节电源，在内蒙古、青海、甘肃等西部北部沙漠、戈壁、荒漠地区，加快建设一批生态友好、经济优越、体现国家战略和国家意志的大型风电光伏基地项目。”拟建项目为光伏发电项目，项目位于第七师130团14连，光照资源很丰富，因此符合与“十四五”可再生能源发展规划的要求。

与《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发〔2013〕24号）的符合性分析
根据《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发〔2013〕24号）中：有序推进光伏电站建设。按照“合理布局、就近接入、当地消纳、有序推进”的总体思路，根据当地电力市场发展和能源结构调整需要，在落实市场消纳条件的前提下，有序推进各种类型的光伏电站建设。鼓励利用既有电网设施按多能互补方式建设光伏电站。协调光伏电站与配套电网规划和建设，保证光伏电站发电及时并网和高效利用。拟建光伏项目是兵团第七师胡杨河市130团14连10万千瓦光伏发电项目，满足当地电力市场发展和能源结构调整需要，因此符合与《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发〔2013〕24号）的要求。
与《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 

根据《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》中要求：“推进可再生能源开发利用，优化能源消费结构。加大开发利用风能、太阳能等可再生能源力度；在第二师铁门关市、第五师双河市、第六师五家渠市、第九师、第十三师新星市等师市积极发展风电产业，推动建设一批大型风力发电场，在具备条件的师市加快开发光伏发电基地。支持风力发电、光伏发电优先上网。结合兵团实际，因地制宜，科学合理推进“煤改电”工程，拓展多种清洁供暖方式，对暂不能通过清洁供暖替代散煤的地区，重点利用“洁净煤+节能环保炉具”等方式替代散烧煤”。本项目为光伏发电项目，属于清洁能源项目，与规划相符。 

与《新疆生产建设兵团主体功能区规划》符合性分析 

根据《新疆生产建设兵团主体功能区规划》，项目位于第七师130团14连，属于限制开发区域（农产品主产区），本项目为电力能源基础设施建设项目，项目所在区域不在生态红线区内，符合限制开发区域的发展方向；项目所占土地类型均为未利用地，戈壁荒漠。本环评已提出尽量少占用土地及施工后的生态恢复相关要求，同时要求建设单位需对开发活动严格控制，尽可能减少对生态系统的干扰；在项目实施过程中积极采取生态保护措施，防沙治沙措施，加强对生态系统保护和恢复，高度注意保护植被，保护野生动物，保护地貌，维护自然生态环境，积极落实本环评提出的各项生态环境保护措施，因此，本项目建设符合《新疆生产建设兵团主体功能区规划》对于项目区块的发展方向，与区域生态功能的保护是协调的。



二、建设内容

	地理位置
	兵团第七师胡杨河市130团14连10万千瓦光伏发电项目位于新疆生产建设兵团第七师130团14连辖区内，距胡杨河市约11km，奎屯市约36km，场址西侧有G3051奎塔高速公路经过、北侧紧邻X251淮安大道，交通条件较为便利。本项目光伏区中心地理坐标为：北纬44°44′41.443′′，东经84°57′9.511′′。
项目区地理位置图详见附图2，卫星影像图见附图3。

	项目组成及规模
	1.主要建设内容

本项目光伏电站建设规模10万千瓦，配置储能15MW/30MWh，项目总用地面积约3600亩。项目区110kV升压站单独进行评价，不在本项目评价范围内。
本项目主要建设内容一览表见表2-1。

表2-1  主要建设内容一览表

分 类

建设内容

规模

主体工程

光伏阵区
本项目由30个发电单元组成（28个3300kW发电单元，2个4400kW发电单元），每个发电单元设置1台逆变升压一体机，共30台。
本项目采用2×28双排竖向布置，方阵采用面向正南方布置，光伏阵列南北向角度采用35°，阵列间最小间距取15.2m。
35kV

集电线路

本项目共设5回集电线路接至升压站35kV配电室。（110kV升压站单独进行评价，不在本项目评价范围内。）光伏电场集电线路敷设方式采用电缆直埋的方式，电缆采用阻燃型交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装铝芯电力电缆，型号为ZC-YJLY23-26/35。
逆变器
本项目采用集中式逆变方案，采用1500V/3300kW和1500V/4400kW逆变升压一体机。
辅助工程
储能系统

本项目配置电池储能系统为15MW/30MWh，整个项目储能系统由6个2.5MW/5.0MWh储能单元组成，每个储能单元包含1套5.0MWh储能电池集装箱，接入1套1500V/2.5MW（1250kW×2）变流器+35kV/2500kVA储能变流升压一体机集装箱。

公用工程

供水

用水由拉水车从五五工业园或130团14连拉水使用。
排水

施工废水经沉淀池沉淀后回用工段；

本项目施工期不设置施工生活营地，施工人员就近在项目区周边连队、团部居住，施工期项目区内不涉及生活污水

项目产生废水主要为光伏板定期冲洗废水，全部流至光伏板下面地面绿化灌溉。
供电

本项目电能依托光伏场区；
环保工程

大气污染

防治措施

施工期文明施工，施工单位对弃土进行合理处理；施工区定期洒水降尘，运输车辆严禁超载，限制车速，运输时采用篷布遮盖；
水污染

防治措施

施工废水经沉淀池沉淀后回用工段；本项目施工期不设置施工生活营地，施工人员就近在项目区周边连队、团部居住，施工现场设置环保厕所供施工人员如厕使用。
项目产生废水主要为光伏板定期冲洗废水，全部流至光伏板下面地面绿化灌溉；
噪声防治措施

选用低噪声设备，采取隔声、减振及消声措施，加强高噪声设备管理，合理安排施工时间；
固体废物

防治措施

废太阳能电池板及组件、废锂电池由生产厂家回收处理；

废变压器油收集后在110kV升压站内危险废物暂存间暂存，定期由有资质的单位统一收集处理；
生态

减缓措施
采取控制临时占地范围，合理安排施工工序、时间、及时清理现场等措施，占地性质为未利用地，施工结束后需要平整，压实。

主要生产设备

本项目主要生产设备详见表2-2。

表2-2 主要生产设备一览表

设备名称

型号

单位

数量

半片单晶硅双面双玻

电池组件
660Wp

块
5850
固定支架

2×28双排竖向布置
吨
192
集中式逆变升压一体机
3300/4400kVA集中式逆变升压

一体机
台

30
集成储能系统

15MW/30MWh；2.5MW/5.0MWh
套

6
产品方案

本项目光伏电站建设规模10万千瓦，年均发电量约18464.72万kWh，年平均等效满发小时数约为1420.29h。

项目建设方案

4.1光伏发电系统
本项目规划装机容量为 100MW，直流侧组件安装容量为130.0068MWp，项目光伏阵列运行方式推荐采用固定倾角式。为充分利用土地资源，光伏阵列采用2×28双排竖向布置。光伏阵列布置采用面向正南方布置，光伏阵列南北向角度采用35°，对于平整地形阵列间最小间距取15.2m。
4.2电气设计 

（1）接入系统方案 

项目规划装机容量为100MW。同期建设1座110kV升压站，新建1回110kV线路接入130团110kV蓝天变电站110kV侧，线路路径约420m，电缆型号为3×（ZC-YJLW03-64/110 1×630）。（备注：110kV升压站及110kV线路单独做环评，不在本项目范围内）

（2）光伏方阵电气主接线 

本项目采用1500V集中式逆变方案，整个工程以箱变为中心分为30个光伏发电单元，包含28个3300kW发电单元和2个4400kW发电单元。每个 3300kW发电单元配置35kV/3300kVA+1500VDC/3300kW箱逆变一体机1台，直流汇流箱12台；每个4400kW发电单元配置35kV/4400kVA+1500VDC/4400kW箱逆变一体机1台，直流汇流箱16台。整个场区共配置35kV/3300kVA+1500VDC/3300kW箱逆变一体机28台，35kV/4400kVA+1500VDC/4400kW箱逆变一体机2台，20汇1直流汇流箱368台。光伏组件出线经直流汇流箱汇流后，接至集中式逆变器逆变输出三相交流电，并箱变升压至35kV，通过集电线路送至场区110kV升压站35kV配电装置。

4.3储能系统设计

本项目储能容量为15MW/30MWh，储能电池拟选用磷酸铁锂电池，整个项目储能系统由6个2.5MW/5.0MWh储能单元组成，每个储能单元包含1套5.0MWh储能电池集装箱，接入1套1500V/2.5MW（1250kW×2）变流器+35kV/2500kVA储能变流升压一体机集装箱。整个工程共包含5.0MWh储能电池集装箱6套，1500V/2.5MW（1250kW×2）变流器+35kV/2500kVA储能变流升压一体机集装箱6套。

本项目每1套电池单元对应1套变流器（PCS）单元，组成一个2.5MW/5.0MWh的储能单元，并考虑电池舱及变流器舱的自用电，共设置6个储能单元，储能单元之间采用环网接线，分单元分别接至35kV配电装置。

公用工程

给水
本项目用水采用水罐车从五五工业园区或130团连队供水管网拉运。

本项目无人值守，无生活用水，用水主要为太阳能光伏板清洗用水。

太阳能光伏清洗用水为局部间断性用水，清洗次数按每年2次考虑。每次冲洗用水量约480m3，年用量约960m3/a。

（2）排水

[image: image3.jpg]FTENSR S : 1685963143000

g o EELAL A 23 )\ R 1B LR

i H %= rdo613

BiTE & ERSE IS T 13011471075 T LG R & I B
ERIE 25 41—090Ft LR K RFERERH: Hihm AR
R VAN SO

—. BREAR A o %f

BAARR (FF)

ﬁ%ﬁ%{@‘&f

G eEARY

9165 19%905@)(31{ /

EERRAN (FE)

£ N

F!_

EEHATTAN (FT

6627220008389

HEASINEEAR (%F) EH

T

3 =7
— %ﬁﬁﬂﬁﬁﬁ% \\Q&%‘Kﬁfﬁk/} 6627220006389
BIARR (HE) L rﬂs IR
Gi—1t {5 ARG
N T ;
= 2 Pl 0%
=, GRARNR i o8
I T ECESIN
"4 BV RIE RS ER%S BT
= 2017035660352014661602000043 BH009935 % 4/\')
2 EEHHIAR
jiiE4 FEESHE EH% 5 BF
BERANE, ESHBEMENT, FE .
FA AR . AR BH009935 %
it B A i
BRI HEARE, ERHRTIAR, )
X B A i e 2y




太阳能光伏板清洗废水因为主要污染物为SS，含量较少且污染较小，清洗后的废水直接流至光伏板下面用于浇地绿化。
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图1    项目水平衡图

（3）供电

本项目电能依托光伏场区。

（4）供热

本项目不涉及冬季采暖，无需供热。
工程占地 

光伏区规划总用地面积约2400000m2，均为未利用地，项目用地为租用，租期20年（详见附件租赁协议），本项目施工期不设置施工生活营地，施工人员就近在项目区周边各连队、团部居住，施工期临时性用地包括施工中的砂石料堆场、机械停放场、临时施工材料堆存场和仓库建筑占地和其他施工过程中所需临时占地。以上临时性用地面积均在项目用地范围之内，不需额外占用土地。本项目用地情况见下表。
表2-3  本工程占地面积汇总       单位：m2
序号

占地类型

名称

占地面积及现状

场区情况
面积（m2）

现状

1

临时占地

临时办公场所

1000
荒地
设置有施工便道，场地平坦，植被覆盖率较低。开挖土石方量全部用于回填场地平整、施工道路或基础铺垫，无永久弃方
机械停放场
2000
砂石料堆场

1000
设备堆存、临时施工材料仓库等

7000
合计

11000

/

2
永久占地

（长期租地）

光伏场地
2400000

荒地
场地较平坦，植被主要为荒漠植被


	总平面及现场布置
	工程平面布置

（1）总平面布置原则
①遵照国家和地方消防、安全的规范制度，保证各装置、设施的安全间距；
②按照节约用地的原则、流程通顺的要求进行布置；
③考虑人流、物流各行其道，互不干扰；
④平面布局紧凑，合理利用场地；
⑤公用工程各类管线布置合理，管线短捷，顺直，以节约资源。
（2）总平面布置

本项目位于新疆生产建设兵团第七师130团14连，场址区属于冲洪积平原，地形平缓开阔，光伏场区整体上呈西高东低趋势。项目在总平面布置上贯彻了“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，以功能合理，绿色环保为原则，注重生态平衡的可持续发展。光伏阵列区含电池组件方阵、集中式逆变升压一体机、电缆沟等内容，建设30个发电单元。根据现场地形，光伏区域为多边形样式。
本项目光伏区平面布置图见附图4。

施工总体布置

施工总体布置应根据施工场区的地形及临时施工设施布置的要求，解决施工场地的分期分区规划，对施工期间的交通运输设施、辅助生产设施及其他施工设施进行平面布置，从场地布置上为整个工程顺利施工创造条件，用最少的人力、物力在预定的时间内完成整个工程的建设任务。本工程按有利于施工、方便管理、使各施工单位施工程序尽量简单为原则，施工进场时，应合理规划和使用施工场地，使各工序之间不相互干扰，场区的划分和布置应有利于建设生产、方便管理，临时施工设施的布置必须满足工程的施工要求，适应各施工时期的特点。本项目施工期不设置施工生活营地，施工人员就近在项目区周边各连队、团部居住。

（1）主体工程施工区 

本工程主体工程主要为太阳能电池板方阵施工、设备基础施工、电缆和光缆敷设等。主体工程施工区即为项目区。

（2）临时占地区 

根据建设单位提供资料，项目不设混凝土搅拌站，所需混凝土均采用商品混凝土。本项目施工期不设置施工生活营地，施工人员就近在项目区周边各连队、团部居住。本项目施工材料临时堆场、设备停放场等设置在项目区施工范围内，不新增临时用地。项目土石方在场内平衡用于场地平整，不设置弃土场，临时工程平地弃料，推至低洼处，工程废弃料拉运至130团指定垃圾堆放处。根据工程特点，在施工期间设置的临时便道在本项目占地范围内，不再进行增加临时用地。

	施工方案
	施工组织设计

（1）地理位置和对外交通

本项目场址位于胡杨河市东北方向约11km处，场址西侧有G305奎塔高速公路经过、北侧紧邻X251淮安大道，场址区内部有村村通公路与这些等级公路相衔接，交通条件较为便利。

（2）施工条件及建筑材料、施工用水、用电

光伏电站工程主要包括光伏发电设备（太阳电池光板、变配电设备）及基础，场内集电线路（电缆）等。

主要建筑材料：钢材（型钢、钢筋）、水泥、木材、砖、砂、碎石等，站址区交通运输较为便利，一般建筑材料可在胡杨河市购买，交通比较方便。

本工程施工用电电源分别引自下颌骨牧区附近10kV线路；施工用水由拉水车从周边工业园或130团14连拉运。

施工工艺流程

（1）光伏阵列区施工工艺流程
本项目施工所用的预制桩和光伏支架均外购，项目施工期主要为建、构筑物的土建施工及电气设备的安装施工、集电线路工程施工。其中土建工程主要为光伏组件桩基施工、支架安装；电气工程安装施工主要包括各类电气设备的安装、光伏组件的安装，电气工程安装由人工采用螺丝安装固定。

项目工程施工期间的基础工程、主体工程、设备安装等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、污水和废气等污染物。施工工艺流程见图2。
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图2  光伏阵列区施工工艺流程图

项目光伏阵列区采用预制管桩基础，打桩前先进行测量放线，支架安装前对材料、标准螺栓、电池板杆件按材料进场检验要求进行全检，同时对太阳能电池板进行进场检查，合格产品方可使用；再进行太阳能电池板安装面粗调，然后进行太阳能电池板安装，最后进行太阳能电池板调平。
施工时序

本项目光伏区的建设施工虽然工序简单，施工难度较小，但施工场地较大，工程量较大。本项目主要是电池方阵的施工。主要施工时序为：场地平整—电池方阵桩基施工—电池组件支架的安装—电池组件安装—电池组件接线。

施工工期

项目施工总工期为4个月，计划从2023年6月到2023年9月。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	主体功能区划

根据《新疆生产建设兵团主体功能区规划》，兵团国土空间分为以下主体功能区：按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类；按开发内容，分为城镇化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，分为国家和兵团两个层面。

本项目位于第七师130团14连，属于限制开发区域（农产品主产区）。
限制开发区域（农产品主产区）的功能定位是：保障农产品供给安全的区域，全国现代农业示范基地、节水灌溉示范推广基地和农业机械化推广基地，职工群众安居乐业的家园，屯垦戍边新型团场建设的示范区。
发展方向为：加强农业基础设施建设，强化土地整治，搞好规划、统筹安排、连片推进，建设高标准农田。加快农业科技创新和新技术推广应用，提升农业技术装备水平。加强农业防灾减灾能力建设，改善农业生产条件。积极推进农业产业化经营，发展农产品精深加工业，支持农产品加工、流通、储运、冷链设施建设，引导农产品加工、流通、储运企业向农产品主产区聚集，形成集加工、生产、销售、服务为一体的产业链。推进团场城镇建设和非农产业发展，团场城镇公共服务和基础设施建设要与人口规模相适应，适度集中，集约布局。
本项目与主体功能区划相符性详见报告“一、建设项目基本情况中其他符合分析”的内容。项目区主体功能区划图见附图5。
生态环境现状

（1）土地利用现状调查

本项目为光伏电站建设工程，主要占地为未利用地，根据现场踏勘，项目区的显域植被主要为荒漠植被，土地利用现状图见附图6。
（2）植物、动物类型现状调查

根据现场踏勘，项目区为戈壁荒滩，项目区的显域植被主要为荒漠植被，植物覆盖度为10%。项目区范围内植物较为单一，主要组成植物有骆驼刺、芨芨草、碱蓬等。项目区无国家级、自治区级保护植物分布。项目区植被类型图见附图7。
项目区附近无大型野生动物，区域现状野生动物以鸟类、爬行动物和啮齿类动物为主，动物种类和数量较少，项目区无国家级、自治区级保护动物分布。

（3）生态功能区划

根据《新疆生产建设兵团生态功能区划》，本项目所在区域属于兵团准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态区（Ⅱ）－六、七、八、十二师准噶尔盆地南部灌木、半灌木荒漠、绿洲农业生态亚区（Ⅱ3）－六、七、八师奎屯—石河子—五家渠城镇与绿洲生态功能区（11），项目区生态功能区划简表详见表3-1。项目区生态功能区划图见附图8。

表3-1         项目区生态功能区划简表
生态功能分区单元
生态区

Ⅱ 兵团准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态区
生态亚区

Ⅱ3 六、七、八、十二师准噶尔盆地南部灌木、半灌木荒漠、绿洲农业生态亚区

生态功能区

11．六、七、八师奎屯—石河子—五家渠城镇与绿洲生态功能区

主要生态服务功能

工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制

主要生态环境问题

地下水超采、荒漠植被退化、河流萎缩断流、土地荒漠化与盐渍化、工业污染严重、绿洲外围受到沙漠化威胁

主要保护目标

保护绿洲农田生态系统及农田土壤环境质量、保护城市环境质量、保护荒漠植被

主要保护措施

节水灌溉、合理控制地下水开采，各类污染物达标排放、提高城市环境质量，保护绿洲外围荒漠植被、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理

主要发展方向
发展以棉花为主导的优质、高效、特色农业；加快高标准城镇（市）化建设；发展和做强棉纺业、塑化节水器材产业、化工业等重要工业的建设

大气环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

本次评价采用距离本项目区最近的胡杨河空气自动站2022年监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。

基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。

区域环境空气质量现状评价表见3-2。

表3-2   区域空气质量现状评价表（基本污染物）

污染物
年评价指标
现状浓度

（μg/m3）
标准值

（μg/m3）
占标率%
达标情况
SO2
年平均质量浓度
12
60
20
达标
NO2
年平均质量浓度
10
40
25
达标
PM10
年平均质量浓度
58
70
82.9
达标
PM2.5
年平均质量浓度
32
35
91.4
达标
CO
24小时平均第95百分位数
2200
4000
55
达标
O3
日最大8小时平均质量浓度
127
160
79.4
达标
根据上表可以看出，2022年度胡杨河市SO2、NO2、PM2.5、PM10年平均浓度，CO 24h平均浓度，O3 8小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此可知项目所在地区域属于达标区。
4. 地下水质量现状

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录A，项目属于“34、其他能源发电，并网光伏发电类”属于Ⅳ类项目，因此不开展地下水环境质量现状评价。

5. 地表水环境现状

根据项目特点以及《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）项目评价范围内无地表水体，本工程与地表水体无水力联系，因此本项目不作地表水环境质量现状评价。

6. 声环境质量现状

本项目位于七师130团14连境内，项目现状四周均为农田、乡村道路等，项目区根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区的划分要求，噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB（A）；夜间50dB（A）），因项目外50m范围内无声环境保护目标，故没有进行噪声现状监测。
土壤质量现状

依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价，本项目类别属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中其它类，属于Ⅳ类项目。根据导则要求可以不开展土壤环境影响评价。

水土流失

根据国家有关水土保持法律法规与项目区水土流失状况，根据《新疆生产建设兵团水土保持规划》（2015-2030年）中对中将该区划分为准噶尔盆地南缘人居环境农田防护区，不在水土流失重点防治区和治理区内。



	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目属于新建项目，因此不存在于与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。
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		项目区占地四周边界范围内陆生动物
	项目永久占地

范围内

	使其种群数量不发生变化


	
	

	评价

标准
	环境质量标准

（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

（2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；

2. 污染物排放标准

（1）施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)）；

（2）施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；

（3）运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（即昼间60dB（A），夜间50dB（A））；
（4）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；
（5）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

	其他
	根据国家总量控制指标结合本项目所在区域的环境特征及本项目排污情况，本项目不设总量控制指标。


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	生态环境影响分析

1.1 生态环境影响因素识别

生态环境影响因素识别方法采用矩阵法，本工程生态环境影响因素矩阵见表4-1和表4-2。

表4-1   主要环境影响识别矩阵
影响类型

影响因素

影响类型

影响程度

可逆

不可

逆
长期

短期

局部

大范

围
直接

间接

有利

不利

不确

定
不显

著
显著

小
中
大
施工期

施工扬尘

√
√
√
√
√
√
施工废水

√
√
√
√
√
√
设备噪声

√
√
√
√
√
√
固体废弃物

√
√
√
√
√
√
生态环境

√
√
√
√
√
√
表4-2   生态环境影响因素分析
施工行为

环境资源

施工期

占地

表土剥离

弃土堆放

天然植被

■

/

/

土壤

■

●

/

野生动物

●

/

/

水文

/

/

/

景观

■

■

●

地表形态

■

■

●

地质结构

■

/

/

注：■代表强不利影响，●代表弱不利影响，□代表强有利影响，○代表弱有利影响。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，本项目不开展专项评价的环境要素，生态环境影响以定性分析为主，大气、水、噪声和固体废物环境影响分析参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）分析。

1.2 生态环境影响分析

本项目施工期生态影响因素主要表现为：工程施工期间的挖方、土石方临时堆放等临时占地，对建设区生态环境产生的影响。

（1）占地生态影响

本项目属光伏电站工程，包含光伏阵列区、场内集电线路等。项目共占地面积2400000m2，占地类型均为未利用地。不涉及基本农田、不涉及林地、不涉及生态保护红线。

本项目施工期间施工设备、临时土料堆放、施工营地等临时占地为未利用地共占地11000m2，临时用地在永久用地红线范围内，不新增用地。

占地生态的影响主要来源于土方开挖对土壤环境的产生的影响，对土壤结构、肥力、物理性质产生破坏，但这种影响是短暂的，随着施工结束，各种弃料得到合理的处置，项目区植物措施的实施，使占地带来的对土壤、植被产生的破坏性影响转变为有利影响，使生态环境有所改善。

（2）对土壤的影响

经现场勘查，项目区所在地为戈壁滩，项目占地类型为未利用地，施工产生的土石方开挖，改变了土壤结构，使原有土层发生紊乱，造成生熟土和石砾混杂，团粒结构破坏，土壤毛细管断裂，从而导致土壤性质恶化，永久占地内土方开挖和回填必将破坏土壤的结构。

（3）对植被的影响

项目占地为未利用地，根据现场踏勘项目区植被覆盖度极低，项目区范围内显域植被主要为荒漠植被，植物覆盖度约为10%。项目区范围内植物较为单一，主要组成植物为骆驼刺、芨芨草、碱蓬等，植被的生物量约为200kg/hm2，项目区永久占地面积2400000m2（240hm2），永久占地生物损失量约为48t，临时占地在项目区永久占地范围内，在施工结束后将采取机械平整压实自然恢复措施，因此，本项目的建设不会对区域内生态环境质量造成不利影响。

（4）对陆生生物的影响

根据现场踏勘及有关资料的调查，项目区所在地为戈壁滩，项目区区域内没有珍稀动物及大型哺乳动物，仅有一些常见鸟类和啮齿类动物少量存在，施工过程中开挖土方的嘈杂声及机器轰鸣声等各种声响形成的噪声，会使生活在较为安静环境中的鸟类、啮齿类动物的正常生活受到暂时的轻微干扰，但由于这些鸟类、啮齿类动物是广布种，对于人类活动适应性强，因此，在施工及运营过程中对其影响甚微。

（5）对景观生态的影响

项目所在地荒漠景观主导性比较明显。光伏电站的建设为当地景观增加了新的斑块，区域主导景观类型数保持不变，但景观内部格局发生了变化，从而影响景观的优势度及均匀度，最终可能影响到原有系统的稳定性。随着施工结束，临时用地范围内景观可在短时间内恢复，对景观的影响逐步消失，永久占地则增加了新的景观斑块。

（6）水土流失影响

本项目所在地为第七师130团14连，根据《新疆生产建设兵团水土保持规划》（2015-2030年）中对中将该区划分为准噶尔盆地南缘人居环境农田防护区，不在水土流失重点防治区和治理区内。

在项目施工过程中，会因工程施工占地、开挖、土方堆放等造成一定的水土流失。本项目建设将对地表造成扰动，增大风蚀量。施工作业范围内的土壤地表表层遭到破坏，下层的粉细物质暴露在地层表面，在风力的作用下，风蚀量会明显加大，这种影响在短时间内不会完全恢复。但随着时间的推移，风蚀量会随着地表新保护层的逐渐形成而减弱。施工过程破坏原有植被，改变表土结构，挖出的土石方因结构松散，如果开挖期间遭遇暴雨，水土流失量将增大；在施工区域内，因机械设备、车辆等碾压、施工人员踩踏和土石方堆放等因素使土地原有植被受到破坏，土壤裸露，易被雨水冲刷，造成水土流失。挖出的土方由机械压实，并用防尘网覆盖，减小风力起尘造成的水土流失，项目区雨量较少，水土流失影响较小。

（7）防沙治沙影响

根据《新疆维吾尔自治区防沙治沙功能区》，项目区位于新疆生产建设兵团第七师130团14连，不属于防沙治沙区，详见附图9项目区防沙治沙功能区划图。
大气环境影响分析

（1）扬尘

在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土方的开挖、回填及建筑材料的装卸、施工垃圾的清理等；车辆经过裸露路面亦容易引起路面积尘飞扬。这类风力扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。施工现场扬尘对环境的影响状况见表4-3。

表4-3  施工现场扬尘TSP对环境的污染状况   单位：mg/m3
降尘措施

工地下风向距离
20m

50m

100m

150m

200m

250m

无

1.303

0.722

0.402

0.311

0.270

0.210

有（围金属板）

0.824

0.426

0.235

0.221

0.215

0.206

由表4-3可知，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，200m外TSP浓度才可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；而在有防尘措施的情况下，影响范围降至100m范围内。抑制扬尘最简捷有效的措施是洒水。土方开挖、土方回填及建筑材料的装卸、施工垃圾的清理等产生扬尘较大的污染工序之前均采取洒水降尘后进行，施工期间对车辆行驶的路面每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%以上，并可将TSP污染距离缩小到50m的范围内。因此项目施工期间建设单位应重视施工扬尘治理，注意落实建设围栏、洒水抑尘、物料搅拌采用封闭作业等相应的降尘措施，尽可能将施工扬尘影响控制在施工场地范围内，以减小施工扬尘对周边的环境影响。

（2）施工车辆尾气环境影响分析

汽车尾气中所含的有害物质主要有CO、THC、NOX等，但这些污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，影响是短期和局部的，施工结束影响也随之消失，这类废气对大气环境的影响比较小。要求施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工车辆尾气对周围环境的影响。

废水影响分析

本项目施工期不设置施工生活营地，施工人员就近在项目区周边连队、团部居住，施工现场设置环保厕所供施工人员如厕使用。
本项目施工作业废水主要为机械设备冲洗废水。机械设备冲洗废水主要以悬浮物和石油类污染为主。一般情况下，机械设备冲洗废水其SS浓度约为2000mg/L，石油类浓度约为100mg/L，油污消解时间长，具有一定的渗透能力，对附近水体有污染危险，必须严加管理，严禁直接泼洒地面。本项目施工废水排入场地设置的隔油沉淀池，收集沉淀处理后用于洒水抑尘。

4、噪声影响分析

施工期噪声主要为施工机械设备所产生的作业噪声，施工机械如推土机、载重汽车、挖掘机、混凝土搅拌机等。根据类比调查和有关资料： 这些建筑施工机械的声源噪声强度大多在85-105dB（A）左右，噪声随距离增加而衰减，距各种施工设备不同距离噪声预测结果见表 4-4。
表4-4   距各种施工机械不同距离的噪声值     单位： dB (A)

距离 (m)
施工设备
源强
10
20
40
80
160
320
推土机

105
85
79
73
67
61
55
挖掘机

105
85
79
73
67
61
55
装载机

90
70
64
58
52
46
40
运输车辆

85
65
59
53
47
41
35
混凝土搅拌车

105
85
79
73
67
61
55
空压机

102
82
76
70
64
58
52
混凝土泵

90
70
64
58
52
46
40
由表4-4可知，施工噪声值在距声源320m处即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。经现场踏勘本项目周边2km范围内无居民，因此施工期噪声对周围声环境无明显影响。

5、固体废弃物影响分析

施工期产生的固体废弃物来源少量的多余土方、建筑垃圾与施工人员产生的生活垃圾。本项目废弃土方、建筑垃圾均为一般工业固废。

本项目土石方主要来自项目地基、管沟开挖，因项目所在地地势平坦，所需挖填的地块不多，主要是直埋电缆沟以及箱变基础需要进行挖方，根据建设单位提供的资料，项目挖方量共计24086m3，回填土方量共计17779m3，施工期多余土方共计6307m3，用于项目区场地平整及电缆沟的平整。土石方平衡一览表见下表：

表4-5  施工期土石方平衡表（m3）

工程名称

挖方
填方
余方

（用于场地平整）
弃土
本项目
24086
17779
6307
0
建筑垃圾主要包括施工过程中产生的渣土、废钢筋、各种废钢配件、金属管线废料、各种装饰材料的包装箱、包装袋等废弃物，产生建筑垃圾约为3t。项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用分收集后出售，不可再生部分与土石方一起按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运处置。

施工人员所产生的生活垃圾量以施工期120天，施工高峰期人数约400人，排放系数取0.5kg/人·d计，则施工期间生活垃圾产生量约为24t，收集后统一清运至五五工业园生活垃圾收集系统，由环卫部门统一清运处理。

综上所述，本项目固体废弃物都得到合理的处置，不会对周围环境产生太大的影响。



	运营期生态环境影响分析
	大气环境影响分析

本项目光伏电站主要是利用光伏元件转化太阳能为电能，太阳能的利用属于清洁能源，在运营期光伏电站无废气产生。

水环境影响分析

本项目运营期不涉及人员值守，无需生活用水，建成后运营期废水主要为光伏板冲洗废水。

太阳能光伏清洗用水为局部间断性用水，清洗次数按每年2次考虑。每次冲洗用水量约480m3，年用量约960m3/a。此清洗废水主要污染物为SS，含量较少且污染较小，清洗后的废水直接流至光伏板下面用于浇地绿化。

声环境影响分析

本项目的光伏发电本身没有机械传动机构或运动部件，噪声主要为箱逆变一体机、储能系统等运行时产生的噪声。其源强具体见下表。项目运行期主要噪声源强见表4-6。

表4-6  运行期主要噪声源强一览表

序号

设备名称

数量

噪声值[dB(A)]

排放方式

措施

1

箱逆变一体机
96台

70～85

连续稳态声源

基础减震

2

储能系统
1套
70～80

连续稳态声源

基础减震

3.1声环境影响分析
本项目的光伏发电本身没有机械传动机构或运动部件，噪声主要为箱逆变一体机、储能设备等运行时产生的噪声。其中箱逆变一体机噪声属于低频噪声，其源强具体见下表。项目运行期主要噪声源强见表4-7。

表4-7      项目噪声源源强特征表

噪声源位置

设备名称

噪声值dB（A）

治理措施

采取措施降噪值dB（A）

排放

特征

治理后噪声值dB（A）

光伏区

储能设备
70～85
设备底座减震，距离衰减

25

连续

60

箱逆变式一体机

70～85

设备底座减震，距离衰减

25

连续

60
由上表可知本项目箱逆变一体机、储能设备等噪声级不超过60dB(A)（距离逆变器和储能设备1m处）。由于本项目箱逆变一体机、储能设备等设备设置在站场中部，由上表可知经治理后噪声项目运营后噪声可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求，噪声对外环境影响较小。

3.2 监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关规定开展本项目的自行监测工作。本项目投产后，企业应重点搞好厂内污染源监测工作，根据本项目特点，评价提出本项目投产后污染源监测方案。噪声监测点位、监测项目及监测频率见表4-8。

表4-8 噪声监测计划一览表

序号

监测项目

监测因子

监测点位

监测频率

实施机构

1
噪声

厂界噪声

厂界四周

次/季度
委托监测

固废环境影响分析

项目营运期产生的固体废物主要是废光伏太阳能电板及组件和逆变器、废蓄电池、箱逆变一体机维修保养产生的废变压器油和含油抹布。
（1）废光伏太阳能电板及组件
项目光伏组件设计使用寿命25年，为保障光伏发电正常稳定运行，建设单位需要对其进行定期检查，当检测到光伏太阳能电板寿命到期或电板存在质量问题时需要进行更换，对照《国家危险废物名录》（2021年版），更换下来的废电池板不属于危险废物，属于一般固废，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）查询可知属于其他废物99-太阳能发电过程中产生的其他废物（代码441-999-99）。更换后统一由供应厂商回收，不在项目区储存。

（2）废蓄电池

本项目储能装置采用综合性能优越的磷酸铁锂电池，磷酸铁锂电池循环寿命普遍达2000次，甚至达到3500次以上，而对于光伏储能，要求达到4000～5000次以上，可保证8～10年的使用寿命。磷酸铁锂电池正极材料电化学性能比较稳定，这决定了它具有平稳的充放电平台，因此，在充放电过程中电池的结构不会发生变化，不会燃烧爆炸，并且即使在短路、过充、挤压、针刺等特殊条件下，仍然是非常安全的。本项目使用的磷酸铁锂电池8～10年更换，对照《国家危险废物名录》（2021年版），废锂电池不属于危险废物，属于一般固废，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）查询可知属于废弃资源99-太阳能发电过程中产生的废电池（代码441-999-13），待电池到寿命周期时，统一由供应厂商回收，不在项目区储存。

（3）废变压器油

箱逆变一体机运行过程中需定期保养，此过程中会产生废变压器油，废变压器油属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-220-08（变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油），根据建设单位提供资料，维修保养产生废变压器油约0.1t/a。废变压器油收集后在配套110kV升压站内危险废物暂存间暂存由有资质的单位统一收集处理，不外排。

（4）含油抹布

含油抹布在设备维修维护过程产生，根据建设单位提供资料，产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年），含油抹布属于《危险废物豁免管理清单》中“全过程豁免”，本项目产生的含油抹布由设备维修巡检工作人员带走丢弃至垃圾箱，不得在光伏区内随意丢弃。
综上分析，对固体废弃物采取相应治理措施后，固废可以得到合理的处置，产生的固体废物对周围环境的影响不大。

光污染影响分析
本项目太阳能光伏电池组件主要由多晶硅材料制成，太阳能组件内的晶硅板片表面涂覆有一层防反射涂层，同时封装玻璃采用特种钢化玻璃，其表面的透光率高达95%以上，因此太阳能组件对阳光的反射以散射为主。根据《玻璃幕墙光学性能》GB/T18091-2000相关规定，在城市主干道、立交桥、高架桥两侧设立的玻璃幕墙，应采用反射比小于16%的低辐射玻璃，依此标准，光伏阵列的反射率仅为4%，不会使电站附近公路和铁路上的车辆驾驶人员产生眩晕感。光伏阵列采用固定支架，支架调节角度为35°，阵列间最小间距取15.2m。项目占地为未利用地，距最近居民区约6km，不会对周边地面交通造成光污染环境影响。
电磁辐射影响
根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中5豁免范围“从电磁环境保护管理角度，100kV以下电压等级的交流输变电设施产生电场、磁场、电磁场的设施（设备）可免于管理。”本项目电压等级为35kV，因此电磁环境影响分析不做评价。
生态环境影响分析

（1）生物多样性

工程建成恢复植被后，地表的自然生态系统能连成一片，不会影响生态系统原有的结构和功能，对评价区内的动物、植物种类和数量不会产生明显的影响，对评价区内的生态系统的多样性也不会产生影响。本项目包括96个光伏子阵，这样不可避免地起到一定程度的遮阳作用，从而影响阳生植物的生长、发育，相反有利于阴生植物的生长。另外，施工检修道路为开放式道路，对两侧的物种并不会产生完全的阻隔影响，因此，对区域生态环境产生的影响较小，对区域生物多样性也不会产生明显影响。

（2）生态系统的功能和可持续利用性

工程运营后，经过1-3年的生态恢复后，及时弥补施工期的生态环境影响，可保证生态系统的生态功能和可持续利用性不会受到明显不利影响。运营期间检修道路两侧播撒当地草籽，可在一定程度上恢复植被，保证生态系统的生态功能和可持续利用性不会受到明显不利影响。

（3）对土地利用格局的影响

本项目施工结束后部分永久占地被建筑物占压；临时占地恢复其原有的土地使用功能。相邻光伏组件之间留有一定的空隙，组件安装有一定的倾斜角度，光照可以满足组件下方植被生长的需求，因此光伏组件遮阳对生态环境的影响较小。

（4）对景观的影响

电站建成后，对周围景观有一定的影响，但项目占地面积有限，对项目所在地区整体景观影响有限，改变不了项目区原有景观特性。项目建成后场区按规定有计划实施绿化，种植草种，使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，可大大改变原来较脆弱的自然环境。

环境风险分析

8.1 建设项目风险源调查
本项目发电设施遭雷击引起的火灾和逆变器、变压器维修保养时产生的废变压器油属于可燃物质，遇明火、高热可燃。火灾发生后，将产生大量浓烟，其中含有因空气不足未完全燃烧而产生的CO及烟尘等有毒有害物质，对周围环境空气产生明显不利影响。

8.2环境风险潜势初判 

（1）危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定 

①危险物质数量与临界量比值（Q） 

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

式中：q1、q2、… qn----每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、… Qn----每种危险物质相对应的临界量，t。

计算出Q值后，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的物质，废变压器油存量极少仅0.1t/a，远小于临界量的2500t，则Q＜1。废机油属于可燃物质，遇明火、高热可燃。火灾发生后，将产生大量浓烟，其中含有因空气不足未完全燃烧而产生的CO及烟尘等有毒有害物质，对周围环境空气产生明显不利影响。    

（2）风险潜势初判

根据本项目涉及的物质和工艺系统的危险性及所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目风险潜势划分见表4-9。               

表4-9  建设项目环境风险潜势划分表
环境敏感程度

危险物质及工艺系统危险性（P）

极度危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）
Ⅳ+
Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

环境中度敏感区（E2）
Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

环境低度敏感区（E3）
Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

注：Ⅳ+为极高环境风险

（3）环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）确定本项目评价等级，评价工作等级划分表见4-10。

表4-10  评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给树定性的说明 

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中判定原则，本项目环境风险潜势为Ⅰ，故进行简单分析。

8.3环境风险分析

本项目可能对大气环境造成影响为发电设施遭雷击引起的火灾和废机油燃烧后产生的大量浓烟，其中含有因空气不足未完全燃烧而产生的CO及烟尘等有毒有害物质，对周围环境空气产生明显不利影响。



	选址选线环境合理性分析
	项目场址选择需考虑城乡规划要求、土地利用类型、项目工艺设计、交通条件、地形地貌、气象条件、地质灾害及环境保护等多项因素。项目在可行性研究阶段，选址按照光伏发电站设计规范、防火规范等相关要求进行，与周边环境及配套设施充分做到相容；满足安全、消防及地质灾害等相关要求。

本项目属于清洁、可再生能源的利用项目，受到国家和地方政府的大力支持。项目选址无环境限制因素。

交通条件

本项目位于新疆生产建设兵团第七师130团14连，距离胡杨河市约11km，距奎屯市约36km；场址西侧有G305奎塔高速公路经过、北侧紧邻X251淮安大道，场址区内部有村村通公路与这些等级公路相衔接，交通条件较为便利。
光辐射资源

根据《第七师胡杨河市130团14连10万千瓦光伏发电项目可行性研究报告》，本项目代表年水平面总辐射量为1460.11MJ/m2，根据《太阳能资源评估方法》（GB/T37526-2019），区域属太阳能资源“很丰富带”，太阳能等级为B类，且太阳能资源稳定。综合考虑，该区域的光伏电站项目具有较好的开发价值。

场地条件

根据《第七师胡杨河市130团14连10万千瓦光伏发电项目可行性研究报告》，本项目场址区地貌单元属冲洪积平原，地形平缓开阔，整体上呈西高东低趋势，有少量耐旱植被生长。建筑场地区域构造稳定性好，属抗震一般地段，不良地质作用不发育。根据《光伏发电工程地质勘察规范》（NB/T 10100-2018）附录C规定，属稳定场地。站址区及附近无活动构造，场地及周边无不良地质作用，地形较平坦开阔，场区远离活动断裂，本工程建设不受断裂的影响，属于构造稳定区。项目区场地地形平坦，在勘察范围内无滑坡、崩塌、采空区、地下天然洞穴等不良地质作用。
环境条件

本项目选址区未处于自然保护区、世界文化和自然遗产区、风景名胜区、森林公园、地质公园等敏感区内，项目四周为荒漠戈壁滩，地形开阔平坦，周围无高大建筑物，不会产生遮光等不利于光伏发电的情况，可最大程度发挥太阳能资源优势。本项目仅需要做局部少量的场地平整，符合地面电站建造的要求。从环保角度考虑，本项目选址是合理的。

综上所述，工程场址开发条件好，是建设光伏电场的理想场址。




五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1. 生态保护措施 
（1）生态影响避让措施

生态影响地避免就是采取适当的措施，尽可能在最大程度上避免不利的生态影响。生态影响地避免是对具有重要生态功能的环境予以绝对保护而采取的措施。一般通过更改项目选址、工程设计、施工方案，道路改线，变更项目内容或规模等手段避免项目造成难以挽回的环境损失。根据本工程特点，建议以下避让措施：

①减少地面扰动措施

a.优化场内道路的布设，场内道路应尽量利用已有简易道路进行改扩建从而减少土地的占用；场内施工道路，尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量和弃渣量，从而减少地面扰动面积。

b.在施工作业管控范围内施工，施工作业管控范围为永久占地范围，本工程临时占地区主要有电缆沟开挖、材料堆放区等，临时占地均为永久范围内，不新增占地，以减小本工程地面扰动面积。 

c.优化施工时间，施工期应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，减少地面的压占，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。

d.加强施工监理，施工活动要保证在征地红线范围内进行，禁止施工人员越线施工。

②野生动物避让措施

a.优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。野生哺乳类大多是晨昏或夜间外出觅食。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和夜间施工。

b.在施工车辆进入施工区过程中，采取控制车速和禁止鸣笛等措施，避免对过路的野生动物造成伤害。施工期间加强堆料场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，减少污染，最大限度保护动物生境。

（2）生态影响减缓措施

施工过程中的占压、开挖、回填等施工活动都会造成生态破坏和水土流失。施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对周围环境产生较为严重的影响。故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。为了减轻施工造成的水土流失、占用土地以及植被破坏等影响，评价要求： 

①优化场内道路的布设，场内道路应尽量利用已有简易道路进行建设，从而减少土地的占用，场内施工道路，尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量和弃渣量，从而减少地面扰动面积。

②在施工作业管控范围内施工，施工作业管控范围为永久占地范围，本工程临时占地区主要有电缆沟开挖、材料堆放区等，临时占地均为永久范围内，不新增占地，尽量减少本工程对占用区植被的影响。

③加强施工人员生态保护教育，施工过程中尽量减少植被破坏，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成植被不必要的破坏。

④将分散堆放的表土集中堆放在指定区域，并对表土进行遮盖，防止大风天气产生扬尘。确定的堆场面积范围，严禁将堆放在堆场范围外的地方，加强对占地区域砾幕层的保护，砾幕层恢复采用先收集－－临时存放－－施工结束后再覆盖－－洒水的方式。

⑤箱变基础占地类型为戈壁，植被覆盖率低，严格控制临时占地，控制在永久占地红线范围之内，不新增占地，以减少对砾幕层的损坏。

⑥集电线路基础开挖应实行分层堆放、分层回填，施工结束应立即恢复。在项目的设计过程中应精心安排规划用地，合理安排施工，尽量减少施工开挖面积和临时占地面积，减少砾幕层的破坏。

⑦优化施工时间，施工期应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，严禁就地倾倒覆压植被，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。

⑧在场内检修道路修筑中，应尽量使用光伏组件及建筑物基础施工中的弃土，以避免各分散施工场地的弃土随意堆放；弃土全部用于回填及碎石道路基础铺垫或就地平整场地。

（3）生态保护和恢复措施

为保护生态环境，减少施工占地对生态的破坏，施工期间应采取以下生态保护和恢复措施：

①对现场作业人员实行严格的管理，将施工作业机械和人员活动范围严格限制在作业带范围内，即道路施工作业宽度控制在4.5m，尽量减少施工破坏面；

②尽量减少大型机械施工，光伏组件基础开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，对其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘产生；

③在施工中要合理组织材料的拉运，对砂石等应合理安排施工进度，及时调入现场，并尽快施工，避免砂石料的堆放造成沙土飞扬，影响区域环境质量； 

④在场内运输道路及检修道路修筑中，应尽量使用光伏组件及建筑物基础施工中的弃土，以避免各分散施工场地的弃土随意堆放；弃土全部用于回填及碎石道路基础铺垫或就地平整场地； 

⑤施工期对施工道路及光伏组件基础施工表层土进行剥离，并堆放在场地一侧，周边设临时拦挡，并采用防尘网苫盖，施工完毕后，将表土回覆，撒播草籽，并砾石压盖； 

⑥施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，恢复原有地貌，并采取水土保持措施，防止新增水土流失； 

⑦为扬尘污染和水土流失进场道路进行硬化； 

⑧严格控制施工车辆行驶路线，在施工运输道路入口处设置指示标志，严禁随意碾压周边草地； 

（4）水土流失措施

①施工中严格控制占地范围，避免在大风天施工。

②严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，不另辟施工便道，不得离开运输道路及随意驾驶，避免增加对地表的扰动和破坏。

③施工作业区要定期采取洒水措施，洒水要按照少量多次的原则进行，避免作业场地面大量积水，风季增加洒水频率。

④本工程应严格遵守国家和地方有关动植物保护和防治水土流失等环境保护法律法规，最大限度地减少占地产生的不利影响，减少对土壤的扰动、植被破坏和减少水土流失。

⑤增强施工人员防治水土流失意识，加强水土流失相关内容宣教。加强植被保护，不随意乱采乱挖野生植被。

⑥施工结束后对场地进行清理、平整并压实，避免水土流失影响。

（5）防沙治沙措施

为防止项目施工及运营过程中加剧项目区所在地沙漠化，根据《中华人民共和国防沙治沙法》、结合《关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》（林沙发〔2013〕136号）、《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知（新环环评发〔2020〕138号）》等文件要求，在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。项目实施过程中还应采取以下防沙治沙措施：

①项目施工扰动范围控制在施工范围内，严格控制占地面积。

②严格划定车辆行驶路线及临时道路开拓路线，运输车辆在规定路线范围内行驶，禁止乱碾乱轧。

③优化施工组织，尽量缩短施工时间，避免在大风天气进行产生扬尘的作业，以免造成土壤风蚀影响。

④施工过程粉状材料及临时土方等堆放应采取覆盖防尘布，逸散性材料运输采用苫布遮盖，减少施工扬尘产生量和起沙量。

⑤施工结束，将施工临时占地范围进行清理、平整、铺垫砾石，自然恢复。

⑥施工期及运营期间施工单位要严格按照当地生态环境部门提出的要求进行管理与控制，杜绝施工期对环境造成污染。

2. 大气环境保护措施 
（1）扬尘
本环评要求建设单位需根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）相关要求，采取如下保护措施： 
①施工现场的主要道路必须进行硬化处理，并定期清扫、洒水。土方应集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化等措施。对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； 
②施工期间的弃土应就地平整，弃土若在工地内堆置超过一周的，应覆盖尘布、防尘网；选择合理的运输路线和时间，运输车辆需用帆布覆盖，覆盖率要达到100%。黄沙及其他易飞扬的细颗粒建筑材料避免露天堆放，采取覆盖措施； 
③加强施工现场运输车辆管理。驶入建筑工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；驶出建筑工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，严禁超载，渣土及易抛撒材料实行封闭车辆运输，并应持证。防止建筑材料、垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢。 
④采用商品混凝土，现场不设混凝土搅拌站，严禁现场搅拌混凝土、砂浆。 
⑤施工现场的机械设备、车辆的尾气排放应符合国家环保排放标准。 
⑥当环境空气质量指数达到中度及以上的污染时，应禁止进行土方等易产生扬尘污染的施工作业，施工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施，减少易造成大气污染的施工作业。 
⑦当环境空气质量指数达到重污染，需启动重污染天气Ⅰ级应急响应时，停止项目区所有的施工作业。 
⑧建筑施工工地必须严格落实工地周边100%围挡、易产生扬尘的物料堆放100%覆盖、土方开挖100%湿法作业、建筑工地主要道路100%硬化、出入车辆 100%清洗、渣土车辆100%密闭运输。对暂时不能开工的建设用地，监督建设单位应对裸露地面覆盖，超过三个月的，进行绿化、铺装或者遮盖。
（2）机械尾气 

加强设备、车辆的维护保养，使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备。

3. 水环境保护措施 
施工现场设置环保厕所供施工人员如厕使用。施工区设置沉淀池，工程废水排入沉淀池后循环使用，施工期结束后及时拆除并恢复原貌。施工期废水在采取以上措施处理后，不会对外环境产生明显不利影响，措施可行。

4. 声环境保护措施 
（1）施工单位在施工组织设计中，应合理摆放施工机械，尽量使机械远离敏感点，减少机械噪声对声环境的污染； 
（2）对于固定类机械设备，可采取基础减震，降低噪声污染； 
（3）施工场界要设置噪声防护围栏，降低施工噪声； 
（4）在项目施工期，应设立临时隔声屏障，在施工的结构阶段应采用围挡，以降低设备噪声对周围的影响，严禁夜间施工。 
5. 固体废弃物环境保护措施 
施工过程产生的弃方用于沿线场地平整及施工迹地恢复；施工建筑垃圾交由建筑垃圾填埋场处理，施工人员生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门处理。

6. 施工期生态环境保护措施及预期效果

本项目施工期生态环境保护措施及预期效果详见表5-1。

表5-1         施工期生态环境保护措施及预期效果一览表

序号

生态保护措施要求

实施

部位

实施时间

责任主体

实施保障

实施效果

1
尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积，作业区四周设置彩带控制作业范围

工程施工场所区域
全部施工期

施工单位

①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；

②制定相关方环境管理条例、质量管理规定；

③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正

划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围

2
分层开挖分层回填、对表层土壤进行分层剥离与堆放，同时采取拦护等措施

减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤、植被受影响程度最低

3
减少地表开挖裸露时间、避开雨天及大风天气施工、及时进行迹地恢复等
4
占地范围内清理平整，恢复地貌

施工后期

施工单位

施工后做到工完料净场地清

5
加强宣传教育，设置环保宣传牌

全部施工期

避免发生施工人员随意惊吓、捕猎、宰杀野生动物的现象

6
严格划定车辆行驶路线及临时道路开拓路线，运输车辆在规定路线范围内行驶
严格按照车辆行驶路线行驶不得乱碾乱压

7
施工过程粉状材料及临时土方等堆放应采取覆盖防尘布，逸散性材料运输采用苫布遮盖量
粉状材料采取遮盖，减少起尘量

8
项目区占地范围内植被，项目施工尽量避让
保护项目区植被，防止区域沙化形成

11
施工区设置沉淀池、临时环保厕所
临时施工营地
全部施工期

施工单位

无废水外排
12
采用低噪声设备，加强维护保养，严格操作规程

工程施工场所区域
全部施工期

施工单位

对周边声环境无影响

13
道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布（网）苫盖、禁止焚烧可燃垃圾

工程施工场所区域
全部施工期

施工单位

对周边大气环境影响较小

14
生活垃圾运至就近垃圾转运站处置；施工土方回填、护坡、平整及迹地恢复；可用包装袋及材料统一回收、综合利用

工程施工场所区域
全部施工期

施工单位

固废均得到有效处置，施工迹地得以恢复



	运营期生态环境保护措施
	1. 大气环境保护措施

本项目为清洁能源发电项目，无工艺废气产生。

2. 水环境保护措施

本项目建成后运营期废水主要为光伏板冲洗废水。此清洗废水主要污染物为SS，含量较少且污染较小，清洗后的废水直接流至光伏板下面用于浇地绿化。

3. 声环境保护措施 

逆变器采用箱式布置，箱体可起到一定的隔挡降噪作用；箱逆变一体机、储能设备安装基础减振垫；加强对箱逆变一体机、储能设备的维护，使其处于良好的运行状态。采取措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求：昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。

4. 固体废弃物环境保护措施 
项目固废主要是废光伏太阳能电板及组件，废蓄电池，箱逆变一体机维修保养产生的废变压器油和含油抹布。

本项目产生的含油抹布由设备维修巡检工作人员带走丢弃至垃圾箱，不得在光伏区内随意丢弃，废旧电池板及组件、废蓄电池经收集后由生产厂家回收，废变压器油收集后在110kV升压站内危险废物暂存间暂存，定期由有资质的单位统一收集处理，项目固废去向明确，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。110kV升压站和本项目同时开工建设，待本项目建成时110kV升压站已建成，危废暂存间可满足本项目暂存需求。

危险废物暂存间依托可行性：

根据本项目可研报告及建设单位提供相关资料可知，110kV升压站是本项目的配套升压站，因此必须和本项目光伏区同时运行。目前《兵团第七师胡杨河市130团14连10万千瓦光伏发电项目配套升压站及输电线路项目》已在办理前期核准相关手续过程中，环评也已委托我单位开展前期工作，待前期核准相关手续办理完成后即可编写环评报告上报评审，待环评手续完备后，与本项目光伏区同时竣工运行。因此在本项目建成运营时配套升压站内危险废物暂存间已建成，本项目及配套升压站也会在分别完成项目竣工环保验收后方能运行。因此本项目废变压器油可依托110kV升压站内危险废物暂存间暂存。

110kV升压站危废暂存间设置要求：

① 建立岗位责任制和危险废物管理档案，由专人负责危险废物收集和管理工作；

② 建立专门的危险废物暂存库，并按国家规定设置统一识别标志；

③ 采用专用车辆和专用容器运输贮存危险废物，禁止将危险废物混入生活垃圾或其他废物；

④ 在收集、运输、贮存危险废物过程中，发生污染事故或其他突发性污染事件时，必须立即采取措施，消除或减轻污染危害，及时通知可能受到危害的单位和居民，并应于24小时内向所在区、市生态环境行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理；

⑤ 收集、运输、贮存危险废物过程中按危险废物特性进行分类包装。包装容器的外面必须有表示废物形态、性质的明显标志，并向危险废物处置公司提供安全保护要求的文字说明；

⑥ 危险废物的贮存设施必须符合国家标准和有关规定，有防渗漏、防雨淋、防流失措施，并必须设置识别危险废物的明显标志；

⑦ 收集、贮存、运输危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物或其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，并经生态环境监测部门监测，达到无害化标准，未达标准的严禁转作他用；

⑧ 运输过程由危险废物处置公司负责安全防范，此项责任在合同中应明确；

⑨ 危险废物的贮存应配备符合储存需要的管理人员和技术人员；在储存和使用场所设置通信、报警装置，并保证在任何情况下处于正常使用状态；危险废物出入库，必须进行核查登记，并定期检查；贮存仓库应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志，对储存设备和安全设施应当定期检测。综上所述，项目产生的固体废弃物不会对周围环境产生影响。

5. 地下水、土壤环境保护措施

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉水等特殊地下水资源，本项目35kv开关站运营期无人值守，因此无生活污水产生。

对照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）表7地下水污染防渗分区参照表（详见表5-2），本项目储能设备区、逆变器设备区属于一般防渗区，地面底部做基础防渗，防渗等级需要达到“等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s”标准要求。
表5-2    地下水污染防渗区参照表
防渗

分区

天然包气带

防污性能

污染控制难易程度

污染物类型

防渗技术要求

重点防渗区

弱

难

重金属、持久性有机污染物

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。

中-强

难

弱

易

一般

防渗区

弱

易-难

其他类型

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。

中-强

难

中

易

重金属、持久性有机污染物

强

易

简单

防渗区

中-强

易

其他类型

一般地面硬化

6. 生态保护措施

① 光伏发电系统支架以埋入的方式进行固定，不会造成地表硬化。

② 光伏发电系统支架下有选择的种植喜阴植物，防止生物量减少，并防止土地沙化对项目区的影响。

7 光污染保护措施

为减小光污染所造成的影响，项目采取以下措施：

① 采用的光伏电池组件内的晶硅板表面涂有一层防反射涂层，同时封装玻璃表面进行了磨砂处理以减少光线的反射。

② 安装时每片电池板要选择最佳阳光入射角度以最大限度利用太阳能，另外电池板不会在同一平面上，增加了漫反射的概率，进一步减少了光线的反射。

③ 站址周围较空旷，无高大建筑和设施。太阳能电池板倾角向上，不会对地面居民生活和交通产生影响。

④ 职工进行操作时佩戴防护眼镜和防护面罩，防止对人的视觉产生不利的影响。

8. 环境风险防范措施

（1）管理措施
①制订安全、防火制度，各岗位操作规范，环境管理巡查制度等，严格落实各项防火、用电安全和环境风险防范措施，加强对职工的安全教育，向项目区职工传授消防灭火知识等。
②严格人员管理
人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：加强项目区职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环境意识。提高人的责任心和主动性；强化管理人员岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，对操作人员进行系统的岗位培训，使每个操作人员都能够熟悉工作岗位责任及操作规程；设置专职或兼职环保监督管理员，负责本项目区的安全和环保问题，对事故易发部位、地点必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部门报告。

③完善安全措施 

完善的安全措施是保障安全营运的重要组成部分，对项目区实行全员、全过程、全方位的安全管理，制定安全管理规章和安全管理措施。 

（2）技术措施

本项目在线路设计及设备安装中，增加了防雷保护系统，维护电站长期稳定可靠运行。为使建筑物在受到直击雷和感应雷的雷击时能有可靠保护，在屋顶上设置避雷带，在电池板支架上方利用设备支架挂避雷线。为防止感应雷，在直流输入端和交流输出端分别设计安装专业防雷器件；为防止直接雷电池板感应支架应保证良好的接地，太阳能电池阵列连接电缆接入光伏阵列防雷汇流箱，汇流箱内含高压防雷器保护装置，电池阵列汇流后再接入直流防雷配电柜， 经过多级防雷装置可有效地避免雷击导致设备的损坏。

每台逆变器的交流输出经交流防雷柜（内含防雷保护装置）接入电网，可有效地避免雷击和电网浪涌导致设备损坏，所有的机柜要有良好接地。
（3）突发环境事件应急预案

项目投产前应按照《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《企业突发环境事件风险评估指南》（环办〔2014〕34号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等相关要求，编制《突发环境事件应急预案》《突发环境事件风险评估报告》和《突发环境事件应急资源调查报告》等文本，并组织专家进行评审后，到当地生态环境部门进行备案。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与当地政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。

编制应急预案，制定相应的应急计划，成立应急组织并明确其职责，配备相应的应急设施、设备与器材，制定应急通信联络方式，发生事故要立即按照本单位制定的应急救援预案，立即组织救援，并立即报告当地负责危险品安全监督管理综合工作的部门和公安、环境保护、质检部门。对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准，教给职工应急医学救援知识，加强平常的应急演习等。使风险事故尽快消除，减轻对周围环境的影响。

在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。建议企业自行修编详细明确的事故应急预案，并定期修整和预演。

运营期生态环境保护措施及预期效果
本项目运营期生态环境保护措施及预期效果详见表5-3。
表5-3       运营期生态环境保护措施及预期效果一览表

序号

生态保护措施要求

实施

部位

实施时间

责任主体

实施保障

实施效果

1

土地平整及对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实；及时清理施工现场。
工程生产运营场所区域

施工结束初期

施工单位

①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；

②制定相关方环境管理条例、质量管理规定；

③开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正

做到工完料净场地清

2

进行临时占地的迹地恢复。

运营期

建设单位

恢复原有地貌及生态现状

3
逆变器采用箱式布置，箱体可起到一定的隔挡降噪作用；变压器、逆变器安装基础减震垫；加强对光伏电站逆变器和变压器的维护，使其处于良好的运行状态。
光伏区厂界

声环境达标

4
含油抹布由设备维修巡检工作人员带走丢弃至垃圾箱，不得在光伏区内随意丢弃；

废旧电池板及组件、蓄电池经收集后由生产厂家回收；

废变压器油收集后在110kV升压站内危险废物暂存间暂存，定期由有资质的单位统一收集处理。

设危废室，各类固体废弃物能够妥善处置

5
光伏发电系统支架以埋入的方式进行固定，不会造成地表硬化；

光伏发电系统支架下有选择的种植喜阴植物，防止生物量减少并防止土地沙化对项目区的影响。
可保证生态系统的生态功能和可持续利用性不会受到明显不利影响，种植植物可防止土地沙化对项目区影响

6
采用的光伏电池组件内的晶硅板表面涂有一层防反射涂层，同时封装玻璃表面进行了磨砂处理以减少光线的反射；安装时每片电池板要选择最佳阳光入射角度以最大限度利用太阳能，另外电池板不会在同一平面上，增加了漫反射的概率，进一步减少了光线的反射；站址周围较空旷，无高大建筑和设施。太阳能电池板倾角向上，不会对地面居民生活和交通产生影响；巡检职工进行操作时佩戴防护眼镜和防护面罩，防止对人的视觉产生不利的影响。
减小光污染所造成的影响


	其他
	环境管理 
（1）施工期环境管理措施
鉴于施工期环境管理工作的重要性，招标中应对投标单位提出建设期间的环保要求，并应对监理单位提出环境保护人员资质要求。在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环境保护问题，严格要求施工单位按照设计文件施工，特别是按照环保设计要求施工。环境监理人员对施工中的每一道工序都应该严格检查是否满足环保要求，并不定期对施工点进行抽查。建设期环境保护管理的职责和任务如下：

① 贯彻执行国家的各项环境保护方针、政策法规和规章制度。

② 制定本工程施工期的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。

③ 收集、整理推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验技术。

④ 组织和开展对施工人员进行活动中应遵循的环保法规、知识培训，提高全体员工文明施工的认识。

⑤ 负责日常施工活动中的环境监理，做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境保护目标要做到心中有数。

⑥ 在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工以减少占用临时施工用地。

⑦ 做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。

⑧ 监督施工单位，使施工工作完成后的土地恢复和补偿，水保设施、环保设施等各项保护工程同时完成。

⑨ 工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地生态环境主管部门和水保主管部门。

（2）运营期的环境管理措施 
光伏区环保工作要纳入公司管理中。光伏区环保工作要合理部署、统一安排，使环境污染治理做到从源头开始实施；贯彻以防为主，防治结合的方针。光伏区的日常环境管理要有一整套行之有效的管理制度，落实具体责任和奖罚规定。公司要对环境保护工作统一管理，对本风电场环保工作定期检查，并接受各级生态环境主管部门的监督。

环境管理的职能为：

① 制定环保管理规章制度和事故应急预案，建立安全管理档案。

② 建立噪声环境监测、生态环境现状数据档案，并定期向当地生态环境保护行政主管部门申报。

③ 协调配合上级生态环境主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。

④ 监督管理检修固体废物等进行定点收集处理，最大限度地保护项目区的周围环境。

2. 环境监测计划

光伏区的生态环境现状、声环境监测工作可委托具有相应资质的单位完成。

2.1监测计划

根据本工程的环境影响要求，制定环境监测计划，以监督有关的环保措施能够得到落实，具体监测计划见表5-4。

表5-4 环境监测计划表

时期

环境问题

环境保护措施

监测频率

施

工

期

噪声

使用低噪声施工设备。

施工期抽测

固体废物

施工过程中的建筑垃圾及应分别堆放，并及时清运。施工人员生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门处理。

施工期抽查

扬尘

采取洒水降尘等。

施工期抽查
生态环境

施工临时用地及时进行恢复。施工期有无防沙治沙措施。

施工期抽查
试运

行期

检查环保设施及效果

委托有资质的单位进行监测和编制竣工环境保护验收报告。

本工程试运行期监测一次

运行期

噪声

采用低噪声的变电设备。

1次/季度
生态环境

项目区用地恢复情况
试运行期验收时检查


	环保投资
	本项目总投资为43000万元，环保投资78万元，占总投资0.18%。项目环保投资详情见表5-5。

表5-5  项目环保投资一览表

序号

项目

环保设施名称

投资额

（万元）

1

废气治理

施工期

施工扬尘

设置围挡、洒水设施、防尘网等

13
2

废水治理

施工期

施工废水

沉淀池、临时环保厕所
5
3

固废治理

施工期

建筑垃圾等收集、外运、处置

2
运行期

废弃太阳能光伏板及废旧蓄电池收集、外运、处置

5

4

噪声治理

运行期

隔声减震、衰减

3

5

水土保持、防沙治沙
施工期

防沙治沙、地貌恢复、临时用地生态恢复
40
6

环境管理

环评、验收、监测等费用

10
7

合计

78



六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护

措施
	验收要求
	环境保护

措施
	验收要求

	陆生生态
	减少占地
	弃土用于项目区场地平整及临时占地生态恢复；
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水

环境
	施工现场设置环保厕所供施工人员如厕使用；施工废水由沉淀池澄清后回用处理；
	废水不外排
	清洗光伏板废水直接流至光伏板下面用于浇地绿化
	清洗光伏板废水直接流至光伏板下面用于浇地绿化

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	优先选用低噪声设备，固定类机械设备基础减震，夜间禁止施工 
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	隔声减震、衰减
	《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	围挡、围栏设施、定时洒水、加强物料防尘管理措施、及时清运施工垃圾、车辆运输时覆盖帆布等
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	/
	/

	固体废物
	弃土全部用于项目后期土地平整及施工迹地恢复；生活垃圾集中收集后清运
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》

（GB18599-2020）
	含油抹布由设备维修巡检工作人员带走丢弃至垃圾箱，不得在光伏区内随意丢弃，废光伏板及组件、蓄电池经收集后由生产厂家回收，废变压器油收集后在110kV升压汇站内危险废物暂存间暂存由有资质的单位统一收集处理
	合理处置

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	制定环境风险应急预案
	制定环境风险应急预案

	环境监测
	施工边界噪声、扬尘 
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》
（GB12523-2011）及《大气污染物综合排放标准》
（GB16297-1996）
中无组织排放标准
	厂界噪声
	《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准



	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	建设单位在严格落实本评价报告提出的各项污染防治措施及环保要求、污染物可达标排放，本项目对周围环境质量影响较小，符合国家、地方的环保标准，从环保角度来看，本项目的建设是可行的。
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附件1：

委　托　书

乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》，现委托贵单位进行 兵团第七师胡杨河市130团14连10万千瓦光伏发电项目  环境影响评价工作，请按照有关规定及协议编制环境影响报告表。
委托单位：胡杨河市七电新能源有限公司
               2023年5月
附件2：发改委备案
附件3：不涉及生态红线复函
附件4：土地租赁协议
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附图1  本项目所在管控单元位置图





项目区所在地





附图2   项目区地理位置图





附图4    工程总平面布置图
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养殖场





项目区
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农田





胡杨河经开区孵化园





附图3   项目区卫星影像图





110kV升压站单独评价，不在本次评价范围内





光伏阵列区





附图4    工程总平面布置图





项目区





附图5  项目区主体功能区划图








项目区





附图6  项目区土地利用现状图








项目区





附图7  项目区植被现状图








项目区





附图9  项目区生态功能区划图








附图8  项目区生态功能区划图








项目区











附图9  项目区防沙治沙功能区划图








附图10  项目区防沙治沙功能区划图








项目区所在地
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