建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 春光油田排2井区三口油井转注项目
建设单位（盖章）：中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂
编制日期：           2023年6月                          

中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	春光油田排2井区三口油井转注项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	赵华阳
	联系方式
	15893537023

	建设地点
	 新疆 省（自治区） 胡杨河 市 123、128团

	地理坐标
	排2-20井（经度84°38'34.633"，纬度44°56'38.189"）

排206-斜15井（经度84°35'18.781"，纬度44°56'24.975"）

排206-24井（经度84°35'15.369"，纬度44°56'54.345"）

	建设项目
行业类别
	五、石油和天然气开采业 
7、陆地石油开采
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	临时占地7350 m2/2.45km

	建设性质
	□新建（迁建）
√改建
□扩建
□技术改造
	建设项目

申报情形
	√首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	40
	环保投资（万元）
	12

	环保投资占比（%）
	30
	施工工期
	3

	是否开工建设
	√否
□是：                             

	专项评价设置情况
	专项设置情况：地下水、环境风险。

设置理由：本项目为陆地石油开采项目，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》(部令第16号)中的“陆地石油开采07，陆地石油开采B0711”。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》(生态影响类) 表1专项评价设置原则表，本项目设置地下水、环境风险专项评价。

	规划情况
	《河南油田西部宝浪—春光油田2021-2023年勘探开发规划方案》于2021年1月11日内部评审通过并批复。

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	一、产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录》（2019 年本），本项目属于““石油、天然气勘探及开采”，属于鼓励类。因此本项目建设符合产业政策要求。
二、与“三线一单”符合性分析
根据《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》（新兵发〔2021〕16号），对照与其相符性分析如下：

（1）与生态保护红线的符合性分析
按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护兵团生态安全的底线和生命线。
本项目位于新疆生产建设兵团第七师境内，经核实，拟建项目周围无自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，亦无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等重要生态敏感区，不属于生态保护红线范围，符合生态红线保护要求，不会导致辖区内生态服务功能下降。

（2）与环境质量底线相符性分析
环境质量底线，水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，河流水质优良断面比例保持稳定，饮用水安全保障水平持续提升，地下水水质保持稳定。环境空气质量稳步提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善。土壤环境质量保持稳定，受污染地块安全利用水平稳中求进，土壤环境风险得到进一步管控。
由环境现状调查可知，环境空气监测项目PM2.5、SO2、NO2、CO、PM10、O3中，各项大气污染物均达到国家环境空气质量二级标准，环境空气质量属于达标区；建设项目所在区域声环境满足相应的功能区划要求。
综上，本项目运营期不产生污染物，对周边环境质量影响较小，符合环境质量底线要求。

（3）与资源利用上线的对照分析
资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗达到国家、兵团下达的总量和强度控制目标，地下水超采得到严格控制。加快区域低碳发展，积极推动低碳试点城市建设，发挥低碳试点示范引领作用。
本项目运营过程中消耗一定量的电和水等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少；本项目不直接利用自然资源，项目建设符合资源利用上线要求。

（4）与环境准入负面清单的符合性分析
项目符合国家产业政策，不属于《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单》、《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单》中产业发展负面清单的项目；同时不属于第七师生态环境准入清单中禁止类和限制类项目。
因此，本工程建设符合国家产业政策，不属于环境准入负面清单项目。
三、《第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析

2021年6月25日，新疆生产建设兵团第七师发布了《第七师胡杨河市“三线一单” 生态环境分区管控方案》（师市发[2021] 8号），其中第七师胡杨河市共划定环境管控单元共66个，优先保护单元23个，重点管控单元31个，一般管控单元共12个。
根据对照新疆生产建设兵团第七师环境管控单元图可知，本项目位于一般管控单元。
①生态保护红线要求：本项目不在生态保护红线区域。
②环境质量底线要求：
a.大气环境：本项目运行期不产生大气污染物，对大气环境影响较小。
b.水环境：本项目回注水均达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标》（SY/T 5329-2022）表1标准，对环境影响较小。
c.土壤环境：本项目井下设置套管，防止回注水进入除目标地层的其他区域土层，土壤环境影响较小。
因此，本项目采取以上环保措施后，对周围大气、水和土壤环境影响较小，不会突破大气环境质量底线，符合环境质量底线要求。
③资源利用上线要求：本项目运营期会消耗一定量的电和水资源，并占用土地资源进行生产活动，均为临时占地。项目临时占地7350m2，不占用农田，输水管线全部按机耕道铺设。建设过程中不涉及地下水开采。因此，项目消耗资源对于区域资源利用总量极少，符合资源利用上线要求。
④生态环境准入清单：本项目位于一般管控单元，严格执行以上环保措施后，能够满足《第七师胡杨河市“三线一单” 生态环境分区管控方案》中“一般管控单元要求”。
因此，本项目的建设符合第七师“三线一单”的要求。
环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元分类

管控要求

符合情况

ZH65770130001

123团一般管控单元

一般管控单元

1.空间布局约束:（1）加强农田防护林网体系建设，保护基本农田，改造中低产农田和盐碱地，发展设施农业，并改进农业种植技术。

2.污染物排放管控:（1）合理使用化肥农药，鼓励使用配方肥。加强废弃农膜回收利用，提高农膜质量，严厉打击违法生产和销售不合格农膜的行为。

3.环境风险防控:（1）对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。

4.资源开发效率要求:（1）推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量。

本项目为采油井转注水井改造项目，不占用农田，符合要求。

ZH65770630001

128团一般管控单元

一般管控单元

1.空间布局约束:（1）将保护现有荒漠植被作为防沙治沙的首要任务，持续开展防沙治沙工作，保护绿洲边缘荒漠林，避免营造高耗水的人工速生林。  （2）加强农田防护林网体系建设，保护基本农田，改造中低产农田和盐碱地，发展设施农业，并改进农业种植技术。  

2.污染物排放管控:（1）严格落实环境保护目标责任制，强化污染物总量控制目标考核，健全重大环境事件和污染事故责任追究制度，加大问责力度。强化环境执法监督，严格污染物排放标准、环境影响评价和污染物排放许可制度，进一步健全环境监管体制。严格执行行业排放标准、清洁生产标准，降低污染物产生强度、排放强度。

3.环境风险防控:（1）对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。

4.资源开发效率要求:（1）推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量。

本项目为采油井转注水井改造项目，不占用农田，符合要求。
图1            第七师胡杨河是环境管控单元图

四、与政策相符性分析

1、与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析

《石油天然气开采业污染防治技术政策》提出：到2015年末，行业新、改、扩建项目均采用清洁生产工艺和技术，工业废水回用率达到90%以上。

本工程洗井废水春光油田排2联合站污水处理系统处理达标后回注，工程建设符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》要求。
2、与《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》符合性分析

本工程与《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T 317-2018）分析见下表。

意见要求

本工程情况

符合情况

因矿制宜选择开采工艺和装备，符合清洁生产要求。应贯彻“边开采，边治理，边恢复”的原则，及时治理恢复矿区地质环境，复垦矿区压占和损毁土地。应遵循矿区油气资源赋存状况、生态环境

本工程建设布局合理，已在设计阶段合理选址。本工程已提出生态环境影响减缓措施。

符合

特征等条件，科学合理地确定开发方案选择与油气藏类型相适应的先进开采技术和工艺，推广使用成熟、先进的技术装备，严禁使用国家明文规定的限制和淘汰的技术工艺及装备。

本工程开发方案设计考虑了油田资源赋存状况、生态环境特征等条件，所选用的开采技术和工艺均属于成熟、先进的技术装备。
符合

集约节约利用土地资源，土地利用符合用 地指标政策。合理确定站址、场址、管网路网建设占地规模。

本工程管线选线均 经过严格论证后确定。报告提出管线不得超出既定作业范围，施工结束 后对施工迹地进行清理平整。

符合




二、建设内容
	地理位置
	本项目共计3口井，其中排206-斜15井、排206-24井位于第七师123团境内，井口地理位置坐标：排206-斜15井经度84°35'18.781"，纬度44°56'24.975"、排206-24井经度84°35'15.369"，纬度44°56'54.345"；排2-20井位于128团境内，井口地理位置坐标分别为：经度84°38'34.633"，纬度44°56'38.189"，地理位置图见附图1。

	项目组成及规模
	一、建设规模
本项目技术改造排2-20井、排206-斜15井、排206-24井3口采油井转注水井，其中排2-20井规模为日配注150m3、排206-斜15井规模为日配注120m3、排206-24井规模为日配注100m3，项目配套新建输水管线2.45km，井场及输水管线布置图见附图2。
二、建设内容
本项目排2-20井、排206-斜15井、排206-24井3口采油井转注水井工程主要建设内容见表1。

表1                     工程主要工程量一览表

序号

项目名称

建设内容

工程概况
1

主体工程
注水管线
排2-20井新建输水管0.95km，新建管线连接现有排2-6井输水管道；排206-斜15井新建输水管0.7km，新建管线连接现有排206-18井输水管道；排206-24井新建输水管0.8km，新建管线连接现有3号站输水管道。本项目注水压力14MPa，管道采用柔性复合管，柔性复合管金属接头防腐采用无溶剂型液体环氧防腐。

2

环保工程
废气

施工扬尘、焊接废气、施工机械和运输车辆尾气；采用洒水、遮盖、加强对施工机械、车辆的维修保养等措施。
废水
管道试压废水回用于施工场地洒水降尘。洗井废水全部收集至废水罐内，统一送至春光联合站处理，不外排

噪声

项目噪声源主要施工机械噪声，通过基础减震等措施减少噪声排放。

固废

焊接及管道吹扫废渣拉运至春光油田固废场处理，开挖土方全部回填。施工废料首先考虑回收，不可回收部分随车带走，现场不遗留，拉运至春光油田固废场处理。
3
依托工程

春光油田排2联合站
排2联合站污水处理系统于2013年建成投运，污水处理设计规模为3600m3/d，污水处理采用两级沉降一级过滤流程。目前污水实际处理量为3000m3/d ，剩余处理能力600m3/d；经过排2联合站污水处理系统处理后的污水处理达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2022）要求后全部进行回注地层。目前春光油田共有污水回注井15口，污水回注系统高压系统设计压力：14MPa，设计出水水质指标为：含油≤30mg/L、悬浮物≤10mg/L。
春光油田固废场

现有3个8500m3一般固废填埋池、1个4400m3晾晒池。
三、管线施工土石方

本工程高压注水管线规格为DN65，长2.45km，本工程管沟按照挖深1.8m，宽1m进行开挖，在施工过程中采用管道全线采用沟埋敷设方式，在施工过程中将产生挖方量为4410 m3，填方量为4410m3，本项目无弃土，所有土方均回填处理，管线上方堆高处理，管线施工对环境的影响较小。土石方平衡表见表2。

表2                     本工程土石方平衡表

项目
挖方量

（m3）
填方量

（m3）
外借砂石料

（m3）
弃方量

（m3）
备注
回注水输水管线
4410

4410

0

管线上方堆高处理
合计
4410

4410

0

四、依托工程
1、春光油田排2联合站
春光油田排2联合站改扩建项目于2014年11月24日取得环评批复（师环函[2014]213号），2016年9月，对春光油田排2联合站扩建工程项目进行竣工环境保护验收（师环审[2016]110号）进行了批复。
（1）污水处理系统

①处理规模 

春光油田排2联合站污水处理系统规模为3500m3/d。 

②水质指标 

根据春光油田排2联合站污水过滤罐出口水质监测，污水经处理后，满足污水回注地层《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2022）中的有关含油量30mg/L的标准要求。
③工艺流程
本次污水处理为了满足污水回注需要，采用“自然沉降+混凝沉降+一级过滤”的处理工艺。
[image: image1]
④依托可行性分析
春光油田排2联合站处理规模3500m3/d，现状处理量为2263 m3/d，本项目3口井废水量合计为300 m3，由罐车拉运至春光油田排2联合站处理，平均运距5km，可以满足本项目废水处理需求，依托可行。
（2）注水系统
①注水规模

春光油田排2联合站注水系统现注水能力为3500m3/d。
②工艺流程
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③依托可行性分析
春光油田排2联合站注水系统现注水能力为3500m3/d，现状注水量为2263 m3/d，本项目3口井注水量合计为370 m3/d，可以满足注水要求，依托可行。
3、春光油田固废场
春光油田固废场设置有3个8500m3一般固废填埋池、1个4400m3晾晒池、1个4000 m3污水蒸发池和1个500 m3危废暂存池。
春光油田固废场一般固废填埋池现状剩余处理能力6000m3，本项目产生固体废物量为0.474t，平均运距20km，可以满足本项目处理要求，依托可行。



	总平面及现场布置
	一、项目总平面布置及占地面积统计
（1）井场平面布置
注水井利用现有采油井改造，井场按照30m×30m作为永久占地，单井井场平面布置图见图1。


图1     单井回注井井场平面布置示意图
排2-20井、排206-斜15井、排206-24井利用现有采油井转注水井，本工程不需再进行井场建设施工。
（2）输水管线布置

本项目排2-20井新建输水管0.95km，新建管线连接现有排2-6井输水管道；排206-斜15井新建输水管0.7km，新建管线连接现有排206-18井输水管道；排206-24井新建输水管0.8km，新建管线连接现有3号站输水管道。输水管线均沿现有农田机耕道铺设，不占用农田。
（3）占地
本项目新建2.45km输水管道，不新建井场，输水管道占地为临时占地，输水管线开挖扰动范围为3m，临时占地面积为7350m2，管线不占用农田，管线沿现有农田机耕道铺设，占地类型为其他农用地。

	施工方案
	一、施工工序及技术要求
1、完井工序
（1）施工准备：立井架，严格按施工质量标准立放作业机及安装地面设施，认真做好施工前井控准备，安装防喷器并按规定试压合格。

（2）放压、起油杆柱：油、套连通控制放压，拆井口，起出井下抽油杆柱；若有油、气、水溢出，用不低于90℃脱油污水反洗井（出口进站，记录进出口液量），至井口平稳，无油气溢出后，观察30分钟，井口无异常后，拆井口，起出井下抽油杆柱。
产污环节：

废水：洗井过程中会产生废水，废水为脱油污水，洗井过程全程带罐作业，废水直接进入废水收集罐内，然后送春光油田排2联合站污水处理站集中处理，不外排。
噪声：施工噪声

（3）起油管：拆井口，起出油管后安装防喷器及油管自封，加深油管探砂面，起出井下管柱。起出后整齐排放在油管桥上。起油管过程中，边起油管边往套管加灌压井液，保持井筒满液，并按起油管操作规程执行。
产污环节：

噪声：施工噪声

（4）刮削：下通刮管柱，用净化脱油污水大排量反洗井至进出口水质一致，起刮削管柱。
废水：洗井过程中会产生废水，废水为脱油污水，洗井过程全程带罐作业，废水直接进入废水收集罐内，不外排。

（5）探冲砂：下φ73mm油管下接φ42等径冲砂小管，用脱油污水冲砂至滤砂管丝堵位置，充分循环二周至进出口水质一致，起出冲砂管柱。
废水：洗井过程中会产生废水，废水为脱油污水，洗井过程全程带罐作业，废水直接进入废水收集罐内，不外排。

（6）完井：下入完井管柱，净化脱油污水反洗井至进出口水质一致，用20m3缓蚀剂溶液循环至充满井筒，座封Y221-115封隔器，装好整套注水井口，待井口装完精细过滤装置后，回注水必须经过水质处理，达到注水水质标准后方可转注。
废水：洗井过程中会产生废水，废水为脱油污水，洗井过程全程带罐作业，废水直接进入废水收集罐内，不外排。

2、输水管线施工
本项目新建2.45km输水管线，管线埋深1.8m，管沟1.0m宽。
本项目排2-20井新建输水管0.95km，新建管线连接现有排2-6井输水管道；排206-斜15井新建输水管0.7km，新建管线连接现有排206-18井输水管道；排206-24井新建输水管0.8km，新建管线连接现有3号站输水管道。
管线施工过程中，输水管线开挖、车辆运输材料、井口注水设备安装等环节，将会产生扬尘、噪声等污染，管线工程施工队沿线生态环境造成一定影响并妨碍景观。
在输水管线开挖的过程中将对管线沿线的生态造成一定程度的影响，管线建设过程中的临时总占地面积为7350m2，但是管线开挖施工时间较为短暂，影响范围也较小，在施工结束后可全部进行恢复。
3、技术可行性分析
调研国内相似油藏胜利油田二区沙二114层通过注水开发采出程度已超70%。春光油田排2单元低部位排2-12注污水后高部位井排2-14见效，累计增油1046吨。数值模拟表明剩余油富集区主要位于构造高部位及侧翼部位，由于单元初期采油速度高，边水指进，低部位井间非主流线区域也具有一定的剩余油富集。因此排2单元具有通过注水进一步扩大波及体积提高采收率的潜力。


	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	一、大气环境质量现状调查及评价

（1）空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求本项目收集了距离本项目最近的克拉玛依市独山子区2021年空气监测站的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。
项目区所在区域空气质量现状评价表见表3。
表3                   区域空气质量现状评价表

污染物
年评价指标
现状浓度

/（μg/m3）

标准值

/（μg/m3）
占标率

/%
达标情况
SO2
年平均质量浓度
6

60

10

达标

NO2
年平均质量浓度
22

40

55

达标

CO

24小时平均

第95百分位数

1100

4000

27.5

达标

O3
日最大8小时平均

第90百分位数

119

160

74.4

达标

PM10
年平均质量浓度

48

70

68.6

达标

PM2.5
年平均质量浓度

23

35

65.7

达标

由数据统计分析可知，项目所在区域2021年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为6μg/m3、22μg/m3、48μg/m3、23μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为119μg/m3；基本污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，根据HJ663-2013判定，项目所在区域为达标区。
2、水环境质量现状调查及评价
（1）地表水
本项目引用新疆新环监测检测研究院（有限公司）于2022年6月10日对车排子水库排水口水质的现状监测，监测点位布设情况见附图3。
（1）监测项目和分析方法
监测项目：pH、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、硒、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、石油类共计21项。
（2）评价标准
采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。
（3）评价方法
地表水评价采用单因子法的计算公式如下：
一般水质因子：
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 — 评价因子i的评价标准限值，mg/L。

（4）监测、评价结果

地表水水质监测数据以及评价结果见表4。

表4                 地表水水质监测及评价结果         单位：mg/L

监测点位
项目
监测值
标准值（Ⅲ类）
标准指数
车排子水库排水口
pH值
7.1
6-9

0.58

高锰酸盐指数
0.8
6

0.13

化学需氧量
12
20

0.60

五日生化需氧量
1.9
4

0.48

氨氮
0.054
1.0

0.05

总磷
0.02
0.05

0.40

总氮
0.40
1.0

0.40

氟化物
0.70
1.0

0.70

石油类
＜0.01
0.05

0.20

挥发酚
＜0.0003
0.005

0.06

铜
＜0.05
1.0

0.05

锌
＜0.05
1.0

0.05

砷
0.0007
0.05

0.01

汞
＜0.00004
0.0001

0.40

铅
＜0.01
0.05

0.20

镉
＜0.001
0.005

0.20

硒
＜0.0004
0.01

0.04

六价铬
0.006
0.05

0.12

氰化物
＜0.001
0.2

0.01

阴离子表面活性剂
＜0.05
0.2

0.25

*硫化物
0.01
0.2

0.05

由表4可以看出，车排子水库排水口地表水各项监测因子的监测结果均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求。
（2）地下水
地下水环境现状及影响分析具体见第八章地下水环境影响专项评价内容。

地下水专项评价结论：正常状况下，污染源从源头上可以得到控制，采取了防渗措施；非正常状况下，污染物的泄漏将会对泄漏点附近的地下水环境产生一定影响，但企业在做好源头控制措施、完善防渗措施的前提下，本工程对地下水环境影响可以接受。综上所述，在做好源头控制措施、完善分区防渗措施、地下水污染监控措施和地下水污染应急处置的前提下，本工程对地下水环境影响可以接受。
3、土壤环境质量现状调查及评价
本项目引用新疆新环监测检测研究院（有限公司）于2022年6月9日对春光油田联合站土壤质量现状的监测数据。

（1）监测因子

砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷，1，2-二氯乙烷，1，1-二氯乙烯，顺-1，2-二氯乙烯，反-1，2-二氯乙烯，二氯甲烷，1，2-二氯丙烷，1，1，1，2-四氯乙烷，1，1，2，2-四氯乙烷，四氯乙烯，1，1，1-三氯乙烷，1，1，2-三氯乙烷，三氯乙烯，1，2，3-三氯丙烷，氯乙烯，苯，氯苯，1，2-二氯苯，1，4-二氯苯，乙苯，苯乙烯，甲苯，间二甲苯+对二甲苯，邻二甲苯，硝基苯，苯胺，2-氯酚，苯并[a]蒽，苯并[a]芘，苯并[b]荧蒽，苯并[k]荧蒽，䓛，二苯并[a，h]蒽，茚并[1，2，3-cd]芘、萘、pH、石油烃共计47项因子。

（2）监测时间及频率

采样1次，表层样取样深度在0-20cm。

（3）监测分析方法

监测方法参照《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004)要求进行，分析方法参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）中执行，石油烃参照执行《土壤环境质量 建设用地污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表2第二类用地筛选值4500mg/kg。

（4）土壤环境质量评价

评价方法采用标准指数法，监测与评价结果见下表。

式中：  Ci——i污染物的监测浓度值；

Si——i污染物的评价标准值；

Pi——i污染物的污染指数。

表6                     土壤环境监测及评价结果
序号

检 测 项 目

单位

限值

监测结果

Pi

达标情况

1

pH

8.22

2

石油烃

mg/kg

4500

＜6

0.0013

达标

3

砷
mg/kg

60

8.69

0.1448

达标

4

镉

mg/kg

65

0.11

0.0017

达标

5

六价铬

mg/kg

5.7

＜0.5

0.0877

达标

6

铜

mg/kg

18000

20

0.0011

达标

7

铅

mg/kg

800

8.3

0.0104

达标

8

汞

mg/kg

38

0.024

0.0006

达标

9

镍

mg/kg

900

64

0.0711

达标

10

四氯化碳
mg/kg

2.8

＜1.3

0.4643

达标

11

三氯甲烷（氯仿）

mg/kg

0.9

＜1.1

-

达标

12

氯甲烷

mg/kg

37

＜1.0

0.0270

达标

13

1,1-二氯乙烷

mg/kg

9

＜1.2

0.1333

达标

14

1,2-二氯乙烷

mg/kg

5

＜1.3

0.26

达标

15

1，1-二氯乙烯

mg/kg

66

＜1.0

0.0152

达标

16

顺-1,2-二氯乙烯

mg/kg

596

＜1.3

0.0022

达标

17

反-1,2-二氯乙烯

mg/kg

54

＜1.4

0.0259

达标

18

二氯甲烷

mg/kg

616

＜1.5

0.0024

达标

19

1,2-二氯丙烷

mg/kg

5

＜1.1

0.22

达标

20

1,1,1,2-四氯乙烷

mg/kg

10

＜1.2

0.12

达标

21

1,1,2,2-四氯乙烷

mg/kg

6.8

＜1.2

0.1765

达标

22

四氯乙烯
mg/kg

53

＜1.4

0.0264

达标

23

1,1,1-三氯乙烷

mg/kg

840

＜1.3

0.0015

达标

24

1,1,2-三氯乙烷
mg/kg

2.8

＜1.2

0.4286

达标

25

三氯乙烯

mg/kg

2.8

＜1.2

0.4286

达标

26

1,2,3-三氯丙烷
mg/kg

0.5

＜1.2

-

达标

27

氯乙烯
mg/kg

0.43

＜1.0

-

达标

28

苯

mg/kg

4

＜1.9

0.475

达标

29

氯苯
mg/kg

270

＜1.2

0.0044

达标

30

1,2-二氯苯
mg/kg

560

＜1.5

0.0027

达标

31

1,4-二氯苯
mg/kg

20

＜1.5

0.075

达标

32

乙苯
mg/kg

28

1.7

0.0607

达标

33

苯乙烯
mg/kg

1290

＜1.1

0.0009

达标

34

甲苯

mg/kg

570

＜1.3

0.0023

达标

35

间＋对二甲苯
mg/kg

640

＜1.2

0.0019

达标

36

邻二甲苯
mg/kg

76

＜1.2

0.0158

达标

37

硝基苯
mg/kg

260

＜0.09

0.0003

达标

38

苯胺
mg/kg

15

＜0.1

0.0067

达标

39

2-氯酚
mg/kg

2256

＜0.06

-

达标

40

苯并[a]蒽
mg/kg

15

＜0.1

0.0067

达标

41

苯并[a]芘
mg/kg

1.5

＜0.1

0.0067

达标

42

苯并[b]荧蒽
mg/kg

15

＜0.2

0.0133

达标

43

苯并[k]荧蒽
mg/kg

151

＜0.1

0.0067

达标

44

䓛

mg/kg

1293

＜0.1

0.0067

达标

45

二苯并[a，h]蒽
mg/kg

1.5

＜0.1

0.0067

达标

46

茚并[1、2、3-cd]芘

mg/kg

15

＜0.1

0.0067

达标

47

萘
mg/kg

70

＜0.09

0.0013

达标

由监测结果可看出，春光油田联合站满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1筛选值标准要求；

4、生态环境质量现状调查及评价
（1）生态功能区划
根据《新疆生产建设兵团生态功能区划》，本项目所在区属Ⅱ兵团准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态区—Ⅱ3六、七、八、十二师准噶尔盆地南部灌木、半灌木荒漠、绿洲农业生态亚区—11. 六、七、八师奎屯—石河子—五家渠城镇与绿洲生态功能区，其主要的生态服务功能：工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制。主要保护措施：节水灌溉、合理控制地下水开采，各类污染物达标排放、提高城市环境质量，保护绿洲外围荒漠植被、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理。主要发展方向：发展以棉花为主导的优质、高效、特色农业；加快高标准城镇（市）化建设；发展和做强棉纺业、塑化节水器材产业、化工业等重要工业的建设。
表7                     生态功能区主要特征

生态功能区

六、七、八师奎屯—石河子—五家渠城镇与绿洲生态功能区
主要生态服务功能

工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制
主要生态环境问题
地下水超采、荒漠植被退化、河流萎缩断流、土地荒漠化与盐渍化、工业污染严重、绿洲外围受到沙漠化威胁
主要保护目标

保护绿洲农田生态系统及农田土壤环境质量、保护城市环境质量、保护荒漠植被
主要保护措施
节水灌溉、合理控制地下水开采，各类污染物达标排放、提高城市环境质量，保护绿洲外围荒漠植被、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理
主要发展方向

发展以棉花为主导的优质、高效、特色农业；加快高标准城镇（市）化建设；发展和做强棉纺业、塑化节水器材产业、化工业等重要工业的建设。

（2）井场生态现状调查
项目3口井位于兵团第七师123团、128团农业区，属于农业生态区。现场调查情况表明，区域生态环境有以下特点：

①土壤类型主要有灌耕土以及少量的灰漠土。3口井周边分布为农田。

②本项目3口井均为已建成井场，井场内零星分布有少量灌木，输水管线沿农田机耕道布设，不占用农田。
（3）输水管线沿线生态现状
本项目输水管线沿农田机耕道铺设，道路两旁均为农田，本项目新建输水管线不占用农田。
5、水土流失现状调查及评价
根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保〔2013〕188号），项目所在地不属于国家级水土流失重点预防区和治理区；根据《新疆生产建设兵团水土保持规划》（2015-2030年），项目区不属于兵团级水土流失重点预防区和治理区。 

（1）第七师水土流失现状

根据《新疆生产建设兵团水土保持规划》（2015-2030 年），新疆生产建设兵团第七师土壤侵蚀面积4588.81km²，侵蚀类型主要有水力侵蚀、风力侵蚀，其中水力侵蚀面积43.50hm²，风力侵蚀面积1161.42hm²，其中中度以上风力侵蚀面积179.1hm²，占兵团第七师风力侵蚀总面积的15.42%，见表8。 

表8                        水土流失侵蚀面积比例表

名称

土地面积

（km²）

不同类型水土流失面积（km²）

占土地面积比例（%）

水力侵蚀

风力侵蚀

水土流失

总面积

水力侵蚀

风力侵蚀

水土流失

总面积

第七师

4588.81

43.50

1161.42

1204.92

0.9

25.3

26.3



	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	一、区块开发现状

春光油田七师范围内，从2005年开始，整个区域内计划开采330口采油井，由于油田开采为滚动开发，存在变动性，目前七师区域内共打井273口，其中110口井已经关停，现在实际有163口井在运行。

本项目3口井均已停止石油开采，其中排2-20井和排206-斜15井现状处于封井状态。
二、区块开发环评及验收情况
区块开发环评及验收情况见表9。

表9                 区块开发环评及验收情况表
序号

工程名称

环评文件

验收文件

审批单位

环评批复文号

批准时间

验收单位

验收文号

1

《准噶尔盆地西缘区块排2井区沙湾组油藏产能建设工程》
原兵团环保局

兵环发[2006]56号

2006年7月12日

原兵团环保局

兵环发[2007]123号

2

《春光油田排二联合站扩建项目》
原第七师环保局
师环函[2014]213号

2014年11月25日

原第七师环保局
师环审[2016]110号

3
排污许可证

第七师生态环境局
916528007637503601001V
2022年8月18日
/
/

三、已建工程环境影响回顾评价

（1）钻井工程环境保护措施落实情况回顾

钻井过程中的污染源主要来自钻井设备和钻井施工现场。废气主要来自大功率柴油机燃烧产生的废气及施工扬尘；废水主要为钻井废水和施工营地生活污水；噪声设备主要包括钻井井场内的发电机、柴油机等大型设备；固体废物主要有钻井岩屑、钻井泥浆和施工人员生活垃圾。此外，钻井队员和相关施工车辆活动会对施工范围内的土壤、植被的生态环境造成一定影响。钻井工程采取的环境保护措施基本达到预期设计要求，效果良好。 

（2）生态环境影响回顾

本项目周围已对建成的井场永久性占地范围内进行了硬化处理，永久占地上的植被已完全清除，临时占地已平整。油区内道路规范，但存在井场道路扬尘污染显著、部分井场植被恢复效果差的问题，没有随意开设便道，减少和避免了对油田区域生态环境的扰动和破坏。

（3）大气环境影响回顾

现有工程运营期间的废气污染源为油气集输处理过程中无组织挥发的烃类。油田集输处理过程中由于阀门、法兰等连接处的泄漏等，会产生无组织挥发性烃类排放。

根据环境空气质量现状监测数据表明，无组织排放的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值2.0mg/m3的要求，现有工程对环境空气质量影响较小，在环境可接受范围内。

（4）水环境影响回顾

钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入不落地处理系统处理，处理后的液相全部回用于配备钻井液，不外排。钻井井场未发现遗留水环境问题。

运营期的生产废水主要有采出水和井下作业废水等。采出水和井下作业废水经排2联合站污水处理系统处理后达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中的有关标准后回注油层，无外排。

（5）声环境影响回顾

井场噪声主要来自各种抽油机机泵产生的噪声，根据对生产井的噪声类比调查结果表明，生产井场界噪声均能满足相应标准要求。

（6）固体废物环境影响回顾

开发期产生的钻井泥浆和岩屑全部委托山东奥友环保工程有限公司进行不落地作业。运营期产生的含油污泥委托新疆锦恒利废矿物油处置有限公司进行回收处理。落地原油做到100%回收。

4、已建工程三废排放情况

依据《中国石化河南油田分公司新疆采油厂春光油田（七师境内）环境影响后评价报告》中相关数据，可知春光油田（七师境内）已建项目污染物排放情况见下表。

表10              已建项目污染物排放情况汇总表

序号

影响

类别

污染物

排放量

(t/a)

备注

1

废气

SO2
1.01

排污许可总量1.05t/a

NOX
7.88

排污许可总量4.2t/a

颗粒物

0.29

排污许可总量0.42t/a

非甲烷总烃

16.3

根据产量核算

2

废水

生产废水

0

采出水由联合站处理达标后，经联合站回注水系统回注油田，均不外排

生活污水

0

生活污水经生活污水处理装置处理

后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后绿化灌溉。

3

固体

废物

含油污泥、油泥沙、废油桶

0

危废合计产生量约3483.362t/a，含油污泥、油泥砂、废油桶；含油污泥、油泥砂委托新疆锦恒利废矿物油处置有限公司等具有含油污泥处置资质的单位负责接收、转运和处置；废油桶交由金派环保科技有限公司处置

钻井泥浆和岩屑

0

合计产生量约6876t/a，委托山东奥友环保工程有限责任公司乌苏分公司处置负责接收、转运和处置

生活垃圾

0

产生量约20.1t/a，全部运至128团生活垃圾填埋场填埋处理，不外排

 5、现有工程存在环境问题及整改措施
本工程相关的现有工程建设内容严格履行了环评手续，并完成工程竣工环保验收，在验收调查中各项污染物排放也符合国家的标准要求。本项目排2-20井、排206-斜15井、排206-24井3口井井场已进行了平整，井口周边区域进行了硬化，但井场的进场道路为进行硬化处理，遇到降水天气，道路因积水变得十分泥泞。本环评建议对进场道路经行简单硬化，路面进行平整并铺设碎石进行硬化处理。运行期间未收到行政处罚通知书。

	生态环境保护目标
	项目敏感点分布附图4。
表11                  环境敏感保护目标一览表

序号
环境保护目标名称
方位

距离（m）

保护目标

空气环境

排206-24井

123团17连
西北

890

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

排206-斜15井

1360

排206-斜15井

123团18连

东南

2090

排2-20井

128团12连
西北

1539

128团6连

东北
1615

地下水

项目区

/

/

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准
声环境
项目区

/

/

《声环境质量标准》（GB 3096－2008）中2类标准.
土壤环境

项目区

/

/
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值

环境风险
项目区及周边土壤、地下水

/
/

发生风险事故时，可快速采取环境风险防范措施，确保风险事故对土壤、地下水等环境的影响程度可控



	评价

标准
	1．《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；
2．《声环境质量标准》（GB 3096－2008）中2类标准；
3．《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
4．《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2022）表1标准；

5．《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

	其他
	


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	一、施工期生态环境影响分析
1、占地影响分析

本项目技术改造排2-20井、排206-斜15井、排206-24井3口采油井转注水井，配套新建输水管线2.45km，本项目不新建井场，排2-20井、排206-斜15井、排206-24井3口井井场均为现有已经井场，不新增占地，。
本项目输水管道占地为临时占地，输水管线开挖扰动范围为3m，临时占地面积为7350m2，项目区周边农田为基本农田，管线不占用基本农田，管线沿现有农田机耕道铺设，占地类型为其他农用地，工程占地对生态环境影响较小。
2、对植被的影响分析
本项目不新建井场，仅在井场周边零星分布着柽柳灌丛，管线占地现状为机耕道，由于车辆长期碾压，范围内几乎不存在植被，仅机耕道于农田之间存在少量野生灌木。因此，本工程对植被的影响主要表现在管线敷设工程建设对植被造成的破坏，此外，施工期施工人员活动和运营期事故状态也会对项目植被造成一定的影响，本工程施工作业期间，严格按照划定的作业区作业，严禁超出施工作业红线，禁止随意破坏周边植被及农田，通过上述措施，本项目对植被影响较小。
3、对野生动物的影响分析
本项目3口井位于农业区内，项目区周分布大量农田，人类活动频繁，随着农业生产活动的开展，项目区周边野生动物活动较少，且本项目施工周期较短，对野生动物的影响较小。
4、对农田的影响分析
本项目技术改造排2-20井、排206-斜15井、排206-24井3口采油井转注水井位于农业种植区内，井场周边的农田为基本农田。
项目施工中的扬尘是对农作物生长产生影响的因素之一，扬尘产生的颗粒物质在农作物器官沉降将对植物产生直接影响。沉降物在农作物表面的扬尘以干粉尘、泥膜等形式累积，农作物表面上的沉降物覆盖层阻塞气孔，导致气体交换减少，叶片温度升高，光合作用下降，叶片黄化干缩，会直接影响农作物的生长发育，对粮食产量造成影响。
项目所在区域多风、少雨、干燥、地形开阔的自然条件使得大气中扬尘易扩散，管线工程施工量较小，作业面积较小，施工期短，因此在正常情况下扬尘浓度低，工期短，对农作物影响不大。

二、施工期大气环境影响分析
1、运输车辆扬尘的影响分析
施工期运输车辆产生扬尘，采用洒水降尘，在施工场地实施每天洒水抑尘作业4~5 次，其扬尘造成的污染距离可缩小到20~50m 范围，由此车辆产生的扬尘对周围环境影响较小。
2、管线开挖施工过程中扬尘的影响
施工扬尘污染主要来自：①管线沿途土方开挖、土地平整等施工过程，遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等大气污染；②施工机械在施工场地运行过程中将产生大量尘土。
施工期扬尘产生最大时间将出现在土方开挖阶段，由于该阶段裸露浮土较多，产尘量较大。施工机械的行驶和碾压，在工程区内和道路上较易带起扬尘，污染环境。因此必须做到施工现场及临时堆土区进行洒水和苫盖，减少二次扬尘，通过上述措施后，对环境影响较小。
三、施工期地表水环境影响分析
本项目输水管线工程在施工过程中，管道焊接完成后需进行加水施压实验，将有废水排放，此部分废水仅含有少量的悬浮物等污染物，本项目试压水采用洁净水进行试压，试压废水回用于施工场地洒水降尘，对环境影响较小。
施工期拆卸井场油管时，油管管壁会携带一些石油和污油泥，需进行洗井作业，洗井作业全部带罐作业，单井洗井废水为60m3，本项目三口井洗井废水为180m3，洗井废水全部收集至废水罐内，统一送至春光油田排2联合站污水处理系统处理，不外排，对环境影响较小。
春光油田排2联合站污水处理系统采用“自然沉降+混凝沉降+一级过滤”的处理工艺，污水出水水质满足《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2022）中的相关标准。处理能力为3500m3/d，现状处理量为2263 m3/d，可以接纳本项目废水。

四、施工期地下水环境影响分析
本项目施工期地下水环境影响分析见地下水专题。
五、施工期声环境影响分析


本工程在建设施工过程中，由于运输、管沟开挖及回填等要使用各种车辆和机械，其产生的噪声对施工区周围的环境将产生一定的影响。
表12                 施工主要机械噪声值及衰减情况表

距离m
强度

10

20

40

80

100

200

400

800

1000

挖掘机

92

80

74

68

62

60

54

48

42

40

推土机

90

78

72

66

60

58

52

46

40

38

翻斗车

90

78

72

66

60

58

52

46

40

38

通过类比分析可知，本工程在运输、管沟开挖及回填等过程中，昼间施工场50m 以外均不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（昼间75dB(A)），而在夜间则会超标（夜间55dB(A)）。项目区50m 内无居民，并且施工期噪声源均为暂时性的，只在短时期对局部环境和施工人员造成影响，待施工结束后这种影响也随之消失。施工期噪声对周围环境造成的影响较小。
六、固体废物环境影响分析


施工废料主要包括管材边角料、焊接作业中产生的废焊渣、管道吹扫废渣等。根据建设单位提供的资料，施工废料的产生量约为0.2t/km，本工程施工废料产生量约为0.474t，为一般固体废物。施工废料应首先考虑回收利用，不可回收利用部分可随车带走，施工现场不遗留，拉运至春光油田固废场处理。
七、土壤环境影响分析
施工期对土壤质量的影响主要为人为扰动、车辆行驶和机械施工影响。
（1）管道建设对土壤的影响

项目建设过程中，不可避免地要对土壤进行人为扰动，主要是管道敷设建设过程中，车辆行驶和机械施工碾压和踩踏破坏土壤结构。
在施工中，车辆行驶和机械作业时机械设备的碾压、施工人员的踩踏等都会对土壤的紧实度产生影响。机械碾压的结果使土壤紧实度增高，地表水入渗减少，土壤团粒结构遭到破坏，土壤养分流失，不利于植物生长。各种车辆在地表上行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长，甚至退化。本工程位于农业耕作区内，输水管带沿机耕道铺设，不占用农田，管道的施工产生的影响非常轻微。
（2）水土流失及沙化影响分析
油田工程建设对当地水土流失影响的方式包括扰动、损坏、开挖及破坏原地貌、地表土壤结构及植被。工程施工及占地呈线状分布，所造成的水土流失因管线所经过的区域不同而不同。施工期间，开挖管沟、土方排放、机械作业人员活动等都会加剧水土流失。
施工车辆对地表的大面积碾压，使所经过地段的地表结构遭到不同程度的破坏，使风蚀荒漠化的过程加剧，从而造成水土流失，严重时会导致沙化，这种影响在短时间内不会完全恢复。
本项目建设内容主要为管线的敷设，井场硬化措施可有效防止风蚀造成水土流失，从而避免土地沙化。临时占地范围内的土壤地表表层遭到破坏，下层的粉细物质暴露在地层表面，在风力的作用下，风蚀量会明显加大，这种影响在短时间内不会完全恢复。但随着时间的推移，风蚀量会随着地表新保护层的逐渐形成而减弱。油田各种管道的敷设均采用明沟开挖方式，管沟开挖土方在管道一侧临时堆放。施工期内，管沟边堆起一道临时土垄，在大风状态下易发生风力侵蚀，即使在堆土回填后风蚀量会有所减少，但地表仍为疏松地带。
本环评要求土方临时堆放需进行苫盖，管够回填后经行压实处理，可减少水土流失情况。综上所述，施工期对项目区土壤环境影响不大。
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	一、运营期环境影响分析

（1）运营期废水影响分析

本项目改建3口井，回注过程可能会产生井堵塞事故，则需进行洗井作业，单井作业产生40m3洗井废水，则本项目最多产生120 m3洗井废水。本环评要求洗井过程必须全部带罐作业，送春光油田排2联合站进行集中处置，处理后达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T 5329-2022）相关标准后回注地下，对环境影响不大。

本项目运营期只进行水的回注，无污染物产生和排放，回注水注入地下指定底层后可提高相邻井的油藏采出量，提高区块的原油产量，对环境影响较小。

（2）回注水供水影响分析

本项目排2-20井规模为日配注150m3、排206-斜15井规模为日配注120m3、排206-24井规模为日配注100m3，回注水来自春光油田排2联合站污水处理系统，油藏采出水通过春光油田排2联合站原油处理系统分离出油藏才出水，油藏才出水进入春光油田排2联合站污水处理系统处理后达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T 5329-2022）相关标准后进入注水系统，本项目春光油田排2联合站注水系统现状注水能力为3500m3/d，现状注水量为2263 m3/d，本项目3口井注水量合计为370 m3/d，可满足注水要求，对环境影响较小。

二、环境风险分析
环境风险分析具体见第九章环境风险专项评价。
环境风险分析结论：本工程所涉及的危险物质包括石油类，可能发生的风险事故包括管线泄露事故。含油废水发生泄漏时，对土壤、地下水会产生一定的影响，发生事故后，在严格落实本工程提出的风险防范措施的前提下，不会对周围环境产生明显影响；当泄漏事故发生时，及时、彻底清除泄漏含油废水、被污染的土壤，污染物不会进入地下水中，对地下水水质没有不良影响。做好事故风险防范措施，将事故发生概率减少到最低。综上所述，本工程环境风险程度属于可以防控的。

	选址选线环境合理性分析
	本工程建设3口采油井转注水井，建设注水管线2.45km。根据现场调查和资料搜集，项目区不涉及自然保护区、风景名胜区和饮用水水源保护区等特殊敏感区域和重要生态敏感区域。本工程井场及管线选址均不涉及生态保护红线内。施工过程中严格控制管线占地面积；在管线开挖过程中，采取分层开挖、分层堆放、分层回填，减少对地表土壤、植被的扰动范围。管道选线充分考虑了现有油田道路走向情况，沿油田道路开挖，施工车辆利用现有道路，减少对周边植被的破坏。
本项目管线占地土地类型主要为机耕道，不占用农田，管道沿线不存在声环境保护目标，因此本项目选址选线合理




五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	一、生态环境影响减缓措施

1、管线工程

（1）项目在开挖土方和土方回填过程中会产生一定的扬尘，在施工过程中应注意文明施工，施工场地定期洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数，减少扬尘对周围环境的污染；
（2）加强施工期的环境管理工作，加强施工人员的环保教育，并与施工单位签定环保协议，制定相关保护条例，并严格执行。

（3）加强施工期环境保护工作，注水井改造施工时，也需严格控制施工面积，严禁破坏井场周边的农田。

（4）对于输水管线工程，要求开挖管道施工宽度要控制在管线左右各1m的范围内，严格做到单侧堆土，临时堆土表面用篷布遮盖，以减轻扬尘污染。严禁破坏施工作业带范围以外的农田和荒地。

（5）对管沟回填采取堆高处理，回填土均匀分散在管线中心两侧，并使管沟与周围自然地表形成平滑过度，不得形成汇水环境，防止水土流失。
（6）施工结束后，回填土经行压实处理，减少水土流失。
2、水土保持管理措施
对工程措施的管理要纳入生产管理计划之中，专业人员负责施工设计和技术指导，在责任范围内建立相应的管理措施。根据《中华人民共和国水土保持法》，在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。没有能力编制水土保持方案的，应当委托具备相应技术条件的机构编制。

（1）项目选线和拟采用的技术标准，应该充分考虑水土流失因素，施工期间严格划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围，不另辟施工便道，不得离开运输道路及随意驾驶。由专人监督负责，以防破坏土壤和植被。

（2）严禁在大风天气下施工，特别是深挖和回填等作业。

（3）对施工迹地恢复平整，以减少区域水土流失量的增加。

（4）加强施工期管理，加速建设进度，减少施工期水土流失的产生；同时在施工期间，应提前制定严密的交通管理措施。

3、临时占地管理措施
根据《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号），本项目临时用地按照 “用多少、批多少、占多少、恢复多少”，不占用项目区周边基本农田，注水管线沿农田机耕道铺设，属于其他农用地，项目施工完成后应当恢复为其他农用地，不能改变土地类型。

二、大气污染防治措施

施工期废气主要为管线敷设等过程中产生的扬尘及施工车辆尾气等，均为无组织排放，随施工结束而消失。提出以下大气污染防治措施：

1、避免在大风季节施工，尽可能缩短施工时间，提高施工效率，减少裸地暴露时间。

2、施工单位必须加强施工区的规划管理。挖方堆放应定点定位，并采取防尘、抑尘措施（洒水、遮盖等措施）。

3、合理规划、选择最短的运输路线，充分利用现有公路网络，禁止随意开辟道路，运输车辆应以中、低速行驶，减少车辆行驶动力起尘。

4、合理规划临时占地，控制临时占地范围，对工作区域外的场地严禁机械及车辆进入、占用，避免破坏植被和造成土地松动。

5、在管线作业带内施工作业，施工做到分段开挖，分段回填，尽可能减少扬尘污染，遇大风天气应停止土方作业。

6、加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和尾气的排放。

7、加强施工工地环境管理，提倡文明施工，积极推进绿色施工，严防人为扬尘污染。

以上防治措施，简单可行，具有可操作性，施工扬尘影响能够减缓到可以接受的程度，且周边无集中人群居住，对周边环境影响较小，以上抑尘措施是可行的。
三、噪声防治措施

本工程施工期噪声源主要是各类施工机械和运输车辆。为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的不利影响，本评价对施工期噪声控制提出以下要求和建议：

（1）建设单位应要求施工单位使用低噪声、低振动的机械设备类型，并在施工中设专人对其进行保养维护，对设备使用人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；

（2）施工单位可合理安排施工时间，避免长时间使用高噪声设备，使本工程在施工期造成的噪声污染降到最低；

（3）运输车辆进出工地时应低速行驶，少鸣笛或不鸣笛。

综上，本工程施工期采取的措施具有可操作性，对噪声污染具有减缓作用，噪声防治措施可行。
四、废水污染防治措施

在输水管线工程在施工过程中，管道焊接完成后需进行加水施压实验，将有废水排放，本项目试压水采用洁净水进行试压，此部分废水仅含有少量的悬浮物等污染物，试压废水回用于施工场地洒水降尘。
施工期洗井作业全部带罐作业，单井洗井废水为60m3，本项目三口井洗井废水为180m3，洗井废水全部收集至废水罐内，统一送至春光联合站处理。
春光油田排2联合站污水处理系统采用“自然沉降+混凝沉降+一级过滤”的处理工艺，污水出水水质满足《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中的相关标准。处理能力为3500m3/d，现状处理量为2263 m3/d，可以接纳本项目废水。。

综上，本工程施工期废水均得到有效处置，不外排，施工期采取的废水污染防治措施可行。
五、固体废物污染防治措施

本工程施工期固体废物主要是施工废料。

施工废料主要包括管材边角料、焊接作业中产生的废焊渣等，首先考虑回收利用，不可回收利用部分可随车带走，施工现场不遗留，拉运至春光油田固废填埋场进行处置。

本工程固体废物能做到合理处置，采取的固废废物污染防治措施可行。
六、土壤污染防治措施

（1）应严格控制施工期临时占地面积，按设计及规划的施工范围进行施工作业，减少土壤扰动。
（2）施工机械及运输车辆应按规定的道路行驶，减少对土壤的碾压，减少碾压造成的土壤紧实度增加及养分流失。
（3）施工产生的施工废料不得随意抛洒，应集中收集并及时清运，防止污染物进入土壤环境造成污染。

综上，本工程施工期采取的土壤防治措施可行。
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	一、运营期生态环境保护措施

1、加强管理，确保各项环保措施落实。

2、在道路边、油田区，设置警示牌，并从管理上对作业人员加强宣传教育，切实提高保护生态环境的意识。

3、加强对管线、设备的管理和检查，及时发现问题，及时解决，防止泄漏事故的发生；对泄漏的石油类物质应及时清理，彻底回收，防止污染扩大蔓延。

4、在管线上方设置标志，以防附近的各类施工活动对管线的破坏。定期检查管线，如发生管线老化，接口断裂，及时更换管线。
5、本工程事故状态下对生态环境影响较大，因此必须对事故风险严加防范和控制。加强日常生产监督管理和安全运行检查工作，制定安全生产操作规程，加强职工安全意识教育和安全生产技术培训。一旦发现事故，及时采取相应补救措施，尽量减少影响和损失。

综上，本工程提出的生态保护措施具有可行性。

二、运营期大气污染防治措施

本工程为采油井转注水井及注水管线工程，运营期间管线密闭，无废气产生。
三、运营期噪声防治措施

本工程为采油井转注水井及注水管线工程，运营期不产生噪声。
四、运营期废水污染防治措施

本工程运营期废水主要为洗井废水，洗井过程全部带罐作业，洗井废水统一拉运至春光油田排2联合站污水处理系统处理，塔一联污水处理系统采用“压力除油+SSF过滤”的采出水处理工艺。

项目洗井废水主要污染因子为石油类，春光油田排2联合站污水处理系统采用“自然沉降+混凝沉降+一级过滤”的处理工艺，依据《新疆采油厂春光油田（七师境内）建设项目环境影响后评价项目》春光油田排二联合站注水系统水质监测数据可知含油量：＜0.01 mg/L，满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)表1控制指标，春光油田排二联合站污水处理系统处理本工程洗井废水处理工艺可行。

处理能力为3500m3/d，现状处理量为2263 m3/d，可以接纳本项目废水。可以满足本工程新增废水处理需求。

综上所述，项目产生的生产废水合理处置，不外排，提出的废水防治措施具有可行性。

五、固体废物污染防治措施

项目运营期正常工况下无生产固废产生。 

项目不新增劳动定员，无生活垃圾产生，不会对周围环境产生影响。

六、土壤环境保护措施

1、源头控制措施
从生产过程入手，在工艺、设备、管道等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低含油废水泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置。
（1）定期派人检查井口区、配水间，是否有含油废水泄露的现象发生。
（2）本工程选用耐腐蚀性能好、抗老化性能、耐热性能好、抗冻性能好、耐磨性能好的管材作为注水管线，可有效的防止管线腐蚀穿孔，降低管线环境风险事故的发生。
（3）对管道定期检修，将事故发生的概率降至最低，可有效保护土壤和地下水环境不受污染。
（4）由于发生管线泄漏时管线的压力变化明显比较容易发现，可及时采取必要的处理措施，使造成的污染控制在局部环境。
（5）如果发生含油废水渗漏，建设单位应立即采取切断措施并及时组织专门力量进行污染物的清除工作，在最短的时间内清除地面及地下的石油类物质，委托具有相应HW08危废处理资质单位对污染土壤进行转运处置，因而，石油类污染物进入土壤和地下潜水的可能性较小。


	其他
	一、环境设施验收建议

1、验收范围

①与项目有关的各项环保设施，包括为防治污染和保护环境所配套建成的治理工程、设备、装置和监测手段，以及各项生态保护设施等。

②环境影响报告书及其批复文件和有关设计文件规定应采取的相应的环保措施。

2、验收清单

本项目环境保护验收建议清单见表13。
项目

污染源

污染物

处理措施

验收标准

废气

施工扬尘

颗粒物

洒水抑尘、苫盖
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准

施工机械和运输车辆尾气

CO、NOX
加强维修保养等

无组织排放

废水

施工期

试压废水

SS

回用于施工场地洒水降尘

/
洗井废水
SS、石油类
带罐作业回收，拉运至春光油田排2联合站处理

不外排

运营期

洗井废水

SS、石油类

带罐作业回收，拉运至春光油田排2联合站处理
不外排

噪声

施工机械

噪声

基础减震等

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

固体废物

管沟开挖

土方
全部回填，堆高处理
堆高处理，表面压实

施工废料
焊渣、管材废料
全部回收，拉运至春光油田固废填埋场处理
全部回收，拉运至春光油田固废填埋场处理
生态

工程临时占地

严格控制占地范围；临时占地平整、压实处理，；开挖管线的土方平堆于管沟上方，堆高压实处理。

表面压实、平整 

环境风险

管线破裂

管线监测，警戒标语和标牌



	环保投资
	环保投资一览表见表14。

表14                       环保投资估算表
项  目
治理措施
投资资金（万）
施工期环境管理
设置环保宣传标志、环境管理费等措施
2
生态保护措施
土地平整

3
施工扬尘治理
临时堆土篷布遮盖、洒水降尘、设置围栏
2
固体废物
施工期建筑材料、管材废料及边角料的清运
3

废水作业
施工期及运营期洗井废水收集送至春风油田排2联合站污水处理站处理

3
合计
12

本项目总投资40万元，环保投资合计12万元，环保投资占总投资的30%。




六、生态环境保护措施监督检查清单
	             内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	严格控制占地范围；临时占地平整、压实处理；开挖管线的土方平堆于管沟上方，堆高压实处理，施工场地洒水降尘。
	施工结束后临时占地平整、压实；弃土全部回填，堆高处理。
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	管道的试压废水回用于施工场地洒水降尘；洗井作业全部带罐作业，洗井废水全部收集至废水罐内，统一送至春光油田排2联合站污水处理系统处理，不外排。
	满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)控制指标
	运营期洗井作业全部带罐作业，洗井废水全部收集至废水罐内，统一送至春光油田排2联合站污水处理系统处理，不外排。
	满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)控制指标

	地下水及土壤环境
	应严格控制施工期临时占地面积，按设计及规划的施工范围进行施工作业，减少土壤扰动；施工机械及运输车辆应按规定的道路行驶，减少对土壤的碾压，减少碾压造成的土壤紧实度增加及养分流失；施工产生的施工废料不得随意抛洒，应集中收集并及时清运，防止污染物进入土壤环境造成污染。
	地下水及土壤环境质量不下降
	/
	/

	声环境
	建设单位应要求施工单位使用低噪声、低振动的机械设备类型，并在施工中设专人对其进行保养维护，对设备使用人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；施工单位可合理安排施工时间，避免长时间使用高噪声设备，使本工程在施工期造成的噪声污染降到最低；运输车辆进出工地时应低速行驶，少鸣笛或不鸣笛。


	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	避免在大风季节施工，尽可能缩短施工时间，提高施工效率，减少裸地暴露时间；施工单位必须加强施工区的规划管理。挖方堆放应定点定位，并采取防尘、抑尘措施（洒水、遮盖等措施）；运输车辆应以中、低速行驶，减少车辆行驶动力起尘；合理规划临时占地，控制临时占地范围；分段开挖，分段回填，遇大风天气应停止土方作业。加强对施工机械、车辆的维修保养；加强施工工地环境管理，提倡文明施工，积极推进绿色施工，严防人为扬尘污染。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准限值
	/
	/

	固体废物
	施工废料主要包括管材边角料、焊接作业中产生的废焊渣等，首先考虑回收利用，不可回收利用部分可随车带走，施工现场不遗留，拉运至春光油田固废填埋场进行处置。
	施工结束后，做到“工完、料净、场地清”，固废合理处置，施工现场不遗留。
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	
	
	消防器材、警戒标语标牌。定期巡线，检查连接设施。井场安装防喷器
	应急预案备案，并定期演练。

	环境监测
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	


七、结论
	本工程作为石油开采项目，属于鼓励类项目，符合国家产业政策。本项目所采取的废气、废水、固体废弃物和噪声防治措施以及生态保护措施可行有效，在项目实施过程中认真落实报告中提出的各项污染防治措施和风险防范措施后，项目建设对周围环境的影响是可接受的，从环境保护角度看，本工程建设是可行的。


八、地下水环境影响专项评价
	一、评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目“属石油、天然气开采项目，报告表”，没有项目类别，则确定本项目地下水不用定评价等级。因此本项目可以不开展地下水环境影响评价。

二、地下水环境现状调查与评价

1、地下水现状调查

本项目区周围5km范围内无天然地表水体，周边仅有农业灌溉渠分布。

第七师属资源性缺水地区，长期以来主要以引用地表水为主，开采部分地下水作为补充。流入境内的河流主要有5条，依次为白杨河、玛纳斯河、克拉苏河、达尔布图河和奎屯河，均为内陆河流，河水的补给来源主要为雪融水、降雨和少量裂隙水。地表水可引用年总径流量为2.21亿m3。随着引额济克引水工程顺利实施完成，每年可调水4亿m3，使该地区年总径流量达到6.21亿m3。

第七师多年平均地下水总补给量为4.14亿m3，其中淡水资源量2.59亿m3/年，可开采储量为1.82亿m3/年。目前克拉玛依市境内已开采地下水源主要有百口泉地下水和独山子区南洼地第二水源，总开采量约为4100万m3/年。

项目区内的地下水的流向为由西北向东南，主要是油层上部白垩系及侏罗系地层水，该水源分布面积广、区块多，埋藏较深、水层多，地下水类型由地表至深部依次为潜水、多层承压水。地下水富水性较弱，地下水水质表现为潜水水质普遍较差，处于奎屯河冲积平原中深部的承压水水质较好，北部的北山冲积平原承压水水质较差。在水文地质分区上，地下水类型为双层结构的潜水和承压—自流水。项目区地下水埋深170m～240m，含水层岩性为亚砂、砂等，隔水层为粘土和亚粘土。

2、地下水现状监测

本项目引用新疆新环监测检测研究院（有限公司）于2022年6月9日对春光油田联合站地下水水质监测数据。
（1）监测项目和分析方法
监测项目：pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、钠、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、硫化物、氟化物、碘化物、汞、砷、镉、铬(六价)、硒、铅、苯、甲苯、四氯化碳、三氯甲烷、石油类共38项。
（2）评价标准
采用《地下水质量标准》（GBT14848-2017）中III类标准。
（3）评价方法
地表水评价采用单因子法的计算公式如下：
一般水质因子：
            
[image: image10.wmf]i

s

j

i

j

i

C

C

S

,

,

,

=


   式中：[image: image11.wmf]j

i

S

,

 — 标准指数；
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 — 评价因子i的评价标准限值，mg/L。

（4）监测、评价结果

地下水的单因子指数评价结果见表15。

表15              地下水水质监测及评价结果         单位：mg/L
序号

评价因子

标准值

春光油田联合站
监测值

Si
1

pH值
6.5-8.5

7.3

0.67

2

钾
/
8.68

/

3

钠

200

1.01×103
5.05
4

钙

/
334

/

5

镁

/
100

/

6

碳酸根

/
0.00

/

7

重碳酸根

/
3.33

/

8

总硬度

450

1.35×103

3

9

溶解性总固体

1000

4023

4.02

10

硫酸盐

250

984

3.94

11

氯化物

250

1448

5.79

12

耗氧量

3

3.36

1.12

13

石油类

/
0.01

/

14

硝酸盐（以氮计）

20

3.26

0.16

15

亚硝酸盐（以氮计）

1.0

0.004

0.004

16

铝

0.2

0.009

0.05

17

氟化物

1.0

1.53

1.53

18

氰化物

0.05

0.001

0.02

19

碘化物

0.08

0.02

0.25

20

氨氮

0.5

0.376

0.75

21

挥发酚

0.002

0.0003

0.15

22

六价铬

0.05

0.004

0.08

23

汞

0.001

0.00004

0.04

24

砷

0.01

0.0009

0.09

25

锌

1.0

0.14

0.14

26

铜

1.0

0.05

0.05

27

铅

0.01

0.01

1.00

28

镉

0.005

0.001
0.20

29

硒

0.01

0.0004

0.04

30

铁

0.3

0.03
0.10

31

锰

0.1

0.02

0.20

32

总大肠菌群

3.0

10

3.33

33

硫化物

0.02

0.02

1.00

34

阴离子表面活性剂

0.3

0.05

0.17

35

三氯甲烷

60

0.4

0.01

36

四氯化碳

2.0

0.4

0.20

37

苯

10.0

0.4

0.04

38

甲苯

700

0.3

0.0004

从表15可以看出，项目区地下水监测点监测因子除钠、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、耗氧量、氟化物、总大肠菌群超标外，其他因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

区域地下水中钠、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、耗氧量、氟化物、总大肠菌群超标，主要和区域水文地质情况有关，是自然背景值较高导致。
3、地下水环境影响分析

由于本工程地下水不用定评价等级，因此本工程可以不开展地下水环境影响评价。本次环评仅进行定性分析。

（1）正常状况

本项目运营期回注水来自春光油田排2联合站污水处理系统，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)标准后通过春光油田排2联合站注水系统回注地层，用于油田油层回注用水，可以加大地层压力，有利于油田油气开采，正常情况下回注到开采油层，不会影响到含水层。本工程正常状况下，管线采用柔性复合高压输送管，井筒采用双层套管，采取严格的防腐防渗措施，不会对区域地下水环境产生污染影响。

（2）非正常状况

本工程非正常状况下，假设管线破损泄漏，如不及时修复，回注水下渗至含水层会对地下水造成影响；假设发生井漏事故，发生油水窜层，回注水泄漏到地下水含水层中，由于回注水中含石油类，会造成地下含水层水质污染。

管道发生事故时，含油废水泄漏能否对地下水环境产生影响，取决于油在土壤中的迁移转化、地面污染程度以及泄漏点的地质构造。发生泄漏事故后，若及时维修处理，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入包气带。故在正常工况下，加强检修力度，发生泄漏事故及时找到泄漏点，及时维修，并将受污染的土壤全部集中收集，交由有资质的单位进行处理，污染物从源头和末端均得到控制，阻断了污染地下水的通道，污染物不会渗入地下污染地下水体。本项目采用双层套管，表层套管完全封闭各含水层，这样，在各含水层与井筒间形成双层套管，将事故风险降低到最低。

4、地下水环境保护措施

本次评价依据《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则确定地下水环境保护措施。

（1）源头控制措施

对井场阀门和管道严格定期检查，有质量问题的及时更换，阀门都应采用优质耐腐蚀材料制成的产品。

通过加强管线内的压力、流量传感器检修维护，保障发生管线阀门连接处泄漏及时切断阀门，减少泄漏量；加强日常巡检监管工作，出现泄漏情况能及时发现；加强法兰、阀门连接处腐蚀情况记录管理，避免因老化、腐蚀导致泄漏情况发生。

（2）地下水环境防渗措施

为防止对地下水的污染，为防止污染地下水，针对工程工艺特点，严格执行《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016) “11.2.2分区防控措施”相关要求。本工程管线均采用柔性复合高压输送管，为防腐管线；对管道、阀门严格检查，有质量问题的及时更换，管道、阀门都采用了优质耐腐蚀材料制成的产品，同时加强管理，避免跑冒滴漏。

（3）地下水污染监控措施

根据本工程特点建立和完善区域地下水环境监测制度和环境管理体系，制定完善的监测计划，环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。根据《环境影响评价技术导则•地下水环境》(HJ610-2016)及《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)的要求、地下水流向、项目的平面布置特征及地下水监测布点原则，本工程地下水监测计划见表16。

表16                    地下水监测点布控一览表
功能

区位

监测频率

主要监测项目

背景监测井

项目区上游

每年1次

pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、硫酸盐、挥发性酚类、氰化物、硫化物、石油类，其余监测点和监测项目可结合油田例行监测计划增加。
污染扩散监测井

项目区下游方向、

项目区内各布设一个

每年2次

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并抄送生态环境主管部门，对于常规检测数据应该进行公开，特别是对工程区所在区域的居民公开，满足法律中关于知情权的要求。发现污染和水质恶化时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报有关部门。

（4）地下水风险事故应急预案

1）应急防范措施

建设单位运行期应制定地下水环境事故应急技术及措施，主要包括：

①确定项目运行过程中可能发生的环境事故与风险等级；

②监控项目的运行情况，发现运行故障或运行异常情况并及时采取措施。一旦发生污染事故应及时向当地生态环境部门报告，并积极采取控制措施以减小事故对周围环境的污染影响，调查分析事故原因和造成的直接和间接损失。

③一旦发生环境事故，应立即启动应急环境监测，跟踪监测污染物的运移情况，直至事故影响根本消除；

④根据事故状态下排放污水中的污染物特征，进行地下水环境质量跟踪监测，事故应急监测方案应与地方环境监测站共同制定和实施。企业应与地方环境监测站监理应急响应体系，由地方监测站实施跟踪监测；

⑤事故情况下地下水环境监测频率不小于1次/天，监测数据应及时上报有关主管部门；

⑥如地下水环境监测井中监测到地下水水质有异常超标现象，应在进行监测的基础上开展地下水风险评估，包括地下水修复和加强监测要求。

2）风险应急预案

①应急预案在制定全作业区环保管理体制的基础上，制订专门的地下水污染事故的应急措施，并与其它应急预案相协调。地下水应急预案包括以下内容：

a地下水环境保护目标的确定，采取的紧急处置措施和潜在污染可能性评估；

b特大事故应急抢险组织状况和人员、装备情况，平常的训练和演习。

②应急处置

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

a当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报主管领导，通知当地生态环境管理主管部门，密切关注地下水水质变化情况；

b组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，切断污染源，阻隔地下水流，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响；

c对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

5、地下水环境评价结论

正常状况下，污染源从源头上可以得到控制，采取了防渗措施；非正常状况下，污染物的泄漏将会对泄漏点附近的地下水环境产生一定影响，但企业在做好源头控制措施、完善防渗措施的前提下，本工程对地下水环境影响可以接受。

综上所述，在做好源头控制措施、完善分区防渗措施、地下水污染监控措施和地下水污染应急处置的前提下，本工程对地下水环境影响可以接受。




九、环境风险专项评价
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