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关于新疆冠翔陶瓷材料有限公司生产工程
陶瓷材料碳化硼及陶瓷制品建设项目
环境影响报告表的批复

新疆冠翔陶瓷材料有限公司：
你公司《关于审批<新疆冠翔陶瓷材料有限公司生产工程陶瓷材料碳化硼及陶瓷制品建设项目环境影响报告表>的请示》收悉。经研究，批复如下：
一、该项目位于胡杨河经济技术开发区南区新材料产业区块，项目区中心地理坐标为东经84°51′40.895″，北纬44°48′42.264″。项目新建规模为年产2000吨工程陶瓷用碳化硼，-325级别工程陶瓷材料碳化硼和其他规格级别超细微粉1000吨。项目由主体工程、公用工程、储运工程、环保工程、辅助工程组成。项目总投资23000万元，其中环保投资520万元，占总投资2.26%。
二、项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。
三、项目建设和运营中应重点做好的工作：
（一）严格落实大气污染防治措施。加工粉尘、风选粉尘、破碎粉尘、筛分粉尘经布袋除尘器处理后，由15米高的排气筒排放；冶炼烟气经“集气罩+布袋除尘器+碱洗塔”处理后，由20米高的排气筒排放；酸洗废气经“集气罩+碱洗塔”处理后，由15米高的排气筒排放。酸洗废气中硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准限值要求，冶炼烟气中二氧化硫和颗粒物排放执行《兵团工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（兵环发〔2019〕139号）重点区域排放限值要求，加工粉尘、破碎粉尘、风选粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准限值要求。
生产车间密闭，定期洒水降尘；加强生产管理，提高设备的密封性能，严格控制系统的负压指标，避免废气外逸；加强运行管理和环境管理，提高职工操作水平，通过宣传增强职工环保意识，积极推行清洁生产；加强厂区绿化，设置绿化隔离带，以减少无组织废气对周围环境的影响。厂界颗粒物、二氧化硫、硫酸雾无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求。
（二）严格落实水污染防治措施。生活污水经化粪池处理，酸洗废水经中和、沉淀处理设施处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准后，经园区管网最终进入胡杨河经济技术开发区南园区污水处理厂。
（三）严格落实噪声污染防治措施。选择先进可靠的低噪声设备，对高噪声设备采取安装减振垫、用弹性连接代替设备与地面刚性连接、在噪声源强较大的设备处设置围护等措施；定期维护设备，确保设备运行状态良好。厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。脉冲式袋式除尘器收集的粉尘全部回用于生产，碱洗池底泥干化后与废布袋送一般工业固体废物填埋场填埋处理。废润滑油、废包装桶属于危险废物，暂存于危险废物暂存间内，定期委托有危险废物处置资质的单位进行处置。危险废物收集、运输须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》要求进行。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运至垃圾填埋场处理。
（五）严格落实地下水及土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区。厂区碳化硼加工车间（包括车间内中和池、沉淀池、事故池）、冶炼车间、原材料库房为重点防渗区，综合用房、配电室为一般防渗区，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设。生产运行过程中强化监控手段，定期检查，杜绝厂区内有事故性排放点源的存在，保护项目区地下水资源；落实地下水污染风险防范措施，避免对地下水环境造成污染。
（六）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。厂内定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。
（七）加强施工期环境保护管理工作，落实防沙治沙措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。
（八）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。
六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。
七、我局委托师市生态环境保护综合行政执法支队、胡杨河经济技术开发区应急管理和环境保护局组织开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
八、你单位应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送师市生态环境保护综合行政执法支队、胡杨河经济技术开发区应急管理和环境保护局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。


第七师胡杨河市生态环境局 
2024年2月2日




抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队，胡杨河经济技术开发区应急管理和环境保护局。
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