拟批准环境影响评价文件的建设项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	安特利普环保科技废旧轮胎处理及综合再利用项目（一期）
	第七师125团团部北侧（第七师125团农机服务公司院内）
	新疆派力斯能源科技有限公司
	新疆安特利普环保科技有限公司
	2024年12月19日，新疆生产建设兵团第七师一二五团经济发展办公室出具了本项目的项目备案证（经发办备〔2024〕017号）。

主要建设内容如下：
建设规模:设计年处理5万吨废旧轮胎再生综合利用项目。新建两座3000m2厂房，厂房为租赁已建厂房，本次工程新建配电室，购买2台变压器，新建4条废旧轮胎循环再利用生产线、地泵、堆场及相关附属配套设施。

本项目属于新建项目。项目总投资3800万元，环保投资26.7万元，占总投资的0.7%。。
	1施工期

（1）废气
施工期废气主要为扬尘、汽车尾气等，通过洒水降尘，合理安排施工进度和选用合格施工设备等措施，能有效控制施工期废气。
（2）废水

施工期废水包括生活污水和工程废水，其中施工人员生活污水依托奎屯银丰现代农业装备有限公司公用设施，生活污水通过已有设施收集处理；工程废水经沉淀池收集后用于施工区域洒水降尘。
（3）噪声
施工区噪声主要来自机械设备运行和地基开挖等施工活动。开挖过程中使用的挖掘、打夯、混凝土拌合、振捣等机械产生的噪声强度为90dB（A）。通过合理安排施工区域布局和施工时间，可控制施工场界噪声达标。
（4）固体废物
项目租赁已建厂房，施工期土建工程较少，少量建筑垃圾由车辆当天拉运至当地政府指定的建筑垃圾填埋场填埋处置；生活垃圾在租用民房处垃圾桶收集后经当地环卫部门清运。
2运营期
（1）废气

运营期废气主要为轮胎破碎筛分废气，经集气罩收集后通过袋式除尘器处理，最终通过15m排气筒排放，排气筒污染物排放浓度满足《《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2有组织排放限值。
（2）废水
本项目无废水产生和排放。
（3）噪声
本项目噪声主要为破碎、筛分、风机等设备的机械噪声，通过选用低噪声设备、设置减震底座等措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。
（4）固体废物
运营过程中沉淀池废渣，定期清掏后外运；除尘器收集粉尘可作为产品外售；废包装袋收集后定期外售。废钢丝暂存后外售。一般固废设一座一般固废暂存间。废机油等危废设危废暂存间，定期委托有资质单位处置。
（5）环境风险防范措施
加强管理，加强风险管控。


