附件1

项目基本情况

**一、项目名称：**新疆生产建设兵团2021年第七师130团高标准农田建设项目

**二、项目承担单位：**第七师130团农业发展服务中心

**三、项目主管单位：**第七师胡杨河市农业农村局

**四、项目建设地点：**第七师130团7连。

**五、项目规模：**建设高标准农田1.20万亩，其中高效节水1.20万亩。

**六、主要建设内容：**本项目改建斗渠3条，总长2.794km，斗渠配套建筑物8座，其中水闸6座，农桥2座。改建完成后有滴灌首部10座，共计18个系统，控制灌溉面积800.33hm²（1.20万亩）。改建、改造滴灌首部9座，共17系统（8个首部为双系统，1个首部为单系统），控制面积762.05hm²（1.14万亩）；其中12个系统改建地埋管网和首部设备，控制面积528.95hm²（0.79万亩），5个系统只改造滴灌首部设备，控制面积233.11hm²（0.35万亩）。新建泵房7座，结构均为砖混结构，单个泵房面积57.66m2，总面积403.62m2。更新水泵13台，更换过滤器12台，更换变压器6台，更换施肥罐12台，启动柜12台，改建沉淀池8座。本项目配套高压（10kv）输电线路3.95km，低压（0.4kv）输电线路0.65km；项目改建田间道5条，总长7.33km，均为改建田间道，将原土质田间道改建为砂砾石路面，砂砾石垫层厚度30cm。根据项目区夹荒地分布，土地平整方案充分考虑到与道路工程、灌溉工程、农田防护林工程相衔接。对项目区地块比较分散，灌溉系统凌乱的井灌首部、渠道灌溉首部和两个地面灌溉首部进行平整，土地平整面积528.95hm²（7934.21亩），整治后增加灌溉面积37.45hm²（561.77亩）。耕地通过土地平整并全部配套灌溉措施，全部整治为固定式加压滴灌。在项目区显著位置设置项目标志牌1座，每条渠道及田间道在醒目处设30×60cm铁制标识牌1座，共计8座。

**七、建设工期：**2年

**八、概算投资：**1801.87万元

