拟批准环境影响评价文件的建设项目

	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响

评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	新疆瑞宇天华科技有限公司资源再生循环利用塑料PP、PE建设项目
	第七师胡杨河市128团前山产业园
	新疆瑞宇天华科技有限公司
	新疆天地源环保科技发展股份有限公司
	建设内容：项目租赁1座已建生产车间并在厂区内新建1座生产车间，生活办公区等其他附属设施依托厂区现有。建设规模：年处理废旧塑料24000吨生产PP和PE颗粒项目。工程投资5000万元，其中环保投资99万元，环保投资占比1.98%。
	1、废气：每台挤出机主机塑料条出口处安装密闭集气罩对有机废气进行收集，收集后的废气经“活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置处理后，经一根15m高排气筒排放，非甲烷总体满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改清单）表4排放限值。生产线及产品原料和成品均设置于封闭车间内，厂界无组织非甲烷总烃废气《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改清单）表9限值和厂界内非甲烷总烃《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1。
2、废水：本项目生产过程中不产生废水，主要是生活污水排入厂区化粪池处理后定期拉运128团污水处理厂处置。

3、噪声：本项目产生的噪声经隔声减振等降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

4、固体废物：生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运处置；污水处理站污泥及清洗槽沉渣经脱水后，由环卫部门清运处置，分选出的杂物可利用的收集后外售，不可利用的由环卫部门定期清运处置；不合格产品收集后作为原料回造粒工序再次投入生产；废机油、废油桶、废催化剂、废活性炭收集于危废暂存点定期由有资质单位清运处置。
5、严格落实环境风险防范和应急措施。制定环境突发事故应急预案并在环境管理部门备案，定期演练，确保预案的可操作性和有效性；原料输送、贮存、转运、使用、处置全过程规范管理，避免事故和非正常排放造成污染。

	
	
	
	
	
	
	


