拟批准环境影响评价文件的建设项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	新疆生产建设兵团中小河流治理项目第七师乌兰布拉克河（依什克他吾沟）治理工程
	新疆生产建设兵团第七师（胡杨河市）十三连连部东侧依什克他吾沟
	新疆生产建设兵团第七师一三一团农业和林业草原中心
	新疆朗泰晟源工程咨询服务有限公司
	2025年9月28日，第七师胡杨河市水利局出具了本项目的初步设计报告的批复（师市水发〔2025〕54号）。

主要建设内容如下：
（1）新建护岸5.09km，其中河道0+000-0+900段新建格宾护岸0.92km，9+350-12+800段新建混凝土护岸3.45km，6处转弯段设置格宾护岸0.72km；

（2）9+350-12+800段清淤疏浚3.45km；

（3）拆除重建过路涵洞1座。

本项目属于改建项目。用地面积（hm2）18.23。项目总投资1324.75万元，环保投资9.13万元，占总投资的0.69%。
	1施工期

（1）废气
施工期废气主要为道路扬尘、施工扬尘、施工机械和车辆燃烧尾气、淤泥臭气等，道路扬尘和施工扬尘可通过洒水降尘、覆盖堆土、密闭围挡、合理安排施工进度和选用合格施工设备等措施进行控制；施工机械和车辆燃烧尾气通过加强管理、合理安排运输路线进行尾气的控制；淤泥臭气采取控制堆放时间与堆放面积、定期喷洒生物除臭剂等措施来减少对周围的影响。
（2）废水

施工期废水包括生活污水和基坑排水，其中施工人员生活污水通过现场化粪池收集处理后由吸污车拉运至第七师胡杨河市污水处理厂进行处理；基坑排水经沉淀池沉降后用于施工区域洒水降尘。
（3）噪声
施工区噪声主要来自机械设备运行和地基开挖等施工活动。开挖过程中使用的挖掘、打夯、混凝土拌合、振捣等机械产生的噪声强度为90dB（A）。通过合理安排施工区域布局和施工时间，可控制施工场界噪声达标。
（4）固体废物
施工期固体废物主要为土石方、生活垃圾、建筑垃圾、清淤垃圾；土石方可回填使用，多余弃方作堤坡加厚处理；建筑垃圾中金属废弃物出售给废品回收站进行综合利用，废弃砼结构运至建筑垃圾填埋场填埋处置；生活垃圾与清淤垃圾集中收集后经当地环卫部门清运。
2运营期
（1）废气

本项目无废气产生和排放。
（2）废水
本项目无废水产生和排放。
（3）噪声
本项目无噪声产生和排放。
（4）固体废物
本项目无固体废物产生和排放。
（5）环境风险防范措施
本项目建成后不会产生环境风险。


