拟批准环境影响评价文件的建设项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	第七师胡杨河市130团和131团地下水超采综合治理项目（水源置换工程）
	新疆生产建设兵团第七师130团（1、2、3、4、6、7、10、13、17、20连）、131团（1、2、3、6、7、8、9、10、11、12连）
	新疆生产建设兵团第七师水利工程管理服务中心
	奎屯第七师勘测设计研究院有限公司
	2025年9月1日第七师胡杨河市发展和改革委员会出具了本项目《关于第七师130团和131团地下水压采水源替代工程可行性研究报告的批复》（师市发改发〔2025〕198号）；2026年1月21日第七师胡杨河市发展和改革委员会出具了本项目关于变更《关于第七师130团和131团地下水压采水源替代工程可行性研究报告的批复》的通知（师市水发〔2026〕11号）；2026年5月26日，第七师胡杨河市水利局出具了本项目《关于新疆生产建设兵团第七师胡杨河市130团和131团地下水超采综合治理项目(水源置换工程)初步设计的批复》（七师水许可决〔2026〕273号）。本项目属于新建＋改建项目，本项目涉及2个团场（130团、131团），20个连队，建设输水渠道36条，共计长度64.97km。其中新建输水渠道4条，长度为3.95km，改建输水渠道32条，长度为61.02km；配套渠系建筑物222座，其中，水闸108座，桥涵44座，量测水设施49座，滴灌首部21座（配套首部附属设备），封填机井151眼。项目总投资10613.43万元，环保投资52.81万元，占总投资的0.50%。
	1施工期

（1）废气
施工期废气主要为扬尘、汽车尾气等，施工现场进行围挡作业，场地内洒水抑尘，施工材料进行覆盖，运输车辆密闭运输等措施，能有效控制施工期废气。
（2）废水

施工期废水包括施工废水和施工人员生活污水，施工废水经沉淀处理后回用于施工区域洒水降尘；生活污水依托租用民房现有卫生设施收集和处理。
（3）噪声
施工区噪声主要来自机械设备运行和土方开挖等施工活动。施工单位应选用低噪音机械设备、边界围挡，优化施工方案及施工布置，合理安排施工时间。

（4）固体废物
固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾分类集中堆存，能回收利用的部分回收利用；不能回收利用的清运到当地建筑垃圾堆放场。生活垃圾集中收集后定期清运至130团垃圾填埋场处理。
2运营期
本工程为水源置换工程，项目运营期无废水、废气、噪声、固体废物等常规污染物产生及排放。运营期间需常态化开展工程设施巡检养护工作，保障构筑物完整完好，避免对周边渠系水体造成污染影响。


