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关于新疆均品电子科技有限公司220kV变电站建设项目生态环境影响报告表的批复

新疆均品电子科技有限公司：
你公司《关于审批<新疆均品电子科技有限公司220kV变电站建设项目生态环境影响报告表>的请示》收悉。经研究，批复如下：
[bookmark: _Hlk180516248]一、该项目位于第七师胡杨河经济技术开发区南园区，项目区中心地理位置坐标为东经84°52′02.121″，北纬44°48′15.997″。项目新建一座220kV变电站，建设1台容量为1×120MVA的主变压器，远期预留1台，配套建设220kV出线1回，35kV出线5回。项目总投资3678万元，其中环保投资约70万元，占总投资的1.9%。
二、项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目生态环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。
三、项目建设和运营中应重点做好的工作：
（一）严格落实生态保护措施。加强对管理人员和施工人员的教育，设置环保宣传牌。施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。建筑垃圾集中收集、集中处理，不得随意丢弃。合理规划、设计施工场地，各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另开辟便道，保证周围地表不受破坏。临时堆土采取彩条布铺垫、苫布苫盖的措施，回填后及时整平压实。施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌。
（二）严格落实电磁环境保护措施。合理布局站内电气设备及配电装置，做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员进入变电站或靠近带电架构。制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测。
（三）严格落实水污染防治措施。施工生产废水经临时沉淀池处理后，用于洒水降尘，不外排；施工人员生活污水经厂区内化粪池处理后排入污水管网，最终进入园区生活污水处理厂。
（四）严格落实噪声污染防治措施。选择低噪声设备，合理布局站内电气设备及配电装置，加强站内电气设备的日常维护。变电站运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。废铅蓄电池属于危险废物，委托有资质的单位更换后回收。危险废物收集、运输、储存须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》等相关要求。生活垃圾收集后统一运至胡杨河经济技术开发区南园区生活垃圾填埋场填埋处理。
（六）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。
（七）加强施工期环境保护，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。
（八）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、生态环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目生态环境影响报告。
六、胡杨河经济技术开发区应急管理和环境保护局要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。
七、我局委托师市生态环境保护综合行政执法支队负责该项目的事中事后监管，生态环境监测站按职责开展相关监管工作，我局负责对“三同时”及自主验收监管工作的监督指导。你单位应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的生态环境影响报告表送师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站、胡杨河经济技术开发区应急管理和环境保护局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。


第七师胡杨河市生态环境局
2026年9月9日
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