

                                 师市环审〔2025〕6号

关于新疆采油厂2024-2026年勘探开发建设
项目（春光油田兵团七师境内）环境影响
报告书的批复

中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂：
你单位《关于审批新疆采油厂2024-2026年勘探开发建设项目（春光油田兵团七师境内）环境影响报告书的请示》收悉。经研究，批复如下：
[bookmark: OLE_LINK397]一、该项目位于第七师129团五五新镇以西约3千米，项目中心地理位置坐标为东经84°35'35.48″，北纬44°58'18.27″。项目建设231口井并配套建设油田集输工程、道路及附属设施。其中，部署探井22口，开发井199口，利用老井转注水井10口。新建单井集油管线10.2千米，单井掺稀管线10.2千米，注汽管线14千米，回注水管线18千米；新建砂石路22.1千米，配套建设供配电、仪表控制通信等工程。项目总投资239364.42万元，其中环保投资约4482万元，占总投资的1.87%。
二、在全面落实报告书提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，综合各方面因素，从环境保护角度考虑，我局原则同意你单位按照报告书中所列建设项目地点、性质、规模和拟采取的环境保护对策措施进行项目建设。
三、项目建设和运营中应重点做好以下工作：
[bookmark: _Hlk148007417]（一）严格落实生态保护措施。井场永久占地采用土压实或砾石覆盖以减少风蚀量；定期检查管线，并对受浸土壤回收处理；定时巡查井场，及时清理非正常状况下的落地油，降低土壤污染程度；加强环境保护宣传工作，增强环保意识；日常巡检时控制车速，减少对野生动物的惊扰；严禁捕杀任何野生动物，在油区设置宣传牌。   
[bookmark: OLE_LINK141]（二）严格落实大气污染防治措施。选用质量可靠的设备、仪表、阀门等，井口密封并设紧急截断阀；定期对井场的设备、阀门、管线等检查、检修，防止跑、冒、漏现象发生；做好油井的压力监测及应急准备；加强对密闭管线及密封点的巡检，当检测到泄漏时，对泄漏源予以标识并及时修复；油气集输采用管线密闭集输，偏远井场暂时无法实现管线密闭集输的单井拉油井场高架罐、原油装载应采用底部装载或顶部浸没式装载，井场厂界非甲烷总烃无组织排放浓度执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求。
（三）落实水污染防治措施。项目井下作业采取带罐作业。井下作业废水采用罐车运输，油藏采出水采用管道输送，均进入春光联合站污水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）要求后回注地层。
（四）严格落实噪声防治措施。优化井场布置，选择先进可靠的低噪声设备，对噪声较大的设备设置消音设施和隔声设备；加强设备的保养和检查，定期给机泵等设备加润滑油和减振垫。采取以上降噪措施后，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
（五）固体废物实施分类管理和妥善处理处置。项目运营期产生的固体废物主要有油泥（砂）、废防渗膜、落地油和废润滑油，其中落地原油100%回收，废润滑油收集后送至春光联合站原油处理系统处理。油泥（砂）、落地油交由有危险废物处置资质的单位处置。危险废物收集、贮存和运输须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》要求进行。生活垃圾运往128团生活垃圾填埋场填埋处理。
（六）严格落实地下水及土壤污染防治措施。按照源头防控、分区防治、污染监控、应急响应的原则进行地下水污染防治。严格按照导则要求，落实分区防渗和监控措施，对高架罐区、采油井井口周边、集输管线等区域进行重点防渗。对井场电控信一体化撬划等区域进行一般防渗。加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。
（七）加强施工期环境保护，落实防沙治沙措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。
（八）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。
（九）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。
六、129团城镇和生态保护中心要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。
七、我局委托师市生态环境保护综合行政执法支队负责该项目的事中事后监管，生态环境监测站按职责开展相关监管工作，我局负责对“三同时”及自主验收监管工作的监督指导。你单位应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站、129团城镇和生态保护中心，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。


第七师胡杨河市生态环境局 
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抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站、129团城镇和生态保护中心。
新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境局   2025年2月28日印发
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